|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации |
| № BY/112 3.0060 |
| от 29.05.1997 |
| на бланке № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  на 18 листах |
| редакция 02 |

|  |
| --- |
| **ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от 27 июня 2025 года |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| отдела метрологии республиканского унитарного предприятия  «Оршанский центр стандартизации метрологии и сертификации» | | | | | | |
| №  п/п | Код  (наименование)  вида работ  1-первичная  поверка  2-последующая  поверка | Средства измерений | | | |
| Код  области  измерений | наименование  (тип средства  измерений) | метрологические характеристики | |
| пределы  измерений | класс, разряд,  цена деления,  погрешность |

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **пр-т Текстильщиков, 31б, г.Орша, Витебская обл., 211382** | | | | | |
| 1.1\* | 1, 2 | 26.51/  99.001 | Меры длины концевые плоскопараллельные эталонные | (0,5 – 100) мм | 3,4 разряд  1,2,3,4 класс |
| 1.2\* | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Меры длины концевые плоскопараллельные рабочие | (0,3 – 700) мм | 4 разряд |
| 1.3\* | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Наборы принадлежностей к плоскопараллельным концевым мерам длины | (0 – 320) мм | Δ = ±1 мкм |
| 1.4\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Метрошток для измерения уровня нефтепродуктов в транспортных и стационарных емкостях | (0 – 5000) мм | ц.д. 1 мм  Δ = ±2,0 мм |
| 1.5\* | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Вилки лесные  измерительные | (0 – 1000) мм | Δ = ±2 мм |
| 1.6\* | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Рулетки  измерительные | (0 – 100) м | класс 2, 3 |
| 1.7\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Линейки  измерительные  металлические | (0 – 1000) мм | Δ = ±(0,10 – 0,20) мм  ц.д. 1 мм |
| 1.8\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Метры  металлические и деревянные брусковые, метры складные деревянные и металлические | (0 – 1000) мм | Δ = ±(1,0 –1,5) мм  ц.д. 1 мм |
| 1.9\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Щупы | (0,02 – 1,00) мм | класс 2 |
| 1.10\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Штангенциркули | (0 – 1000) мм | ц.д. от 0,01 мм  до 0,1 мм;  класс 1, 2  Δ = ±(0,02 – 0,1) мм |
| 1.11  \*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Штангенглубиномеры | (0 – 400) мм | ц.д. 0,01 и 0,1 мм  Δ = ±(0,03 – 0,15) мм |
| 1.12  \*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Штангенрейсмассы | (0 – 630) мм | ц.д. 0,01 и 0,1 мм  Δ = ±(0,03 – 0,10) мм |
| 1.13  \*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Глубиномеры  микрометрические | (0 – 150) мм | ц.д. 0,01 мм,  кл.1, 2  Δ = ±(2,0 - 6,0) мкм |
| 1.14  \*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Глубиномеры  индикаторные | (0 – 100) мм | ц.д. 0,01 мм  Δ = ±(1,0 – 1,5) мкм |
| 1.15  \*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Толщиномеры  индикаторные | (0 – 50) мм | ц.д. 0,01 и 0,1 мм  Δ = ±(0,018 – 0,15) мкм |
| 1.16\* | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Нутромеры  микрометрические | (50 – 600) мм | ц.д. 0,01 мм  Δ = ±(4 – 15) мкм |
| 1.17\* | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Нутромеры  индикаторные | (6 – 250) мм | ц.д. 0,01 мм  класс 1, 2  Δ = ±(8 – 18) мкм |
| 1.18\* | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Нутромеры | (6 – 50) мм | ц.д. 0,001 и 0,002 мм  Δ = ±(1,8 – 4,0) мкм |
| 1.19\* | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Скобы  с отсчетным  устройством | (0 – 600) мм | ц.д. 0,001 мм;  ц.д. 0,002 мм;  ц.д. 0,01 мм  Δ = ±(0,002 – 0,015) мм |
| 1.20\* | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Микрометры | (0 – 600) мм | ц.д. 0,01 мм  класс 1, 2  Δ = ±(2 – 10) мкм |
| 1.21\* | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Микрометры  рычажные | (0 – 600) мм | ц.д. 0,002 мм  ц.д. 0,01 мм  Δ = ±(3 – 10) мкм |
| 1.22\* | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Индикаторы  часового типа | (0 – 50) мм | ц.д. 0,01 мм  класс 0, 1, 2  Δ = ±(10 – 40) мкм |
| 1.23\* | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Индикаторы  рычажно-зубчатые | (0 – 0,8) мм | ц.д. 0,01 мм  Δ = ±0,01 мм |
| 1.24\* | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Индикаторы  многооборотные | (0 – 2,0) мм | ц.д. 0,001; 0,002 мм класс 0, 1  Δ = ±(2,0 – 2,5) мкм |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1.25  \*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Головки  измерительные  пружинные  (микрокаторы) | ±(4,0 – 60) мкм | ц.д. (0,1 – 2) мкм  Δ = ±(0,08 – 0,60) мкм |
| 1.26  \*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Головки  измерительные  рычажно-зубчатые | ±0,05 мм  ±0,100 мм | ц.д. 0,001; 0,002 мм  Δ = ±(0,7 – 1,2) мкм |
| 1.27  \*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Головки  измерительные  оптические  (оптикаторы) | ±(12 – 50) мкм | ц.д. (0,1 – 0,5) мкм  Δ = ±(0,06 – 0,15) мкм |
| 1.28  \*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Оптиметры | (0 – 500) мм | ц.д. 0,001 мм  Δ = ±(0,2 – 0,3) мкм |
| 1.29\* | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Интерферометры контактные  с переменной  ценой деления | (0 – 150) мм | ц.д. 0,1 мм  Δ = ±0,041 мкм |
| 1.30\* | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Линейки поверочные | (400 –1600) мм | допуск плоскопараллельности:  (10 – 25) мкм,  допуск  параллельности:  (16 – 40) мкм,  2 класс |
| 1.31  \*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Угольники  поверочные 90° | (60 – 400) мм | 2 класс  допуск  перпендикулярности  ±(13 – 40) мкм |
| 1.32  \*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Угломеры  типов 1; 2; 3; 4 | от 0° до 360° | ц.д. (2′′ – 10′′)  Δ = ±(2′ – 10′) |
| 1.33  \*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Угломер  маятниковый  типа ЗУРИ-М | от 0° до 360° | Δ = ±1° |
| 1.34\* | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Уровни  брусковые и строительные | ц.д. (0,01 – 0,15) мм/м  ц.д. 1,8 мм/м  ц.д. (0,6 –  8,7) мм/м | Δ = ±(0,005 – 0,040) мм/м  Δ = ±(0,15 – 2,17) мм/м |
| 1.35  \*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Приборы контактные типа КПУ-3 | от 10° до 100° | ц.д. 10"  Δ = ±(3" – 5") |
| 1.36  \*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Меры плоского угла призматические образцовые и рабочие типа 2; 3 | от 10° до 100° | 4 разряд  2 класс  ∆ = ±30'' |
| 1.37\* | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Периметры  настольные | ±90° от середины дуги | Δ = ±3° |
| 1.38\* | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Нивелиры  - высокоточные  - точные  - технические | ±10''  ±15'' | Sx изм. превышения на 1 км двойного хода:  mкм= (0,3 – 0,5) мм  mкм= (2,0 – 3,0) мм  mкм= (5,0 – 10,0) мм |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1.39\* | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Теодолиты  -высокоточные  - точные  - технические | от 0º до 360º | Sx изм. угла одним  приемом:  горизонтального угла  mβ = 1´´  вертикального угла  mα = 1,2´´  горизонтального угла  mβ = (2 – 5)´´  вертикального угла  mα = (2,5 – 8)´´  горизонтального угла  mβ = (15 – 60)´´  вертикального угла  mα = (25 – 90)´´ |
| 1.40\* | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Рейки нивелирные | (0 – 5000) мм | ∆ = ±0,1 мм;  ∆ = ±1,0 мм |
| 1.41\* | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Рейки дорожные универсальные | (0 – 3000) мм | ∆ = ±2 мм  Отклонение от  прямолинейности:  не более 10 мм  уклон:  δ = ±(1‰ – 3‰) |
| 1.42  \*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Стойки | предел измерения по высоте  (0 – 250) мм  диаметр отверстий под изм. головку  8 мм, 28 мм | допускаемое отклонение от плоскостности (0,6 – 4,0) мкм  допускаемое отклонение от перпендикулярности  (0,25 – 0,60) мкм |
| 1.43  \*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Штативы | высота  колонки  (200 – 630) мм  диаметр отверстия под изм. головку  8 мм, 4 мм | допускаемый прогиб (0,002 – 0,40) мм |
| 1.44\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Прибор "Журавлева"  Прибор Кварц-24 | V = 27 см3 | Δ = ±0,5 cм3 |
| 1.45\*\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Машины  для измерения длины текстильного полотна | кл.т. I, II, III | Δ = (0,25 % – 1 %) |
| 1.46\*\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.001 | Столы  горизонтальные  промеренные | (0 – 3000) мм | Δ = ±3 мм |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 2.1\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Весы настольные  циферблатные | (0,01 – 10) кг | кл.т. средний  Δ = ±(0,5 – 1,5) е  Δ = ±(0,5 – 3) е |
| 2.2\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Весы настольные гирные | (0,002 – 20) кг | кл.т. средний  Δ = ±(0,5 – 1,5) е  Δ = ±(0,5 – 3) е |
| 2.3\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Весы настольные и торговые электронные для определения стоимости и регистрации массы товара | (0,02 – 30) кг | кл.т. средний  Δ = ±(0,5 – 1,5) е  Δ = ±(0,5 – 3) е |
| 2.4\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Весы для проб  картофеля | масса пробы  5 кг | Δ = ±1 дел |
| 2.5\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Весы специального назначения  весы маслопробные  квадрант весовой и нумерной  Весы равноплечие ручные | масса пробы  (5 – 10) г  (5 – 1000) г  (1 – 100) г | ц.д. 5 мг  Δ = ±(0,01 – 1) г  Δ = ±(5 – 50) мг |
| 2.6\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Весы крутильные (торсионные) | (0,5 – 5000) мг | ц.д. (0,001 – 10) мг  Δ = ±(1 – 10) мг |
| 2.7\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Гири общего назначения | (0,01 – 20) кг  (1 – 100) г  (0,001 – 1) кг | кл.т. М3,  Δ = ±(20 – 10000) мг  кл.т. F1  Δ = ±(0,1 – 0,5) мг  кл.т. F2  Δ = ±(0,3 – 80) мг |
| 2.8\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Гири эталонные | (0,01 – 20) кг  (1 – 500) г  (1 – 100) г | кл.т. M1, IV разряд  Δ = ±(2 – 1000) мг  III разряд  Δ = ±(0,3 – 8) мг  II разряд  Δ = ±(0,1 – 0,5) мг |
| 2.9\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Весы лабораторные | (0,02 – 20) кг  (2·10-3 – 20) кг | кл.т. 3, 4  Δ = ±(0,5 – 1,5) е  Δ = ±(0,5 – 3) е  кл.т. 2  Δ = ±(0,1 – 75,0) мг  спец. высокий  Δ = ±(0,5 – 1,5) е  Δ = ±(0,5 – 3) е |
| 2.10\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Весы лабораторные эталонные | (0,02 – 20) кг  (0,002 – 20) кг | 2 разряд  ц.д. (0,02 – 20,0) мг 3, 4 разряд  Δ = ±(0,5 – 1,5) е  Δ = ±(0,5 – 3) е |
| 2.11\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Пурки рабочие  литровые | 1 л | Δ = ±4,0 г |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 2.12\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Весы электронные: детские и для взвешивания молока. | (0,02 – 1000) кг | средний, обычный  Δ = ±(0,5 – 1,5) е  Δ = ±(0,5 – 3) е |
| 2.13\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Весы и весовые дозаторы автоматические дискретного действия (порционные) для суммарного учета, дозирования, фасовки сыпучих и жидких материалов | (1,5 – 4000) кг | кл.т. (0,2 – 4)  δ = ±(0,25 % – 2 %) |
| 2.14\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Весы и дозаторы автоматические непрерывного действия  Весы  Дозаторы | до 4000 кг | δ = ±(0,5 % – 2 %)  δ = ±(0,25 % – 2 %) |
| 2.15\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Весы платформенные передвижные и врезные | (2,5 – 3000) кг | кл.т. средний  Δ = ±(0,5 – 1,5) е  Δ = ±(0,5 – 3) е |
| 2.16 \*\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Весы вагонеточные и автомобильные (стационар, передвижные) | (10 – 60000) кг | кл.т. средний  Δ = ±(0,5 – 1,5) е  Δ = ±(0,5 – 3) е |
| 2.17 \*\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Весы вагонные рычажные общего назначения | (100 – 200) т | кл.т. средний  Δ = ±(0,5 – 1,5) е  Δ = ±(0,5 – 3) е |
| 2.18 \*\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Весы монорельсовые | (50 – 1000) кг | кл.т. средний  Δ = ±(0,5 – 1,5) е  Δ = ±(0,5 – 3) е |
| 2.19 \*\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Весы специального назначения.  Весы счетные коромысловые | (0,025 – 50) кг | кл.т. средний  Δ = ±(0,5 – 1,5) е  Δ = ±(0,5 – 3) е |
| 2.20 \*\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.002 | Весы элеваторные (бункерные) рычажные | (250 – 10000) кг | кл.т. средний  Δ = ±(0,5 – 1,5) е  Δ = ±(0,5 – 3) е |
| 3.1\* | 1, 2 | 26.51/ 99.003 | Ключи  динамометрические | (10 – 700) Н∙м | δ = ±(2,5 % – 4 %) |
| 3.2\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.003 | Испытательные  машины и прессы | (1∙10-5 – 2) МН | δ = ±(1 % – 2 %) |
| 3.3\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.003 | Динамометры  рабочие переносные | (50 - 1000) Н | δ = ±2 % |
| 3.4\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.003 | Приборы для измерения твердости металлов по методу Бринеля | (8 – 450) НВ | δ = ±(3 % – 5 %) |
| 3.5\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.003 | Приборы для измерения твердости металлов по методу Виккерса | (8 – 2000) HV | δ = ±(0,66 % – 2 %) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 3.6\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.003 | Приборы для измерения твердости металлов по методу  Роквелла | шкала С  20...70 HRC  шкала А  70...73 HRА  шкала В  25...100 HRB | Δ = ±(1 – 2,0) HRC  Δ = ±(1 – 2,0) HRА  Δ = ±2 HRB |
| 3.7\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.003 | Приборы для измерения твёрдости металлов по методу Супер Роквелла | шкала N  HR15N70...94  HR30N42...86  HR45N20...78  шкала Т  HR15T62...92  HR30T15...82  HR15T10...72 | Δ = ±(1 – 2) HRN  Δ = ±(2 – 3) HRT |
| 3.8\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.003 | Граммометры | (0,01 – 3,0) Н | кл.т. 4 |
| 4.1\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.004 | Напоромеры,  тягомеры,  тягонапоромеры | от минус 40 до  40 кПа | кл.т. 1,5; 2,5; 4,0 |
| 4.2\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры,  дифманометры,  мановакуумметры показывающие,  электроконтактные и самопишущие; | верхний предел измерений в МПа:  0,06; 0,1; 0,15; 0,16; 0,25; 0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,9; 1,0; 1,5; 1,6; 2,4; 2,5; 4,0; 6,0; 10,0; 16,0; 25,0; 40,0; 60,0 | кл. т. 0,15; 0,25; 0,4; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0 |
| 4.3\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.004 | Измерительные  преобразователи давления с унифицированным выходным сигналом постоянного тока | (0 – 60) МПа  выходной сигнал:  (0 – 5) мА  (4 – 20) мА | δ = ±(0,15 % – 2,5 %) |
| 4.4\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.004 | Измерительные преобразователи давления с выходным сигналом, основанным на взаимной индуктивности | (0 – 60) МПа  выходной сигнал:  (0 - 10) мГн | кл.т. (1 – 1,5) |
| 4.5\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.004 | Измерители  артериального  давления | верхний предел измерения  300 мм.рт.ст. | Δ = ±3 мм.рт.ст. |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 4.6\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.004 | Манометры деформационные эталонные | верхний предел измерений в МПа:  0,1; 0,16; 0,25; 0,4; 0,6; 1,0; 1,6; 2,5; 4,0; 6,0; 10,0; 16,0; 25,0; 40,0; 60,0 | кл.т. (0,15 – 0,4) |
| 5.1\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.005 | Вакуумметры показывающие, самопишущие, показывающие и самопишущие | (минус 100 –  0) кПа | кл.т. 0,4; 0,6; 1,0; 1,5; 2,5; 4,0 |
| 5.2\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.005 | Измерительные преобразователи давления с унифицированным выходным сигналом постоянного тока | (минус 100 –  0) кПа  выходной сигнал:  (0 – 5) мА  (4 – 20) мА | δ = ±(0,15 % – 2,5 %) |
| 5.3\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.005 | Вакуумметры деформационные эталонные | (минус 100 –  0) кПа | кл.т. 0,15; 0,25; 0,4 |
| 6.1\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.006 | Тахометры | от 10 до  60000 об/мин | Δ = ±(0,1 % - 4,0 %) |
| 6.2\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.006 | Тахографы  автомобильные аналоговые | (20 – 180) км/ч  (0 – 24) ч  (0 – 999999,9) км | ±3 км/ч  ±2 с/сут  ±1,0 % |
| 6.3\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.006 | Тахографы  автомобильные  цифровые | (20 – 200) км/ч  (0 – 24) ч  (0 – 9999999,9) км | ±1 км/ч  ±2 с/сут  ±1,0 % |
| 6.4\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.006 | Спидометры | (20 – 220) км/ч  оцифрованные отметки шкалы до 60 км/ч  (80 + n·20) км/ч  (n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6) | ∆ = +4 км/ч  ∆ = +(5 + n) км/ч  (n = 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6) |
| 6.5\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.006 | Таксометры автомобильные электронные  Поверка 1-ый этап  Поверка 2-ой этап | оплата заказа  пройденное расстояние 1000 м | Δ = ±1 ед.тариф  Δ = ±5 м |
| 6.6\* | 1, 2 | 26.51/ 99.006 | Установки для поверки спидометров | (20 – 200) км/ч | δ = ±1,5 % |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 7.1.1  \*\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.007.1 | Теплосчётчики | до 9999 ГДж | кл. т. 1, 2, 3 |
| 7.1.2 \*\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.007.1 | Расходомеры, расходомеры-счетчики, счетчики жидкости | от 0,02 м3/ч  до 600 м3/ч | δ = ±0,6 % |
| 7.1.3  \*\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.007.1 | АИИСУ технологическим процессом отпуска нефтепродуктов «Берлио» | (2 – 50) дм3 | δ = ±0,25 % |
| 7.1.4\* | 1, 2 | 26.51/ 99.007.1 | Расчет сужающих устройств-диафрагм | для трубопроводов с Ду от 50  до 1000 мм  диаметр отверстия от 12,5  до 320 мм | по ГОСТ 8.586.1 –8.586.5 |
| 7.1.5  \*\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.007.1 | Счетчики холодной воды крыльчатые | Ду 15, 20,  25 мм | δ = ±2 % |
| 7.1.6  \*\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.007.1 | Электронные  системы учета | (0 – 99999) ед | δ = ±0,05 % |
| 7.1.7  \*\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.007.1 | Колонки  маслораздаточные | (4 – 8) л/мин | δ = ±(0,5 % –1,0 %) |
| 7.2.1  \*\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.007.2 | Колонки  топливораздаточные для сжиженных  газов | (5 – 999,99) дм3 | δ = ±1 % |
| 7.2.2  \* | 1, 2 | 26.51/ 99.007.2 | Дозаторы пипеточные медицинские | (2 – 10000) мкл | δ = ±(8 % – 1 %) |
| 7.2.3  \*\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.007.2 | Расходомеры жидкости и газа переменного перепада давления:  - сужающее устройство-диафрагма;  дифманометры-расходомеры | диаметры отверстий  от 12,5 до 320 мм  пределы номинальных перепадов давления (2,5 – 250) кПа | δ = ±0,04 %  δ = ±(1,0 % – 1,5 %) |
| 7.3.1  \*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.007.3 | Кружки мерные  металлические | 0,5; 1 л | Δ = ±(0,025 – 10) мл |
| 7.3.2  \*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.007.3 | Мерники металлические технические | 100; 200; 500; 1000 дм3  2000; 5000; 10000 дм3 | класс 1, 2  δ = ±(0,2 % – 0,5 %)  класс 2,  δ = ±0,5 % |
| 7.3.4  \*\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.007.3 | Колонки топливораздаточные | (25 – 250) л/мин | δ = ±(0,25 % – 0,4 %) |
| 7.3.5  \*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.007.3 | Молокомеры | 10 л | δ = ±0,5 % |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 7.3.6  \*\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.007.3 | Резервуары горизонтальные, цилиндрические.  Определение вместимости объемным методом | (3 – 200) м3 | δ = ±0,2 % |
| 7.3.7  \*\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.007.3 | Резервуары горизонтальные, цилиндрические.  Определение вместимости геометрическим методом | (10 – 200) м3 | δ = ±0,13 % |
| 7.3.8  \*\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.007.3 | Резервуары вертикальные цилиндрические.  Определение вместимости геометрическим методом | (100 – 50000) м3 | δ = ±(0,1 % – 0,2 %) |
| 7.3.9  \*\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.007.3 | Цистерны  автомобильные и прицепы | (1800 – 25000) л | δ = ±0,5 % |
| 7.3.10  \*\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.007.3 | Автоцистерны для пищевых жидкостей | (900 – 20000) л | δ = ±0,2 % |
| 7.3.11  \*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.007.3 | Мерники эталонные  металлические | 10, 20, 50,  100 дм3 | 2 разряд  δ = ±0,1 % |
| 8.1\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.008 | Анализатор молока  вискозиметрические | (0,1 – 99,9) с  (90 –  1500) тыс/см³ | Δ = ±0,3 с  δ = ±5 % |
| 8.2\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.008 | Вискозиметры типа  ВУ, ВУ-1 | 51 с | Δ = ±1 с |
| 8.3\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.008 | Вискозиметры типа  В3-1, В3-4, В3-246 | (12 – 200) с | δ = ±3 % |
| 9.1\* | 1, 2 | 26.51/ 99.009 | Имитаторы  электродных систем | от минус 2011 до 2011 мВ  (0,01 – 1000) МОм | Δ = ±0,1 мВ  δ = ±5 % |
| 9.2\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.009 | Нитратомеры | от 0,35 до 4,7 pNO3 | Δ = ±0,06 pNO3 |
| 9.3\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.009 | Анализаторы ртути Юлия-2 | (0,0015 –  0,015) мкг/см3 | δ = ±20 % |
| 9.4\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.009 | Аспираторы автоматические, сильфонные, пробоотборники воздуха автоматические | (0 – 20) л/мин  (0 – 100) см3 | γ = ±5 %  Δ = ±5см3 |
| 9.5\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.009 | Приборы для измерения двуокиси углерода (СО) в воздухе рабочей зоны и атмосфере городов | (0 – 50) мг/м3 | Δ = ±0,75 мг/м3 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 9.6\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.009 | Приборы для определения содержания метана (СН4) в различных газовых средах | от 0 % до 2,5 % объемной доли СН4 | Δ = ±0,25 % об.д. СН4 |
| 9.7\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.009 | Приборы для измерения содержания пропана (С3Н8) | от 0 % до 1,0 % объемной доли С3Н8 | ∆ = ±0,1 % об.д. С3Н8 |
| 9.8\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.009 | Приборы для определения содержания кислорода (О2) | от 0 % до 25 % объемной доли О2 | Δ = ±0,5 % об.д. О2 |
| 9.9\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.009 | Приборы для измерения окиси углерода (СО) | (0 – 125) мг/м3 | δ = ±25 % |
| 9.10\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.009 | Приборы для определения содержания двуокиси углерода (СО2) | от 0 % до 5 % объемной доли СО2 | Δ = ±0,25 % об.д. СО2 |
| 9.11\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.009 | Хроматографы  газовые лабораторные | Время удержания, высота пика, площадь пика | 2 % ОСКО |
| 9.12\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.009 | Промышленные рН-метры | (0 – 14) рН | Δ = ±0,05 рН |
| 9.13\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.009 | Лабораторные рН-метры | (0 – 14) рН | Δ = ±0,05 рН |
| 9.14\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.009 | Иономеры | ±20 pX | Δ = ±0,04 pX |
| 9.15\* | 1, 2 | 26.51/ 99.009 | Приборы для измерения влажности воздуха | от 2 % до 98 % относительной влажности | ∆ = ±2 % относительной влажности |
| 9.16\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.009 | Дымомеры | (0 – 10) м-1  (0 N % –  100 N %)  от 0  до 6000 об/мин  от 0°С  до 100 °С | ∆ = ±0,05 м-1  γ = ±1 %  γ = ±2,5 %  γ = ±2,5 % |
| 9.17\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.009 | Автомобильные газоанализаторы | от 0 % до 3,3% СО  от 3,3 %  до 7,0% СО  от 0 до 330 млн-1 СН  от 330 до  3000 млн-1 СН  от 0 до 6000 об/мин | ∆СО = ±0,2 % об.д. СО  δСО = ±6 %  ∆СН = ±20 млн-1СН  δСН = ±6 %  γ = ±2,5 % |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 9.18\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.009 | Сигнализаторы-газоанализаторы концентраций газов в различных газовых средах | от 0 % об.д.  до 10 % об.д. | ∆ = ±0,05 об.д |
| от 0 % НКПР  до 100% НКПР | ∆ = ±5 % НКПР |
| 10.1  \*\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Теплосчетчики на базе расходомеров переменного перепада давления | до 9,999 ГДж  перепад давления  (2,5 – 250) кПа | δ = ±4 % |
| 10.2\* | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Измерители-регуляторы температуры | (минус 99 °С –  1200 °С) | δ = ±0,25 % |
| 10.3\* | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры стеклянные жидкостные, ртутные электроконтактные, ртутные стеклянные лабораторные, стеклянные ртутные максимальные | (минус 40 °С –  250 °С) | Δ = ±(0,1 °С –  2,0 °С) |
| 10.4  \*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры  манометрические, термометры  цифровые,  электронные,  термометры  медицинские,  биметаллические | (минус 70 °С –1100 °С) | ∆ = ±0,05 °С  и менее точные |
| 10.5  \*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Термопреобразователи сопротивления, в том числе, с унифицированным  выходным сигналом | (минус 200 °С – 850 °С)  от 0 до 5 мА  от 4 до 20 мА | кл. т. АА; А; В; С.  γ = ±0,25 %  γ= ± 0,25 %; |
| 10.6\* | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Комплект термопреобразователей сопротивления для теплосчетчиков | разность измерения температур от 1 °С  до 150 °С | ±(0,25+1,5ΔΘmin/ΔΘ) или грубее |
| 10.7  \*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Устройства термостатирующие измерительные, термостаты, термостаты жидкостные | (минус 80 °С – 420 °С) | Δ = ±0,02 °С |
| 10.8\* | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Логометры магнитоэлектрические | (минус 200 °С – 650 °С) | кл.т. 1; 1,5 |
| 10.9\* | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Мосты уравновешенные, автоматические | (минус 200 °С – 650 °С) | кл.т. 0,25; 0,5; 1,0 |
| 10.10\* | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Милливольтметры пирометрические | (минус 50 °С –  1600 °С) | кл.т. 1; 1,5 |
| 10.11\* | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Потенциометры  автоматические | (минус 50 °С – 1600 °С) | кл.т. 0,25; 0,5; 1,0 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 10.12\* | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Термометры  термоэлектрические из неблагородных металлов | (минус 40 °С – 1200°С) | кл.т. 2, 3 |
| 10.13\* | 1, 2 | 26.51/ 99.010 | Приборы для измерения температуры и относительной влажности воздуха | от 0 % до 98 % относительной влажности;  от минус 80 ºС до плюс 420 ºС | Δ = ±2,0 %  и менее точные;  Δ = ±0,2 ºС  и менее точные |
| 11.1\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.011 | Рефрактометры  лабораторные | (1,3000 –1,6500) nд | ∆ = ±2∙10-4nд |
| 11.2\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.011 | Рефрактометры типа Аббе и Пульфриха | (1,3000 –  1,6500) nд  от 0,0 %  до 85 %BRIX | ∆ = ±1∙10-4nд  ∆ = ±0,2 %BRIX |
| 11.3\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.011 | Гемокоагулометр | (1 %Т –  100 %Т)  (5 – 600) с | δ = ±2 % Т  ∆ = ±0,2 с |
| 11.4\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.011 | Спектрофотометры ультрафиолетовой, видимой и ближней инфракрасной  области | (220 – 1100) нм  (-0,501 – 3) Б  (2 %Т – 92 %Т) | ∆ = ±1 нм  ∆ = ±0,010 Б  ∆ = ±0,5 %Т |
| 11.5\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.011 | Колориметры  фотоэлектрические | (300 – 1000) нм  (2 %Т – 92 %Т) | ∆ = ±3 нм  ∆ = ±0,5 %Т |
| 11.6\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.011 | Спектрофотометры атомно-абсорбционные | (0 – 2) Б  (185 – 900) нм | 5 % ОСКО |
| 11.7\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.011 | Анализатор ренгенофлоуресцентныхэнергодисперсионных серы в нефтепродуктах | (0,002 % – 5,000 %) | δ = ±(0,046С + 0,0032) |
| 11.8\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.011 | Анализатор жидкости серии  «Флюорат» | (10 % – 100 %)  (0,01 – 25) мг/дм3 | ∆ = ±2 %  ∆С = ±(0,004+  0,10С) мг/дм3 |
| 13.1\* | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Установки для поверки и регулировки электроизмерительных приборов У 300 | = U (0,15 – 1000) В  ~U (0,5 –  1000) В  F = 50 Гц  = I (0,1 – 50) А  ~ I (0,1 –  300) А  F = 50 Гц | к.н.и. δ ≤ 2 %  Uвых. δ ≤ 1 % |
| 13.2\* | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Установка потенциометрическая постоянного тока У 309 | R до  100000 Ом  = U до 1000 В  = I до 10 А | δ = ±(0,005 % -  0,01 %) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 13.3\* | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Вольтметры  постоянного тока | (5⋅10-5 –  1000) В | кл.т. (0,1 – 4,0) |
| 13.4\* | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Делители  напряжения  постоянного тока | до 1000 В | кл.т. 0,005 |
| 13.5\* | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Вольтметры  переменного тока | (1⋅10-3 – 750) В  f= (40 –  2500) Гц | кл.т. (0,5 – 4,0) |
| 13.6\* | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Потенциометры  постоянного тока | (0 – 1500) мВ | кл.т. 0,005 %  и менее точные |
| 13.7\* | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Потенциометры постоянного тока Р 345 | (1⋅10-6 – 2,121111) В | кл. т. 0,001 |
| 13.8\* | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Клещи токоизмерительные | U = до 1000 В  U ~ до 1000 В  f = (40 – 400) Гц  I = до 1000 А  I ~ до 1000 А  f = (40 – 400) Гц  R (0,01 – 2,2∙108) Ом  F1∙10-4–  120 кГц | ±(0,1 % + 3 ед.мл.р.)  ±(0,5 % + 10ед.мл.р.)  ±(0,5 % + 2 ед.мл.р.)  ±(0,2 % + 5 ед.мл.р.)  ±(0,5 % + 10ед.мл.р.)  ± 0,025 % |
| 13.9\* | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Амперметры  постоянного тока | (5∙10-5 – 50) А | кл.т. (0,1 – 4,0) |
| 13.10\* | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Мультиметры цифровые | = U (5∙10-5 – 1000) В  ~ U (1∙10-3 –  750) В  f = (40 –  2500) Гц  = I (5∙10-8 –  50) А  ~ I (1∙10-5 –  2) А  f = (40 –  2500) Гц  ~ I (2 – 50) А  f = (45 -  1000) Гц  R (0,01 – 2,2∙108) Ом  Сх (1∙10-4 – 100) мкФ  F (1∙10-7 - 10,5) МГц | δ = ±(0,1 % +  5 ед.мл.р)  δ = ±((0,8 % – 1,2 %) + 10 ед.мл.р.);  δ= ±((0,5 % – 1,2 %) + 50 ед.мл.р.);  δ = ±((0,8 % – 1,5 %) +10 ед.мл.р.);  δ = ±((0,5 % – 3,0 %) +10 ед.мл.р.);  δ = ±((3 % – 4 %) +  5 ед.мл.р.);  δ = ±(0,01 % +  5 ед.мл.р.) |
| 13.11\* | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Установки  поверочные У355 | от 0,3⋅10-6  до 30 А  от 0,6⋅10-6 до 600 В | δ = ±0,01 % |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 13.12\* | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Амперметры  переменного тока | (1∙10-5 – 2) А  f = (40 –  2500) Гц  (2 - 50) А  f = (45 –  1000) Гц  (1,0 – 300) А  f = 50 Гц | кл.т. (0,5 – 4,0)  кл.т. (2,5 – 4,0) |
| 13.13\* | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Ваттметры постоянного и переменного тока и варметры переменного тока однофазные и трехфазные | от 5 до 30 А  до 600 В  от 4 до 65 Гц | кл.т. (0,2 – 4,0) |
| 13.14\* | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Прибор многофункциональный цифровой ЕР 180 фаза-нуль | (180 – 250) В  (0,2 – 20) Ом  f = 50 Гц | δ = ±15 % |
| 13.15\* | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Магазины сопротивления постоянному току измерительные | (10-3 – 109) Ом | кл.т. 0,02 |
| 13.16\* | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Мосты постоянного тока | (10-3 – 106) Ом | кл.т. (0,1 – 1,0) |
| 13.17\* | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Омметры, омметры цифровые | (10-3 – 109) Ом | кл.т. (0,5 – 2,5) |
| 13.18\* | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Счетчики электрической энергии электронные, электромеханические, статические и индукционные, активной и реактивной энергии, однофазные и трехфазные промышленной частоты | (0,01 – 100) А;  (57,7 – 380) В;  f = 50 Гц | кл.т. (0,5 – 2,5) |
| 13.19\* | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Трансформаторы тока | (1 –  1000/5/1) А  f = 50 Гц  (60 –  3000/5/1) А  f = 50 Гц | кл.т. (0,2S – 1,0)  кл.т. (0,2 – 1,0) |
| 13.20\* | 1, 2 | 26.51/ 99.013 | Трансформаторы напряжения | 6, 6/√3, 10, 10/√3, 35, 35/√3;  110/√3 кВ;  100, 100/√3 В | кл.т. 0,5 |
| 15.1\* | 1, 2 | 26.51/ 99.015 | Частотомеры  электронно-счетные | до 1020 МГц | δ = ±1∙10-7 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 15.2\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.015 | Автоматизированные системы повременного учета стоимости телефонных разговоров | от 1 с | ∆ = ±1 с |
| 15.3\* | 1, 2 | 26.51/ 99.015 | Секундомеры электронные | (0 – 59,99) с | ∆ = ±(9,6×10-6 ×Тх+0,01) |
| 15.4\* | 1, 2 | 26.51/ 99.015 | Частотомеры стрелочные показывающие | (2 – 20000) Гц | кл.т. 1 |
| 15.5\* | 1, 2 | 26.51/ 99.015 | Генераторы сигналов высокочастотные | (0,01 –  1200) МГц  опорный уровень сигнала  (0,1 – 12) В;  диапазон ослабления  (0 – 120) дБ;  коэфф. ампл. модуляции  (0 % – 90 %)  девиация частоты  (0,5 – 100) кГц;  коэффициент гармоник огибающей АМ и ЧМ сигнала | δ = ±5∙10-7  ∆ = ±1 дБ  ∆ = ±0,1 дБ  ∆ = ±0,05·КАМ  ∆ = ±0,05·∆ F  ∆ = ±0,05·Кг |
| 15.6\* | 1, 2 | 26.51/ 99.015 | Генераторы измерительные низкочастотные | (1∙10-6 –  1) МГц  (0 – 100) В  (0 – 100) дБ  Кг = (0,01 % - 100 %) | δ = ±1 %  δ = ±0,8 %  ∆ = ±0,5 дБ  ∆ = ±(0,05·КГ + 0,05) % |
| 16.1\* | 1, 2 | 26.51/ 99.016 | Вольтметры  постоянного тока электронные | (0,001 –  1000) В | δ = ±0,05 % |
| 16.2\* | 1, 2 | 26.51/ 99.016 | Вольтметры переменного тока электронные | (10-4 – 1000) В  f = (5 – 1∙109) Гц | δ = ±(0,2 + 0,08/U) % |
| 16.3\* | 1, 2 | 26.51/ 99.016 | Микровольтметры селективные | (0,1 – 1) В  (20-3 – 107) Гц | δ = ±6 %  δ = ±4∙10-6Гц |
| 16.4\* | 1, 2 | 26.51/ 99.016 | Генераторы  импульсов | (10-9 – 10) с  (0,01 – 100) В | δ = ±1∙10-6 мкс  δ = ±1 % |
| 16.5\* | 1, 2 | 26.51/ 99.016 | Осциллографы  электронно-лучевые универсальные | от 0 до 50 МГц  коэфф. отклонения (0,001 –  20) В/дел  коэфф. развертки (10-9 –10) с | ∆ = ±3 дБ  δ = ±1 %  δ = ±(4% – 10 %) |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 16.6\* | 1, 2 | 26.51/ 99.016 | Измерители  девиации частоты | f = (0,004-  1) ГГц  ∆f = (0,1 –  500) кГц | ∆ = ±0,05∆f |
| 16.7 \* | 1, 2 | 26.51/ 99.016 | Измерители коэффициента амплитудной модуляции | f = (0,01 –  425) МГц  М = (0,1 % -100 %) | ∆ = ±0,05М |
| 16.8\* | 1, 2 | 26.51/ 99.016 | Система учета электронная | 0-9999 9999 9999 9999 ед.сч. | δ = ±0,01 % |
| 19.1.1\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.019.1 | Стенды тормозные силовые | тормозная сила  (1 – 30000) Н  сила на орг. упр (100 – 1000) Н  взв. (100 – 5000) кг  давл. (0,2 –  1) МПа | δ = ±3 %  δ = ±4 %  δ = ±3 %  δ = ±3 % |
| 19.2.1\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.019.2 | Стенды для контроля и регулировки углов установки колес | сходимость  от минус 5  до 1 мм  угол развала  от минус 2°  до 8°  угол наклона  от минус 3°  до 13°  угол поворота  от 0° до 40° | ∆ = ±0,5 мм  ∆ = ±10′  ∆ = ±5′  ∆ = ±30′ |
| 19.5.1\*\* | 1, 2 | 26.51/ 99.019 | Стенды  балансировочные | дисбаланс массы  (0 – 400) г  угловой  дисбаланс  от 0° до 360° | Δ = ±1 г  Δ = ±1° |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 25.1\* | 1, 2 | 26.51/ 99.025 | Прибор для измерения концентрации паров алкоголя в выдыхаемом воздухе «Алкотест-203» | от 0 ‰  до 3,0 ‰  (0 –  1350) мг/м3 | δ = ± 10 %  γ = ± 15 % |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Т.А. Николаева