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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1* ТР
	Электрические аппараты и приборы бытового назначения. Персональные электронно-вычислительные машины (персональные компьютеры). Технические средства, подключаемые к персональным электронным вычислительным машинам. Инструмент электрифицированный (машины ручные переносные электрические).
	26.20/24.000, 26.30/24.000, 26.40/24.000, 27.33/24.000, 27.90/24.000
	Высокочастотные кондуктивные электромагнитные помехи, включая индустриальные радиопомехи
	ГОСТ CISPR 11-2017 п.7;
ГОСТ CISPR 14-1-2022 п.5, кроме п.4.3.5;
ГОСТ CISPR 15-2014 п.8,9;
ГОСТ CISPR 32-2015 прил.С,D
	ул. Набережная, д. 1, 211011, г. Барань, Оршанский район, Витебская область (испытательный центр)
	ТР ТС 020/2011

	1.1*
	Радиостанции сухопутной и морской подвижной службы с угловой и цифровой модуляцией, радиостанции общего пользования, радиостанции систем аналоговой телефонной радиосвязи общего пользования, электронная аппаратура с использованием приемопередающей аппаратуры и ее составных частей.
	26.30/27.001
	Параметры приемопередатчика радиостанций (кроме интермодуляционных излучений)
	СТБ 1040-2018 п.7, 8;
СТБ 1200-2023 п.7.4, 7.5
	ул. Набережная, д. 1, 211011, г. Барань, Оршанский район, Витебская область (испытательный центр)
	

	1.2* ТР
	Электрические аппараты и приборы бытового назначения. Персональные электронно-вычислительные машины (персональные компьютеры). Технические средства, подключаемые к персональным электронным вычислительным машинам. Инструмент электрифицированный (машины ручные переносные электрические).
	26.20/24.000, 26.30/24.000, 26.40/24.000, 27.33/24.000, 27.90/24.000
	Высокочастотные излучаемые электромагнитные помехи, включая индустриальные радиопомехи
	ГОСТ CISPR 11-2017 п.7;
ГОСТ CISPR 14-1-2022 п.5;
ГОСТ CISPR 32-2015 прил.С,D
	ул. Набережная, д. 1, 211011, г. Барань, Оршанский район, Витебская область (испытательный центр)
	ТР ТС 020/2011

	1.2*
	Радиостанции сухопутной и морской подвижной службы с угловой и цифровой модуляцией, радиостанции общего пользования, радиостанции систем аналоговой телефонной радиосвязи общего пользования, электронная аппаратура с использованием приемопередающей аппаратуры и ее составных частей.
	26.30/27.007
	Требования к параметрам передатчика. Ошибка по частоте.
	СТБ 1040-2018 п.7.1
	ул. Набережная, д. 1, 211011, г. Барань, Оршанский район, Витебская область (испытательный центр)
	

	1.3* ТР
	Электрические аппараты и приборы бытового назначения. Персональные электронно-вычислительные машины (персональные компьютеры). Технические средства, подключаемые к персональным электронным вычислительным машинам. Инструмент электрифицированный (машины ручные переносные электрические).
	26.20/24.000, 26.30/24.000, 26.40/24.000, 27.33/24.000, 27.90/24.000
	Низкочастотные кондуктивные помехи. Изменения, колебания напряжения и фликер. Гармонические составляющие тока
	ГОСТ IEC 61000-3-2-2021 п.6.3;
ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 п.4
	ул. Набережная, д. 1, 211011, г. Барань, Оршанский район, Витебская область (испытательный центр)
	ТР ТС 020/2011

	1.3*
	Радиостанции сухопутной и морской подвижной службы с угловой и цифровой модуляцией, радиостанции общего пользования, радиостанции систем аналоговой телефонной радиосвязи общего пользования, электронная аппаратура с использованием приемопередающей аппаратуры и ее составных частей.
	26.30/27.001
	Мощность передатчика
	СТБ 1040-2018 п.7.2
	ул. Набережная, д. 1, 211011, г. Барань, Оршанский район, Витебская область (испытательный центр)
	

	1.4*
	
	26.30/27.015
	Максимально допустимая девиация частоты
	СТБ 1040-2018 п.7.3
	
	

	1.5*
	
	26.30/27.001
	Мощность в соседнем и альтернативном канале
	СТБ 1040-2018 п.7.4
	
	

	1.6*
	
	
	Нежелательные излучения в области побочных излучений
	СТБ 1040-2018 п.7.5
	
	

	1.7*
	
	26.30/27.010
	Переходные процессы при включении и выключении передатчика
	СТБ 1040-2018 п.7.6
	
	

	1.8*
	
	26.30/27.002
	Требования к параметрам приемника. Максимальная пороговая чувствительность
	СТБ 1040-2018 п.8.1
	
	

	1.9*
	
	26.30/27.001
	Требования к параметрам приемника. Избирательность по соседнему каналу
	СТБ 1040-2018 п.8.2
	
	

	1.10*
	
	26.30/27.010
	Требования к параметрам приемника. Побочные излучения в режиме приема
	СТБ 1040-2018 п.8.4
	
	

	1.11*
	
	
	Требования к параметрам приемника. Избирательность по побочным каналам приема
	СТБ 1040-2018 п.8.5
	
	

	2.1* ТР
	Электрические аппараты и приборы бытового назначения. Оборудование световое.
	27.40/11.116, 27.90/11.116
	Маркировка
	ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.3;
ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 п.1.5;
ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 п.2.6;
ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.6;
ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22.6;
ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 п.3.5;
ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 п.4.6;
ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 п.5.5
	ул. Набережная, д. 1, 211011, г. Барань, Оршанский район, Витебская область (испытательный центр)
	ТР ТС 004/2011

	2.1*
	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Частные требования к зарядным устройствам батарей.
	27.90/29.113
	Потребляемая мощность и ток
	ГОСТ IEC 60335-2-29-2019 п.10;
СТБ IEC 60335-1-2013 п.10
	ул. Набережная, д. 1, 211011, г. Барань, Оршанский район, Витебская область (испытательный центр)
	

	2.2* ТР
	Электрические аппараты и приборы бытового назначения. Оборудование световое.
	27.40/39.000, 27.90/39.000
	Конструкция
	ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.4;
ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 п.1.6;
ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 п.2.7;
ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.7;
ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22.7;
ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 п.3.6;
ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 п.4.7;
ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 п.5.6
	ул. Набережная, д. 1, 211011, г. Барань, Оршанский район, Витебская область (испытательный центр)
	ТР ТС 004/2011

	2.2*
	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Частные требования к зарядным устройствам батарей.
	27.90/25.098
	Нагрев
	ГОСТ IEC 60335-2-29-2019 п.11;
СТБ IEC 60335-1-2013 п.11
	ул. Набережная, д. 1, 211011, г. Барань, Оршанский район, Витебская область (испытательный центр)
	

	2.3* ТР
	Электрические аппараты и приборы бытового назначения. Оборудование световое.
	27.40/29.061, 27.90/29.061
	Внешние провода и провода внутреннего монтажа.
	ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.5;
ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 п.1.10;
ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 п.2.11;
ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.11;
ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22.11;
ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 п.3.10;
ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 п.4.11;
ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 п.5.10
	ул. Набережная, д. 1, 211011, г. Барань, Оршанский район, Витебская область (испытательный центр)
	ТР ТС 004/2011

	2.3*
	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Частные требования к зарядным устройствам батарей.
	27.90/29.113
	Ток утечки и электрическая прочность
	ГОСТ IEC 60335-2-29-2019 п.16;
СТБ IEC 60335-1-2013 п.16
	ул. Набережная, д. 1, 211011, г. Барань, Оршанский район, Витебская область (испытательный центр)
	

	2.4* ТР
	Электрические аппараты и приборы бытового назначения. Оборудование световое.
	27.40/29.113, 27.90/29.113
	Заземление светильника
	ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.7;
ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 п.1.8;
ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 п.2.9;
ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.9;
ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22.9;
ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 п.3.8;
ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 п.4.9;
ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 п.5.8
	ул. Набережная, д. 1, 211011, г. Барань, Оршанский район, Витебская область (испытательный центр)
	ТР ТС 004/2011

	2.4*
	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Частные требования к зарядным устройствам батарей.
	27.90/29.113
	Заземление
	ГОСТ IEC 60335-2-29-2019 п.27;
СТБ IEC 60335-1-2013 п.27
	ул. Набережная, д. 1, 211011, г. Барань, Оршанский район, Витебская область (испытательный центр)
	

	2.5* ТР
	Электрические аппараты и приборы бытового назначения. Оборудование световое.
	27.40/11.116, 27.90/11.116
	Защита от поражения электрическим током.
	ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.8;
ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 п.1.11;
ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 п.2.12;
ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.12;
ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22.12;
ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 п.3.11;
ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 п.4.12;
ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 п.5.11
	ул. Набережная, д. 1, 211011, г. Барань, Оршанский район, Витебская область (испытательный центр)
	ТР ТС 004/2011

	2.5*
	Бытовые и аналогичные электрические приборы. Частные требования к зарядным устройствам батарей.
	27.90/26.141
	Конструктивно-технические требования. Степень защиты оболочки.
	ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) п.13.1, 13.2, 13.3, 14.1
	ул. Набережная, д. 1, 211011, г. Барань, Оршанский район, Витебская область (испытательный центр)
	

	2.6* ТР
	Электрические аппараты и приборы бытового назначения. Оборудование световое.
	27.40/26.141, 27.90/26.141
	Защита от попадания пыли, твёрдых частиц и влаги.
	ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.9;
ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 п.1.13;
ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 п.2.14;
ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.14;
ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22.14;
ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 п.3.13;
ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 п.4.14;
ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 п.5.13
	ул. Набережная, д. 1, 211011, г. Барань, Оршанский район, Витебская область (испытательный центр)
	ТР ТС 004/2011

	2.7* ТР
	
	27.40/29.113, 27.90/29.113
	Сопротивление и электрическая прочность изоляции.
	ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.10;
ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 п.1.14;
ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 п.2.15;
ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.15;
ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22.15;
ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 п.3.14;
ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 п.4.15;
ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 п.5.14
	
	

	2.8* ТР
	
	27.40/29.061, 27.90/29.061
	Пути утечки и воздушные зазоры.
	ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.11;
ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 п.1.7;
ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 п.2.8;
ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.8;
ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22.8;
ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 п.3.7;
ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 п.4.8;
ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 п.5.7
	
	

	2.9* ТР
	
	27.40/25.098, 27.90/25.098
	Испытание на старение и тепловые испытания.
	ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.12;
ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 п.1.12;
ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 п.2.13;
ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.13;
ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22.13;
ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 п.3.12;
ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 п.4.13;
ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 п.5.12
	
	

	2.10* ТР
	
	27.40/25.108, 27.90/25.108
	Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда.
	ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.13;
ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 п.1.15;
ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 п.2.16;
ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.16;
ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22.16;
ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 п.3.15;
ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 п.4.16;
ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 п.5.15
	
	

	2.11* ТР
	
	27.40/11.116, 27.90/11.116
	Винтовые контактные зажимы.
	ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.14;
ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 п.1.9;
ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 п.2.10;
ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.10;
ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22.10;
ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 п.3.9;
ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 п.4.10;
ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 п.5.9
	
	

	2.12* ТР
	
	
	Безвинтовые контактные зажимы и электрические соединения.
	ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.15;
ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 п.1.9;
ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 п.2.10;
ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.10;
ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22.10;
ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 п.3.9;
ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 п.4.10;
ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 п.5.9
	
	

	3.1* ТР
	Персональные электронно-вычислительные машины (персональные компьютеры). Низковольтное оборудование, подключаемое к персональным электронным вычислительным машинам.
	26.20/11.116
	Показатели безопасности. Компоненты.
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.1.5
	ул. Набережная, д. 1, 211011, г. Барань, Оршанский район, Витебская область (испытательный центр)
	ТР ТС 004/2011

	3.1*
	Изделия коммутационные, установочные и соединители электрические для проводного вещания и телефонной сети: плинты, боксы, коробки каскадной защиты, коробки распределительные, универсальные, устройства кабельные соединительные, устройства защитные, абонентские, розетки сети проводного вещания, соединители многожильные
	27.33/22.000
	Электрические параметры. Сопротивление электрического контакта. Сопротивление ограничительных резисторов
	ГОСТ 24606.3-82 п.1, 2, 3
	ул. Набережная, д. 1, 211011, г. Барань, Оршанский район, Витебская область (испытательный центр)
	

	3.2* ТР
	Персональные электронно-вычислительные машины (персональные компьютеры). Низковольтное оборудование, подключаемое к персональным электронным вычислительным машинам.
	26.20/29.113
	Подключение к сети электропитания. Потребляемый ток.
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.1.6.2
	ул. Набережная, д. 1, 211011, г. Барань, Оршанский район, Витебская область (испытательный центр)
	ТР ТС 004/2011

	3.2*
	Изделия коммутационные, установочные и соединители электрические для проводного вещания и телефонной сети: плинты, боксы, коробки каскадной защиты, коробки распределительные, универсальные, устройства кабельные соединительные, устройства защитные, абонентские, розетки сети проводного вещания, соединители многожильные
	27.33/22.000
	Сопротивление изоляции
	ГОСТ 24606.2-81 п.1, 2
	ул. Набережная, д. 1, 211011, г. Барань, Оршанский район, Витебская область (испытательный центр)
	

	3.3* ТР
	Персональные электронно-вычислительные машины (персональные компьютеры). Низковольтное оборудование, подключаемое к персональным электронным вычислительным машинам.
	26.20/29.113
	Допустимый предел напряжения для ручного оборудования.
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.1.6.3
	ул. Набережная, д. 1, 211011, г. Барань, Оршанский район, Витебская область (испытательный центр)
	ТР ТС 004/2011

	3.3*
	Изделия коммутационные, установочные и соединители электрические для проводного вещания и телефонной сети: плинты, боксы, коробки каскадной защиты, коробки распределительные, универсальные, устройства кабельные соединительные, устройства защитные, абонентские, розетки сети проводного вещания, соединители многожильные
	27.33/29.113
	Электрическая прочность изоляции
	ГОСТ 24606.1-81 п.1, 2
	ул. Набережная, д. 1, 211011, г. Барань, Оршанский район, Витебская область (испытательный центр)
	

	3.4* ТР
	Персональные электронно-вычислительные машины (персональные компьютеры). Низковольтное оборудование, подключаемое к персональным электронным вычислительным машинам.
	26.20/11.116
	Нейтральный провод.
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.1.6.4
	ул. Набережная, д. 1, 211011, г. Барань, Оршанский район, Витебская область (испытательный центр)
	ТР ТС 004/2011

	3.5* ТР
	
	
	Маркировка и инструкции.
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.1.7
	
	

	3.6* ТР
	
	26.20/29.113
	Защита от опасностей. Защита от поражения электрическим током и энергетической опасности.
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.1
	
	

	3.7* ТР
	
	
	Цепи БСНН.
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.2
	
	

	3.8* ТР
	
	
	Цепи НТС.
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.3
	
	

	3.9* ТР
	
	
	Цепи с ограничением тока.
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.4
	
	

	3.10* ТР
	
	
	Источники электропитания с ограничением мощности .
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.5
	
	

	3.11* ТР
	
	
	Обеспечение защитного заземления и соединения.
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.6
	
	

	3.12* ТР
	
	
	Защитное заземление.
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.6.1
	
	

	3.13* ТР
	
	26.20/41.000
	Функциональное заземление.
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.6.2
	
	

	3.14* ТР
	
	
	Провода защитного заземления и соединения.
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.6.3
	
	

	3.15* ТР
	
	
	Клеммы.
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.6.4
	
	

	3.16* ТР
	
	
	Надежность защитного заземления.
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.6.5
	
	

	3.17* ТР
	
	26.20/29.113
	Ток перегрузки и защита от замыкания на землю в первичных цепях.
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.7
	
	

	3.18* ТР
	
	26.20/41.000
	Защитные блокировки.
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.8
	
	

	3.19* ТР
	
	26.20/29.113
	Электрическая изоляция.
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.9
	
	

	3.20* ТР
	
	26.20/29.061
	Зазоры, пути утечки и расстояния через изоляцию.
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.10
	
	

	3.21* ТР
	
	26.20/41.000
	Электропроводка соединения и электропитание. .
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.3.1
	
	

	3.22* ТР
	
	26.20/22.000
	Подключение к сети электропитания. Потребляемый ток .
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.1.6.2
	
	

	3.23* ТР
	
	26.20/41.000
	Клеммы для подключения внешних проводов.
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.3.3
	
	

	3.24* ТР
	
	
	Отключение от сети электропитания переменного тока.
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.3.4
	
	

	3.25* ТР
	
	
	Подсоединение к оборудованию .
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.3.5
	
	

	3.26* ТР
	
	26.20/26.095
	Физические требования. Устойчивость. Механическая прочность . .
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.4.1, 4.2
	
	

	3.27* ТР
	
	26.20/41.000
	Конструкция оборудования.
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.4.3, кроме п.4.3.13
	
	

	3.28* ТР
	
	
	Защита от опасных подвижных частей.
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.4.4
	
	

	3.29* ТР
	
	26.20/25.098
	Требования к тепловым режимам.
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.4.5
	
	

	3.30* ТР
	
	26.20/41.000
	Отверстия в кожухах .
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.4.6
	
	

	3.31* ТР
	
	26.20/25.108
	Огнестойкость.
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.4.7
	
	

	3.32* ТР
	
	26.20/29.113
	Требования к электрическим параметрам и имитация ненормальных условий. Ток прикосновения и ток через провод защитного заземления.
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.5.1
	
	

	3.33* ТР
	
	
	Электрическая прочность.
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.5.2
	
	

	3.34* ТР
	
	
	Условия ненормальной эксплуатации и неисправностей.
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.5.3
	
	

	3.35* ТР
	
	
	Подключение к телекоммуникационным сетям. Защита обслуживающего персонала телекоммуникационной сети и пользователей другого оборудования, соединённого с этой сетью, от опасностей в оборудовании.
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.6.1
	
	

	3.36* ТР
	
	
	Защита пользователей и оборудования от перенапряжений в телекоммуникационных сетях.
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.6.2
	
	

	3.37* ТР
	
	
	Защита телекоммуникационной системы от перегрева.
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.6.3
	
	

	3.38* ТР
	
	26.20/41.000
	Подключение к системам кабельного распределения.
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.7, кроме п.7.4.3
	
	

	4.1*
	Светильники с лампами накаливания, трубчатыми люминесцентными и другими газоразрядными лампами, с напряжением питания не более 1000 В для освещения жилых, общественных помещений, производственных зданий и наружного освещения, в том числе: стационарные светильники общего назначения, встраиваемые светильники, светильники для освещения улиц и дорог, прожекторы заливающего света, световые гирлянды, светильники для аварийного освещения (кроме светотехнических измерений).
	27.40/11.116
	Маркировка
	ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.3;
ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 п.1.5;
ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 п.2.6;
ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.6;
ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22.6;
ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 п.3.5;
ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 п.4.6;
ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 п.5.5
	ул. Набережная, д. 1, 211011, г. Барань, Оршанский район, Витебская область (испытательный центр)
	

	4.2*
	
	27.40/39.000
	Конструкция
	ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.4;
ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 п.1.6;
ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 п.2.7;
ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.7;
ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22.7;
ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 п.3.6;
ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 п.4.7;
ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 п.5.6
	
	

	4.3*
	
	27.40/29.061
	Внешние провода и провода внутреннего монтажа.
	ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.5;
ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 п.1.10;
ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 п.2.11;
ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.11;
ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22.11;
ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 п.3.10;
ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 п.4.11;
ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 п.5.10
	
	

	4.4*
	
	27.40/29.113
	Заземление светильника
	ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.7;
ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 п.1.8;
ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 п.2.9;
ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.9;
ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22.9;
ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 п.3.8;
ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 п.4.9;
ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 п.5.8
	
	

	4.5*
	
	27.40/11.116
	Защита от поражения электрическим током.
	ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.8;
ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 п.1.11;
ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 п.2.12;
ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.12;
ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22.12;
ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 п.3.11;
ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 п.4.12;
ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 п.5.11
	
	

	4.6*
	
	27.40/26.141
	Защита от попадания пыли, твёрдых частиц и влаги.
	ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.9;
ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 п.1.13;
ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 п.2.14;
ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.14;
ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22.14;
ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 п.3.13;
ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 п.4.14;
ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 п.5.13
	
	

	4.7*
	
	27.40/29.113
	Сопротивление и электрическая прочность изоляции.
	ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.10;
ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 п.1.14;
ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 п.2.15;
ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.15;
ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22.15;
ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 п.3.14;
ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 п.4.15;
ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 п.5.14
	
	

	4.8*
	
	27.40/29.061
	Пути утечки и воздушные зазоры.
	ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.11;
ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 п.1.7;
ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 п.2.8;
ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.8;
ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22.8;
ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 п.3.7;
ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 п.4.8;
ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 п.5.7
	
	

	4.9*
	
	27.40/25.098
	Испытание на старение и тепловые испытания.
	ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.12;
ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 п.1.12;
ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 п.2.13;
ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.13;
ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22.13;
ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 п.3.12;
ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 п.4.13;
ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 п.5.12
	
	

	4.10*
	
	27.40/25.108
	Теплостойкость, огнестойкость и устойчивость к токам поверхностного разряда.
	ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.13;
ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 п.1.15;
ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 п.2.16;
ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.16;
ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22.16;
ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 п.3.15;
ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 п.4.16;
ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 п.5.15
	
	

	4.11*
	
	27.40/11.116
	Винтовые контактные зажимы.
	ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.14;
ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 п.1.9;
ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 п.2.10;
ГОСТ IEC 60598-2-20-2012 п.20.10;
ГОСТ IEC 60598-2-22-2016 п.22.10;
ГОСТ IEC 60598-2-3-2017 п.3.9;
ГОСТ IEC 60598-2-4-2019 п.4.10;
ГОСТ IEC 60598-2-5-2012 п.5.9
	
	

	4.12*
	
	
	Безвинтовые контактные зажимы и электрические соединения.
	ГОСТ IEC 60598-1-2017 п.15
	
	

	4.13*
	
	27.40/29.113
	Коэффициент мощности.
	СТБ 1944-2009 п.6.5
	
	

	4.14*
	
	27.40/29.040
	Масса светильника.
	СТБ 1944-2009 п.11.24
	
	

	4.15*
	
	27.40/29.061
	Габаритные и установочные размеры
	
	
	

	5.1*
	Радиостанции общего пользования, сухопутной и морской подвижной службы, радиоэлектронная бытовая аппаратура, электротехнические изделия, изделия электронной техники и квантовой электроники, электрооборудование автотракторное, изделия ГСП, технические средства охранной, пожарной сигнализации машины, приборы и другие технические изделия для районов с тропическим климатом, аппаратура, приборы, устройства и оборудование военного назначения.
	26.20/26.095, 26.30/26.095, 26.40/26.095, 27.40/26.095, 27.90/26.095
	Испытания на воздействие синусоидальной вибрации: диапазон частот от 10 до 3000 Гц; амплитуда виброперемещения не более 2,5 мм; максимальное ускорение не более 430 м/с2; максимальная нагрузка не более 50 кг
	ГОСТ 11478-88 (МЭК 68-1-88, МЭК 68-2-1-90, МЭК 68-2-2-74, МЭК 68-2-3-69, МЭК 68-2-5-75, МЭК 68-2-6-82, МЭК 68-2-13-83, МЭК 68-2-14-84, МЭК 68-2-27-87, МЭК 68-2-28-90, МЭК 68-2-29-87, МЭК 68-2-32-75, МЭК 68-2-33-71, МЭК 68-2-52-84) п.2.2, 2.3;
ГОСТ 12997-84 п.5.6;
ГОСТ 16019-2001 п.5.4.2;
ГОСТ 20.57.406-81 п.2.3, 2.4;
ГОСТ 28203-89 (МЭК 68-2-6-82) п.8;
ГОСТ 30630.1.2-99 п.4.5, 4.3;
ГОСТ 3940-2004 п.6.13
	ул. Набережная, д. 1, 211011, г. Барань, Оршанский район, Витебская область (испытательный центр)
	

	5.2*
	
	
	Испытания на воздействие механических ударов. пиковое ударное ускорение от 98 до 1470 м/с2; длительность ударного импульса от 1 до 15 мс; максимальная нагрузка не более 50 кг
	ГОСТ 11478-88 (МЭК 68-1-88, МЭК 68-2-1-90, МЭК 68-2-2-74, МЭК 68-2-3-69, МЭК 68-2-5-75, МЭК 68-2-6-82, МЭК 68-2-13-83, МЭК 68-2-14-84, МЭК 68-2-27-87, МЭК 68-2-28-90, МЭК 68-2-29-87, МЭК 68-2-32-75, МЭК 68-2-33-71, МЭК 68-2-52-84) п.2.4, 2.5, 2.5;
ГОСТ 12997-84 п.5.6;
ГОСТ 16019-2001 п.5.4.3;
ГОСТ 20.57.406-81 п.2.5, 2.6;
ГОСТ 28213-89 (МЭК 68-2-27-87);
ГОСТ 28215-89 (МЭК 68-2-29-87) п.8;
ГОСТ 30630.1.2-99 п.6.5;
ГОСТ 3940-2004 п.6.13
	
	

	5.3*
	
	
	Испытания на прочность при транспортировании: пиковое ударное ускорение от 98 до 1470 м/с2; длительность ударного импульса от 1 до 15 мс; максимальная нагрузка не более 50 кг .
	ГОСТ 11478-88 (МЭК 68-1-88,МЭК 68-2-1-90,МЭК 68-2-2-74,МЭК 68-2-5-75,МЭК 68-2-6-82,МЭК 68-2-13-83,МЭК 68-2-3-69,МЭК 68-2-14-84,МЭК 68-2-29-87,МЭК 68-2-27-87,МЭК 68-2-52-84,МЭК 68-2-28-90,МЭК 68-2-32-75) п.2.7;
ГОСТ 16019-2001 п.5.5.12;
ГОСТ 23216-78 п.5.2.4
	
	

	5.4*
	
	
	Испытания на прочность при падении: высота сбрасывания не более 1м.
	ГОСТ 11478-88 (МЭК 68-1-88, МЭК 68-2-1-90, МЭК 68-2-2-74, МЭК 68-2-3-69, МЭК 68-2-5-75, МЭК 68-2-6-82, МЭК 68-2-13-83, МЭК 68-2-14-84, МЭК 68-2-27-87, МЭК 68-2-28-90, МЭК 68-2-29-87, МЭК 68-2-32-75, МЭК 68-2-33-71, МЭК 68-2-52-84) п.2.8;
ГОСТ 16019-2001 п.5.4.4;
ГОСТ 28217-89 (МЭК 68-2-31-69) п.3;
ГОСТ 28218-89 (МЭК 68-2-32-75) п.5
	
	

	5.5*
	
	26.20/26.080, 26.30/26.080, 26.40/26.080, 27.40/26.080, 27.90/26.080
	Испытания на воздействие повышенной температуры: диапазон температур от плюс 30 °С до плюс 120 °С
	ГОСТ 11478-88 (МЭК 68-1-88, МЭК 68-2-1-90, МЭК 68-2-2-74, МЭК 68-2-3-69, МЭК 68-2-5-75, МЭК 68-2-6-82, МЭК 68-2-13-83, МЭК 68-2-14-84, МЭК 68-2-27-87, МЭК 68-2-28-90, МЭК 68-2-29-87, МЭК 68-2-32-75, МЭК 68-2-33-71, МЭК 68-2-52-84) п.2.9;
ГОСТ 12997-84 п.5.3;
ГОСТ 16019-2001 п.5.5.3;
ГОСТ 20.57.406-81 п.2.16, 2.17;
ГОСТ 28200-89 (МЭК 68-2-2-74) п.7, 18, 29, 38;
ГОСТ 30630.2.1-2013 п.4;
ГОСТ 3940-2004 п.6.5
	
	

	5.6*
	
	
	Испытания на воздействие пониженной температур. Диапазон температур от минус 10 °С до минус 80 °С.
	ГОСТ 11478-88 (МЭК 68-1-88, МЭК 68-2-1-90, МЭК 68-2-2-74, МЭК 68-2-3-69, МЭК 68-2-5-75, МЭК 68-2-6-82, МЭК 68-2-13-83, МЭК 68-2-14-84, МЭК 68-2-27-87, МЭК 68-2-28-90, МЭК 68-2-29-87, МЭК 68-2-32-75, МЭК 68-2-33-71, МЭК 68-2-52-84) п.2.10;
ГОСТ 12997-84 п.5.3;
ГОСТ 16019-2001 п.5.5.2;
ГОСТ 20.57.406-81 п.2.18, 2.19;
ГОСТ 28199-89 (МЭК 68-2-1-74) п.2;
ГОСТ 30630.2.1-2013 п.6;
ГОСТ 3940-2004 п.6.6
	
	

	5.7*
	
	
	Испытания на воздействие пониженного атмосферного давления: атмосферное давление 13 КПа, 61 КПа, 70 КПа; диапазон температур от минус 50 °С до плюс 60 °С
	ГОСТ 12997-84 п.5.5;
ГОСТ 16019-2001 п.5.5.5;
ГОСТ 20.57.406-81 п.2.24;
ГОСТ 28208-89 (МЭК 68-2-13-83) п.7;
ГОСТ 30630.2.4-2001 п.4.4
	
	

	5.8*
	
	
	Испытания на воздействие повышенной влажности: относительная влажность от 80 % до 100 %, при температуре от плюс 20 °С до плюс 50 °С
	ГОСТ 11478-88 (МЭК 68-1-88, МЭК 68-2-1-90, МЭК 68-2-2-74, МЭК 68-2-3-69, МЭК 68-2-5-75, МЭК 68-2-6-82, МЭК 68-2-13-83, МЭК 68-2-14-84, МЭК 68-2-27-87, МЭК 68-2-28-90, МЭК 68-2-29-87, МЭК 68-2-32-75, МЭК 68-2-33-71, МЭК 68-2-52-84) п.2.12;
ГОСТ 12997-84 п.5.4;
ГОСТ 16019-2001 п.5.5.6;
ГОСТ 20.57.406-81 п.2.22, 2.23;
ГОСТ 28201-89 (МЭК 68-2-3-69) п.3;
ГОСТ 28216-89 (МЭК 68-2-30-82) п.6;
ГОСТ 30630.2.2-2001 п.4;
ГОСТ 3940-2004 п.6.7
	
	

	5.9*
	
	26.20/26.141, 26.30/26.141, 26.40/26.141, 27.40/26.141, 27.90/26.141
	Испытания на герметичность от проникновения воды. Глубина ванны 1200 мм, сечение 580•580 мм. IPХ7.
	ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) п.14.2;
ГОСТ 16019-2001 п.5.5.9;
ГОСТ 20.57.406-81 п.2.32;
ГОСТ 30630.2.6-2013 п.6.3
	
	

	5.10*
	
	
	Испытания на воздействие атмосферных выпадаемых осадков. Интенсивность дождя 2 мм/мин. IP Х3.
	ГОСТ 14254-2015 (IEC 60529:2013) п.14.2;
ГОСТ 16019-2001 п.5.5.10;
ГОСТ 20.57.406-81 п.2.33, 2.34;
ГОСТ 30630.2.6-2013 п.7.4
	
	

	5.11*
	
	
	Испытания на воздействие атмосферных конденсированных осадков (инея и росы). Диапазон температур от минус 5 °С до минус 20 °С
	ГОСТ 16019-2001 п.5.5.11;
ГОСТ 20.57.406-81 п.2.21;
ГОСТ 30630.2.2-2001 п.7
	
	

	6.1*
	Оборудование радиосвязи и связанное с ним вспомогательное оборудование, технические средства охранной, пожарной сигнализации, бытовые электрические приборы, электрические инструменты и аналогичные устройства, оборудование информационных технологий, промышленные, научные, медицинские и бытовые высокочастотные устройства и технические средства, применяемые в промышленных зонах: электрическое световое и аналогичное оборудование, электроустройства, эксплуатируемые вне жилых домов: оборудование радиосвязи
	26.20/24.000, 26.30/24.000, 26.40/24.000, 27.40/24.000, 27.90/24.000
	Измерение индустриальных радиопомех. Квазипиковое и среднее напряжение радиопомех.
	ГОСТ 30379-2017 п.7.2;
ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005) п.5.2;
ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008) п.8.3;
ГОСТ CISPR 11-2017 п.7;
ГОСТ CISPR 14-1-2022 п.5;
ГОСТ CISPR 15-2014 п.8;
ГОСТ CISPR 32-2015 прил.С,D
	ул. Набережная, д. 1, 211011, г. Барань, Оршанский район, Витебская область (испытательный центр)
	

	6.2*
	
	
	Измерение индустриальных радиопомех. Напряжённость поля радиопомех.
	ГОСТ 30379-2017 п.7.2;
ГОСТ 30805.14.1-2013 (CISPR 14-1:2005) п.5.3;
ГОСТ 32134.1-2013 (EN 301 489-1:2008) п.8.2;
ГОСТ CISPR 11-2017 п.7;
ГОСТ CISPR 14-1-2022 п.9;
ГОСТ CISPR 15-2014 п.9;
ГОСТ CISPR 32-2015 прил.С,D
	
	

	7.1*
	Электротехническое и электронное оборудование с потребляемым током не более 16 А по фазе
	26.20/24.000, 26.30/24.000, 26.40/24.000, 27.40/24.000, 27.90/24.000
	Требования к ЭМС. Гармонические составляющие тока.
	ГОСТ 30379-2017;
ГОСТ 30804.3.2-2013 (IEC 61000-3-2:2009) п.6.2
	ул. Набережная, д. 1, 211011, г. Барань, Оршанский район, Витебская область (испытательный центр)
	

	7.2*
	
	
	Требования к ЭМС. Изменения, колебания напряжения и фликер
	ГОСТ 30379-2017;
ГОСТ 30804.3.3-2013 (IEC 61000-3-3:2008) п.4
	
	

	8.1*
	Оборудование информационных технологий
	26.20/11.116
	Показатели безопасности. Компоненты.
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.1.5
	ул. Набережная, д. 1, 211011, г. Барань, Оршанский район, Витебская область (испытательный центр)
	

	8.2*
	
	26.20/22.000
	Подключение к сети электропитания. Потребляемый ток .
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.1.6.2
	
	

	8.3*
	
	26.20/29.113
	Допустимый предел напряжения для ручного оборудования.
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.1.6.3
	
	

	8.4*
	
	26.20/11.116
	Нейтральный провод.
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.1.6.4
	
	

	8.5*
	
	
	Маркировка и инструкции.
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.1.7
	
	

	8.6*
	
	26.20/29.113
	Защита от опасностей. Защита от поражения электрическим током и энергетической опасности.
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.1
	
	

	8.7*
	
	
	Цепи БСНН.
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.2
	
	

	8.8*
	
	
	Цепи НТС.
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.3
	
	

	8.9*
	
	
	Цепи с ограничением тока.
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.4
	
	

	8.10*
	
	
	Источники электропитания с ограничением мощности .
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.5
	
	

	8.11*
	
	
	Обеспечение защитного заземления и соединения.
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.6
	
	

	8.12*
	
	
	Защитное заземление.
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.6.1
	
	

	8.13*
	
	26.20/41.000
	Функциональное заземление.
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.6.2
	
	

	8.14*
	
	
	Провода защитного заземления и соединения.
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.6.3
	
	

	8.15*
	
	
	Клеммы.
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.6.4
	
	

	8.16*
	
	
	Надежность защитного заземления.
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.6.5
	
	

	8.17*
	
	26.20/29.113
	Ток перегрузки и защита от замыкания на землю в первичных цепях.
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.7
	
	

	8.18*
	
	26.20/41.000
	Защитные блокировки.
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.8
	
	

	8.19*
	
	26.20/29.113
	Электрическая изоляция.
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.9
	
	

	8.20*
	
	26.20/29.061
	Зазоры, пути утечки и расстояния через изоляцию.
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.2.10
	
	

	8.21*
	
	26.20/41.000
	Электропроводка соединения и электропитание. .
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.3.1
	
	

	8.22*
	
	26.20/22.000
	Подключение к сети электропитания. Потребляемый ток .
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.1.6.2
	
	

	8.23*
	
	26.20/41.000
	Клеммы для подключения внешних проводов.
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.3.3
	
	

	8.24*
	
	
	Отключение от сети электропитания переменного тока.
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.3.4
	
	

	8.25*
	
	
	Подсоединение к оборудованию .
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.3.5
	
	

	8.26*
	
	26.20/26.095
	Физические требования. Устойчивость. Механическая прочность . .
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.4.1, 4.2
	
	

	8.27*
	
	26.20/41.000
	Конструкция оборудования.
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.4.3, кроме п.4.3.13
	
	

	8.28*
	
	
	Защита от опасных подвижных частей.
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.4.4
	
	

	8.29*
	
	26.20/25.098
	Требования к тепловым режимам.
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.4.5
	
	

	8.30*
	
	26.20/41.000
	Отверстия в кожухах .
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.4.6
	
	

	8.31*
	
	26.20/25.108
	Огнестойкость.
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.4.7
	
	

	8.32*
	
	26.20/29.113
	Требования к электрическим параметрам и имитация ненормальных условий. Ток прикосновения и ток через провод защитного заземления.
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.5.1
	
	

	8.33*
	
	
	Электрическая прочность.
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.5.2
	
	

	8.34*
	
	
	Условия ненормальной эксплуатации и неисправностей.
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.5.3
	
	

	8.35*
	
	
	Подключение к телекоммуникационным сетям. Защита обслуживающего персонала телекоммуникационной сети и пользователей другого оборудования, соединённого с этой сетью, от опасностей в оборудовании.
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.6.1
	
	

	8.36*
	
	
	Защита пользователей и оборудования от перенапряжений в телекоммуникационных сетях.
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.6.2
	
	

	8.37*
	
	
	Защита телекоммуникационной системы от перегрева.
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.6.3
	
	

	8.38*
	
	26.20/41.000
	Подключение к системам кабельного распределения.
	ГОСТ IEC 60950-1-2014 п.7, кроме п.7.4.3
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