|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение №2 |  |  |
| к аттестату аккредитации |  |  |
| № BY/112 2.1569 |  |  |
| от 26.03.1998 |  |  |
| на бланке № \_\_\_\_ |  |  |
| на 2 листах |  |  |
| редакция 01 |  |  |

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от 30 июня 2025 года

испытательной лаборатории производства автомобильных агрегатов

Открытого акционерного общества «Белкард», г. Гродно

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование  характеристики  (показатель,  параметры) | Обозначение  документа,  устанавливающего требования  к объекту | Обозначение  документа,  устанавливающего метод исследований (испытаний)  и измерений, в том числе правила  отбора образцов |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| ул. Курчатова, 1а, 230005, г. Гродно | | | | | |
| 1.1\* | Амортизаторы гидравлические телескопические,  стойки амортизаторные и патроны вставные двухтрубные | 29.32/  29.061 | Габаритные и присоединительные размеры, полный ход поршня | ТР ТС 018/2011 Приложение 10, п.89  ГОСТ 34339-2017 | ГОСТ 34339-2017  п. 5.2 |
| 1.2\* | 29.32/  26.141 | Испытание  на герметичность | ГОСТ 34339-2017  п. 5.3 |
| 1.3\* | 29.32/  29.137 | Испытание  на плавность работы | ГОСТ 34339-2017  п. 5.4 |
| 1.4\* | 29.32/  29.137 | Испытание  на шумность работы | ГОСТ 34339-2017  п. 5.8 |
| 1.5\* | 29.32/  29.137 | Силы сопротивления (отбой/сжатие) | ГОСТ 34339-2017  п. 5.5 |
| 1.6\* | 29.32/  29.137 | Выталкивающая сила газа | ГОСТ 34339-2017  п. 5.4.4 |
| 1.7\* | 29.32/  29.137 | Стабильность температурных характеристик | ГОСТ 34339-2017  п. 5.6.2 |
| 2.1\* | Тормозные камеры пневматических приводов | 29.32/  26.141 | Испытания на герметичность:  - силовой части;  - энергоаккумулятора | ТР ТС 018/2011 Приложение 10, п.14  ГОСТ 33543-2015 | ГОСТ 33543-2015  п. 6.4 |
| 2.2\* | 29.32/  29.137 | Проверка усилия на штоке:  - силовой части;  - энергоаккумулятора | ГОСТ 33543-2015 пп. 6.5.1, 6.5.2 |
| 2.3\* | 29.32/  36.057 | Стендовые  испытания  на долговечность  и ресурс в условиях циклического нагружения | ГОСТ 33543-2015 пп. 6.6.1, 6.6.2 |
| 2.4\* | 29.32/  29.137 | Испытание на работоспособность:  - силовой части;  - быстро-растормаживающего устройства | ГОСТ 33543-2015  п. 6.3 |
| 2.5\* | 29.32/  29.137 | Испытание стойкости к температурным воздействиям | ГОСТ 33543-2015  п. 6.7 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;  
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;  
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Т.А. Николаева