|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Приложение №2 |  |  |
| к аттестату аккредитации  |  |  |
| № BY/112 2.1569 |  |  |
| от 26.03.1998 |  |  |
| на бланке № \_\_\_\_ |  |  |
| на 2 листах |  |  |
| редакция 01 |  |  |

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от 30 июня 2025 года

испытательной лаборатории производства автомобильных агрегатов

Открытого акционерного общества «Белкард», г. Гродно

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименованиехарактеристики(показатель,параметры) | Обозначениедокумента,устанавливающего требованияк объекту | Обозначениедокумента,устанавливающего метод исследований (испытаний)и измерений, в том числе правилаотбора образцов |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| ул. Курчатова, 1а, 230005, г. Гродно |
| 1.1\* | Амортизаторы гидравлические телескопические,стойки амортизаторные и патроны вставные двухтрубные | 29.32/29.061 | Габаритные и присоединительные размеры, полный ход поршня | ТР ТС 018/2011 Приложение 10, п.89ГОСТ 34339-2017 | ГОСТ 34339-2017 п. 5.2 |
| 1.2\* | 29.32/26.141 | Испытание на герметичность | ГОСТ 34339-2017п. 5.3 |
| 1.3\* | 29.32/29.137 | Испытание на плавность работы | ГОСТ 34339-2017 п. 5.4 |
| 1.4\* | 29.32/29.137 | Испытание на шумность работы | ГОСТ 34339-2017 п. 5.8 |
| 1.5\* | 29.32/29.137 | Силы сопротивления (отбой/сжатие) | ГОСТ 34339-2017 п. 5.5 |
| 1.6\* | 29.32/29.137 | Выталкивающая сила газа | ГОСТ 34339-2017 п. 5.4.4 |
| 1.7\* | 29.32/29.137 | Стабильность температурных характеристик | ГОСТ 34339-2017 п. 5.6.2 |
| 2.1\* | Тормозные камеры пневматических приводов | 29.32/26.141 | Испытания на герметичность: - силовой части; - энергоаккумулятора | ТР ТС 018/2011 Приложение 10, п.14ГОСТ 33543-2015 | ГОСТ 33543-2015 п. 6.4 |
| 2.2\* | 29.32/29.137 | Проверка усилия на штоке:- силовой части; - энергоаккумулятора | ГОСТ 33543-2015 пп. 6.5.1, 6.5.2 |
| 2.3\* | 29.32/36.057 | Стендовые испытания на долговечность и ресурс в условиях циклического нагружения | ГОСТ 33543-2015 пп. 6.6.1, 6.6.2 |
| 2.4\* | 29.32/29.137 | Испытание на работоспособность: - силовой части; - быстро-растормаживающего устройства | ГОСТ 33543-2015 п. 6.3 |
| 2.5\* | 29.32/29.137 | Испытание стойкости к температурным воздействиям | ГОСТ 33543-2015 п. 6.7 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Т.А. Николаева