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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников
	100.01/08.052, 100.01/42.000
	Определение концентрации: твердые частицы суммарно (недифференцированная по составу пыль )
Отбор проб.
	МВИ.МН 4514-2012;
МВИ.МН 5988-2018
	ул. Юношеская, 117, 213654, г. Костюковичи, Костюковичский район, Могилевская область
	

	1.2**
	
	100.01/08.169
	Отбор проб и определение концентрации оксида углерода Д-(0-50 000) мг-м3
	МВИ.МН 1003-2017
	
	

	1.3**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации оксида азота Д- (0-4000)мг/м3
	
	
	

	1.4**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации диоксида углерода Д - (0-100)мг/м3
	
	
	

	1.5**
	
	
	Концентрация диоксида азота Д - (0-1000) мг-м3
	
	
	

	1.6**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации диоксида серы Д-(0-15000)мг-м3
	
	
	

	1.7**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации кислорода Д-(0-21) об.%
	
	
	

	1.8**
	
	100.01/23.000
	Давление и температура газов
	СТБ 17.08.05-03-2016
	
	

	1.9**
	
	
	Скорость и расход газов
	СТБ 17.08.05-02-2016
	
	

	1.10**
	
	
	Влажность газов
	СТБ 17.08.05-01-2016
	
	

	1.11**
	
	100.01/08.169
	Массовый выброс
	МВИ.МН 1003-2017 п. 10.3 (расчетный метод)
	
	

	1.12**
	
	100.01/29.061
	Геометрические размеры газохода
	СТБ 17.08.05-02-2016
	
	

	2.1**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.052, 100.10/42.000
	Отбор
Определение концентрации аэрозолей преимущественно фиброгенного действия (пыль)
	МВИ.МН 5842-2017
	ул. Юношеская, 117, 213654, г. Костюковичи, Костюковичский район, Могилевская область
	

	3.1**
	Рабочие места
	100.12/35.059
	Общая вибрация - средние квадратические значения виброскорости и виброускорения (м/с2) в октавных полосах частот или их логарифмические уровни (дБ); - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни (дБ); - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни (дБ).
	ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997);
ГОСТ 31319-2006 (ИСО 14253:2003)
	ул. Юношеская, 117, 213654, г. Костюковичи, Костюковичский район, Могилевская область
	

	3.2**
	
	
	Локальная вибрация: - средние квадратические значения виброускорения (м/с2), измеряемые в октавных или треть- октавных полосах частот, или их логарифмические уровни (дБ); - корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни (дБ); - эквивалентные по энергии корректированные по частоте значения виброускорения (м/с2) или их логарифмические уровни (дБ).
	ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001);
ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001)
	
	

	3.3**
	
	100.12/35.067
	Шум: - уровни звукового давления в октавных (треть-октавных) полосах частот (дБ); - уровень звука (дБА); - эквивалентные по энергии уровни звука (дБА); - максимальные уровни звука в дБА(I)
	ГОСТ 12.1.050-86
	
	

	3.4.1**
	
	100.12/35.060
	Относительная влажность воздуха, %
	ГОСТ 12.1.005-88 п. 2;
МВИ.ГМ. 1860-2021
	
	

	3.4.2**
	
	100.12/35.065
	Температура воздуха, С
	
	
	

	3.4.3**
	
	100.12/35.068
	Интенсивность теплового излучения Д - (350-600) Вт/М2
	
	
	

	3.4.4**
	
	100.12/35.070
	Скорость движения воздуха
	
	
	

	3.5**
	
	100.12/35.063
	Освещенность, лк
	ГОСТ 24940-2016
	
	

	4.1**
	Атмосферный воздух
	100.02/42.000
	Отбор проб
	ТКП 17.13-15-2022 (33140)
	ул. Юношеская, 117, 213654, г. Костюковичи, Костюковичский район, Могилевская область
	

	4.2**
	
	100.02/08.156, 100.02/42.000
	Определение концентрации диоксида серы Д - (0,08-1,5) мг/м3
Отбор проб
	МВИ.МН 4160-2011 4.2;
ТКП 17.13-15-2022 (33140)
	
	

	4.3**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации диоксида азота Д – (0,02-1,40) мг/м3
Отбор проб
	МВИ.МН 5087-2014;
ТКП 17.13-15-2022 (33140)
	
	

	4.4**
	
	100.02/08.169, 100.02/42.000
	Отбор проб и определение концентрации оксида углерода Д – (0 - 50) мг/м3
Отбор проб
	МВИ.МН 5561-2016;
ТКП 17.13-15-2022 (33140)
	
	

	4.5**
	Атмосферный воздух.
	100.02/08.052, 100.02/42.000
	Отбор проб и определение концентрации: твердые частицы суммарно (не дифференцированная по составу пыль/аэрозоли) Д – 0,17-16,7 мг/м³
Отбор проб
	МВИ.МН 5093-2014;
ТКП 17.13-15-2022 (33140)
	ул. Юношеская, 117, 213654, г. Костюковичи, Костюковичский район, Могилевская область
	

	4.6**
	
	100.02/35.067
	Шум: - уровни звукового давления в октавных (треть-октавных) полосах частот (дБ); - уровень звука (дБА); - эквивалентные по энергии уровни звука (дБА); - максимальные уровни звука в дБА(I)
	ГОСТ 23337-2014
	
	

	5.1**
	Здания и сооружения. Системы вентиляции и кондиционирования
	100.13/23.000
	Скорость движения воздуха, давления воздуха, расход воздуха, температура, влажность
	ГОСТ 12.3.018-79
	ул. Юношеская, 117, 213654, г. Костюковичи, Костюковичский район, Могилевская область
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