|  |  |
| --- | --- |
|   | НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬРЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АККРЕДИТАЦИИ» |
|  |  |
|  |  | Приложение № 1 к аттестату аккредитации№ BY/112 2.0935от 17 апреля 1998 годана бланке №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_на 2 листахРедакция 01 |

**ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ** от «18» апреля 2025 года

|  |
| --- |
| центральной лаборатории отдела технического контроля |

Открытого акционерного общества «КЕРАМИКА»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Код | Наименование характеристики (показатель, параметры) | Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту | Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1\*\*\* | Кирпич и камни керамические | 23.32/42.000 | Отбор проб | СТБ 1160-99ГОСТ 530-2012 | СТБ 1160-99ГОСТ 530-2012 |
| 1.2\* | 23.32/29.061 | Размеры | СТБ 1160-99ГОСТ 530-2012ТНПА и другая документация | СТБ 1160-99 п.7.1,7.2ГОСТ 530-2012 п.7.3 |
| 1.3\* | 23.32/29.061 | Предельное отклонение от номинальных размеровПравильность формы | СТБ 1160-99 п.7.1, 7.2, 7.5ГОСТ 530-2012 п.7.4 |
| 1.4\* | 23.32/29.121 | Предел прочности при сжатии и изгибе | ГОСТ 8462-85ГОСТ 530-2012 п.7.10 |
| 1.5\* | 23.32/41.000 | Наличие известковых включений | СТБ 1160-99 п.7.10ГОСТ 530-2012 п.7.5 |
| 1.6\* | 23.32/29.151 | Водопоглощение методом атмосферного давления в воде при температуре (20+ 5)ºС | ГОСТ 7025-91 р.2 |
| 1.7\* | 23.32/29.119 | Средняя плотность | ГОСТ 7025-91 р.5 |
| 1.8\* | 23.32/26.080 | Морозостойкость (метод объемного замораживания) | ГОСТ 7025-91 р.7 |
| 2.1\* | Песок | 08.12/29.040 | Зерновой состав и модуль крупности | ГОСТ 8736-2014ТНПА и другая документация | ГОСТ 8735-88 п..3 |
| 2.2\* | 08.12/29.040 | Влажность | ГОСТ 8735-88 п.10 |
| 3.1\*\*\* | Блоки керамические поризованные пустотелые  | 23.49/42.000 | Отбор проб | СТБ 1719-2007 | СТБ 1719-2007 |
| 3.2\* | 23.49/29.061 | Внешний вид, форма, размеры  | СТБ 1719-2007ТНПА и другая документация | СТБ 1719-2007 п.7.1, 7.2 |
| 3.3\* | 23.49/29.121 | Предел прочности при сжатии | ГОСТ 8462-85СТБ 1719-2007 |
| 3.4\* | 22.49/41.000 | Наличие известковых включений | СТБ 1719-2007 п.7.3СТБ 1160-99 |
| 3.5\* | 23.49/29.119 | Средняя плотность, масса | ГОСТ 7025-91 р1, р.5 |
| 3.6\* | 23.49/26.080 | Морозостойкость (метод объемного замораживания) | ГОСТ 7025-91 р 7 |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Т.А. Николаева