|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложение №1 |
| к аттестату аккредитации  |
| № BY/112 3.0231 |
| от 20.04.2009 |
| на бланке № \_\_\_\_на 2 листах |
| редакция 01 |

**ДОПОЛНЕНИЕ №**1 от 23 мая 2025 года

к редакции 01 области аккредитацииот21 июня 2024 года

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| лаборатории метрологии |

республиканского дочернего торгового унитарного предприятия «Медтехника» |
| №п/п | Код (наименование) вида работ:1 – первичная поверка;2 – последующая поверка | Средства измерений |
| код области измерений | наименование (тип средства измерений) | метрологические характеристики |
| Пределы измерений | класс, разряд, цена деления, погрешность |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **ул. Челюскинцев, д. 59а, 212003, г. Могилев, Могилевская область** |
| 25.9\*\* | 1; 2 | 26.51/99.01626.51/ 99.025 | Дефибрилляторы- мониторы | ДИ артериального давления:от 15 мм рт.ст.до 400 мм рт.ст. | ±2 мм рт.ст. и менее точные |
| ДИ ЧСС:от 10 до 360 уд/мин | ±1 уд/мин;±2 % и менее точные |
| ДИ температуры:от 0 ºС до 50 ºС | ±0,1 ºС и менее точные |
| ДИ SpO2:от 70 % до 100 % | ±2 % и менее точные |
| ДИ пульса:от 30 до 300 уд/мин | ±1 уд/мин±1 % и менее точные |
| ДИ частоты дыханияот 0 до 150 вдох/мин | ±1 вдох/мин и менее точные |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 25.9\*\* | 1; 2 | 26.51/99.01626.51/ 99.025 | Дефибрилляторы- мониторы | Выдаваемая энергия до 360 Дж | ±0,5 Дж±10 % и менее точные |
| ДИ напряжения:от 0,03 до 5 мВ | ±5 % и менее точные |
| ДИ объемной доли углекислого газа:от 0 до 20 % СО2 | ±4 % и менее точные |

**Примечание:**

\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС;
\*\* – деятельность осуществляется непосредственно в ООС и за пределами ООС;
\*\*\* – деятельность осуществляется за пределами ООС.

Руководитель органа

по аккредитации

Республики Беларусь –

директор государственного

предприятия «БГЦА» Т.А. Николаева