
	Открытое акционерное общество "Гомельский химический завод",
центральная заводская лаборатория
	BY/112 2.1054



	 ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ 
	BY/112 2.1054



[bookmark: _Hlk212559846]ОПИСАНИЕ
области аккредитации

	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Воздух рабочей зоны
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	Отбор проб и определение концентрации азота диоксида (ДИ:(0,3-3,0)мг/м³)
	АМИ.МН 0039-2022
	ул. Химзаводская, 5, 246012, г. Гомель, Гомельская область
	

	1.2**
	
	100.10/12.042, 100.10/42.000
	Отбор проб и определение концентрации азота диоксида (ДИ: (1,0-40,0) мг/дм³)
	ГОСТ 12.1.014-84
	
	

	1.3**
	
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	Отбор проб и определение концентрации аммиака (ДИ: (5,0-20,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 5750-2017
	
	

	1.4**
	
	100.10/12.042, 100.10/42.000
	Отбор проб и определение концентрации аммиака (ДИ: (5,0-100,0) мг/дм³)
	ГОСТ 12.1.014-84
	
	

	1.5**
	
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	Отбор проб и определение концентрации фосфорного ангидрида (диФосфорпентаоксида) (ДИ: (0,1-2,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 5981-2018
	
	

	1.6**
	
	100.10/12.042, 100.10/42.000
	Отбор проб и определение концентрации серы диоксида (ангидрида сернистого) (ДИ:(5,0-100) мг/м³)
	ГОСТ 12.1.014-84
	
	

	1.7**
	
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	Отбор проб и определение концентрации сернистого ангидрида (диоксида серы) (ДИ:(0,5-15,0) мг/м³)
	МВИ.МН 6238-2020
	
	

	1.8**
	
	100.10/08.169, 100.10/42.000
	Отбор проб и определение концентрации фтористого водорода (гидрофторида (в пересчете на фтор)) (ДИ:(0,05-1,50) мг/м³)
	МВИ.МН 6129-2019
	
	

	1.9**
	
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	Отбор проб и определение концентрации хлористого водорода (гидрохлорида) (ДИ:(0,6-4,0) мг/м³)
	МВИ.МН 6038-2018
	
	

	1.10**
	
	100.10/12.042, 100.10/42.000
	Отбор проб и определение концентрации гидрохлорида (водорода хлористого) (ДИ:(2,0-150,0) мг/м³)
	ГОСТ 12.1.014-84
	
	

	1.11**
	
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	Отбор проб и определение концентрации железа (ДИ:(0,15-20,00) мг/м³ железа (III) оксида ДИ:(0,20-28,6) мг/м³)
	МВИ.МН 5831-2017
	
	

	1.12**
	
	100.10/08.156
	Отбор проб и определение концентрации аэрозоля серной кислоты (ДИ:(0,1-5,0) мг/м³)
	МВИ.МН 5766-2017
	
	

	1.13**
	
	100.10/12.042, 100.10/42.000
	Отбор проб и определение концентрации диметилбензола (смесь 2-,3-,4- изомеров) (ксилол) (ДИ:(20,0-500,0) мг/м³)
	ГОСТ 12.1.014-84
	
	

	1.14**
	
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	Отбор проб и определение концентрации марганца (ДИ:(0,02-4,00) мг/м³)
	МВИ.МН 5831-2017
	
	

	1.15**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации молибдена в сварочном аэрозоле (ДИ:(0,5-4,0) мг/м³)
	МВИ.МН 6356-2021
	
	

	1.16**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации диНатрий карбоната (соды кальцинированной) (ДИ:(1,0-20,0) мг/м³)
	МВИ.БР 358-2019
	
	

	1.17**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации никеля (ДИ:(0,003-0,03) мг/м³)
	МВИ.БР 326-2017
	
	

	1.18**
	
	100.10/08.052, 100.10/42.000
	Отбор проб и определение концентрации пыли (ДИ:(0,25-500,0) мг/м³)
	МВИ.МН 5842-2017
	
	

	1.19**
	
	100.10/08.169, 100.10/42.000
	Отбор проб и определение концентрации солей фтористоводородной кислоты: - растворимые фториды - нерастворимые фториды (ДИ:(0,01-15,00) мг/м³; ДИ:(0,05-15,00) мг/м3)
	МВИ.МН 6239-2020
	
	

	1.20**
	
	100.10/12.042, 100.10/42.000
	Отбор проб и определение концентрации метилбензола (толуола) (ДИ:(25,0-500,0) мг/м³)
	ГОСТ 12.1.014-84
	
	

	1.21**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации углерод оксида (ДИ:(5,0-50,0) мг/м³)
	
	
	

	1.22**
	
	100.10/08.156
	Отбор проб и определение концентрации хрома (VI) оксида, хрома (III) оксида (ДИ:(0,001-0,082) мг/м³; ДИ:(0,03-9,72) мг/м³³)
	МВИ.МН 5830-2017
	
	

	1.23**
	
	100.10/08.156, 100.10/42.000
	Отбор проб и определение концентрации аэрозоля едких щелочей (ДИ:(0,02-3,50) мг/м³)
	МВИ.МН 5866-2017 Метод Б
	
	

	2.1**
	Рабочие места
	100.12/35.063
	Освещенность
	ГОСТ 24940-2016
	ул. Химзаводская, 5, 246012, г. Гомель, Гомельская область
	

	2.2**
	
	100.12/35.060
	Параметры микроклимата: - относительная влажность воздуха, %
	МВИ.ГМ.1860-2020
	
	

	2.3**
	
	100.12/35.065
	- температура воздуха, ºС
	
	
	

	2.4**
	
	100.12/35.070
	- скорость движения воздуха, м/с
	
	
	

	2.5**
	
	
	- интенсивность теплового облучения, Вт/м2
	
	
	

	2.6**
	
	100.12/35.067
	Шум: - уровни звукового давления в октавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - уровень звука, дБА; - эквивалентный по энергии уровень звука, дБА(I); - максимальный уровень звука, дБА (I)
	ГОСТ 12.1.050-86
	
	

	2.7**
	
	100.12/35.059
	Общая вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорений, измеряемые в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ
	ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997);
ГОСТ 31319-2006 (ИСО 14253:2003)
	
	

	2.8**
	
	
	Локальная вибрация: - логарифмические уровни средних квадратических значений виброускорений, измеряемые в оактавных или треть-октавных полосах частот, дБ; - логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ; - эквивалентные по энергии логарифмические уровни корректированных по частоте значений виброускорений, дБ
	ГОСТ 31192.1-2004 (ИСО 5349-1:2001);
ГОСТ 31192.2-2005 (ИСО 5349-2:2001)
	
	

	2.9**
	
	100.12/35.068
	Ультрафиолетовое излучение в спектральных диапазонах "А", "В", "С": - интенсивность ультрафиолетового излучения, Вт/м2
	АМИ.ГМ 0368-2025
	
	

	3.1**
	Атмосферный воздух
	100.02/08.156, 100.02/42.000
	Отбор проб и определение концентрации аммиака (ДИ: (0,100-0,350) мг/м³)
	МВИ.МН 2226-2014;
ТКП 17.13-15-2022 (33140)
	ул. Химзаводская, 5, 246012, г. Гомель, Гомельская область
	

	3.2**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации гидрофторида (ДИ:(2-700) мкг/м³)
	МВИ.МН 5681-2016;
ТКП 17.13-15-2022 (33140)
	
	

	3.3**
	
	100.02/08.150, 100.02/42.000
	Отбор проб и определение концентрации серы диоксида (серы (IV) оксида) (ДИ:(0,08-1,50) мг/м³)
	МВИ.МН 4160-2011;
ТКП 17.13-15-2022 (33140)
	
	

	3.4**
	
	100.02/08.156, 100.02/42.000
	Отбор проб и определение концентрации серной кислоты (ДИ: (0,1-5,0) мг/м³)
	МВИ.МН 5766-2017;
ТКП 17.13-15-2022 (33140)
	
	

	3.5**
	
	100.02/08.052, 100.02/42.000
	Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) (ДИ:(170-16700) мкг/м³)
	МВИ.МН 5093-2014;
ТКП 17.13-15-2022 (33140)
	
	

	4.1**
	Выбросы от стационарных источников
	100.01/08.169, 100.01/42.000
	Определение концентрации: - азота (IV) оксида (азота диоксид) (ДИ: (2,05-1000) мг/м³)
	МВИ.МН 1003-2017
	ул. Химзаводская, 5, 246012, г. Гомель, Гомельская область
	

	4.2**
	
	
	- азота (II) оксид (азота оксид) (ДИ: (1,34-4000) мг/м³)
	
	
	

	4.3**
	
	100.01/08.156, 100.01/42.000
	Отбор проб и определение концентрации аммиака (ДИ: (0,13-40,0) мг/м³)
	МВИ.МН 3829-2011
	
	

	4.4**
	
	100.01/08.169, 100.01/42.000
	Определение концентрации кислорода (ДИ: (0,1-21) об.%)
	МВИ.МН 1003-2017
	
	

	4.5**
	
	100.01/08.149, 100.01/42.000
	Отбор проб и определение концентрации серы диоксида (серы (IV) оксида) (ДИ: (250-300000) мг/м³)
	МВИ.МН 1360-2000
	
	

	4.6**
	
	100.01/08.169, 100.01/42.000
	Определение концентрации серы диоксида (серы (IV) оксида) (ДИ: (2,86-15000) мг/м³)
	МВИ.МН 1003-2017
	
	

	4.7**
	
	100.01/08.149, 100.01/42.000
	Отбор проб и определение концентрации серной кислоты (ДИ: (0-200) мг/м³)
	МВИ.МН 4091-2011
	
	

	4.8**
	
	100.01/08.156, 100.01/42.000
	Отбор проб и определение концентрации серной кислоты (ДИ: (0,1-5,0) мг/м³)
	МВИ.МН 5766-2017
	
	

	4.9**
	
	100.01/08.052, 100.01/42.000
	Отбор проб и определение концентрации твердых частиц суммарно (пыль, взвешенные вещества) (ДИ: (1-30) г/с)
	МВИ.МН 1176-2000
	
	

	4.10**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации твердых частиц (пыли) (ДИ: (15-20000) мг/м³)
	МВИ.МН 4514-2012
	
	

	4.11**
	
	100.01/08.169, 100.01/42.000
	Определение концентрации углерода оксида (окиси углерода, угарного газа) (ДИ: (1,25-500000) мг/м³)
	МВИ.МН 1003-2017
	
	

	4.12**
	
	
	Отбор проб и определение концентрации фтора (газообразных соединений) (ДИ:(0,5-500,0)мг/м³)
	МВИ.МН 2021-2004
	
	

	4.13**
	
	100.01/23.000
	Расход газопылевых потоков, (м³/с)
	СТБ 17.08.05-02-2016
	
	

	4.14**
	
	
	Давление газопылевых потоков, Па
	СТБ 17.08.05-03-2016
	
	

	4.15**
	
	
	Скорость газопылевых потоков, м/с
	СТБ 17.08.05-02-2016
	
	

	4.16**
	
	
	Температура газопылевых потоков, ºС
	СТБ 17.08.05-03-2016
	
	

	5.1**
	Системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением
	100.13/23.000
	Скорость газа в воздуховоде, м/с
	ГОСТ 12.3.018-79
	ул. Химзаводская, 5, 246012, г. Гомель, Гомельская область
	

	5.2**
	
	
	Динамическое давление газа в воздуховоде (ДИ: (0-2400) Па)
	
	
	

	5.3**
	
	
	Статическое давление газа в воздуховоде (ДИ: (0-2400) Па)
	
	
	

	5.4**
	
	
	Полное давление газа в воздуховоде (ДИ: (0-2400) Па)
	
	
	

	5.5**
	
	
	Объемный расход газа в воздуховоде, м³/с
	
	
	

	6.1**
	Сточные воды
	100.05/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31861-2012;
СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992
	ул. Химзаводская, 5, 246012, г. Гомель, Гомельская область
	

	6.2**
	
	100.05/08.156
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: (0,1-300) мг/дм³)
	ГОСТ 33045-2014 метод А
	
	

	6.3**
	
	100.05/08.149
	Концентрация азота аммонийного (ДИ: (0,2-1000) мгN/дм³)
	СТБ 17.13.05-08-2009/ISO 5664:1984
	
	

	6.4**
	
	
	Концентрация азота по Къельдалю (ДИ: (0,5-500) мг/дм³)
	МВИ.МН 4139-2011
	
	

	6.5**
	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПКn) (ДИ: (0,5-6,0) мгО2/дм³)
	СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003
	
	

	6.6**
	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПКn) (ДИ: (3-6000) мгО2/дм³)
	СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003
	
	

	6.7**
	
	100.05/08.052
	Концентрация взвешенных веществ (ДИ: от 3,0 мг/дм³ и более)
	МВИ.МН 4362-2012
	
	

	6.8**
	
	100.05/08.169
	Водородный показатель рН (ДИ: (2-12) ед.рН)
	ГОСТ ISO 10523-2017
	
	

	6.9**
	
	100.05/08.155
	Концентрация нефтепродуктов (ДИ: (0,005-50) мг/дм³)
	ФР.1.31.2012.13169
	
	

	6.10**
	
	100.05/08.156
	Концентрация нитрат-иона (ДИ: (0,1-200,0) мг/дм³)
	ГОСТ 33045-2014 метод Д
	
	

	6.11**
	
	100.05/08.079
	Концентрация нитрат-иона (ДИ: (0,2-50) мг/дм³; ДИ: от 0,045 мгN/дм³ и более)
	ФР.1.31.2013.16684
	
	

	6.12**
	
	100.05/08.156
	Концентрация нитрит-иона (ДИ: (0,003-30,0) мг/дм³)
	ГОСТ 33045-2014 метод Б
	
	

	6.13**
	
	
	Окисляемость бихроматная (Химическое потребление кислорода - ХПКcr) (ДИ: (5-800) мгО/дм³)
	ФР.1.31.2012.12706
	
	

	6.14**
	
	100.05/08.149
	Концентрация растворенного кислорода (ДИ: (0,2-20,0) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983
	
	

	6.15**
	
	100.05/08.155
	Концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) (ДИ: (0,025-100) мг/дм³)
	ФР.1.31.2014.17189
	
	

	6.16**
	
	100.05/08.150
	Концентрация сульфат-иона (ДИ: (2,0-40,0) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-42-2015
	
	

	6.17**
	
	100.05/08.079
	Концентрация сульфат-иона (ДИ: (0,5-200,0) мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	
	

	6.18**
	
	100.05/08.052
	Концентрация сухого остатка (минерализация) (ДИ: (50-50000) мг/дм³)
	МВИ.МН 4218-2012
	
	

	6.19**
	
	100.05/08.156
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,1-1000) мгР/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 метод В
	
	

	6.20**
	
	
	Концентрация фосфат-иона (ДИ: (0,1-1000) мгР/дм³)
	
	
	

	6.21**
	
	100.05/08.079
	Концентрация фторид-иона (ДИ: (0,1-10,0) мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	
	

	6.22**
	
	100.05/08.169
	Концентрация фтор-иона (ДИ: (0,19-190,00) мг/дм³)
	АМИ.МН 0048-2022
	
	

	6.23**
	
	100.05/08.149
	Концентрация хлорид-иона (ДИ: (0,5-1000) мг/дм3)
	МВИ.МН 4233-2012
	
	

	6.24**
	
	100.05/08.079
	Концентрация хлорид-иона (ДИ: (0,5-200,0) мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	
	

	6.25**
	
	100.05/08.156
	Концентрация железа общего (ДИ: (0,1-9,0) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-45-2016
	
	

	7.1**
	Вода питьевая
	100.09/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31861-2012;
ГОСТ 31862-2012
	ул. Химзаводская, 5, 246012, г. Гомель, Гомельская область
	

	7.2**
	
	100.09/08.169
	Водородный показатель рН (ДИ: (2-12) ед.рН)
	ГОСТ ISO 10523-2017
	
	

	7.3**
	
	100.09/08.149
	Жесткость общая (ДИ: от 0,1 ºЖ)
	ГОСТ 31954-2012 п. 4 метод А
	
	

	7.4**
	
	
	Окисляемость перманганатная (ДИ: ≥0,5 мг/дм3)
	СТБ ISO 8467-2009
	
	

	7.5**
	
	100.09/08.052
	Сухой остаток
	ГОСТ 18164-72
	
	

	7.6**
	
	100.09/08.156
	Концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) (ДИ: (0,015-0,250) мг/дм³)
	ГОСТ 31857-2012 метод 3
	
	

	7.7**
	
	
	Концентрация железа общего (ДИ: (0,1-2,0) мг/дм³)
	ГОСТ 4011-72 п. 2
	
	

	7.8**
	
	100.09/08.032
	Концентрация марганца (ДИ: (0,001-0,050) мг/дм3)
	ГОСТ 31870-2012 метод 1
	
	

	7.9**
	
	
	Концентрация меди (ДИ: (0,001-0,050) мг/дм3)
	
	
	

	7.10**
	
	100.09/08.156
	Концентрация нитрат-иона (ДИ: (0,1-200,0) мг/дм³)
	ГОСТ 33045-2014 метод Д
	
	

	7.11**
	
	100.09/08.052
	Концентрация сульфат-иона
	ГОСТ 4389-72 п. 2
	
	

	7.12**
	
	100.09/08.079
	Концентрация сульфат-иона (ДИ: (0,5-200,0) мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	
	

	7.13**
	
	100.09/08.169
	Концентрация фторидов (ДИ: (0,1-190) мг/дм³)
	ГОСТ 4386-89 п. 3
	
	

	7.14**
	
	100.09/08.149
	Концентрация хлорид-иона (ДИ:  от 10 мг/дм³)
	ГОСТ 4245-72 п. 3
	
	

	7.15**
	
	100.09/08.079
	Концентрация хлорид-иона (ДИ: (0,5-200,0) мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	
	

	7.16**
	
	100.09/11.116
	Запах
	ГОСТ 3351-74 п. 2
	
	

	7.17**
	
	100.09/08.156
	Мутность
	ГОСТ 3351-74 п. 5
	
	

	7.18**
	
	100.09/11.116
	Привкус
	ГОСТ 3351-74 п. 3
	
	

	7.19**
	
	100.09/08.156
	Цветность (ДИ: (0-70) град)
	ГОСТ 31868-2012 п. 5 метод Б
	
	

	8.1**
	Поверхностные воды
	100.03/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31861-2012;
СТБ ISO 5667-6-2021
	ул. Химзаводская, 5, 246012, г. Гомель, Гомельская область
	

	8.2**
	
	100.03/08.156
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: (0,078-234) мгN/дм³; ДИ: (0,1-300) мг/дм³)
	ГОСТ 33045-2014 метод А
	
	

	8.3**
	
	100.03/08.149
	Концентрация азота аммонийного (ДИ: (0,2-1000) мгN/дм³)
	СТБ 17.13.05-08-2009/ISO 5664:1984
	
	

	8.4**
	
	
	Концентрация азота по Къельдалю (ДИ: (0,5-500) мг/дм³)
	МВИ.МН 4139-2011
	
	

	8.5**
	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПКn) (ДИ: (0,5-6,0) мгО2/дм³)
	СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003
	
	

	8.6**
	
	
	Биохимическое потребление кислорода (БПКn) (ДИ: (3-6000) мгО2/дм³)
	СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003
	
	

	8.7**
	
	100.03/08.052
	Концентрация взвешенных веществ (ДИ: от 3,0 мг/дм³ и более)
	МВИ.МН 4362-2012
	
	

	8.8**
	
	100.03/08.169
	Водородный показатель рН (ДИ: (2-12) ед.рН)
	ГОСТ ISO 10523-2017
	
	

	8.9**
	
	100.03/08.155
	Концентрация нефтепродуктов (ДИ: (0,005-50) мг/дм³)
	ФР.1.31.2012.13169
	
	

	8.10**
	
	100.03/08.156
	Концентрация нитрат-иона (ДИ: (0,1-200,0) мг/дм³)
	ГОСТ 33045-2014 метод Д
	
	

	8.11**
	
	100.03/08.079
	Концентрация нитрат-иона (ДИ: (0,2-50) мг/дм³; ДИ: от 0,045 мгN/дм³ и более)
	ФР.1.31.2013.16684
	
	

	8.12**
	
	100.03/08.156
	Концентрация нитрит-иона (ДИ: (0,003-30,0) мг/дм³)
	ГОСТ 33045-2014 метод Б
	
	

	8.13**
	
	
	Окисляемость бихроматная (Химическое потребление кислорода - ХПКcr) (ДИ: (5-800) мгО/дм³)
	ФР.1.31.2012.12706
	
	

	8.14**
	
	100.03/08.149
	Концентрация растворенного кислорода (ДИ: (0,2-20,0) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983
	
	

	8.15**
	
	100.03/08.155
	Концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) (ДИ: (0,025-100) мг/дм³)
	ФР.1.31.2014.17189
	
	

	8.16**
	
	100.03/08.150
	Концентрация сульфат-иона (ДИ: (2,0-40,0) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-42-2015
	
	

	8.17**
	
	100.03/08.079
	Концентрация сульфат-иона (ДИ: (0,5-200,0) мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	
	

	8.18**
	
	100.03/08.052
	Концентрация сухого остатка (минерализация) (ДИ: (50-50000) мг/дм³)
	МВИ.МН 4218-2012
	
	

	8.19**
	
	100.03/08.156
	Концентрация фосфат-иона (ДИ: (0,025-1000) мгР/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 метод В
	
	

	8.20**
	
	
	Концентрация фосфора общего (ДИ: (0,025-1000) мгР/дм³)
	
	
	

	8.21**
	
	100.03/08.079
	Концентрация фторид-иона (ДИ: (0,1-10,0) мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	
	

	8.22**
	
	100.03/08.149
	Концентрация хлорид-иона (ДИ: (0,5-1000) мг/дм3)
	МВИ.МН 4233-2012
	
	

	8.23**
	
	100.03/08.079
	Концентрация хлорид-иона (ДИ: (0,5-200,0) мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	
	

	8.24**
	
	100.03/08.169
	Концентрация фтор-иона (ДИ: (0,19-190,00) мг/дм³)
	АМИ.МН 0048-2022
	
	

	8.25**
	
	100.03/08.156
	Концентрация железа общего (ДИ: (0,1-9,0) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-45-2016
	
	

	9.1**
	Подземные воды
	100.04/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31861-2012;
СТБ ISO 5667-11-2011
	ул. Химзаводская, 5, 246012, г. Гомель, Гомельская область
	

	9.2**
	
	100.04/08.032
	Концентрация алюминия (ДИ: (0,02-20,0) мг/дм3)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	9.3**
	
	100.04/08.149
	Концентрация азота аммонийного (ДИ: (0,2-1000) мгN/дм³)
	СТБ 17.13.05-08-2009/ISO 5664:1984
	
	

	9.4**
	
	100.04/08.156
	Концентрация аммоний-иона (ДИ: (0,1-300) мг/дм³)
	ГОСТ 33045-2014 метод А
	
	

	9.5**
	
	
	Концентрация нитрат-иона (ДИ: (0,1-200,0) мг/дм³)
	ГОСТ 33045-2014 метод Д
	
	

	9.6**
	
	100.04/08.079
	Концентрация нитрат-иона (ДИ: (0,2-50) мг/дм³; ДИ: от 0,045 мгN/дм³ и более)
	ФР.1.31.2013.16684
	
	

	9.7**
	
	100.04/08.169
	Водородный показатель рН (ДИ: (2-12) ед.рН)
	ГОСТ ISO 10523-2017
	
	

	9.8**
	
	100.04/08.156
	Концентрация железа общего (ДИ: (0,1-9,0) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-45-2016
	
	

	9.9**
	
	100.04/08.032
	Массовая концентрация кадмия (ДИ: (0,0005-1,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	9.10**
	
	
	Концентрация марганца (ДИ: (0,002-4,0) мг/дм3)
	
	
	

	9.11**
	
	
	Концентрация меди (ДИ: (0,001-10,0) мг/дм3)
	
	
	

	9.12**
	
	100.04/08.155
	Концентрация нефтепродуктов (ДИ: (0,005-50) мг/дм³)
	ФР.1.31.2012.13169
	
	

	9.13**
	
	100.04/08.032
	Концентрация никеля (ДИ: (0,005-10,0) мг/дм3)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	9.14**
	
	
	Концентрация свинца (ДИ: (0,005-10,0) мг/дм³)
	
	
	

	9.15**
	
	100.04/08.156
	Концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) (ДИ: (0,025-200) мг/дм³)
	ГОСТ 31857-2012 метод 1
	
	

	9.16**
	
	
	Концентрация анионных поверхностно-активных веществ (АПАВ) (ДИ: (0,015-0,250) мг/дм³)
	ГОСТ 31857-2012 метод 3
	
	

	9.17**
	
	100.04/08.079
	Концентрация сульфат-иона (ДИ: (0,5-200,0) мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	
	

	9.18**
	
	100.04/08.150
	Концентрация сульфат-иона (ДИ: (2,0-40,0) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-42-2015
	
	

	9.19**
	
	100.04/08.052
	Концентрация сухого остатка (минерализация) (ДИ: (50-50000) мг/дм³)
	МВИ.МН 4218-2012
	
	

	9.20**
	
	100.04/08.032
	Концентрация хрома общего (ДИ: (0,002-10,0) мг/дм³)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	9.21**
	
	100.04/08.156
	Концентрация фосфат-иона (ДИ: (0,025-1000) мгР/дм³)
	ГОСТ 18309-2014 метод В
	
	

	9.22**
	
	100.04/08.079
	Концентрация фторид-иона (ДИ: (0,1-10,0) мг/дм³)
	ФР.1.31.2013.16684
	
	

	9.23**
	
	
	Концентрация хлорид-иона (ДИ: (0,5-200,0) мг/дм³)
	
	
	

	9.24**
	
	100.04/08.149
	Концентрация хлорид-иона (ДИ: (0,5-1000) мг/дм3)
	МВИ.МН 4233-2012
	
	

	9.25**
	
	100.04/35.065
	Температура воды, ºС (ДИ: (0-40) ºС)
	МВИ.МН 5350-2015
	
	

	9.26**
	
	100.04/08.169
	Концентрация фтор-иона (ДИ: (0,19-190,00) мг/дм³)
	АМИ.МН 0048-2022
	
	

	11.1**
	Земли, включая почвы
	100.06/42.000
	Отбор проб
	ТКП 17.03-02-2020 (33140)
	ул. Химзаводская, 5, 246012, г. Гомель, Гомельская область
	

	11.2**
	
	100.06/08.032
	Массовая концентрация кадмия (ДИ: (0,25-25) мг/кг)
	МВИ.МН 3369-2010
	
	

	11.3**
	
	
	Массовая концентрация свинца (ДИ: (3-500) мг/кг)
	
	
	

	11.4**
	
	100.06/08.079
	Массовая доля фторид-иона (ДИ: (1-100) мг/кг)
	ФР.1.31.2010.07916
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