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области аккредитации

	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1*
	Кабели оптические
	27.31/33.110
	Коэффициент затухания
	IEC 60793-1-40:2024;
ГОСТ Р МЭК 60793-1-40-2012
	ул. Селицкого, 21, к.5, 220075, г. Минск
	

	1.2*
	
	27.31/26.095
	Стойкость к изгибам
	IEC 60794-1-21:2015;
ГОСТ 12182.8-80;
ГОСТ Р МЭК 60794-1-21-2020 Методика Е6
	
	

	1.3*
	
	
	Стойкость к одиночному удару
	IEC 60794-1-21:2015;
ГОСТ Р МЭК 60794-1-21-2020 Методика Е4
	
	

	1.4*
	
	
	Стойкость к осевому кручению
	IEC 60794-1-21:2015;
ГОСТ 12182.7-80;
ГОСТ Р МЭК 60794-1-21-2020 Методика Е7
	
	

	1.5*
	
	
	Стойкость к раздавливанию
	IEC 60794-1-21:2015;
ГОСТ 12182.6-80;
ГОСТ Р МЭК 60794-1-21-2020 Методика Е3
	
	

	1.6*
	
	
	Стойкость к растяжению
	IEC 60794-1-21:2015;
ГОСТ 12182.5-80;
ГОСТ Р МЭК 60794-1-21-2020 Методика Е1
	
	

	2.1* ТР
	Кабели связи. Кабели сигнально-блокировочные. Кабели телефонные. Кабели цифровые. LAN-кабели. Кабели оптические. Кабельные изделия.
	27.31/26.141
	Определение герметичности в продольном направлении герметизированных кабелей
	IEC 60794-1-22:2017 ¹;
ГОСТ 27893-2023 Методы 10А, 10-Б ¹;
ГОСТ 27893-88 Методы 10А, 10-Б;
ГОСТ Р МЭК 60794-1-22-2017 метод F5 ¹
	ул. Селицкого, 21, к.5, 220075, г. Минск
	ТР ТС 004/2011

	2.2*
	
	
	
	IEC 60794-1-22:2017;
ГОСТ 27893-88 Методы 10А, 10-Б;
ГОСТ Р МЭК 60794-1-22-2017 Метод F5
	
	

	2.3*
	
	27.31/33.110
	Определение коэффициента затухания
	ГОСТ 27893-2023 п.9
	
	

	2.4* ТР
	
	
	
	ГОСТ 27893-2023 п.9 ¹;
ГОСТ 27893-88 п. 6
	
	ТР ТС 004/2011

	2.5* ТР
	
	
	Определение коэффициента защитного действия
	ГОСТ 27893-2023 п.11 ¹;
ГОСТ 27893-88 п. 8
	
	

	2.6*
	
	
	
	ГОСТ 27893-2023 п.11
	
	

	2.7* ТР
	
	
	Определение переходного затухания на ближнем конце кабеля Определение защищенности на дальнем конце кабеля
	ГОСТ 27893-2023 п. 8 ¹;
ГОСТ 27893-88 п. 5
	
	ТР ТС 004/2011

	2.8*
	
	
	
	ГОСТ 27893-2023 п.8
	
	

	2.9*
	
	27.31/26.141
	Проверка невытекаемости гидрофобного заполнителя
	ГОСТ 31943-2012 п. 7.6.5
	
	

	2.10* ТР
	
	27.31/22.000
	Электрическая емкость
	ГОСТ 27893-2023 п. 6 ¹;
ГОСТ 27893-88 п. 3
	
	ТР ТС 004/2011

	2.11*
	
	
	
	ГОСТ 27893-2023 п. 6
	
	

	3.1* ТР
	Кабели, провода, шнуры
	27.32/26.080
	Водопоглощение изоляции и оболочки
	ГОСТ 31996-2012 п. 8.6.5;
ГОСТ IEC 60811-402-2015;
СТБ IEC 60811-1-3-2008 п. 9.2 ¹
	ул. Селицкого, 21, к.5, 220075, г. Минск
	ТР ТС 004/2011

	3.2*
	
	
	
	ГОСТ 31996-2012 п. 8.6.5;
ГОСТ IEC 60811-402-2015;
СТБ IEC 60811-1-3-2008 п. 9.2
	
	

	3.3* ТР
	
	
	Изменение температуры среды
	ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) п. 2.3;
ГОСТ 20.57.406-81 М 205-1; М 205-2; М 205-4
	
	ТР ТС 004/2011

	3.4*
	
	
	
	
	
	

	3.5* ТР
	
	27.32/29.040
	Испытание изоляции и оболочки на потерю массы
	ГОСТ 31996-2012 п. 8.6.6;
СТБ IEC 60811-3-2-2011 п. 8.1, 8.2 ¹
	
	ТР ТС 004/2011

	3.6*
	
	
	
	ГОСТ 31996-2012 п. 8.6.6;
СТБ IEC 60811-3-2-2011 п. 8.1, 8.2
	
	

	3.7* ТР
	
	27.32/26.095
	Испытание на изгиб при отрицательной температуре
	СТБ IEC 60811-1-4-2009 п. 8.1-8.2 ¹
	
	ТР ТС 004/2011

	3.8*
	
	
	
	СТБ IEC 60811-1-4-2009 п. 8.1-8.2
	
	

	3.9* ТР
	
	27.32/26.080, 27.32/29.061
	Испытание на продавливание при высокой температуре для изоляции и оболочки
	ГОСТ 22220-76 Метод 2;
СТБ IEC 60811-3-1-2011 п. 8 ¹
	
	ТР ТС 004/2011

	3.10*
	
	
	
	ГОСТ 22220-76 Метод 2;
СТБ IEC 60811-3-1-2011 п. 8
	
	

	3.11*
	
	27.32/26.080, 27.32/26.095
	Испытание на стойкость изоляции и оболочки к растрескиванию
	ГОСТ 22220-76 Метод 1
	
	

	3.12* ТР
	
	
	
	
	
	ТР ТС 004/2011

	3.13*
	
	
	Испытание на тепловую деформацию изоляции
	ГОСТ 31996-2012 п. 8.6.4;
ГОСТ IEC 60811-2-1-2011 п. 9;
ГОСТ IEC 60811-507-2015
	
	

	3.14* ТР
	
	
	
	ГОСТ 31996-2012 п. 8.6.4;
ГОСТ IEC 60811-2-1-2011 п. 9 ¹;
ГОСТ IEC 60811-507-2015
	
	ТР ТС 004/2011

	3.15*
	
	27.32/26.095
	Испытание на удар при отрицательной температуре
	СТБ IEC 60811-1-4-2009 п. 8.5
	
	

	3.16* ТР
	
	
	
	СТБ IEC 60811-1-4-2009 п. 8.5 ¹
	
	ТР ТС 004/2011

	3.17*
	
	27.32/29.061
	Конструктивные размеры кабельных изделий Конструкция кабельных изделий
	ГОСТ 12177-79 п. 3.2; п. 3.4-3.6; п. 3.7.2; п. 3.1; п. 3.10-3.12;
ГОСТ IEC 60811-1-1-2011 раздел 8 ¹;
ГОСТ IEC 60811-201-2015;
ГОСТ IEC 60811-202-2015;
ГОСТ IEC 60811-203-2015;
ГОСТ IEC 60811-501-2015;
СТБ IEC 60811-1-1-2009 раздел 8 ¹
	
	

	3.18* ТР
	
	
	
	
	
	ТР ТС 004/2011

	3.19*
	
	27.32/26.080, 27.32/26.095
	Механические свойства изоляции до и после старения
	ГОСТ IEC 60811-401-2015;
ГОСТ IEC 60811-501-2015;
СТБ IEC 60811-1-1-2009 п. 9.2;
СТБ IEC 60811-1-2-2008 п. 8.1
	
	

	3.20* ТР
	
	
	
	ГОСТ IEC 60811-401-2015;
ГОСТ IEC 60811-501-2015;
СТБ IEC 60811-1-1-2009 п. 9.2 ¹;
СТБ IEC 60811-1-2-2008 п. 8.1 ¹
	
	ТР ТС 004/2011

	3.21*
	
	
	Механические свойства неметаллических оболочек до и после старения
	ГОСТ IEC 60811-401-2015;
ГОСТ IEC 60811-501-2015;
СТБ IEC 60811-1-1-2009 п. 9.2;
СТБ IEC 60811-1-2-2008 п. 8.1
	
	

	3.22* ТР
	
	
	
	ГОСТ IEC 60811-401-2015;
ГОСТ IEC 60811-501-2015;
СТБ IEC 60811-1-1-2009 п. 9.2 ¹;
СТБ IEC 60811-1-2-2008 п. 8.1 ¹
	
	ТР ТС 004/2011

	3.23*
	
	27.32/26.080
	Повышенная влажность воздуха
	ГОСТ 20.57.406-81 М 207-2; М 208-2
	
	

	3.24* ТР
	
	
	
	
	
	ТР ТС 004/2011

	3.25*
	
	
	Повышенная температура среды. Теплостойкость
	ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) Метод 201-1.1; Метод 201-2.1;
ГОСТ 20.57.406-81 М 201-1; М 201-2; М 201-3; М 202-1
	
	

	3.26* ТР
	
	
	
	
	
	ТР ТС 004/2011

	3.27*
	
	
	Пониженная рабочая температура среды. Холодостойкость
	ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74);
ГОСТ 20.57.406-81 М 203-1; М 204-1
	
	

	3.28* ТР
	
	
	
	
	
	ТР ТС 004/2011

	3.29*
	
	27.32/11.116, 27.32/29.121
	Проверка маркировки
	ГОСТ 18620-86
	
	

	3.30* ТР
	
	
	
	ГОСТ 18620-86 ¹
	
	ТР ТС 004/2011

	3.31* ТР
	
	27.32/26.080, 27.32/29.061
	Проверка усадки изоляции и оболочки
	ГОСТ IEC 60811-502-2015;
ГОСТ IEC 60811-503-2015;
СТБ IEC 60811-1-3-2008 ¹
	
	

	3.32*
	
	
	
	ГОСТ IEC 60811-502-2015;
ГОСТ IEC 60811-503-2015;
СТБ IEC 60811-1-3-2008
	
	

	3.33* ТР
	
	27.32/29.113
	Электрическая прочность изоляции и оболочек кабельных изделий
	ГОСТ 2990-78
	
	ТР ТС 004/2011

	3.34*
	
	
	
	
	
	

	3.35*
	
	27.32/22.000
	Электрическое сопротивление изоляции оболочки, электрическое сопротивление изоляции
	ГОСТ 3345-76
	
	

	3.36* ТР
	
	
	
	
	
	ТР ТС 004/2011

	3.37*
	
	
	Электрическое сопротивление токопроводящих жил и экрана постоянному току
	ГОСТ 7229-76
	
	

	3.38* ТР
	
	
	
	
	
	ТР ТС 004/2011

	4.1*
	Кабели, провода, шнуры в негорючем исполнении
	27.32/25.047
	Проверка на нераспространение горения при одиночной прокладке (ПРГО)
	ГОСТ 12176-89 (МЭК 332-3-82) Раздел 2;
ГОСТ IEC 60332-1-2-2011;
СТБ IEC 60332-1-1-2010
	ул. Селицкого, 21, к.5, 220075, г. Минск
	

	4.2* ТР
	
	
	
	ГОСТ 12176-89 (МЭК 332-3-82) Раздел 2 ¹;
ГОСТ IEC 60332-1-2-2011;
СТБ IEC 60332-1-1-2010 ¹
	
	ТР ТС 004/2011

	4.3*
	
	27.32/25.108
	Проверка огнестойкости
	ГОСТ IEC 60331-21-2011
	
	

	4.4* ТР
	
	
	
	
	
	ТР ТС 004/2011

	5.1*
	Материалы электроизоляционные твердые
	22.29/29.113
	Электрическая прочность при переменном (50 Гц) и постоянном напряжении
	ГОСТ 6433.3-71
	ул. Селицкого, 21, к.5, 220075, г. Минск
	

	5.2*
	
	
	Электрическое сопротивление при постоянном напряжении (удельное объемное, удельное поверхностное)
	ГОСТ 6433.2-71
	
	

	6.1*
	Пластмассы
	22.29/26.095
	Испытание на растяжение
	ГОСТ 11262-2017 (ISO 527-2:2012)
	ул. Селицкого, 21, к.5, 220075, г. Минск
	

	6.2*
	
	22.29/29.144
	Показатель текучести расплава, разброс показателя текучести расплава
	ГОСТ 11645-2021;
ГОСТ 16336-2013 п. 8.4;
ГОСТ IEC 60811-4-1-2011;
ГОСТ IEC 60811-511-2015
	
	

	7.1*
	Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В
	27.32/29.165
	Плотность наложения изоляции
	ГОСТ 7399-97 п. 6.1.4
	ул. Селицкого, 21, к.5, 220075, г. Минск
	

	7.2* ТР
	
	
	
	
	
	ТР ТС 004/2011

	7.3* ТР
	
	
	Разделяемость жил
	ГОСТ 7399-97 п. 6.1.3
	
	

	7.4*
	
	
	
	
	
	

	8.1* ТР
	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи
	27.32/26.095
	Разрывное усилие проводов
	ГОСТ 839-2019 п.п. 8.5.2-8.5.4
	ул. Селицкого, 21, к.5, 220075, г. Минск
	ТР ТС 004/2011

	8.2*
	
	
	
	
	
	

	9.1* ТР
	Провода самонесущие
	27.32/26.095
	Проверка прочности при растяжении жил
	ГОСТ 10446-80 (ИСО 6892-84);
ГОСТ 31946-2012 п. 8.4
	ул. Селицкого, 21, к.5, 220075, г. Минск
	ТР ТС 004/2011

	9.2*
	
	
	
	
	
	

	9.3*
	
	
	Проверка усилия сдвига изоляции
	ГОСТ 31946-2012 п. 8.4.2
	
	



¹ - Стандарты и методики исследований (испытаний) и измерений, не включенные в перечни взаимосвязанных стандартов, могут использоваться при испытаниях продукции для целей оценки соответствия объектов технического регулирования непосредственно требованиям ТР Союза на основе анализа рисков, применительно к конкретной продукции (Письмо от Госстандарта №02-12/7962 от 14.08.2018)
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