	ОПИСАНИЕ ОБЛАСТИ АККРЕДИТАЦИИ
	BY/112 1.1227



[bookmark: _Hlk212559846]ОПИСАНИЕ 
области аккредитации

	№
п/п
	Наименование
объекта

	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1
*
	Окна и балконные двери, окна мансардные, элементы остекления
	16.23/ 34.138, 25.12/ 34.138
22.23/ 34.138

	Приведенное сопротивление теплопередаче.
Класс по приведенному сопротивлению теплопередаче
	ГОСТ 26602.1-2023
ГОСТ 31462-2021 п.8.5
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	1.2
*
	
	16.23/ 26.080, 16.23/ 26.141, 25.12/ 26.080, 25.12 / 26.141,
22.23/ 26.141,
22.23/ 26.080,
24.45/ 26.141,
24.45/ 26.080,
	Воздухо-, водопроницаемости
Класс по воздухо- и водопроницаемости
	ГОСТ 26602.2-99
ГОСТ 31462-2021 п.8.5
СТБ EN 12207-2012
СТБ EN 1026-2012
СТБ EN 12208-2012
СТБ EN 1027-2014
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	1.3
**
	
	16.23/ 30.000, 22.23/ 30.000,
25.12/ 30.000

	Звукоизоляция
Класс звукоизоляции

	ГОСТ 26602.3-2016
СТБ EN ISO 10140-1-2013
СТБ EN ISO 10140-2-2013
СТБ EN ISO 10140-4-2013
ГОСТ Р ИСО 10140-1-2012
ГОСТ Р ИСО 10140-2-2012
ГОСТ Р ИСО 10140-4-2012
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	1.4
*
	
	16.23/ 26.080, 22.23/ 26.080,
25.12/ 26.080

	Сопротивление ветровой нагрузке
Класс по сопротив-лению ветровой нагрузке
	ГОСТ 26602.5-2001
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
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1.5
*
	Окна и балконные двери, окна мансардные, элементы остекления










	16.23/ 33.111, 22.23/ 33.111,
25.12/ 33.111
	Общий коэффициент пропускания света
Класс по общему коэффициенту пропускания света
	ГОСТ 26602.4-2012
ГОСТ 31462-2021 п.8.5

 
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	
1.6
*
	
	16.23/ 36.038, 25.12/ 36.038,
22.23/ 36.038
	Безотказное открывание створок и полотен
	СТБ 940-2004 п.7
ГОСТ 24033-2018 п.7
ГОСТ 31462-2021 п.8.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	1.7
*
	
	16.23/ 26.095, 25.12/ 26.095,
22.23/ 26.095
	Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости створки (полотна)
	СТБ 940-2004 п.8
ГОСТ 24033-2018 п.8.1
ГОСТ 31462-2021 п.8.7
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	1.8
*
	
	16.23/ 26.095, 25.12/ 26.095,
22.23/ 26.095
	Сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости створки (полотна)
	СТБ 940-2004 п.9
ГОСТ 24033-2018 п.8.2

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	1.9
*
	
	16.23/ 26.095, 25.12/ 26.095,
22.23/ 26.095
	Сопротивление статической нагрузке, действующей на запорные приборы и ручки
	СТБ 940-2004 п.10
ГОСТ 24033-2018 п.8.5 
ГОСТ 31462-2021 п.8.9
Приложение Д
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	1.10
*
	
	16.23/ 26.095, 25.12/ 26.095,
22.23/ 26.095
	Сопротивление действию момента сил на ручку поворотно-откид-ного устройства открывания створки (полотна)
	СТБ  940-2004 п.11
ГОСТ 538-2014 п.7.5
ГОСТ 31462-2021 п.8.7
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	1.11
*
	
	16.23/ 36.038, 25.12/ 36.038,
22.23/ 36.038
	Безотказность поворотно-откид-ного устройства 
	СТБ 940-2004 п.12
ГОСТ 31462-2021 п.8.8
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	1.12
*
	
	16.23/ 29.121, 25.12/ 29.121,
22.23/ 29.121
	Прочность ограничителя угла открывания створки (полотна)
	СТБ 940-2004 п.13
ГОСТ 31462-2021 п.8.7
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	1.13
*
	
	16.23/ 26.095, 25.12/ 26.095,
22.23/ 26.095
	Усилие, прикладываемое к створкам при их закрывании 
	СТБ 940-2004 п.14
ГОСТ 31462-2021 п.8.7
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	1.14
*
	
	16.23/ 26.095, 25.12/ 26.095,
22.23/ 26.095
	Усилие приведения ручного механизма открывания (усилие, прикладываемо к створкам для их открывания)
	СТБ 940-2004 п.11
ГОСТ 31462-2021 п.8.7
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	1.15
*
	Окна и балконные двери, окна мансардные, элементы остекления



















	16.23/ 29.061, 25.12/ 29.061,
22.23/ 29.061
	Габаритные размеры изделий
	СТБ 939-2013 п.8.12
СТБ 1108-2017 п.8.4
ГОСТ 24700-99 п.7.1.1
ГОСТ 30674-2023 п.8.3
ГОСТ 31462-2021 п.8.2
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	1.16
*
	
	16.23/ 29.061, 25.12/ 29.061,
22.23/ 29.061
	Размеры открывающихся створок и полотен
	СТБ 939-2013 п.8.12
ГОСТ 24700-99 п.7.1.1
ГОСТ 31462-2021 п.8.2
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	1.17
*
	
	16.23/ 29.061, 25.12/ 29.061,
22.23/ 29.061
	Предельные отклонения от размеров и формы
Предельные отклонения габаритных размеров изделий
	СТБ 939-2013 п.8.12
СТБ 1108-2017 п.8.4
ГОСТ 24700-99 п.7.1.1
ГОСТ 31462-2021 п.8.2
ГОСТ 30674-2023 п.8.3
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	1.18
*
	
	16.23/ 29.061, 25.12/ 29.061,
22.23/ 29.061
	Предельные отклонения номинальных размеров сопрягаемых элементов изделий, зазоров в притворах и под наплывом, размеров расположения оконных приборов и петель
	СТБ 1108-2017 п.8.4
ГОСТ 24700-99 п.7.1.1
ГОСТ 30674-2023 
п.п.8.3-8.7
ГОСТ 31462-2021 п.8.2
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	1.19
*
	
	16.23/ 29.061, 25.12/ 29.061,
22.23/ 29.061










	Отклонение от прямолинейности, перпендикулярности рамочных элементов (разность длин диагоналей)
	СТБ 939-2013 п.8.12
СТБ 1108-2017 п.8.4
ГОСТ 24700-99 п.7.1.1
ГОСТ 30674-2023 п.8.5
ГОСТ 31462-2021 п.8.2
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	1.20
*
	
	16.23/ 29.061, 25.12/ 29.061,
22.23/ 29.061



	Предельные отклонения номинальных размеров брусков створок и коробок по толщине и по ширине
	СТБ 939-2013 п.8.12
ГОСТ 24700-99 п.7.1.1
ГОСТ 31462-2021 п.8.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	1.21
*
	
	16.23/ 29.061, 25.12/ 29.061,
22.23/ 29.061
	Отклонение от номинальных размеров расположение водосливных и других отверстий
	СТБ 939-2013 п.8.12
СТБ 1108-2017 п.8.4
ГОСТ 24700-99 п.7.1.1
ГОСТ 30674-2023 п. 8.3, 
п. 8.4
ГОСТ 31462-2021 п.8.2
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	1.22
*
	Окна и балконные двери, окна мансардные, элементы остекления
	16.23/ 29.061, 25.12/ 29.061,
22.23/ 29.061
	Отклонение от размеров расстояния между наплавами смежных закрытых створок
	СТБ 939-2013 п.8.12
ГОСТ 24700-99 п.7.1.2
ГОСТ 31462-2021 п.8.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	1.23
*
	
	16.23/ 29.061, 25.12/ 29.061,
22.23/ 29.061
	Провисание (завышение) закрытых открывающихся элементов (створок, полотен, форточек) в изделии
	СТБ 939-2013 п.8.12
ГОСТ 24700-99 п.7.1.3
ГОСТ 31462-2021 п.8.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	1.24
*
	
	16.23/ 29.061, 25.12/ 29.061,
22.23/ 29.061
	Перепад лицевых поверхностей (провес) в угловых и Т-образных соединениях смежных деталей коробок и створок, установка которых предусмотрена в одной плоскости
	СТБ 939-2013 п.8.12
СТБ 1108-2017 п.8.4
ГОСТ 24700-99 п.7.1.3
ГОСТ 31462-2021 п.8.2

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	1.25
*
	
	16.23/ 29.121 
	Прочность клеевых соединений:
- на скалывание вдоль волокон при склеивании по толщине и ширине 
- на изгиб при соединении по длине на зубчатые шипы
	ГОСТ 15613.1-84
ГОСТ 15613.4-78
ГОСТ 19414-2023 п. 7
ГОСТ 33120-2014 п.п.6, 9
ГОСТ 24700- 99 
п. п. 7.1.10; 7.1.11
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	1.26
*
	
	16.23/ 29.121 
	Прочность угловых клеевых шиповых соединений створок и коробок

	СТБ 939-2013 п.8.10.3
ГОСТ 23166-2024 п. 8.12
ГОСТ 24700-99 п.7.1.9 
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	1.27
*
	
	25.12/ 29.121
	Прочность угловых соединений металлических (алюминиевых) изделий

	СТБ 939-2013 п. 8.10.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	1.28
*
	
	16.23/ 29.061, 25.12/ 29.061
22.23/ 29.061
	Зазоры и трещины в угловых и срединных,
Т-образных 
соединениях

	СТБ 939-2013 п.8.12
ГОСТ 24700-99 п.7.1.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	1.29
*
	
	16.23/ 35.060, 
	Влажность древесины

	СТБ 939-2013 п.8.8
ГОСТ 16588-91
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	1.30
*
	
	16.23/ 11.116, 16.23/ 29.061 
	Пороки и дефекты обработки древесины
	СТБ 939-2013 п.8.9
ГОСТ 26433.1-89
ГОСТ 2140-81
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	1.31
*
	Окна и балконные двери, окна мансардные, элементы остекления
	16.23/ 26.141
	Водостойкость клеевых соединений
	СТБ 939-2013 п.8.11
ГОСТ 17005-82
ГОСТ 24700-99 п.7.2.3
ГОСТ 33121-2014 п.6
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	1.32
*
	
	16.23/ 32.089, 25.12/ 32.089
	Толщина анодно-оксидной плёнки, защитно-декоративного покрытия

	СТБ 939-2013 п.8.18
ГОСТ 9.916-2023 п.6.2.4, 
п. 6.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	1.33
*
	
	16.23/ 32.089, 25.12/ 32.089
	Толщина лакокрасочного покрытия
	СТБ 939-2013 п.8.18
ГОСТ 33094-2014 п.4.1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	1.34
*
	
	16.23/ 29.061, 25.12/ 29.061
	Шероховатость поверхностей, Rmmax
	СТБ 939-2013 п.8.14
ГОСТ 15612-2013
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	1.35
*
	
	16.23/ 11.116,
22.23/ 11.116 25.12/ 11.116

	Внешний вид изделий
	СТБ 939-2013 п. 8.13
СТБ 1108-2017 п.8.5
ГОСТ 24700-99 п.7.1.7
ГОСТ 30674-2023 п. 8.11
ГОСТ 23166-2024 п. 8.2
ГОСТ 31462-2021 п.8.1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	1.36
*
	
	16.23/ 08.082,
22.23/ 08.082, 25.12/ 08.082
	Цвет и степень блеска
	ГОСТ 24700-99 п.7.1.7
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	1.37
*
	
	16.23/ 11.116,
22.23/ 11.116, 25.12/ 11.116
	Качество отделки изделий

	ГОСТ 24700-99 п.7.1.7
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	1.38
*
	
	16.23/ 29.121, 25.12/ 29.121
	Прочность сцепления 
(адгезия) лакокрасочных покрытий с отделываемой поверхностью
	СТБ 939-2013 п.8.17
ГОСТ 15140-78
(метод решетчатых надрезов)
ГОСТ 27325-87
ГОСТ 24700-99 п.7.2.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	1.39
*
	
	16.23/ 11.116,
22.23/ 11.116, 25.12/ 11.116
	Требования к установке подкладок под стеклопакеты
	ГОСТ 24700-99 п.7.1.8
ГОСТ 31462-2021 п.8.1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	1.40
*
	
	16.23/ 11.116,
22.23/ 11.116, 25.12/ 11.116
	Требования к установке уплотняющих прокладок
	ГОСТ 24700-99 п.7.1.8
ГОСТ 31462-2011 п.8.2.1
ГОСТ 31462-2021 п.8.1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	1.41
*
	
	16.23/ 11.116,
22.23/ 11.116, 25.12/ 11.116
	Качество и надежность установки запирающих приборов
	СТБ 939-2013 п.8.15
ГОСТ 24700-99
п.п. 5.5.13, 5.5.14 
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	1.42
*
	
	16.23/ 11.116,
22.23/ 11.116, 25.12/ 11.116
	Требования заводской готовности
	СТБ 939-2013 п.8.16
СТБ 1108-2017 п.8.6
ГОСТ 23166-2024 п. 8.2
ГОСТ 30674-2023 п.8.2
ГОСТ 31462-2021 п.8.1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	1.43
*
	Окна и балконные двери, окна мансардные, элементы остекления
	16.23/ 11.116,
22.23/ 11.116 25.12/ 11.116
	Маркировка
	СТБ 939-2013 п.8.16
СТБ 1108-2017 п.8.6
ГОСТ 23166-2024 п. 8.2
ГОСТ 24700-99 п.5.6
ГОСТ 30674-2023 п.8.2
ГОСТ 31462-2021 п.8.1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	1.44
*
	
	16.23/ 38.000,
22.23/ 38.000, 25.12/ 38.000
	Снеговая нагрузка
	СТБ 1504-2004 п.6.6
ГОСТ 26602.5-2001
ГОСТ 31462-2021 п.8.11

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	1.45
*
	
	16.23/ 38.000,
22.23/ 38.000, 25.12/ 38.000
	Сопротивление взлому

	ГОСТ 31462-2021 п.8.10
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	1.46
*
	
	16.23/ 29.121,
22.23/ 29.121, 25.12/ 29.121
	Прочность клеевого соединения наружного стекла стеклопакета с наплавом створки

	ГОСТ 31462-2021 п.8.13.1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	1.47
*
	
	22.23/ 26.080
	Устойчивость блоков температурным воздействиям

	СТБ EN 13420-2014 
метод 3
СТБ 1108-2017 п.8.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	1.48
*
	
	22.23/ 26.095
	Воздействующие усилия

	СТБ EN 12046-1-2012
СТБ EN 12046-2-2012


	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	1.49
*
	
	22.23/ 29.121
	Прочность угловых сварных соединений
	СТБ 1264-2001 п.8.14
ГОСТ 30673-2013 п.6.9
ГОСТ 30674-2023 п.8.17
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	1.50
*
	
	16.23/ 11.116, 22.23/ 11.116, 25.12/ 11.116
	Требования к установке усилительных вкладышей
	ГОСТ 30674-2023 п.8.2 
ГОСТ 31462-2021 п.8.1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	1.51
*
	
	16.23/ 11.116, 22.23/ 11.116, 25.12/ 11.116
	Требования к размерам, количеству и расположению функциональных отверстий
	ГОСТ 30674-2023 п.8.2 
ГОСТ 31462-2021 п.8.1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	1.52
*
	
	16.23/ 35.069, 22.23/ 35.069, 25.12/ 35.069
	Напряженность электростатического поля
	СанПиН № 9-29.7-95
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	2.1
*
	Двери и ворота для зданий и сооружений
	16.23/ 34.138, 
22.23/ 34.138 25.12/ 34.138

	Сопротивление теплопередаче
	ГОСТ 26602.1-2023
СТБ 2442-2007 Прил.Б
ГОСТ 31174-2017 п.8.2.2
ГОСТ 31173-2016 п.7.3.1
ГОСТ 30970-2023 п.7.3.9
ГОСТ EN 13241-1-2015 Прил.В
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	
2.2
*
	
	16.23/ 26.080, 
22.23/ 26.080, 25.12/ 26.080
	Сопротивление воздухопроницанию
	ГОСТ 26602.2-99
СТБ ЕН 12427-2006
ГОСТ 31174-2017 п.8.2.4
ГОСТ 31173-2016 п.7.3.2
ГОСТ 30970-2023 п.7.3.1
СТБ EN 12207-2012
СТБ EN 1026-2012
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	
2.3
**
	
	16.23/ 30.000, 
22.23/ 30.000 25.12/ 30.000

	Звукоизоляция
Класс звукоизоляции

	ГОСТ 26602.3-2016
СТБ EN ISO 10140-1-2013
СТБ EN ISO 10140-2-2013
СТБ EN ISO 10140-4-2013
ГОСТ Р ИСО 10140-1-2012
ГОСТ Р ИСО 10140-2-2012
ГОСТ Р ИСО 10140-4-2012
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	2.4
*
	
	16.23/ 26.080, 
22.23/ 26.080 25.12/ 26.080

	Сопротивление ветровой нагрузке
	ГОСТ 26602.5-2001
ГОСТ 23747-2015 п.6.3.8
СТБ ЕН 12444-2006
ГОСТ 31174-2017 
п.п. 8.2.3, 8.2.5, 8.2.7
ГОСТ 31173-2016 
п.п. 7.3.4, 7.3.9
ГОСТ 30970-2023 
п. 7.3.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	2.5
*
	
	16.23/ 26.141, 
22.23/ 26.141 25.12/ 26.141
	Сопротивление водопроницаемости
	ГОСТ 26602.2-99
СТБ EН 12489-2006
ГОСТ 31173-2016 п.7.3.2
СТБ EN 12208-2012
СТБ EN 1027-2014
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	2.6
*
	
	16.23/ 36.038, 
22.23/ 36.038 25.12/ 36.038
	Безотказное открывание полотен
Механическая прочность
Механическая долговечность
	ГОСТ 30777-2023 п.7.2
СТБ 940-2004 п.7
СТБ ЕН 12605-2006 
п.п. 5.1.1, 5.2, 5.4.1
ГОСТ 475-2016 
п.п. 5.8.12, 5.9.7, 7.4.9
ГОСТ 5088-2005 
п.п. 5.4.1, 7.6
ГОСТ 31174-2017 
п.п. 8.1.4, 8.2.1, 8.2.7, 8.2.8
ГОСТ 31173-2016 п.7.3.5ГОСТ 30970-2023 п.7.3.6
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	2.7
*
	Двери и ворота для зданий и сооружений
	16.23/ 26.095, 
22.23/ 26.095
 25.12/ 26.095
	Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости полотна
	СТБ 940-2004 п.8
ГОСТ 23747-2015 п.6.3.5
СТБ 2433-2015 п.8.1.1
СТБ EN 947-2012
СТБ ЕН 12605-2006 
п.п. 5.1.2, 5.3.2
ГОСТ 31174-2017 
п.п. 8.2.1, 8.2.8
ГОСТ 31173-2016 п.7.3.5, Прил.В
ГОСТ 30777-2001 п.7.7
ГОСТ 30777-2023 п.7.6
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	2.8
*
	
	16.23/ 26.095, 
22.23/ 26.095
 25.12/ 26.095
	Сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости полотна
	СТБ 940-2004 п.9 
ГОСТ 23747-2015 п.6.3.5
СТБ 2433-2015 п.8.1.1
СТБ EN 948-2014
ГОСТ 31173-2016 п.7.3.5, Прил.В
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	2.9
*
	
	16.23/ 26.095, 
22.23/ 26.095
 25.12/ 26.095
	Сопротивление ударной нагрузке, действующей в направлении открывания полотна
	ГОСТ 26892-86
СТБ 1455-2004
ГОСТ 23747-2015
п.п. 6.3.5, 6.3.7
ГОСТ 31173-2016 п.7.3.5, Прил.В
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	2.10
*
	
	16.23/ 26.095, 
22.23/ 26.095
 25.12/ 26.095
	Сопротивление ударной нагрузке, действующей в направлении закрывания полотна дверей
	СТБ 1456-2004
ГОСТ 26892-86
СТБ 1455-2004 
ГОСТ 23747-2015
п.п. 6.3.5, 6.3.7
ГОСТ 31173-2016 п.7.3.5
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	2.11
*
	
	16.23/ 29.121, 
22.23/ 29.121
 25.12/ 29.121
	Сопротивление 
дверей взлому
	ГОСТ 30109-94
ГОСТ 23747-2015 п.6.3.9
ГОСТ 31462-2021 п.8.10
ГОСТ 31173-2016 п.7.3.11
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	2.12
*
	
	16.23/ 26.095, 
22.23/ 26.095
 25.12/ 26.095
	Усилие открывания двери
	СТБ 940-2004 п.11
ГОСТ 23747-2015 п.6.3.6
СТБ 2433-2015 п.8.1.2
ГОСТ 475-2016 
п.7.4.9, Прил.Е
СТБ ЕН 12605-2006 п.5.1.5
СТБ ЕН 12445-2007 
п.п. 5, 7.3
СТБ ЕН 12978-2007
ГОСТ 31174-2017 п.8.2.1
ГОСТ 31173-2016 п.7.3.5
ГОСТ 30777-2001 п.7.7
ГОСТ 30777-2023 п.7.21
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	2.13
*
	Двери и ворота для зданий и сооружений
	16.23/ 29.121, 
22.23/ 29.121
 25.12/ 29.121
	Сопротивление пробиванию
	СТБ 1455-2004
ГОСТ 23747-2015 п.6.3.5
СТБ 2433-2015 п.8.1.1
СТБ EN 949-2012
СТБ EN 950-2012
ГОСТ 31174-2017 п.8.2.1
ГОСТ 31173-2016 п.7.3.5
ГОСТ 30777-2001 п.7.7
ГОСТ 30777-2023 п.7.21
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	2.14
*
	
	16.23/ 32.089, 
22.23/ 32.089
 25.12/ 32.089
	Толщина защитного покрытия 
	ГОСТ 9.916-2023 п.6.2.4, п. 6.3
ГОСТ 9.032-74
ГОСТ 9.031-74
ГОСТ 9.320-2025 
ГОСТ 23747-2015 п.6.3.10
ГОСТ 538-2014
ГОСТ 22233-2025
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	2.15
*
	
	16.23/ 29.121, 
22.23/ 29.121
 25.12/ 29.121
	Прочность сцепления  (адгезия) лакокрасочных покрытий с отделываемой поверхностью
	ГОСТ 15140-78 (метод решетчатых надрезов)
ГОСТ 27325-87
ГОСТ 31149-2014
ГОСТ 31174-2017 п.8.2.9
ГОСТ 31173-2016 п.7.2.5
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	2.16
*
	
	16.23/ 29.061, 
22.23/ 29.061
 25.12/ 29.061
	Отклонения от номинальных размеров, покоробленность, плоскостность, прямолинейность, перпендикулярность сторон (разность длин диагоналей), элементов и провесов
	ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
ГОСТ 475-2016 п.7.3 
п.п. 5.3, 5.4
ГОСТ 23747-2015 
п.п. 6.2.1-6.2.5
СТБ 2433-2015 п.8.6
СТБ 1457-2004
ГОСТ 31174-2017 п.8.1.1
ГОСТ 31173-2016 
п.п. 7.2.1-7.2.3
ГОСТ 30970-2023 п. 7.2.1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	2.17
*
	
	16.23/ 29.121

	Прочность клеевых соединений на скалывание вдоль волокон
	ГОСТ 15613.1-84
 ГОСТ 33120-2014 п. 6
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	2.18
*
	
	16.23/ 29.121

	Прочность клеевых соединений на изгиб при соединении по длине на зубчатые шипы
	ГОСТ 15613.4-78
ГОСТ 19414-2023 п.7
 ГОСТ 33120-2014 п. 9
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	2.19
*
	
	16.23/ 29.121

	Прочность клеевых соединений листовой облицовки
	ГОСТ 15867-79
 ГОСТ 25885-83
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	2.20
*
	
	16.23/ 29.121

	Прочность клеевых угловых соединений
	СТБ 939-2013 п.8.10.3
ГОСТ 23166-2024 п. 8.12
СТБ 2433-2015
 Приложение Д
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	2.21
*
	Двери и ворота для зданий и сооружений
	22.23/ 29.121,
 25.12/ 29.121
	Прочность угловых сварных соединений
	СТБ 1264-2001 п.8.14
СТБ 939-2013 п.8.10.4
ГОСТ 23747-2015 п.6.2.6
ГОСТ 30970-2023 п. 7.2.6
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	2.22
*
	
	16.23/ 26.141 

	Водостойкость клеевых соединений
	ГОСТ 17005-82
ГОСТ 33121-2014 п. 6
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	2.23
*
	
	16.23/ 29.061, 
22.23/ 29.061,
 25.12/ 29.061

	Параметры шероховатости поверхности, Rmmax
	ГОСТ 15612-2013
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	2.24
*
	
	16.23/ 32.089, 
22.23/ 32.089,
 25.12/ 32.089

	Толщина лакокрасочного покрытия
	ГОСТ 33094-2014 п.4.1
ГОСТ 31993-2013
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	2.25
*
	
	16.23/ 11.116, 16.23/ 29.061
	Пороки и дефекты обработки древесины
	СТБ 1138-98 п. 8.3
ГОСТ 26433.1-89
ГОСТ 2140-81
СТБ 2433-2015
п.п. 8.3, 8.7
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	2.26
*
	
	16.23/ 35.060
	Влажность древесины
	ГОСТ 16588-91
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	2.27
*
	
	16.23/ 11.116,
22.23/ 11.116,
 25.12/ 11.116
	Оснащенность дверей запирающими устройствами, устройствами для самозакрывания и соответствие способа их врезки и 
крепления рабочим чертежам
	СТБ 1647-2006 п.7.3 
ГОСТ 23747-2015 п.6.2.7
ГОСТ 31174-2017 
п.8.1.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	2.28
*
	
	16.23/ 11.116,
22.23/ 11.116,
 25.12/ 11.116
	Наличие уплотнительных прокладок по периметру притвора полотна двери
	СТБ 1647-2006 п.7.3 
ГОСТ 23747-2015 п.6.2.5
ГОСТ 31174-2017 п.8.1.3
ГОСТ 31173-2016 п.7.2.6
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	2.29
*
	
	16.23/ 11.116,
22.23/ 11.116,
 25.12/ 11.116
	Показатели внешнего вида
	ГОСТ 31174-2017 п.8.1.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	2.30
*
	
	16.23/ 32.115, 
22.23/ 32.115, 25.12/ 32.115
	Качество сварных швов (визуально)
	ГОСТ 31174-2017 п.8.1.2
СТБ 1133-98
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	2.31
*
	
	25.12/ 26.095
	Временное сопротивление разрыву металла сварного соединения
	ГОСТ 6996-66 п. 8
ГОСТ 1497-84 п. 4.7
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	3.1
*
	Двери, ворота и люки противо-пожарные
	23.20/ 26.080
	Сопротивление воздухопроницанию
	СТБ 1394-2003 п.7.1
ГОСТ 26602.2-99
СТБ EN 12207-2012
СТБ EN 1026-2012
СТБ ЕН 12427-2006
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	3.2
*
	
	23.20/ 36.038
	Безотказность (надежность)
	СТБ 1394-2003 п. 7.3
СТБ 940-2004
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	3.3
*
	
	23.20/ 26.095
	Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости полотна
	СТБ 1394-2003 п. 7.4
СТБ 940-2004
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	3.4
*
	
	23.20/ 26.095
	Сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости полотна
	СТБ 1394-2003 п. 7.5
СТБ 940-2004
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	3.5
*
	
	23.20/ 26.095
	Сопротивление ударной нагрузке, действующей в направлении открывания полотна
	СТБ 1394-2003 п. 7.6
ГОСТ 26892-86
СТБ 1456-2004
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	3.6
*
	
	23.20/ 26.095
	Сопротивление ударной нагрузке, действующей в направлении закрывания полотна
	СТБ 1394-2003 п. 7.7
СТБ 1456-2004
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	3.7
*
	
	23.20/ 29.061
	Отклонение от номинальных размеров изделий и их сборочных единиц
	СТБ 1394-2003 п. 7.9
ГОСТ 26433.1-89
СТБ 1454-2004
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	3.8
*
	
	23.20/ 29.061
	Отклонение от плоскостности и прямолинейности
	СТБ 1394-2003 п. 7.9
ГОСТ 26433.1-89
СТБ 1457-2004
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	3.9
*
	
	23.20/ 32.115
	Качество сварных швов (визуально)
	СТБ 1394-2003 п.7.10
СТБ 1133-98
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	3.10
*
	
	23.20/ 11.116
	Показатели внешнего вида
	СТБ 1394-2003 п. 7.8
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	3.11
*
	
	23.20/ 29.121
	Прочность клеевых и сварных соединений
	СТБ 1394-2003
п.п. 7.10, 7.11
ГОСТ 15613.1-84
ГОСТ 15613.4-78
ГОСТ 33120-2014 п.п. 6, 9
ГОСТ 19414-2023 п.7
СТБ 939-2013
СТБ 1264-2001
ГОСТ 25885-83
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	3.12
*
	Двери, ворота и люки противо-пожарные
	23.20/ 29.121
	Прочность сцепления пленочных и листовых полимерных покрытий с отделываемой поверхностью
	СТБ 1394-2003 п.7.12
ГОСТ 15867-79
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	3.13
*
	
	23.20/ 29.121
	Адгезия лакокрасочных покрытий
	СТБ 1394-2003 п.7.13
ГОСТ 15140-78 п.2
(метод решетчатых надрезов)
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	3.14
*
	
	23.20/ 29.061
	Зазоры в местах соединения
	СТБ 1394-2003 п.7.9
ГОСТ 26433.1-89
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	3.15
*
	
	23.20/ 11.116
	Оснащенность дверей, ворот и люков запирающими устройствами, дверными ручками, устройствами для самозакрывания 
	СТБ 1394-2003 п.7.8
СТБ 1647-2006 п.7.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	3.16
*
	
	23.20/ 11.116
	Наличие уплотнительных прокладок по периметру притвора полотна двери
	СТБ 1394-2003 п.7.8
СТБ 1647-2006 п.7.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	4.1
*
	Витрины и витражи
	25.11/ 29.061
	Размеры изделий
	СТБ 1609-2020 п.7.1
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	4.2
*
	
	25.11/ 29.061
	Зазоры в местах соединений
	СТБ 1609-2020 п.7.1
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	4.3
*
	
	25.11/ 29.061
	Отклонение от геометрических параметров
	СТБ 1609-2020 п.7.1
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	4.4
*
	
	25.11/ 32.115
	Внешний вид сварных соединений
	СТБ 1609-2020 п.7.2
СТБ 1133-98
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	4.5
*
	
	25.11/ 29.061
	Фактические отклонения размеров сечения сварных швов соединений элементов изделий от проектных
	СТБ 1609-2020 п.7.2
СТБ 1133-98
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	4.6
*
	
	25.11/ 11.116
	Требование к внеш-нему виду антикор-розийного покрытия
	СТБ 1609-2020 п.7.3
ГОСТ 9.031-74
ГОСТ 9.320-2025 
ГОСТ 9.916-2023 п.5
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	4.7
*
	
	25.11/ 32.089
	Требование к толщине антикоррозийного покрытия
	СТБ 1609-2020 п.7.4
ГОСТ 9.916-2023 п. 6.2.4, 
п. 6.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	4.8
*
	
	25.11/ 32.089
	Отклонение толщины антикоррозийного покрытия
	СТБ 1609-2020 п.7.4
ГОСТ 9.916-2023 п. 6.2.4, 
п. 6.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	4.9
*
	Витрины и витражи
	25.11/ 11.116
	Требования к лакокрасочным (полимерным) покрытиям
	СТБ 1609-2020 п.7.5
ГОСТ 15140-78
(метод решетчатых надрезов)
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	4.10
*
	
	25.11/ 11.116
	Требования к грунтовке и окраске стальных элементов
	СТБ 1609-2020 п.7.3
ГОСТ 9.032-74 
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	4.11
*
	
	25.11/ 11.116
	Требования к уста-новке светопрозрач-ного заполнения
	СТБ 1609-2020 п.7.7

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	4.12
*
	
	25.11/ 11.116
	Внешний вид поверхности элементов изделий
	СТБ 1609-2020 п.5.2.5

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	4.13
*
	
	25.11/ 34.138
	Сопротивление теплопередаче
Класс по сопротив-лению теплопередаче
	СТБ 1609-2020 п.7.6
ГОСТ 26602.1-2023
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	4.14
*
	
	25.11/ 26.080, 25.11/ 26.141
	Сопротивление воздухо-, водопроницанию
Класс по воздухо-, водопроницаемости
	СТБ 1609-2020 п.7.6
ГОСТ 26602.2-99
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	4.15
**
	
	25.11/ 30.000
	Изоляция воздушного шума
Класс звукоизоляции

	ГОСТ 26602.3-2016
СТБ EN ISO 10140-1-2013
СТБ EN ISO 10140-2-2013
СТБ EN ISO 10140-4-2013
ГОСТ Р ИСО 10140-1-2012
ГОСТ Р ИСО 10140-2-2012
ГОСТ Р ИСО 10140-4-2012
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	4.16
*
	
	25.11/ 33.111

	Коэффициент пропускания света
Класс по коэффициенту пропускания света
	СТБ 1609-2020 п.7.6
ГОСТ 26602.4-2012
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	4.17
*
	
	25.11/ 26.080
	Сопротивление ветровой нагрузке   
Класс по сопротивлению ветровой нагрузке
	СТБ 1609-2020 п.7.6
  ГОСТ 26602.5-2001
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	5.1
*
	Стеклопакеты клееные
	23.19/ 29.061
	Толщина
	ГОСТ 24866-2014 п.7.3
ГОСТ 32568-2013 п.7.1
ГОСТ 32557-2013 р.8
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	5.2
*
	
	23.19/ 29.061
	Определение высоты (длины) и ширины
	ГОСТ 24866-2014 п.7.2
ГОСТ 32568-2013 п.7.1
ГОСТ 32557-2013 р. 9
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	5.3
*
	
	23.19/ 29.061
	Разность длин диагоналей
	ГОСТ 24866-2014 п.7.6
ГОСТ 32568-2013 п.7.1
ГОСТ 32557-2013 р. 10
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	5.4
*
	
	23.19/ 29.061
	Отклонение от плоскостности
	ГОСТ 24866-2014 п.7.4
ГОСТ 32568-2013 п.7.3
ГОСТ 32557-2013 р. 11
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	5.5
*
	Стеклопакеты клееные
	23.19/ 29.061
	Отклонение от прямолинейности
	ГОСТ 24866-2014 п.7.6
ГОСТ 32568-2013 п.7.4
ГОСТ 32557-2013 р. 10
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	5.6
*
	
	23.19/ 29.061
	Отклонения от формы
	ГОСТ 32568-2013 п.7.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	5.7
*
	
	23.19/ 29.061
	Глубина герметизирующих слоев
	ГОСТ 32568-2013 п.7.5
ГОСТ 24866-2014 п.7.9
ГОСТ 32557-2013 р. 15
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	5.8
*
	
	23.19/ 34.138
	Сопротивление теплопередаче
	ГОСТ 26602.1-2023
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	5.9
*
	
	23.19/ 26.095
	Класс защиты, испытание на удар с использованием модели головы
	СТБ 51.2.06-2005
п.п. 9.6, 9.7
ГОСТ 32568-2013 п.7.11
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	5.10
*
	
	23.19/ 11.116
	Оптические искажения
	ГОСТ 24866-2014 п.7.8
ГОСТ 33003-2014
п.п. 6, 7 (метод А)
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	5.11
*
	
	23.19/ 33.111
	Коэффициент направленного пропускания света
	ГОСТ 32568-2013 п.7.12
ГОСТ 26302-2021
ГОСТ 24866-2014 п.7.16
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	5.12
*
	
	23.19/ 26.141
	Герметичность
	ГОСТ 32568-2013 п.7.6
ГОСТ 24866-2014 п.7.10
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	5.13
*
	
	23.19/ 26.080
	Точка росы
	ГОСТ 32568-2013 п.7.7
ГОСТ 24866-2014 п.7.11
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	5.14
*
	
	23.19/ 11.116
	Пороки внешнего вида
	ГОСТ 32568-2013 п.7.5
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	5.15
*
	
	23.19/ 11.116
	Качество кромок, углов
	ГОСТ 32568-2013 п.7.5
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	5.16
*
	
	23.19/ 11.116
	Поверхность стекол
	ГОСТ 32568-2013 п.7.5
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	5.17
*
	
	23.19/ 11.116
	Герметизирующие слои
	ГОСТ 32568-2013 п.7.5
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	5.18
*
	
	23.19/ 29.040
	Объем заполнения камер газом
	ГОСТ 32568-2013 п.7.13
ГОСТ 24866-2014 п.7.13
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	5.19
**
	
	23.19/ 30.000
	Класс звукоизоляции

	ГОСТ 26602.3-2016
СТБ EN ISO 10140-1-2013
СТБ EN ISO 10140-2-2013
СТБ EN ISO 10140-4-2013
ГОСТ Р ИСО 10140-1-2012
ГОСТ Р ИСО 10140-2-2012
ГОСТ Р ИСО 10140-4-2012
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	5.20
*
	
	23.19/ 29.121
	Адгезионная способность герметиков

	ГОСТ 24866-2014 п.5.2.4
ГОСТ 32998.6-2014
Приложение F.3 
ГОСТ 32998.6-2024
Приложение D2, D3.1
ГОСТ 32998.4 -2014
Приложение А
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	5.21
*
	
	23.19/ 29.151
	Эффективность влагопоглотителя
	ГОСТ 24866-2014 п.7.14
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	5.22
*
	Стеклопакеты клееные
	23.19/ 26.080, 23.19/ 26.141, 23.19/ 36.057
	Долговечность (надежность), влагоустойчивость, ускоренные климатические испытания
	ГОСТ 32568-2013
п.п. 7.8-7.10,
Приложение Б, В
ГОСТ 24866-2014 п.7.12
ГОСТ 30779-2014
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	5.23
*
	
	23.19/ 11.116
	Маркировка
	ГОСТ 24866-2014 п.7.18
ГОСТ 32530-2013 р. 4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	5.24
*
	
	23.19/ 34.138
	Сопротивление теплопередаче
	СТБ EN 675-2014
ГОСТ EN 675-2014
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	6.1
*
	Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства
	16.10/ 35.060, 16.23/ 35.060
	Влажность древесины
	ГОСТ 16588-91
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	6.2
*
	
	16.10/ 29.121, 16.23/ 29.121
	Прочность клеевых соединений на скалывание вдоль волокон
	ГОСТ 15613.1-84
ГОСТ 25884-83
ГОСТ 33120-2014 п. 6
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	6.3
*
	
	16.10/ 29.121, 16.23/ 29.121
	Прочность зубчатого клеевого соединения на изгиб
	ГОСТ 15613.4-78
ГОСТ 33120-2014 п. 9
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	6.4
*
	
	16.10/ 29.121, 16.23/ 29.121
	Прочность клеевых соединений на неравномерный отрыв облицовочного материала
	ГОСТ 15867-79
ГОСТ 25885-83
ГОСТ 33120-2014 п.11
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	6.5
*
	
	16.10/ 29.061, 16.23/ 29.061
	Отклонение от номинальных размеров
	СТБ 1074-2009 п.6.1
ГОСТ 26433.1-89
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	6.6
*
	
	16.10/ 29.061, 16.23/ 29.061
	Отклонения от перпендикулярности, плоскостности и прямолинейности сторон 
	СТБ 1074-2009 п.6.2
ГОСТ 26433.1-89
ГОСТ 8242-88
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	6.7
*
	
	
	Шероховатость, Rmmax
	ГОСТ 15612-2013
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	6.8
*
	
	16.10/ 29.121, 16.23/ 29.121
	Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочного покрытия с древесиной 
	ГОСТ 15140-78
(метод решетчатых надрезов)
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	6.9
*
	
	16.10/ 11.116, 16.23/ 11.116, 16.10/ 29.061, 16.23/ 29.061
	Пороки древесины и дефекты обработки
	ГОСТ 2140-81
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	6.10
*
	
	16.10/ 26.141, 16.23/ 26.141
	Водостойкость клеевых соединений
	ГОСТ 17005-82
ГОСТ 33121-2014 п. 6
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	6.11
*
	
	16.10/ 25.047, 16.23/ 25.047
	Воспламеняемость

	ГОСТ 30402-96 п.9
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	6.12
*
	
	16.10/ 25.120, 16.23/ 25.120
	Коэффициент дымообразования
	ГОСТ 12.1.044-2018, п.11
ГОСТ 12.1.044-89   п. 4.18
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	6.13
*
	
	16.10/ 25.120, 16.23/ 25.120
	Группа горючести 
	ГОСТ 30244-94 п. 7
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	6.14
*
	Детали профильные из древесины и древесных материалов для строительства
	16.10/ 25.120, 16.23/ 25.120
	Показатель токсичности продуктов горения 

	ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20
 ГОСТ 12.1.044-2018 , п. 13
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	7.1
*
	Заготовки и детали дере-вянные клееные для оконных и дверных блоков
	16.10/ 29.061, 16.23/ 29.061

	Предельные отклонения номинальных размеров

	ГОСТ 30972-2002
п.п. 6.2.1, 6.2.2
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	7.2
*
	
	16.10/ 29.061, 16.23/ 29.061
	Предельные отклонения формы
	ГОСТ 30972-2002 п.6.2.3
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	7.3
*
	
	16.10/ 29.119, 16.23/ 29.119
	Плотность клеевых соединений

	ГОСТ 30972-2002 п.6.2.9
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	7.4
*
	
	16.10/ 29.121, 16.23/ 29.121
	Прочность клеевых соединений
	ГОСТ 30972-2002
п.п. 6.2.7, 6.2.8
ГОСТ 15613.1-84
ГОСТ 15613.4-78
ГОСТ 25884-83
ГОСТ 33120-2014 п.п. 6, 9
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	7.5
*
	
	16.10/ 26.141, 16.23/ 26.141
	Водостойкость клеевых соединений
	ГОСТ 30972-2002 п.6.3.2
ГОСТ 17005-82
ГОСТ 33121-2014 п. 6
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	7.6
*
	
	16.10/ 11.116, 16.23/ 11.116, 16.10/ 29.061, 16.23/ 29.061
	Пороки и дефекты механической обработки древесины

	ГОСТ 30972-2002 п.6.2.4
ГОСТ 2140-81
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	7.7
*
	
	16.10/ 35.060, 16.23/ 35.060
	Влажность древесины

	ГОСТ 30972-2002 п.6.2.5
ГОСТ 16588-91
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	7.8
*
	
	16.10/ 29.061, 16.23/ 29.061
	Шероховатость, Rmmax

	ГОСТ 30972-2002 п.6.2.6
ГОСТ 15612-2013
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	8.1
*
	Элементы и детали встроенных шкафов и антресолей
	31.09/ 29.061
	Предельные отклонения от номинальных размеров элементов шкафов и антресолей, размеров зазора в притворе, сопрягае-мых размеров шиповых соедине-ний и свободных размеров деталей
	СТБ 1423-2003 п.6.2
ГОСТ 26433.1-89
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	8.2*
	Элементы и детали встроенных шкафов и антресолей
	31.09/ 11.116, 31.09/ 29.061
	Покоробленность, отклонения от перпендикулярности полотен дверок, боковых стенок, полок и деталей, провесы
	СТБ 1423-2003 п.6.3
ГОСТ 26433.1-89
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	8.3*
	
	31.09/ 11.116, 31.09/ 29.061
	Пороки и дефекты обработки древесины
	ГОСТ 2140-81 п.4
ГОСТ 26433.1-89
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	8.4*
	
	31.09/ 35.060
	Влажность деревянных деталей шкафов и антресолей
	ГОСТ 16588-91
ГОСТ 10633-2018 п. 5.1
ГОСТ 9621-72
ГОСТ 10632-2014 п. 7.3
ГОСТ 10634-88 п.3.1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	8.5*
	
	31.09/ 29.121
	Прочность угловых соединений каркаса дверок шкафов и антресолей 
	СТБ 939-2013
п.п. 8.10.3, 8.10.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

		8.6*
	
	31.09/ 29.121
	Прочность склеивания облицовки с рамкой щитового полотна на отрыв
	ГОСТ 25885-83
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	8.7*
	
	31.09/ 29.121
	Сопротивление отслаиванию пленки
	ГОСТ 24944-81 п.4.9
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	8.8*
	
	31.09/ 29.121
	Прочность клеевых соединений каркаса на изгиб при соединении на зубчатые шипы
	ГОСТ 15613.4-78
ГОСТ 19414-90
ГОСТ 33120-2014 п. 9
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	8.9*
	
	31.09/ 29.121
	Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочного покрытия с отделываемой поверхностью  
	ГОСТ 15140-78 п.2 (метод решетчатых надрезов)
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	8.10*
	
	31.09/ 11.116
	Показатели внешнего вида лицевых поверхностей
	СТБ 1423-2003 п.6.10
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	8.11*
	
	31.09/ 11.116
	Качество лакокрасочного покрытия
	ГОСТ 24404-80 п.1.1.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	8.12*
	
	31.09/ 29.061
	Шероховатость поверхности, Rmmax
	ГОСТ 15612-2013
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	8.13*
	
	31.09/ 29.061
	Габаритные размеры деталей шкафов, антресолей, полотен дверок и каркасов
	СТБ 1423-2003 п. 6.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	8.14
*
	Элементы и детали встроенных шкафов и антресолей
	31.09/ 11.116
	Количество и качество установки пробок
	СТБ 1423-2003 п. 6.1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	9.1
*
	Элементы и детали встроенных шкафов и антресолей для жилых зданий
	31.09/ 29.061
	Предельные отклонения от номинальных размеров элементов шкафов и антресолей
	СТБ 1423-2003 п. 6.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	9.2
*
	
	31.09/ 11.116, 31.09/ 29.061
	Покоробленность, отклонения от перпендикулярности полотен дверок, боковых стенок, полок и деталей
	СТБ 1423-2003 п.п. 6.2, 6.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	9.3
*
	
	31.09/ 29.061
	Провесы
	СТБ 1423-2003 п. 6.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	9.4
*
	
	31.09/ 11.116, 31.09/ 29.061
	Пороки и дефекты обработки древесины
	СТБ 1423-2003 п. 6.1
ГОСТ 2140-81 п. 4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	9.5
*
	
	31.09/ 35.060
	Влажность деревянных деталей шкафов и антресолей
	ГОСТ 16588-91
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	9.6
*
	
	31.09/ 29.121
	Прочность угловых соединений каркаса дверок шкафов и антресолей 
	СТБ 939-2013
п.п. 8.10.3, 8.10.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	9.7
*
	
	31.09/ 29.121
	Прочность склеивания облицовки с рамкой щитового полотна на отрыв
	ГОСТ 25885-83
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	9.8
*
	
	31.09/ 29.121
	Сопротивление отслаиванию пленки
	ГОСТ 24944-81 п.4.9
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	9.9
*
	
	31.09/ 29.121
	Прочность клеевых соединений каркаса на изгиб при соединении на зубчатые шипы
	ГОСТ 15613.4-78
ГОСТ 19414-90
ГОСТ 33120-2014 п. 9
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	9.10
*
	
	31.09/ 29.121
	Прочность сцепления (адгезия) лакокрасоч-ного покрытия с отделываемой поверхностью 
	ГОСТ 15140-78 п.2 (метод решетчатых надрезов)
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	9.11
*
	
	31.09/ 11.116
	Качество отделочного покрытия
	ГОСТ 24404-80 п. 1.1.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	9.12
*
	
	31.09/ 29.061
	Шероховатость поверхности,Rmmax 
	ГОСТ 15612-2013
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	10.1
*
	Металлические и пожарные шкафы
	25.11/ 29.061
	Предельные отклонения размеров шкафа и его деталей, зазоры
	СТБ 198-2002 п.п. 6.2, 6.9
СТБ 1953-2009 п.п. 7.4-7.6; 7.12
ГОСТ Р 51844-2009 п.п. 7.4; 7.5; 7.9; 7.18
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	10.2
*
	
	25.11/ 29.061
	Отклонение от перпендикулярности смежных граней корпуса шкафа
	СТБ 198-2002 п. 6.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	10.3
*
	
	25.11/ 29.061
	Отклонение от плоскостности наружных поверхностей
	СТБ 198-2002 п.6.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	10.4
*
	
	25.11/ 11.116
	Внешний вид шкафов, маркировка, упаковка, комплектность
	СТБ 198-2002 п.6.1; 7.12
СТБ 1953-2009 п.п. 7.4; 7.12
ГОСТ Р 51844-2009 п.п. 7.5; 7.8; 7.10; 7.18-7.21
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	10.5
*
	
	25.11/ 26.095
	Контроль устойчивости шкафа, роликов шкафа
	СТБ 198-2002 п.6.7
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	10.6
*
	
	25.11/ 11.116
	Контроль работы замков
	СТБ 198-2002 п.6.10
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	10.7
*
	
	25.11/ 32.089
	Толщина металличе-ского покрытия
	СТБ 198-2002 п.6.11
ГОСТ 9.916-2023 п.6.2.4, 
п. 6.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	10.8
*
	
	25.11/ 29.121
	Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочного покрытия с основанием, качество покрытия
	СТБ 198-2002 п.6.12
СТБ 1953-2009 п. 7.3
ГОСТ 9.916-2023 п.5, п.9.2.8
ГОСТ 9.407-2015 (п. 8)
ГОСТ 15140-78 (метод решетчатых надрезов)
ГОСТ 9.301-86
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	10.9
*
	
	25.11/ 26.095
	Усилие перемещения шкафа и открывания дверей шкафа
	СТБ 198-2002 п.6.8
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	10.10
*
	
	25.11/ 36.057
	Параметры надежности шкафа
	СТБ 198-2002 п.6.13
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	10.11
*
	
	25.11/ 29.061
	Секретность замков
	СТБ 198-2002 п.6.14
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	10.12
*
	
	25.11/ 29.040
	Масса шкафа
	СТБ 1953-2009  п. 7.7
ГОСТ Р 51844-2009 п. 7.11
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	10.13
*
	
	25.11/ 29.061
	Угол открывания дверцы шкафа и кассеты
	СТБ 1953-2009  п. 7.8
ГОСТ Р 51844-2009  
п.п. 7.6-7.7
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	10.14
*
	
	25.11/ 29.121
	Прочность при статической  нагрузке
	СТБ 1953-2009  п. 7.9-7.10
ГОСТ Р 51844-2009 п.7.12, 7.13
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	10.15
*
	
	25.11/ 26.095
	Время открывания дверцы
	СТБ 1953-2009  п. 7.11
ГОСТ Р 51844-2009  п. 7.8
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	11.1
*
	Паркет штучный
	16.22/ 29.061
	Номинальные размеры планок
	ГОСТ 862.1-2020 п.7.1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	
11.2
*
	
	16.22/ 29.061
	Отклонение формы планок от параллельности, перпендикулярности,плоскостности
	ГОСТ 862.1-2020
п.п.7.2-7.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	11.3
*
	
	16.22/ 29.061
	Угол наклона годичных слоев на торце планки
	ГОСТ 862.1-2020  п.7.4
ГОСТ 2140-81
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	11.4
*
	
	16.22/ 29.061
	Шероховатость поверхности,Rmmax
	ГОСТ 15612-2013
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	11.5
*
	
	16.22/ 35.060
	Влажность древесины
	ГОСТ 16588-91
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	11.6
*
	
	16.22/ 11.116, 16.22/ 29.061
	Пороки и дефекты обработки древесины
	ГОСТ 862.1-2020  п.7.5
ГОСТ 2140-81
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	11.7
*
	
	16.22/ 11.116
	Внешний вид лакового покрытия
	ГОСТ 862.1-2020  п.7.8
ГОСТ 24404-80
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	11.9
*
	
	16.22/ 29.121
	Адгезия лакового покрытия к древесине
	ГОСТ 15140-78 п. 2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	12.1
*
	Щиты паркетные
	16.22/ 29.061
	Номинальные размеры
	ГОСТ 862.4-2020  п. 7.1
ГОСТ 862.3-2020 п. 7.1
СТБ 2121-2010 п.6.1
ГОСТ 862.2-85 п.4.1
СТБ 2120-2010 п.7.1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	12.2
*
	
	16.22/ 29.061
	Отклонение от формы паркетных щитов:
а)перпендикулярность смежных кромок
б) плоскостность
в) зазоры
	ГОСТ 862.4-2020
п.п. 7.2; 7.3; 7.4
ГОСТ 862.3-2020
п.п. 7.2; 7.3; 7.4
СТБ 2121-2010 п.п. 6.2-6.5
ГОСТ 862.2-85 п.п. 4.1-4.4
СТБ 2120-2010 п.п. 7.2-7.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	12.3
*
	
	16.22/ 11.116, 16.22/ 29.061
	Пороки и дефекты обработки древесины
	ГОСТ 862.4-2020 п. 7.6
ГОСТ 2140-81
ГОСТ 862.3-2020  п. 7.6
СТБ 2121-2010 п.6.7
ГОСТ 862.2-85 п.4.5
СТБ 2120-2010 п.7.5
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	12.4
*
	Щиты паркетные
	16.22/ 29.061
	Угол наклона годичных слоев на торце к лицевой стороне планки
	ГОСТ 862.4-2020 п. 7.5
ГОСТ 862.3-2020 п. 7.5
СТБ 2121-2010 п.6.6
ГОСТ 862.2-85 п.4.4
СТБ 2120-2010 п.7.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	12.5
*
	
	16.22/ 35.060
	Влажность древесины щитов
	ГОСТ 16588-91
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	12.6
*
	
	16.22/ 29.121
	Прочность клеевых соединений при испытании на отрыв
	ГОСТ 862.3-2020 п. 7.11
СТБ 2121-2010 п.6.13
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	12.7
*
	
	16.22/ 29.121
	Прочность клеевых соединений при скалывании
	ГОСТ 9624-2009
ГОСТ 862.4 -2020 п. 7.12
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	

12.8
*
	
	16.22/ 11.116
	Качество лакового покрытия
	ГОСТ 862.3-2020 п. 7.9
ГОСТ 862.4 -2020 п. 7.9
ГОСТ 24404-80 п.1.1.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	12.9
*
	
	16.22/ 32.089
	Толщина лаковой пленки
	ГОСТ 33094-2014 п.4.1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	12.10
*
	
	16.22/ 29.121
	Адгезия лакокрасочного покрытия к древесине
	ГОСТ 15140-78 п.2 (метод решетчатых надрезов)
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	
12.11
*
	
	16.22/ 29.061
	Шероховатость поверхности, Rmmax
	ГОСТ 15612-2013
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	13.1
*
	Паркет штучный.
Щиты паркетные
	16.22/ 29.061
	Номинальные размеры и предельные отклонения
	СТБ 1454-2004 п.7.1
ГОСТ 26433.1-89
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
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*
	
	16.22/ 29.061
	Отклонения формы планок и щитов от параллельности, перпендику-лярности, плоскостности 
	СТБ 1454-2004 п.п. 7.2-7.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	13.3
*
	
	16.22/ 29.061
	Угол наклона годичных слоев на торце паркетной планки и торце паркета
	СТБ 1454-2004 п.7.6
ГОСТ 2140-81
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	13.4
*
	
	16.22/ 11.116, 16.22/ 29.061
	Пороки и дефекты обработки древесины, требо-вания к породе древесины
	СТБ 1454-2004 п.7.6
ГОСТ 2140-81
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	13.5
*
	
	16.22/ 29.061
	Шероховатость поверхности, Rmmax
	СТБ 1454-2004 п.7.9
ГОСТ 15612-2013
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	13.6
*
	
	16.22/ 35.060
	Влажность древесины
	СТБ 1454-2004 п.7.8
ГОСТ 16588-91
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	13.7
*
	Паркет штучный.
Щиты паркетные
	16.22/ 29.121
	Адгезия лакового покрытия к древесине 
	СТБ 1454-2004 п.7.11
ГОСТ 15140-78  (метод решетчатых надрезов)
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	13.8
*
	
	16.22/ 29.061
	Зазоры между паркетными планками

	СТБ 1454-2004 п.7.5
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	13.9
*
	
	16.22/ 29.121
	Прочность клеевых соединений при испытании на отрыв
	СТБ 1454-2004 п.7.12
СТБ 2121-2010
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	13.10
*
	
	16.22/ 29.121
	Прочность клеевых соединений при скалывании
	СТБ 1454-2004 п.7.13
ГОСТ 9624-2009
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	13.11
*
	
	16.22/ 11.116
	Качество лакового покрытия

	СТБ 1454-2004 п.7.10
ГОСТ 24404-80
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	13.12
*
	
	16.22/ 32.089
	Толщина лаковой пленки
	СТБ 1454-2004 п.7.10
ГОСТ 33094-2014 п.4.1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	13.13
*
	
	16.22/25.120

	Определение группы горючести
	СТБ 1454-2005 п.7.15 
ГОСТ 30244-94 п. 7
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	13.14
*
	
	16.22/25.120
	Распространение пламени по поверхности
	СТБ 1454-2005 п.7.17  
ГОСТ 30444-97 п. 9
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	13.15
*
	
	16.22/25.120
	Дымообразующая способность
	СТБ 1454-2005 п.7.18 
ГОСТ 12.1.044-89 п.4.18
 ГОСТ 12.1.044-18 п.11 
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	13.16
*
	
	16.22/ 25.047
	Воспламеняемость
	СТБ 1454-2005 п.7.16 
ГОСТ 30402-96 п. 9
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	13.17
*
	Паркет штучный.
Щиты паркетные
	16.22/25.120
	Токсичность продуктов горения

	СТБ 1454-2005 п.7.18 
ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20
ГОСТ 12.1.044-18 п. 13
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	14.1
*
	Изделия деревянные клееные
	16.29/ 29.061

	Предельные откло-нения номинальных размеров
	СТБ 1722-2007 п.8.3
ГОСТ 26433.1-89
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	14.2
*
	
	16.29/ 29.061
	Отклонения от пря-молинейности и плоскостности, перпендикулярности смежных поверхнос-тей, разбивки осей, неравенства диаго-налей ограждающих изделий
	СТБ 1722-2007 п.8.3
ГОСТ 26433.1-89
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	14.3
*
	
	16.29/ 29.061
	Отклонения от формы слоя
	СТБ 1722-2007 п.8.3
ГОСТ 26433.1-89
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	14.4
*
	
	16.29/ 29.061
	Толщина слоев
	СТБ 1722-2007 п.8.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	
14.5
*
	Изделия деревянные клееные
	16.29/ 29.061
	Отклонение от проектной толщины слоев
	СТБ 1722-2007 п. 8.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	14.6
*
	
	16.29/ 35.060
	Влажность древесины
	СТБ 1722-2007 п. 8.8
ГОСТ 16588-91
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	14.7
*
	
	16.29/ 29.061
	Перепад влажности
	СТБ 1722-2007 п. 8.8
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	14.8
*
	
	16.29/ 26.095
	Прочность древесины и зубчатых клеевых соединений на изгиб
	СТБ 1722-2007п. 8.9, 8.10
ГОСТ 21554.2-81
ГОСТ 15613.4-78
ГОСТ 33120-2014 п. 9
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	14.9
*
	
	16.29/ 26.095
	Прочность клеевых соединений на послойное скалывание
	СТБ 1722-2007 п.8.11
ГОСТ 25884-83
ГОСТ 33120-2014п.7
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	14.10
*
	
	16.29/ 26.095
	Прочность на отрыв обшивок
	СТБ 1722-2007 п. 8.13
ГОСТ 25885-83
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	14.11
*
	
	16.29/ 29.061
	Толщина клеевых прослоек
	СТБ 1722-2007 п. 8.3
ГОСТ 26433.1-89
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	14.12
*
	
	16.29/ 29.061
	Уступы смежных слоев
	СТБ 1722-2007 п. 8.3
ГОСТ 26433.1-89
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	14.13
*
	
	16.29/ 29.061
	Шероховатость, Rmmax.

	СТБ 1722-2007 п. 8.7
ГОСТ 15612-2013
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	14.14
*
	
	16.29/ 26.141
	Водостойкость клеевых соединений
	СТБ 1722-2007 п. 8.14
ГОСТ 17005-82
ГОСТ 33121-2014 п. 6
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	14.15
*
	
	16.29/ 26.095
	Стойкость клеевых соединений к цикличным температурно-влажностным воздействиям. 
Группа стойкости
	СТБ 1722-2007 п. 8.15
ГОСТ 17580-82
ГОСТ 33121-2014 п. 7
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	14.16
*
	
	16.29/ 29.061
	Толщина декоративного покрытия
	СТБ 1722-2007 п. 8.20
ГОСТ 33094-2014 п. 4.1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	14.17
*
	
	16.29/ 29.121
	Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочного покрытия
	СТБ 1722-2007 п. 8.19
ГОСТ 15140-78 (метод решетчатых надрезов)
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	14.18
*
	
	16.29/ 11.116, 16.29/ 29.061
	Порода и качество древесины, пороки древесины
	СТБ 1722-2007 п. 8.2
ГОСТ 2140-81
ГОСТ 26433.1-89
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	15.1
*
	Стойки, связи, балки деревянные
	16.23/ 29.061
	Предельное отклонение линейного размера
	СТБ 1637-2006 п. 6.3
ГОСТ 26433.1-89
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	15.2
*
	
	16.23/ 29.061
	Предельное отклоне-ние от перпенди-кулярности, прямолинейности, плоскостности
	СТБ 1637-2006 п. 6.3
ГОСТ 26433.1-89
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	15.3
*
	
	16.23/ 29.061
	Отклонение от проектного положе-ния отверстий
	СТБ 1637-2006 п. 6.3
ГОСТ 26433.1-89
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	15.4
*
	
	16.23/ 29.061
	Отклонение от расстояний между гвоздями
	СТБ 1637-2006 п. 6.3
ГОСТ 26433.1-89
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	15.5
*
	
	16.23/ 29.061
	Толщина слоев. 
Отклонение от проектного размера толщины
	СТБ 1637-2006 п.п. 6.3, 6.4
ГОСТ 26433.1-89
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	15.6
*
	
	16.23/ 26.095
	Прочность клеевых соединений на послойное скалывание
	СТБ 1637-2006 п.6.11
ГОСТ 25884-83
ГОСТ 33120-2014 п.7
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	15.7
*
	
	16.23/ 29.061
	Толщина клеевых прослоек
	СТБ 1637-2006 п.п. 6.3, 6.6
ГОСТ 26433.1-89
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	15.8
*
	
	16.23/ 29.061
	Уступы смежных слоев
	СТБ 1637-2006 п. 6.3
ГОСТ 26433.1-89
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	15.9
*
	
	16.23/ 26.095
	Прочность древесины и зубчатых клеевых соединений на изгиб
	СТБ 1637-2006 п.п. 6.9, 6.10
ГОСТ 15613.4-78
ГОСТ 33120-2014 п. 9
ГОСТ 21554.2-81
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	15.10
*
	
	16.23/ 26.095
	Водостойкость клеевых соединений
	СТБ 1637-2006 п. 6.12
ГОСТ 33121-2014 п. 6
ГОСТ 17005-82
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	15.11
*
	
	16.23/ 29.061
	Шероховатость, Rmmax.
	СТБ 1637-2006 п. 6.7
ГОСТ 15612-2013
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	15.12
*
	
	16.23/ 29.121
	Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочного покрытия
	СТБ 1637-2006 п. 6.16
ГОСТ 15140-78
(метод решетчатых надрезов)
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	15.13
*
	
	16.23/ 29.061
	Толщина защитного и/или декоративного покрытия
	ГОСТ 33094-14  п. 4.1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	15.14
*
	
	16.23/ 11.116, 16.23/ 29.061
	Порода и качество древесины, пороки древесины
	СТБ 1637-2006 п. 6.2
ГОСТ 2140-81
ГОСТ 26433.1-89
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	15.15
*
	
	16.23/ 35.060
	Влажность древесины
	СТБ 1637-2006 п. 6.8
ГОСТ 16588-91 
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	16.1
***
	Бронеодежда
	14.13/ 26.095
	Степень стойкости к воздействию средств поражения
	ГОСТ Р 55623-2013 п. 4.3.1
ГОСТ 34286-2017
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	17.1
**
	Пункты обменные и тиры
	42.99/ 26.095
	Класс стойкости к взлому элементов конструкции обменных пунктов и тиров
	СТБ 51.4.02-2000 п.5.1
ГОСТ Р 52212-2004
п.п. 8.4-8.6
Приложение А
ГОСТ Р 52348-2005 п. 6.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	17.2
***
	
	42.99/ 26.095
	Класс стойкости к воздействию стрелкового оружия элементов конструкции обменных пунктов и тиров
	СТБ 51.4.02-2000 п.5.2
ГОСТ Р 52212-2004 п.8.3
ГОСТ Р 52348-2005 п.6.1

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	18.1
**
	Элементы конструкций обменных пунктов (стеновая панель, потолок, пол, дверь, устройство для приема и выдачи денег и т.д.)
	42.99/ 26.095
	Класса стойкости к взлому
	СТБ 51.4.02-2000 п.5.1
ГОСТ Р 51113-97
ГОСТ Р 51223-98 п.5



	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	18.2
***
	
	42.99/ 26.095
	Класс стойкости к воздействию стрелкового оружия

	СТБ 51.4.02-2000 п.5.2
ГОСТ Р 51112-97
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	19.1
***
	Автомобили для инкассации денежной выручки и перевозки ценных грузов
	29.10/ 26.095
	Класс стойкости к воздействию стрелкового оружия
	СТБ 51.3.02-2000 п.5.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	19.2
**
	
	29.10/ 26.095
	Класс стойкости к взлому
	СТБ 51.3.02-2000 п.5.1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	20.1
***
	Защита броневая для специальных автомобилей
	29.32/ 26.095
	Класс стойкости к воздействию стрелкового оружия
	СТБ 51.3.02-2000 п.5.2
ГОСТ 34282-2017
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	20.2
**
	
	29.32/ 26.095
	Класс стойкости к взлому
	СТБ 51.3.02-2000 п.5.1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	21.1
***
	Средства защитные банковские
	42.99/ 26.095
	Класс стойкости к воздействию стрелкового оружия
	ГОСТ Р 51112-97
ГОСТ Р 50941-2017
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	21.2
**
	
	42.99/ 26.095
	Класс стойкости к взлому
	ГОСТ Р 51113-97
ГОСТ Р 50941-2017
ГОСТ Р 51223-98 п.5
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	22.1
*
	Окна противовзлом-ные и пуленепроби-ваемые
	25.12/ 26.095
	Стойкость к взлому

	СТБ 51.2.05-99 п.6.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	22.2
***
	
	25.12/ 26.095
	Стойкость к воздействию стрелкового оружия
	СТБ 51.2.05-99 п.6.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	22.3
*
	
	25.12/ 34.138
	Сопротивление теплопередаче

	СТБ 51.2.05-99 п.6.4.5
ГОСТ 26602.1-2023
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	22.4
*
	Окна противовзлом-ные и пуленепроби-ваемые
	25.12/ 26.080, 25.12/ 26.141
	Воздухо- и водопроницаемость
	СТБ 51.2.05-99 п.6.4.5
ГОСТ 26602.2-99
СТБ EN 12207-2012
СТБ EN 1026-2012
СТБ EN 12208-2012
СТБ EN 1027-2014
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	22.5
**
	
	25.12/ 30.000
	Класс звукоизоляции
	ГОСТ 26602.3-2016
СТБ EN ISO 10140-1-2013
СТБ EN ISO 10140-2-2013
СТБ EN ISO 10140-4-2013 
ГОСТ Р ИСО 10140-1-2012
ГОСТ Р ИСО 10140-2-2012
ГОСТ Р ИСО 10140-4-2012 
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	22.6
*
	
	25.12/ 33.111
	Общий коэффициент пропускания света
	СТБ 51.2.05-99 п.6.4.5
ГОСТ 26602.4-2012
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	22.7
*
	
	25.12/ 29.061
	Геометрические размеры
	СТБ 51.2.05-99 п.6.4.1
ГОСТ 26433.1-89
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	22.8
*
	
	25.12/ 11.116
	Требования к конструктивному исполнению и маркировке
	СТБ 51.2.05-99 п.6.4.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	22.9
*
	
	25.12/ 11.116
	Работоспособность окна и запирающих приборов
	СТБ 51.2.05-99 п.6.4.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	23.1
*
	Двери противо-взломные, пуле-непробиваемые
	25.12/ 26.095
	Стойкость к взлому

	СТБ 51.2.04-99 п.6.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	23.2
***
	
	25.12/ 26.095
	Стойкость к воздействию стрелкового оружия
	СТБ 51.2.04-99 п.6.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	23.3
*
	
	25.12/ 26.095
	Усилие открывания двери
	СТБ 51.2.04-99 п. 6.4.7
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	24.1
*
	Жалюзи и роллеты противовзлом-ные и пулене-пробиваемые, решетки, ограждения, экраны, ставни, шторы
	25.11/ 26.095
	Класс стойкости к взлому
	СТБ 51.2.03-2000 п.6.2
ГОСТ Р 51242-98 
п.п. 6.4-6.7
ГОСТ Р 52503-2005
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	24.2
***
	
	25.11/ 26.095
	Класс стойкости к воздействию стрелкового оружия
	СТБ 51.2.03-2000 п.6.3
ГОСТ Р 51242-98 п.6.8
ГОСТ Р 51112-97
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	24.3
*
	
	25.11/ 29.061
	Геометрические размеры, отклонения формы
	СТБ 51.2.03-2000 п.6.4.1
ГОСТ 26433.1-89
ГОСТ Р 52502-2012 п.8.8;8.9
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	24.4
*
	
	25.11/ 11.116
	Эксплуатационные характеристики и требования к конструкции
	СТБ 51.2.03-2000 п.6.4.4
ГОСТ Р 52502-2012
п.п. 8.12; 8.13
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	24.5
*
	
	25.11/ 11.116
	Требования к внешнему виду и лакокрасочным покрытиям
	СТБ 51.2.03-2000
п.6.4.3, 6.4.5
ГОСТ 15140-78
ГОСТ Р 52502-2012 п.8.7
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	24.6
*
	
	25.11/ 11.116
	Требования к марки-ровке и упаковке
	СТБ 51.2.03-2000 п.6.4.3
ГОСТ Р 52502-2012 п. 8.7
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	25.1
**
	Сейфы и хранилища ценностей
	23.69/ 29.061, 25.11/ 29.061, 42.99/ 29.061
	Линейные размеры, отклонения линейных размеров
	ГОСТ 26433.1-89
ГОСТ Р 56367-2015 п. 7.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	25.2
**
	
	23.69/ 11.116, 25.11/ 11.116, 42.99/ 11.116, 23.69/ 29.061, 25.11/ 29.061, 42.99/ 29.061
	Дефекты внешнего вида
	СТБ 51.2.01-2015 п.11.2.1
ГОСТ Р 56367-2015 п. 7.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	25.3
**
	
	23.69/ 29.061, 25.11/ 29.061, 42.99/ 29.061
	Отклонение от перпендикулярности смежных граней корпуса, допуски формы, расположе-ние поверхностей
	ГОСТ 26433.1-89
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	25.4
**
	
	23.69/ 29.121, 25.11/ 29.121, 42.99/ 29.121
	Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочного покрытия с основанием
	ГОСТ 15140-78 п.2
(метод решетчатых надрезов)
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	25.5
**
	
	23.69/ 32.089, 25.11/ 32.089, 42.99/ 32.089
	Толщина металлического покрытия
	СТБ 51.2.01-2015
п.п. 11.2.7, 11.2.8
ГОСТ 9.916-2023 п.6.2.4, п.6.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	25.6
**
	
	23.69/ 26.095, 25.11/ 26.095, 42.99/ 26.095
	Контроль устойчивости сейфа
	СТБ 51.2.01-2015 п.11.2.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	25.7
**
	
	23.69/ 26.095, 25.11/ 26.095, 42.99/ 26.095
	Работоспособность изделий
	СТБ 51.2.01-2015 п.11.2.9
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	25.8
**
	
	23.69/ 26.095, 25.11/ 26.095, 42.99/ 26.095
	Контроль усилия, выдерживаемого дверью
	СТБ 51.2.01-2015 п.11.2.10
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	25.9
**
	
	23.69/ 26.095, 25.11/ 26.095, 42.99/ 26.095
	Работоспособность роликовых опор и их стопорного устройства, усилие перемещения
	СТБ 51.2.01-2015 п.11.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	25.10
**
	
	23.69/ 26.095, 25.11/ 26.095, 42.99/ 26.095
	Сила отрыва закрепленных изделий от пола или стены
	СТБ 51.2.01-2015
п.п. 11.4, 11.5
ГОСТ Р 50862-2012 п.7.2
ГОСТ Р 55148-2012 п. 6.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	25.11
**
	
	23.69/ 26.095, 25.11/ 26.095, 42.99/ 26.095
	Контроль усилия открывания дверей
	СТБ 51.2.01-2015
п.п. 11.2.5, 11.2.12
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	25.12
**
	
	23.69/ 36.038, 25.11/ 36.038, 42.99/ 36.038
	Безотказность изделий (дверей)
	СТБ 51.2.01-2015 п.11.2.11
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	25.13
**
	
	23.69/ 26.095, 25.11/ 26.095, 42.99/ 26.095
	Класс стойкости к взлому
	СТБ 51.2.02-2015
ГОСТ Р 50862-2012 п.7.3
ГОСТ Р 55148-2012 п.6.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	25.14
**
	
	23.69/ 11.116, 25.11/ 11.116, 42.99/ 11.116
	Требования к конструкции и ее составным частям
	ГОСТ Р 50862-2012
п.п. 7.2, 7.3
ГОСТ Р 56367-2015 п.п. 7.3; 7.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	25.15
**
	Сейфы и хранилища ценностей
	23.69/ 11.116, 25.11/ 11.116, 42.99/ 11.116
	Контроль требований и внешнему виду, конструктивному исполнению, маркировке
	СТБ 51.2.01-2015
п.п. 11.2.3, 11.2.13, 11.2.6
ГОСТ Р 56367-2015 п.п.7.3; 7.5
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	25.16
**
	
	23.69/ 29.121, 25.11/ 29.121, 42.99/ 29.121, 23.69/ 36.057, 25.11/ 36.057, 42.99/ 36.057
	Жесткость, прочность и долговечность дверей
	ГОСТ 19195-89
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	25.17
**
	
	23.69/ 29.040, 25.11/ 29.040, 42.99/ 29.040
	Масса изделий
	ГОСТ Р 56367-2015 п.7.7
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	26.1
*
	Замки сейфовые
	25.72/ 11.116
	Требования к конструкции
	ГОСТ 34024 -2016 п. 8.1.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	26.2
*
	
	25.72/ 26.095
	Требования к эксплуатационным усилиям и механической прочности
	ГОСТ 34024 -2016 п.8.2.6.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	26.3
*
	
	25.72/ 36.038
	Требования к надежности
	ГОСТ 34024 -2016 п.п. 8.1.1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	26.4
*
	
	25.72/ 26.095, 25.72/ 29.061
	Требования к визуальному считыванию кода
	ГОСТ 34024 -2016 п.п.8.2.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	27.1
*
	Замки и защелки для дверей
	25.72/ 26.095, 25.72/ 29.061
	Требования к секретности
	ГОСТ 5089-2011
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	27.2
*
	
	25.72/ 36.038
	Требования к надежности
	ГОСТ 19091-2012
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	27.3
*
	
	25.72/ 29.121
	Требования к прочности
	ГОСТ 19091-2012
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	27.4
*
	
	25.72/ 26.095
	Требования стойкости к вскрытию (взлому)
	«Методика сертификационных испытаний на устойчивость замков к вскрытию». Допущена к применению Госстандартом РБ (письмо №02-10/731 от 11.03.2002)
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	27.5
*
	
	25.72/ 11.116, 25.72/ 29.061
	Конструктивные требования
	ГОСТ 538-2014
п.п. 7.2, 7.4 
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	27.6
*
	
	25.72/ 11.116, 25.72/ 29.061
	Эргономические требования
	ГОСТ 538-2014 п.7.5
ГОСТ 19091-2012 п.6.5
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	27.7
*
	
	25.72/ 11.116, 25.72/ 29.061
	Требования к покрытиям
	ГОСТ 538-2014 п.7.6
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	27.8
*
	
	25.72/ 11.116
	Соответствие маркировки
	ГОСТ 538-2014 п.7.12
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	27.9
*
	
	25.72/ 11.116
	Требования к материалам
	ГОСТ 538-2014 п.7.6
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	27.10
*
	
	25.72/ 11.116
	Внешний вид
	ГОСТ 538-2014 п.7.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	28.1
*
	Стекло высокопроч-ное, защитное
	23.19/ 29.061
	Номинальные размеры, предельные отклонения от размеров
	СТБ 51.2.06-2005 п.9.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	28.2
*
	
	23.19/ 29.061
	Отклонение от плоскостности плоских изделий

	СТБ 51.2.06-2005 п.9.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	28.3
*
	
	23.19/ 29.061
	Отклонение гнутых изделий от заданной формы
	СТБ 51.2.06-2005 п.9.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	28.4
*
	
	23.19/ 11.116
	Дефекты (пороки) внешнего вида стекла
	СТБ 51.2.06-2005 п.9.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	
28.5
*
	
	23.19/ 29.061
	Смещение листов многослойного стекла
	СТБ 51.2.06-2005 п.9.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	28.6
*
	
	23.19/ 26.095
	Устойчивость к удару
	СТБ 51.2.06-2005 п.п.9.6, 9.7
ГОСТ 33559-2015
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	28.7
*
	
	23.19/ 26.095
	Устойчивость к прорубанию
	СТБ 51.2.06-2005 п.9.8
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	28.8
***
	
	23.19/ 26.095
	Пуленепробиваемость
	СТБ 51.2.06-2005 п.9.9
ГОСТ 32566-2013
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	28.9
*
	
	23.19/ 29.121
	Склеивающая способность
	СТБ 51.2.06-2005 п.9.5
ГОСТ 32357-2013
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	28.10
*
	
	23.19/ 26.141
	Влагостойкость
	ГОСТ 30826-2014 п.9.9
ГОСТ 33088-2014
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	28.11
*
	
	23.19/ 26.080
	Морозостойкость
	ГОСТ 30779-2014
ГОСТ 30826-2014 п.9.19
ГОСТ 32996-2014
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	28.12
*
	
	23.19/ 26.080
	Светостойкость
	ГОСТ 30826-2014 п.9.8
ГОСТ 33089-2014
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	28.13
*
	
	23.19/ 33.111
	Светопропускание
	ГОСТ 26302-2021
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	28.14
*
	
	23.19/ 11.116
	Оптические искажения
	ГОСТ 33003-2014 п.п. 6; 7
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	28.15
**
	
	23.19/ 30.000

	Класс звукоизоляции
	ГОСТ 26602.3-2016
СТБ EN ISO 10140-1-2013
СТБ EN ISO 10140-2-2013
СТБ EN ISO 10140-4-2013
ГОСТ Р ИСО 10140-1-2012
ГОСТ Р ИСО 10140-2-2012
ГОСТ Р ИСО 10140-4-2012
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	
29.1
*
	Стекло листовое
	23.11/ 29.061

	Линейные размеры, предельные отклонения предельных размеров
	ГОСТ 32557-2013 п.п. 8, 9
СТБ 2417-2015 
п.п. 4.1.1, 4.1.2
СТБ 2418-2015
п.п. 4.1.1, 4.1.2
СТБ 2419-2015
п.п. 4.1.1, 4.1.2
СТБ 2420-2015
п.п. 4.1.1, 4.1.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	29.2
*
	
	23.11/ 29.061
	Разность длин диагоналей
	ГОСТ 32557-2013 п.10
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	29.3
*
	
	23.11/ 29.061
	Отклонение от плоскостности
	ГОСТ 32557-2013 п.11
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	29.4
*
	
	23.11/ 29.061
	Отклонение от прямолинейности кромок и прямоугольности углов
	ГОСТ 32557-2013 
п.п. 12, 13
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	29.5
*
	
	23.11/ 11.116
	Оптические искажения
	ГОСТ 33003-2014
п.п. 6, 7 (метод А)
СТБ 2417-2015 п.5.2.1
СТБ 2418-2015 п.5.2.1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	29.6
*
	
	23.11/ 11.116
	Дефекты и пороки стекла
	ГОСТ 32557-2013
п.п. 19-21
ГОСТ 32559-2013 п.7.2
СТБ 2417-2015 п.5.2.2;
Приложение А
СТБ 2418-2015 п.5.2.2
СТБ 2419-2015 п. 5.2
СТБ 2420-2015 п. 5.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	29.7
*
	
	23.11/ 08.149
	Водостойкость
	ГОСТ 10134.1-2017
ГОСТ 13905-2005
ГОСТ 33202-2014
ГОСТ 33202-2023

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	29.8
*
	
	23.11/ 33.111
	Коэффициент направленного пропускания света
	ГОСТ 26302-2021

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	
29.9
*
	
	23.11/ 29.061
	Смещение узора
	ГОСТ 32557-2013 п.17
СТБ 2419-2015 п.5.2.2
СТБ 2420-2015 п.5.2.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	29.10
*
	
	23.11/ 29.061
	Смещение проволоки
	ГОСТ 32557-2013 п.18
СТБ 2420-2015 п.5.2.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	29.11
*
	
	23.11/ 08.082
	Определение цветовых координат
	ГОСТ 32278-2013
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	30.1
*
	Стекло безопасное для наземного транспорта
	23.19/ 29.061
	Линейные размеры, предельные отклонения линейных размеров
	ГОСТ 32565-2013
п.п. 7.1, 7.2
Правила ЕЭК ООН №43
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	30.2
*
	
	23.19/ 29.061
	Отклонение от плоскостности, отклонение от заданной формы

	ГОСТ 32565-2013
п.п. 7.2-7.5
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	30.3
*
	
	23.19/ 11.116
	Дефекты (пороки) внешнего вида. Требования к торцам изделий
	ГОСТ 32565-2013 п.7.7
Правила ЕЭК ООН №43
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	30.4
*
	
	23.19/ 33.111
	Светопропускание
	ГОСТ 32565-2013 п.7.8
Правила ЕЭК ООН №43
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	30.5
*
	
	23.19/ 29.061
	Смещение листов стекла
	ГОСТ 32565-2013 п.7.6
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	30.6
*
	
	23.19/ 29.121
	Механическая прочность (удар шаром)
	ГОСТ 32565-2013
п.п. 7.11, 7.12
Правила ЕЭК ООН №43
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	30.7
*
	
	23.19/ 26.095
	Удар манекеном
	ГОСТ 32565-2013 п.7.13
Правила ЕЭК ООН №43
ГОСТ 32568-2013 п.7.11

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	
30.8
*
	
	23.19/ 26.080
	Светостойкость 
	ГОСТ 32565-2013 п.7.14
Правила ЕЭК ООН №43
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	30.9
*
	
	23.19/ 26.141
	Влагостойкость
	ГОСТ 32565-2013 п.7.15
Правила ЕЭК ООН №43

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	30.10
*
	
	23.19/ 26.080
	Температуростойкость
	ГОСТ 32565-2013
п.п. 7.16, 7.21
Правила ЕЭК ООН №43

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	30.11
*
	
	23.19/ 29.121
	Испытание на характер разрушения
	ГОСТ 32565-2013 п.7.17
Правила ЕЭК ООН №43

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	30.12
*
	
	23.19/ 26.045
	Химическая стойкость

	ГОСТ 32565-2013 п.7.19

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	31.1
*
	Стекло закаленное
	23.12/ 29.061
	Толщина, длина, ширина
	ГОСТ 30698-2014
п.п. 9.1-9.4, 9.15
ГОСТ 33087-2014 
п.п. 9.1-9.4, 9.14 
СТБ 2327-2013 п.п. 7.1, 7.3
ГОСТ 33891-2016 
п.п. 9.1, 9.2, 9.11
ГОСТ 32557-2013 п.п. 8, 9

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	31.2
*
	Стекло закаленное
	23.12/ 29.061
	Разность длин диагоналей
	ГОСТ 30698-2014 п.9.7
ГОСТ 33087-2014 п.9.7
СТБ 2327-2013 п.7.1
ГОСТ 33891-2016 п.9.6
ГОСТ 32557-2013 п.10
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	31.3
*
	
	23.12/ 29.061
	Отклонение от плоскостности
	ГОСТ 30698-2014 п.9.5
СТБ 2327-2013 п.7.4
ГОСТ 33087-2014 п.9.6
ГОСТ 33891-2016 п.9.4
ГОСТ 32557-2013 п.11
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	31.4
*
	
	23.12/ 29.061
	Отклонение от прямолинейности
	ГОСТ 30698-2014 п.9.6
ГОСТ 33087-2014 п.9.5
ГОСТ 33891-2016 п.9.5
ГОСТ 32557-2013 п.12
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	31.5
*
	
	23.12/ 29.061
	Отклонение от формы и размеров непрямоугольных стекол
	ГОСТ 30698-2014 п.9.3
ГОСТ 33087-2014 п.9.3
СТБ 2327-2013 п.7.1
ГОСТ 33891-2016 п.9.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	31.6
*
	
	23.12/ 11.116
	Требования к качеству кромок и углов
	ГОСТ 30698-2014 п.9.6, 9.8
ГОСТ 33087-2014 п.9.8
СТБ 2327-2013 п. 7.8
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	31.7
*
	
	23.12/ 11.116
	Внешний вид
	ГОСТ 30698-2014 п.9.8
ГОСТ 33087-2014 п.9.8
СТБ 2327-2013 
п.п. 7.5, 7.9, 7.15
ГОСТ 33891-2016 п.9.7
ГОСТ 32557-2013 п.19
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	31.8
*
	
	23.12/ 29.121
	Характер разрушения
	ГОСТ 30698-2014 п.9.10
ГОСТ 33087-2014 п.9.9
ГОСТ 33891-2016 п.9.8
ГОСТ 33002-2014
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	31.9
*
	
	23.12/ 11.116
	Оптические искажения
	ГОСТ 30698-2014 п.9.12
ГОСТ 33003-2014
СТБ 2327-2013 п. 7.14
ГОСТ 33087-2014 п.9.11
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	31.10
*
	
	23.12/ 29.121
	Механическая прочность
	ГОСТ 30698-2014 п.9.9
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	31.11
*
	
	23.12/ 26.080
	Термостойкость
	ГОСТ 25535-2013 Метод Б
ГОСТ 30698-2014 п.9.11
ГОСТ 33087-2014 п.9.10
ГОСТ 33891-2016 п.9.9
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	31.12
*
	
	23.12/ 26.095
	Класс защиты
	ГОСТ 30698-2014 п.9.13
ГОСТ 33087-2014 п.9.12
ГОСТ 33891-2016 п.9.10
ГОСТ 33559-2015
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	31.13
*
	
	23.12/ 33.111
	Коэффициент направленного пропускания света 
	ГОСТ 33087-2014 п.9.13
ГОСТ 26302-2021
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	31.14
*
	
	23.12/ 11.116
	Маркировка
	ГОСТ 33087-2014 п.9.15
ГОСТ 33891-2016 п.9.13
ГОСТ 32530-2013
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	31.15
*
	
	23.12/ 08.082
	Определение цветовых координат
	ГОСТ 33891-2016 п.9.12
ГОСТ 32557-2013 п.21
ГОСТ 32278-2013
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	32.1
*
	Стекло многослойное строительного назначения
	23.19/ 29.061
	Предельные отклонения номинальных размеров, смещение листов стекла
	ГОСТ 30826-2014 
п.п. 9.1, 9.2
ГОСТ 32557-2013 п.п. 8, 9
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	32.2
*
	
	23.19/ 29.061
	Отклонения от плоскостности, прямолинейности, разность длин диагоналей
	ГОСТ 30826-2014
п.п. 9.5, 9.6, 9.11
ГОСТ 32557-2013 п.п. 10-12
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	32.3
*
	
	23.19/ 11.116
	Качество обработки края стекла
	ГОСТ 30826-2014 п.9.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	32.4
*
	
	23.19/ 11.116, 23.19/ 29.061
	Пороки внешнего вида
	ГОСТ 32557-2013
п.п. 19-21
ГОСТ 30826-2014 п.9.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	32.5
*
	
	23.19/ 26.080
	Стойкость к кипячению
	ГОСТ 30826-2014 п.9.7
ГОСТ 32357-2013
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	32.6
*
	
	23.19/ 26.080
	Стойкость к воздействию ультрафиолетового излучения
	ГОСТ 30826-2014 п.9.8
ГОСТ 33089-2014
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	32.7
*
	
	23.19/ 26.080
	Влагостойкость
	ГОСТ 30826-2014 п.9.9
ГОСТ 33088-2014
ГОСТ 32563-2013
п.п. 9.8.1, 9.8.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	32.8
*
	
	23.19/ 11.116
	Оптические искажения
	ГОСТ 30826-2014 п.9.10
ГОСТ 33003-2014 п.6
ГОСТ 32563-2013 п.9.9
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	32.9
*
	
	23.19/ 26.095
	Стойкость к удару мягким телом
	ГОСТ 30826-2014 п.9.14
ГОСТ 33559-2015
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	32.10
*
	
	23.19/ 26.095
	Стойкость к удару твердыми предметами
	ГОСТ 30826-2014
п.п. 9.12, 9.13
ГОСТ 32564.1-2013
ГОСТ 32564.2-2013
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	
32.11
***
	
	23.19/ 26.095
	Стойкость к воздействию огнестрельного оружия
	ГОСТ 30826-2014 п.9.15
ГОСТ 32566-2013
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	32.12
**
	
	23.19/ 30.000


	Класс звукоизоляции
	ГОСТ 26602.3-2016
СТБ EN ISO 10140-1-2013
СТБ EN ISO 10140-2-2013
СТБ EN ISO 10140-4-2013 
ГОСТ Р ИСО 10140-1-2012
ГОСТ Р ИСО 10140-2-2012
ГОСТ Р ИСО 10140-4-2012
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	32.13
*
	
	23.19/ 33.111

	Коэффициент направленного пропускания света
	ГОСТ 26302-2021
ГОСТ 30826-2014 п.9.20
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	32.14
*
	
	23.19/ 26.080
	Морозостойкость
	ГОСТ 30779-2014
ГОСТ 30826-2014 п.9.19
ГОСТ 32996-2014
ГОСТ 32563-2013 п.9.13
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	32.15
*
	
	23.19/ 11.116
	Контроль маркировки
	ГОСТ 30826-2014 п.9.22
ГОСТ 32530-2013
ГОСТ 32563-2013 п.9.18
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	33.1
*
	Стекло с низкоэмиссион-ным твердым покрытием
	23.19/ 29.061
	Геометрические параметры
	ГОСТ 30733-2014
п.п. 9.1, 9.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	33.2
*
	
	23.19/ 29.061
	Отклонение от прямолинейности кромок
	ГОСТ 30733-2014 п.9.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	33.3
*
	
	23.19/ 29.061
	Разность длин диагоналей
	ГОСТ 30733-2014 п.9.5
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	33.4
*
	
	23.19/ 11.116
	Внешний вид

	ГОСТ 30733-2014 п.9.6
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	33.5
*
	
	23.19/ 29.061
	Отклонение от плоскостности
	ГОСТ 30733-2014 п.9.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	33.6
*
	
	23.19/ 11.116
	Оптические искажения
	ГОСТ 30733-2014 п.9.7
ГОСТ 33003-2014 п.6
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	33.7
*
	
	23.19/ 33.111
	Коэффициент направленного пропускания
	ГОСТ 30733-2014 п.9.8
ГОСТ 26302-93 (действует  до  01.09.2023)
ГОСТ 26302-2021
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	33.8
*
	
	23.19/ 26.080
	Влагостойкость

	ГОСТ 30733-2014 п.9.10
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	34.1
*
	Стекло армированное листовое
	23.11/ 29.061
	Линейные размеры, предельные отклонения предельных размеров
	ГОСТ 7481-2013 п.7.1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	34.2
*
	
	23.11/ 29.061
	Разность длин диагоналей
	ГОСТ 7481-2013 п.7.1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	34.3
*
	
	23.11/ 29.061
	Разнотолщинность
	ГОСТ 7481-2013 п.7.1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	34.4
*
	
	23.11/ 11.116
	Дефекты (пороки) внешнего вида
Требования к цвету и качеству обработки поверхности стекла 
	ГОСТ 7481-2013 
п.п. 7.2, 7.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	34.5
*
	
	23.11/ 33.111
	Коэффициент направленного пропускания света
	ГОСТ 7481-2013 п.7.6
ГОСТ 26302-2021
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	34.6
*
	
	23.11/ 29.061
	Положение сетки по поверхности лиcта
	ГОСТ 7481-2013 п.7.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	34.7
*
	
	23.11/ 08.149
	Водостойкость
	ГОСТ 10134.1-2017
ГОСТ 13905-2005
ГОСТ 33202-2014
ГОСТ 33202-2023
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	34.8
*
	
	23.11/ 29.061
	Оптические искажения в проходящем свете
	ГОСТ 33003-2014 п.6

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	35.1
*
	Ручки для окон и дверей
	25.99/ 11.116, 25.99/ 29.061
	Конструктивные требования
	ГОСТ 538-2014 п.п. 7.2, 7.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	35.2
*
	
	25.99/ 11.116, 25.99/ 32.089
	Требования к покрытиям
	ГОСТ 538-2014 п.7.6
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	36.3
*
	Петли стальные для окон и дверей
	25.72/ 11.116, 25.72/ 32.089
	Требования к покрытиям
	ГОСТ 538-2014 п.7.6
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	36.4
*
	
	25.72/ 11.116
	Внешний вид изделий
	ГОСТ 5088-2005 п 7.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	36.5
*
	
	25.72/ 36.038
	Работоспособность
	ГОСТ 5088-2005 п 7.5
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	36.6
*
	
	25.72/ 36.038
	Испытания на безотказность
	ГОСТ 5088-2005 п 7.6
СТБ 940-2004 п. 7
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	36.7
*
	
	25.72/ 26.095
	Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости полотна
	ГОСТ 5088-2005 п 7.6
СТБ 2433-2015 п. 8.1.1
СТБ EN 947-2012
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	36.8
*
	
	25.72/ 26.095
	Сопротивление статическому скручиванию
	ГОСТ 5088-2005 п 7.6
СТБ 2433-2015 п. 8.1.1
СТБ EN 948-2014
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	36.9
*
	
	25.72/ 26.095
	Сопротивление удару мягким тяжелым телом
	ГОСТ 5088-2005 п 7.6
СТБ 2433-2015 п. 8.1.1
СТБ EN 949-2012
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	36.10
*
	
	25.72/ 26.095
	Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости створки (полотна)
	ГОСТ 5088-2005 п 7.6
СТБ 940-2004 п.8
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	36.11
*
	
	25.72/ 26.095
	Сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости створки (полотна)
	ГОСТ 5088-2005 п 7.6
СТБ 940-2004 п.9
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	36.12
*
	
	25.72/ 29.121
	Прочность сцепления (адгезия) защитно-декоративного и защитных покрытий
	ГОСТ 15140-78 
(метод решетчатых надрезов)

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	37.1
*
	Изделия скобяные запирающие для деревянных окон и дверей
	25.99/ 11.116, 25.99/ 29.061
	Конструктивные требования
	ГОСТ 5090-86 п.3
ГОСТ 5090-2016 п.4.1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	37.2
*
	
	25.99/ 29.121
	Прочность
	ГОСТ 5090-86 п.13
ГОСТ 5090-2016
п.п. 6.4, 6.5
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	37.3
*
	
	25.99/ 11.116, 25.99/ 29.061
	Требования к покрытиям
	ГОСТ 538-2014 п.п.7.6, 7.8
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	38.1
*
	Устройства поворотно-откидные
	25.99/ 29.061
	Линейные размеры и предельные отклонения

	ГОСТ 30777-2023 п.7.25
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	38.3
*
	
	25.99/ 36.038
	Безотказность
	СТБ 940-2004 п.7
ГОСТ 30777-2023 п.7.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	38.5
*
	
	25.99/ 26.095
	Сопротивление устройств статическим нагрузкам

	СТБ 940-2004 п.9
СТБ 940-2004 п.8
ГОСТ 30777-2023 п.7.6
ГОСТ 24033-2018 п.8.1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	38.6
*
	
	25.99/ 26.095
	Сопротивление статической нагрузке, приложенной к ручке и зацепу

	СТБ 940-2004 п.10
ГОСТ 30777-2023 п.7.6

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	38.7
*
	
	25.99/ 26.095
	Сопротивление действию момента сил на ручку поворотно-откидного устройства открывания створки (полотна)

	СТБ 940-2004 п.11
ГОСТ 30777-2023 п.7.17
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	38.8
*
	
	25.99/ 26.095
	Сопротивление статической нагрузке, приложенной к центру створки вертикально вниз
	ГОСТ 30777-2023 п.7.6
ГОСТ 24033-2018 п.8.1

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	38.9
*
	
	25.99/ 26.095
	Сопротивление статическим нагрузкам, приложенным к петлям
	ГОСТ 30777-2023 п.7.9
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	38.10
*
	Устройства поворотно-откидные
	25.99/ 26.095
	Сопротивление крутящему моменту, приложенному к ручке
	ГОСТ 30777-2023 п.7.17
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	38.11
*
	
	25.99/ 38.000
	Сопротивление динамическим нагрузкам
	ГОСТ 30777-2023 
п.п.7.11-7.16
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	38.12
*
	
	25.99/ 11.116, 25.99/ 29.061
	Эргономические показатели
	ГОСТ 30777-2023 п.7.17,п.7.18
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	
38.13
*
	
	25.99/ 11.116
	Требования к материалам и покрытиям
	ГОСТ 538-2014 п. 7.6
ГОСТ 9.308-85
ГОСТ 9.401-2018 м-д 6.1; 6.3; 6.125-6.17
ГОСТ 9.301-86
ГОСТ 9.916-2023 п.5
ГОСТ 9.407-2015
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	38.14
*
	
	25.99/ 32.089
	Толщина защитных и защитно-декоративных покрытий
	ГОСТ 30777-2023 п.7.23
ГОСТ 9.916-2023 п.6.2.4, п.6.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	38.15
*
	
	25.99/ 29.121
	Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочных покрытий с отделываемой поверхностью (метод решетчатых надрезов)
	ГОСТ 30777-2023 п.7.22
ГОСТ 15140-78
ГОСТ 31149-2014
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	38.16
*
	
	25.99/ 11.116
	Внешний вид, комплектность, маркировка
	ГОСТ 30777-2023 п.7.24
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	38.18
*
	
	25.99/ 26.080, 25.99/ 26.141
	Воздухо- и водопроницаемость
	ГОСТ 30777-2023 п.7.20
ГОСТ 26602.2-99
ГОСТ 23166-2024 п.8.8
СТБ EN 12207-2012
СТБ EN 1026-2012
СТБ EN 12208-2012
СТБ EN 1027-2014
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	38.19
*
	
	25.99/ 29.061
	Прочность ограничителей открывания
	ГОСТ 30777-2023 п. 7.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	38.20
*
	
	25.99/ 29.061
	Прочность 
запорного 
механизма привода
	ГОСТ 30777-2023 п. 7.5
ГОСТ 24033-2018 п. 8.5
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	38.21
*
	
	25.99/ 26.095
	Прочность крепления зацепа
	ГОСТ 30777-2023 п. 7.7

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	38.22
*
	
	25.99/ 26.095
	Сопротивление ручек базового комплекта статическим нагрузкам
	ГОСТ 30777-2023 п. 7.8
ГОСТ 24033-2018 п. 8.5
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	39.1
*
	Ручки, петли, наружные кнопки открывания дверей и багажников
	25.72/ 11.116, 25.99/ 11.116
	Отсутствие остроконечных режущих частей или выступов
	Правила ЕЭК ООН №26
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	40.1
*
	Ограждающие конструкции жилых, обще-ственных, производствен-ных и сельско-хозяйственных зданий
	42.99/ 34.138
	Сопротивление теплопередаче, приведенное сопротивление теплопередаче, термическое сопротивление теплопередаче
Плотность теплового потока
	ГОСТ 26254-84
ГОСТ 26602.1-2023
ГОСТ 25380-2014
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	41.1
*
	Пленки полимерные
	22.21/ 11.116, 22.21/ 29.061
	Внешний вид, геометрические параметры

	ГОСТ 24944-81 п.п. 4.2-4.7
ГОСТ 12302-2013 п. 9.2, 
п. 9.3, п. 9.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	41.2
*
	
	22.21/ 29.061
	Изменение линейных размеров
	ГОСТ 24944-81 п.4.10
ГОСТ 11529-2016 п.8
ГОСТ 7251-2016 п.8.1  
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	41.3
*
	
	22.21/ 29.121
	Сопротивление отслаиванию

	ГОСТ 24944-81 п.4.9
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	41.4
*
	
	22.21/ 26.095
	Относительное удлинение при разрыве
	ГОСТ 24944-81 п.4.8
ГОСТ 14236-81
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	41.5
*
	
	22.21/ 26.095
	Разрушающее напряжение при растяжении
	ГОСТ 24944-81 п.4.8
ГОСТ 14236-81
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	42.1
*
	Изделия погонажные профильные поливинил-хлоридные
	22.23/ 29.061
	Номинальные размеры поперечного сечения и предельные отклонения от них
	ГОСТ 19111-2001 п.7.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	42.2
*
	
	22.23/ 29.061
	Длина изделий и предельные отклонения 
	ГОСТ 19111-2001 п.7.7
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	42.3
*
	
	22.23/ 29.061
	Отклонение от прямолинейности
	ГОСТ 19111-2001 п.7.5
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	42.4
*
	
	22.23/ 29.040
	Масса 1 м длины
	ГОСТ 19111-2001 п.7.6
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	42.5
*
	
	22.23/ 11.116
	Цвет и фактура лицевой поверхности
	ГОСТ 19111-2001 п.7.8
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	42.6
*
	
	22.23/ 11.116, 22.23/ 26.045
	Цветоустойчивость и равномерность окраски
	ГОСТ 19111-2001 п.7.9
ГОСТ 11583-74
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	42.7
*
	Изделия погонажные профильные поливинил-хлоридные
	22.23/ 11.116
	Требования к внешнему виду лицевой поверхности и торцов, маркировка и упаковка
	ГОСТ 19111-2001 п.7.10
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	42.8
*
	
	22.23/ 29.061
	Абсолютная деформация при вдавливании
	ГОСТ 19111-2001 п.7.11
ГОСТ 11529-2016 п.7
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	42.9
*
	
	22.23/ 29.061
	Изменение линейных размеров после теплового воздействия
	ГОСТ 19111-2001 п.7.12
ГОСТ 11529-2016 п.8
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	42.10
*
	
	22.23/ 26.095
	Стойкость к удару при температуре (23±2)ºС
	ГОСТ 19111-2001 п.7.15
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	42.11
*
	
	22.23/ 29.121
	Прочность при растяжении
	ГОСТ 19111-2001 п.7.14
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	42.12
*
	
	22.23/ 29.165
	Гибкость
	ГОСТ 19111-2001 п.7.16
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	42.13
*
	
	22.23/ 29.121
	Прочность сцепле-ния декоративного ламинированного покрытия
	ГОСТ 19111-2001 п.7.17
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	42.14
*
	
	22.23/ 25.047
	Воспламеняемость

	ГОСТ 30402-96 п.9
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	42.15
*
	
	22.23/ 25.120
	Коэффициент дымообразования
	ГОСТ 12.1.044-2018, п.11
ГОСТ 12.1.044-89   п. 4.18
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	42.16
*
	
	22.23/ 25.120
	Группа горючести 
	ГОСТ 30244-94 п. 7
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	42.17
*
	Изделия погонажные профильные поливинил-хлоридные
	22.23/ 25.120
	Показатель токсичности продуктов горения 

	ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20
ГОСТ 12.1.044-2018 , п. 13
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	43.1
*
	Изделия погонажные поливинил-хлоридные
	22.23/ 29.061

	Номинальные размеры поперечного сечения и предельные отклонения от них
	СТБ 1548-2005 п.7.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	43.2
*
	
	22.23/ 29.061
	Длина изделий и предельные отклонения
	СТБ 1548-2005 п.7.6
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	43.3
*
	
	22.23/ 29.061
	Отклонение от прямолинейности
	СТБ 1548-2005 п.7.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	43.4
*
	
	22.23/ 29.040
	Масса 1 м длины
	СТБ 1548-2005 п.7.5
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	43.5
*
	
	22.23/ 11.116
	Цвет и фактура лицевой поверхности
	СТБ 1548-2005 п.7.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	43.6
*
	
	22.23/ 11.116, 22.23/ 26.045
	Цветоустойчивость и равномерность окраски
	СТБ 1548-2005 п.7.4.2
СТБ 1264-2001
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	43.7
*
	Изделия погонажные поливинил-хлоридные
	22.23/ 11.116
	Требования к внешнему виду лицевой поверхности и торцов, маркировка и упаковка
	СТБ 1548-2005 п.7.16
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	43.8
*
	
	22.23/ 29.061
	Абсолютная деформация при вдавливании
	СТБ 1548-2005 п.7.10
ГОСТ 11529-2016 п.7
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	43.9
*
	
	22.23/ 29.061
	Относительная остаточная деформация сжатия
	ГОСТ 11529-2016 п.7
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	43.10
*
	
	22.23/ 29.143
	Твердость по Шору 
	СТБ 1548-2005 п.7.15
ГОСТ 24621-2015
ГОСТ 263-75
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	43.11
*
	
	22.23/ 29.061
	Изменение линейных размеров после теплового воздействия
	СТБ 1548-2001  2025 п.7.11
ГОСТ 11529-2016 п.8
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	43.12
*
	
	22.23/ 26.095
	Стойкость к удару при температуре +(23±2)ºС
	СТБ 1548-2005 п.7.7
СТБ 1264-2001
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	43.13
*
	
	22.23/ 29.121
	Прочность при растяжении
	СТБ 1548-2005 п.7.12
ГОСТ 11262-2017
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	43.14
*
	
	22.23/ 29.165
	Гибкость
	СТБ 1548-2005 п.7.8
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	43.15
*
	
	22.23/ 29.121
	Прочность сцепле-ния декоративного ламинированного покрытия
	СТБ 1548-2005 п.7.9
СТБ 1264-2001
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	43.16
*
	
	22.23/ 25.047
	Воспламеняемость

	ГОСТ 30402-96 п.9
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	43.17
*
	
	22.23/ 25.120
	Коэффициент дымообразования
	ГОСТ 12.1.044-2018, п.11
ГОСТ 12.1.044-89   п. 4.18
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	43.18
*
	
	22.23/ 25.120
	Группа горючести 
	ГОСТ 30244-94 п. 7
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	43.19
*
	Изделия погонажные поливинил-хлоридные
	22.23/ 25.120
	Показатель токсичности продуктов горения 

	ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20
ГОСТ 12.1.044-2018 , 
п. 13
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	44.1
*
	Уплотнители из поливинил-хлоридного пластика
	22.23/ 29.061

	Предельные откло-нения от номинальных размеров
	ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	44.2
*
	
	22.23/ 11.116
	Показатели внешнего вида
	СТБ 1267-2001 п.8.1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	44.3
*
	
	22.23/ 11.116
	Цвет
	СТБ 1267-2001 п.8.1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	44.4
*
	
	22.23/ 29.121
	Предел прочности при растяжении
	СТБ 1267-2001 п.8.2 
ГОСТ 11262-2017

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	44.5
*
	Уплотнители из поливинил-хлоридного пластика
	22.23/ 29.061
	Относительное удлинение при разрыве
	СТБ 1267-2001 п.8.3 
ГОСТ 11262-2017
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	44.6
*
	
	22.23/ 26.080
	Температура хрупкости
	СТБ 1267-2001 п.8.5
ГОСТ 16782-2015
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	
44.7
*
	
	22.23/ 26.080
	Климатическая стойкость
	СТБ 1267-2001 п.8.4
ГОСТ 9.707-81  метод 2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	45.1
*
	Прокладки уплотняющие пенополиуретановые для окон и дверей
	22.23/ 29.061
	Геометрические параметры
	ГОСТ 10174-90 п.3.1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	45.2
*
	
	22.23/ 11.116
	Внешний вид, цвет
	ГОСТ 10174-90 п.3.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	45.3
*
	
	22.23/ 29.121
	Сопротивление отслаиванию
	ГОСТ 10174-90 п.3.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	45.4
*
	
	22.23/ 26.095
	Усилие при разрыве, относительное удлинение
	ГОСТ 10174-90 п.3.5
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	46.1
*
	Прокладки резиновые пористые уплотняющие
	22.23/ 29.061
	Геометрические параметры
	ГОСТ 19177-81 п.4.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	46.2
*
	
	22.23/ 11.116, 22.23/ 29.061
	Дефекты внешнего вида
	ГОСТ 19177-81 п.4.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	46.3
*
	
	22.23/ 29.061
	Остаточная деформация
	ГОСТ 19177-81 п.4.5
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	46.4
*
	
	22.23/ 29.040
	Сопротивление сжатию
	ГОСТ 19177-81 п.4.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	46.5
*
	
	22.23/ 26.080
	Температурный предел хрупкости
	ГОСТ 19177-81 п.4.7
ГОСТ 7912-74
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	46.6
*
	
	22.23/ 29.151
	Водопоглощение

	ГОСТ 19177-81 п.4.6
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	46.7
*
	
	22.23/ 29.119
	Плотность (средняя плотность)
	ГОСТ 19177-81 п.4.3
ГОСТ 409-2017
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	47.1
*
	Прокладки уплотняющие из эластомер-ных материа-лов для оконных и дверных блоков
	22.19/ 29.061

	Геометрические параметры
	ГОСТ 30778-2001
п.п. 6.2, 6.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	47.2
*
	
	22.19/ 11.116, 22.19/ 29.061
	Дефекты внешнего вида
	ГОСТ 30778-2001 п.6.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	47.3
*
	
	22.19/ 29.040

	Масса 1 м длины
	ГОСТ 30778-2001 п.6.5
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	47.4
*
	
	22.19/ 29.061
	Изменение линейных размеров после теплового воздействия
	ГОСТ 30778-2001 п.6.6
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	47.5
*
	
	22.19/ 26.095
	Условная прочность при растяжении, относительное удлинение при разрыве
	ГОСТ 270-75
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	47.6
*
	
	22.19/ 29.061

	Относительная остаточная деформация
	ГОСТ 9.029-74
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	47.7
*
	
	22.19/ 26.080

	Температурный предел хрупкости
	ГОСТ 7912-74
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	47.8
*
	
	22.19/ 29.151

	Водопоглощение
	ГОСТ 9.030-74
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	47.9
*
	
	22.19/ 29.143

	Твердость
	ГОСТ 263-75
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	47.10
*
	Прокладки уплотняющие из эластомер-ных материа-лов для оконных и дверных блоков
	22.19/ 26.095, 22.19/ 29.143
	Изменение показателей (твердость, условная прочность при растяжении, относительное удлинение при разрыве) после старения в воздухе
	ГОСТ 9.024-74
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	47.11
*
	
	22.19/ 26.080
	Коэффициент морозостойкости

	ГОСТ 13808-79
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	48.1
*
	Черепица керамическая. Черепица из термопласт-композитов. Черепица цементно-песчаная
	23.49/ 29.061, 23.69/ 29.061
	Отклонение от габаритных и кроющих размеров
	ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
СТБ 1065-97 п.7.1
СТБ 1184-99 п.7.1.1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	48.2
*
	
	23.49/ 29.061, 23.69/ 29.061
	Отклонение от прямолинейности выступов для навешивания черепицы, ребер
	СТБ 1002-2003 п.7.1.3
СТБ 1065-97 п.7.1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	48.3
*
	
	23.49/ 29.061, 23.69/ 29.061
	Отклонение от формы
	СТБ 1184-99 п.7.1.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	48.4
*
	
	23.49/ 26.095, 23.69/ 26.095

	Разрушающая нагрузка при изгибе
	СТБ 1002-2003 п.7.3
СТБ 1065-97 п.7.3
СТБ 1184-99 п.7.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	
48.5
*
	
	23.49/ 26.080, 23.69/ 26.080
	Морозостойкость
	СТБ 1002-2003 п.7.4
ГОСТ 10060.0-95 
ГОСТ 10060.4-95
ГОСТ 10060-2012
СТБ 1065-97 п.7.5
СТБ 1184-99 п.7.9
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	48.6
*
	
	23.49/ 26.141, 23.69/ 26.141
	Водонепроницаемость
	СТБ 1002-2003 п.7.5
СТБ 1065-97 п.7.6
СТБ 1184-99 п.7.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	48.7
*
	
	23.49/ 29.151, 23.69/ 29.151
	Водопоглощение
	ГОСТ 12730.3-78
СТБ 1065-97 п.7.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	48.8
*
	
	23.49/ 29.040, 23.69/ 29.040
	Масса 1 м2
	СТБ 1002-2003 п.7.6
СТБ 1065-97 п.7.7
СТБ 1184-99 п.7.8
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	48.9
*
	
	23.49/ 33.111, 23.69/ 33.111
	Условная светостойкость (изменение коэффициента отражения)
	СТБ 1002-2003 п.7.8
ГОСТ 21903-76
Метод 2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	48.10
*
	
	23.49/ 11.116, 23.69/ 11.116
	Показатели внешнего вида
	СТБ 1002-2003
п.п. 7.1.2, 7.2
СТБ 1065-97 п.7.2
СТБ 1184-99
п.п. 7.1.2, 7.5, 7.6
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	48.11
*
	Черепица керамическая.
Черепица из термопласт-композитов.
Черепица 
цементно-песчаная
	23.49/ 29.061, 23.69/ 29.061
	Габаритные размеры
	СТБ 1002-2003 п.7.6
СТБ 1065-97 п.7.7
СТБ 1184-99 п.7.8
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	48.12
*
	
	23.49/ 11.116, 23.69/ 11.116
	Качество упаковки и маркировки
	СТБ 1002-2003 п.7.10
СТБ 1184-99 п.7.11
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	48.13
*
	
	23.49/ 25.047, 23.69/ 25.047

	Испытания на негорючесть
	ГОСТ 30244-94 п. 6

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	49.1
*
	Черепица металлическая
	25.99/ 29.061
	Геометрические параметры
	ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	49.2
*
	
	25.99/ 29.061
	Предельные отклонения геометрических параметров
	ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	49.3
*
	
	25.99/ 29.061
	Отклонения от перпендикулярности сторон, разность длин диагоналей
	ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	49.4
*
	
	25.99/ 29.040
	Отклонение от номинальной массы

	СТБ 1380-2003 п.7.10
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	49.5
*
	
	25.99/ 11.116
	Требования к защитным и защитно-деко-ративным лакокра-сочным покрытиям

	СТБ 1380-2003 п.7.5
ГОСТ 9.032-74 
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	49.6
*
	
	25.99/ 29.049
	Степень высыхания
	ГОСТ 19007-73
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	49.7
*
	
	25.99/ 29.121
	Адгезия покрытия
	ГОСТ 15140-78 
Метод 2
СТБ 1380-2003 п.7.7
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	49.8
*
	
	25.99/ 32.089
	Толщина покрытия
	СТБ 1380-2003 п.7.8
СТБ 890-97
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	49.9
*
	
	25.99/ 11.116
	Цвет защитно-декоративного покрытия
	СТБ 1380-2003 п.7.9
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	49.10
*
	
	25.99/ 11.116
	Требования к поверхности покрытия, черепицы и кромкам
	СТБ 1380-2003 п.п. 7.3, 7.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	49.11
*
	
	25.99/ 25.047
	Воспламеняемость

	ГОСТ 30402-96 п.9
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	49.12
*
	
	25.99/ 25.120
	Группа горючести 
	ГОСТ 30244-94 п. 7
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	49.13
*
	
	25.99/ 25.120
	Распространение пламени по поверхности
	ГОСТ 30444-97 п.9
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	50.1
*
	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуре-тана.
Панели металличес-кие с двухс-лойных покрытий зданий с утеп-лителем из пенополиуре-тана
	25.11/ 29.061

	Линейные размеры, предельные отклонения

	ГОСТ 21562-76 п.5.1
ГОСТ 23486-79
п.п. 5.4.1-5.4.4
ГОСТ 24524-80
п.п. 5.4.2-5.4.4
СТБ 1515-2004
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	50.2
*
	
	25.11/ 29.061
	Отклонения от формы
	ГОСТ 21562-76 п.5.1
ГОСТ 23486-79 п.5.4.5-5.4.8
ГОСТ 24524-80 п.5.4.5-5.4.7
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	50.3
*
	
	25.11/ 11.116, 25.11/ 29.061
	Дефекты внешнего вида
	СТБ 1806-2007 п.7.12
СТБ 1807-2007 п.7.16
СТБ 1808-2007 п.7.12
СТБ 1809-2007 п.7.14
ГОСТ 23486-79 п.5.2
ГОСТ 21562-76 п.5.1
ГОСТ 24524-80 п.5.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	50.4
*
	
	25.11/ 29.040
	Объемная масса утеплителя
	ГОСТ 409-2017
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	50.5
*
	
	25.11/ 29.121
	Прочность сцепления (адгезия) отделочного покрытия
	ГОСТ 15140-78
(метод решетчатых надрезов)
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	50.6
*
	
	25.11/ 34.138
	Приведенное сопротивление теплопередаче
	ГОСТ 26602.1-2023
ГОСТ 26254-84
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	50.7
*
	
	25.11/ 26.080
	Сопротивление воздухопроницанию
	ГОСТ 26602.2-99
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	50.8
*
	
	25.11/ 25.047
	Воспламеняемость

	ГОСТ 30402-96 п.9
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	50.9
*
	
	25.11/ 25.120
	Коэффициент дымообразования
	ГОСТ 12.1.044-2018, п.11
ГОСТ 12.1.044-89   п. 4.18
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	50.10
*
	
	25.11/ 25.120
	Группа горючести 
	ГОСТ 30244-94 п. 7
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	50.11
*
	Панели металлические трехслойные стеновые с утеплителем из пенополиуре-тана.
Панели металличес-кие с двухс-лойных покрытий зданий с утеп-лителем из пенополиуре-тана
	25.11/ 25.120
	Показатель токсичности продуктов горения 

	ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20
ГОСТ 12.1.044-2018 , п. 13

	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	51.1
*
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	22.21/ 29.061
	Линейные размеры, отклонения формы

	СТБ 1264-2001 п. 8.2
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
ГОСТ 30673-2013 п. 6.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	51.2
*
	
	22.21/ 11.116
	Цвет, внешний вид лицевой поверхности
	СТБ 1264-2001 п.п. 8.3, 8.4
ГОСТ 30673-2013 п.6.5
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	
51.3
*
	
	22.21/ 29.040
	Масса 1 м профиля
	СТБ 1264-2001 п. 8.5
ГОСТ 30673-2013 п.6.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	51.4
*
	
	22.21/ 29.049
	Ударная вязкость по Шарпи
	СТБ 1264-2001 п. 8.9
ГОСТ 4647-2015
ГОСТ 30673-2013 п.6.12
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	51.5
*
	
	22.21/ 29.145
	Температура размягчения по Вика
	СТБ 1264-2001 п. 8.11
ГОСТ 15088-2014
ГОСТ 30673-2013 п.6.10
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	51.6
*
	
	22.21/ 29.061
	Изменение линейных размеров после теплового воздействия
	СТБ 1264-2001 п. 8.13
ГОСТ 11529-2016 п. 8
ГОСТ 30673-2013 п.6.6
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	51.7
*
	
	22.21/ 26.080
	Термостойкость
	СТБ 1264-2001 п. 8.12
ГОСТ 30673-2013 п. 6.7
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	51.8
*
	
	22.21/ 26.095
	Прочность при растяжении
	ГОСТ 11262-2017
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	51.9
*
	
	22.21/ 26.095
	Модуль упругости при растяжении
	ГОСТ 9550-81
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	51.10
*
	
	22.21/ 26.095
	Стойкость к удару при отрицательной температуре
	СТБ 1264-2001 п. 8.10
ГОСТ 30673-2013 п. 6.8
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	51.11
*
	
	22.21/ 29.121
	Прочность сварных соединений при растяжении (коэффициент прочности сварки)
	ГОСТ 11262-2017
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	51.12
*
	
	22.21/ 29.121
	Прочность угловых сварных соединений (свариваемость)
	СТБ 1264-2001 п.8.14
ГОСТ 30673-2013 п.6.9
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	51.13
*
	
	22.21/ 29.119
	Плотность
	ГОСТ 15139-69
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	51.14
*
	
	22.21/ 29.121
	Прочность сцепления декоративного ламинированного отделочного покрытия
	СТБ 1264-2001 п.8.18
ГОСТ 30673-2013 п.6.18
ГОСТ 19111-2001 п.7.17
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	51.15
*
	
	22.21/ 31.138
	Приведенное сопротивление теплопередаче
	ГОСТ 26602.1-2023
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	51.16
*
	
	22.21/ 26.080
	Стойкость к УФ облучению
	ГОСТ 30673-2013 п.6.14
ГОСТ 30973-2002
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	51.17
*
	
	22.21/ 36.057
	Долговечность профиля
	ГОСТ 30673-2013 п.6.15
ГОСТ 30973-2002
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	
51.18
*
	Профили поливинил-хлоридные для окон и дверей
	22.21/ 08.082
	Определение цветовых (колориметрических) характеристик
	ГОСТ 30673-2013 п.6.13
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	51.19
*
	
	22.21/ 26.095
	Испытания коэкструдированных уплотняющих прокладок:
	ГОСТ 30673-2013 п.6.17
ГОСТ 30778-2001
ГОСТ 31362-2007
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	51.20
*
	
	22.21/ 29.143
	Жесткость
	ГОСТ 31362-2007 Прил. А
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	51.21
*
	
	22.21/ 29.061
	Остаточная деформация растяжения
	ГОСТ 31362-2007 Прил. А
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	51.22
*
	
	22.21/ 29.165
	Гибкость на брусе с радиусом закругления 10мм (морозоустойчивость)
	ГОСТ 31362-2007 п.8.2
ГОСТ 2678-94 п.3.9
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	51.23
*
	
	22.21/ 29.151
	Водопоглощение в массе
	ГОСТ 31362-2007 п.8.2
ГОСТ 2678-94
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	51.24
*
	
	22.21/ 29.061
	Изменение размеров после температурного воздействия
	ГОСТ 31362-2007 п.8.2
ГОСТ 30778-2001 п.6.6
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	51.25
*
	
	22.21/ 11.116
	Наличие цветового отпечатка
	ГОСТ 31362-2007 Прил. В
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	51.26
*
	
	22.21/ 11.116, 22.21/ 29.061

	Дефекты внешнего вида
	ГОСТ 31362-2007 п.8.7
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	51.27
*
	
	22.21/ 25.047

	Воспламеняемость

	ГОСТ 30402-96 п.9
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	51.28
*
	
	22.21/ 25.120
	Коэффициент дымообразования

	ГОСТ 12.1.044-2018, п.11
ГОСТ 12.1.044-89   п. 4.18

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	51.29
*
	
	22.21/ 25.120
	Группа горючести 
	ГОСТ 30244-94 п. 7
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	51.30
*
	Профили поливинил-хлоридные для окон и дверей
	22.21/ 25.120
	Показатель токсичности продуктов горения 


	ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20
ГОСТ 12.1.044-2018 , п. 13
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	
52.1
*
	Профили прессованные из алюминие-вых сплавов для светопроз-рачных ограждающих конструкций
	24.45/ 34.138

	Приведенное сопротивление теплопередаче
	ГОСТ 26602.1-2023
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	52.2
*
	
	24.45/ 29.061
	Размеры поперечного сечения профилей, предельные отклонения
	ГОСТ 22233-2025 п.п.7.2; 7.3
ГОСТ 26877-2008
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	52.3
*
	Профили прессованные из алюминие-вых сплавов для светопроз-рачных ограждающих конструкций
	24.45/ 29.061
	Длина профиля, отклонение угла реза
	ГОСТ 22233-2025 п.7.2
ГОСТ 26877-2008
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	52.4
*
	
	24.45/ 29.061
	Отклонения от формы профилей (плоскостность, прямолинейность, скручивание, волнистость, непараллельность)
	ГОСТ 22233-2025 п.7.3
ГОСТ 26877-2008
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	52.5
*
	
	24.45/ 26.095

	Временное сопротивление при растяжении
	ГОСТ 24047-80
ГОСТ 1497-84
ГОСТ 1497-2023

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	52.6
*
	
	24.45/ 26.095

	Предел текучести при растяжении
	ГОСТ 24047-80
ГОСТ 1497-84
ГОСТ 1497-2023
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	52.7
*
	
	24.45/ 29.061

	Относительное удлинение при растяжении
	ГОСТ 24047-80
ГОСТ 1497-84
ГОСТ 1497-2023
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	52.8
*
	
	24.45/ 11.116
	Показатели внешнего вида профиля-полуфабриката
	ГОСТ 22233-2025 п.7.5
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	52.9
*
	
	24.45/ 26.095, 24.45/ 29.061
	Несущая способность при сдвиге и поперечном растяжении комбинированных профилей
	ГОСТ 22233-2025 п.7.6
Приложение А
Приложение Б
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	52.10
*
	
	24.45/ 11.116, 24.45/ 29.061
	Класс защитно-декоративного покрытия
	ГОСТ 22233-2025 п.7.7
ГОСТ 9.032-74
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	52.11
*
	
	24.45/ 11.116
	Внешний вид защитно-декоративного покрытия
	ГОСТ 22233-2025 п.7.7
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	52.12
*
	
	24.45/ 32.089
	Толщина защитно-декоративного покрытия
	ГОСТ 22233-2025 п.7.8
ГОСТ 9.916-2023 п.6.2.4, п.6.3
ГОСТ 31993-2013 М-д 4А, 7С, 7Д
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	52.13
*
	
	24.45/ 29.121
	Адгезия защитно-декоративного покрытия (метод решетчатых надрезов)
	ГОСТ 15140-78 п. 2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	52.14
*
	
	24.45/ 11.116
	Цвет защитно-декоративного покрытия
	ГОСТ 29319-92
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	52.15
*
	
	24.45/ 08.082
	Блеск защитно-декоративного покрытия
	ГОСТ 22233-2025 п. 7.11
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	52.16
*
	Профили прессованные из алюминие-вых сплавов для светопроз-рачных ограждающих конструкций
	24.45 29.165/
	Эластичность при изгибе защитно-декоративного покрытия
	ГОСТ 6806-2024
ГОСТ 31974-2012 (тип 3)
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	
52.17
*
	
	24.45/ 11.116
	Качество степени наполнения анодно-окисного покрытия
	ГОСТ 9.031-74 п. 3.3
ГОСТ 9.320-2025  п. 5.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	52.18
*
	
	24.45/ 26.045
	Коррозионная стойкость: тест МАХА
	ГОСТ 22233-2025 п.7.18

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	53.1
*
	Изделия профильные из поливинил-хлорида для наружной и внутренней отделки зданий
	22.21/ 11.116
	Цвет лицевой поверхности
	СТБ 1451-2004 п. 7.3.2
ГОСТ 11583-74
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	53.2
*
	
	22.21/ 11.116
	Качество реза торцов и кромок
	СТБ 1451-2004 п. 7.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	53.3
*
	
	22.21/ 11.116
	Внешний вид лицевой поверхности
	СТБ 1451-2004 п. 7.3.1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	53.4
*
	
	22.21/ 29.061
	Контроль размеров и формы изделий
	СТБ 1451-2004 п. 7.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	53.5
*
	
	22.21/ 29.061
	Предельные отклонения от формы и номинальных размеров
	СТБ 1451-2004 п. 7.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	53.6
*
	
	22.21/ 29.061
	Измерение линейных размеров после теплового воздействия
	СТБ 1451-2004 п. 7.9
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	53.7
*
	
	22.21/ 29.040
	Масса 1 м длины изделия
	СТБ 1451-2004п. 7.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	53.8
*
	
	22.21/ 26.080
	Температура размягчения по Вика
	СТБ 1451-2004п. 7.5
ГОСТ 15088-2014
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	53.9
*
	
	22.21/ 26.095
	Стойкость к удару
	СТБ 1451-2004 п. 7.6
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	53.10
*
	
	22.21/ 26.095
	Прочность при разрыве
	СТБ 1451-2004 п.7.8 
ГОСТ 11262-2017
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	53.11
*
	
	22.21/ 29.061
	Относительное удлинение при разрыве
	СТБ 1451-2004 п.7.8
ГОСТ 11262-2017
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	53.12
*
	
	22.21/ 35.069
	Измерение напряженности электростатического поля 
	СТБ 1451-2004п. 7.15
СанПиН № 9-29.7-95
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	53.13
*
	
	22.21/ 29.121
	Адгезия лакокрасочного покрытия
	СТБ 1451-2004 п. 7.18
ГОСТ 15140-78 п.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	53.14
*
	
	22.21/ 29.143
	Твердость
	СТБ 1451-2004 п. 7.7
ГОСТ 24621-2015
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	53.15
*
	
	22.21/ 25.047
	Воспламеняемость

	ГОСТ 30402-96 п.9
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	53.16
*
	
	22.21/ 25.120
	Коэффициент дымообразования
	ГОСТ 12.1.044-2018, п.11
ГОСТ 12.1.044-89   п. 4.18
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	53.17
*
	
	22.21/ 25.120

	Группа горючести 
	ГОСТ 30244-94 п. 7
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	53.18*
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	22.21/ 25.120
	Показатель токсичности продуктов горения 


	ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20
ГОСТ 12.1.044-2018 , п. 13

	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	54.1
*
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	22.23/ 29.061

	Геометрические размеры
	ГОСТ 31014-2002 п. 7.18
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	54.2
*
	
	22.23/ 29.061
	Отклонения от параллельности поверхностей профиля
	ГОСТ 31014-2002 п. 5.2.5
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	54.3
*
	
	22.23/ 11.116
	Внешний вид
	ГОСТ 31014-2002 п.4.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	54.4
*
	
	22.23/ 29.049
	Ударная вязкость по Шарпи
	ГОСТ 31014-2002 п.7.12
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	54.5
*
	
	22.23/ 26.095
	Прочность при разрыве
	ГОСТ 31014-2002 
п.п. 7.9, 7.10
ГОСТ 11262-2017
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	54.6
*
	
	22.23/ 26.095
	Модуль упругости при растяжении
	ГОСТ 31014-2002 
п.п. 7.9, 7.10
ГОСТ 9550-81
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	54.7
*
	
	22.23/ 29.040
	Массовая доля влаги
	ГОСТ 31014-2002 п.7.6
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	54.8
*
	
	22.23/ 26.045
	Стойкость к воздействию жидких химических сред
	ГОСТ 31014-2002 п.7.17
ГОСТ 12020-2018
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	55.1
*
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	24.33/ 11.116
	Защитные и защитно-декоративные покрытия
	СТБ 1382-2003
п.п. 4.2.1-4.2.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	55.2
*
	
	24.33/ 11.116
	Внешний вид покрытия
	СТБ 1382-2003 п.7.1а
ГОСТ 9.407-2015
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	55.3
*
	
	24.33/ 32.089
	Толщина покрытия
	СТБ 1382-2003 п.7.1а

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	55.4
*
	
	24.33/ 29.121
	Адгезия покрытия к металлу

	СТБ 1382 -2003 п.7.11
ГОСТ 15140-78
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	55.5
*
	
	24.33/ 11.116
	Прочность покрытия при изгибе «Т»

	СТБ 1382 -2003 п.7.12
ГОСТ 30246-2016
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	55.6
*
	
	24.33/ 26.045
	Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей (кислота серная, натрий гидроокись, натрий хлористый)
	СТБ 1382 -2003  п.7.13
ГОСТ  9.403 -2022 
Раздел 6 метод Б
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	55.7
*
	Профили стальные холодногну-тые для кровель и комплектующие изделия к ним
	24.33/ 29.061
	Отклонения геометрических параметров
	СТБ 1382-2003 
п.п. 7.1-7.5
ГОСТ 30245-2012 п.7.1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	55.8
*
	
	24.33/ 11.116
	Внешний вид
	СТБ 1382-2003 п.п. 7.6-7.8
ГОСТ 30245-2012 п.7.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	55.9
*
	
	24.33/ 26.095
	Испытание на растяжение
	ГОСТ 30245-2012 п.7.5
ГОСТ 1497-84
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	55.10
*
	
	24.33/ 11.116
	Комплектность, маркировка, упаковка
	ГОСТ 30245-2012 
п.п. 7.9, 7.10
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	55.11
*
	
	24.33/ 25.047
	Воспламеняемость

	ГОСТ 30402-96 п.9
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	55.12
*
	
	24.33/ 25.120
	Группа горючести 
	ГОСТ 30244-94 п. 7
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	55.13
*
	
	24.33/ 25.120
	Распространение пламени по поверхности

	ГОСТ 30444-97 п.9
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	56.1
***
	Штукатурные работы и облицовочные работы
	43.31/ 29.061, 43.33/ 29.061

	Отклонение облицованной поверхности от вертикали и прямолинейности (ровность)
	СП 1.03.07-2023, п.6.9
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	
56.2
***
	
	43.31/ 29.061, 43.33/ 29.061
	Отклонение оштукатуренной поверхности и углов от вертикали, от горизонтали, от прямолинейности (ровность)
	СП 1.03.07-2023 
п.п.5.4, 5.5, 5.6
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	56.3
***
	
	43.31/ 11.116, 43.33/ 11.116
	Внешний вид оштукатуренной поверхности
	СП 1.03.07-2023, п.5.8
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	56.4
***
	
	43.31/ 29.121, 43.33/ 29.121
	Прочность сцепления штукатурного покрытия с основанием
	СП 1.03.07-2023, п.5.9
ГОСТ 28089-2012, 
п.8.6, 8.8, 8.9, 9
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	56.5
***
	
	43.31/ 11.116, 43.33/ 11.116
	Соответствие установки
каркаса проектной
документации
	СП 1.03.07-2023, п.6.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	56.6
***
	
	43.31/ 29.061, 43.33/ 29.061
	Отклонения элементов каркаса от вертикали, горизонтали и прямолинейности (ровность)
	СТБ 1473-2004 п.6.7
СП 1.03.07-2023, п.6.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	56.7
***
	
	43.31/ 29.061, 43.33/ 29.061
	Отклонение швов от вертикали и горизонтали

	СП 1.03.07-2023, п.п.6.5, 6.6

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	56.8
***
	Штукатурные работы и облицовочные работы
	43.31/ 29.061, 43.33/ 29.061
	Отклонение от ширины швов и заполнение швов

	СП 1.03.07-2023, п.6.7
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

		56.9
***
	
	43.31/ 29.061, 43.33/ 29.061
	Внешний вид облицованной поверхности - перепад между изделиями на стыках и швах

	СП 1.03.07-2023, п.6.8
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	56.14
***
	
	43.31/ 29.121, 43.33/ 29.121
	Прочность сцепления облицовочных материалов с основанием

	СТБ 1473-2004 п.6.13
СП 1.03.07-2023, п.6.10
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	57.1
***
	Малярные работы и обойные работы
	43.34/ 11.116, 43.39/ 11.116
	Внешний вид окрашенной поверхности
	СП 1.03.07-2023, п.7.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	57.2
***
	
	43.34/ 29.061, 43.39/ 29.061
	Отклонение вертикальности стыков полотнищ обоев и их положения
	СП 1.03.07-2023, п.8.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	57.3
***
	
	43.34/ 11.116, 43.39/ 11.116
	Внешний вид оклеенной обоями поверхности
	СП 1.03.07-2023, п.8.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	58.1
***
	Заполнение наружных и внутренних проемов зданий и сооружений
	43.29/ 29.061
	Высота установки запирающих приборов (дверных ручек)
	СТБ 1476-2004 п.4.7
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	58.2
***
	
	43.29/ 29.061
	Отклонение от горизонтальности и вертикальности в плоскости и из плоскости установленных оконных, дверных блоков
	СТБ 1476-2004 п.4.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	58.3
***
	
	43.29/ 29.061
	Расстояние между крепежными элементами
	СТБ 1476-2004 п.4.5
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	58.4
***
	
	43.29/ 29.061
	Величина уклона установки подоконных досок (плит)
Высота установки подоконных досок (плит) Величина выступа подоконной доски (плиты) за пределы стены
	СТБ 1476-2004
п.п. 5.2, 5.3, 5.5
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	58.5
***
	Заполнение наружных и внутренних проемов зданий и сооружений
	43.29/ 29.061
	Геометрические размеры оконных и дверных блоков
	СТБ 1476-2004 п.4.1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	58.6
***
	
	43.29/ 29.121
	Прочность крепления оконных и дверных блоков
	СТБ 1477-2004
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	58.7
***
	
	43.29/ 26.080
	Воздухопроницаемость швов по периметру примыкания оконных и дверных блоков к проему
	СТБ 1479-2004
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	58.8
***
	
	43.29/ 34.138
	Сопротивление теплопередаче швов по периметру примыкания оконных и дверных блоков
	СТБ 1478-2004
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	58.9
***
	
	43.29/ 26.141
	Водопроницаемость по периметру оконных и дверных блоков (наружных дверей) в проемах
	СТБ 1683-2006
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	58.10
***
	
	43.29/ 29.061
	Величина уклона сливов
	СТБ 1476-2004 п.6.1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	58.11
***
	
	43.29/ 29.061
	Величина напуска сливов на фасад
	СТБ 1476-2004 п.6.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	59.1
***
	Устройство полов
	43.29/ 29.061
	Отклонение от прямолинейности (ровность)
	СП 1.03.06-2023, п.7.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	59.2
***
	
	43.29/ 29.061
	Отклонение от заданного уклона
	СП 1.03.06-2023, п.7.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	59.3
***
	
	43.29/ 29.061
	Отклонение от прямолинейности (ровность)
	СП 1.03.06-2023, п.8.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	59.4
***
	
	43.29/ 29.061
	Отклонение от заданного уклона
	СП 1.03.06-2023, п.8.5
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	
59.5
***
	
	43.29/ 29.061
	Отклонение от горизонтальности
	СП 1.03.06-2023, п.8.6
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	59.6
***
	
	43.29/ 29.061
	Толщина слоя гидроизоляции из цементно-песчаного раствора
	СП 1.03.06-2023, п.10.8
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	59.7
***
	
	43.29/ 29.061
	Отклонение от прямолинейности (ровность) гидроизоляции из цементно-песчаного раствора
	СП 1.03.06-2023, п.10.9
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	59.8
***
	
	43.29/ 29.061
	Отклонение от заданного уклона гидроизоляции из цементно-песчаного раствора
	СП 1.03.06-2023, п.10.10
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	59.9
***
	Устройство полов
	43.29/ 29.061
	Отклонение от горизонтальности гидроизоляции из цементно-песчаного раствора

	СП 1.03.06-2023, п.10.11
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	59.10
***
	
	43.29/ 29.121
	Прочность сцепления гидроизоляции с основанием
	СП 1.03.06-2023, п.10.12
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	59.11
***
	
	43.29/ 11.116
	Внешний вид поверхности гидроизоляции
	СП 1.03.06-2023, п.10.14
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	59.12
***
	
	43.29/ 11.116
	Внешний вид  покрытия
	СП 1.03.06-2023, п.12.1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	59.13
***
	
	43.29/ 29.061
	Отклонение покрытия от прямолинейности (ровность)
	СП 1.03.06-2023, п.12.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	59.14
***
	
	43.29/ 29.061
	Отклонение покрытия от заданного уклона и горизонтальности
	СП 1.03.06-2023, п.12.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	59.15
***
	
	43.29/ 29.121
	Прочность сцепления покрытия с основанием
	СП 1.03.06-2023, п.13.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	59.16
***
	
	43.29/ 29.061
	Величина уступа между смежными элементами покрытия
	СП 1.03.06-2023, п.14.8
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	59.17
***
	
	43.29/ 29.061
	Величина зазора между смежными элементами покрытия
	СП 1.03.06-2023, п.14.9
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	59.18
***
	
	43.29/ 29.061
	Величина зазора между плинтусом и покрытием  или стеной
	СП 1.03.06-2023, п.14.10
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	59.19
***
	
	43.29/ 29.061
	Величина зазоров между кромками полотнищ и плиток
	СП 1.03.06-2023, п.15.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	59.20
***
	
	43.29/ 29.061
	Толщина слоя покрытия
	СП 1.03.06-2023, п.16.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	59.21
***
	
	43.29/ 29.121
	Прочность сцепления с основанием
	СП 1.03.06-2023, п.16.5
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	59.22
***
	
	43.29/ 29.061
	Отклонение от прямолинейности швов
	СП 1.03.06-2023, п.17.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	59.23
***
	
	43.29/ 29.061
	Ширина швов
	СП 1.03.06-2023, п.17.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	59.24
***
	Устройство полов
	43.29/ 11.116
	Соответствие заполнения швов требованиям проектной документации и ТНПА
	СП 1.03.06-2023, п.17.5
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	59.25
***
	
	43.29/ 29.061
	Величина уступа между смежными элементами покрытия
	СП 1.03.06-2023, п.17.6
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	59.26
***
	
	43.29/ 29.121
	Прочность сцепления плитки с основанием
	СП 1.03.06-2023, п.17.7
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	60.1
***
	Благоустройст-во территорий. Дорожные одежды с покрытием из плит тротуарных
	43.39/ 29.061
	Степень уплотнения грунта земляного полотна
	СТБ 1685-2006 п.5.7
СТБ 1377-2003
ГОСТ 5180-2015 п.9
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	60.2
***
	
	43.39/ 29.061
	Прямолинейность установки бортового камня
	СТБ 1685-2006 п.7.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	60.3
***
	
	43.39/ 29.061
	Соответствие высотных отметок бортового камня
	СТБ 1685-2006 п.7.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	
60.4
***
	
	43.39/ 29.061
	Перепад высот смежных элементов
	СТБ 1685-2006 п. 7.5
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	60.5
***
	
	43.39/ 29.061
	Перепад высот между смежными элементами
	СТБ 1685-2006 п.8.2.1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	60.6
***
	
	43.39/ 29.061
	Размер шва между смежными сборными элементами
	СТБ 1685-2006 п. 8.2.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	60.7
***
	
	43.39/ 29.061
	Размер шва в при-мыкании плит тро-туара к бортовому камню и цоколю здания, сооружения
	СТБ 1685-2006 п. 8.2.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	60.8
***
	
	43.39/ 29.061
	Размер шва плит тротуарных обрам-ления люков коло-дцев инженерных коммуникаций
	СТБ 1685-2006 п. 8.2.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	60.9
***
	
	43.39/ 29.061
	Ровность сборного покрытия (величина просветов между по-верхностью сборно-го покрытия и конт-рольной рейки 3м)
	СТБ 1685-2006 п. 8.2.5
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	60.10
***
	
	43.39/ 29.061
	Искривление линий швов между пли-тами тротуарными
	СТБ 1685-2006 п. 8.2.6
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	61.1*

	Элементы остекления балконов и лоджий
	16.23/ 26.080, 
22.23/ 26.080,
 24.45/ 26.080
	Сопротивление ветровой нагрузке. Класс по сопроти-влению ветровой нагрузке
	ГОСТ 26602.5-2001
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	61.2
*
	
	16.23/ 33.111, 
22.23/ 36.038,
 24.45/ 33.111
	Общий коэффициент пропускания света
Класс по коэффициенту пропускания света
	ГОСТ 26602.4-2012
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	61.3
*
	
	16.23/ 36.038, 
22.23/ 36.038,
 24.45/ 36.038
	Надежность и начальная безот-казность по числу циклов открывания створок элементов
	СТБ  940-2004 п.7
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	61.4
*
	
	16.23/ 26.095, 
22.23/ 26.095,
 24.45/ 26.095
	Сопротивление статической наг-рузке, действующей в плоскости створки
	СТБ  940-2004 п.8
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

		61.5
*
	
	16.23/ 26.095,
22.23/ 26.095,
 24.45/ 26.095
	Сопротивление ста-тической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости створки
	СТБ 940-2004 п.9
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	61.6
*
	
	16.23/ 26.095, 
22.23/ 26.095,
 24.45/ 26.095
	Сопротивление статической нагрузке, действую-щей на запорные приборы и ручки
	СТБ 940-2004 п.10
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	61.7
*
	
	16.23/ 26.095,
22.23/ 26.095,
 24.45/ 26.095
	Сопротивление действию момента сил на ручку поворотно-откидно-го устройства открывания створки
	СТБ 940-2004 п.11
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

		61.8
*
	
	16.23/ 36.038, 
22.23/ 36.038,
 24.45/ 36.038
	Безотказность поворотно-откидно-го устройства 
	СТБ 940-2004 п.12 
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	61.9
*
	
	16.23/ 29.121,
22.23/29.121,
 24.45/ 29.121
	Прочность ограничителя угла открывания створки
	СТБ 940-2004 п.13
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	61.10
*
	
	16.23/ 26.095,
22.23/26.095
 24.45/ 26.095
	Усилие приведения ручного механизма открывания (усилие, прикладываемое к створкам для их открывания)
	СТБ 940-2004 п.11
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	61.11
**
	
	16.23/ 11.116, 
22.23/ 11.116,
 24.45/ 11.116
	Требования надёж-ности элементов остекления (устой-чивость конструк-ций панарамного остекления к воз-действию гори-зонтальной стати-ческой нагрузки)
	СТБ 1912-2008 п.8.1.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	61.12
*
	Элементы остекления балконов и лоджий
	16.23/ 29.061, 
22.23/ 29.061
 24.45/ 29.061
	Высота установки запирающих приборов
	СТБ 939-2013
СТБ 1457-2004
ГОСТ 26433.1-89
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	
61.13
*
	
	16.23/ 29.061, 
22.23/ 29.061
 24.45/ 29.061
	Предельные откло-нения от номиналь-ных размеров, формы и расположе-ния поверхностей
	СТБ 939-2013
СТБ 1457-2004
ГОСТ 26433.1-89
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	61.14
*
	
	16.23/ 29.061, 
22.23/ 29.061
 24.45/ 29.061
	Провисание (завы-шение) закрытых открывающихся элементов (створок, форточек) в изделии
	СТБ 939-2013 п. 8.12
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

		61.15
*
	
	16.23/ 29.061, 
22.23/ 29.061
 24.45/ 29.061
	Перепад лицевых поверхностей (провес) в угловых и Т-образных соединениях смежных деталей коробок и створок, установка которых предусмотрена в одной плоскости
	СТБ 939-2013 п. 8.12
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	61.16
*
	
	16.23/ 29.121, 
22.23/ 29.121
 24.45/ 29.121
	Прочность клеевых соединений:
на скалывание вдоль волокон при склеивании по толщине и ширине, на изгиб при соединении по длине на зубчатые шипы
	ГОСТ 15613.1-84
ГОСТ 15613.4-78
ГОСТ 19414-2023 п. 7
ГОСТ 33120-2014 п.п. 6, 9
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	61.17
*
	
	16.23/ 29.121, 
22.23/ 29.121
 24.45/ 29.121
	Прочность угловых клеевых шиповых соединений створок и коробок
	СТБ 939-2013 п. 8.10.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

		61.18
*
	
	16.23/ 29.121, 
22.23/ 29.121
 24.45/ 29.121
	Прочность угловых сварных соединений изделий из ПВХ профиля 
	СТБ 1264-2001
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	61.19
*
	
	16.23/ 29.121, 
22.23/ 29.121
 24.45/ 29.121
	Прочность угловых соединений металлических (алюминиевых) изделий
	СТБ 939-2013 п. 8.10.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	61.20
*
	
	16.23/ 11.116, 
22.23/ 11.116
 24.45/ 11.116
	Наличие защитной пленки на лицевых поверхностях изделий
	ГОСТ 30674-2023 п. 8.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	61.21
*
	
	16.23/ 11.116, 
22.23/ 11.116
 24.45/ 11.116
	Требования к установке усилительных вкладышей
	ГОСТ 30674-2023 п. 8.2, 
п. 8.8, п. 8.9
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	61.22
*
	Элементы остекления балконов и лоджий
	16.23/ 29.061, 
22.23/ 29.061
 24.45/ 29.061
	Зазоры и трещины в угловых и срединных соединениях
	СТБ 939-2013 п. 8.12
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	61.23
*
	
	16.23/ 35.060
	Влажность древесины
	ГОСТ 16588-91 
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	61.24
*
	
	16.23/ 11.116, 16.23/ 29.061
	Пороки и дефекты обработки древесины
	СТБ 939-2013 п. 8.9 
ГОСТ 26433.1-89
ГОСТ 2140-81
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

		61.25
*
	
	16.23/ 26.141
	Водостойкость клеевых соединений
	ГОСТ 17005-82
ГОСТ 33121-2014 п. 6
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	61.26
*
	
	16.23/ 32.089 
22.23/ 32.089
 24.45/ 32.089
	Толщина анодно-оксидной плёнки, защитно-декоративного покрытия
	ГОСТ 9.916-2023 п. 6.2.4, п.6.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	61.27
*
	
	16.23/ 32.089, 
22.23/ 32.089 24.45/ 32.089
	Толщина лакокрасочного покрытия
	ГОСТ 33094-2014 п. 4.1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	61.28
*
	
	16.23/ 29.061, 
22.23/ 29.061, 24.45/ 29.061
	Шероховатость поверхностей, Rmmax
	СТБ 939-2013 п.8.14
ГОСТ 15612-2013
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	61.29
*
	
	16.23/ 11.116, 
22.23/ 11.116, 24.45/ 11.116
	Внешний вид изделий
	СТБ 939-2013 п.8.13
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	61.30
*
	
	
	Соответствие образцам-эталонам по цвету
	СТБ 939-2013
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	61.31
*
	
	16.23/ 29.121, 
22/23/ 29/161,
 24.45/ 29.121
	Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочных покрытий с отделываемой поверхностью
	ГОСТ 15140-78
(метод решетчатых надрезов)
ГОСТ 27325-87
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	61.32
*
	
	16.23/ 11.116, 
22.23/ 11.116, 24.45/ 11.116
	Требования к остеклению
	ГОСТ 30674-99 п.7.2.5
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	61.33
*
	
	16.23/ 11.116, 
22.23/ 11.116, 24.45/ 11.116,
16.23/ 26.095,
22.23/ 26.095, 24.45/ 26.095
	Качество и надежность установки запирающих приборов
	СТБ 939-2013
п.п. 8.15, 4.1.5.10, 4.1.5.12
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	61.34
*
	
	16.23/ 11.116, 
22.23/ 11.116, 24.45/ 11.116
	Требования заводской готовности
	СТБ 939-2013 п.8.16
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	61.35
*
	
	
	Маркировка
	СТБ 1912-2008 п.5.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	61.36
*
	
	16.23/ 29.061, 
22.23/ 29.061, 24.45/ 29.061
	Водопроницаемость
	ГОСТ 26602.2-99
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	62.1
**
	Лестничные марши, площадки и ограждения стальные
	25.11/ 11.116
	Качество подготовки поверхности изделий перед нанесением защитных покрытий
	СТБ 1317-2002 п. 6.4
ГОСТ 9.402-2004
п.п. 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.5
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	62.2
**
	
	25.11/ 11.116, 25.11/ 29.061
	Наличие антикоррозионного покрытия, его внешний вид и технические характеристики
	СТБ 1317-2002 п.6.5
ГОСТ 9.032-74  п.п. 2.6-2.8
ГОСТ 9.916-2023 п.5
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	62.3
**
	
	25.11/ 11.116
	Наличие механических повреждений, заусенцев, искривлений, острых выступов и кромок
	СТБ 1317-2002 п. 6.5
ГОСТ 9.032-74 п.п. 2.6-2.8
ГОСТ 9.916-2023 п.5
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	62.4
**
	
	25.11/ 32.089
	Толщина защитного покрытия
	СТБ 1317-2002 п.6.6
ГОСТ 9.916-2023 п.6.2.4, п.6.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	62.5
**
	
	25.11/ 29.061
	Предельные отклонения геометрических параметров
	СТБ 1317-2002 п.6.3
ГОСТ 23120-2016 п.8.1
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	62.6
**
	
	25.11/ 32.115
	Качество сварных швов
	СТБ 1317-2002 п.6.2
СТБ 1133-98
ГОСТ 23120-2016 п.8.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	63.1
**
	Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные
	25.11/ 29.061
	Отклонение от линейных размеров
	СТБ 1381-2003 п.6.4
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	63.2
**
	
	25.11/ 29.061
	Отклонение от перпендикулярности
	
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	63.3
**
	
	25.11/ 29.061
	Отклонение от прямолинейности
	
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	63.4
**
	
	25.11/ 29.061
	Отклонение от равенства диагоналей
	СТБ 1381-2003 п.6.4
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	63.5
**
	
	25.11/ 29.061
	Отклонение от заданного угла сопряжения элементов 
	СТБ 1381-2003 п.6.4
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	63.6
**
	
	25.11/ 11.116, 25.11/ 29.061
	Наличие антикорро-зионного покрытия, его внешний вид и технические характеристики
	СТБ 1381-2003 п. 6.5
ГОСТ 9.916-2023 п.5, п.6.2.4, п.6.3
ГОСТ 9.032-74
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	63.7
**
	
	25.11/ 11.116
	Качество подготовки поверхности ограждений перед нанесением защитных покрытий 
	СТБ 1381-2003 п.6.5
ГОСТ 9.402-2004
п.п. 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.5
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	63.8
**
	
	25.11/ 32.115
	Внешний вид сварных швов и поверхности конструкции после сварки
	СТБ 1381-2003 п.6.3
СТБ 1133-98
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	63.9
**
	Ограждения лестниц, балконов и крыш стальные
	25.11/ 29.061
	Размеры швов сварных соединений
	СТБ 1381-2003 п.6.3
СТБ 1133-98
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	[bookmark: OLE_LINK4]
63.10
**
	
	25.11/ 11.116, 25.11/ 32.089
	Качество грунтовки и окраски:
- внешний вид;
- толщина покрытия
	СТБ 1381-2003 п. 6.5
ГОСТ 9.916-2023 п.5, п.6.2.4, п.6.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	64.1
*
	Фонари зенитные, аэрационные и светоаэрацион-ные стальные









	25.11/ 29.061
	Предельные отклонения геометрических параметров
	СТБ 1397-2003 п.6.3
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	64.2
*
	
	25.11/ 11.116
	Внешний вид
Качество антикоррозионного покрытия
	СТБ 1397-2003 п.6.5
ГОСТ 15140-78 Метод 2
ГОСТ 9.032-74 п.п. 2.6- 2.8
ГОСТ 9.916-2023 п.5
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	64.3
*
	
	25.11/ 11.116
	Отсутствие на поверхности изделий механических повреждений, заусенцев, искривлений, окалины, ржавчины
	СТБ 1397-2003 п.6.5
ГОСТ 9.032-74 п.п. 2.6-2.8
ГОСТ 9.916-2023 п.5
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	64.4
*
	
	25.11/ 11.116
	Качество подготовки поверхности
	СТБ 1397-2003 п.6.4
ГОСТ 9.402-2004
п.п. 6.4.2; 6.4.3; 6.4.4; 6.5
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	64.5
*
	
	25.11/ 32.089
	Толщина защитного покрытия
	СТБ 1397-2003 п.6.6
ГОСТ 9.916-2023 п.6.2.4, п.6.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	64.6
*
	
	25.11/ 29.061, 25.11/ 32.115
	Качество швов сварных соединений.
Отклонения размеров сечения швов сварных соединений элементов фонарей
	СТБ 1397-2003 п.6.2
СТБ 1133-98
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	65.1
*
	Элементы зенитных, аэрационных и светоаэрацион-ных фонарей из алюминиевых сплавов
	24.45/ 29.061
	Предельные отклонения геометрических параметров
	СТБ 1967-2009 п.3.3
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	65.2
*
	
	24.45/ 11.116, 24.45/ 29.121
	Внешний вид
Качество антикоррозионного покрытия
Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочного покрытия
	СТБ 1967-2009 п.п. 6.5, 6.7
ГОСТ 9.032-74 п.п. 2.6-2.8
ГОСТ 9.916-2023 п.5
ГОСТ 15140-78 Метод 2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	65.3
*
	
	24.45/ 11.116
	Качество подготовки поверхности
	СТБ 1967-2009 п.6.4
ГОСТ 9.402-2004
п.п. 6.4.2, 6.4.3, 6.4.4, 6.5
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	65.4
*
	
	24.45/ 32.089
	Толщина защитного покрытия

	СТБ 1967-2009 п.6.6
ГОСТ 9.916-2023 п.6.2.4, п.6.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	65.5
*
	Элементы зенитных, аэрационных и светоаэрацион-ных фонарей из алюминиевых сплавов
	24.45/ 29.061, 24.45/ 32.115
	Качество швов сварных соединений.
Отклонения размеров сечения швов сварных соединений элементов фонарей
	СТБ 1967-2009 п.п. 6.1, 6.2 
СТБ 1133-98
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	66.1
*
	Конструкции и изделия бетонные и железобетон-ные
	23.61/ 34.138

	Сопротивление теплопередаче, приведенное сопротивление теплопередаче, термическое сопротивление теплопередаче
	ГОСТ 26602.1-2023
ГОСТ 26254-84
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	67.1
***
	Монолитные бетонные и железобетон-ные конструк-ции
	23.61/ 11.116
	Внешний вид поверхностей конструкций
	СП 1.03.09-2023 п.6.4.1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	67.2
***
	
	23.61/ 29.061
	Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности конструкций
	СП 1.03.09-2023 п.6.4.2
ГОСТ 26433.2-94
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	67.3
***
	
	23.61/ 29.061
	Отклонение линий пересечения плоскостей от вертикали или проектного наклона на всю высоту конструкций
	СП 1.03.09-2023 п.6.4.3
ГОСТ 26433.2-94
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	67.4
***
	
	23.61/ 29.061
	Отклонение плоскостей от горизонтали на всю длину выверяемого участка
	СП 1.03.09-2023 п.6.4.4
ГОСТ 26433.2-94
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	67.5
***
	
	23.61/ 29.061
	Отклонение размеров оконных, дверных и других проемов
	СП 1.03.09-2023 п.6.4.7
ГОСТ 26433.2-94
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	67.6
***
	
	23.61/ 29.061 
	Отклонение отметок поверхностей бетона и закладных деталей, служащих опорами для стальных или сборных элементов
	СП 1.03.09-2023 п.6.4.9
ГОСТ 26433.2-94
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	67.7
***
	
	23.61/ 29.061
	Уклон опорных поверхностей фундаментов при опирании стальных колонн без подливки

	СП 1.03.09-2023 п.6.4.10
ГОСТ 26433.2-94
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	67.8
***
	Монолитные бетонные и железобетон-ные конструк-ции
	23.61/ 29.061
	Отклонение расположения фундаментных и анкерных болтов
	СП 1.03.09-2023 п.6.4.11
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	67.9
***
	
	23.61/ 29.061 
	Отклонение размеров поперечного сечения элементов конструкций
	СП 1.03.09-2023 п.6.4.8
ГОСТ 26433.2-94

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	67.10
***
	
	23.61/ 29.061
	Перепад стыков двух смежных поверхностей
	СП 1.03.09-2023 п.6.4.12
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	68.1
***
	Антикорро-зионные покрытия строительных конструкций зданий и сооружений:
- лакокрасоч-ные, мастич-ные, шпатлевочные и наливные полимерные покрытия)

	20.30/ 29.061
	Толщина наносимых слоев и общая толщина покрытия
	СТБ 1684-2006 п.6.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	68.2
***
	
	20.30/ 11.116
	Высыхание (полимеризация, полнота отверждения) покрытий
	СТБ 1684-2006 п.6.5
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	68.3
***
	
	20.30/ 11.116
	Внешний вид покрытия
	СТБ 1684-2006 п.6.9
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	68.4
***
	
	20.30/ 11.116
	Сплошность покрытия
	СТБ 1684-2006 п.6.11
ГОСТ 15140-78
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	68.5
***
	Антикорро-зионные покрытия строительных конструкций зданий и сооружений:
- оклеечные покрытия
	20.30/ 29.121
	Сцепление покрытия с защищаемой поверхностью
	СТБ 1684-2006 п.7.9
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	68.6
***
	
	20.30/ 29.061
	Толщина слоев оклеечного материала в покрытии и швах
	СТБ 1684-2006 п.10.11
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	68.7
***
	
	20.30/ 11.116
	Внешний вид покрытия
	СТБ 1684-2006 п.10.12
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	68.8
***
	
	20.30/ 11.116
	Сплошность покрытия

	СТБ 1684-2006 п.10.13
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	68.9
***
	
	20.30/ 29.121
	Сцепление покрытий с защищаемой поверхностью

	СТБ 1684-2006 п.10.14
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	69.1
***
	Стальные конструкции:
- укрупнитель-ная сборка элементов конструкций
	25.11/ 29.061
	Расстояние, на которое стержень болта выступает из гайки после затяжки пакета
	СП 1.03.10-2023 п.5.3.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	69.2
***
	Стальные конструкции:
- сборка и закрепление монтажных соединений элементов конструкций на высокоп-рочных болтах с контроли-руемым натяжением
	25.11/ 29.061
	Натяжение болтов
	СП 1.03.10-2023  п.5.4.5
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	69.3
***
	
	25.11/ 29.061
	Плотность соединений
	СП 1.03.10-2023 п.5.4.6
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	69.4
***
	
	25.11/ 11.116 
	Соответствие состояния наружных поверхностей соединяемых элементов, головок болтов, гаек и выступающих частей резьбы болтов требованиям проекта

	СП 1.03.10-2023 п.5.4.7

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	69.5
***
	Стальные конструкции:
-сборка монтажных соединений элементов конструкций на дюбелях
	25.11/ 29.061
	Плотность прижатия шайбы к закрепляемой детали и закрепляемой детали к опорному элементу
	СП 1.03.10-2023 п.5.5.3

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	69.6
***
	
	25.11/ 29.061
	Расстояние от оси дюбеля до края опорного элемента
	СП 1.03.10-2023 п.5.5.2
ГОСТ 26433.2-94

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	69.7
***
	Стальные конструкции:
- сборка монтажных соединений элементов конструкций на самонарезающих винтах
	25.11/ 29.061
	Плотность соединяемых элементов конструкций
	СП 1.03.10-2023 п.5.5.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	69.8
***
	Стальные конструкции:
- монтаж стальных конструкций одноэтажных зданий (колонны и опоры)
	25.11/ 29.061
	Отклонение отметок опорных поверхностей колонн и опор от проектных
	СП 1.03.10-2023 п.5.7.2
ГОСТ 26433.2-94
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	69.9
***
	
	25.11/ 29.061
	Разность отметок опорных поверхностей соседних колонн и опор в продольном и поперечном направлениях

	СП 1.03.10-2023 п.5.7.3
ГОСТ 26433.2-94
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	69.10
***

	Стальные конструкции:
- монтаж стальных конструкций одноэтажных зданий (колонны и опоры)
	25.11/ 29.061
	Отклонение осей колонн и опор от разбивочных осей в опорном сечении
	СП 1.03.10-2023 п.5.7.4
ГОСТ 26433.2-94
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	69.11
***
	
	25.11/ 29.061
	Отклонение осей колонн от вертикали в верхнем сечении
	СП 1.03.10-2023 п.5.7.5
ГОСТ 26433.2-94
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	69.12
***
	
	25.11/ 29.061
	Стрела прогиба (кривизна) колонны, опоры и связи по колоннам
	СП 1.03.10-2023 п.5.7.6
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	69.13
***
	
	25.11/ 29.061
	Односторонний зазор между фрезерованными поверхностями в стыках колонн
	СП 1.03.10-2023 п.5.7.7

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	69.14
***
	Стальные конструкции:
- монтаж стальных конструкций одноэтажных зданий (фермы, ригели, балки и прогоны)
	25.11/ 29.061
	Отклонение отметок опорных узлов от проектных
	СП 1.03.10-2023 п.5.7.8

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	69.15
***
	
	25.11/ 29.061
	Отклонение осей ферм, ригелей, балок от осей на оголовках колонн из плоскости рамы
	СП 1.03.10-2023 п.5.7.9

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	69.16
***
	
	25.11/ 29.061
	Расстояние между осями ферм, балок, ригелей по верхним поясам между точками закрепления
	СП 1.03.10-2023 п.5.7.11

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	69.17
***
	
	25.11/ 29.061
	Отклонение осей нижнего и верхнего поясов ферм относительно друг друга (в плане)
	СП 1.03.10-2023 п.5.7.12
ГОСТ 26433.2-94

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	69.18
***
	
	25.11/ 29.061
	Расстояние между прогонами
	СП 1.03.10-2023 п.5.7.14

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	69.19
***
	
	25.11/ 29.061
	Отклонение от симметричности опирания фермы, балки, ригеля
	СП 1.03.10-2023 п.5.7.15
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	69.20
***
	Стальные конструкции:
- монтаж стальных конструкций одноэтажных зданий (профилированный настил)
	25.11/ 29.061
	Отклонение длины опирания настила на прогоны в местах поперечных стыков
	СП 1.03.10-2023 п.5.7.29
ГОСТ 26433.2-94
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	69.21
***
	
	25.11/ 29.061
	Положение центров дюбелей, самонарезающих винтов, комбинированных заклепок
	СП 1.03.10-2023 п.5.7.30
ГОСТ 26433.2-94
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	69.22
**
	Стальные конструкции
	25.11/ 29.061
	Предельные отклонения геометрических параметров конструк-ции: отклонение диа-метров просверленных отверстий
	ГОСТ 23118-2019 п. 7.5
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
ГОСТ 26433.2-94
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	69.23
**
	
	25.11/ 29.061
	Значения допусков прямолинейности, линейных размеров и равенства длин диагоналей
	ГОСТ 23118-2019 п. 7.5
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
ГОСТ 26433.2-94
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	69.24
**
	
	25.11/ 32.115
	Визуальный и измери-тельный контроль сварных соединений
	ГОСТ 23118-2019
СТБ 1133 - 98 

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	69.25
**
	
	25.11/ 32.115
	Внешний вид сварных швов и поверхности конструкции после сварки
	ГОСТ 23118-2019
СТБ 1133 - 98 

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	69.26
**
	
	25.11/ 29.061
	Отклонение размеров швов сварных соединений 
	ГОСТ 23118-2019
СТБ 1133 - 98 
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89
ГОСТ 26433.2-94
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	69.27
**
	
	25.11/ 29.061
25.11/ 11.116
	Внешний вид лакокрасочных покрытий
	ГОСТ 23118-2019, п. 7.7
ГОСТ 9.032-74
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	69.28
**
	
	25.11/ 32.089
	Толщина и адгезия лакокрасочных покрытий
	ГОСТ 23118-2019, п. 7.8
ГОСТ 31993-2013
ГОСТ 15140-78 п.2 (метод решетчатых надрезов)
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	70.1
***
	Деревянные конструкции
	16.23/ 11.116, 16.23/ 29.061
	Плотность соединений и наличие зазоров в стыках элементов конструкций, щелей в стыках торцов сопрягаемых конструкций
	СП 1.03.10-2023 п.6.6
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	70.2
***
	
	16.23/ 29.061
	Заделка концов элементов конструкций и брусьев перекрытий в гнезда каменных стен
	СП 1.03.10-2023 п.6.26 ГОСТ 26433.2-94
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	71.1
***
	Изоляцион-ные покрытия:
- устройство гидроизоляции из рулонных материалов
	43.39/ 29.121
	Прочность сцепления (сцепление) гидроизоляционных слоев с основанием и между собой
	СТБ 1846-2008 п.7.7
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	71.2
***
	
	43.39/ 11.116
	Внешний вид поверхности 
гидроизоляции
	СТБ 1846-2008 п.7.8
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	71.3
***
	Изоляцион-ные покрытия:
- устройство окрасочной гидроизоляции (битумной, лакокрасочной, полимерной, битумно-полимерной, полимерцементной)
	43.39/ 29.061
	Соответствие толщины каждого наносимого слоя и общей толщины гидроизоляции проектной документации
	СТБ 1846-2008 п.8.2
СТБ 1846-2008
п.п. 8.2, 7.2.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	71.4
***
	
	43.39/ 11.116
	Соответствие режима сушки (полимеризации) и полноты отверждения гидроизоляционных слоев требованиям ТНПА
	СТБ 1846-2008 п.8.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	71.5
***
	
	43.39/ 29.061
	Величина нахлестки армирующего материала
	СТБ 1846-2008 п.8.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	71.6
***
	
	43.39/ 11.116
	Внешний вид поверхности гидроизоляции
	СТБ 1846-2008 п.8.6
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	71.7
***
	
	43.39/ 29.121
	Прочность сцепления (сцепление) гидроизоляции с основанием
	СТБ 1846-2008 п.8.7
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	71.8
***
	
	43.39/ 11.116
	Сплошность нанесения гидроизоляции (для бассейнов)
	СТБ 1846-2008 п.8.8
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	71.9
***
	Изоляцион-ные покрытия:
- устройство гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции
	43.39/ 29.061
	Количество слоев и отклонение толщины гидроизоляции от проектного значения
	СТБ 1846-2008 п.9.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

		71.10
***
	
	43.39/ 29.061
	Отклонение от вертикальности поверхности гидроизоляции
	СТБ 1846-2008 п.9.6
ГОСТ 26433.2-94
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	71.11
***
	
	43.39/ 29.061 
	Отклонение от горизонтальности поверхности гидроизоляции
	СТБ 1846-2008 п.9.7
ГОСТ 26433.2-94
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	71.12
***
	
	43.39/ 29.061
	Отклонение от заданного уклона поверхности гидроизоляции
	СТБ 1846-2008 п.9.8
ГОСТ 26433.2-94
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	71.13
***
	Изоляцион-ные покрытия:
- устройство гидроизоляции из цементных растворов, горячих асфальтовых смесей и литой гидроизоляции

	43.39/ 29.061
	Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности гидроизоляции
	СТБ 1846-2008 п.9.9
ГОСТ 26433.2-94
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	71.14
***
	
	43.39/ 11.116
	Внешний вид поверхности гидроизоляции
	СТБ 1846-2008 п.9.10
ГОСТ 26433.2-94
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	71.15
***
	Изоляцион-ные покрытия:
- устройство тепло- и звукоизоляции из плит и сыпучих материалов

	43.39/ 29.061
	Величина нахлестки плит тепло- и звукоизоляции

	СТБ 1846-2008 п.17.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	71.16
***
	
	43.39/ 29.061
	Отклонение от заданного уклона поверхности тепло- и звукоизоляции

	СТБ 1846-2008 п.17.10
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	71.17
***
	
	43.39/ 29.061
	Отклонение от вертикальности поверхности тепло- и звукоизоляции

	СТБ 1846-2008 п.17.11
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	71.18
***
	
	43.39/ 29.061
	Отклонение от горизонтальности поверхности тепло- и звукоизоляции
	СТБ 1846-2008 п.17.12
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

		71.19
***
	
	43.39/ 11.116
	Внешний вид поверхности тепло- и звукоизоляции
	СТБ 1846-2008 п.17.13
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	72.1
***
	Сборные бетонные и железобетон-ные конст-рукции:
- монтаж блоков фундаментов и стен подземной части зданий
	23.61/ 29.061
	Отклонение от вертикали плоскости блоков стен
	СП 1.03.09-2023 п.5.1.5
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	72.2
***
	
	23.61/ 29.061
	Отклонение от горизонтали рядов блоков стены
	СП 1.03.09-2023 п.5.1.7
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	72.3
***
	
	23.61/ 29.061
	Отклонение толщины шва
	СП 1.03.09-2023 п.5.1.6
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	72.4
***
	Сборные бетонные и железобетон-ные конст-рукции:
- монтаж колонн, рам, полурам и диафрагм жесткости
	23.61/ 29.061
	Отклонение от вертикали осей колонн, стоек рам, полурам одноэ-тажных зданий
	СП 1.03.09-2023 п.5.2.2 ГОСТ 26433.2-94
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

		72.5
***
	
	23.61/ 29.061
	Отклонение от совмещения рисок геометрических осей в верхнем сечении колонн многоэ-тажных зданий с рисками разбивочных осей
	СП 1.03.09-2023 п.5.2.4 ГОСТ 26433.2-94
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	72.6
***
	
	23.61/ 29.061
	Отклонение от вертикали плоскостей диафрагм жесткости
	СП 1.03.09-2023 п.5.2.6
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	72.7
***
	
	23.61/ 29.061
	Отклонение от совмещения рисок геометрических осей, граней в верхнем сечении установленных ригелей, прогонов, балок, ферм с установочными рисками на опорах
	СП 1.03.09-2023 п.5.3.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	72.8
***
	
	23.61/ 29.061
	Перепад лицевых поверхностей двух смежных плит перекрытий в шве
	СП 1.03.09-2023 п.5.3.7
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	72.9
***
	Сборные бетонные и железобетон-ные конст-рукции:
- монтаж вентиляционных блоков, объемных блоков шахт лифтов, санитарно-технических кабин, лестничных маршей и площадок (далее - элементы конструкции)
	23.61/ 29.061
	Отклонение от горизонтали пло-щадок и ступеней лестничных маршей
	СП 1.03.09-2023 п.5.6.10
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	72.10
***
	
	23.61/ 29.061
	Глубина опирания лестничных площадок в направлении перекрываемого пролета
	СП 1.03.09-2023 п.5.6.11
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

		73.1
***
	Легкие ограждающие конструкции:
- монтаж каркасно-обшивных перегородок
	43.29/ 29.061
	Отклонение от вертикали плоскости перегородок
	СП 1.03.10-2023 п.7.3.10
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	73.2
***
	
	43.29/ 29.061
	Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности перегородки
	СП 1.03.10-2023 п.7.3.11
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	73.3
***
	
	43.29/ 11.116
	Внешний вид поверхности
	СП 1.03.10-2023 п.7.3.12
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	73.4
***
	
	43.29/ 29.061
	Отклонение от проектного расстояния между осями стоек 
	СП 1.03.10-2023 п.7.3.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	73.5
***
	
	43.29/ 29.061
	Размер углубления головки винта или шурупа в обшивку каркаса
	СП 1.03.10-2023 п.7.3.7
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	73.6
***
	
	43.29/ 29.061
	Размер уступа между смежными листами обшивки вдоль шва
	СП 1.03.10-2023 п.7.3.8
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	73.7
***
	
	43.29/ 29.061
	Соответствие крепления элементов каркаса перегородок к плитам перекрытия и между собой проектной документации
	СП 1.03.10-2023 п.7.3.9
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	73.8
***
	Легкие ограждающие конструкции:
- монтаж стен из металличес-ких панелей с утеплителем и полистовой сборки
	43.29/ 29.061
	Отклонение от вертикали плоскости панелей (карт), листов
	СП 1.03.10-2023 п.7.4.5
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	73.9
***
	
	43.29/ 29.061
	Отклонение от вертикали продольных кромок панелей (карт), листов
	СП 1.03.10-2023 п.7.4.6
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	73.10
***
	
	43.29/ 29.061
	Соответствие расположения металлических панелей с утеплителем проектной  документации 
	СП 1.03.10-2023 п.7.4.1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

		73.11
***
	
	43.29/ 32.115
	Наличие герметизирующих и теплоизоляционных материалов на основании
	СП 1.03.10-2023 п.7.4.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	73.12
***
	Легкие ограждающие конструкции:
- монтаж стен из металличес-ких панелей с утеплителем и полистовой сборки
	43.29/ 29.061
	Соответствие крепления панелей, карт (листов) и нащельников (вид креплений, качество и шаг их установки) проектной документации и требованиям ТНПА
	СП 1.03.10-2023 п.7.4.8
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	73.13
***
	
	43.29/ 11.116
	Соответствие заделки стыков панелей, краев технологических отверстий и проемов теплоизоляционными материалами проектной документации
	СП 1.03.10-2023 п.7.4.9
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	74.1
***
	Каменные и армокамен-ные конструк-ции
	08.11/ 11.116
	Внешний вид наружных поверхностей кладки
	СТБ 2087-2010 п.5.32
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	74.2
***
	
	08.11/ 29.061
	Ширина швов кладки
	СТБ 2087-2010 п.5.19
ГОСТ 26433.2-94
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	74.3
***
	
	08.11/ 29.061
	Отклонение поверхностей и углов кладки от вертикали:
- на один этаж;
- на здание высотой более 2 этажей.
	СТБ 2087-2010 п.5.14
ГОСТ 26433.2-94
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	74.4
***
	
	08.11/ 29.061
	Отклонение от горизонтали рядов кладки, верха кладки и соответствие отметок верха кладки проектной документации
	СТБ 2087-2010 п.5.8
ГОСТ 26433.2-94
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

		74.5
***
	
	08.11/ 29.061
	Толщина конструкций
	СТБ 2087-2010 п.5.10
ГОСТ 26433.2-94
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	74.6
***
	
	08.11/ 29.061
	Соответствие отметок и размеров опорных поверхностей кладки проектной документации
	СТБ 2087-2010 п.5.6
ГОСТ 26433.2-94
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	74.7
***

	
	08.11/ 29.061
	Ширина  простенков
	СТБ 2087-2010 п.5.11
ГОСТ 26433.2-94
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	74.8
***
	
	08.11/ 29.061
	Ширина и высота проемов
	СТБ 2087-2010 п.5.12
ГОСТ 26433.2-94
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	74.9
***
	
	08.11/ 29.061
	Отклонение осей конструкций от разбивочных осей
	СТБ 2087-2010 п.5.5
ГОСТ 26433.2-94
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	74.10
***
	Каменные и армокамен-ные конструк-ции
	08.11/ 29.061
	Отклонение от прямолинейности (ровность) вертикальной поверхности кладки
	СТБ 2087-2010 п. 5.15
ГОСТ 26433.2-94
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	75.1
***
	Кровли
	43.91/29.061
	Наличие и соответствие размеров наклонных бортиков в местах примыкания кровли к вертикальным поверхностям проектной документации и требованиям ТНПА
	СП 1.03.05-2023 п. 5.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	75.2
***
	
	43.91/ 29.061
	Отклонение от заданного уклона
	СП 1.03.05-2023 
п. 5.1, 6.1, 7.1, 8.1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	75.3
***
	
	43.91/ 11.116 
	Внешний вид водоизоляционного ковра
	СП 1.03.05-2023 п. 5.9
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	75.4
***
	
	43.91/ 29.061
	Соответствие конструкции и устройства примыканий кровли к стенам, парапетам, шахтам, стенкам бортов фонарей, в местах пропуска труб и т. п. проектной документации и требованиям ТНПА
	СП 1.03.05-2023 п. 5.16
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	75.5
***
	
	43.91/ 29.061
	Соответствие шага и сечения обрешетки проектной документации и требованиям ТНПА
	СП 1.03.05-2023 
п. 6.2, 7.2, 8.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	75.6
***
	
	43.91/ 29.061
	Соответствие укладки кровельных листов и гидроизоляционных материалов, герметизации стыков проектной документации и требованиям ТНПА
	СП 1.03.05-2023 
п. 7.3, 8.4, 8.5
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	75.7
***
	
	43.91/ 29.061
	Соответствие крепления элементов водосточной системы проектной документации и требованиям ТНПА
	СП 1.03.05-2023 п. 6.5
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	75.8
***
	Кровли
	43.91/ 29.061
	Соответствие укладки теплоизоля-ционных, пароизоля-ционных, противо-конденсатных, гидроизоляционных материалов, гидроветрозащитных мембран проектной документации и требованиям ТНПА Сплошность устройства парои-золяционного слоя
	СП 1.03.05-2023 
п. 5.13, 6.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	75.9
***
	
	43.91/ 29.061
	Соответствие крепления мелкоштучных материалов к обрешетке проектной документации и требованиям ТНПА
	СП 1.03.05-2023 п.6.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	75.10
***
	
	43.91/ 29.061
	Соответствие укладки пароизоляции, теплоизоляции, противоконденсат-ного экрана проектной докуме-нтации и требов-аниям ТНПА
	СП 1.03.05-2023 п.8.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

		75.11
***
	
	43.91/ 29.061
	Отклонение от прямолинейности (ровность) поверхности основания
	СП 1.03.05-2023 
п. 5.5, 4.13
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	75.12
***
	
	43.91/ 29.061
	Соответствие нахлеста кровельных листов и размещения крепежных элементов проектной документации и требованиям ТНПА 
	СТБ 2040-2010
п.п. 8.2.5-8.2.6
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	75.13
***
	
	43.91/ 29.061
	Соответствие устройства и качества гермети-зации фальцевых соединений проект-ной документации и требованиям ТНПА 
	СП 1.03.05-2023 п. 8.5
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	76.1
***
	Внутренние инженерные системы зданий и сооружений:
- монтаж систем внутреннего водоснабжения зданий и сооружений
	43.22/ 29.061
	Отклонение трубопроводов от вертикали
	СТБ 2001-2009 п.5.1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	76.2
***
	
	43.22/ 29.061
	Отклонение уклона трубопроводов от проектных значений
	СТБ 2001-2009 п.5.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	76.3
***
	
	43.22/ 29.061
	Соответствие расстояния между опорами трубопроводов проектной документации
	СТБ 2001-2009 п.5.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	76.4
***
	
	43.22/ 32.115
	Внешний вид сварных швов стальных трубопроводов
	СТБ 2001-2009 п.5.5
СТБ 1133-98
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	76.5
***
	
	43.22/ 11.116
	Внешний вид разъемных соединений трубопроводов

	СТБ 2001-2009 п.5.6
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	76.6
***
	
	43.22/ 11.116
	Соответствие заземления металлических трубопроводов требованиям ТНПА и проектной документации
	СТБ 2001-2009 п.5.12
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	76.7
***
	
	43.22/ 11.116
	Внешний вид сварных швов полимерных труб
	СТБ 2001-2009 п.5.13
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	76.8
***
	
	43.22/ 29.061

	Высота установки водоразборной арматуры и счетчиков воды сфильтрами
	СТБ 2001-2009 п.6
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	76.11
***
	
	43.22/ 29.061
	Соответствие монтажа гильз на трубопроводах проектной документации
	СТБ 2001-2009 п. 5.7
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	76.12
***
	
	43.22/ 29.061
	Расстояние между трубопроводами 
	СТБ 2001-2009 п. 5.8
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	76.13
***
	
	43.22/ 29.061
	Расстояние от подготовленной поверхности стены до оси неизолированного трубопровода
	СТБ 2001-2009 п. 5.11
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	76.14
***
	
	43.22/ 29.061
	Отклонение трубопроводов от вертикали
	СТБ 2017-2009 п.5.1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	76.15
***
	Внутренние инженерные системы зданий и сооружений:
- монтаж систем внутреннего водоснабжения зданий и сооружений
	43.22/ 29.061
	Отклонение уклона трубопроводов от проектных значений

	СТБ 2017-2009 п.5.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	76.16
***
	
	43.22/ 32.115
	Внешний вид сварных соединений стальных трубопроводов
	СТБ 2017-2009 п.5.5
СТБ 1133-98
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	76.17
***
	
	43.22/ 11.116
	Внешний вид разъемных соединений трубопроводов
	СТБ 2017-2009 п.5.6
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	76.18
***
	
	43.22/ 29.061
	Расположение креплений трубопроводов и расстояние между ними
	СТБ 2017-2009 п.5.9
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	76.19
***
	Внутренние инженерные системы зданий и сооружений:
- монтаж санитарных приборов
	43.22/ 29.061
	Отклонение от горизонтальности установки санитарных приборов
	СТБ 2017-2009 п.6.1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	76.20
***
	
	43.22/ 29.061
	Отклонение от высоты установки санитарных приборов
	СТБ 2017-2009 п.6.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	76.21
***
	
	43.22/ 29.061
	Отклонение от расстояния между осями санитарных приборов и до боковых стен помещений
	СТБ 2017-2009  п.6.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	76.22
***
	
	43.22/ 29.061
	Расстояние в свету от строительных конструкций до трубопроводов, арматуры и до смежных трубопроводов
	СТБ 2038-2010 п.5.9
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	76.23
***
	
	43.22/ 32.115
	Соответствие сварных швов требованиям ТНПА
	СТБ 2038-2010 п.5.12
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	76.24
***
	
	43.22/ 11.116
	Соответствие разъемных соединений трубопроводов требованиям ТНПА
	СТБ 2038-2010 п.5.13
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	76.25
***
	
	43.22/ 11.116
	Соответствие заземления металлических трубопроводов требованиям ТНПА и проектной документации
	СТБ 2038-2010 п.5.14
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	76.26
***
	Внутренние инженерные системы зданий и сооружений:
- монтаж санитарных приборов
	43.22/ 29.061
	Расстояние от подготовленной поверхности стены до оси неизолированного трубопровода
	СТБ 2038-2010 п.5.8
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	76.27
***
	
	43.22/ 29.061
	Соответствие монтажа гильз на трубопроводах проектной документации
	СТБ 2038-2010 п.5.11
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	76.28
***
	
	43.22/ 29.061
	Соответствие расстояния установки отопительных приборов требованиям ТНПА
	СТБ 2038-2010 п.6.1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	76.29
***
	
	43.22/ 29.061
	Отклонение от горизонтальности установки отопительных приборов
	СТБ 2038-2010 п.6.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	76.30
***
	
	100.13/ 29.061
	Соответствие размеров сечений воздуховодов проектной документации
	СТБ 2021-2009 п.5.4
ГОСТ 26433.2-94
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	76.31
***
	
	100.13/ 11.116
	Соответствие разъемных соединений деталей воздуховодов требованиям ТНПА
	СТБ 2021-2009 п.5.6
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	76.32
***
	
	100.13/ 29.061
	Соответствие заделки пространства между элементами воздуховодов и строительными конструкциями проектной документации
	СТБ 2021-2009 п.5.8
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	76.33
***
	
	100.13/ 29.061
	Соответствие расстояния между креплениями воздуховодов проектной документации и требованиям ТНПА
	СТБ 2021-2009 п.5.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	76.34
***
	
	43.22/ 29.061
	Соответствие расстояния между опорами трубопроводов проектной документации
	СТБ 1999-2009 п.5.3
ГОСТ 26433.2-94
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	76.35
***
	Внутренние инженерные системы зданий и сооружений:
- монтаж санитарных приборов
	43.22/ 29.061
	Соответствие диаметров трубопроводов проектной документации
	СТБ 1999-2009 п.5.4
ГОСТ 26433.2-94
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	76.36
***
	
	43.22/ 11.116
	Наличие креплений трубопроводов
	СТБ 1999-2009 п.5.5
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

		76.37
***
	
	43.22/ 32.115
	Внешний вид сварных соединений
	СТБ 1999-2009 п.5.6
СТБ 1133-98
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	76.38
***
	
	43.22/ 11.116
	Соответствие разъемных соединений трубопроводов требованиям ТНПА
	СТБ 1999-2009 п.5.7
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	77.1
***
	Устройство тепловой 
изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и 
сооружений
	43.39/ 29.061

	Прямолинейность (ровность) поверхности подосновы
	СП 1.03.04-2022 п.6.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	77.2
***
	
	43.29/11.116
	Адгезия наружных слоев подосновы
	СП 1.03.04-2022, п.6.6
СП 1.03.07-2023, п.5.9
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	77.3
***
	
	43.39/ 29.121
	Усилие вырыва анкерных устройств из подосновы
	СП 1.03.04-2022, п.6.7
СТБ 2068-2025 п.12 
СТБ 2079-2010 п. 10
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	77.4
***
	
	43.29/11.116
	Устройство элементов конструкции теплоизоляционного слоя
	СП 1.03.04-2022
п.п.7.1.9, 8.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	77.5
***
	
	43.29/11.116
	Контроль приклеивания теплоизоляционных плит
	СП 1.03.04-2022
п.п.7.1.4, 8.4, 9.2.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	77.6
***
	
	43.29/29.061
	Наличие и ширина швов между теплоизоляционными плитами (блоками)
	СП 1.03.04-2022
п.п.7.1.5, 9.2.7
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	77.7
***
	
	43.39/ 29.061
	Перепады на стыках смежных теплоизоляционных плит
	СП 1.03.04-2022
п.п.7.1.6, 8.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	77.8
***
	
	43.39/ 11.116
	Контроль устройства армированного слоя
Контроль устройства декоративно-защитного слоя
	СП 1.03.04-2022 
п.п..7.2, 7.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

		77.9
***
	
	43.39/ 11.116
	Соответствие внешнего вида системы утепления проектной документации
	СП 1.03.04-2022
п.п.7.3.7, 9.2.8
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	77.10
***
	Устройство тепловой 
изоляции наружных ограждающих конструкций зданий и 
сооружений
	43.39/29.061
	Контроль установки цокольных планок и опорных элементов
	СП 1.03.04-2022 п.7.1.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	77.11
***
	
	43.39/ 29.061
	Контроль устройства каркаса
	СП 1.03.04-2022 п.8.6
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	77.12
***
	
	43.39/ 29.061
	Контроль устройства облицовочного слоя
	СП 1.03.04-2022 п.8.8
СП 1.03.07-2023
п.п.5.4, 5.5, 6.5, 6.6
ГОСТ 26433.2-94
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	77.13
***
	
	43.39/ 29.061
	Отклонение геометрических параметров вентилируемой  воздушной прослойки
	СП 1.03.04-2022 п.8.7
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	78.1
*
	Изделия стальные гнутые
	24.33/ 29.121
	Качество защитно-декоративных покрытий профилей и комплектующих изделий из алюминиевых сплавов
	СТБ 1527-2005 п.4.2.3
ГОСТ 9.301-86 п.3.5 
ГОСТ 24045-2016 п.7.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	78.2
*
	
	24.33/ 11.116
	Внешний вид защитно-декоративного покрытия
	ГОСТ 9.916-2023 п.5
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	78.3
*
	
	24.33/ 32.089
	Толщина защитно-декоративного покрытия
	ГОСТ 9.916-2023 п.6.2.4,  п.6.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	78.4
*
	
	24.33/ 29.121
	Адгезия защитно-декоративного покрытия
	ГОСТ 9.916-2023 п.5, п.9.2.8
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

		78.5
*
	Изделия стальные гнутые:
- качество защитно-декоративных лакокрасочных и полимерных покрытий профилей и комплектующих изделий
	24.33/ 11.116
	Внешний вид поверхности
	СТБ 1527-2005 п.п. 7.6, 7.7
ГОСТ 9.407-2015
ГОСТ 24045-2016 п.7.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	78.6
*
	
	24.33/ 32.089
	Толщина покрытия
	СТБ 1527-2005 п.7.1

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	78.7
*
	
	24.33/ 29.121
	Прочность покрытия при изгибе «Т»
	СТБ 1527-2005 п.7.10
ГОСТ 30246-2016
п.7.3, Прил. В
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	78.8
*
	Изделия стальные гнутые:
- качество защитно-декоративных лакокрасочных и полимерных покрытий профилей и комплектующих изделий
	24.33/ 26.045
	Стойкость покрытия к статическому воздействию жидкостей
- кислота серная
- натрий гидроокись
- натрий хлористый

	СТБ 1527-2005 п.7.11
ГОСТ  9.403 -2022
Раздел 6  метод Б
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	78.9
*
	
	24.33/ 29.121
	Адгезия покрытия к металлу, баллы
	СТБ 1527-2005 п.7.9
ГОСТ 15140-78

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	78.10
*
	
	24.33/ 29.061
	Отклонение геометрических параметров
	СТБ 1527-2005 п.7.2
ГОСТ 24045-2016 
п.п. 7.3, 7.6

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	78.11
*
	
	24.33/ 29.061
	Предельные отклонения по толщине профилей и комплектующих изделий

	СТБ 1527-2005 п.7.2
ГОСТ 24045-2016
п.п. 7.3, 7.6

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	78.12
*
	
	24.33/ 29.061
	Серповидность профилей и комплектующих изделий

	СТБ 1527-2005 п.7.3
ГОСТ 24045-2016 
п.п. 7.4, 7.6

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	78.13
*
	
	24.33/ 29.061
	Волнистость на плоских участках профилей и комплектующих изделий

	СТБ 1527-2005 п.7.3
ГОСТ 24045-2016
п.п. 7.4, 7.6

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	78.14
*
	
	24.33/ 29.061
	Косина резов профилей и комплектующих изделий
	СТБ 1527-2005 п.7.4
ГОСТ 24045-2016
п.п. 7.5, 7.6
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	79.1
*
	Изделия стальные гнутые для систем наружного водоотвода с кровель зданий и сооружений
	24.20/ 11.116, 24.33/ 11.116, 25.99/ 11.116
	Качество защитного покрытия (цинкового, алюмоцинкового, алюмокремниевого, алюминиевого)
	СТБ 1549-2005 п.4.5.3
ГОСТ 9.301-86 п.3.5
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	79.2
*
	
	24.20/ 11.116, 24.33/ 11.116, 25.99/ 11.116
	Внешний вид защитно-декоративного покрытия
	ГОСТ 9.916-2023 п.5
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	79.3
*
	
	24.20/ 32.089, 24.33/ 32.089, 25.99/ 32.089
	Толщина защитно-декоративного покрытия
	ГОСТ 9.916-2023 п.6.2.4, п.6.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	79.4
*
	
	24.20/ 29.121, 24.33/ 29.121, 25.99/ 29.121
	Адгезия защитно-декоративного покрытия
	ГОСТ 9.916-2023 п.9.2.8
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

		79.5
*
	Изделия стальные гнутые для систем наружного водоотвода с кровель зданий и сооружений
	24.20/ 11.116, 24.33/ 11.116, 25.99/ 11.116
	Качество защитно-декоративного лакокрасочного покрытия и качество полимерного покрытия
	СТБ 1549-2005 п.4.5.4
ГОСТ 30246-2016
ГОСТ 34180-2017
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	79.6
*
	
	24.20/ 11.116, 24.33/ 11.116, 25.99/ 11.116
	Степень блеска, рисунок покрытия
	ГОСТ 30246-2016 п.7.2
ГОСТ 34180-2017 Прил. И
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	79.7
*
	
	24.20/ 29.121, 24.33/ 29.121, 25.99/ 29.121
	Прочность покры-тия при изгибе "Т"
	ГОСТ 30246-2016 п.7.3
ГОСТ 34180-2017 Прил. Д
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	79.8
*
	
	24.20/ 29.121, 24.33/ 29.121, 25.99/ 29.121
	Адгезия пленки покрытия
	ГОСТ 15140-78
п.6.4 (метод решетчатых надрезов)
ГОСТ 34180-2017 Прил. Б
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	79.9
*
	
	24.20/29.061, 24.33/29.061, 25.99/29.061
	Толщина покрытия
	ГОСТ 30246-2016
п.п. 7.5, 7.6
ГОСТ 34180-2017 Прил. М
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	79.10
*
	
	24.20/ 11.116, 24.33/ 11.116, 25.99/ 11.116
	Внешний вид защитно-декоратив-ного покрытия
	ГОСТ 30246-2016 п.7.2
ГОСТ 34180-2017 п.7.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	79.11
*
	
	24.20/ 29.061, 24.33/ 29.061, 25.99/ 29.061
	Отклонение геометрических параметров
	СТБ 1549-2005 п.п. 7.3-7.5
ГОСТ 26433.1-89
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	79.12
*
	
	24.20/ 11.116, 24.33/ 11.116, 25.99/ 11.116
	Внешний вид изделий
	СТБ 1549-2005 п.7.6
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	79.13
*
	
	24.20/ 26.141, 24.33/ 26.141, 25.99/ 26.141
	Определение водонепроницаемости фальцевых соединений
	СТБ 1549-2005 п.7.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	79.14
*
	
	24.20/ 11.116, 24.33/ 11.116, 25.99/ 11.116
	Соответствие цвета защитно-декоратив-ного лакокрасочного или полимерного покрытия
	СТБ 1549-2005 п.7.7
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	80.1
*
	Изделия арматурные сварные для железо-бетонных конструкций
	25.11/ 29.061
	Отклонение линейных размеров

	СТБ 2174-2011
п.п. 7.1-7.7
ГОСТ 26433.1-1989
СТБ 1341-2009
п.п. 7.1-7.2 
СТБ 1704-2012 п.7.2 
СТБ 1706-2006 п.7.2 
СТБ ISO 15630-1-2009 п.п. 7.1-7.2
ГОСТ 10922-2012
п.п. 7.1-7.7
ГОСТ 26877-2008


	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	80.2
*
	Изделия 
арматурные сварные для железобетонных конструкций
	25.11/ 11.116
	Внешний вид 
поверхности элементов изделий и сварных соединений
	СТБ 2174-2011 п. 7.9
ГОСТ 10922-2012 п. 7.8
СТБ 1341-2009  п. 7.8 
СТБ 1704-2012  п.7.7 
СТБ 1706-2006 п.7.11
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	80.3
*
	
	25.11/ 29.121
	 Временное сопротивление соединений из арматуры
	 СТБ 2174-2011 п. 7.10
 ГОСТ 12004-81
СТБ ISO 15630-1-2009

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	80.4
*
	
	25.11/ 29.121
	 Временное сопротивление по поперечной арматуре крестообразных соединений
	СТБ 2174-2011 п. 7.11
ГОСТ 10922-2012 п. 7.14
СТБ ISO 15630-1-2009

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	80.5
*
	
	25.11/ 29.121
	 Разупрочнение. Предел прочности при растяжении рабочей арматуры в крестообразном соединении
	ГОСТ 10922-2012 
п.п. 710; 7.17
ГОСТ 12004-81

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	80.6
*
	
	25.11/ 29.121
	Прочность на срез
	ГОСТ 10922-2012 
п.п. 710;  7.17
ГОСТ 12004- 81
СТБ 2174-2011 п. 6.20 
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	80.7
*
	
	25.11/ 29.121
	Механические свойства арматуры:
- физический или условный предел текучести;
- отношение временного сопротивления к физическому или условному пределу текучести;
· полное относительное удлинение при максимальной нагрузке;
относительное удлинение
	ГОСТ 12004 -81
СТБ ISO 15630-1-2009
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	80.8
*
	
	25.11/ 29.121
	Испытания арматуры на изгиб в холодном состоянии и на изгиб с разгибом
	ГОСТ 14019-2003
СТБ ISO 15630-1-2009

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	81.1
*
	Строительные конструкции, материалы и изделия. Отделочные материалы  и конструкции 
	13.10/ 25.120, 13.20/ 25.120, 13.91/ 25.120, 13.92/ 25.120, 13.93/ 25.120, 13.94/ 25.120, 13.95/ 25.120, 13.96/ 25.120, 13.99/ 25.120, 16.10/ 25.120, 16.20/ 25.120, 16.21/ 25.120, 16.22/ 25.120, 16.23/ 25.120, 16.29/ 25.120, 17.12/ 25.120, 17.21/ 25.120, 17.24/ 25.120, 17.29/ 25.120, 20.13/ 25.120, 20.14/ 25.120, 20.16/ 25.120, 20.17/ 25.120, 20.30/ 25.120, 20.52/ 25.120, 20.59/ 25.120, 20.60/ 25.120, 22.19/ 25.120, 22.21/ 25.120, 22.23/ 25.120, 22.29/ 25.120, 23.14/ 25.120, 23.19/ 25.120, 23.20/ 25.120, 23.31/ 25.120, 23.32/ 25.120, 23.49/ 25.120, 23.61/ 25.120, 23.62/ 25.120, 23.64/ 25.120, 23.65/ 25.120, 23.69/ 25.120, 23.70/ 25.120, 23.99/ 25.120, 24.20/ 25.120, 24.33/ 25.120, 24.45/ 25.120, 25.11/ 25.120, 25.99/ 25.120, 27.31/ 25.120, 27.32/ 25.120, 27.33/ 25.120, 31.00/ 25.120, 31.09/ 25.120, 32.99/ 25.120, 38.11/ 25.120
	Испытания на негорючесть

	ГОСТ 30244-94 п. 6
ГОСТ Р ИСО 1182-2014 п. 6
СТБ EN ISO 1182-2008
ГОСТ Р 57270-2016 п.6
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.1
ГОСТ 12.1.044-2018, п.6

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	81.2
*
	
	
	Определение группы горючести горючих материалов
	ГОСТ 30244-94 п. 7
ГОСТ Р 57270-2016  п. 7
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	81.3
*
	
	
	Коэффициент дымообразования
	ГОСТ 12.1.044-89  п. 4.18
ГОСТ 12.1.044-2018, п.11

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	81.4
*
	
	
	Распространение пламени по поверхности
	ГОСТ 30444-97 п.9
ГОСТ Р 51032-97 п.9
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	81.5
*
	Строительные конструкции, материалы и изделия. Отделочные материалы  и конструкции 
	13.20/ 25.047, 13.91/ 25.047, 13.92/ 25.047, 13.93/ 25.047, 13.95/ 25.047, 13.96/ 25.047, 13.99/ 25.047, 16.10/ 25.047, 16.21/ 25.047, 16.22/ 25.047, 16.23/ 25.047, 16.29/ 25.047, 17.24/ 25.047, 17.29/ 25.047, 20.13/ 25.047, 20.14/ 25.047, 20.30/ 25.047, 20.52/ 25.047, 20.59/ 25.047, 20.60/ 25.047, 22.19/ 25.047, 22.21/ 25.047, 22.23/ 25.047, 22.29/ 25.047, 23.14/ 25.047, 23.19/ 25.047, 23.20/ 25.047, 23.61/ 25.047, 23.62/ 25.047, 23.64/ 25.047, 23.65/ 25.047, 23.69/ 25.047, 23.99/ 25.047, 24.20/ 25.047, 24.32/ 25.047, 24.33/ 25.047, 24.45/ 25.047, 25.11/ 25.047, 25.99/ 25.047
	Воспламеняемость
	ГОСТ 30402-96 п.9
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	81.6
*
	
	20.13/ 25.120
	Время самостоятельного горения (горючесть)
	ГОСТ 15588-2014 п. 7.10
СТБ 1437-2004 п. 7.8
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	81.7
*
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	13.95/ 25.120, 13.93/ 25.120, 15.11/ 25.120, 16.21/ 25.120, 16.29/ 25.120, 17.12/ 25.120, 20.16/ 25.120, 20.17/ 25.120, 20.90/ 25.120, 20.52/ 25.120, 22.19/ 25.120, 22.21/ 25.120, 22.23/ 25.120, 22.29/ 25.120, 23.64/ 25.120, 27.31/ 25.120, 27.32/ 25.120, 30.99/ 25.120, 32.99/ 25.120
	Показатель токсичности продуктов горения полимерного материала

	ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20
ГОСТ 12.1.044-2018 п.13

	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	82.1
*
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	27.33/ 25.047
	Стойкость к зажиганию

	СТБ 1950-2009  п.5.2
ГОСТ 35043-2023 п. 5.3
ГОСТ 27484-87
ГОСТ IEC 60695-11-5-2013
ГОСТ 27483-87
СТБ IEC 60695-2-10-08
ГОСТ IEC 60695-2-10-2016 
ГОСТ Р МЭК 60695-2-10-2011
СТБ IEC 60695-2-11-08
ГОСТ IEC 60695-2-11-2013
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	82.2
*
	
	27.33/ 25.047
	Стойкость к распространению горения при одиночной или групповой прокладке  
	СТБ 1950-2009  п.5.5
ГОСТ 12176-89  п.3
ГОСТ 35043-2023 п. 5.5
ГОСТ IEC 60332-3-22-2011
ГОСТ IEC 60332-3-22-2024
СТБ IEC 60332-3-22-2011
ГОСТ IEC 60332-3-10-2015
ГОСТ IEC 60332-3-10-2021
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	82.3
*
	
	27.33/ 25.047
	Стойкость к воспламенению от горелки Бунзена
	СТБ 1950-2009  п.5.3
ГОСТ 35043-2023 п. 5.4
ГОСТ 28779-90 п.9
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	82.4
*
	
	27.33/ 25.108
	Теплостойкость (давление шариком)
	СТБ 1950-2009 п. 5.1
ГОСТ 35043-2023 п. 5.2
СТБ IEC 60695-10-2-2008
ГОСТ IEC 60695-10-2-2013

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	83.1
*
	Кабели, провода и шнуры
	27.31/ 25.047, 27.32/ 25.047
	Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке (ПРГП)

	ГОСТ IEC 60332-3-21-2011
ГОСТ IEC 60332-3-22-2011
ГОСТ IEC 60332-3-23-2011
ГОСТ IEC 60332-3-24-2011
ГОСТ IEC 60332-3-25-2011
ГОСТ IEC 60332-3-21-2024
ГОСТ IEC 60332-3-22-2024
ГОСТ IEC 60332-3-23-2024
ГОСТ IEC 60332-3-24-2024
ГОСТ IEC 60332-3-25-2024
СТБ IEC 60332-3-22-2011
СТБ IEC 60332-3-23-2011
СТБ IEC 60332-3-24-2011
СТБ IEC 60332-3-25-2011
ГОСТ 12176-89 п.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	83.2
*
	
	27.31/ 25.120, 27.32/ 25.120
	Расчетный показатель:
Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия (ПТПМ) (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: токсичность продуктов горения)
	ГОСТ  31565-2012  п. 5.6 
ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20
ГОСТ 12.1.044-2018 п.13

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	83.3
*
	
	27.31/ 25.120, 27.32/ 25.120
	Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия (ПД)
	ГОСТ IEC 61034-2-2011
ГОСТ IEC 61034-1-2011
ГОСТ IEC 61034-2-2024
ГОСТ IEC 61034-1-2024
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	83.4
*
	
	20.16/ 25.120, 22.29/ 25.120, 27.31/ 25.120, 27.32/ 25.120
	Показатель коррозиионной активности продуктов дымогазовыделения при горения и тлении каждого из полимерных  
материалов кабельного изделия (ПКА)
	ГОСТ IEC 60754-1-2015,
ГОСТ IEC 60754-2-2015

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	85.1
*
	Средства огнезащиты кабелей
	20.30/ 25.098, 20.59/ 25.098
	Коэффициент снижения допусти-мого длительного тока нагрузки для кабеля с ОКП

	ГОСТ Р 53311-2009 п.4.1 
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	85.2
*
	
	20.30/ 25.047, 20.59/ 25.047
	Метод определения длины поврежденной пламенем или обуг-ленной части кабельной прокладки с ОКП

	ГОСТ  Р 53311-2009 п. 4.2
ГОСТ IEC 60332-3-22-2011
ГОСТ IEC 60332-3-22-2024
СТБ IEC 60332-3-22-2011
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	85.3
*
	
	20.30/ 25.047, 20.59/ 25.047
	Метод определения огнезащитной  эффективности средств  по кабель-ной продукции

	СТБ 11.03.02 -2010 п. 6.5.3
ГОСТ IEC 60332-3-22-2011
ГОСТ IEC 60332-3-22-2024
СТБ IEC 60332-3-22-2011
ГОСТ 12176-89 п. 3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	86.1
*
	Средства огнезащиты древесины и материалов на ее основе
	20.30/ 25.047, 20.59/ 25.047
	Огнезащитная  эффективность
	ГОСТ Р 53292-2009 п.6.1
ГОСТ 16363-98
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	86.2
*
	
	20.30/ 25.047, 20.59/ 25.047
	Огнезащитная  эффективность
(контрольный метод)

	ГОСТ Р 53292-2009 п.6.2
ГОСТ 16363-98
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	86.3
*
	
	20.30/ 36.057, 20.59/ 36.057
	Устойчивость к старению (сохране-ние огнезащитной эффективности)

	ГОСТ Р 53292-2009 п.6.3

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	87.1
*
	Средства огнезащитные
	20.59/ 25.047
	Определение огнезащитной эффективности пропиток для тканей

	СТБ 11.03.02-2010 п. 6.6
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	88.1*
	Материалы полимерные, полимерсодержащие, орга-нические, орга-носодержа-щие, обивоч-ные, текстиль-ные, кожевен-ные материалы и отходы на их основе
	13.10/ 25.047, 13.20/ 25.047, 13.91/ 25.047, 13.92/ 25.047, 13.93/ 25.047, 13.94/ 25.047, 13.95/ 25.047, 13.96/ 25.047, 13.99/ 25.047, 100.08/ 25.047
	Воспламеняемость 
	ГОСТ Р 50810-95
СТБ 11.03.02-2010 п. 6.6
ГОСТ 6943.6-79 п. 4.3
ГОСТ Р 53294-2009
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	88.2*
	
	
	Определение огнезащитных свойств

	ГОСТ 19297-2003  п. 6.6
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	88.3*
	
	
	Определение сохранности огнезащитных свойств тканей после действия кипящей дистилированной воды

	ГОСТ 19297-2003  п. 6.7
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	88.4*
	Материалы полимерные, полимерсодержащие, органические , органосодержа-щие, обивочные, текстильные, кожевенные  
материалы и отходы на их основе
	13.10/ 25.120, 13.20/ 25.120, 13.91/ 25.120, 13.92/ 25.120, 13.93/ 25.120, 13.94/ 25.120, 13.95/ 25.120, 13.96/ 25.120, 13.99/ 25.120, 14.11/ 25.120, 16.10/ 25.120, 16.11/ 25.120, 16.12/ 25.120, 16.13/ 25.120, 16.14/ 25.120, 16.15/ 25.120, 16.16/ 25.120, 16.17/ 25.120,
16.18/ 25.120, 16.19/ 25.120, 16.20/ 25.120, 16.21/ 25.120,
16.22/ 25.120, 16.23/ 25.120, 16.24/ 25.120, 17.11/ 25.120
17.12/ 25.120, 17.21/ 25.120, 17.22/ 25.120, 17.23/ 25.120, 17.24/ 25.120, 17.25/ 25.120, 17.26/ 25.120, 17.27/ 25.120, 17.28/ 25.120, , 17.29/ 25.120, 20.16/ 25.120, 20.17/ 25.120, 20.30/ 25.120, 20.41/ 25.120,   
	Показатель токсичности продуктов горения 

	ГОСТ 12.1.044-89  п. 4.20
ГОСТ 12.1.044-2018 п. 13
СТБ 2448-2016 Приложение А

	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	
	
	20.52/ 25.120, 20.59/ 25.120, 20.60/ 25.120, 22.11/ 25.120, 22.19/ 25.120, 22.21/ 25.120, 22.22/ 25.120, 22.23/ 25.120, 22.29/ 25.120, 23.14/ 25.120, 23.49/ 25.120, 23.62/ 25.120, 23.64/ 25.120, 23.65/ 25.120, 23.69/ 25.120, 24.33/ 25.120, 25.99/ 25.120, 27.31/ 25.120, 27.32/ 25.120, 32.99/ 25.120, 38.11/ 25.120, 100.08/ 25.120
	
	
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	89.1
*
	Твердые вещества, материалы и отходы на их основе
	08.99/ 25.120, 13.96/ 25.120, 13.99/ 25.120, 16.10/ 25.120, 16.11/ 25.120, 16.12/ 25.120, 16.13/ 25.120, 16.14/ 25.120, 16.15/ 25.120, 16.16/ 25.120, 16.17/ 25.120, 16.18/ 25.120, 16.19/ 25.120, 16.20/ 25.120, 16.21/ 25.120, 16.22/ 25.120, 16.23/ 25.120, 16.24/ 25.120, 16.29/ 25.120, 17.11/ 25.120, 17.12/ 25.120, 17.21/ 25.120, 17.22/ 25.120, 17.23/ 25.120, 17.24/ 25.120, 17.29/ 25.120, 20.16/ 25.120, 20.17/ 25.120, 20.60/ 25.120, 20.59/ 25.120, 22.11/ 25.120, 22.19/ 25.120, 22.21/ 25.120, 22.22/ 25.120, 22.23/ 25.120, 22.29/ 25.120, 23.14/ 25.120, 23.19/ 25.120, 23.20/ 25.120, 23.62/ 25.120, 23.65/ 25.120, 23.69/ 25.120, 27.33/ 25.120, 23.99/ 25.120, 38.11/ 25.120, 100.08/ 25.120
	Группа горючести и воспламеняемости

	ГОСТ 12.1.044-2018 п.7
ГОСТ 12.1.044-89  п. 4.3

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	90.1
*
	Мебель
	31.00/ 29.061, 31.01/ 29.061, 31.02/ 29.061, 31.09/ 29.061
	Габаритные размеры


	ГОСТ 16371-2014 п. 7.1
ГОСТ Р 56356-2015 п. 7.1
ГОСТ 22046-2016 п.п. 7.1, 7.2
СТБ 641-2000 п.4.3
СТБ 1156-99 п. 6.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	90.2
*
	
	31.00/ 26.095, 31.01/ 26.095, 31.02/ 26.095, 31.09/ 26.095
	Прочность приклеивания облицовочных материалов
	ГОСТ 15867-79
ГОСТ 16371-2014 п. 7.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	90.3
*
	
	31.00/ 29.061, 31.01/ 29.061, 31.02/ 29.061, 31.09/ 29.061
	Покоробленность деталей
	ГОСТ 16371-2014 п. 7.7
ГОСТ 24053-2021
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	
90.4
*
	
	31.00/ 11.116, 31.01/ 11.116, 31.02/ 11.116, 31.09/ 11.116
	Трансформация изделий
	СТБ 1268-2006 п.5.7
ГОСТ 16371-2014 п. 7.5
ГОСТ 19917-2014 п. 7.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	90.5
*
	
	31.00/ 11.116, 31.01/ 11.116, 31.02/ 11.116, 31.09/ 11.116
	Требования к фурнитуре
	СТБ 1268-2006 п.5.7
ГОСТ 19917-2014  п. 7.3
ГОСТ 16371-2014 п.7.5
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	90.6
*
	
	31.00/ 11.116, 31.01/ 11.116, 31.02/ 11.116, 31.09/ 11.116, 31.00/ 26.095, 31.01/ 26.095, 31.02/ 26.095, 31.09/ 26.095
	Требования к стеклоизделиям
	ГОСТ 6799-2005
ГОСТ 30698-2014
ГОСТ 22046-2016
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	90.7
*
	
	31.00/ 11.116, 31.01/ 11.116, 31.02/ 11.116, 31.09/ 11.116
	Внешний вид
	ГОСТ Р 56356-2015  п. 7.2
ГОСТ 22046-2016  п. 7.2
ГОСТ 16371-2014  п. 7.2
СТБ 641-2000 п.4.2
СТБ 1156-99 п. 6.2
ГОСТ 19917-2014 п. 7.3
СТБ 1003-96 п.7.12
ГОСТ 2140-81
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	90.8
*
	
	31.00/ 29.061, 31.01/ 29.061, 31.02/ 29.061, 31.09/ 29.061
	Шероховатость поверхности деталей
	ГОСТ 15612-2013
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	90.9 
*
	
	31.00/ 11.116, 31.01/ 11.116, 31.02/ 11.116, 31.09/ 11.116
	Комплектность и возможность сборки без дополнительной подгонки мебели, поставляемой в разобранном виде

	ГОСТ 6449.1-82
ГОСТ 6449.5-82
ГОСТ Р 56356-2015 п. 7.2
ГОСТ 19917-2014 п.п. 7.1, 7.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	90.10
*
	Мебель
	31.00/ 29.061, 31.01/ 29.061, 31.02/ 29.061, 31.09/ 29.061
	Исполнение
	ГОСТ 19917-2014
п.п. 7.1, 7.3
ГОСТ 30210-94 п. 9
ГОСТ 30210-2022 п. 13
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	90.11
*
	
	31.00/ 29.121, 31.01/ 29.121, 31.02/ 29.121, 31.09/ 29.121
	Защитно-декоративное покрытие
	ГОСТ 9.032-74
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	90.12
*
	
	31.00/ 35.069, 31.01/ 35.069, 31.02/ 35.069, 31.09/ 35.069
	Напряженность элек-тростатического поля
	СанПиН № 9-29.7-95
СТБ 1156-99 п. 6.14

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	90.13
*
	
	31.00/ 11.116, 31.01/ 11.116, 31.02/ 11.116, 31.03/ 11.116, 31.09/ 11.116
	Специфический запах (интенсив-ность запаха)

	МУ 2.1.2.1829-04
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	90.14
*
	
	31.00/ 11.116, 31.01/ 11.116, 31.02/ 11.116, 31.09/ 11.116
	Возможность про-ведения влажной дезинфекции рабо-чих и фасадных поверхностей
	ГОСТ 27627-88
ГОСТ ISO 4211-2012 
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	90.15
*
	
	31.00/08.162, 31.01/08.162, 31.02/08.162, 31.03/08.162, 31.09/08.162
	Акрилонитрил
	ГОСТ ISO 16000-6-2016 
ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	90.16
*
	
	
	Бутилацетат

	ГОСТ ISO 16000-6-2016 
ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	90.17
*
	
	
	Винилацетат
	ГОСТ ISO 16000-6-2016 
ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	90.18
*
	
	31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156
	Аммиак
	ГОСТ 30255-2014
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	90.19
*
	
	
	Ангидрид фосфорный
	ГОСТ 34039-2016
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	90.20
*
	
	
	Водород хлористый 
	ГОСТ 34041-2016
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	90.21
*
	
	
	Водород цианистый
	ГОСТ 34040-2016
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	90.22
*
	
	31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158
	Гексаметилендиамин
	ГОСТ Р ИСО 17734-1-2009
ГОСТ 32533-2013

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	90.23
*
	
	31.00/ 08.162, 31.01/ 08.162, 31.02/ 08.162, 31.03/ 08.162, 31.09/ 08.162, 31.00/ 08.158, 31.01/ 08.158, 31.02/ 08.158, 31.03/ 08.158, 31.09/ 08.158
	Ангидрид фталевый
	ГОСТ 32457-2013
ГОСТ ISO 16000-6-2016
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	90.24
*
	
	
	Дибутилфталат
	ГОСТ ISO 16000-6-2016 
ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 МУК 4.1.3168-14
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	90.25
*
	Мебель
	31.00/ 08.162, 31.01/ 08.162, 31.02/ 08.162, 31.03/ 08.162, 31.09/ 08.162, 31.00/ 08.158, 31.01/ 08.158, 31.02/ 08.158, 31.03/ 08.158, 31.09/ 08.158
	Диоктилфталат
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 МУК 4.1.3168-14
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	90.26
*
	
	31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156
	Диоксид серы
	ГОСТ 34042-2016
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	90.27
*
	
	31.00/ 08.162, 31.01/ 08.162, 31.02/ 08.162, 31.03/ 08.162, 31.09/ 08.162
	Капролактам
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	90.28
*
	
	31.00/ 08.162, 31.01/ 08.162, 31.02/ 08.162, 31.03/ 08.162, 31.09/ 08.162, 31.00/ 08.158, 31.01/ 08.158, 31.02/ 08.158, 31.03/ 08.158, 31.09/ 08.158
	Ксилолы
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 МУК 4.1.3167-14
ГОСТ 34175-2017 
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	90.29
*
	
	31.00/ 08.162, 31.01/ 08.162, 31.02/ 08.162, 31.03/ 08.162, 31.09/ 08.162
	Метилметакрилат
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	90.30
*
	
	31.00/ 08.162, 31.01/ 08.162, 31.02/ 08.162, 31.03/ 08.162, 31.09/ 08.162, 31.00/ 08.158, 31.01/ 08.158, 31.02/ 08.158, 31.03/ 08.158, 31.09/ 08.158
	Стирол
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 МУК 4.1.3167-14
ГОСТ 34175-2017 
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	90.31
*
	
	
	Спирт бутиловый
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007
МУК 4.1.3170-14
ГОСТ 34172-2017
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	90.32
*
	
	
	Спирт изопропиловый
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007
МУК 4.1.3170-14
ГОСТ 34172-2017 
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	90.33
*
	
	31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158
	Спирт метиловый
	МУК 4.1.3170-14
ГОСТ 34172-2017 
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	90.34
*
	Мебель
	31.00/ 08.162, 31.01/ 08.162, 31.02/ 08.162, 31.03/ 08.162, 31.09/ 08.162, 31.00/ 08.158, 31.01/ 08.158, 31.02/ 08.158, 31.03/ 08.158, 31.09/ 08.158
	Толуол
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007
МУК 4.1.3167-14
ГОСТ 34175-2017 
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	90.35
*
	
	31.00/ 08.156, 31.01/ 08.156, 31.02/ 08.156, 31.03/ 08.156, 31.09/ 08.156, 31.00/ 08.158, 31.01/ 08.158, 31.02/ 08.158, 31.03/ 08.158, 31.09/ 08.158
	Формальдегид 

	ГОСТ 30255-2014 
МУ № 266-92
ГОСТ 33447-2015
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	90.36
*
	
	31.00/ 08.156, 31.01/ 08.156, 31.02/ 08.156, 31.03/ 08.156, 31.09/ 08.156, 31.00/ 08.162, 31.01/ 08.162, 31.02/ 08.162, 31.03/ 08.162, 31.09/ 08.162
	Фенол
	ГОСТ 30255-2014
ГОСТ ISO 16000-6-2016 
ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	90.37
*
	
	31.00/ 08.162, 31.01/ 08.162, 31.02/ 08.162, 31.03/ 08.162, 31.09/ 08.162
	Эпихлоргидрин
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	90.38
*
	
	31.00/ 08.162, 31.01/ 08.162, 31.02/ 08.162, 31.03/ 08.162, 31.09/ 08.162, 31.00/ 08.158, 31.01/ 08.158, 31.02/ 08.158, 31.03/ 08.158, 31.09/ 08.158
	Этилацетат
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007 МУК 4.1.3170-14
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	90.39
*
	
	31.00/ 08.162, 31.01/ 08.162, 31.02/ 08.162, 31.03/ 08.162, 31.09/ 08.162
	Этиленгликоль
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	91.1
*
	Столы
	31.00/ 11.116, 31.01/ 11.116, 31.02/ 11.116, 31.09/ 11.116
	Устойчивость 

	ГОСТ 28793-90
(ИСО 7172-88)
ГОСТ 34878-2022 п. 6
СТБ 1268-2006 п. 5.8
ГОСТ 23380-83 п. 2
ГОСТ 19882-91 п.3
ГОСТ 19882-2022 
п.п. 9.5, 9.6
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	91.2
*
	
	31.00/ 29.121, 31.01/ 29.121, 31.02/ 29.121, 31.09/ 29.121
	Прочность стола под действием статической нагрузки

	ГОСТ 30212-94 п. 2
ГОСТ 30099-93 п. 4
ГОСТ 34878-2022 п. 5.3
СТБ 1268-2006 п. 5.9
ГОСТ 23380-83 п. 3

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	91.3
*
	
	31.00/ 29.121, 31.01/ 29.121, 31.02/ 29.121, 31.09/ 29.121
	Прочность стола под действием ударной нагрузки

	ГОСТ 30212-94 п. 3
СТБ 1268-2006 п.5.10
ГОСТ 30099-93 п. 5
ГОСТ 34878-2022 п. 5.6.3
ГОСТ 23380-83 п. 7
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	91.4
*
	
	31.00/ 29.121, 31.01/ 29.121, 31.02/ 29.121, 31.09/ 29.121
	Прочность стола под действием длительной вертикальной  нагрузки (прогиб столешниц)
	ГОСТ 30212-94 п. 9
ГОСТ 30099-93 п. 10
ГОСТ 34878-2022 п. 5.7

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	91.5
*
	
	31.00/ 26.095, 31.01/ 26.095, 31.02/ 26.095, 31.09/ 26.095, 31.00/ 36.057, 31.01/ 36.057, 31.02/ 36.057, 31.09/ 36.057, 31.00/ 29.121, 31.01/ 29.121, 31.02/ 29.121, 31.09/ 29.121
	Прочность, жесткость и долговечность стола под действием горизонтальной нагрузки
	ГОСТ 30212-94  п.п. 4, 5
ГОСТ 30099-93 п.п. 6, 7
ГОСТ 34878-2022 п.п.5.4.2; 5.4.3; 5.2
ГОСТ 23380-83 п. 4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	91.6
*
	
	31.00/ 36.057, 31.01/ 36.057, 31.02/ 36.057, 31.09/ 36.057
	Долговечность стола под действием вертикальной нагрузки
	ГОСТ 30212-94 п. 6
ГОСТ 30099-93 п. 8
ГОСТ 34878-2022 п. 5.5
СТБ 1268-2006 п.5.11

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	
91.7
*
	
	31.00/ 36.057, 31.01/ 36.057, 31.02/ 36.057, 31.09/ 36.057
	Долговечность опор качения 
	ГОСТ 30212-94 п.7
ГОСТ 34878-2022 п. 5.8
СТБ 1268-2006 п. 5.13

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	91.8
*
	
	31.00/ 29.121, 31.01/ 29.121, 31.02/ 29.121, 31.09/ 29.121
	Прочность стола при падении
	ГОСТ 30212-94 п.10
ГОСТ 30099-93 п. 11
ГОСТ 34878-2022  п. 5.9
ГОСТ 23380-83 п. 8

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	91.9
*
	Столы
	31.00/ 26.095, 31.01/ 26.095, 31.02/ 26.095, 31.09/ 26.095
	Тяговое усилие столов на опорах качения
	СТБ 1268-2006 п.5.12
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	91.10
*
	
	31.00/ 26.095, 31.01/ 26.095, 31.02/ 26.095, 31.09/ 26.095
	Прочность крепления задней стенки столов 
	ГОСТ 22046-2016
ГОСТ 23380-83 п.5

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	91.11
*
	Корпусная мебель
	31.00/ 26.095, 31.01/ 26.095, 31.02/ 26.095, 31.09/ 26.095
	Устойчивость изделий корпусной мебели
	ГОСТ 19882-91 п.3
ГОСТ 19882-2022
п.п. 9.5, 9.6
СТБ 1269-2006 п.5.8
ГОСТ Р 56356-2015 п.7.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	91.12
*
	
	31.00/ 29.121, 31.01/ 29.121, 31.02/ 29.121, 31.09/ 29.121
	Прочность и деформируемость, прочность основания корпусной мебели
	ГОСТ 19882-91  п.п. 4, 5
ГОСТ 19882-2022 
п.п. 6.1,6.2
СТБ 1269-2006 
п.п. 5.11, 5.12
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	91.13
*
	
	31.00/ 29.121, 31.01/ 29.121, 31.02/ 29.121, 31.09/ 29.121
	Прогиб и прочность свободнолежащих полок и прочность полкодержателей свободнолежащих полок  корпусной мебели
	ГОСТ 19882-91 п.п. 7, 8
ГОСТ 19882-2022 
п. 7, п. 6.3
СТБ 1269-2006 
п.п. 5.9, 5.10
ГОСТ Р 56356-2015 п. 7.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	91.14
*
	
	31.00/ 29.121, 31.01/ 29.121, 31.02/ 29.121, 31.09/ 29.121
	Прочность верхних и нижних щитов корпусной мебели
	ГОСТ 19882-91 п.9
ГОСТ 19882-2022  п. 6.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	91.15
*
	
	31.00/ 26.095, 31.01/ 26.095, 31.02/ 26.095, 31.09/ 26.095, 31.00/ 29.121, 31.01/ 29.121, 31.02/ 29.121, 31.09/ 29.121
	Жесткость, прочность крепления дверей с вертикальной осью вращения
	ГОСТ 19195-89 
п.п. 2.1, 2.2, 2.3

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	91.16
*
	
	31.00/ 29.121, 31.01/ 29.121, 31.02/ 29.121, 31.09/ 29.121, 31.00/ 36.057, 31.01/ 36.057, 31.02/ 36.057, 31.09/ 36.057
	Прочность и долговечность крепления дверей с горизонтальной осью вращения
	ГОСТ 19195-89 п.п. 3.1, 3.2
ГОСТ 30209-94 п.п.3, 4

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	91.17
*
	
	31.00/ 29.121, 31.01/ 29.121, 31.02/ 29.121, 31.09/ 29.121
	Прочность крепления подсадных ножек
	ГОСТ 19194-73
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	91.18
*
	Корпусная мебель
	31.00/ 26.095, 31.01/ 26.095, 31.02/ 26.095, 31.09/ 26.095, 31.00/ 29.121, 31.01/ 29.121, 31.02/ 29.121, 31.09/ 29.121, 31.00/ 36.057, 31.01/ 36.057, 31.02/ 36.057, 31.09/ 36.057
	Усилие раздвигания, прочность и долговечность  раздвижных дверей, дверей-шторок и дверей складных
	ГОСТ 30209-94 п.п..2,3,4,6

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	91.19
*
	
	31.00/ 26.095, 31.01/ 26.095, 31.02/ 26.095, 31.09/ 26.095, 31.00/ 29.121, 31.01/ 29.121, 31.02/ 29.121, 31.09/ 29.121, 31.00/ 36.057, 31.01/ 36.057, 31.02/ 36.057, 31.09/ 36.057
	Усилие выдвигания, прочность и долговечность  ящика (полуящика)
	ГОСТ 28105-89
п.п. 2, 3, 4
ГОСТ 23190-2018 п. 8.7

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	91.20
*
	
	31.00/ 29.061, 31.01/ 29.061, 31.02/ 29.061, 31.09/ 29.061, 31.00/ 29.121, 31.01/ 29.121, 31.02/ 29.121, 31.09/ 29.121
	Прогиб стационар-ных штанг и проч-ность штангодер-жателей
	ГОСТ 28102-89 п.п. 2, 3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	91.21
*
	
	31.00/ 26.095, 31.01/ 26.095, 31.02/ 26.095, 31.09/ 26.095, 31.00/ 29.121, 31.01/ 29.121, 31.02/ 29.121, 31.09/ 29.121, 31.00/ 36.057, 31.01/ 36.057, 31.02/ 36.057, 31.09/ 36.057
	Усилие выдвигания, прочность и долговечность выдвижных штанг
	ГОСТ 28102-89 п.п. 4, 5 ,6
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	91.22
*
	
	31.00/ 29.121, 31.01/ 29.121, 31.02/ 29.121, 31.09/ 29.121
	Прочность корпуса и крепления подвесок, прочность крепления подвески к корпусу изделия
	ГОСТ 28136-89 п.2 
(метод 1), п.4,  п.3 (метод 2)
ГОСТ 19882-2022 п. 9.7

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	91.23
*
	
	31.00/ 26.095, 31.01/ 26.095, 31.02/ 26.095, 31.09/ 26.095
	Устойчивость (деформируемость стоек и полок под действием эксплуа-тационной нагрузки)
	ГОСТ Р 56356-2015 п. 7.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	91.24
*
	Корпусная мебель
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121
	Прочность крепления ручек
	ГОСТ 23190-2018 п. 8.8
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	92.1
*
	Мебель из пластмассы
	31.00/ 11.116, 31.01/ 11.116, 31.02/ 11.116, 31.09/ 11.116
	Устойчивость
	СТБ 1156-99 п. 6.17
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	92.2
*
	
	31.00/ 29.121, 31.01/ 29.121, 31.02/ 29.121, 31.09/ 29.121
	Прочность под действием статиче-ской равномерно распределенной нагрузки
	СТБ 1156-99 п. 6.17
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	92.3
*
	
	31.00/ 11.116, 31.01/ 11.116, 31.02/ 11.116, 31.09/ 11.116
	Миграция красителя
	СТБ 1156-99 п. 6.5
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	92.4
*
	
	31.00/ 29.061, 31.01/ 29.061, 31.02/ 29.061, 31.09/ 29.061
	Коробление изделий мебели
	СТБ 1156-99 п. 6.6
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	92.5
*
	
	31.00/ 11.116, 31.01/ 11.116, 31.02/ 11.116, 31.09/ 11.116
	Сопряжение деталей
	СТБ 1156-99 п. 6.7
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	92.6
*
	
	31.00/ 26.080, 31.01/ 26.080, 31.02/ 26.080, 31.09/ 26.080
	Стойкость к горячей воде
	СТБ 1156-99 п. 6.8
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	92.7
*
	
	31.00/ 11.116, 31.01/ 11.116, 31.02/ 11.116, 31.09/ 11.116
	Химическая стойкость 
	СТБ 1156-99 п. 6.9
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	
92.8
*
	
	31.00/ 11.116, 31.01/ 11.116, 31.02/ 11.116, 31.09/ 11.116
	Стойкость рисунка
	СТБ 1156-99 п. 6.10
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	92.9
*
	
	31.00/ 11.116, 31.01/ 11.116, 31.02/ 11.116, 31.09/ 11.116
	Стойкость рисунка вакуумной или химической металлизации
	СТБ 1156-99 п. 6.11
ГОСТ 15140-78 п.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	93.1
*
	Мебель для сидения и  лежания
	31.00/ 11.116, 31.01/ 11.116, 31.02/ 11.116, 31.09/ 11.116
	Устойчивость 
	ГОСТ 22046-2016
ГОСТ 23381-2022 п.5
ГОСТ 30211-94
ГОСТ 19120-93 п. 2
ГОСТ EN 1022-2023
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	93.2
*
	
	31.00/ 29.121, 31.01/ 29.121, 31.02/ 29.121, 31.09/ 29.121
	Прочность крепления сидения к каркасу стульев
	ГОСТ 22046-2016
ГОСТ 23381-2022   п .6.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	93.3
*
	Мебель для сидения и  лежания
	31.00/ 29.121, 31.01/ 29.121, 31.02/ 29.121, 31.09/ 29.121
	Cтатическая прочность ученических и детских стульев ростовых номеров 1, 2, 3, 4, 5, 6
	ГОСТ 23381-2022 п.6.3

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	93.4
*
	
	31.00/ 29.121, 31.01/ 29.121, 31.02/ 29.121, 31.09/ 29.121
	Прочность изделия при падении на пол
	ГОСТ 22046-2016
ГОСТ 23381-2022 п.8
ГОСТ 12029-93 
Прил.1 п. 7.13
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	93.5
*
	
	31.00/ 36.057, 31.01/ 36.057, 31.02/ 36.057, 31.09/ 36.057
	Долговечность деревянных стульев
	ГОСТ 22046-2016
ГОСТ 23381-2022 п.7
ГОСТ 12029-93 п.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	93.6
*
	
	31.00/ 29.121, 31.01/ 29.121, 31.02/ 29.121, 31.09/ 29.121
	Статическая проч-ность сиденья, спинки, подголовни-ков, подлокотников (боковин), ножек и коробчатых оснований
	ГОСТ 12029-93
Прил. 1, п.п. 7.1-7.4, 7.8, 7.9
ГОСТ 19120-93 п. 3


	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	93.7
*
	
	31.00/ 36.057, 31.01/ 36.057, 31.02/ 36.057, 31.09/ 36.057
	Долговечность (усталость) спинки, сидения
	ГОСТ 12029-93
Прил. 1, п.7.6
ГОСТ 19120-93 п.п. 6, 10
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	93.8
*
	
	31.00/ 36.057, 31.01/ 36.057, 31.02/ 36.057, 31.09/ 36.057
	Долговечность поворотных опор и опор качения; стульев, кресел и табуретов складных
	ГОСТ 12029-93
п.п. 4, 4а
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	93.9
*
	
	31.00/ 29.121, 31.01/ 29.121, 31.02/ 29.121, 31.09/ 29.121
	Ударная прочность сиденья, спинки и подлокотника (боковины)
	ГОСТ 12029-93
Прил. 1 п.п. 7.10-7.12
ГОСТ 19120-93 п.п.7 ,9, 11
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	93.10
*
	
	31.00/ 36.057, 31.01/ 36.057, 31.02/ 36.057, 31.09/ 36.057
	Долговечность гибких и эластичных оснований
	ГОСТ 17340-87 п.7
ГОСТ 30210-94 п. 10
ГОСТ 30210-2022 п. 10
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	93.11
*
	
	31.00/ 26.095, 31.01/ 26.095, 31.02/ 26.095, 31.09/ 26.095
	Усилие трансформа-ции изделий
	ГОСТ 17340-87 п.8
ГОСТ 19120-93 п.8

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	93.12
*
	
	31.00/ 29.121, 31.01/ 29.121, 31.02/ 29.121, 31.09/ 29.121
	Прочность каркасов, стола и подножки трансформируемого стула
	ГОСТ 23381-2022 
п.п. 6.1; 6.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	93.13
*
	
	31.00/ 29.121, 31.01/ 29.121, 31.02/ 29.121, 31.09/ 29.121
	Прочность опор (ножек)
	ГОСТ 19120-93 п. 4

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	93.14
*
	
	31.00/ 29.121, 31.01/ 29.121, 31.09/ 29.121
	Прочность основания емкости для хранения постельных принадлежностей
	ГОСТ 19120-93 п.5
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

		93.15
*
	Мебель для сидения и лежания
	31.00/ 36.057, 31.01/ 36.057, 31.02/ 36.057, 31.09/ 36.057
	Долговечность пружинных мягких элементов, используемых для лежания
	ГОСТ 14314-94
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	93.16
*
	
	31.00/ 29.061, 31.01/ 29.061, 31.09/ 29.061
	Остаточная деформация беспружинных мягких элементов
	ГОСТ 19918.3-79
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	93.17
*
	
	31.00/ 29.061, 31.01/ 29.061, 31.09/ 29.061
	Мягкость мягких элементов 
	ГОСТ 21640-91

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	93.18
*
	
	31.00/ 25.047, 31.01/ 25.047, 31.02/ 25.047, 31.09/ 25.047


	Воспламеняемость мягкой мебели (эле-ментов), мягких оснований кроватей и матрацев от тлеющей сигареты и пламени газовой горелки, экви-валентного пламени спички
	ГОСТ Р 53294-2009
ГОСТ Р 50810-95
ГОСТ EN 1021-1-2016
ГОСТ EN 1021-2-2016

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	93.19
*
	Мебель для сидения и  лежания
	20.16/ 25.120
	Токсичность продуктов горения 

	ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20
ГОСТ 12.1.044-2018 , п. 13
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	94.1
*
	Кровати 
	31.00/ 29.061, 31.01/ 29.061, 31.02/ 29.061, 31.09/ 29.061

	Габаритные размеры. Отклоне-ние от плоскостнос-ти. Перпендикуляр-ность спинок
	СТБ 1003-96 п. 7.2-7.4
ГОСТ 6449.1-82
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	94.2
*
	
	31.00/ 11.116, 31.01/ 11.116, 31.02/ 11.116, 31.09/ 11.116
	Контроль вращения подвижных опор
	СТБ 1003-96 п. 7.6
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	94.3
*
	
	31.00/ 29.061, 31.01/ 29.061, 31.02/ 29.061, 31.09/ 29.061
	Кривизна прогонов 
	СТБ 1003-96 п. 7.8
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	94.4
*
	
	31.00/ 26.095, 31.01/ 26.095, 31.02/ 26.095, 31.09/ 26.095
	Провисание сеток
	СТБ 1003-96 п.7.15
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	94.5
*
	
	31.00/ 11.116, 31.01/ 11.116, 31.02/ 11.116, 31.09/ 11.116
	Проверка качества сборки (изготовления)
	ГОСТ 28777-2022 п. 5.1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	94.6
*
	
	31.00/ 29.061, 31.01/ 29.061, 31.02/ 29.061, 31.09/ 29.061
	Определение размеров отверстий, зазоров и проемов
	ГОСТ 28777-2022  п. 5.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	94.7
*
	Кровати
	31.00/ 26.095, 31.01/ 26.095, 31.02/ 26.095, 31.09/ 26.095
	Испытания мелких деталей  (частей) кроватей на скручи-вание и отрыв
	ГОСТ 28777-2022  п. 5.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	94.8
*
	
	31.00/ 29.121, 31.01/ 29.121, 31.02/ 29.121, 31.09/ 29.121
	Испытание на проч-ность сетчатых и других гибких ог-раждений кроватей
	ГОСТ 28777-2022 п. 5.10
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	94.9
*
	
	31.00/ 29.121, 31.01/ 29.121, 31.02/ 29.121, 31.09/ 29.121
	Испытание на проч-ность каркаса  крова-тей  с ограждением
	ГОСТ 28777-2022 п. 5.11
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	94.10
*
	
	31.00/ 36.057, 31.01/ 36.057, 31.02/ 36.057, 31.09/ 36.057
	Испытание опор качения на долговечность
	ГОСТ 28777-2022 п. 5.18
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	94.11
*
	
	31.00/ 29.121, 31.01/ 29.121, 31.09/ 29.121
	Прочность крепления опорных элементов к царгам
	ГОСТ 17340-87 п.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	94.12
*
	
	31.00/ 29.121, 31.01/ 29.121, 31.09/ 29.121
	Прочность соединения опорных спинок кроватей с царгами
	ГОСТ 17340-87 п.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	
94.13
*
	
	31.00/ 36.057, 31.01/ 36.057, 31.02/ 36.057, 31.09/ 36.057
	Долговечность царг
	ГОСТ 17340-87 п.6
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	94.14
*
	
	31.00/ 29.121, 31.01/ 29.121, 31.02/ 29.121, 31.09/ 29.121
	Ударная прочность основания кроватей
	ГОСТ 17340-87 п.5
ГОСТ 28777-2016  п. 8
ГОСТ 28777-2022  п. 5.5
ГОСТ 30210-94  п.п. 6, 10
ГОСТ 30210-2022 п.п. 9, 10
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	94.15
*
	
	31.00/ 29.121, 31.01/ 29.121, 31.02/ 29.121, 31.09/ 29.121
	Прочность встроенных кроватей при падении
	ГОСТ 17340-87 п.9
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	94.16
*
	
	31.00/ 11.116, 31.01/ 11.116, 31.02/ 11.116, 31.09/ 11.116
	Устойчивость 
	ГОСТ 28777-2016  п. 12
ГОСТ 28777-2022  п. 5.2
ГОСТ 30210-94 п. 2
ГОСТ 30210-2022  п. 5
СТБ 1003-96 п. 7.5
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	94.17
*
	
	31.00/ 26.095, 31.01/ 26.095, 31.02/ 26.095, 31.09/ 26.095, 31.00/ 29.061, 31.01/ 29.061, 31.02/ 29.061, 31.09/ 29.061
	Деформируемость и остаточная деформация стоек ограждения 
	ГОСТ 28777-2016 п. 6.5
ГОСТ 28777-2022  п. 5.6

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	94.18
*
	
	31.00/ 29.121, 31.01/ 29.121, 31.02/ 29.121, 31.09/ 29.121
	Прочность ограж-дения при испыта-нии на удар
	ГОСТ 28777-2016 п. 10
ГОСТ 28777-2022 
п.п. 5.8; 5.9
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	
94.19
*
	Кровати
	31.00/ 29.121, 31.01/ 29.121, 31.02/ 29.121, 31.09/ 29.121
	Прочность стоек при испытании на изгиб
	ГОСТ 28777-2016  п. 9
ГОСТ 28777-2022  п. 5.7

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	94.20
*
	
	31.00/ 36.057, 31.01/ 36.057, 31.02/ 36.057, 31.09/ 36.057
	Долговечность (усталость)
	ГОСТ 28777-2016  п. 11 
ГОСТ 28777-2022 
п.п. 5.12-5.14
ГОСТ 17340-87 п.4
ГОСТ 30210-94 п. 5
ГОСТ 30210-2022 п. 8
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	
94.21
*
	
	31.00/ 29.121, 31.01/ 29.121, 31.02/ 29.121, 31.09/ 29.121
	Прочность верхнего яруса
	ГОСТ 30210-94  п.п. 3, 4
ГОСТ 30210-2022  п.п. 6, 7
СТБ 1003-96 п. 7.7
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

		94.22
*
	
	31.00/ 29.121, 31.01/ 29.121, 31.02/ 29.121, 31.09/ 29.121
	Статическая прочность лестницы
	ГОСТ 30210-94 п. 7
ГОСТ 30210-2022 п. 11
СТБ 1003-96 п.7.14
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

		94.23
*
	Мебель, используемая на открытом воздухе:
- Шезлонги
	31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.03/11.116, 31.09/11.116
	Защита от травм при эксплуатации изделий мебели, внешний вид, наличие защитных или защитно-декоративных покрытий на поверхности мебели
	ГОСТ EN 581-1-2022 п. 5 
ГОСТ EN 581-2-2022 
п. 6.1


	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	94.24
*
	
	31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.03/11.116, 31.09/11.116
	Испытание на устойчивость: 
	
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	
	
	
	-  в направлении впе-ред
	ГОСТ EN 581-2-2022 табл.1;  А.1.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	
	
	
	- в направлении назад
	ГОСТ EN 581-2-2022 табл.1
ГОСТ EN 1022-2023
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	
	
	
	- в боковом направлении
	ГОСТ EN 581-2-2022 табл.1; А.1.1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	94.25
*
	
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121
	Испытание сиденья и спинки статической нагрузкой
	ГОСТ EN 581-2-2022 табл.1
ГОСТ 34880-2022
п. 7.2, п. 5.4  
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	94.26
*
	
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121
	Дополнительное испытание сиденья и подставки для ног  под действием статической нагрузки
	ГОСТ EN 581-2-2022 
табл. 1
ГОСТ 34880-2022 п. 7.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	94.27
*
	
	31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.03/36.057, 31.09/36.057
	Испытание на долго-вечность сиденья и спинки
	ГОСТ EN 581-2-2022 табл.1
ГОСТ 34880-2022
п. 7.4, п. 5.17
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	94.28
*
	Мебель, используемая на открытом воздухе:
- Шезлонги
	31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.03/36.057, 31.09/36.057
	Альтернативный метод испытания сиденья на долговечность
	ГОСТ EN 581-2-2022 табл.1
ГОСТ 34880-2022
п. 7.4.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	94.29
*
	
	31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.03/36.057, 31.09/36.057
	Испытание на долговечность механизма регулировки  спинки
	ГОСТ EN 581-2-2022 табл.1
ГОСТ 34880-2022
п.7.5, п. 5.19
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	94.30
*
	
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121
	Испытание сиденья и спинки на удар
	ГОСТ EN 581-2-2022 табл.1
ГОСТ 34880-2022
п. 7.8; п. 5.24; п. 5.25
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	94.31
*
	
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121
	Испытание подлокотника статической нагрузкой, направленной вниз
	ГОСТ EN 581-2-2022 табл.1
ГОСТ 34880-2022
п. 7.6, п. 5.11
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	94.32
*
	
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121
	Испытание на долго-вечность подлокотника
	ГОСТ EN 581-2-2022 табл.1
ГОСТ 34880-2022
п. 7.7, п. 5.20
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	94.33
*
	Мебель, используемая на открытом воздухе:
- Мебель для сидения (кроме шезлонгов)
	31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.03/11.116, 31.09/11.116
	Защита от травм при эксплуатации изделий мебели, внешний вид, наличие защитных или защитно-декоративных покрытий на поверхности мебели
	ГОСТ EN 581-2-2022 
п. 7.1
ГОСТ EN 581-1-2022 п. 5
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	94.34
*
	
	31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.03/11.116, 31.09/11.116
	Испытание на устойчивость: 
	
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	
	
	
	-  в направлении впе-ред
	ГОСТ EN 581-2-2022 табл.2
ГОСТ EN 1022-2023
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	
	
	
	- в направлении назад
	ГОСТ EN 581-2-2022 табл.2
ГОСТ EN 1022-2023
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	
	
	
	- в боковом направлении
	ГОСТ EN 581-2-2022 табл.2
ГОСТ EN 1022-2023
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	94.35
*
	
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121
	Испытание сиденья и спинки статической нагрузкой
	ГОСТ EN 581-2-2022 табл.2
ГОСТ 34880-2022 п. 5.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	94.36
*
	
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121
	Испытание переднего края сиденья статиче-ской нагрузкой  
	ГОСТ EN 581-2-2022 табл.2
ГОСТ 34880-2022 п. 5.5
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	94.37
*
	Мебель, используемая на открытом воздухе:
- Мебель для сидения (кроме шезлонгов)
	31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.03/36.057, 31.09/36.057
	Комбинированное испытание на долговечность сиденья и спинки
	ГОСТ EN 581-2-2022 табл.2
ГОСТ 34880-2022 п. 5.17
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	94.38
*
	
	31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.03/36.057, 31.09/36.057
	Испытание на долго-
вечность мебели для 
сидения с регулируе-
мой спинкой
	ГОСТ EN 581-2-2022 табл.2
ГОСТ 34880-2022 п. 5.19
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	94.39
*
	
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121
	Испытание подлокотников статической нагрузкой, направленной вниз
	ГОСТ EN 581-2-2022 табл.2
ГОСТ 34880-2022 п. 5.11
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	94.40
*
	
	31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.03/36.057, 31.09/36.057
	Испытание на долговечность подлокотников
	ГОСТ EN 581-2-2022 табл.2
ГОСТ 34880-2022 п. 5.20
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	94.41
*
	
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121
	Испытание ножек статической нагрузкой, направленной: 
-  вперед
- боковой статической нагрузки
	ГОСТ EN 581-2-2022 табл.2
ГОСТ 34880-2022
п.п.  5.15; 5.16
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	94.42
*
	
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121
	Испытание сиденья на удар
	ГОСТ EN 581-2-2022 табл.2
ГОСТ 34880-2022 п. 5.24
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	94.43
*
	
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121
	Испытание опоры для ног (подножки) статической нагрузкой
	ГОСТ EN 581-2-2022 табл.2
ГОСТ 34880-2022 п. 5.8
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	94.44
*
	Мебель, ис-пользуемая на открытом воздухе:
- Столы
	31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.09/11.116
	Защита от травм при эксплуатации изделий мебели, внешний вид, наличие защитных или защитно-декоративных покрытий на поверхности мебели
	ГОСТ EN 581-3-2022 п.5.1
ГОСТ EN 581-1-2022 п. 5
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	94.45
*
	
	31.00/ 11.116, 31.01/ 11.116, 31.02/ 11.116, 31.09/ 11.116
	Устойчивость под действием вертикальной нагрузки
	ГОСТ EN 581-3-2022 табл.1
ГОСТ 34878-2022 п. 6.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	94.46
*
	
	31.00/ 11.116, 31.01/ 11.116, 31.02/ 11.116, 31.09/ 11.116
	Устойчивость столов с выдвижными ящиками
	ГОСТ EN 581-3-2022 табл.1
ГОСТ 34878-2022 п. 6.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	94.47
*
	Мебель, ис-пользуемая на открытом воздухе:
- Столы
	31.00/ 11.116, 31.01/ 11.116, 31.02/ 11.116, 31.09/ 11.116
	Устойчивость столов, каркас которых предназ-начен для держателя зонтика от солнца
	ГОСТ EN 581-3-2022 табл.1
ГОСТ 34878-2022 п. 6.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	94.48
*
	
	31.00/ 29.121, 31.01/ 29.121, 31.02/ 29.121, 31.09/ 29.121
	Прочность стола под действием  статической нагрузки
	ГОСТ EN 581-3-2022 
табл. 1
ГОСТ 34878-2022 п. 5.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	94.49
*
	
	31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.09/36.057
	Испытание на долговечность под действием горизон-тальной нагрузки
	ГОСТ EN 581-3-2022 
табл. 1
ГОСТ 34878-2022 п. 5.4.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	95.1
*
	Стеклоизде-лия для мебели
	23.13/ 26.095
	Механическая прочность
	ГОСТ 6799-2005 п.7.9
ГОСТ 30698-2014 п.9.9
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	95.2
*
	
	23.13/ 26.095
	Характер разрушения закаленных изделий

	ГОСТ 6799-2005 п.7.9
ГОСТ 30698-2014 п.9.10
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	95.3
*
	
	23.13/ 29.061
	Размеры, толщина изделий
	ГОСТ 6799-2005 п.7.1, 7.3
ГОСТ 6799-2021 п.7.1, 7.2
ГОСТ 32557-2013 р. 8-9
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	95.4
*
	
	23.13/ 29.061
	Предельные отклонения по длине, ширине, толщине
	ГОСТ 6799-2005 п.7.1
ГОСТ 6799-2021 п. 7.1, 7.2
ГОСТ 32557-2013 р. 8-9
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	95.5
*
	
	23.13/ 29.061
	Разность длин диагоналей
	ГОСТ 6799-2005 п.7.1
ГОСТ 6799-2021 п.7.1, 7.2
ГОСТ 32557-2013 р. 10
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	95.6
*
	
	23.13/ 29.061
	Отклонение сторон от прямолинейности
	ГОСТ 6799-2005 п.7.6
ГОСТ 6799-2021 п.7.1, 7.2
ГОСТ 32557-2013 р. 12
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	95.7
*
	
	23.13/ 29.061
	Отклонение от плоскостности
	ГОСТ 6799-2005 п.7.7
ГОСТ 6799-2021 п.7.1, 7.2
ГОСТ 32557-2013 р. 11

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	95.8
*
	
	23.13/ 11.116
	Показатели внешнего вида, цвет изделий
	ГОСТ 6799-2005 п.7.4, 7.5
ГОСТ 6799-2021 п.7.1, 7.4
ГОСТ 32557-2013 р. 19-21
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	95.9
*
	
	23.13/ 11.116
	Качество кромок, углов
	ГОСТ 6799-2005 п.7.4
ГОСТ 6799-2021 п. 7.3
ГОСТ 32557-2013 р. 12-13
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	95.10
*
	
	23.13/ 11.116
	Качество отверстий, рисунка
	ГОСТ 6799-2005 п.7.4
ГОСТ 6799-2021 п.7.2, 7.5
ГОСТ 32557-2013 р. 17

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	95.11
*
	
	23.13/ 26.095
	Класс защиты
	ГОСТ 6799-2021 п. 7.6
ГОСТ 33559-2015 
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	96.1
**
	Ограждающие конструкции жилых, общественных, производствен-ных зданий и сооружений
	100.13/ 30.000
	Изоляция воздушного шума (натурные и лабораторные измерения)
Изоляция ударного шума, натурные измерения

	ГОСТ 27296-87
ГОСТ 27296-2012
СТБ EN ISO 10140-1-2013
СТБ EN ISO 10140-2-2013
СТБ EN ISO 10140-4-2013
СТБ EN ISO 10140-5-2013
ГОСТ Р ИСО 10140-1-2012
ГОСТ Р ИСО 10140-2-2012
ГОСТ Р ИСО 10140-4-2012
ГОСТ Р ИСО 10140-5-2012
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	96.2
**
	Ограждающие конструкции жилых, общественных, производствен-ных зданий и сооружений
	100.13/ 30.000
	Индекс снижения приведенного уровня ударного шума (индекс улучшения изоляции ударного шума), лабораторные измерения
	ГОСТ 24210-80
ГОСТ 27296-87
ГОСТ 27296-2012
СТБ EN ISO 10140-1-2013
СТБ EN ISO 10140-3-2013
СТБ EN ISO 10140-4-2013
СТБ EN ISO 10140-5-2013
ГОСТ Р ИСО 10140-1-2012
ГОСТ Р ИСО 10140-3-2012
ГОСТ Р ИСО 10140-4-2012
ГОСТ Р ИСО 10140-5-2012
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	97.1
***
	Кабины наблюдения и дистанционного управления
	100.12/ 30.000
	Звукоизоляция
Измерение на месте эксплуатации
	ГОСТ 31299-2005
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	98.1
***
	Зрительные залы, спортивные залы, залы многоцелевого использования
	100.13/ 30.000
	Время реверберации
	ГОСТ 24146-89
ГОСТ Р ИСО 3382-1-2013
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	99.1
***
	Окружающая среда. Террито-рии населен-ных пунктов и других объек-тов, пункты наблюдения. Помещения жилых и общественных зданий, и сооружений.
	100.11/ 35.067
	Шум.
- Уровни звукового 
давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ.
- Уровни звука, дБА.
- Эквивалентные по энергии уровни звука, дБА
- Максимальные уровни звука, дБА
	ГОСТ 23337-2014

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	
100.1
***
	Рабочие места
	100.12/ 35.067
	Шум.
- Уровни звукового 
давления в октавных или третьоктавных полосах частот, дБ.
- Уровни звука, дБА.
- Эквивалентные по энергии уровни звука, дБА
- Максимальные уровни звука, дБА
	ГОСТ 12.1.050-86

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	
100.2
***
	
	100.12/ 35.059


	Общая вибрация.
- Средние квадра-тические значения виброускорения, м/с2, измеренные в октав-ных и третьоктавных полосах частот или их логарифмические уровни, дБ
-Корректированные по частотам значения вибро-ускорения, м/с2
или их логарифмические уровни, дБ.
- Эквивалентные по энергии корректирующие по частотам значения виброускорения, м/с2
или уровни виброускорения, дБ.
	ГОСТ 31191.1-2004
ГОСТ 31319-2006 
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	101.1
*
	Материалы и изделия строительные звукопоглощающие


	23.14/ 30.000, 23.99/ 30.000
	Реверберационный коэффициент звукопоглощения
	ГОСТ 31704-2011
ГОСТ 31705-2011
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	101.2
*
	
	23.20/ 25.047
	Воспламеняемость

	ГОСТ 30402-96 п.9
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	101.3
*
	
	20.59/ 25.120
	Коэффициент дымообразования
	ГОСТ 12.1.044-2018, п.11
ГОСТ 12.1.044-89 п. 4.18
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	101.4
*
	
	23.14/ 25.120
	Группа горючести 
	ГОСТ 30244-94 п. 7
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	101.5
*
	
	23.20/ 25.120
	Распространение пламени по поверхности
	ГОСТ 30444-97 п.9
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	101.6
*
	Материалы и изделия строительные звукопоглощающие
	20.16/ 25.120
	Показатель токсичности продуктов горения 

	ГОСТ 12.1.044-89 п.4.20
ГОСТ 12.1.044-2018 , п. 13
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	102.1
***
	Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами; средства по уходу за полостью рта
	16.29/ 42.000, 17.12/ 42.000, 17.21/ 42.000, 17.29/ 42.000, 20.12/ 42.000, 20.16/ 42.000, 20.59/ 42.000, 22.19/ 42.000, 22.22/ 42.000, 22.29/ 42.000, 23.13/ 42.000, 23.41/ 42.000, 23.49/ 42.000, 24.33/ 42.000, 24.45/ 42.000, 25.29/ 42.000, 25.71/ 42.000, 25.92/ 42.000, 25.99/ 42.000, 26.40/ 42.000, 28.25/ 42.000, 28.29/ 42.000, 28.93/ 42.000, 32.50/ 42.000, 32.91/ 42.000, 32.99/ 42.000
	Отбор проб

	ГОСТ 18321-73

	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	102.2
*
	Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами; средства по уходу за полостью рта
	16.29/ 11.116, 17.12/ 11.116, 17.21/ 11.116, 17.29/ 11.116, 20.12/ 11.116, 20.16/ 11.116, 20.59/ 11.116, 22.19/ 11.116, 22.22/ 11.116, 22.29/ 11.116, 23.13/ 11.116, 23.41/ 11.116, 23.49/ 11.116, 24.33/ 11.116, 24.45/ 11.116, 25.29/ 11.116, 25.71/ 11.116, 25.92/ 11.116, 25.99/ 11.116, 26.40/ 11.116, 28.25/ 11.116, 28.29/ 11.116, 28.93/ 11.116, 32.50/ 11.116, 32.91/ 11.116, 32.99/ 11.116
	Приготовление вытяжек


	Инструкция 
2.3.3.10-15-64-2005

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск; ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	102.3
*
	Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами; средства по уходу за полостью рта

	16.24/ 11.116, 16.29/ 11.116, 17.12/ 11.116, 17.21/ 11.116, 17.29/ 11.116, 20.12/ 11.116, 20.16/ 11.116, 20.59/ 11.116, 22.19/ 11.116, 22.22/ 11.116, 22.29/ 11.116, 23.13/ 11.116, 23.41/ 11.116, 23.49/ 11.116, 24.33/ 11.116, 24.45/ 11.116, 25.29/ 11.116, 25.71/ 11.116, 25.91/ 11.116, 25.92/ 11.116, 25.99/ 11.116, 26.40/ 11.116, 28.25/ 11.116, 28.29/ 11.116, 28.93/ 11.116, 32.50/ 11.116, 32.91/ 11.116, 32.99/ 11.116
	Органолептические показатели:
- интенсивность запаха образца
- водных вытяжек из материалов, контактирующих с продуктами с влажностью более 15%:
запах, привкус, муть, осадок
- материалов, контактирующих с продуктами с влажностью не более 15%:
запах, вкус, цвет сорбента


	Инструкция 
2.3.3.10-15-64-2005
Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005, гл.4, гл.5
Инструкция 880-71
ГОСТ 22648-77 п.2

	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи; ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	102.4
*
	Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами; средства по уходу за полостью рта
	16.29/ 06.036, 17.12/ 06.036, 17.21/ 06.036, 17.29/ 06.036, 20.12/ 06.036, 20.16/ 06.036, 20.59/ 06.036, 22.19/ 06.036, 22.22/ 06.036, 22.29/ 06.036, 23.13/ 06.036, 23.41/ 06.036, 23.49/ 06.036, 24.33/ 06.036, 24.45/ 06.036, 25.29/ 06.036, 25.71/ 06.036, 25.92/ 06.036, 25.99/ 06.036, 26.40/ 06.036, 28.25/ 06.036, 28.29/ 06.036, 28.93/ 06.036,
32.50/ 06.036, 32.91/ 06.036, 32.99/ 06.036 
	Острая токсичность при введении в желудок

	Инструкция 
2.3.3.10-15-64-2005 
Инструкция 
1.1.11-12-35-2004
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	102.5
*
	Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами; средства по уходу за полостью рта
(в том числе щетки зубные, массажеры для десен)
	17.12/ 08.032, 17.21/ 08.032, 17.29/ 08.032, 20.12/ 08.032, 20.59/ 08.032, 23.13/ 08.032, 23.41/ 08.032, 23.49/ 08.032, 24.33/ 08.032, 24.45/ 08.032, 25.29/ 08.032, 25.71/ 08.032, 25.92/ 08.032, 25.99/ 08.032, 26.40/ 08.032, 28.25/ 08.032, 28.29/ 08.032, 28.93/ 08.032, 32.91/ 08.032, 32.99/ 08.032,  23.13/ 08.156,
23.19/ 08.156, 23.41/ 08.156, 23.49/ 08.156, 24.33/ 08.156, 24.45/ 08.156, 25.29/ 08.156,
 17.12/ 08.035, 17.21/ 08.035, 17.29/ 08.035, 20.12/ 08.035, 20.59/ 08.035, 23.13/ 08.035, 23.41/ 08.035, 23.49/ 08.035, 24.33/ 08.035, 24.45/ 08.035, 25.29/ 08.035, 25.71/ 08.035, 25.92/ 08.035, 25.99/ 08.035, 26.40/ 08.035, 28.25/ 08.035, 28.29/ 08.035, 28.93/ 08.035, 32.91/ 08.035, 32.99/ 08.035
	Миграция химических веществ в модельные среды:
	ГОСТ 31870-2012, п.4, п.5
СТБ ISO 15586-2011 
ГОСТ 24295-80 п. 2.1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	
	
	
	Алюминий, 
Барий, Бор, 
Ванадий, Вольфрам, 
Железо, Кадмий 
Кобальт, Кремний 
Литий, Марганец 
Медь, Мышьяк 
Никель, Олово 
Свинец, Сурьма 
Титан, Хром
Цинк


	
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	102.6
*
	Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами; средства по уходу за полостью рта
(в том числе щетки зубные, массажеры для десен)
	20.16/ 08.158, 20.59/ 08.158, 22.19/ 08.158, 22.22/ 08.158, 22.29/ 08.158, 28.25/ 08.158, 28.29/ 08.158, 28.93/ 08.158, 32.91/ 08.158, 32.99/ 08.158, 20.16/ 08.162, 20.59/ 08.162, 22.22/ 08.162, 22.29/ 08.162, 28.25/ 08.162, 28.29/ 08.162, 28.93/ 08.162, 32.91/ 08.162, 32.99/ 08.162

	Акрилонитрил 
	МУК 4.1.3166-14
ГОСТ ISO 16000-6-2016
ГОСТ 34174-2017
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	102.7
*
	
	20.16/ 08.161, 20.59/ 08.161, 22.19/ 08.161, 22.22/ 08.161, 22.29/ 08.161, 28.25/ 08.161, 28.29/ 08.161, 28.93/ 08.161, 32.91/ 08.161, 32.99/ 08.161, 20.16/ 08.162, 20.59/ 08.162, 22.19/ 08.162, 22.22/ 08.162, 22.29/ 08.162, 28.25/ 08.162, 28.29/ 08.162, 28.93/ 08.162, 32.91/ 08.162, 32.99/ 08.162

	Ацетофенон
	МУ 4077-86
ГОСТ ISO 16000-6-2016 
Инструкция 4.1.10-15-92-2005 
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	102.8
*
	Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами; средства по уходу за полостью рта
(в том числе щетки зубные, массажеры для десен)
	20.16/ 08.158,
20.30/ 08.158, 20.59/ 08.158, 22.22/ 08.158, 22.29/ 08.158, 24.45/ 08.158, 25.92/ 08.158, 25.99/ 08.158, 28.25/ 08.158, 28.29/ 08.158, 28.93/ 08.158, 32.91/ 08.158, 32.99/ 08.158,  20.16/ 08.162,
20.30/ 08.162, 20.59/ 08.162, 22.22/ 08.162, 22.29/ 08.162, 24.45/ 08.162, 25.92/ 08.162, 25.99/ 08.162, 28.25/ 08.162, 28.29/ 08.162, 28.93/ 08.162, 32.91/ 08.162, 32.99/ 08.162
	Винилацетат
	МР 2915-82
ГОСТ ISO 16000-6-2016



	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	102.9
*
	
	
	Винил хлористый
	ГОСТ 25737-91
ГОСТ ISO 16000-6-2016
МР № 1941-78 
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	[bookmark: _Hlk166841657]102.10
*
	
	20.16/ 08.158, 20.59/ 08.158, 26.40/ 08.158, 28.25/ 08.158, 28.29/ 08.158, 28.93/ 08.158, 32.91/ 08.158, 32.99/ 08.158, 26.40/ 08.156, 28.25/ 08.156, 28.29/ 08.156, 28.93/ 08.156, 32.91/ 08.156, 32.99/ 08.156 , 20.16/ 08.161, 20.59/ 08.161, 26.40/ 08.161, 28.25/ 08.161, 28.29/ 08.161, 28.93/ 08.161, 32.91/ 08.161, 32.99/ 08.161
	Гексаметиленди-амин
	МР 1503-76 
ГОСТ 32533-2013
Инструкция 
2.3.3.10-15-64-2005

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	
102.11
*
	Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами; средства по уходу за полостью рта
(в том числе щетки зубные, массажеры для десен)
	16.29/ 08.158, 17.12/ 08.158, 17.21/ 08.158, 17.29/ 08.158, 20.16/ 08.158, 20.59/ 08.158, 22.22/ 08.158, 22.29/ 08.158, 26.40/ 08.158, 28.25/ 08.158, 28.29/ 08.158, 28.93/ 08.158, 32.91/ 08.158, 32.99/ 08.158
	Гексан
Гептан
	МУК 4.1.3166-14
ГОСТ 34174-2017
МУК 4.1.3167-2014

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	102.12
*
	
	20.16/ 08.162, 20.59/ 08.162, 22.22/ 08.162, 22.29/ 08.162,  26.40/ 08.162, 28.25/ 08.162, 28.29/ 08.162, 28.93/ 08.162, 32.91/ 08.162, 32.99/ 08.162
	Гексен 
Гептен 
	ГОСТ ISO 16000-6-2016

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	
	102.13
*
	
	24.45/ 08.156, 25.29/ 08.156, 25.92/ 08.156, 25.99/ 08.156, 26.40/ 08.156, 28.25/ 08.156, 28.29/ 08.156, 28.93/ 08.156, 32.91/ 08.156, 32.99/ 08.156
	Фтор-ион
	ГОСТ 4386-89
ГОСТ 24295-80 п.3

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	102.14
*
	
	20.16/ 08.158, 20.59/ 08.158, 22.19/ 08.158, 22.22/ 08.158, 22.29/ 08.158, 26.40/ 08.158, 28.25/ 08.158, 28.29/ 08.158, 28.93/ 08.158,
32.91/ 08.158, 32.99/ 08.158, 
20.16/ 08.162, 20.59/ 08.162, 22.19/ 08.162, 22.22/ 08.162, 22.29/ 08.162,  26.40/ 08.162, 28.25/ 08.162, 28.29/ 08.162, 28.93/ 08.162, 32.91/ 08.162, 32.99/ 08.162
	Дибутилфталат Диоктилфталат  
Диметилтерефталат 
	МУК 4.1.3169-14
МУК 4.1.3168-14
ГОСТ ISO 16000-6-2016
ГОСТ 35291-2025
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	102.15
*
	
	
	Бензальдегид 
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
МУК 4.1.3167-14
ГОСТ 34175-2017
МУК 2.3.3.052-96
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	102.16
*
	Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами; средства по уходу за полостью рта (в том числе щетки зубные, массажеры для десен)
	17.21/ 08.159, 17.29/ 08.159, 20.16/ 08.159, 20.59/ 08.159, 22.22/ 08.159, 22.29/ 08.159, 26.40/ 08.159, 28.25/ 08.159, 28.29/ 08.159, 28.93/ 08.159, 32.91/ 08.159, 32.99/ 08.159,
17.21/ 08.162, 17.29/ 08.162, 20.16/ 08.162, 20.59/ 08.162, 22.22/ 08.162, 22.29/ 08.162, 26.40/ 08.162, 28.25/ 08.162, 28.29/ 08.162, 28.93/ 08.162, 32.91/ 08.162, 32.99/ 08.162   
	Капролактам
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
ГОСТ 30351-2001
ГОСТ 34169-2017






	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	102.17
*
	
	20.16/ 08.159, 20.59/ 08.159, 22.19/ 08.159, 22.22/ 08.159, 22.29/ 08.159, 26.40/ 08.159, 28.25/ 08.159, 28.29/ 08.159, 28.93/ 08.159,  32.91/ 08.159, 32.99/ 08.159,
20.16/ 08.161, 20.59/ 08.161, 22.19/ 08.161, 22.22/ 08.161, 22.29/ 08.161, 26.40/ 08.161, 28.25/ 08.161, 28.29/ 08.161, 28.93/ 08.161, 32.91/ 08.161, 32.99/ 08.161 

	Каптакс 
Тиурам 
	МУ 4077-86
Инструкция 
4.1.10-15-92-2005
МВИ.МН 5562-2016


	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	
102.18.
*
	Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами; средства по уходу за полостью рта (в том числе щетки зубные, массажеры для десен)
	16.29/ 08.158, 17.12/ 08.158, 17.21/ 08.158, 17.29/ 08.158, 20.12/ 08.158, 20.16/ 08.158,
20.30/ 08.158, 20.59/ 08.158, 22.19/ 08.158, 22.22/ 08.158, 22.29/ 08.158, 25.99/ 08.158, 26.40/ 08.158, 28.25/ 08.158, 28.29/ 08.158, 28.93/ 08.158, 32.91/ 08.158, 32.99/ 08.158, 16.29/ 08.162, 17.12/ 08.162, 17.21/ 08.162, 17.29/ 08.162, 20.12/ 08.162, 20.16/ 08.162, 
20.30/ 08.162,
20.59/ 08.162, 22.19/ 08.162, 22.22/ 08.162, 22.29/ 08.162, 25.99/ 08.162, 26.40/ 08.162, 28.25/ 08.162, 28.29/ 08.162, 28.93/ 08.162, 32.91/ 08.162, 32.99/ 08.162
	Метилметакрилат Метилакрилат
Бутилакрилат 
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
МУК 4.1.3171-14
ГОСТ 35303-2025
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	102.19
*
	
	
	Ацетальдегид

	ГОСТ 34174-2017 
ГОСТ 34173-2017
ГОСТ ISO 16000-6-2016
МУК 4.1.3170-14 
МУК 4.1.3166-14 

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	102.20
*
	
	
	Ацетон
	ГОСТ 34174-2017
ГОСТ 34173-2017
ГОСТ ISO 16000-6-2016
МУК 4.1.3166-14 
МУК 4.1.3170-14
ГОСТ 33448-2015 

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	102.21
*
	
	
	Бутилацетат
	ГОСТ 34174-2017
ГОСТ 34173-2017
ГОСТ ISO 16000-6-2016
МУК 4.1.3166-14 
МУК 4.1.3170-14
ГОСТ 33448-2015 

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	102.22
*
	
	
	Метилацетат
	ГОСТ 34174-2017
ГОСТ 34173-2017
ГОСТ ISO 16000-6-2016
МУК 4.1.3166-14 
МУК 4.1.3170-14

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	102.23
*
	
	
	Стирол
Альфа-метилстирол 
Толуол 
	МУК 4.1.3166-14
ГОСТ ISO 16000-6-2016
МУК 4.1.3167-14
ГОСТ 34174-2017
ГОСТ 34175-2017

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	102.24
*
	
	
	Спирт метиловый, Спирт бутиловый, 
Спирт изобутиловый
Спирт пропиловый,
Спирт изопропиловый

	МУК 4.1.3166-14
ГОСТ ISO 16000-6-2016
МУК 4.1.3170-14
ГОСТ 34174-2017
ГОСТ 34172-2017

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	102.25
*
	
	
	Фенол 
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
ГОСТ 34171-2017
МВИ.МН 1924-2003

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	102.26
*
	
	
	Этилацетат
	ГОСТ 34174-2017
ГОСТ 34173-2017
ГОСТ ISO 16000-6-2016
МУК 4.1.3166-14 
МУК 4.1.3170-14


	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	102.27
*
	Материалы и изделия, контактирую-щие с пищевыми продуктами, средства по уходу за полостью рта
(в том числе щетки зубные, массажеры для десен)

	16.29/ 08.156, 17.12/ 08.156, 17.21/ 08.156, 17.29/ 08.156, 20.12/ 08.156, 20.16/ 08.156,
20.30/ 08.156, 20.59/ 08.156, 22.19/ 08.156, 22.22/ 08.156, 22.29/ 08.156, 25.99/ 08.156, 26.40/ 08.156, 28.25/ 08.156, 28.29/ 08.156, 28.93/ 08.156, 32.91/ 08.156, 32.99/ 08.156, 16.29/ 08.162, 17.12/ 08.162, 17.21/ 08.162, 17.29/ 08.162, 20.12/ 08.162, 20.30/ 08.162,
20.16/ 08.162, 20.59/ 08.162, 22.19/ 08.162, 22.22/ 08.162, 22.29/ 08.162, 25.99/ 08.162, 26.40/ 08.162, 28.25/ 08.162, 28.29/ 08.162, 28.93/ 08.162, 32.91/ 08.162, 32.99/ 08.162
	Этиленгликоль
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
Инструкция 
2.3.3.10-15-64-2005

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	
102.28
*
	Материалы и изделия, контактирую-щие с пищевыми продуктами, средства по уходу за полостью рта
(в том числе щетки зубные, массажеры для десен)

	17.21/ 08.158, 17.29/ 08.158, 20.12/ 08.158, 20.16/ 08.158,
20.30/ 08.158, 20.59/ 08.158, 22.19/ 08.158, 22.22/ 08.158, 22.29/ 08.158, 25.99/ 08.158, 26.40/ 08.158, 28.25/ 08.158, 28.29/ 08.158, 28.93/ 08.158, 32.91/ 08.158, 32.99/ 08.158, 17.21/ 08.162, 17.29/ 08.162, 20.12/ 08.162, 20.16/ 08.162, 20.30/ 08.162,
20.59/ 08.162, 22.22/ 08.162, 22.29/ 08.162, 25.99/ 08.162, 26.40/ 08.162, 28.25/ 08.162, 28.29/ 08.162, 28.93/ 08.162, 32.91/ 08.162, 32.99/ 08.162 
	Эпихлоргидрин
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
ГОСТ 34171-2017
МВИ.МН 1924-2003
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	102.29
*
	Материалы и изделия, контактирую-щие с пищевыми продуктами, средства по уходу за полостью рта
(в том числе щетки зубные, массажеры для десен)
	16.29/ 08.158, 17.12/ 08.158, 17.21/ 08.158, 17.29/ 08.158, 20.12/ 08.158, 20.16/ 08.158, 20.30/ 08.158,
20.59/ 08.158, 22.19/ 08.158, 22.22/ 08.158, 22.29/ 08.158, 25.99/ 08.158, 26.40/ 08.158, 28.25/ 08.158, 28.29/ 08.158, 28.93/ 08.158, 32.91/ 08.158, 32.99/ 08.158, 16.29/ 08.162, 17.12/ 08.162, 17.21/ 08.162, 17.29/ 08.162, 20.12/ 08.162, 20.16/ 08.162, 20.30/ 08.162, 20.59/ 08.162, 22.19/ 08.162, 22.22/ 08.162, 22.29/ 08.162, 25.99/ 08.162, 26.40/ 08.162, 28.25/ 08.162, 28.29/ 08.162, 28.93/ 08.162, 32.91/ 08.162, 32.99/ 08.162
	Ксилолы 
Кумол (изопропилбензол) Бензол 
Этилбензол 
	МУК 4.1.3166-14
ГОСТ ISO 16000-6-2016
МУК 4.1.3167-14
ГОСТ 34174-2017
ГОСТ 34175-2017

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	
102.30
*
	Материалы и изделия, контактирую-щие с пищевыми продуктами, средства по уходу за полостью рта
(в том числе щетки зубные, массажеры для десен)

	16.24/ 08.158,
16.29/ 08.158, 17.12/ 08.158, 17.21/ 08.158, 17.29/ 08.158, 20.12/ 08.158, 20.16/ 08.158, 20.30/ 08.158,
20.59/ 08.158, 22.19/ 08.158, 22.22/ 08.158, 22.29/ 08.158, 25.99/ 08.158, 26.40/ 08.158, 28.25/ 08.158, 28.29/ 08.158, 28.93/ 08.158, 32.91/ 08.158, 32.99/ 08.158, 16.24/ 08.156,
16.29/ 08.156, 17.12/ 08.156, 17.21/ 08.156, 17.29/ 08.156, 20.12/ 08.156, 20.16/ 08.156,
20.30/ 08.156,
20.59/ 08.156, 22.19/ 08.156, 22.22/ 08.156, 22.29/ 08.156, 25.99/ 08.156, 26.40/ 08.156, 28.25/ 08.156, 28.29/ 08.156, 28.93/ 08.156, 32.91/ 08.156, 32.99/ 08.156
	Формальдегид 
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 прил.28
МУ № 75-92
ГОСТ 22648-77
ГОСТ 33446-2015
ГОСТ 33447-2015
МУ № 266-92

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	103.1
*
	Парфюмерно-косметическая продукция, средства гигиены полости рта
	20.41/ 42.000, 20.42/ 42.000, 20.53/ 42.000, 20.59/ 42.000
	Отбор проб (образцов), оценка упаковки и маркировки

	ГОСТ 29188.0-2014
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	103.2
*
	
	20.41/ 06.036, 20.42/ 06.036, 20.53/ 06.036, 20.59/ 06.036, 20.41/ 11.116, 20.42/ 11.116, 20.53/ 11.116, 20.59/ 11.116
	Кожно-раздражаю-щее действие

	ГОСТ 33506-2015 

	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	103.3
*
	
	
	Действие на слизистые

	
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	103.4
*
	
	
	Острая токсичность при внутрижелудоч-ном поступлении
	Инструкция 
1.1.11-12-35-2004, 
Инструкция по применению № 020-1118, утв. МЗ РБ 23.04.2019
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

		103.5
*
	
	
	Раздражающее действие

	ГОСТ 33483-2015
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	103.6
*
	
	
	Сенсибилизирующее действие

	
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	103.7
*
	Парфюмерно-косметическая продукция, средства гигиены полости рта
	20.41/ 08.169, 20.42/ 08.169, 20.53/ 08.169, 20.59/ 08.169
	Водородный показатель

	ГОСТ 29188.2-2014
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск , ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	
	Парфюмерно-косметическая продукция, средства гигиены полости рта
	
	Содержание токсич-ных элементов:
	
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	103.8*
	
	20.42/ 08.032

	мышьяк
	ГОСТ 31266-2004
ГОСТ 33021-2014 
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	103.9*
	
	
	ртуть
	ГОСТ 33022-2014 
ГОСТ 34427-2018
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	103.10*
	
	
	свинец
	ГОСТ 33023-2014 
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	103.11*
	
	20.42/ 08.169
	Массовая доля фто-ридов для средств гигиены полости рта

	ГОСТ 34435-2018 п.8.8
ГОСТ 7983-2016 п.6.8 
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	103.12*
	
	 20.42/ 08.158
	Содержание этилового спирта

	ГОСТ 34435-2018 п.8.12
ГОСТ 31679-2012 п.6.4 
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	104.1
*
	Средства гигиены полости рта (в том числе щетки зубные, массажеры для десен)
	17.22/ 42.000, 20.59/ 42.000, 22.29/ 42.000, 32.50/ 42.000, 32.91/ 42.000, 32.99/ 42.000
	Отбор проб (образцов), оценка упаковки и маркировки

	ГОСТ 29188.0-2014 
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	104.2
*
	
	17.22/ 11.116, 20.59/ 11.116, 22.29/ 11.116, 32.50/ 11.116, 32.91/ 11.116, 32.99/ 11.116
	Внешний вид поверхности изделий (отсутствие сколов и трещин)

	ГОСТ 28637-90 п.4.1
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	104.3
*
	
	
	Внешний вид 
синтетического волокна в кустах щетки (отсутствие 
заусенцев и наличие  закругленных концов) 


	ГОСТ 28637-90 п.4.3
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	104.6
*
	
	17.22/ 06.036, 20.59/ 06.036, 22.29/ 06.036, 32.50/ 06.036, 32.91/ 06.036, 32.99/ 06.036

	Кожно-раздражающее действие

	ГОСТ 33506-2015 

	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	104.7
*
	
	
	Действие на слизистые


	ГОСТ 33506-2015 

	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	104.8
*
	
	
	Острая токсичность при внутрижелу-дочном поступлении


	Инструкция 
1.1.11-12-35-2004
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	104.9
*
	
	
	Клинико-лабораторные показатели:


	ГОСТ 33483-2015
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	104.10
*
	
	
	Раздражающее действие


	ГОСТ 33483-2015
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	104.11
*
	
	
	Сенсибилизирующее действие

	ГОСТ 33483-2015
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	
105.1
***
	Средства личной гигиены
	13.92/ 42.000, 13.95/ 42.000, 17.22/ 42.000, 17.29/ 42.000
	Отбор проб (образцов)
	ГОСТ 18321-73
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	105.2
*
	
	13.92/ 08.052, 13.95/ 08.052, 17.22/ 08.052, 17.29/ 08.052
	Приготовление вытяжки
	ЕСТ, утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. Глава II, Раздел 12
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	105.3
*
	
	13.92/ 11.116, 13.95/ 11.116, 17.22/ 11.116, 17.29/ 11.116
	Органолептические показатели (внешний вид, запах)
	МУ № 11-10-12-97 «Методические указания по гигиенической оценке искусственных и синтетических волокон», утв. МЗ РБ 13.08.97
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	105.4
*
	
	13.92/ 06.036, 13.95/ 06.036, 17.22/ 06.036, 17.29/ 06.036
	Индекс местного раздражающего действия на кожные покровы
	Инструкция по применению Рег. № 004-0612 от 18.07.2012
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	105.5
*
	
	
	Индекс ирритативного действия на слизистые глаз
	Инструкция по применению
Рег. № 004-0612 от 18.07.2012
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	105.6
*
	
	
	Индекс сенсибилизирующей способности
	Инструкция по применению 
Рег. № 004-0612 от 18.07.2012
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	105.7
*
	Средства личной гигиены
	13.92/ 08.169, 13.95/ 08.169, 17.22/ 08.169, 17.29/ 08.169
	Водородный показа-тель (рН), изменение рН водной вытяжки

	ГОСТ 12523-77
СТБ ISO 10523-2009
МУ по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек от 19.10.90 п.5.1.2
ГОСТ Р 52557-2020, п.6.5
ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
ГОСТ 31209-2003 п. 5.3.2 
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск, ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	105.8
*
	Средства личной гигиены
	13.92/ 08.149, 13.95/ 08.149, 17.22/ 08.149, 17.29/ 08.149, 22.19/ 08.149, 32.99/ 08.149
	Окисляемость вытяжки

	Инструкция 
2.3.3.10-15-64-2005, Прил. 5
Инструкция № 880-71 
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	105.9
*
	
	
	Восстановительные примеси (вещества)
	ГОСТ 31209-2003 п.5.3.1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	105.10
*
	Средства личной гигиены
	13.92/ 08.156, 
13.92/ 08.158, 13.95/ 08.156, 13.95/ 08.158, 17.22/ 08.156,  17.22/ 08.158, 17.29/ 08.156, 17.29/ 08.158, 22.19/ 08.156, 22.19/ 08.158, 32.99/ 08.156, 32.99/ 08.158
	Формальдегид
	ГОСТ ISO 14184-1-2014
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Прил.28
МУ № 75-92
ГОСТ 22648-77
ГОСТ 33446-2015 
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	105.11
*
	
	13.92/ 08.158, 13.95/ 08.158, 17.22/ 08.158, 17.29/ 08.158,
22.19/ 08.158, 32.99/ 08.158
	Стирол
	ГОСТ 34174-2017
МУК 4.1.3166-14 
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	105.12
*
	
	13.95/ 08.158, 22.19/ 08.158,
22.29/ 08.158
	Спирт метиловый
	ГОСТ 34174-2017 
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	105.13
*
	
	13.95/ 08.159, 13.95/ 08.161, 22.19/ 08.159,
22.19/ 08.161, 22.29/ 08.159, 22.29/ 08.161
	Тиурам
	Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.1, 5.1.3
МВИ. МН 5562-2016
МУ 4077-86 п.5.2.1, 5.2.3
МУ от 19.12.86 п.7.3.2, 7.3.3 
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	105.14
*
	
	
	Цимат
	Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.1, 5.1.3, 5.1.5
МВИ.МН 5562-2016
МУ 4077-86 п.5.2.1
МУ от 19.12.86 п.7.3.2, 7.3.3, 7.3.5 
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	105.15
*
	
	
	Этилцимат
	
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	105.16
*
	
	
	Дифенилгуанидин
	
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	105.17
*
	
	
	Каптакс
	Инструкция 
4.1.10-15-92-2005 п.5.1.1, 5.1.3
МВИ. МН 5562-2016
МУ 4077-86 п.5.2.1, 5.2.3
МУ от 19.12.86 п.7.3.2, 7.3.3 
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	105.18
*
	
	
	Альтакс
	МУ от 19.10.90 п.6.1 
Инструкция 
4.1.10-15-92-2005 п.5.1.3
МВИ. МН 5562-2016 
МУ 4077-86, п.7.3.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	105.19
*
	
	13.95/ 08.158, 22.19/ 08.158,
22.29/ 08.158
	Дибутилфталат
	МУК 4.1.3169-14
ГОСТ 35291-2025
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	105.20
*
	
	
	Альфа-метилстирол
	МУК 4.1.3166-14 
ГОСТ 34174-2017 

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	105.21
*
	Средства личной гигиены
	13.92/ 08.032, 13.92/ 08.035, 13.95/ 08.032, 13.95/ 08.035, 17.22/ 08.032, 17.22/ 08.035, 17.29/ 08.032,
17.29/ 08.035, 22.19/ 08.032, 22.19/ 08.035, 32.99/ 08.032, 32.99/ 08.035
	Свинец
Цинк (ионы цинка)
Хром (суммарно)
Кобальт
Кадмий
Медь
Марганец
Железо
	ГОСТ 31870-2012 п.4, п.5
СТБ ISO 15586-2011
МВИ.МН 1792-2002

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	105.22
*
	
	13.92/ 35.069, 13.95/ 35.069, 17.22/ 35.069, 17.29/ 35.069, 22.19/ 35.069, 32.99/ 35.069
	Напряженность электростатического поля
	СанПиН № 9-29.7-95
ГОСТ 32995-2014 р. 4-6
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	105.23
*
	
	13.92/ 06.036, 13.95/ 06.036, 17.22/ 06.036, 17.29/ 06.036, 22.19/ 06.036, 32.99/ 06.036
	Индекс токсичности
	ГОСТ 32075-2013
МУ 1.1.037-95
МР № 29 ФЦ/2688-03

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	
106.1
*
	Синтетические моющие средства, товары быто-вой химии,
продукция косметическая
гигиеническая моющая, парфюмерная
	20.41/ 11.116, 20.42/ 11.116, 20.59/ 11.116, 20.53/ 11.116
	Внешний вид
	ГОСТ 25644-96
п. 3.3 табл.1, п.1
ГОСТ 29188.0-2014 п. 3.1

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	106.2
*
	
	20.41/ 11.116, 20.41/ 08.156
	Цвет, белизна
(для неокрашенных порошков) 
	ГОСТ 22567.13-82
ГОСТ 29188.0-2014 п. 3.1

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	106.3
*
	
	20.41/ 11.116, 20.42/ 11.116, 20.59/ 11.116, 20.53/ 11.116
	Запах
	ГОСТ 29188.0-2014 п. 3.2

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	106.4
*
	
	20.41/ 08.169, 20.42/ 08.169, 20.59/ 08.169, 20.53/ 08.169
	Показатель активности водородных ионов, водородный показатель (рН)
	ГОСТ 22567.5-93
ГОСТ 32385-2013
ГОСТ 29188.2-2014

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	106.5
*
	
	20.41/ 08.149, 20.59/ 08.149
	Массовая доля или массовая концентрация щелочных компонентов для средств, содержащих щелочь
	ГОСТ 32439-2013
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	106.6
*
	
	20.41/ 08.149, 20.59/ 08.149
	Массовая доля активного кислорода в средствах, содержащих перекисные соединения
	ГОСТ 22567.10-93
ГОСТ 32387-2013
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	06.7
*
	Синтетические моющие средства, товары быто-вой химии,
продукция косметическая
гигиеническая моющая, парфюмерная
	20.41/ 08.149, 20.59/ 08.149
	Массовая доля или массовая концент-рация активного хлора в средствах, содержащих хлор-активные соединения
	ГОСТ 32386-2013

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	106.8
*
	
	20.41/ 08.149, 20.59/ 08.149
	Массовая доля хлоридов
	ГОСТ 26878-86

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	106.9
*
	
	20.41/ 08.149, 20.59/ 08.149
	Смываемость с посуды средств для мытья посуды
	ГОСТ 32443-2013
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	106.10
*
	
	20.41/ 29.061, 20.42/ 29.061, 20.59/ 29.061
	Пенообразующая способность для средств с нормируемым пенообразованием
- высота пены
- устойчивость пены
	ГОСТ 22567.1-77 

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	106.11
*
	
	20.41/ 08.156, 20.59/ 08.156
	Моющая способность СМС для стирки
	ГОСТ 22567.15-95 
ГОСТ 33778-2016 п.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	
106.12
*
	
	20.41/ 11.116, 20.59/ 11.116, 20.41/ 08.156, 20.59/ 08.156
	Отбеливающая способность
	ГОСТ 22567.11-82
ГОСТ 33097-2014
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	106.13
*
	
	20.41/ 35.062, 20.42/ 35.062, 20.59/ 35.062
	Избыточное давление в аэрозольной упаковке при 20 °С 
	ГОСТ 32481-2013 п. 8.5
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	106.14
*
	
	20.41/ 08.156, 20.59/ 08.156
	Массовая доля фосфорнокислых солей, в пересчете на Р2О5
	ГОСТ 22567.7-87
ГОСТ 32444-2013 п. 4.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	106.15
*
	
	20.41/ 08.052, 20.59/ 08.052
	Массовая доля влаги (воды)
	ГОСТ 22567.14-93
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	106.16
*
	
	20.41/ 29.040, 20.59/ 29.040
	Количество товара в упаковке: масса или объем
	ГОСТ 22567.4-77

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	106.17
*
	
	20.41/ 29.040, 20.59/ 29.040
	Массовая доля пыли 
	ГОСТ 25644-96
Приложение Б1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	106.18
*
	
	20.41/ 08.149, 20.59/ 08.149
	Массовая доля анионных поверхностно-активных веществ
	ГОСТ 32442-2013
п. 4.2, 4.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	106.19
*
	
	20.41/ 08.169, 20.59/ 08.169
	Массовая доля неиногенных поверхностно-активных веществ
	ГОСТ 32466-2013

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	106.20
*
	
	20.41/ 08.149, 20.59/ 08.149, 20.41/ 08.052, 20.59/ 08.052
	Массовая доля поверхностно-активных веществ
	ГОСТ 22567.6-87
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	106.21
*
	Синтетические моющие средства, товары быто-вой химии,
продукция косметическая
гигиеническая моющая, парфюмерная
	20.41/ 08.052, 20.59/ 08.052
	Содержание силиката натрия
	ГОСТ 22567.8-87
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	

	
	
	Содержание токсич-ных элементов:
	
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	106.22
*
	
	20.41/ 08.032, 20.42/ 08.032, 20.59/ 08.032, 20.53/ 08.032
	свинец
	ГОСТ 33023-2014
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	106.23
*
	
	
	мышьяк
	ГОСТ 33021-2014
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	106.24
*
	
	
	ртуть
	ГОСТ 33022-2014
ГОСТ 34427-2018
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	106.25
*
	
	20.41/ 08.031, 20.42/ 08.031, 20.59/ 08.031, 20.53/ 08.031
	Плотность
	ГОСТ 18995.1-73 п. 1
ГОСТ 14618.10-78 п.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	106.26
*
	
	20.41/ 08.052, 20.42/ 08.052, 20.59/ 08.052, 20.53/ 08.052
	Массовая доля сухого остатка
	ГОСТ 29188.4-91
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	
107.1
***
	Средства бытовой химии
	20.41/ 42.000

	Отбор проб (образцов)
	ГОСТ 18321-73
СТБ 1044-2012
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	107.2
*
	
	20.41/ 06.036
	Раздражающее действие в рекомендуемом режиме применения при однократном воздействии:
- на кожные покровы
- конъюнктиву глаз
	Инструкция
1.1.11-12-35-2004
Инструкция по применению
Рег. № 004-0612 
от 18.07.2012
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	107.3
*
	
	20.41/ 06.036
	Сенсибилизирующее действие
	Инструкция по применению
Рег. № 004-0612 от 18.07.2012
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	107.4
*
	
	20.41/ 06.036
	Ингаляционная опасность по степени летучести (насыщаю-щие концентрации). Ингаляционная опасность при воздействии аэрозолей и порошкообразных средств (статическая ингаляционная затравка)
	Инструкция
1.1.11-12-35-2004
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	107.5
*
	
	20.41/ 06.036
	Острая токсичность при введении в желудок и на кожу
	Инструкция
1.1.11-12-35-2004
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	107.6
*
	
	20.41/ 06.036
	Кумулятивное действие
	Инструкция 
1.1.11-12-35-2004 
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	107.7
*
	
	20.41/ 06.036
	Кожно-резорбтивное действие
	Инструкция
1.1.11-12-35-2004
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	108.1
***
	Полимерные и полимерсодер-жащие строительные материалы, лакокрасочная продукция
	16.21/ 42.000, 16.22/ 42.000, 16.23/ 42.000, 17.24/ 42.000, 20.12/ 42.000, 20.30/ 42.000, 20.52/ 42.000, 20.59/ 42.000, 22.19/ 42.000, 22.21/ 42.000, 22.23/ 42.000, 22.29/ 42.000, 23.14/ 42.000, 23.31/ 42.000, 23.51/ 42.000, 23.61/ 42.000, 23.62/ 42.000, 23.64/ 42.000, 23.70/ 42.000, 23.99/ 42.000, 31.00/ 42.000, 31.01/ 42.000, 31.02/ 42.000, 31.09/ 42.000

	Отбор проб
	ГОСТ 18321-73
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	108.2
*
	
	16.21/ 11.116, 16.22/ 11.116, 16.23/ 11.116, 17.24/ 11.116, 20.12/ 11.116, 20.30/ 11.116, 20.52/ 11.116, 20.59/ 11.116, 22.19/ 11.116, 22.21/ 11.116, 22.23/ 11.116, 22.29/ 11.116, 23.14/ 11.116, 23.31/ 11.116, 23.51/ 11.116, 23.61/ 11.116, 23.62/ 11.116, 23.64/ 11.116, 23.70/ 11.116, 23.99/ 11.116, 31.00/ 11.116, 31.01/ 11.116, 31.02/ 11.116, 31.09/ 11.116

	Моделирование условий, органо-лептические и одориметрические испытания
	Инструкция
2.1.2.10-12-38-2006
Инструкция по применению
№ 056-2009 
Инструкция 
2.3.3.10-15-64-2005 

	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	108.3
*
	Полимерные и полимерсодер-жащие строительные материалы, лакокрасочная продукция
	16.21/ 06.036, 16.22/ 06.036, 16.23/ 06.036, 17.24/ 06.036, 20.12/ 06.036, 20.30/ 06.036, 20.52/ 06.036, 20.59/ 06.036, 22.19/ 06.036, 22.21/ 06.036, 22.23/ 06.036, 22.29/ 06.036, 23.14/ 06.036, 23.31/ 06.036, 23.51/ 06.036, 23.61/ 06.036, 23.62/ 06.036, 23.64/ 06.036, 23.70/ 06.036, 23.99/ 06.036, 31.00/ 06.036, 31.01/ 06.036, 31.02/ 06.036, 31.09/ 06.036
	Местно-раздражающее действие вытяжек на слизистые глаз и кожные покровы
	Инструкция 
1.1.11-12-35-2004
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	108.4
*
	
	
	Раздражающее и кожно-резорбтивное действие

	Инструкция 
1.1.11-12-35-2004
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	108.5
*
	
	
	Сенсибилизирующее действие
	Инструкция 
1.1.11-12-35-2004 
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	108.6
*
	
	
	Общетоксическое действие в условиях статической ингаляционной затравки
	Инструкция 
1.1.11-12-35-2004 
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	108.7
*
	
	
	Острая токсичность вытяжек при введении в желудок
	Инструкция 
1.1.11-12-35-2004 
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	108.8
*
	
	16.21/ 01.086, 16.22/ 01.086, 16.23/ 01.086, 17.24/ 01.086, 20.12/ 01.086, 20.30/ 01.086, 20.52/ 01.086, 20.59/ 01.086, 22.19/ 01.086, 22.21/ 01.086, 22.23/ 01.086, 22.29/ 01.086, 23.14/ 01.086, 23.31/ 01.086, 23.51/ 01.086, 23.61/ 01.086, 23.62/ 01.086, 23.64/ 01.086, 23.70/ 01.086, 23.99/ 01.086, 31.00/ 01.086, 31.01/ 01.086, 31.02/ 01.086, 31.09/ 01.086

	Отсутствие роста  
и развития микрофлоры, в том числе патогенной

	Инструкция, утв. МЗ РБ  2.1.2.10-12-38-2006
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	108.9
*
	Полимерные и полимерсодер-жащие и другие строительные материалы
Товары бытовой химии и лакокрасоч-ные материалы

	20.12/ 08.162, 
20.30/ 08.162, 
20.52/ 08.162, 
22.19/ 08.162, 
22.21/ 08.162, 
22.23/ 08.162, 
22.29/ 08.162
	Акрилонитрил
Винилацетат
Капролактам
Метилметакрилат
Этиленгликоль
Уксусная кислота 

	ГОСТ ISO 16000-6-2016
ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	
	
	20.12/ 08.162, 20.12/ 08.158, 20.30/ 08.162, 20.30/ 08.158, 20.52/ 08.162, 20.52/ 08.158, 22.19/ 08.162, 22.19/ 08.158, 22.21/ 08.162, 22.21/ 08.158, 22.23/ 08.162, 22.23/ 08.158, 22.29/ 08.162, 22.29/ 08.158 
	Ацетальдегид
Бутилацетат
Этилацетат


	ГОСТ ISO 16000-6-2016
МУК 4.1.3170-14
ГОСТ 34173-2017
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	
	
	
	Дибутилфталат 
Диоктилфталат
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007
МУК 4.1.3168-14
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	
	
	
	Ксилол 
Стирол
Толуол
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
МУК 4.1.3167-14
ГОСТ 34175-2017
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	
	
	
	Спирт метиловый 
Спирт бутиловый
Спирт изопропиловый
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
МУК 4.1.3170-14
ГОСТ 34172-2017
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	108.10
*
	
	20.12/ 08.162, 20.12/ 08.156, 20.30/ 08.162, 20.30/ 08.156, 20.52/ 08.162, 20.52/ 08.156, 22.19/ 08.162, 22.19/ 08.156, 22.21/ 08.162, 22.21/ 08.156, 22.23/ 08.162, 22.23/ 08.156, 22.29/ 08.162, 22.29/ 08.156
	Фенол
	ГОСТ 30255-2014
ГОСТ ISO 16000-6-2016
ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	108.11
*
	
	20.12/ 08.158, 20.12/ 08.156, 20.30/ 08.158, 20.30/ 08.156, 20.52/ 08.158, 20.52/ 08.156, 22.19/ 08.158, 22.19/ 08.156, 22.21/ 08.158, 22.21/ 08.156, 22.23/ 08.158, 22.23/ 08.156, 22.29/ 08.158, 22.29/ 08.156

	Формальдегид
	ГОСТ 30255-2014
ГОСТ 33447-2015
МУ № 266-92

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	108.12
*
	Полимерные и полимерсодер-жащие и другие строительные материалы
Товары бытовой химии и лакокрасочные материалы

	20.12/ 08.156, 20.30/ 08.156, 22.19/ 08.156,  22.21/ 08.156, 22.23/ 08.156, 22.29/ 08.156
  
	Аммиак 

	ГОСТ 30255-2014

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	108.13
*
	
	20.12/ 08.156, 20.30/ 08.156, 20.41/ 08.156, 20.42/ 08.156, 20.52/ 08.156,  22.19/ 08.156,  22.21/ 08.156, 22.23/ 08.156, 22.29/ 08.156, 23.14/ 08.156, 23.31/ 08.156,  23.49/ 08.156
 
	Ангидрид фосфорный 






	ГОСТ 34039-2016
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	108.14
*
	
	
	Водород цианистый
	ГОСТ 34040-2016
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	108.15
*
	
	20.30/ 08.156,  20.52/ 08.156, 22.19/ 08.156,  22.21/ 08.156, 22.23/ 08.156, 22.29/ 08.156

	Диоксид серы 


	ГОСТ 34042-2016
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	108.16
*
	
	
	Хлористый водород
	ГОСТ 34041-2016
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	108.17
*
	
	20.30/ 08.162, 20.52/ 08.162, 22.19/ 08.162, 22.21/ 08.162, 22.23/ 08.162, 22.29/ 08.162
 
	Эпихлоргидрин 
	ГОСТ ISO 16000-6-2016

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	108.18
*
	
	20.30/ 08.162, 20.30/ 08.156, 20.52/ 08.162, 20.52/ 08.156, 22.19/ 08.162, 22.19/ 08.156, 22.21/ 08.162, 22.21/ 08.156, 22.23/ 08.162, 22.23/ 08.156, 22.29/ 08.162, 22.29/ 08.156

	Фталевый ангидрид 
	ГОСТ 32457-2013
ГОСТ ISO 16000-6-2016

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	108.19
*
	
	20.12/ 08.162, 
20.30/ 08.162, 
20.52/ 08.162

	Бензол
	ГОСТ ISO 16000-6-2016

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	108.20
*
	
	20.12/ 08.158, 
20.30/ 08.158, 
20.41/ 08.158, 
20.42/ 08.158, 
20.52/ 08.158
	Объемная доля метилового спирта

	СТБ ГОСТ Р 51698-2001

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	108.21
*
	Полимерные и полимерсодер-жащие и другие строительные материалы
Товары бытовой химии и лакокрасочные материалы
	20.30/ 11.116, 
20.52/ 11.116,
22.19/ 11.116, 
22.21/ 11.116, 
22.23/ 11.116, 
22.29/ 11.116, 
23.14/ 11.116,
23.31/ 11.116, 
23.49 / 11.116
	Наличие специфического запаха
	МУ 2.1.2.1829-04
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	108.22
*
	
	20.30/ 35.069, 
20.52/ 35.069,
22.19/ 35.069, 
22.21/ 35.069, 
22.23/ 35.069, 
22.29/ 35.069, 
23.14/ 35.069, 
23.31/ 35.069, 
23.49/ 35.069

	Уровень напряженности электростатического поля
	СанПиН № 9-29.7-95
ГОСТ 32995-2014 р. 4-6
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	109.1
***
	Химическая и нефтехимичес-кая продукция производственного назначения, биологические вещества
	20.13/ 42.000, 20.14/ 42.000, 20.15/ 42.000, 20.30/ 42.000, 20.59/ 42.000
	Отбор проб 
(образцов)

	ГОСТ 18321-73

	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	109.2
*
	
	20.13/ 11.116, 20.14/ 11.116, 20.15/ 11.116, 20.30/ 11.116, 20.59/ 11.116
	Органолептические исследования
	Инструкция по применению № 004-0612 
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	109.3
*
	
	20.13/ 06.036, 20.14/ 06.036, 20.15/ 06.036, 20.30/ 06.036, 20.59/ 06.036
	Местно-раздражаю-щие и кожно-резорб-тивные свойства
	Инструкция
1.1.11-12-35-2004
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	109.4
*
	
	
	Местно-раздражающие свойства на слизистые глаз
	Инструкция 
1.1.11-12-35-2004 
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	109.5
*
	
	
	Острая ингаляционная токсичность (статическая затравка)
	Инструкция 
1.1.11-12-35-2004 
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	109.6
*
	
	
	Острая внутрижелудочная токсичность
	Инструкция 
1.1.11-12-35-2004 
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	109.7
*
	
	
	Сенсибилизирующее действие
	Инструкция 
1.1.11-12-35-2004 
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	109.8
*
	
	
	Кумулятивное действие
	Инструкция 
1.1.11-12-35-2004 
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	110.1
***
	Дезинфицирующие, стерили-зующие, дезинсекционные средства
	20.13/ 42.000, 20.14/ 42.000, 20.41/ 42.000, 20.59/ 42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 18321-73
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	110.2
*
	
	20.13/ 06.036, 20.14/ 06.036, 20.41/ 06.036, 20.59/ 06.036
	Острая токсичность при введении в желудок
	Инструкция 
1.1.11-12-35-2004 
Руководство Р 4.2.2643-10
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	110.3
*
	
	
	Острая внутрибрюшинная токсичность. 

	Инструкция 
1.1.10-12-41-2006
Инструкция по применению № 020-1118, утв. МЗ РБ 23.04.2019
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	110.4
*
	
	
	Острая токсичность при ингаляционном воздействии в насыщающих концентрациях паров
	Руководство 
Р 4.2.2643-10 
Инструкция 
1.1.11-12-35-2004 
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	110.5
*
	
	
	Раздражающее действие на слизистые оболочки глаз
	Инструкция 
1.1.11-12-35-2004 
Руководство 
Р 4.2.2643-10
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	110.6
*
	
	20.13/ 06.036, 20.14/ 06.036, 20.41/ 06.036, 20.59/ 06.036
	Местно-раздражаю-щее действие на кожу, кожно-резорбтивные свойства
	Инструкция 
1.1.11-12-35-2004
Руководство 
Р 4.2.2643-10
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	110.7
*
	
	
	Подострая токсичность (кумулятивные свойства)
	Инструкция 
1.1.11-12-35-2004
Руководство
Р 4.2.2643-10
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	110.8
*
	
	
	Сенсибилизирую-щее действие
	МУ №1.1.11-12-5-2003
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	110.9
*
	
	
	Гемолитическая активность смывов
	Инструкция 
1.1.10-12-41-2006
Инструкция по применению 
№ 020-1118, утв.
МЗ РБ 23.04.2019
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	111.1
***
	Изделия медицинского назначения, медицинская техника и материалы, применяемые для их изготовления.

	32.50/ 42.000, 16.29/ 42.000, 17.12/ 42.000, 17.21/ 42.000, 23.13/ 42.000, 23.49/ 42.000, 24.33/ 42.000, 24.45/ 42.000, 25.71/ 42.000, 25.73/ 42.000, 25.99/ 42.000
	Отбор проб

	ГОСТ 18321-73
Инструкция 
1.1.10-22-58-2005 гл.2
Инструкция 
1.1.10-12-41-2006 
Приложение 2, 3
Инструкция по применению № 020-1118, 
утв. МЗ РБ 23.04.2019
ГОСТ ISO 10993-12-2015
ГОСТ 31214-2016

	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	111.2
*
	
	32.50/ 11.116, 32.50/ 29.040, 16.29/ 11.116, 16.29/ 29.040, 17.12/ 11.116, 17.12/ 29.040, 17.21/ 11.116, 17.21/ 29.040, 23.13/ 11.116, 23.13/ 29.040, 23.49/ 11.116, 23.49/ 29.040, 24.33/ 11.116, 24.33/ 29.040, 24.45/ 11.116, 24.45/ 29.040, 25.71/ 11.116, 25.71/ 29.040, 25.73/ 11.116, 25.73/ 29.040, 25.99/ 11.116, 25.99/ 29.040
	Приготовление вытяжек
	Инструкция 
2.3.3.10-15-64-2005
Инструкция 
1.1.10-22-58-2005 гл. 2;
Инструкция 
1.1.10-12-41-2006 Гл.3, Приложение 1;
Инструкция по применению 
№ 020-1118, утв. 
МЗ РБ 23.04.2019
МР № 117-9711 гл.5 п. 5.1;
ГОСТ 31576-2012
ГОСТ ISO 10993-13-2016
ГОСТ ISO 10993-12-2015
ГОСТ ISO 8537-2011
 
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	111.3
*
	
	32.50/ 11.116,
16.29/ 11.116, 17.12/ 11.116, 17.21/ 11.116, 23.13/ 11.116, 23.49/ 11.116, 24.33/ 11.116, 24.45/ 11.116, 25.71/ 11.116, 25.73/ 11.116, 25.99/ 11.116 
	Одориметрические испытания:
- интенсивность запаха (воздушная среда)
Органолептические испытания (вытяжка):
- интенсивность запаха, цветности, мутности)
	Инструкция 
2.3.3.10-15-64-2005
Инструкция 
1.1.10-12-41-2006  гл.5, Приложение 11, 12
Инструкция по применению 
№ 020-1118, 
утв. МЗ РБ 23.04.2019
МР № 117-9711 гл.5 п. 5.2
ГОСТ 31576-2012
ГОСТ ISO 10993-12-2015
ГОСТ ISO 8537-2011
ГОСТ Р 52770-2016
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	111.4
*
	Изделия медицинского назначения, медицинская техника и материалы, применяемые для их изготовления
	32.50/ 06.036, 16.29/ 06.036, 17.12/ 06.036, 17.21/ 06.036, 23.13/ 06.036, 23.49/ 06.036, 24.33/ 06.036, 24.45/ 06.036, 25.71/ 06.036, 25.73/ 06.036, 25.99/ 06.036
	Острая токсичность при введении в брюшную полость и/или желудок
	Инструкция 1.1.10-12-41-2006 гл.9, Приложение 18;
Инструкция по применению № 020-1118, утв. МЗ РБ 23.04.2019
Инструкция 
1.1.10-22-58-2005 гл.4, п. 24;
МР № 117-9711 гл.6 п. 6.3;
Инструкция 
2.3.3.10-15-64-2005
Инструкция 
1.1.11-12-35-2004
ГОСТ ISO 10993-11-2011
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	111.5
*
	
	
	Гемолитическое действие
	Инструкция 
1.1.10-12-41-2006 гл.9, п.69, 
Приложение10
Инструкция по применению № 020-1118, утв. МЗ РБ 23.04.2019
Инструкция 
1.1.10-22-58-2005 гл.4 п.20
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	111.6
*
	
	
	Пирогенность
	Инструкция 
1.1.10-12-41-2006 гл.9, 
Приложение14;
Инструкция по применению № 020-1118, утв. МЗ РБ 23.04.2019
Инструкция 
1.1.10-22-58-2005 гл.4 п. 25
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	111.7
*
	
	
	Местно-раздражающие свойства на кожу и слизистые глаз
	Инструкция 
1.1.10-12-41-2006 гл.9, 
пп. 53-56 
Приложение 16,17;
МР № 117-9711  гл.6 п. 6.4;
ГОСТ ISO 10993-10-2011
ГОСТ ISO 10993-12-2015
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	111.8
*
	
	
	Сенсибилизирующее действие
	Инструкция 
1.1.11-12-35-2004 
МР № 117-9711 
гл. 7, пп. 7.1- 7.2;
ГОСТ ISO 10993-10-2011
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	111.9
*
	
	
	Кожно-резорбтивное действие
	Инструкция 1.1.10-12-41-2006 гл.9, пп. 53-60, 66 
Приложение16;
Инструкция по применению 
№ 020-1118, утв.
МЗ РБ 23.04.2019
МР № 117-9711 гл. 6 п.6.4;
ГОСТ ISO 10993-10-2011
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	111.10
*
	Изделия медицинского назначения, медицинская техника и материалы, применяемые для их изготовления


	32.50/ 26.080
	Коррозионная стойкость


	Инструкция 
1.1.10-12-41-2006
Инструкция по применению № 020-1118, утв. МЗ РБ 23.04.2019
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	
111.11
*
	
	32.50/ 08.032, 17.12/ 08.032, 23.49/ 08.032, 24.33/ 08.032, 24.45/ 08.032, 25.29/ 08.032, 25.71/ 08.032, 25.92/ 08.032, 25.99/ 08.032, 32.50/ 08.035, 17.12/ 08.035, 23.49/ 08.035, 24.33/ 08.035, 24.45/ 08.035, 25.29/ 08.035, 25.71/ 08.035, 25.92/ 08.035, 25.99/ 08.035, 32.50/ 08.156, 17.12/ 08.156, 23.49/ 08.156, 24.33/ 08.156, 24.45/ 08.156, 25.29/ 08.156, 25.71/ 08.156, 25.92/ 08.156, 25.99/ 08.156

	Миграция химических веществ в модельные среды:
Алюминий 
Бор 
Железо 
Кадмий 
Марганец 
Медь 
Мышьяк 
Никель
Кобальт
Свинец 
Титан 
Хром
Цинк
	ГОСТ 31870-2012,п.4, п.5
СТБ ISO 15586-2011 
ГОСТ 24295-80 п.2.1

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	111.12
*
	
	32.50/ 08.158, 17.12/ 08.158,
22.19/ 08.158,
22.29/ 08.158, 32.50/ 08.162, 17.12/ 08.162, 22.19/ 08.162,
22.29/ 08.162 
	Акрилонитрил 
	МУК 4.1.3166-14
ГОСТ ISO 16000-6-2016
ГОСТ 34174-2017 
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	111.13
*
	
	
	Ацетальдегид
	МУК 4.1.3166-14 
МУК 4.1.3170-14
ГОСТ 34174-2017 
ГОСТ 34173-2017
ГОСТ ISO 16000-6-2016
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	111.14
*
	
	
	Ацетон
	МУК 4.1.3166-14 
МУК 4.1.3170-14
ГОСТ 34174-2017 
ГОСТ 34173-2017
ГОСТ ISO 16000-6-2016
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	111.15
*
	
	
	Винилацетат
	МР 2915-82
ГОСТ ISO 16000-6-2016
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	111.16
*
	
	
	Винил хлористый
	ГОСТ 25737-91
ГОСТ ISO 16000-6-2016
МР №1941-78
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	111.17
*
	Изделия медицинского назначения, медицинская техника и материалы, применяемые для их изготовления
	32.50/ 08.156, 17.12/ 08.156, 
22.19/ 08.156, 
22.29/ 08.156, 32.50/ 08.161, 17.12/ 08.161, 22.19/ 08.161, 22.29/ 08.161  

	Гексаметиленди-амин
	МР 1503-76
ГОСТ 32533-2013
Инструкция 
2.3.3.10-15-64-2005

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	111.18
*
	
	32.50/ 08.158, 
17.12/ 08.158,
22.19/ 08.158,
22.29/ 08.158

	Гексан
	МУК 4.1.3166-14
МУК 4.1.3167-2014
ГОСТ 34174-2017 

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	111.19
*
	
	
	Гептан
	
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	111.20
*
	
	32.50/ 08.158, 22.19/ 08.158,
22.29/ 08.158, 32.50/ 08.162, 17.12/ 08.162,
22.19/ 08.162,
22.29/ 08.162, 
	Дибутилфталат
	МУК 4.1.3169-14
МУК 4.1.3168-14
ГОСТ ISO 16000-6-2016
ГОСТ 35291-2025
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	111.21
*
	
	
	Диоктилфталат
	
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	111.22
*
	
	
	Диметилтерефталат
	
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	
111.23
*
	
	32.50/ 08.159, 17.12/ 08.159,
22.19/ 08.159,
22.29/ 08.159
32.50/ 08.162, 17.12/ 08.162,
22.19/ 08.162,
22.29/ 08.162

	Капролактам
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
ГОСТ 30351-2001
ГОСТ 34169-2017
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	111.24
*
	
	32.50/ 08.159, 22.19/ 08.159,
22.29/ 08.159
32.50/ 08.161,
22.19/ 08.161,
22.29/ 08.161 
	Каптакс
	МУ 4077-86
Инструкция 
4.1.10-15-92-2005
МВИ.МН 5562-2016
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	111.25
*
	
	32.50/ 08.158, 17.12/ 08.158,
22.19/ 08.158,
22.29/ 08.158
32.50/ 08.162, 17.12/ 08.162,
22.19/ 08.162,
22.29/ 08.162 
	Метилметакрилат метилакрилат
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
МУК 4.1.3171-14
ГОСТ 35303-2025
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	111.26
*
	
	
	Стирол
	МУК 4.1.3166-14
ГОСТ ISO 16000-6-2016
МУК 4.1.3167-14
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	
111.27
	
	
	Спирт метиловый

	МУК 4.1.3166-14
ГОСТ ISO 16000-6-2016
МУК 4.1.3170-14
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	111.28
*
	
	
	Спирт изопропиловый
	
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	111.29
*
	
	
	Фенол 
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
ГОСТ 34171-2017
МВИ.МН 1924-2003
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	
111.30
*
	Изделия медицинского назначения, медицинская техника и материалы, применяемые для их изготовления
	32.50/ 08.159, 
22.19/ 08.159,
22.29/ 08.159
22.19/ 08.161,
22.29/ 08.161

	Тиурам
	МУ 4077-86
Инструкция 
4.1.10-15-92-2005
МВИ.МН 5562-2016

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	111.31
*
	
	32.50/ 08.156, 17.12/ 08.156,
 22.19/ 08.156,
22.29/ 08.156
32.50/ 08.162, 17.12/ 08.162,
22.19/ 08.162,
22.29/ 08.162 
	Этиленгликоль
	ГОСТ ISO 16000-6-2016, Инструкция 
2.3.3.10-15-64-2005

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	111.32
*
	
	32.50/ 08.158, 17.12/ 08.158, 22.19/ 08.158,
22.29/ 08.158
25.99/ 08.158, 32.50/ 08.162, 17.12/ 08.162,
22.19/ 08.162,
22.29/ 08.162, 25.99/ 08.162
	Эпихлоргидрин
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
ГОСТ 34171-2017
МВИ.МН 1924-2003
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

		111.33
*
	
	32.50/ 08.156, 25.99/ 08.156
	Фтор-ион
	ГОСТ 4386-89
ГОСТ 24295-80 п.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	111.34
*
	Изделия медицинского назначения, медицинская техника и материалы, применяемые для их изготовления
	32.50/ 11.116, 24.33/ 11.116, 24.45/ 11.116, 25.29/ 11.116, 25.71/ 11.116, 25.92/ 11.116, 25.99/ 11.116, 28.25/ 11.116, 
	Внешний вид защитно-декоративного покрытия

	ГОСТ 9.301-86
ГОСТ 9.916-2023 п.5
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	111.35
*
	
	32.50/ 32.089, 24.33/ 32.089, 24.45/ 32.089, 25.29/ 32.089, 25.71/ 32.089, 25.92/ 32.089, 25.99/ 32.089, 28.25/ 32.089
	Толщина защитно-декоративного покрытия

	ГОСТ 9.916-2023 п.6.2.4, п.6.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	
111.36
*
	
	32.50/ 11.116, 24.33/ 11.116, 24.45/ 11.116, 25.29/ 11.116, 25.71/ 11.116, 25.92/ 11.116, 25.99/ 11.116, 28.25/ 11.116
	Адгезия защитно-декоративного покрытия

	ГОСТ 9.916-2023 п.5, п.9.2.8
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	111.37
*
	Изделия медицинского назначения, медицинская техника и материалы, применяемые для их изготовления.
	32.50/ 01.086, 17.12/ 01.086, 23.49/ 01.086, 24.33/ 01.086, 24.45/ 01.086, 25.29/ 01.086,  25.71/ 01.086, 25.92/ 01.086, 25.99/ 01.086
	Стерильность

	Инструкция 4.2.10-22-1-2006
ГФ РБ том 1 п. 2.6.1
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	112.1
*
	Овощи, фрукты, зерно и почва
	01.11/ 08.162, 01.12/ 08.162, 01.13/ 08.162, 01.14/ 08.162, 01.19/ 08.162, 01.21/ 08.162, 01.22/ 08.162, 01.24/ 08.162, 01.25/ 08.162, 01.26/ 08.162, 01.29/ 08.162, 01.30/ 08.162, 10.31/ 08.162, 10.39/ 08.162 
	Остаточное количество пестицидов в пробах овощей, фруктов, зерна и почв методом хромато-масс-спектро-метрии:
- азоксистробин 
- галаксифоп-метил - дикват 
- дифеноконазол
- имидаклоприд 
- пираклостробин
- пропиконазол
 - тебуконазол
- тритиконазол,
- флудиоксонил
- хизалофоп-п-этил
- ципродинил
- ципроконазол
 
	Методика измерений остаточных количеств пестицидов в пробах овощей, фруктов, зерна и почв методом хромато-масс-спектрометрии.
ФР.1.31.2010.07610

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	113.1
*
	Посуда и изделия из керамики, фарфора, фаянса
	23.20/ 26.045, 23.41/ 26.045, 23.49/ 26.045
	Кислотостойкость поверхности


	ГОСТ 32092-2013 п.6.15
ГОСТ 32093-2013 п.6.13
ГОСТ 32094-2013 п.6.14
ГОСТ 28390-89 п.3.10
ГОСТ 24770-81
ГОСТ 28391-89 п. 3.10
ГОСТ 24970-88
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	113.2
*
	
	23.20/ 29.121, 23.41/ 29.121, 23.49/ 29.121
	Прочность крепления приставных деталей, устойчивость к одноразовой нагрузке
	ГОСТ 32092-2013 п.6.6
ГОСТ 32093-2013 п.6.6
ГОСТ 32094-2013 п.6.6
ГОСТ 28391-89 п. 3.4
СТБ 841-2003  п.7.5
ГОСТ 33414-2015 п. 7.6
ГОСТ 28390-89 п.3.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	113.3
*
	
	23.20/ 26.080, 23.41/ 26.080, 23.49/ 26.080
	Термостойкость
	ГОСТ 32092-2013 п.6.14
ГОСТ 32093-2013 п.6.12
ГОСТ 32094-2013 п.6.13
ГОСТ 28390-89 п.3.8
ГОСТ 24770-81
ГОСТ 28391-89 п. 3.9
СТБ 841-2003 п.7.14
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	113.4
*
	
	23.20/ 29.040, 23.41/ 29.040, 23.49/ 29.040
	Водопоглощение
	ГОСТ 32092-2013 п.6.12
ГОСТ 32093-2013 п.6.11
ГОСТ 32094-2013 п.6.12
СТБ 841-2003 п. 7.13
ГОСТ 33414-2015 п. 7.10
ГОСТ 28391-89 п. 3.8
ГОСТ 28390-89 п.3.9
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	113.5*
	
	23.20/ 11.116, 23.41/ 11.116, 23.49/ 11.116
	Водонепроницае-мость
	ГОСТ 32092-2013 п.6.10
ГОСТ 32094-2013 п.6.10
СТБ 841-2003 п. 7.7
ГОСТ 33414-2015 п. 7.9
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	114.1
*
	Посуда хозяйственная стальная эмалированная
	24.33/ 29.040, 24.45/ 29.040, 25.92/ 29.040, 25.99/ 29.040, 24.33/ 29.061, 24.45/ 29.061, 25.92/ 29.061, 25.99/ 29.061
	Основные размеры, вместимость

	ГОСТ 24788-2018
п.п. 6.2; 6.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	114.2
*
	
	24.33/ 26.095, 24.45/ 26.095, 25.92/ 26.095, 25.99/ 26.095
	Ударная прочность эмалевого покрытия
	ГОСТ 24788-2018 п. 6.12
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	
114.3
*
	
	24.33/ 26.080, 24.45/ 26.080, 25.92/ 26.080, 25.99/ 26.080
	Испытания на тепловой удар

	ГОСТ 24788-2018 п.6.13 
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	114.4
*
	
	24.33/ 26.045, 24.45/ 26.045, 25.92/ 26.045, 25.99/ 26.045
	Коррозионная стойкость эмалевого покрытия

	ГОСТ 24788-2018
п.п.  6.7.2; 6.8-6.11
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	115.1
*
	Посуда из коррозионно-стойкой стали




	24.33/ 11.116, 24.45/ 11.116, 25.92/ 11.116, 25.99/ 11.116

	Прочность ручек при статической нагрузке

	ГОСТ 27002-2020
п.п. 7.9; 7.10
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	115.2
*
	
	24.33/ 26.080, 24.45/ 26.080, 25.92/ 26.080, 25.99/ 26.080

	Прочность сцепления тепло-распределительного слоя с дном изделия
	ГОСТ 27002-2020 п. 7.8
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	115.3*
	
	24.33/ 11.116, 24.45/ 11.116, 25.92/ 11.116, 25.99/ 11.116

	Отсутствие течи
	ГОСТ 27002-2020 п. 7.15
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	115.4
*
	
	24.33/ 26.045, 24.45/ 26.045, 25.92/ 26.045, 25.99/ 26.045

	Стойкость изделий к коррозии

	ГОСТ 27002-2020 п. 7.16
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	116.1
*
	Посуда чугунная черная
	24.45/ 29.040, 25.92/ 29.040, 25.99/ 29.040, 24.45/ 29.061, 25.92/ 29.061, 25.99/ 29.061

	Основные размеры и параметры, вместимость


	СТБ 300-2007
п.п. 8.2, 8.4, 8.5
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	116.2
*
	
	24.45/ 11.116, 25.92/ 11.116, 25.99/ 11.116
	Внешний вид, внешний вид деталей из древесины
	СТБ 300-2007 п.п. 8.1, 8.8
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	116.3
*
	
	24.45/ 11.116, 25.92/ 11.116, 25.99/ 11.116
	Состояние съемных ручек

	СТБ 300-2007 п.8.10
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	116.4
*
	
	
	Симметричность расположения ручек и ушек

	СТБ 300-2007 п.8.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

		116.5
*
	
	
	Плотность прилегания крышек
	СТБ 300-2007 п.8.7
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	116.6
*
	
	
	Устойчивость изделия
	СТБ 300-2007п.8.6
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	116.7
*
	
	
	Водонепроницаемость
	СТБ 300-2007 п.8.9
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	116.8
*
	
	
	Расположение ручек или накладок из древесины

	СТБ 300-2007 п.8.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	117.1
*
	Посуда алюминиевая хозяйственная литая
	24.45/ 29.040, 25.92/ 29.040, 25.99/ 29.040, 24.45/ 29.061, 25.92/ 29.061, 25.99/ 29.061
	Внешний вид, качество сборки и отделки, комплектность, вместимость, размеры
	СТБ 469-2019
п.п. 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	117.3
*
	
	
	Прочность соедине-ния ручек с корпусом, надежность соеди-нения съемных ручек
	СТБ 469-2019
п.п. 7.1.7, 7.1.8
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	117.4
*
	
	
	Теплостойкость ручек из пластмассы
	СТБ 469-2019 п.7.1.9
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	117.7
*
	
	
	Отсутствие течи
	СТБ 469-2019 п.7.1.15
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	117.8
*
	
	
	Устойчивость на горизонтальной поверхности
	СТБ 469-2019 п.7.1.12
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	117.9
*
	
	
	Внешний вид  покрытий, качество анти-пригарного покрытия
	СТБ 469-2019
п.п. 7.2.1, 7.3.1, 7.3.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	117.12
*
	
	24.45/ 29.121, 25.92/ 29.121, 25.99/ 29.121
	Термическая стойкость покрытия

	СТБ 469-2019 п.7.2.6
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	117.13
*
	
	24.45/ 11.116, 25.92/ 11.116, 25.99/ 11.116
	Химическая стойкость
	СТБ 469-2019 п.7.2.5
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	117.14

*
	
	
	Механическая прочность покрытия

	СТБ 469-2019 п.7.2.7
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	118.1
*
	Изделия хозяйственные бытовые из черных металлов
	23.33/ 29.040, 24.45/ 29.040, 25.71/ 29.040, 25.92/ 29.040, 25.99/ 29.040, 23.33/ 29.061, 24.45/ 29.061, 25.71/ 29.061, 25.92/ 29.061, 25.99/ 29.061
	Конструкция, основные размеры, параметры, вместимость
	СТБ 98-2008
п.п. 6.2, 6.6, 6.13
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	
118.2
*
	
	23.33/ 11.116, 24.45/ 11.116, 25.71/ 11.116, 25.92/ 11.116, 25.99/ 11.116
	Внешний вид изделий 
	СТБ 98-2008 п.6.1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	118.3
*
	
	
	Внешний вид свар-ных, паяных, закле-почных, фальцевых соединений, герметичность
	СТБ 98-2008 п.п. 6.1, 6.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	118.4
*
	
	
	Прочность крепление деталей и арматуры 
	СТБ 98-2008 п.6.5
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

		118.5
*
	
	
	Состояние бортов изделий
	СТБ 98-2008 п.п. 6.1, 6.6
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	118.6
*
	Изделия хозяйственные бытовые из черных металлов
	23.33/ 11.116, 24.45/ 11.116, 25.71/ 11.116, 25.92/ 11.116, 25.99/ 11.116
	Устойчивость на горизонтальной плоскости
	СТБ 98-2008 п.6.8
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	118.7
*
	
	
	Плотность прилегания крышек изделий
	СТБ 98-2008 п.6.6
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	118.8
*
	
	
	Комплектность
	СТБ 98-2008 п.6.9
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	118.9
*
	
	23.33/ 11.116, 24.45/ 11.116, 25.71/ 11.116, 25.92/ 11.116, 25.99/ 11.116
	Качество лакокрасочного покрытия
	СТБ 98-2008 п.6.11
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	118.10
*
	
	23.33/ 11.116, 24.45/ 11.116, 25.71/ 11.116, 25.92/ 11.116, 25.99/ 11.116, 23.33/ 29.061, 24.45/ 29.061, 25.71/ 29.061, 25.92/ 29.061, 25.99/ 29.061
	Качество металлического, неметаллического покрытия, толщина
	СТБ 98-2008 п. 6.12 
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	118.11
*
	
	23.33/ 11.116, 24.45/ 11.116, 25.71/ 11.116, 25.92/ 11.116, 25.99/ 11.116
	Качество антипригарного покрытия

	СТБ 98-2008
п.п. 6.19-6.23
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	
118.12
*
	
	23.33/ 26.045, 24.45/ 26.045, 25.71/ 26.045, 25.92/ 26.045, 25.99/ 26.045
	Стойкость к коррозии
	СТБ 98-2008п.6.14
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	118.13
*
	
	23.33/ 11.116, 24.45/ 11.116, 25.71/ 11.116, 25.92/ 11.116, 25.99/ 11.116
	Миграция красителя
	СТБ 98-2008п.6.17
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	119.1
*
	Посуда и декоративные изделия из стекла
	23.12/ 29.040, 23.19/ 29.040, 23.12/ 29.061, 23.19/ 29.061
	Основные параметры, размеры, вместимость

	ГОСТ 30407-2019
п.п. 7.1, 7.5
ГОСТ 32674-2014 п.7
ГОСТ 32671-2020  
п.п. 7.3-7.4
ГОСТ 24980-2005
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	
119.2
*
	
	23.12/ 11.116, 23.19/ 11.116
	Внешний вид
	ГОСТ 30407-2019
п.п. 7.2, 7.3, 7.13
ГОСТ 32674-2014 п.7
ГОСТ 32671-2020
п.п. 7.1-7.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	119.3
*
	Посуда и декоративные изделия из стекла
	23.12/ 11.116, 23.19/ 11.116
	Овальность края круглых изделий, непараллельность края плоскости дна
	ГОСТ 30407-2019
п.п. 7.5, 7.6
ГОСТ 32674-2014п.7
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	119.4
*
	
	23.12/ 11.116, 23.19/ 11.116, 23.12/ 29.061, 23.19/ 29.061

	Разнотолщинность стенок в крае изделий
	ГОСТ 30407-2019 п. 7.7
ГОСТ 32674-2014 п.7
ГОСТ 24980-2005
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	119.5
*
	
	23.12/ 11.116, 23.19/ 11.116
	Плотность прилегания крышек и пробок
	ГОСТ 30407-2019 п. 7.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	119.6
*
	
	
	Устойчивость на горизонтальной поверхности
	ГОСТ 30407-2019 п. 7.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	119.8
*
	
	23.12/ 26.045, 23.19/ 26.045
	Контроль устойчивости декора
 к кислоте
	ГОСТ 30407-2019 п. 7.14

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	119.9
*
	
	23.12/ 11.116, 23.19/ 11.116
	Наличие дефектов
	ГОСТ 30407-2019
п. п. 7.2-7.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	119.10
*
	
	23.12/ 08.149, 23.19/ 08.149
	Водостойкость
	ГОСТ 30407-2019 п. 7.11
ГОСТ 10134.1-2017
ГОСТ 13905-2005
ГОСТ 33202-2014
ГОСТ 33202-2023
ГОСТ Р 51969-2002 п.7.8
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	119.11
*
	
	23.12/ 26.080, 23.19/ 26.080
	Термическая устойчивость
(стойкость)
	ГОСТ 30407-2019 п. 7.9
ГОСТ Р 51969-2002 п.7.6
ГОСТ 25535-82 Метод Б
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	119.12
*
	
	23.12/ 11.116, 23.19/ 11.116
	Расположение декора

	ГОСТ 30407-2019 п. 7.13
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	119.13
*
	
	23.12/ 29.121, 23.19/ 29.121
	Прочность крепление ручек изделий 

	ГОСТ 30407-2019 п. 7.8
ГОСТ Р 51969-2002 п.7.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	119.14
*
	
	23.12/ 29.121, 23.19/ 29.121
	Прочность закрепления декора

	ГОСТ 30407-2019 п. 7.12
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

		119.15
*
	
	23.12/ 26.045, 23.19/ 26.045

	Стойкость декора к воздействию щелочных растворов

	ГОСТ 30407-2019 п. 7.15
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	120.1
*
	Посуда и изделия из пластических масс
	22.22/ 11.116, 22.29/ 11.116, 22.22/ 29.040, 22.29/ 29.040, 22.22/ 29.061, 22.29/ 29.061
	Внешний вид, размеры, вместимость

	ГОСТ Р 50962-96
п.п. 5.2-5.4 
ГОСТ 34827-2022
п.п. 6.2. 6.3, 6.4
СТБ 1015-97 п.п. 6.1-6.3
ГОСТ 33417-2015 
п.п. 7.2, 7.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	120.2
*
	
	22.22/ 26.080, 22.29/ 26.080
	Стойкость к горячей воде

	ГОСТ Р 50962-96 п.5.5 ГОСТ 34827-2022, п.6.5
СТБ 1015-97 п. 6.8
ГОСТ 33417-2015 п. 7.6
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	120.3
	
	22.22/ 11.116, 22.29/ 11.116
	Миграция красителя
	ГОСТ Р 50962-96 п.5.6
ГОСТ 34827-2022, п.6.6
СТБ 1015-97 п. 6.4
ГОСТ 33417-2015 п. 7.7
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	120.4
*
	
	22.22/ 26.045, 22.29/ 26.045
	Химическая стойкость (стойкость к растворам кислот, действию мыльных щелочных и дезинфицирующих растворов)
	ГОСТ Р 50962-96 п.5.7 ГОСТ 34827-2022, п.6.7, Приложение Е
СТБ 1015-97 п. 6.9
ГОСТ 33417-2015 п. 7.9
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	120.5
*
	
	22.22/ 11.116, 22.29/ 11.116
	Сопряжение деталей

	ГОСТ Р 50962-96 п.5.8
СТБ 1015-97 п. 6.6
ГОСТ 33417-2015 п. 7.8
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	120.6
*
	
	
	Стойкость рисунка
	ГОСТ Р 50962-96 п.п. 5.12 (кроме пленочных материалов), 5.13, 5.14, 5.18
ГОСТ 15140-78 п.2
СТБ 1015-97 
п.п. 6.1, 6.10, 6.11
ГОСТ 33417-2015
п.п. 7.11, 7.12
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	120.7
*
	
	
	Стойкость к загрязнению
	ГОСТ Р 50962-96 п.5.10
СТБ 1015-97 п. 6.18
ГОСТ 33417-2015 п.7.13
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	120.8
*
	
	22.22/ 29.121, 22.29/ 29.121
	Прочность крепления ручек
	ГОСТ Р 50962-96 п.5.11
ГОСТ 34827-2022, п.6.11
СТБ 1015-97 п. 6.19
ГОСТ 33417-2015 п.7.15.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	120.9
*
	
	22.22/ 29.121, 22.29/ 29.121
	Жесткость подносов
	ГОСТ Р 50962-96 п.5.25
СТБ 1015-97п. 6.20
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	120.10
*
	
	22.22/ 11.116, 22.29/ 11.116
	Герметичность крышек для консервирования, плотность закрывания
	ГОСТ Р 50962-96 п.5.26
СТБ 1015-97 п. 6.21
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	120.11
*
	Посуда и изделия из пластических масс
	22.22/ 11.116, 22.29/ 11.116, 22.22/ 11.121, 22.29/ 29.121

	Деформация детской ванночки по ширине
	ГОСТ Р 50962-96 п. 5.28
ГОСТ 34827-2022 п.6.21
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	
120.12
*
	
	22.22/ 11.116, 22.29/ 11.116

	Комплектность
	СТБ 1015-97 п. 6.1
ГОСТ 33417-2015 п. 7.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	120.12
*
	
	22.22/ 35.069, 22.29/ 35.069
	Напряженность электростатического поля

	СТБ 1015-97 п. 6.14
СанПиН № 9-29.7-95
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	120.13*
	
	22.22/ 11.116, 22.29/ 11.116

	Плотность закрывания крышек
	СТБ 1015-97 п. 6.22
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	120.14*
	
	22.22/ 29.040, 22.29/ 29.040
	Масса 
	ГОСТ 33417-2015 п.7.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	120.15
*
	
	
	Вместимость 
	ГОСТ 33417-2015 п. 7.5
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	121.1
*
	Приборы бытовые кухонные с ручным приводом
	24.33/ 11.116, 24.45/ 11.116, 25.99/ 11.116, 25.92/ 11.116

	Конструкция
	ГОСТ 31530-2012 п. 3.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	121.2
*
	
	24.33/ 29.040, 24.45/ 29.040, 25.99/ 29.040, 25.92/ 29.040

	Масса прибора
	ГОСТ 31530-2012 п.3.8
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	122.1
*
	Приборы столовые и принадлежности кухонные из коррозионно-стойкой стали


	24.33/ 11.116, 24.45/ 11.116, 25.99/ 11.116, 25.92/ 11.116
	Коррозионная стойкость 

	СТБ ГОСТ Р 51687-2003 п.7.14
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	122.2
*
	
	
	Внешний вид декоративного покрытия 

	СТБ ГОСТ Р 51687-2003 п.7.1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	122.3
*
	
	
	Внешний вид поверхностей из древесины и пластмассы

	СТБ ГОСТ Р 51687-2003 п.7.1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	122.4
*
	
	24.33/ 11.116, 24.45/ 11.116, 25.99/ 11.116, 25.92/ 11.116
	Внешний вид металлических поверхностей
	СТБ ГОСТ Р 51687-2003 п.7.1 
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	123.1
*
	Упаковка
	16.24/ 29.040, 17.21/ 29.040, 22.22/ 29.040, 25.91/ 29.040, 25.92/ 29.040, 16.24/ 29.061, 17.21/ 29.061, 22.22/ 29.061, 25.91/ 29.061, 25.92/ 29.061
	Номинальная вместимость и основные размеры, минимальная толщина, масса, размеры сварных швов
	
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	123.2
*
	
	16.24/ 11.116, 17.21/ 11.116, 22.22/ 11.116, 25.91/ 11.116, 25.92/ 11.116
	Внешний вид
	
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	123.3
*
	
	16.24/ 26.141, 17.21/ 26.141, 22.22/ 26.141, 22.29/ 26.141, 24.33/ 26.141, 24.45/ 26.141, 25.91/ 26.141, 25.92/ 26.141, 25.99/ 26.141
	Герметичность
	
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	123.4
*
	Упаковка
	16.24/ 26.095, 17.21/ 26.095, 17.29/ 26.095, 22.22/ 26.095, 23.13/ 26.095, 23.19/ 26.095, 25.91/ 26.095, 25.92/ 26.095, 25.99/ 26.095
	Сжимающее усилие в направлении вертикальной оси корпуса
	
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	123.5
*
	
	16.24/ 29.121, 17.21/ 29.121, 17.29/ 29.121, 22.22/ 29.121, 22.29/ 29.121, 24.33/ 29.121, 24.45/ 29.121, 25.91/ 29.121, 25.92/ 29.121
	Прочность крепления ручек
	
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	123.6
*
	
	16.24/ 26.080, 17.21/ 26.080, 22.22/ 26.080, 25.91/ 26.080, 25.92/ 26.080
	Стойкость к горячей воде
	
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	123.7
*
	
	16.24/ 11.116, 17.21/ 11.116, 22.22/ 11.116, 23.13/ 11.116, 25.91/ 11.116, 25.92/ 11.116
	Химическая стойкость

	
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	123.8
*
	
	16.24/ 11.116, 17.21/ 11.116, 22.22/ 11.116, 25.91/ 11.116, 25.92/ 11.116
	Механическая стойкость рисунка

	
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	123.9
*
	Упаковка
	16.24/ 11.116, 17.21/ 11.116, 22.22/ 11.116, 25.91/ 11.116, 25.92/ 11.116, 16.24/ 26.095, 17.21/ 26.095, 22.22/ 26.095, 25.91/ 26.095, 25.92/ 26.095, 16.24/ 29.061, 17.21/ 29.061, 22.22/ 29.061, 25.91/ 29.061, 25.92/ 29.061
	Теплостойкость
Морозостойкость
	ГОСТ 33756-2016 
п.п.9.15; 9.16
ГОСТ 34264-2017 
п.п. 9.14; 9.15
ГОСТ 33221-2015 п.п. 9.16; 9.17
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	123.10
*
	
	16.24/ 26.095, 17.21/ 26.095, 22.22/ 26.095, 25.91/ 26.095, 25.92/ 26.095
	Прочность шарнирного соединения
	ГОСТ 33756-2016 п.9.17
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	123.11
*
	
	16.24/ 26.141, 17.21/ 26.141, 22.22/ 26.141, 23.13/ 26.141, 23.19/ 26.141, 25.91/ 26.141, 25.92/ 26.141, 25.99/ 26.141
	Прочность при избыточном давлении
	СТБ ГОСТ Р 51827-2002
ГОСТ Р 51827-2001
ГОСТ 24690-81
ГОСТ 13904-2019
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	123.13
*
	
	16.24/ 11.116, 17.21/ 11.116, 22.22/ 11.116, 25.91/ 11.116, 25.92/ 11.116, 16.24/ 26.045, 17.21/ 26.045, 22.22/ 26.045, 25.91/ 26.045, 25.92/ 26.045
	Стойкость к пищевым кислотам 
и мыльно-щелочным растворам


	ГОСТ 32686-2022 п.8.9
ГОСТ 5717.1-2021 п.7.18
ГОСТ 32130-2022 п.7.17
ГОСТ 15844-2022 п.7.18
ГОСТ 33805-2016 п.7.16

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

		123.14
*
	
	16.24/ 35.069, 17.21/ 35.069, 22.22/ 35.069, 25.91/ 35.069, 25.92/ 35.069
	Напряженность электростатического поля
	СанПиН № 9-29.7-95
ГОСТ 32995-2014
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	123.16
*
	
	16.24/ 08.149, 17.21/ 08.149, 22.22/ 08.149, 25.91/ 08.149, 25.92/ 08.149
	Определение изменения кислотного числа

	ГОСТ 34168-2017
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	123.17*
	Упаковка
	13.95/ 26.095, 13.99/ 26.095, 16.24/ 26.095, 17.21/ 26.095, 17.29/ 26.095, 22.22/ 26.095, 25.91/ 26.095, 25.92/ 26.095, 25.99/ 26.095
	Испытание на удар при свободном падении

	ГОСТ 2226-2013 
п.п. 9.3, 9.3.1-9.3.9
ГОСТ 18425-2018 
ГОСТ 33772-2016 п.9.7
ГОСТ 34032-2016 п.8.8
ГОСТ 32686-2022 п. 8.10
ГОСТ 5799-2022 п. 7.7
ГОСТ 33746-2016 п. 9.6
ГОСТ 33756-2016 п.9.8
ГОСТ 33837-2022 п.8.9
ГОСТ 34264-2017 п. 9.10
ГОСТ 17811-78 п. 4.4
ГОСТ 32521-2013 п. 8.8
ГОСТ 32522-2013  п. 9.9
ГОСТ 33221-2015 п. 9.8
ГОСТ ISO 23560-2022 
Приложение C
СТ РК EN 13592-2017 
 п.п. 7.2.6; 8.2.2
ГОСТ 30090-93 п. 6.16
ГОСТ 9570-2016 п. 8.9.6
ГОСТ 17065-94 п. 6.5

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	123.18*
	
	17.29/ 11.116, 22.22/ 11.116, 25.92/ 11.116, 25.99/ 11.116
	Стойкость к  упаковываемой  продукции

	ГОСТ 5981-2011 п. 9.8 Приложение А
ГОСТ 33756-2016 п.9.12
ГОСТ 34264-2017 п.9.13
ГОСТ 33221-2015 п.9.13
ГОСТ 32686-2022 п.8.9
ГОСТ 34032-2016 п. 8.6
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	123.19*
	
	25.92/ 26.045, 25.99/ 26.045
	Стойкость к коррозии

	ГОСТ Р 9.316-2006 .6.11.4
ГОСТ 9.308-85 п.1
Инструкция 
2.3.3.10-15-89-2005 п.16
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	123.20*
	
	23.13/ 26.080, 23.19/ 26.080
	Термическая стойкость (перепад температур) 
	ГОСТ 13903-2016
ГОСТ 32130-2022 п.7.9
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	123.21*
	
	23.13/ 08.149, 23.19/ 08.149



	Водостойкость стекла 

	ГОСТ 10134.1-2017
ГОСТ 33202-2014
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	123.22*
	
	17.29/ 11.116, 22.22/ 11.116, 22.29/ 11.116, 24.33/ 11.116, 24.45/ 11.116



	Окисленость 
поверхности 
внутреннего покрытия

	ГОСТ 32736-2020 п. 8.9
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	123.23*
	Упаковка
	13.95/ 29.121, 13.99/ 29.121, 22.22/ 29.121
	Статическая нагрузка при растяжении 
	ГОСТ 12302-2013 п.9.5
ГОСТ 14236-81
ГОСТ 32522-2013 п. 9.6
ГОСТ 17811-78 п. 4.3
ГОСТ ISO 23560-2022  Приложение B
ГОСТ ISO 13934-1-2021 
ГОСТ ЕН ИСО 13935-1-2002
ГОСТ 19360-74 п. 4.4
СТ РК EN 13592-2017
п.п. 7.2.7.1; 8.2.4
ГОСТ 29104.4-91
ГОСТ 33227-2015 п. 8.3

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	123.24*
	
	16.24/ 35.060
	Влажность древесины
	ГОСТ 16588-91
ГОСТ 9396-88  п. 4.3
ГОСТ 9621-72
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	123.25*
	
	17.29/ 26.141, 22.22/ 26.141, 22.29/ 26.141, 23.41/ 26.141, 23.44/ 26.141, 23.49/ 26.141, 24.33/ 26.141, 24.45/ 26.141
	Водонепроница-емость
	ГОСТ 33414-2015 п.7.9
ГОСТ 34032-2016 п. 8.6
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	123.26*
	
	17.29/ 11.116, 22.22/ 11.116, 22.29/ 11.116, 24.33/ 11.116, 24.45/ 11.116
	Слипание внутренних по-верхностей пакета
	ГОСТ 12302-2013 п.9.10
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	124.1
*
	Укупорочные средства
	25.99/ 11.116
	Внешний вид 
	ГОСТ 25749-2020 п. 9.1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	124.2
*
	
	17.21/ 11.116, 22.22/ 11.116, 25.99/ 11.116
	Химическая стойкость 
	ГОСТ 25749-2020 п. 9.7
ГОСТ 32626-2014 п.9.8
ГОСТ 33214-2015 п.9.6
ГОСТ 33214-2021 п.9.5
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	124.3
*
	
	16.29/ 26.141, 17.21/ 26.141, 22.22/ 26.141, 25.91/ 26.141, 25.92/ 26.141, 25.99/ 26.141
	Герметичность 

	ГОСТ 25749-2020
п. 9.4 способ 2
ГОСТ 18896-73 п. 5.6
ГОСТ 33416-2015
п.8.6.1 (1 способ)
ГОСТ 5981-2011 п.9.7
ГОСТ 32625-2014 п.9.5 (способ А)
ГОСТ 33849-2016 п.7.7
ГОСТ Р 51640-2000 п. 6.12
ГОСТ 30766-2001п. 7.6.2
ГОСТ 32626-2014 п.9.5
ГОСТ 33214-2021 п.9.4
ГОСТ 34257-2017 п. 9.5
ГОСТ 32736-2020 п. 8.5 (способ Б)
ГОСТ 5541-2019  п. 7.10

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	124.4
*
	Укупорочные средства
	16.29/ 26.080, 17.21/ 26.080, 22.22/ 26.080, 25.91/ 26.080, 25.92/ 26.080, 25.99/ 26.080
	Стойкость к горячей обработке
	ГОСТ 25749-2020 п. 9.6
ГОСТ 33416-2015 п.8.7
ГОСТ 34562-2019 п. 9.6
 
ГОСТ 5541-2019 п.7.6
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	124.5*
	
	25.99/ 11.116
	Адгезия лакокрасочного покрытия
	ГОСТ 25749-2020 п. 9.8
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	124.6*
	
	25.99/ 29.061
	Рельеф жесткости крышек с кнопкой контроля вакуума
	ГОСТ 25749-2020 п. 9.9
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	124.7*
	
	25.99/ 29.061
	Основные параметры и размеры
	ГОСТ 25749-2020  
п.п. 9.2, 9.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	124.8
*
	
	16.29/ 11.116, 17.21/ 11.116, 22.22/ 11.116, 25.91/ 11.116, 25.92/ 11.116, 25.99/ 11.116
	Органолептические показатели


	ГОСТ 25749-2020  п. 9.10
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005, гл.4, гл.5
ГОСТ 32626-2014 п. 9.14
Инструкция 880-71
ГОСТ 22648-77 п. 2
ГОСТ ISO 22308-2016
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	124.9
*
	
	17.21/ 26.141, 22.22/ 26.141

	Испытание внутренним гидростатическим давлением
	ГОСТ 32626-2014 
п. 9.6 Метод А, Б
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	124.10
*
	
	25.91/ 26.080, 25.92/ 26.080, 25.99/ 26.080
	Контроль механической прочности и устойчивость лакокрасочного покрытия внутренней поверхности крышки и уплотнительной прокладки к воздействию модельных сред в процессе пастеризации и стерилизации  
	ГОСТ 25749-2020 п. 9.7
ГОСТ 33416-2015 п.8.8
ГОСТ 32625-2014 п.9.8, 9.9
ГОСТ 5981-2011  п. 9.8
ГОСТ 34562-2019 п. 9.5

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	124.11
*
	
	25.92/ 11.116, 25.99/ 11.116
	Стойкость к коррозии
	Инструкция 
2.3.3.10-15-89-2005 п. 16
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	124.12
*
	
	17.21/ 26.095, 22.22/ 26.095, 25.91/ 26.095, 25.92/ 26.095, 25.99/ 26.095
	Крутящий момент при открывании винтовых укупорочных средств
	ГОСТ 25749-2020 п.9.5
ГОСТ 32625-2014 п.9.6
ГОСТ 32626-2014 п.9.10
ГОСТ 32736-2020 п.8.8
ГОСТ 33214-2015 п.9.7
ГОСТ 33214-2021 п.9.6
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	124.13
*
	
	17.21/ 08.052, 22.22/ 08.052
	Количество полимерной пыли 
	ГОСТ 32626-2014 п.9.11

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	124.14
*
	
	22.22/ 26.080
	Стойкость к растрескиванию
	ГОСТ 33756-2016 п.9.12.1

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	124.15
*
	Укупорочные средства
	17.21/ 29.121, 22.22/ 29.121
	Прочность клеевого шва
	ГОСТ 34257-2017 п. 9.10

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	124.16
*
	
	16.29/ 35.060, 17.21/ 35.060, 22.22/ 35.060
	Влажность
	ГОСТ 34257-2017 п. 9.8
ГОСТ 5541-2019 п.7.5
ГОСТ ISO 9727-3-2016 п.7.1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	124.17
*
	
	16.29/ 26.095, 17.21/ 26.095, 22.22/ 26.095
	Контроль прочности склеивания
	ГОСТ 34257-2017  п. 9.9

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	124.18
*
	
	16.29/ 26.095
	Предел прочности при кручении агломерированных и сборных пробок  
	ГОСТ 5541-2019 п.7.7
ГОСТ 32178-2013
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	124.19
*
	
	16.29/ 11.116
	Капиллярность боковой поверхности  
	ГОСТ 5541-2019 п.7.11

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	124.20
*
	
	16.29/ 08.052
	Количество пробковой пыли 

	ГОСТ 5541-2019 п.7.12
ГОСТ ISO 9727-7-2016
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	125.1
*
	Вина виноградные и виномате-риалы виноградные обработанные



	11.02/ 11.116

	Прозрачность, цвет
	ГОСТ 7208-93, п. 4.7.1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	125.2
*
	
	
	Аромат (букет), вкус
	ГОСТ 7208-93, п. 4.7.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	125.3
*
	
	
	Пенистые свойства
	ГОСТ 7208-93, п. 4.7.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	125.4
*
	
	11.02/ 08.031
	Объемная доля этилового спирта
	СТБ 1929-2009
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	125.5
*
	
	11.02/ 08.149
	Массовая концентрация сахаров в пересчете на инвертный
	ГОСТ 13192-73, п. 1, п. 2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	125.6
*
	
	11.02/ 08.149
	Массовая концентрация титруемых кислот
	СТБ 1931-2009, п. 4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	125.7
*
	
	11.02/ 08.149
	Массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную кислоту
	СТБ 1930-2009
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	125.8
*
	
	11.02/ 08.149
	Массовая концентрация общего диоксида серы
	СТБ 1932-2009
ГОСТ 32115-2013
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	125.9
*
	
	11.02/ 08.118
	Массовая концентрация приведенного экстракта
	ГОСТ 32000-2012
ГОСТ 13192-73  п.п. 1, 2
ГОСТ 32081-2013
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	125.10
*
	
	11.02/ 08.159
	Массовая концентрация лимонной кислоты
	СТБ 1982-2009
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	126.1
*
	Вина игристые и вина игристые жемчужные
	11.03/ 11.116
	Прозрачность
	ГОСТ 4828-83 п.2.5
ГОСТ 32051-2013 п.6.1.1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	126.2
*
	
	11.03/ 11.116
	Образование пены; пенистые и игристые свойства

	ГОСТ 32051-2013 п.6.1.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	126.3
*
	
	11.03/ 08.031
	Объемная доля этилового спирта

	ГОСТ 4828-83 п.2.9.1
ГОСТ 32095-2013
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	126.4
*
	
	11.03/ 08.149
	Массовая концентрация сахаров

	ГОСТ 13192-73 п.п. 1, 2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	126.5
*
	
	11.03/ 08.159
	Массовая концентрация лимонной кислоты

	СТБ 1982-2009
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	126.6
*
	
	11.03/ 08.149
	Массовая концентрация титруемых кислот (в пересчете на винную кислоту)

	СТБ 1931-2009 п.4
ГОСТ 32114-2013
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	126.7
*
	
	11.03/ 08.149
	Массовая концентрация летучих кислот (в пересчете на уксусную кислоту)

	СТБ 1930-2009
ГОСТ 32001-2012
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	126.8
*
	
	11.03/ 08.149
	Массовая концентрация общего диоксида серы

	СТБ 1932-2009
ГОСТ 32115-2013
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	126.9
*
	
	11.03/ 08.118
	Массовая концентрация приведенного экстракта

	ГОСТ 32000-2012
ГОСТ 13192-73 п.п. 1, 2
ГОСТ 32081-2013
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	126.11
*
	
	11.03/ 35.062
	Давление двуокиси углерода в бутылке

	ГОСТ 12258-79
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	127.1
*
	Вина игристые и игристые жемчужные вина

	11.02/ 11.116
	Прозрачность, цвет
	СТБ 1529-2010,
п. 7.3.1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	127.2
*
	
	11.02/ 11.116
	Букет, вкус
	СТБ 1529-2010,
п. 7.3.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	127.3
*
	
	11.02/ 11.116
	Пенистые и игристые свойства
	СТБ 1529-2010,
п. 7.3.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	127.4
*
	
	11.02/ 08.031
	Объемная доля этилового спирта

	СТБ 1929-2009
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	127.5
*
	
	11.02/ 08.149
	Массовая концентрация сахаров
	ГОСТ 13192-73, п. 1, п. 2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	127.6
*
	
	11.02/ 08.118
	Массовая концентрация приведенного экстракта
	ГОСТ 32000-2012
ГОСТ 13192-73 п.п. 1,2
ГОСТ 32081-2013
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	127.7
*
	
	11.02/ 08.149
	Массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на винную кислоту
	СТБ 1931-2009, п. 4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	127.8
*
	
	11.02/ 08.149
	Массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную кислоту
	СТБ 1930-2009
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	127.9
*
	
	11.02/ 08.149
	Массовая концентра-ция общего диоксида серы
	СТБ 1932-2009
ГОСТ 32115-2013
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	127.10
*
	
	11.02/ 35.062
	Давление двуокиси углерода в бутылке
	ГОСТ 12258-79
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	128.1
*
	Советское шампанское



	11.02/ 11.116
	Прозрачность, цвет
	СТБ 1529-2010, п. 7.3.1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	128.2
*
	
	11.02/ 11.116
	Букет, вкус
	СТБ 1529-2010, п. 7.3.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	128.3
*
	
	11.02/ 11.116
	Пенистые и игристые свойства
	СТБ 1529-2010, п. 7.3.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	128.4
*
	
	11.02/ 08.031
	Объемная доля этилового спирта
	СТБ 1929-2009
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	128.5
*
	
	11.02/ 08.149
	Массовая концентра-ция сахаров
	ГОСТ 13192-73, 
п. 1, п. 2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	128.6
*
	
	11.02/ 08.149
	Массовая концентра-ция титруемых кислот в пересчете на винную кислоту
	СТБ 1931-2009, п. 4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	128.7
*
	
	11.02/ 08.149
	Массовая кон-центрация летучих кислот в пересчете на уксусную кислоту
	СТБ 1930-2009
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	128.8
*
	Советское шампанское

	11.02/ 08.149
	Массовая концен-трация общего диоксида серы
	СТБ 1932-2009
ГОСТ 32115-2013
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	128.9
*
	
	11.02/ 35.062
	Давление двуокиси углерода в бутылке

	ГОСТ 12258-79
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	129.1
*
	Виноматериа-лы шампанские
	11.02/ 11.116
	Прозрачность, цвет

	СТБ 1378-2008, п. 6.6.1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	129.2
*
	
	11.02/ 11.116
	Аромат, вкус
	СТБ 1378-2008, п. 6.6.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	129.3
*
	
	11.02/ 08.031
	Объемная доля этилового спирта
	СТБ 1929-2009
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	129.4
*
	
	11.02/ 08.149
	Массовая кон-центрация сахаров
	ГОСТ 13192-73, п. 1, п. 2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	129.5
*
	
	11.02/ 08.118
	Массовая концентрация приведенного экстракта
	ГОСТ 32000-2012
ГОСТ 13192-73  п.п. 1,2
ГОСТ 32081-2013
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	129.6
*
	
	11.02/ 08.149
	Массовая концентрация титруемых кислот (в пересчете на винную кислоту)
	СТБ 1931-2009, п. 4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	129.7
*
	
	11.02/ 08.149
	Массовая концентрация летучих кислот (в пересчете на уксусную кислоту)
	СТБ 1930-2009
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	129.8
*
	
	11.02/ 08.159
	Массовая концентрация лимонной кислоты
	СТБ 1982-2009
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	129.9
*
	
	11.02/ 08.149
	Массовая концентрация общей сернистой кислоты
	СТБ 1932-2009
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	129.10
*
	
	11.02/ 08.169
	рН
	ГОСТ 26188-2016
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	130.1
*
	Вина фруктово-ягодные натуральные и виноматериалы фруктово-ягодные натуральные обработанные

	11.03/ 11.116
	Внешний вид, цвет

	СТБ 1694-2006, п. 7.2.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	130.2
*
	
	
	Аромат (букет), вкус

	СТБ 1694-2006, п. 7.2.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	130.3
*
	
	
	Пенистые свойства

	СТБ 1694-2006, п. 7.2.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	130.4
*
	
	11.03/ 08.031
	Объемная доля этилового спирта

	СТБ 1929-2009
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	130.5
*
	Вина фруктово-ягодные натуральные и виноматериалы фруктово-ягодные натуральные обработанные
	11.03/ 08.149
	Массовая концент-рация сахаров в пересчете на инвертный
	ГОСТ 13192-73, п. 1, п. 2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	130.6
*
	
	11.03/ 08.149
	Массовая концен-трация титруемых кислот
	СТБ 1931-2009, п. 4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	130.7
*
	
	11.03/ 08.118
	Массовая концен-трация остаточного экстракта
	СТБ 1694-2006, п. 7.3.3
ГОСТ 32000-2012
ГОСТ 32081-2013
ГОСТ 13192-73 п.п.1,2
СТБ 1931-2009, п. 4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	130.8
*
	
	11.03/ 08.149
	Массовая концент-рация летучих кис-лот в пересчете на уксусную кислоту
	СТБ 1930-2009
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	130.10
*
	
	11.03/ 08.149
	Массовая концентрация общего диоксида серы
	СТБ 1932-2009
ГОСТ 32115-2013
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	130.11
*
	
	11.03/ 35.062
	Давление двуокиси углерода в бутылке
	ГОСТ 12258-75
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	130.12
*
	
	11.03/ 08.159
	Концентрация сорбиновой кислоты
	МВИ. МН 806-98
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	131.1
*
	Вина плодовые крепленые ординарные и виноматериа-лы плодовые крепленые ординарные обработанные
	11.03/ 11.116
	Внешний вид, цвет
	СТБ 950-2006, п. 7.2.1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	131.2
*
	
	11.03/ 11.116
	Аромат, вкус
	СТБ 950-2006, п. 7.2.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	131.3
*
	
	11.03/ 08.031
	Объемная доля этилового спирта
	СТБ 1929-2009
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	131.4
*
	
	11.03/ 08.149
	Массовая концентрация сахаров в пересчете на инвертный

	ГОСТ 13192-73, п. 1, п. 2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	131.5
*
	
	11.03/ 08.149
	Массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на яблочную
	СТБ 1931-2009, п. 4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	131.6
*
	
	11.03/ 08.118, 11.03/ 08.149
	Массовая концентрация остаточного экстракта
	ГОСТ 32000-2012
ГОСТ 32081-2013
ГОСТ 13192-73 п.п.1,2
СТБ 1931-2009
СТБ 950-2006, п. 7.3.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	131.7
*
	
	11.03/ 08.149
	Массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную кислоты
	СТБ 1930-2009
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	131.8
*
	
	11.03/ 08.149
	Массовая концентрация общего диоксида серы
	СТБ 1932-2009
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	132.1
*
	Вина плодовые крепленые марочные, улучшенного качества и специиальной технологии и виноматериалы плодовые крепленые марочные, улучшенного качества и специальной технологии обработанные



	11.03/ 11.116
	Внешний вид, цвет
	СТБ 1695-2006, п. 7.2.1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	132.2
*
	
	11.03/ 11.116
	Аромат (букет), вкус
	СТБ 1695-2006, п. 7.2.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	132.3
*
	
	11.03/ 08.031
	Объемная доля этилового спирта
	СТБ 1929-2009
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	132.4
*
	
	11.03/ 08.149
	Массовая концентрация сахаров в пересчете на инвертный
	ГОСТ 13192-73, п. 1, п. 2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	132.5
*
	
	11.03/ 08.149
	Массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на яблочную кислоту
	СТБ 1931-2009, п. 4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	132.6
*
	
	11.03/ 08.118, 11.03/ 08.149
	Массовая концентрация остаточного экстракта
	СТБ 1695-2006, п. 7.3.2
ГОСТ 32000-2012
ГОСТ 32081-2013
ГОСТ 13192-73  п.п. 1,2
СТБ 1931-2009, п. 4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	132.7
*
	
	11.03/ 08.149
	Массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную кислоту
	СТБ 1930-2009
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	132.8
*
	
	11.03/ 08.149
	Массовая концентрация общего диоксида серы
	СТБ 1932-2009
ГОСТ 32115-2013
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	133.1
*
	Напитки винные
	11.03/ 11.116
	Внешний вид
	ГОСТ 31729-2015 п.7.2
ГОСТ 32051-2013 п.6.1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	133.2
*
	
	11.03/ 08.031
	Объемная доля этилового спирта
	ГОСТ 4828-83 п.2.9.1
ГОСТ 32095-2013
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	133.3
*
	
	11.03/ 08.149
	Массовая концентрация сахаров
	ГОСТ 13192-73 п.п. 1, 2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	133.4
*
	
	11.03/ 08.149
	Массовая концентрация титруемых кислот
	СТБ 1931-2009 п.4
ГОСТ 32114-2013
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	133.5
*
	
	11.03/ 08.149
	Массовая концентрация летучих кислот
	СТБ 1930-2009
ГОСТ 32001-2012
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	133.6
*
	
	11.03/ 08.149
	Массовая концентрация свободного и общего диоксида серы
	СТБ 1932-2009
ГОСТ 32115-2013
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	133.7
*
	
	11.03/ 35.062
	Давление двуокиси углерода в бутылке
	ГОСТ 12258-79
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	134.1
*
	Напитки плодовые 
крепкие


	11.03/ 11.116
	Прозрачность
	СТБ 979-94, п. 5.3.1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	134.2
*
	
	11.03/ 11.116
	Цвет
	СТБ 979-94, п. 5.3.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	134.3
*
	
	11.03/ 11.116
	Вкус, аромат
	СТБ 979-94, п. 5.3.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	134.4
*
	
	11.03/ 08.031
	Объемная доля этилового спирта
	СТБ 1929-2009
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	134.5
*
	
	11.03/ 08.149
	Массовая концентрация сахаров
	ГОСТ 13192-73, п. 1, п. 2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	134.6
*
	
	11.03/ 08.149
	Массовая концентрация титруемых кислот в пересчете на лимонную
	СТБ 1931-2009, п. 4
СТБ 979-94, п. 5.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	134.7
*
	
	11.03/ 08.149
	Массовая концентрация общей сернистой кислоты
	СТБ 1932-2009
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	134.8
*
	
	11.03/ 35.062
	Давление двуокиси углерода в бутылке
	ГОСТ 12258-79
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	134.9
*
	
	11.03/ 08.149
	Массовая концентрация летучих кислот
	СТБ 1930-2009
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	135.1
*
	Настои и композиции водно-спиртовые из растительного сырья
	11.03/ 11.116
	Внешний вид, цвет
	СТБ 924-2008, п. 6.1.1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	135.2
*
	
	
	Вкус
	СТБ 924-2008, п. 6.1.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	135.3
*
	
	
	Аромат
	СТБ 924-2008, п. 6.1.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	135.4
*
	
	11.03/ 08.031
	Объемная доля этилового спирта
	ГОСТ 4828-83, п. 2.9.1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	135.5
*
	
	11.03/ 11.116
	Растворимость настоя или композиции
	СТБ 924-2008, п. 6.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	136.1
*
	Водки для экспорта

	11.01/ 11.116
	Внешний вид, цвет
	ГОСТ 5363-93, п. 4.6.1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	136.2
*
	
	11.01/ 11.116
	Вкус, аромат
	ГОСТ 5363-93, п. 4.6.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	136.3
*
	
	11.01/ 08.031
	Крепость
	ГОСТ 5363-93, п. 4.7
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	136.4
*
	
	11.01/ 08.149
	Щелочность
	ГОСТ 5363-93, п. 4.8
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	136.5
*
	
	11.01/ 08.156
	Массовая концентрация альдегидов в пересчете на уксусный 

	ГОСТ 5363-93, п. 5.1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	136.6
*
	
	11.01/ 08.156
	Массовая концентрация сивушного масла в пересчете на смесь изоамилового и изобутилового спиртов (3:1) в безводном спирте

	ГОСТ 5363-93, п. 5.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	136.7
*
	
	11.01/ 08.156
	Массовая концентрация эфиров в пересчете на уксусно-этиловый в безводном спирте

	ГОСТ 5363-93, п. 5.3

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	137.1
*
	Водки
	11.01/ 11.116
	Внешний вид, цвет, вкус, аромат
	СТБ 978-2003, 
п. 4.2.2, табл. 1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	137.2
*
	
	11.01/ 08.031
	Крепость
	ГОСТ 5363-93, п. 4.7
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	137.3
*
	
	11.01/ 08.149

	Щелочность
	ГОСТ 5363-93, п. 4.8
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	137.4
*
	
	11.01/ 08.158
	Массовая концентрация уксусного альдегида в пересчете на безводный спирт
	СТБ ГОСТ Р 51698-2001
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	137.5
*
	
	11.01/ 08.158
	Массовая концентрация сивушного масла
	СТБ ГОСТ Р 51698-2001
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	137.6
*
	
	11.01/ 08.158
	Массовая концентрация сложных эфиров
	СТБ ГОСТ Р 51698-2001
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	138.1
*
	Спирты коньячные выдержанные

	11.01/ 11.116
	Прозрачность, цвет
	СТБ 1385-2013, п. 6.4.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	138.2
*
	
	11.01/ 11.116
	Букет, вкус
	СТБ 1385-2013, п. 6.4.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	138.3
*
	
	11.01/ 08.031
	Объемная доля этилового спирта
	СТБ 1929-2009
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	138.4
*
	
	11.01/ 08.156
	Массовая концентрация высших спиртов в пересчете на изоамиловый спирт
	ГОСТ 14138-76
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	138.5
*
	
	11.01/ 08.149
	Массовая концентрация альдегидов в пересчете на уксусный альдегид
	ГОСТ 12280-75
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	138.6
*
	
	11.01/ 08.149
	Массовая концентрация средних эфиров в пересчете на уксусно-этиловый эфир
	ГОСТ 14139-76
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	138.7
*
	
	11.01/ 08.149
	Массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную кислоту
	СТБ 1930-2009
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	138.8
*
	
	11.01/ 08.156
	Массовая концентрация фурфурола
	ГОСТ 14352-73
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	138.9
*
	
	11.01/ 08.032
	Массовая концентрация меди
	ГОСТ 30178-96
МВИ.МН 1792-2002
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	138.10
*
	
	11.01/ 08.149
	Массовая концентрация общего диоксида серы
	СТБ 1932-2009
ГОСТ 32115-2013
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	138.12
*
	
	11.01/ 08.149
	Массовая концентрация дубильных веществ
	МВИ. МН 2667-2007
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	138.13
*
	
	11.01/ 08.052
	Массовая концентрация общего экстракта
	МВИ. МН 2669-2007
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	138.14
*
	
	11.01/ 08.156
	Оптическая плотность
	МВИ. МН 2668-2007
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	139.1
*
	Коньяки
	11.01/ 11.116

	Прозрачность, цвет
	СТБ 1386-2013, п. 7.7.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	139.2
*
	
	11.01/ 11.116

	Букет, вкус
	СТБ 1386-2013, п. 7.7.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	139.3
*
	
	11.01/ 08.031
	Объемная доля этилового спирта
	СТБ 1929-2009
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	139.4
*
	
	11.01/ 08.149
	Массовая концентрация сахаров в пересчете на инвертный

	ГОСТ 13192-73, п. 1, п. 2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	139.5
*
	
	11.01/ 08.149
	Массовая концентрация дубильных веществ
	МВИ. МН 2667-2007
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	139.6
*
	
	11.01/ 08.052
	Массовая концентра-ция приведенного экстракта 
	МВИ. МН 2669-2007
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	139.7
*
	
	11.01/ 08.149
	Массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную кислоту

	СТБ 1930-2009
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	139.8
*
	
	11.01/ 08.156
	Массовая концентрация высших спиртов в пересчете на изоамиловый спирт

	ГОСТ 14138-76
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	139.9
*
	
	11.01/ 08.149
	Массовая концентра-ция альдегидов в пересчете на уксусный альдегид
	ГОСТ 12280-75
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	139.10
*
	
	11.01/ 08.149
	Массовая концент-рация средних эфиров в пересчете на уксусно-этиловый эфир
	ГОСТ 14139-76
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	140.1
*
	Кальвадос белорусский



	11.01/ 11.116
	Внешний вид, цвет
	СТБ 2138-2011, п. 7.4.1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	140.2
*
	
	11.01/ 11.116
	Букет, вкус
	СТБ 2138-2011, п. 7.4.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	140.3
*
	
	11.01/ 08.031
	Объемная доля этилового спирта

	СТБ 1929-2009
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	140.4
*
	
	11.01/ 08.149
	Массовая концентрация сахаров в пересчете на инвертный

	ГОСТ 13192-73, п. 1, п. 2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	141.1*
	Дистилляты кальвадосные
	11.01/ 11.116

	Внешний вид, цвет
	СТБ 2139-2011, п. 7.2.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	141.2*
	
	11.01/ 11.116

	Аромат, букет, вкус
	СТБ 2139-2011, п. 7.2.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	141.3
*
	
	11.01/ 08.031
	Объемная доля этилового спирта
	СТБ 1929-2009
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	141.4
*
	
	11.01/ 08.156
	Массовая концентрация высших спиртов в пересчете на изоамиловый спирт
	ГОСТ 14138-76
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	141.5
*
	
	11.01/ 08.149
	Массовая концентрация альдегидов в пересчете на уксусный альдегид
	ГОСТ 12280-75
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	141.6
*
	
	11.01/ 08.149
	Массовая концентрация средних эфиров в пересчете на уксусно-этиловый эфир

	ГОСТ 14139-76
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	141.7
*
	
	11.01/ 08.156
	Массовая концентрация фурфурола

	ГОСТ 14352-73
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	141.8
*
	
	11.01/ 08.149
	Массовая концентрация общего диоксида серы

	СТБ 1932-2009
ГОСТ 32115-2013
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	142.1
*
	Дистилляты фруктовые


	11.01/ 11.116
	Внешний вид, цвет
	СТБ 2354-2014,
п. 6.2.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	142.2
*
	
	11.01/ 11.116
	Аромат, вкус
	СТБ 2354-2014,
п. 6.2.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	142.3
*
	
	11.01/ 08.031
	Объемная доля этилового спирта
	СТБ 1929-2009
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	142.4
*
	
	11.01/ 08.156
	Массовая концентрация высших спиртов в пересчете на изоамиловый спирт
	ГОСТ 14138-76
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	142.5
*
	
	11.01/ 08.149
	Массовая концентрация альдегидов в пересчете на уксусный альдегид
	ГОСТ 12280-75
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	142.6
*
	
	11.01/ 08.149
	Массовая концентрация средних эфиров в пересчете на уксусно-этиловый эфир
	ГОСТ 14139-76
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	142.7
*
	Дистилляты фруктовые

	11.01/ 08.149
	Массовая концентрация летучих кислот в пересчете на уксусную кислоту
	СТБ 1930-2009
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	142.8
*
	
	11.01/ 08.156

	Массовая концентрация фурфурола
	ГОСТ 14352-73
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	142.9
*
	
	11.01/ 08.149

	Массовая концентрация общего диоксида серы
	СТБ 1932-2009
ГОСТ 32115-2013
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	143.1
*
	Бренди фруктовые






	11.01/ 11.116
	Внешний вид, цвет
	СТБ 2368-2014, п. 6.2.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	143.2
*
	
	11.01/ 11.116
	Букет, вкус
	СТБ 2368-2014, п. 6.2.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	143.3
*
	
	11.01/ 08.031
	Объемная доля этилового спирта
	СТБ 1929-2009
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	143.4
*
	
	11.01/ 08.149
	Массовая концентрация сахаров в пересчете на инвертный
	ГОСТ 13192-73, п. 1, п. 2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	144.1
*
	Водки фруктовые


	11.01/ 11.116

	Внешний вид, цвет
	СТБ 2368-2014, п. 6.2.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	144.2
*
	
	11.01/ 11.116

	Букет, вкус
	СТБ 2368-2014, п. 6.2.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	144.3
*
	
	11.01/ 08.031

	Объемная доля этилового спирта
	СТБ 1929-2009
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	144.4
*
	
	11.01/ 08.149
	Массовая концентрация сахаров в пересчете на инвертный
	ГОСТ 13192-73, п. 1, п. 2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	145.1
*
	Изделия лике-роводочные
	11.01/ 11.116
	Внешний вид
	ГОСТ 4828-83, п. 2.5
СТБ 2500-2017 п. 7.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	145.2
*
	
	
	Цвет
	ГОСТ 4828-83, п. 2.6.1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	145.3
*
	
	
	Вкус, аромат
	ГОСТ 4828-83, п. 2.8
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	145.4
*
	
	11.01/ 08.031
	Крепость
	ГОСТ 4828-83, п. 2.9.1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	145.5
*
	
	11.01/ 08.118
	Массовая концент-рация общего экстракта
	ГОСТ 4828-83, п. 2.10.1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	145.6
*
	
	11.01/ 08.052
	Массовая концентрация общего экстракта для эмульсионных ликеров
	ГОСТ 3626-73, п. 2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	145.7
*
	
	11.01/ 08.149
	Массовая концент-рация сахара
	ГОСТ 4828-83, п. 2.11.1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	145.8
*
	
	11.01/ 08.149
	Массовая концент-рация кислот в пересчете на лимонную кислоту
	ГОСТ 4828-83, п. 2.12.1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	146.1
*
	Изделия лике-роводочные для экспорта
	11.01/ 11.116
	Прозрачность
	ГОСТ 4828-83, п. 2.5
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	146.2
*
	
	11.01/ 11.116
	Цвет
	ГОСТ 4828-83, п. 2.6.1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	146.3
*
	
	11.01/ 11.116
	Вкус, аромат
	ГОСТ 4828-83, п. 2.8
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	146.4
*
	
	11.01/ 08.031
	Крепость
	ГОСТ 4828-83, п. 2.9.1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	146.5
*
	
	11.01/ 08.118
	Массовая концентрация общего экстракта

	ГОСТ 4828-83, п. 2.10.1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	146.6
*
	
	11.01/ 08.052
	Массовая концентрация общего экстракта для эмульсионных ликеров

	ГОСТ 3626-73, п. 2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	146.7
*
	
	11.01/ 08.149
	Массовая концентрация сахара

	ГОСТ 4828-83, п. 2.11.1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	146.8
*
	
	11.01/ 08.149
	Массовая концентрация кислот в пересчете на лимонную кислоту

	ГОСТ 4828-83, п. 2.12.1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	147.1
*
	Напитки алкогольные
	11.01/ 08.156, 11.02/ 08.156, 11.03/ 08.156, 11.04/ 08.156, 11.01/ 08.158, 11.02/ 08.158, 11.03/ 08.158, 11.04/ 08.158
	Объемная доля (массовая концентрация) метилового спирта
в пересчете на безводный спирт
	ГОСТ 5964-93, п. 6.4
ГОСТ 5363-93, п. 5.4 
ГОСТ 13194-74
ГОСТ 33408-2015
ГОСТ 33833-2016 
СТБ ГОСТ Р 51698-2001
СТБ 2138-2011, п. 7.2.4
СТБ 2139-2011, п. 7.3.9
СТБ 2354-2014, п. 6.3.9
СТБ 2368-2014, п. 6.3.4

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	147.2
*
	Напитки алкогольные
	11.01/ 08.032, 11.02/ 08.032, 11.03/ 08.032, 11.04/ 08.032 
	Содержание ртути
	ГОСТ 33412-2015
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	147.3
*
	
	11.01/ 08.032, 11.02/ 08.032, 11.03/ 08.032, 11.04/ 08.032, 11.01/ 08.035, 11.02/ 08.035, 11.03/ 08.035, 11.04/ 08.035
	Содержание мышьяка
	ГОСТ 33411-2015
МВИ.МН 1792-2002
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	147.4
*
	
	
	Содержание свинца
	ГОСТ 30178-96
ГОСТ EN 14083-2013
ГОСТ EN 14084-2014 
МВИ.МН 1792-2002
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	147.5
*
	
	
	Содержание кадмия
	ГОСТ 30178-96
ГОСТ EN 14083-2013
ГОСТ EN 14084-2014 
МВИ.МН 1792-2002
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	147.6
*
	Напитки алкогольные
	11.01/ 08.032, 11.02/ 08.032, 11.03/ 08.032, 11.04/ 08.032, 11.01/ 08.035, 11.02/ 08.035, 11.03/ 08.035, 11.04/ 08.035
	Массовая концентрация железа
	ГОСТ 30178-96
МВИ.МН 1792-2002
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	147.7*


	Напитки алкогольные
	11.01/ 08.162, 11.02/ 08.162, 11.03/ 08.162, 11.04/08.162

	Наличие искусственных ароматизаторов:
	МВИ. МН 2913-2008
МВИ. МН 2914-2008

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	
	
	
	- метилантранилат (компонент ароматизаторов);
- триацетин (растворитель ароматобразующих веществ)

	
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	147.8
*
	Напитки алкогольные
	11.01/ 08.159, 11.02/ 08.159, 11.03/ 08.159, 11.04/08.159

	Наличие синтетических красителей:
	
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	
	
	
	- индигокармин Е132
	МВИ. МН 2399-2005
СТБ 2547-2019
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	
	
	
	- желтый «Солнечный закат» Е110;
- тартразин Е102;
- понсо 4R E124;
	МВИ.МН 2399-2005
ГОСТ 33406-2015
СТБ 2547-2019
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	
	
	
	- амарант Е 123;
- азорубин Е 122;
- красный очарова-тельный Е 129;
	ГОСТ 33406-2015
СТБ 2547-2019
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	
	
	
	- зеленый прочный Е 143;
- красный 2G E128;
-хинолиновый желтый Е 104;
- синий блестящий FCF E133
- цитрусовый красный Е121;
- эритрозин Е127;
- синий патентованный Е131;
- зеленый S Е142;
-бриллиантовый PN Е151;
-коричневый НТ Е155

	Р 4.1.1672-03, гл. 4, 
п. IV, п. 2
СТБ 2547-2019
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	147.9
*
	
	11.01/ 08.158, 11.02/ 08.158, 11.03/ 08.158, 
11.04/ 08.158
	Содержание ГХЦГ (α-, β-, γ-изомеры)
	ГОСТ 30349-96, п. 5
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	147.10*
	
	
	Содержание ДДТ и его метаболитов
	ГОСТ 30349-96, п. 5
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	147.11*
	Напитки алкогольные
	11.01/ 08.159, 11.02/ 08.159, 11.03/ 08.159, 11.04/08.159

	Массовая концентрация сорбиновой кислоты
	МВИ. МН 806-98
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	148.1
*
	Сырье и продукты пищевые
	10.11/ 11.116, 10.12/ 11.116, 10.13/ 11.116
	Подготовка проб
	ГОСТ 26929-94

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	148.2
*
	Сырье и продукты пищевые
	10.11/ 11.116, 10.12/ 11.116, 10.13/ 11.116
	Органолептические показатели, масса нетто или объем, массовая доля 
составных частей
	ГОСТ 6687.5-86 п.3, 
ГОСТ 8756.1-79, 
ГОСТ 8756.1-2017, 
ГОСТ 23943-80, 
ГОСТ 4828-83 п.2.7
ГОСТ 5363-93 п.4.5
ГОСТ 32036-2013 п.6.1
СТБ 1529-2010 п.7.10.1
СТБ 902-2013 п.7.3
ГОСТ 32573-2013 п.7.2
ГОСТ 32572-2013
ГОСТ 32775-2014 п.7.2, прил. Б, 
ГОСТ 32776-2014 п.7.2, прил. Б, 
СТБ 1001-96 п.5.3, 
ГОСТ 19792-2017 п.7.3, ГОСТ 28875-90 п.3.3 
ГОСТ 32896-2014 п.7.1 
ГОСТ 1750-86 п.2.7 
ГОСТ 34130-2017 п. 10.1 
ГОСТ 12576-2014
ГОСТ 5897-90 п.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	149.1
*
	Корма, жмыхи, шроты
	10.91/ 11.116, 10.92/ 11.116
	Подготовка проб
	ГОСТ ISO 6498-2014
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	149.2
*
	
	10.91/ 11.116, 10.92/ 11.116
	Внешний вид, цвет, запах

	ГОСТ 13979.4-68
ГОСТ 13496.13-2018
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	149.3
*
	
	10.91/ 08.052, 10.92/ 08.052
	Массовая доля влаги и летучих веществ

	ГОСТ 13979.1-68

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	149.4
*
	
	10.91/ 08.052, 10.92/ 08.052
	Массовая доля золы, не растворимой в соляной кислоте

	ГОСТ 13979.6-69 п.3
ГОСТ 32045-2012
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	149.5
*
	
	10.91/ 08.052, 10.92/ 08.052
	Массовая доля общей золы

	ГОСТ 13979.6-69 п.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	149.6
*
	
	10.91/ 11.116, 10.92/ 11.116
	Посторонние примеси
	ГОСТ 80-96 п. 5.3
ГОСТ 8056-96 п. 5.5
ГОСТ 8057-95 п. 5.5
ГОСТ 11048-95 п. 5.5
ГОСТ 11246-96 п. 6.4
ГОСТ 12220-96 п. 5.4
ГОСТ 17290-71 п.2.1а
ГОСТ 27149-95 п. 5.5
ГОСТ 30257-95 п.5.5

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	149.7
*
	
	10.91/ 08.052, 10.92/ 08.052
	Содержание металлопримесей
	ГОСТ 8056-96 п. 5.4
ГОСТ 8057-95 п. 5.4
ГОСТ 11048-95 п. 5.3
ГОСТ 11246-96 п. 6.2
ГОСТ 12220-96 п. 5.5
ГОСТ 13979.5-68
ГОСТ 27149-95 п.5.3
ГОСТ 30257-95 п.5.3  

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	149.8
*
	
	10.91/ 08.169, 10.92/ 08.169
	Содержание нитратов

	ГОСТ 13496.19-2015 п.7
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	149.9
*
	
	10.91/ 08.156, 10.92/ 08.156
	Содержание нитритов

	ГОСТ 13496.19-2015 п. 9
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	149.10
*
	
	10.91/ 08.149, 10.92/ 08.149
	Массовая доля сырого протеина

	ГОСТ 13496.4-2019 п.8
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	149.11
*
	
	10.91/ 08.052, 10.92/ 08.052
	Массовая доля сырой клетчатки

	ГОСТ 13496.2-91
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	149.12
*
	
	10.91/ 08.052, 10.92/ 08.052
	Массовая доля сырого жира
	ГОСТ 13496.15-2016 п.9
ГОСТ 8057-95 п. 5.7
ГОСТ 8056-96 п. 5.7
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	
149.13
*
	Корма, жмыхи, шроты
	10.91/ 08.052, 10.92/ 08.052
10.91/ 08.149, 10.92/ 08.149
	Расчетный показатель:
Общая энергетичес-кая питательность (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: массовая доля сырого протеина, массовая доля сырого жира, массовая доля общей золы, массовая доля сырой клетчатки)
	ГОСТ 80-96 п. 5.5
ГОСТ 27149-95 п. 5.6
ГОСТ 11246-96 п. 6.5
ГОСТ 12220-96 п. 5.6
ГОСТ 11048-95 п. 5.7
ГОСТ 30257-95 п. 5.7
ГОСТ 17290-71 приложение Е
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	149.14
*
	
	10.91/ 29.040, 10.92/ 29.040

	Проход через сито (крупность помола)
	ГОСТ 8057-95 п. 5.8
ГОСТ 13979.4-68
ГОСТ 8056-96 п. 5.8
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	149.15
*
	
	10.91/ 08.169, 10.92/ 08.169

	Активность уреазы
	ГОСТ 13979.9-69
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	149.16
*
	
	10.91/ 08.082, 10.92/ 08.082
	Массовая доля остаточного растворителя
	ГОСТ 11246-96
приложение В
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	149.17
*
	
	10.91/ 08.149, 10.92/ 08.149
	Массовая доля растворимых протеинов в шроте
	ГОСТ 13979.3-68
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	149.18
*
	
	10.91/ 08.149, 10.92/ 08.149

	Кислотное число
	ГОСТ 13496.18-85
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	149.19
*
	
	10.91/ 08.149, 10.92/ 08.149

	Перекисное число
	ГОСТ 31485-2012
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	149.20
*
	
	10.91/ 08.149, 10.92/ 08.149
	Массовая доля изотиоцианатов

	ГОСТ 11048-95 п. 5.6
ГОСТ 30257-95 п. 5.6
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	149.21
*
	
	10.91/ 08.149, 10.92/ 08.149
	Растворимые протеины в шроте к общему содержанию протеина

	ГОСТ 13979.3-68
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	149.22
*
	
	10.91/ 08.149, 10.92/ 08.149
	Массовая доля синильной кислоты

	ГОСТ 13979.8-94
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	149.23
*
	
	10.91/ 08.156, 10.92/ 08.156
	Массовая доля карбамида

	ГОСТ 29113-2016 п.4

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	149.24
*
	
	10.91/ 08.156, 10.92/ 08.156
	Массовая доля свободного госсипола

	ГОСТ 13979.11-83
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	
	Корма, жмыхи, шроты
	
	Содержание токси-чных элементов: 
	
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	149.25
*
	
	10.91/ 08.052
10.92/ 08.052
	Подготовка проб
	ГОСТ 26929-94
ГОСТ 33412-2015 
ГОСТ EN 14084-14 
п. 6.1-6.3 
ГОСТ 31650-2012

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	149.26
*
	
	10.91/ 08.032,
10.92/ 08.032,
10.91/ 08.035
10.92/ 08.035
	Мышьяк
	ГОСТ 33411-2015 
МВИ. МН 1792-2002 

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	149.27
*
	
	10.91/ 08.032,
10.92/ 08.032

	Ртуть
	ГОСТ 33412-2015
ГОСТ 31650-2012
ГОСТ 34427-2018

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	149.28
*
	
	10.91/ 08.032, 10.92/ 08.032, 10.91/ 08.035, 10.92/ 08.035

	Кадмий, свинец, медь, цинк,  железо
	ГОСТ EN 14083-2013
ГОСТ EN 14084-2014  
ГОСТ 30178-96
МВИ. МН 1792-2002
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	149.29
*
	
	10.91/ 08.158, 10.92/ 08.158
	Содержание  пестицидов: 
ГХЦГ (α, β, γ), ДДТ и его метоболиты, альдрин, гептахлор, дильдрин, эндрин, гексахлорбензол

	ГОСТ 32194-2013 
(ISO 14181:2000)
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	149.30
*
	
	10.91/ 03.152, 10.92/ 03.152
	Содержание афлатоксина В1

	МВИ.МН 2559-2006
МВИ.МН 5231-2015
ГОСТ 34108-2017

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	149.31
*
	
	10.91/ 03.152,
10.92/ 03.152
	Содержание дезоксиниваленола (вомитоксина)

	МВИ.МН 2477-2006
МВИ.МН 6103-2018
ГОСТ 34108-2017
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	149.32
*
	
	10.91/ 03.152,
10.92/ 03.152
	Содержание зеараленона
	МВИ.МН 2478-2006
МВИ.МН 5230-2015
ГОСТ 34108-2017

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	149.33
*
	
	10.91/ 03.152,
10.92/ 03.152
	Содержание Т-2 токсина
	МВИ.МН 2479-2006
МВИ.МН 5731-2016
ГОСТ 34108-2017

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	149.34
*
	
	10.91/ 03.152,
10.92/ 03.152
	Содержание Охратоксина А
	МВИ.МН 2480-2006
МВИ.МН 6102-2018
ГОСТ 34108-2017

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	149.35
*
	
	10.91/ 03.152,
10.92/ 03.152
	Содержание фумонизина
	МВИ.МН 2560-2006
МВИ.МН 5730-2016
ГОСТ 34108-2017

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	149.36
*
	Корма, жмыхи, шроты
	10.91/ 11.116, 10.92/ 11.116
	Реакции на рицин
	ГОСТ 17290-71 п. 2.2

	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	149.37
*
	
	10.91/ 01.086,
10.92/ 01.086
	Энтерококки
	ГОСТ 28566-90 

	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	149.39
*
	
	10.91/ 01.086,
10.92/ 01.086
	Общее количество микробных клеток, общее микробное число, КМАФАнМ
	ГОСТ 25311-82 п. 4.1
Правила отбора и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных, утв. директором  ГУ «Белгосветцентр» 
МУ № 03-02/33 от 20.08.2019 п.3.1
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	149.40
*
	
	10.91/ 01.086,
10.92/ 01.086
	Сальмонеллы
	ГОСТ 25311-82 п.4.3
Правила отбора и бактериологического исследования кормов и кормовых добавок для животных, утв. директором  ГУ «Белгосветцентр» 
МУ № 03-02/33 от 20.08.2019, п. 3.2
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	149.43
*
	
	10.91/ 01.086,
10.92/ 01.086
	Бактерии рода Протей (Proteus)
	ГОСТ 28560-90
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	149.44
*
	
	10.91/ 11.116, 10.92/ 11.116
	Зараженность вредителями или наличие следов заражения

	ГОСТ 13496.13-2018
ГОСТ 10853-88
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	
149.45
*
	
	10.91/ 06.036, 10.92/ 06.036
	Токсичность

	ГОСТ 13496.7-97, п.4
ГОСТ 31674-2012 п.5
Инструкция 1.1.11-12-35-2004

	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	150.1
*
	Строительные материалы и приравненные к ним, в том числе с добавлением промышленных отходов. Средства защиты древесины,  краски, лаки, эмали; клеевые составы. Мебель, материалы для ее изготовления.
Игрушки.


	08.11/ 04.125, 08.12/ 04.125, 16.10/ 04.125, 16.22/ 04.125, 23.11/ 04.125, 23.12/ 04.125, 23.19/ 04.125, 23.32/ 04.125, 23.64/ 04.125,
31.00/ 04.125,
31.01/ 04.125,
31.02/ 04.125,
31.09/ 04.125,
32.40/ 04.125
	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов 226Ra, 232Th, 40K, 137Cs, Бк/кг 

	ГОСТ 30108-94
МВИ. МН 1181-2011 
МВИ.МН 4498-2013 
ГОСТ 33795-2016
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	151.1
*
	Вода бутили-рованная, минеральная минерализо-ванная, вода питьевая, в том числе расфасованная в емкости 
	100.09/ 04.125
	Суммарная  альфа- и бета-активность
	СТБ ISO 9696-2020
СТБ ISO 9697-2016
Методика измерения суммарной альфа- и бета-активности водных проб с помощью альфа-бета радиометра УМФ2000, утв. Минпромэнерго России от 11.05.2005 г.
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	151.2
*
	
	
	Удельная (объемная) активность радионуклидов 137Cs, 90Sr, Бк/кг(л)
	МВИ.МН 1181-2011 

	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	152.1
*
	Минеральные удобрения
	20.15/ 04.125
	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов 226Ra, 232Th, 40K,  Бк/кг 
	ГОСТ 30108-94
МВИ. МН 1181-2011 
МВИ.МН 4498-2013 
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	153.1
*
	Материалы противоголо-ледные для зимнего содержания автомобильных дорог
	20.13/ 04.125, 20.14/ 04.125
	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов 226Ra, 232Th, 40K,  Бк/кг 
	МВИ.МН 4498-2013 
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	154.1
*
	Древесина, продукты из древесины и древесных ма-териалов, прочая непищевая продукция лесного хозяйства
	16.29/ 04.125, 16.10/ 04.125, 16.21/ 04.125, 16.22/ 04.125, 16.23/ 04.125, 16.24/ 04.125
	Удельная (объемная) активность  радионуклида 137Cs, Бк/кг 
	ГОСТ 33795-2016
МВИ. МН 1181-2011 

	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	155.1
*
	Лекарственно-техническое сырье
	21.20/ 04.125
	Удельная (объемная) 
активность 
радионуклида 137Cs, Бк/кг (л)
	МВИ. МН 1181-2011

	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	156.1
*
	Яйца и яичные продукты
	01.47/ 04.125
	Удельная (объемная) 
активность 
радионуклида
137Cs, 90Sr, Бк/кг(л)

	МВИ. МН 1181-2011
ГОСТ 32161-2013
ГОСТ 32163-2013

	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	157.1
*
	Сахар, 
кондитерские  сахаристые  и мучные 
изделия, мед, какао-бобы, какао-
продукты

	10.81/ 04.125, 10.82/ 04.125
	Удельная (объемная) 
активность 
радионуклида 137Cs, 90Sr, Бк/кг(л)
	МВИ. МН 1181-2011
ГОСТ 32161-2013
ГОСТ 32163-2013
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	158.1
*
	Кофе, чай
	10.83/ 04.125
	Удельная (объемная) 
активность радионуклида 137Cs, 90Sr, Бк/кг(л)

	МВИ. МН 1181-2011
ГОСТ 32161-2013
ГОСТ 32163-2013

	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	159.1
*
	Специи и пряности
	10.84/ 04.125
	Удельная (объемная) 
активность 
радионуклида 137Cs, 90Sr, Бк/кг(л)

	МВИ. МН 1181-2011
ГОСТ 32161-2013
ГОСТ 32163-2013

	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	160.1
*
	Концентраты пищевые
	20.59/ 04.125
	Удельная (объемная) 
активность 
радионуклида 137Cs, 90Sr, Бк/кг(л)


	МВИ. МН 1181-2011
ГОСТ 32161-2013
ГОСТ 32163-2013

	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	161.1
*
	Напитки безалкоголь-ные, напитки слабоалкоголь-ные, вино, ликеры, водка и другие спиртные напитки, спирт
	11.07/ 04.125, 11.05/ 04.125, 11.01/ 04.125, 11.02/ 04.125, 11.03/ 04.125, 11.04/ 04.125

	Удельная (объемная) 
активность 
радионуклида 137Cs, 90Sr, Бк/кг(л)
	МВИ. МН 1181-2011
ГОСТ 32161-2013
ГОСТ 32163-2013

	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	162.1
*
	Биологически активные добавки (БАД)  к пище
	20.59/ 04.125
	Удельная (объемная) 
активность 
радионуклида 137Cs, 90Sr, Бк/кг(л)
	МВИ. МН 1181-2011
ГОСТ 32161-2013
ГОСТ 32163-2013

	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	163.1
*
	Пищевые добавки,  пре-миксы, корма, кормовые добавки, комбикорма, жмыхи, продукция растениеводства, шроты  и другая пищевая продукция (соль, уксусы, крахмал  картофельный и кукурузный, декстрины, патока крахмальная, дрожжи хлебопекарные, желатин)

	10.91/ 04.125, 10.92/ 04.125
10.89/ 04.125
10.62/ 04.125
08.93/ 04.125
01.19/ 04.125
	Удельная (объемная) 
активность радионуклида 137Cs, 90Sr, Бк/кг(л)

	МВИ. МН 1181-2011
ГОСТ 32161-2013
ГОСТ 32163-2013

	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	163.2
*
	
	10.91/ 01.086, 10.92/ 01.086
10.89/ 01.086
10.62/ 01.086
08.93/ 01.086

	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы

	ГОСТ 31659-2012
(ISO 6579:2002),
п.п. 4 - 8.5.3
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	163.3
*
	
	
	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)

	ГОСТ 31747-2012 
(ISO 4831:2006;
 ISO 4832:2006 )
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	163.4
*
	
	
	Количество мезо-фильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов 
(КМАФАнМ)
	ГОСТ 10444.15-94
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	163.5
*
	
	
	Escherichia coli
	ГОСТ 30726-2001
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	163.6
*
	
	
	Дрожжи, плесени  
	ГОСТ 10444.12-2013
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	163.7
*
	
	
	Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы
	ГОСТ 26972-86 п.4.3
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	163.8
*
	
	
	Промышленная стерильность
	ГОСТ 30425-97
п.п.  7.6, 7.7, 7.8, 7.9
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	164.1
*
	Сахар (сахар-песок, сахар-рафинад, сахар белый в том числе для детского питания). Кондитерские изделия (сахаристые), в том числе какао-жмых, какао-порошок
	10.71/ 01.086, 10.72/ 01.086, 10.81/ 01.086, 10.82/ 01.086, 10.89/ 01.086
	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов
	ГОСТ 10444.15-94
ГОСТ 26968-86, п.4.1
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	164.2
*
	
	
	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	164.3
*
	
	
	Staphylococcus aureus
	ГОСТ 10444.2-94,
 п.п. 4-7.7
ГОСТ 31746-2012, 
п.п. 4-9.4
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	164.4
*
	
	
	Дрожжи и плесневые грибы
	ГОСТ 10444.12-2013
ГОСТ 26968-86, п.4.2
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	164.5
*
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 30519-97, 
п.п. 2-5.5
ГОСТ 31659-2012, 
п.п. 4-8.5.3
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	165.1
*
	Овощи и картофель, фрукты, ягоды, грибы свежие, быстрозамороженные и продукты их переработки. Овощи и картофель, фрукты, в том числе ягоды, грибы сухие. Орехи.
Консервы овощные, фруктовые, в том числе ягодные, соки березовые консервированные

	01.13/ 01.086, 01.21/ 01.086, 01.22/ 01.086, 01.23/ 01.086, 01.24/ 01.086, 01.25/ 01.086, 01.26/ 01.086, 02.30/ 01.086, 10.39/ 01.086
	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов 
	ГОСТ 10444.15-94
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	165.2
*
	
	
	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)

	ГОСТ 31747-2012
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	165.3
*
	
	
	Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	165.4
*
	
	
	B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013, 
п.п. 5-9.3
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	165.5
*
	
	
	Дрожжи, плесени  
	ГОСТ 10444.12-2013
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	165.6*
	
	
	Staphylococcus aureus
	ГОСТ10444.2-94,п.п.47.7
ГОСТ 31746-2012, п.п. 4-9.4
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	165.7
*
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 30519-97, п.п. 2-5.5
ГОСТ 31659-2012, 
п.п. 4-8.5.3
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	
165.8
*
	
	
	Listeria monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012,
 п.п. 5-10.5.5
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	165.9
*
	
	01.13/ 07.096, 01.21/ 07.096, 01.22/ 07.096, 01.23/ 07.096, 01.24/ 07.096, 01.25/ 07.096, 01.26/ 07.096, 02.30/ 07.096, 10.39/ 07.096
	Яйца гельминтов
Цисты кишечных патогенных простейших организмов
	МУК 4.2.3016-12, 
п.п. 6.1, 6.2, 6.4, 7.1-7.3, 8.3
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	165.10
*
	Консервы овощные, имеющие рН 4,2, и выше, консер-вы из абрико-сов, персиков, груш с рН 3,8 и выше, приго-товленные без добавления кислоты
Неконцентрированные томато-про-дукты (цель-ноконсервиро-ванные) с содержанием сухих веществ менее 12%
Консервы грибные из натуральных грибов

	10.39/ 01.086
	Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B. Subtilis
	ГОСТ 30425-97, п. 7.7
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	165.11
*
	
	
	Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.cereus и (или) B.polymyxa
	ГОСТ 10444.8-2013
ГОСТ 30425-97, п. 7.7
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	165.12
*
	
	
	Мезофильные клостридии С.botulinum, 
C.perfingens
	ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 30425-97, п. 7.7
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	165.13
*
	
	
	Неспорообразующие микроорганизмы, в том числе молочнокислые, плесневые грибы, дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013
ГОСТ 30425-97, 
п. 7.8, п. 7.9
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	165.14
*
	Консервы овощные, имеющие рН 3,7-4,2; соки березовые с рН 3,7 и более
Консервы овощные (с рН ниже 3,7) фруктовые и плодово-ягод-ные пастеризо-ванные, кон-сервы для общественного питания с сор-биновой кисло-той  и рН ниже 4,0; консервы 
из абрикосов, персиков и груш с рН ниже 3,8; соки березовые с рН ниже 3,7
Консервы грибные из маринованных грибов 
	10.39/ 01.086
	Газообоазующие, спорообразующие мезофильные аэроб-ные и факультативно-анаэробные микроор-ганизмы группы B.polymyxa
	ГОСТ 30425-97, п. 7.7
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	165.15
*
	
	
	Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факуль-тативно-анаэробные микроорганизмы
	ГОСТ 30425-97, п. 7.7
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	165.16
*
	
	
	Мезофильные клостридии C.botulinum, 
C.perfingens
	ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 30425-97, п. 7.7
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	165.17
*
	
	
	Неспорообразующие микроорганизмы, плесневые грибы, дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013
ГОСТ 10444.11-2013
ГОСТ 30425-97, 
п. 7.8, п. 7.9
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	165.18
*
	Джемы, варенье, повидло, конфитюры, плоды и ягоды, протертые с сахаром и другие плодово – ягодные концентраты с сахаром, подвергнутые различным способам теп-лофизического воздействия
	10.39/ 01.086
	Газообоазующие, спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы группы B.polymyxa
	ГОСТ 30425-97, п. 7.7
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	165.19
*
	
	
	Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
	ГОСТ 30425-97, п. 7.7
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	165.20
*
	
	
	Мезофильные клостридии C.botulinum, 
C.perfingens
	ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 30425-97, п. 7.7
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	165.21
*
	
	
	Неспорообразующие микроорганизмы, плесневые грибы, дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013
ГОСТ 10444.11-2013
ГОСТ 30425-97, 
п. 7.8, п. 7.9
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	165.22
*
	Консервирован-ная соковая продукция из фруктов и овощей:
Соковая продукция из фруктов с рН 4,2 и выше, а также рН 3,8 и выше для соковой продук из абрикосов, персиков, груш
Соковая продукция из овощей: томатная, с содержанием сухих веществ менее 12%, рН 4,2 и выше
	10.39/ 01.086

	Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы:
B.cereus, B.polymyxa, B. subtilis

	ГОСТ 30425-97, п. 7.7
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	165.23
*
	
	
	Мезофильные клостридии C.botulinum, C.perfingens
	ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 30425-97, п. 7.7
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	165.24
*
	
	
	Неспорообразующие микроорганизмы, плесневые грибы, дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013
ГОСТ 30425-97,п. 7.8
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	165.25
*
	
	
	Молочнокислые микроорганизмы
	ГОСТ 30425-97, п. 7.9
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	165.26
*
	
	
	Спорообразующие термофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
	ГОСТ 30425-97, п. 7.7
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	165.27
*
	Соковая продукция из фруктов с рН ниже 4.2, а также рН ни-же 3,8 для со-ковой продук-ции из абрико-сов, персиков, груш 
Соковая продукция из овощей с рН ниже 3,7
	10.39/ 01.086

	Неспорообразующие микроорганизмы, плесневые грибы, дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013
ГОСТ 30425-97, п. 7.8
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	165.28
*
	
	
	Молочнокислые микроорганизмы
	ГОСТ 30425-97, п. 7.9
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	165.29
*
	Соковая продукция из овощей с рН 3,7-4,2
	10.39/ 01.086
	Мезофильные клостридии C.botulinum, C.perfingens
	ГОСТ 10444.9-88 ГОСТ 30425-97, п. 7.7
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	165.30
*
	
	
	Неспорообразующие микроорганизмы, плесневые грибы, дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013
ГОСТ 30425-97, п. 7.8
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	165.31
*
	
	
	Молочнокислые микроорганизмы
	ГОСТ 30425-97, п. 7.9
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	165.32
*
	
	
	Спорообразующие термофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
	ГОСТ 30425-97, 
п. 7.7
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	166.1
*
	Продукты питания из картофеля






	10.31/ 01.086
	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	166.2
*
	
	
	Дрожжи и плесени
	ГОСТ 10444.12-2013
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	166.3
*
	
	
	Staphylococcus aureus 
	ГОСТ 10444.2-94,
 п.п. 4-7.7
ГОСТ 31746-2012,
п.п. 4-9.4
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	166.4
*
	
	
	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов
	ГОСТ 10444.15-94
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	166.5
*
	
	
	Bacillus cereus
	ГОСТ 10444.8-2013
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	166.6
*
	
	
	Патогенные мик-роорганизмы, в том числе сальмонеллы
	ГОСТ 30519-97, 
п.п. 2-5.5
ГОСТ 31659-2012, 
п.п. 4-8.5.3
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	167.1
*
	Соки, напитки, концентраты овощные, 
фруктовые, ягодные. Джемы, варенье, повидло, 
сиропы, конфитюры, плоды и ягоды протертые с сахаром. 
Овощи, фрукты, грибы соленые, маринованные, квашенные, моченые. Мороженое плодово-ягодное, смеси для мороженого плодово-ягодного

	10.31/ 01.086, 10.32/ 01.086, 10.39/ 01.086, 10.52/ 01.086, 11.07/ 01.086
	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов 
	ГОСТ 10444.15-94
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	167.2
*
	
	
	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	167.3
*
	
	
	Бактерии семейства Еntеrоbасtеriаceae
	ГОСТ 29184-91
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	167.4
*
	
	
	Escherichia coli
	ГОСТ 30726-2001
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	
167.5
*
	
	
	B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	167.6
*
	
	
	Staphylococcus aureus
	ГОСТ 10444.2-94, п.п. 4-7.7
ГОСТ 31746-2012, п.п. 4-9.4
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	167.7
*
	
	
	Дрожжи, плесени  
	ГОСТ 10444.12-2013
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	167.8
*
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	167.9
*
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 30519-97, 
п.п. 2-5.5
ГОСТ 31659-2012,
 п.п. 4-8.5.3
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	167.10
*
	
	
	Listeria monocytogenes
	ГОСТ 32031-2012, 
п.п. 5-10.5.5
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	167.11
*
	
	10.32/ 07.096, 10.39/ 07.096
	Яйца гельминтов
Цисты кишечных патогенных простейших организмов
	МУК 4.2.3016-12,
 п.п. 6.1, 6.2, 6.4, 7.1-7.3
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	168.1
*
	Специи и пряности, пряные травы.
Концентраты пищевые, сухие бульоны, продукты экструзивной технологии, пищевые добавки
	01.28/ 01.086, 10.84/ 01.086, 10.89/ 01.086
	Количество мезофильных аэробных и факультативно - анаэробных микроорганизмов
	ГОСТ 10444.15-94
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	168.2
*
	
	
	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	168.3
*
	
	
	Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	168.4
*
	
	
	Bacillus cereus
	ГОСТ 10444.8-2013
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	168.5
*
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 30519-97, п.п. 2-5.5
ГОСТ 31659-2012, 
п.п. 4-8.5.3
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	168.6
*
	
	
	Плесени, дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	169.1
*
	Чай (черный, зеленый, плиточный), кофе (в зернах, молотый, растворимый)

	01.27/ 01.086, 10.82/ 01.086, 10.83/ 01.086
	Плесени

	ГОСТ 10444.12-2013

	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	170.1
*

	Безалкоголь-ные напитки.
Напитки бро-жения слабоал-когольные, квасы
	11.07/ 01.086
	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов

	ГОСТ 10444.15-94
ГОСТ 30712-2001, 
п.6.1-6.2
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	170.2
*
	
	
	Бактерии группы кишечных палочек 
(колиформы)

	ГОСТ 31747-2012
ГОСТ 30712-2001, п.6.3
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	170.3
*
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы

	ГОСТ 30519-97, п.п. 2-5.5
ГОСТ 31659-2012,
 п.п. 4-8.5.3
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	170.4
*
	
	
	Дрожжи и плесени
	ГОСТ 10444.12-2013
ГОСТ 30712-2001, п.6.4

	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	170.5
*
	
	
	Pseudomonas aeruginosa
	Инструкция по применению 
№ 072-0210, п. 13

	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	171.1
*
	Пиво
	11.05/ 01.086
	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов
	ГОСТ 10444.15-94
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	171.2
*
	
	
	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)

	ГОСТ 31747-2012

	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	171.3
*
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 30519-97, п.п. 2-5.5
ГОСТ 31659-2012, 
п.п. 4-8.5.3
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	171.4
*
	
	
	Дрожжи и плесени

	ГОСТ 10444.12-2013
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	172.1
*
	Парфюмерно-косметическая продукция. 
Косметика детская, косметика вокруг глаз, для губ, интимная косметика, средства гигиены полости рта и другая. 
Остальная косметика 
	20.41/ 01.086, 20.42/ 01.086
	Мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы
	ГОСТ ISO 21149-2020

	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	172.2
*
	
	
	Плесневые грибы и дрожжи
	ГОСТ ISO 16212-2020

	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	172.3
*
	
	
	Бактерии вида 
Staphylococcus aureus
	ГОСТ ISO 22718-2018
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	172.4
*
	
	
	Бактерии вида
Рseudomonas aeruginosa
	ГОСТ ISO 22717-2018
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	172.5
*
	
	
	Candida albicans
	ГОСТ ISO 18416-2018
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	172.6
*
	
	
	Escherichia coli
	ГОСТ ISO 21150-2018
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	172.7
*
	Ампульная косметика

	20.42/ 01.086
	Стерильность
	ГОСТ 33918-2016
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	173.1
*
	Концентраты фруктовых, плодово-ягодных и ягодных соков для пром-переработки, соки и соковая продук-ция фрук-товоягод-ная, соки овощные, фруктовые плодово-ягодные
	10.32/ 07.096, 10.39/ 07.096
	Яйца гельминтов
Цисты кишечных патогенных простейших организмов
	МУК 4.2.3016-12,
п.п. 6.1, 6.2, 6.4, 7.1-7.3
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	174.1
*
	Свежие и свежезаморо-женные овощи, картофель, бахчевые, фрукты (в том числе ягоды), зелень столовая, грибы
	01.13/ 07.096, 01.21/ 07.096, 01.22/ 07.096, 01.23/ 07.096, 01.24/ 07.096
	Яйца гельминтов
Цисты кишечных патогенных простейших организмов
	МУК 4.2.3016-12, 
п.п. 6.1, 6.2, 6.4, 7.1-7.3, 8.3
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	174.2
*
	Свежие и свежезамороженные овощи, картофель, бахчевые, фрукты (в том числе ягоды), зелень столовая, грибы
	01.21/ 08.169, 10.22/ 08.169, 10.23/ 08.169, 10.24/ 08.169, 10.25/ 08.169, 01.26/ 08.169, 10.31/ 08.169, 10.32/ 08.169, 10.39/ 08.169, 10.52/ 08.169, 10.83/ 08.169, 10.84/ 08.169, 11.02/ 08.169, 11.03/ 08.169, 11.04/ 08.169, 11.07/ 08.169
	Содержание нитратов

	МЗ СССР МУ №5048-89
ГОСТ 34570-2019
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	175.1
*
	Товары наро-дного потреб-ления, бумага и картон, контак-тирующие с пищевыми продуктами (средства ги-гиены полости рта, средства личной гигие-ны, средства индивидуальной защиты дерматологические, товары бытовой химии)
	17.11/ 01.086, 17.12/ 01.086, 17.21/ 01.086, 17.22/ 01.086, 20.42/ 01.086

	Общее количество микроорганизмов
	Инструкция № 006-0712 
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	175.2
*
	
	
	Плесневые грибы, дрожжи
	Инструкция № 006-0712  
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	175.3
*
	
	
	Бактерии семейства Enterobacteriaceae
	Инструкция № 006-0712  
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	175.4
*
	
	
	Рseudomonas aeruginosa
	Инструкция № 006-0712  
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	175.5
*
	
	
	Патогенные стафилококки
	Инструкция № 006-0712 
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	
176.1
*
	Товары, предназначен-ные для детей и подростков. Игрушки. Игрушки с наполнителями для детей в возрасте до 1 года, формую-щиеся массы и краски, наноси-мые пальцами. Подгузники, детские пелен-ки, в том числе содержащие гелеобразую-щие влагопог-лощающие материалы
	32.40/ 01.086, 17.22/ 01.086
	Общее количество микроорганизмов
	Инструкция 091-0610, гл. 5, п. 17
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	176.2
*
	
	
	Плесневые грибы, дрожжи
	Инструкция 091-0610, гл. 5, п. 18
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	176.3
*
	
	
	Бактерии семейства Enterobacteriaceae
	Инструкция 091-0610, гл. 5, п. 19
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	176.4
*
	
	
	Рseudomonas aeruginosa
	Инструкция 
091-0610, гл. 5, п. 20
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	176.5
*
	
	
	Патогенные стафилококки
	Инструкция 
091-0610, гл. 5, п. 21
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	176.7
*
	Товары, предназначенные для детей и подростков, в т.ч. санитарно-гигиенические, школьно-письменные, канцелярские, посуда и средства ухода за детьми.
Издательская продукция.
Коляски для детей.
Средства личной гигие-ны из различ-ных материа-лов, в т.ч. содержащие гелеобразую-щие влагопог-лощающие материалы.
Одежда, обувь, кожгалантерейные, текстиль-но-галантерей-ные, бельевые  
изделия для всех возраст-ных групп.
Ковры, ков-ровые изделия, материалы нетканые и изделия из них.
Игрушки для детей.
Средства индивидуальной защиты и материалы средств инди-видуальной защиты.
	13.20/ 11.116, 13.91/ 11.116, 13.92/ 11.116, 13.93/ 11.116, 13.95/ 11.116, 13.99/ 11.116, 14.11/ 11.116, 14.13/ 11.116, 14.14/ 11.116, 14.19/ 11.116, 14.20/ 11.116, 14.31/ 11.116, 14.39/ 11.116, 15.11/ 11.116, 15.12/ 11.116, 15.20/ 11.116, 17.22/ 11.116, 17.23/ 11.116, 17.29/ 11.116, 18.12/ 11.116, 22.19/ 11.116, 22.29/ 11.116, 23.13/ 11.116, 23.19/ 11.116, 23.41/ 11.116, 23.49/ 11.116, 24.33/ 11.116, 24.45/ 11.116, 25.99/ 11.116, 30.92/ 11.116, 30.99/ 11.116
	Подготовка образцов

	
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	176.8
*
	Товары, предназначенные для детей и подростков, в т.ч. санитарно-гигиенические, школьно-письменные, канцелярские, посуда и средства ухода за детьми.
Издательская продукция.
Коляски для детей.
Средства личной гигие-ны из различ-ных материа-лов, в т.ч. содержащие гелеобразую-щие влагопог-лощающие материалы.
Одежда, обувь, кожгалантерейные, текстиль-но-галантерей-ные, бельевые  
изделия для всех возраст-ных групп.
Ковры, ков-ровые изделия, материалы нетканые и изделия из них.
Игрушки для детей.
Средства индивидуальной защиты и материалы средств инди-видуальной защиты.
	13.20/ 08.032, 13.91/ 08.032, 13.92/ 08.032, 13.93/ 08.032, 13.95/ 08.032, 13.99/ 08.032, 14.11/ 08.032, 14.13/ 08.032, 14.14/ 08.032, 14.19/ 08.032, 14.20/ 08.032, 14.31/ 08.032, 14.39/ 08.032, 15.11/ 08.032, 15.12/ 08.032, 15.20/ 08.032, 17.22/ 08.032, 17.23/ 08.032, 17.29/ 08.032, 18.12/ 08.032, 22.19/ 08.032, 22.29/ 08.032, 23.13/ 08.032, 23.19/ 08.032, 23.41/ 08.032, 23.49/ 08.032, 24.33/ 08.032, 24.45/ 08.032, 25.99/ 08.032, 30.92/ 08.032, 30.99/ 08.032, 32.40/ 08.035, 13.20/ 08.035, 13.91/ 08.035, 13.92/ 08.035, 13.93/ 08.035, 13.95/ 08.035, 13.99/ 08.035, 14.11/ 08.035, 14.13/ 08.035, 14.14/ 08.035, 14.19/ 08.035, 14.20/ 08.035, 14.31/ 08.035, 14.39/ 08.035, 15.11/ 08.035, 15.12/ 08.035, 15.20/ 08.035, 17.22/ 08.035, 17.23/ 08.035, 17.29/ 08.035, 18.12/ 08.035, 22.19/ 08.035, 22.29/ 08.035, 23.13/ 08.035, 23.19/ 08.035, 
	Алюминий
Барий
Бор
Железо
Кадмий
Марганец
Медь
Мышьяк
Никель, 
Олово
Ртуть
Селен
Свинец
Сурьма
Титан
Хром (общий)
Цинк
кобальт






































	СТБ ISO15586-2011
ГОСТ 31870-2012
ГОСТ 31950-2012

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	
	Товары, предназначенные для детей и подростков, в т.ч. санитарно-гигиенические, школьно-письменные, канцелярские, посуда и средства ухода за детьми.
Издательская продукция.
Коляски для детей.
Средства личной гигие-ны из различ-ных материа-лов, в т.ч. содержащие гелеобразую-щие влагопог-лощающие материалы.
Одежда, обувь, кожгалантерейные, текстиль-но-галантерей-ные, бельевые  
изделия для всех возраст-ных групп.
Ковры, ков-ровые изделия, материалы нетканые и изделия из них.
Игрушки для детей.
Средства индивидуальной защиты и материалы средств инди-видуальной защиты.
	23.41/ 08.035, 23.49/ 08.035, 24.33/ 08.035, 24.45/ 08.035, 25.99/ 08.035, 30.92/ 08.035, 30.99/ 08.035, 32.40/ 08.035
	
	
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	176.9
*
	
	13.20/ 08.158, 13.91/ 08.158, 13.92/ 08.158, 13.93/ 08.158, 13.95/ 08.158, 13.99/ 08.158, 14.11/ 08.158, 14.13/ 08.158, 14.14/ 08.158, 14.19/ 08.158, 14.20/ 08.158, 14.31/ 08.158, 14.39/ 08.158, 15.11/ 08.158, 15.12/ 08.158, 15.20/ 08.158, 17.22/ 08.158, 17.23/ 08.158, 17.29/ 08.158, 18.12/ 08.158, 22.19/ 08.158, 22.29/ 08.158, 25.99/ 08.158, 30.92/ 08.158, 30.99/ 08.158, 32.40/ 08.158,
13.20/ 08.162, 13.91/ 08.162, 13.92/ 08.162, 13.93/ 08.162, 13.95/ 08.162, 13.99/ 08.162, 14.11/ 08.162, 14.13/ 08.162, 14.14/ 08.162, 14.19/ 08.162, 14.20/ 08.162, 14.31/ 08.162, 14.39/ 08.162,
15.11/ 08.162, 15.12/ 08.162,
15.20/ 08.162, 17.22/ 08.162, 17.23/ 08.162, 17.29/ 08.162, 18.12/ 08.162, 22.19/ 08.162, 22.29/ 08.162,  
	Акрилонитрил
	МУК 4.1.3166-14
ГОСТ ISO 16000-6-2016
ГОСТ 34174-2017
ГОСТ 35086-2024
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	176.10
*
	
	
	Спирт метиловый
	МУК 4.1.3166-14
МУК 4.1.3170-14 
ГОСТ 34174-2017
ГОСТ 34172-2017
ГОСТ 35086-2024 
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	176.11*
	
	
	Спирт бутиловый
	МУК 4.1.3166-14
МУК 4.1.3170-14 
ГОСТ ISO 16000-6-2016 
ГОСТ 34174-2017
ГОСТ 34172-2017 
ГОСТ 35086-2024
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	176.12
*
	
	
	Спирт изобутиловый
	
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	176.13
*
	
	
	Спирт пропиловый
	
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	176.14
*
	
	
	Спирт изопропиловый
	
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	176.15
*
	
	
	Метилацетат

	МУК 4.1.3166-14
МУК 4.1.3170-14 
ГОСТ ISO 16000-6-2016 
ГОСТ 34174-2017
ГОСТ 35086-2024
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	176.16
*
	
	
	Этилацетат
	МУК 4.1.3166-14
МУК 4.1.3170-14 
ГОСТ ISO 16000-6-2016 
ГОСТ 34174-2017
ГОСТ 35086-2024
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	176.17*
	
	
	Винилхлорид
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
ГОСТ 25737-91
МР № 1941-78
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	176.18*
	
	
	Диэтилфталат, Диоктилфталат, Диметилфталат, Дибутилфталат,
Диметилтерефталат
	МУК 4.1.3168-14
МУК 4.1.3169-14 
ГОСТ ISO 16000-6-2016
ГОСТ 35291-2025
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	176.19
*
	
	
	Ацетальдегид

	МУК 4.1.3166-14
МУК 4.1.3170-14 
ГОСТ ISO 16000-6-2016
ГОСТ 34174-2017
ГОСТ 34173-2017 
ГОСТ 33448-2015
ГОСТ 35086-2024
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	176.20
*
	
	
	Ацетон

	МУК 4.1.3166-14
МУК 4.1.3170-14 
ГОСТ ISO 16000-6-2016
ГОСТ 34174-2017
ГОСТ 33448-2015
ГОСТ 35086-2024
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	176.21
*
	
	
	Бутилацетат
	МУК 4.1.3166-14
МУК 4.1.3170-14 
ГОСТ ISO 16000-6-2016
ГОСТ 34174-2017
ГОСТ 35086-2024
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	
	Товары, предназначенные для детей и подростков, в т.ч. санитарно-гигиенические, школьно-письменные, канцелярские, посуда и средства ухода за детьми.
Издательская продукция.
Коляски для детей.
Средства личной гигие-ны из различ-ных материа-лов, в т.ч. содержащие гелеобразую-щие влагопог-лощающие материалы.
Одежда, обувь, кожгалантерейные, текстиль-но-галантерей-ные, бельевые  
изделия для всех возраст-ных групп.
Ковры, ков-ровые изделия, материалы нетканые и изделия из них.
Игрушки для детей.
Средства индивидуальной защиты и материалы средств инди-видуальной защиты.
	25.99/ 08.162, 30.92/ 08.162, 30.99/ 08.162, 32.40/ 08.162
	
	
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	176.22
*
	
	13.20/ 08.158, 13.91/ 08.158, 13.92/ 08.158, 13.93/ 08.158, 13.95/ 08.158, 13.99/ 08.158, 14.11/ 08.158, 14.13/ 08.158, 14.14/ 08.158, 14.19/ 08.158, 14.20/ 08.158, 14.31/ 08.158, 14.39/ 08.158, 15.11/ 08.158, 15.12/ 08.158, 15.20/ 08.158, 17.22/ 08.158, 17.23/ 08.158, 17.29/ 08.158, 18.12/ 08.158, 22.19/ 08.158, 22.29/ 08.158,  25.99/ 08.158, 30.92/ 08.158, 30.99/ 08.158, 32.40/ 08.158,
13.20/ 08.162, 13.91/ 08.162, 13.92/ 08.162, 13.93/ 08.162, 13.95/ 08.162, 13.99/ 08.162,
14.11/ 08.162, 14.13/ 08.162, 14.14/ 08.162, 14.19/ 08.162, 14.20/ 08.162, 14.31/ 08.162, 14.39/ 08.162,
15.11/ 08.162, 15.12/ 08.162,
15.20/ 08.162, 17.22/ 08.162, 17.23/ 08.162, 17.29/ 08.162, 18.12/ 08.162, 22.19/ 08.162, 22.29/ 08.162,  25.99/ 08.162, 30.92/ 08.162, 30.99/ 08.162, 32.40/ 08.162 
	Винилацетат
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
МР 2915-82
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	176.23
*
	
	
	Ксилолы, кумол, альфа-метилстирол,
стирол, толуол, этилбензол, бензол
	МУК 4.1.3166-14
МУК 4.1.3167-14 
ГОСТ ISO 16000-6-2016
ГОСТ 34174-2017
ГОСТ 34175-2017
ГОСТ 35086-2024
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	176.24
*
	
	
	Метилакрилат
Метилметакрилат
	МУК 4.1.3171-14
ГОСТ ISO 16000-6-2016
ГОСТ 35303-2025
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	176.25
*
	
	
	Бутилакрилат
	МУК 4.1.3171-14
 ГОСТ ISO 16000-6-2016
ГОСТ 35303-2025
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	176.26
*
	
	
	Эпихлоргидрин
	МВИ.МН 1924-2003
ГОСТ ISO 16000-6-2016
ГОСТ 34171-2017
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	176.27
*
	Товары, предназначенные для детей и подростков, в т.ч. санитарно-гигиенические, школьно-письменные, канцелярские, посуда и средства ухода за детьми.
Издательская продукция.
Коляски для детей.
Средства личной гигие-ны из различ-ных материа-лов, в т.ч. содержащие гелеобразую-щие влагопог-лощающие материалы.
Одежда, обувь, кожгалантерейные, текстиль-но-галантерей-ные, бельевые  
изделия для всех возраст-ных групп.
Ковры, ков-ровые изделия, материалы нетканые и изделия из них.
Игрушки для детей.
Средства индивидуальной защиты и материалы средств инди-видуальной защиты.
	22.29/ 08.158, 
30.92/ 08.158, 30.99/ 08.158, 32.40/ 08.158 
	Гексан, гептан
	МУК 4.1.3166-14
МУК 4.1.3167-14
ГОСТ 34174-2017
ГОСТ 35086-2024
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	176.28
*
	
	13.20/ 08.161, 13.91/ 08.161, 13.92/ 08.161, 13.93/ 08.161, 13.95/ 08.161, 13.99/ 08.161, 14.14/ 08.161, 14.19/ 08.161, 14.31/ 08.161, 14.39/ 08.161, 15.11/ 08.161, 15.12/ 08.161, 15.20/ 08.161, 22.19/ 08.161, 22.29/ 08.161, 
30.92/ 08.161, 30.99/ 08.161, 32.40/ 08.161,
13.20/ 08.156, 13.91/ 08.156, 13.92/ 08.156, 13.93/ 08.156, 13.95/ 08.156, 13.99/ 08.156, 14.14/ 08.156, 14.19/ 08.156,  14.31/ 08.156, 14.39/ 08.156, 15.11/ 08.156, 15.12/ 08.156, 15.20/ 08.156,  22.19/ 08.156, 22.29/ 08.156, 30.92/ 08.156, 30.99/ 08.156, 32.40/ 08.156
   
	Гексаметилендиамин
	МР 1503-76
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
Инструкция №880-71

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	176.29
*
	
	22.29/ 08.162, 30.92/ 08.162, 30.99/ 08.162, 32.40/ 08.162
	Гексен, гептен
	ГОСТ ISO 16000-6-2016

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	176.30
*
	Товары, предназначенные для детей и подростков, в т.ч. санитарно-гигиенические, школьно-письменные, канцелярские, посуда и средства ухода за детьми.
Издательская продукция.
Коляски для детей.
Средства личной гигие-ны из различ-ных материа-лов, в т.ч. содержащие гелеобразую-щие влагопог-лощающие материалы.
Одежда, обувь, кожгалантерейные, текстиль-но-галантерей-ные, бельевые  
изделия для всех возраст-ных групп.
Ковры, ков-ровые изделия, материалы нетканые и изделия из них.
Игрушки для детей.
Средства индивидуальной защиты и материалы средств инди-видуальной защиты.
	22.19/ 08.161, 22.29/ 08.161, 23.13/ 08.161, 30.92/ 08.161, 30.99/ 08.161, 32.40/ 08.161, 22.19/ 08.162, 22.29/ 08.162, 30.92/ 08.162, 30.99/ 08.162, 32.40/ 08.162
	Ацетофенон

	Инструкция 4.1.10-15-92-2005
ГОСТ ISO 16000-6-2016
 МУ 4077-86
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	176.31
*
	
	15.11/ 08.158, 15.12/ 08.158, 22.19/ 08.158, 22.29/ 08.158, 
25.99/ 08.158, 30.92/ 08.158, 30.99/ 08.158, 32.40/ 08.158,
15.11/ 08.162, 15.12/ 08.162,
22.19/ 08.162, 22.29/ 08.162, 30.92/ 08.162, 30.99/ 08.162, 32.40/ 08.162

	Бензальдегид


	МУК 2.3.3.052-96
МУК 4.1.3167-14
ГОСТ ISO 16000-6-2016
ГОСТ 34175-2017
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	176.32
*
	
	24.33/ 08.156, 24.45/ 08.156, 25.99/ 08.156,
32.40/ 08.156    
	Фтор-ион (суммарно)
	ГОСТ 4386-89
ГОСТ 24295-80 п.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	176.33
*
	
	22.29/ 08.156, 30.92/ 08.156, 30.99/ 08.156, 32.40/ 08.156,
22.29/ 08.162, 30.92/ 08.162, 30.99/ 08.162, 32.40/ 08.162
	Фталевый ангидрид

	ГОСТ 24445.1-80
ГОСТ ISO 16000-6-2016
 Инструкция № 880-71
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	176.34
*
	Товары, предназначенные для детей и подростков, в т.ч. санитарно-гигиенические, школьно-письменные, канцелярские, посуда и средства ухода за детьми.
Издательская продукция.
Коляски для детей.
Средства личной гигие-ны из различ-ных материа-лов, в т.ч. содержащие гелеобразую-щие влагопог-лощающие материалы.
Одежда, обувь, кожгалантерейные, текстиль-но-галантерей-ные, бельевые  
изделия для всех возраст-ных групп.
Ковры, ков-ровые изделия, материалы нетканые и изделия из них.
Игрушки для детей.
Средства индивидуальной защиты и материалы средств инди-видуальной защиты.
	13.20/ 08.158, 13.91/ 08.158, 13.92/ 08.158, 13.93/ 08.158, 13.95/ 08.158, 13.99/ 08.158, 14.13/ 08.158, 14.14/ 08.158, 14.19/ 08.158, , 14.31/ 08.158, 14.39/ 08.158, 15.12/ 08.158, 15.20/ 08.158, 22.29/ 08.158,
30.92/ 08.158, 30.99/ 08.158,
32.40/ 08.158
13.20/ 08.162, 13.91/ 08.162, 13.92/ 08.162, 13.93/ 08.162, 13.95/ 08.162, 13.99/ 08.162, 14.13/ 08.162, 14.14/ 08.162, 14.19/ 08.162,  14.31/ 08.162, 14.39/ 08.162,
15.12/ 08.162,
15.20/ 08.162,
30.92/ 08.162, 30.99/ 08.162, 32.40/ 08.162
	Диметилформамид
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
МУ 11-12-26-96

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	176.35
*
	
	15.12/ 08.159, 15.20/ 08.159, 22.19/ 08.159, 22.29/ 08.159, 
30.92/ 08.159, 30.99/ 08.159, 32.40/ 08.159, 
15.12/ 08.161, 15.20/ 08.161, 22.19/ 08.161, 22.29/ 08.161,  30.92/ 08.161,
30.99/ 08.161,
32.40/ 08.161     
	Антиоксиданты:
- агидол 2, 40, 
- альтакс
	МУ от 19.10.90 п.6.1
Инструкция 4.1.10-15-92-2005
МВИ.МН 5562-2016
МУ 4077-86 
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	176.36
*
	
	
	Цимат
Этилцимат
Сульфенамид Ц
дифенилгуанидин
	Инструкция 4.1.10-15-92-2005
МВИ.МН 5562-2016
МУ 4077-86
МУ от 19.12.86
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	176.37
*
	
	
	Вулкацит (этилфенилтилкарбомат цинка)
	Инструкция 4.1.10-15-92-2005
МУ от 19.12.86
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	176.38
*
	
	
	Каптакс
Тиурам – Д, Е
	Инструкция 4.1.10-15-92-2005 
МВИ.МН 5562-2016
МУ 4077-86
МУ от 19.12.86
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	176.39
*
	Товары, предназначенные для детей и подростков, в т.ч. санитарно-гигиенические, школьно-письменные, канцелярские, посуда и средства ухода за детьми.
Издательская продукция.
Коляски для детей.
Средства личной гигие-ны из различ-ных материа-лов, в т.ч. содержащие гелеобразую-щие влагопог-лощающие материалы.
Одежда, обувь, кожгалантерейные, текстиль-но-галантерей-ные, бельевые  
изделия для всех возраст-ных групп.
Ковры, ков-ровые изделия, материалы нетканые и изделия из них.
Игрушки для детей.
Средства индивидуальной защиты и материалы средств инди-видуальной защиты.
	13.20/ 08.156, 13.91/ 08.156, 13.92/ 08.156, 13.93/ 08.156, 13.95/ 08.156, 13.99/ 08.156,  14.13/ 08.156, 14.14/ 08.156, 14.19/ 08.156,  14.31/ 08.156, 14.39/ 08.156, 15.12/ 08.156, 15.20/ 08.156, 17.22/ 08.156, 17.23/ 08.156, 17.29/ 08.156, 18.12/ 08.156, 22.29/ 08.156, 30.92/ 08.156, 30.99/ 08.156, 32.40/ 08.156, 13.20/ 08.162, 13.91/ 08.162, 13.92/ 08.162, 13.93/ 08.162, 13.95/ 08.162, 13.99/ 08.162, 14.13/ 08.162, 14.14/ 08.162, 14.19/ 08.162, 14.31/ 08.162, 14.39/ 08.162, 15.12/ 08.162, 15.20/ 08.162, 17.22/ 08.162, 17.23/ 08.162, 17.29/ 08.162, 18.12/ 08.162, 22.29/ 08.162, 30.92/ 08.162, 30.99/ 08.162, 32.40/ 08.162 
	Этиленгликоль
	ГОСТ ISO16000-6-2016
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
Инструкция № 880-71
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	176.40
*
	Товары, предназначенные для детей и подростков, в т.ч. санитарно-гигиенические, школьно-письменные, канцелярские, посуда и средства ухода за детьми.
Издательская продукция.
Коляски для детей.
Средства личной гигие-ны из различ-ных материа-лов, в т.ч. содержащие гелеобразую-щие влагопог-лощающие материалы.
Одежда, обувь, кожгалантерейные, текстиль-но-галантерей-ные, бельевые  
изделия для всех возраст-ных групп.
Ковры, ков-ровые изделия, материалы нетканые и изделия из них.
Игрушки для детей.
Средства индивидуальной защиты и материалы средств инди-видуальной защиты.
	13.20/ 08.158, 13.91/ 08.158, 13.92/ 08.158, 13.93/ 08.158, 13.95/ 08.158, 13.99/ 08.158, 14.11/ 08.158, 14.13/ 08.158, 14.14/ 08.158, 14.19/ 08.158, 14.20/ 08.158, 14.31/ 08.158, 14.39/ 08.158, 15.11/ 08.158, 15.12/ 08.158, 15.20/ 08.158, 17.22/ 08.158, 17.23/ 08.158, 17.29/ 08.158, 18.12/ 08.158, 22.19/ 08.158, 22.29/ 08.158, 30.92/ 08.158, 30.99/ 08.158, 32.40/ 08.158, 13.20/ 08.156, 13.91/ 08.156, 13.92/ 08.156, 13.93/ 08.156, 13.95/ 08.156, 13.99/ 08.156, 14.11/ 08.156, 14.13/ 08.156, 14.14/ 08.156, 14.19/ 08.156, 14.20/ 08.156, 14.31/ 08.156, 14.39/ 08.156, 15.11/ 08.156, 15.12/ 08.156, 15.20/ 08.156, 17.22/ 08.156, 17.23/ 08.156, 17.29/ 08.156, 18.12/ 08.156, 22.19/ 08.156, 22.29/ 08.156, 30.92/ 08.156, 30.99/ 08.156, 32.40/ 08.156 
	Формальдегид
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
ГОСТ 22648-77
ГОСТ 33446-2015
ГОСТ 33447-2015
ГОСТ ISO 14184-1-2014
Cб. «Методические указания по определению вредных веществ в объектах окр.среды». Вып.1, Мн.1993г. 
(МУ № 75-92, 
МУ № 266-92)
ГОСТ 25617-2014 п.18
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	176.41
*
	Товары, предназначенные для детей и подростков, в т.ч. санитарно-гигиенические, школьно-письменные, канцелярские, посуда и средства ухода за детьми.
Издательская продукция.
Коляски для детей.
Средства личной гигие-ны из различ-ных материа-лов, в т.ч. содержащие гелеобразую-щие влагопог-лощающие материалы.
Одежда, обувь, кожгалантерейные, текстиль-но-галантерей-ные, бельевые  
изделия для всех возраст-ных групп.
Ковры, ков-ровые изделия, материалы нетканые и изделия из них.
Игрушки для детей.
Средства индивидуальной защиты и материалы средств инди-видуальной защиты.
	13.20/ 08.158, 13.91/ 08.158, 13.92/ 08.158, 13.93/ 08.158, 13.95/ 08.158, 13.99/ 08.158, 14.11/ 08.158, 14.13/ 08.158, 14.14/ 08.158, 14.19/ 08.158, 14.20/ 08.158, 14.31/ 08.158, 14.39/ 08.158, 15.11/ 08.158, 15.12/ 08.158, 15.20/ 08.158, 17.22/ 08.158, 17.23/ 08.158, 17.29/ 08.158, 18.12/ 08.158, 22.19/ 08.158, 22.29/ 08.158,  30.92/ 08.158, 30.99/ 08.158, 32.40/ 08.158,
13.20/ 08.162, 13.91/ 08.162, 13.92/ 08.162, 13.93/ 08.162, 13.95/ 08.162, 13.99/ 08.162, 14.11/ 08.162, 14.13/ 08.162, 14.14/ 08.162, 14.19/ 08.162, 14.20/ 08.162, 14.31/ 08.162, 14.39/ 08.162, 15.11/ 08.162, 15.12/ 08.162, 15.20/ 08.162, 17.22/ 08.162, 17.23/ 08.162, 17.29/ 08.162, 18.12/ 08.162, 22.19/ 08.162, 22.29/ 08.162, 30.92/ 08.162, 30.99/ 08.162, 32.40/ 08.162  
	Фенол
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
МВИ. МН 1924-2003
ГОСТ 34171-2017
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	[bookmark: _Hlk176168601]176.42
*
	Товары, предназначенные для детей и подростков, в т.ч. санитарно-гигиенические, школьно-письменные, канцелярские, посуда и средства ухода за детьми.
Издательская продукция.
Коляски для детей.
Средства личной гигие-ны из различ-ных материа-лов, в т.ч. содержащие гелеобразую-щие влагопог-лощающие материалы.
Одежда, обувь, кожгалантерейные, текстиль-но-галантерей-ные, бельевые  
изделия для всех возраст-ных групп.
Ковры, ков-ровые изделия, материалы нетканые и изделия из них.
Игрушки для детей.
Средства индивидуальной защиты и материалы средств инди-видуальной защиты.
	13.20/ 08.159, 13.91/ 08.159, 13.92/ 08.159, 13.93/ 08.159, 13.95/ 08.159, 13.99/ 08.159, 14.13/ 08.159, 14.14/ 08.159, 14.19/ 08.159, 14.31/ 08.159, 14.39/ 08.159, 15.11/ 08.159, 15.12/ 08.159, 15.20/ 08.159, 17.29/ 08.159, 22.29/ 08.159, 30.92/ 08.159, 30.99/ 08.159, 32.40/ 08.159,
13.20/ 08.162, 13.91/ 08.162, 13.92/ 08.162, 13.93/ 08.162, 13.95/ 08.162, 13.99/ 08.162, 14.13/ 08.162, 14.14/ 08.162, 14.19/ 08.162, 14.31/ 08.162, 14.39/ 08.162, 15.11/ 08.162, 15.12/ 08.162, 15.20/ 08.162, 17.29/ 08.162,  22.29/ 08.162, 30.92/ 08.162, 30.99/ 08.162, 32.40/ 08.162
	Е-капролактам
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
ГОСТ 30351-2001
ГОСТ 34169-2017

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	176.43
*
	Товары, предназначенные для детей и подростков, в т.ч. санитарно-гигиенические, школьно-письменные, канцелярские, посуда и средства ухода за детьми.
Издательская продукция.
Коляски для детей.
Средства личной гигие-ны из различ-ных материа-лов, в т.ч. содержащие гелеобразую-щие влагопог-лощающие материалы.
Одежда, обувь, кожгалантерейные, текс-тильно-галантерей-ные, бельевые изделия для всех возраст-ных групп.
Ковры, ков-ровые изде-лия, материа-лы нетканые и изделия из них.
Игрушки для детей.
Средства индивидуальной защиты и материалы средств инди-видуальной защиты.
	13.20/ 08.052, 13.91/ 08.052, 13.92/ 08.052, 13.93/ 08.052, 13.95/ 08.052, 13.99/ 08.052, 14.11/ 08.052, 14.12/ 08.052, 14.13/ 08.052, 14.14/ 08.052, 14.19/ 08.052, 14.20/ 08.052, 14.31/ 08.052, 14.39/ 08.052, 15.11/ 08.052, 15.12/ 08.052, 15.20/ 08.052, 16.29/ 08.052, 17.11/ 08.052
	Идентификация по материалу.
Вид и массовая доля сырья (массовая доля компонентов)
	ГОСТ 4659-79 п.2
СТБ 2447-2016
ГОСТ ИСО 1833-2001
ГОСТ ISO 1833-1-2011 ГОСТ ISO 1833-2-2011
ГОСТ ISO 1833-3-2011
ГОСТ ISO 1833-5-2011
ГОСТ ISO 1833-6-2013
ГОСТ ISO 1833-7-2011
ГОСТ ISO 1833-8-2011
ГОСТ ISO 1833-9-2013
ГОСТ ISO 1833-10-2011
ГОСТ ISO 1833-14-2011
ГОСТ ISO 1833-15-2015
ГОСТ ISO 1833-16-2015 
ГОСТ ISO 1833-19-2011 
ГОСТ ISO 1833-20-2014
ГОСТ ISO 1833-21-2011
ГОСТ ISO 1833-22-2015
ГОСТ ISO 1833-24-2013
ГОСТ ISO 1833-25-2015
ГОСТ ISO 1833-26-2015
ГОСТ ИСО 5088-2001
ГОСТ 25871-83 
ГОСТ 33099-2014


	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	176.44
*
	
	13.10/ 35.069, 13.20/ 35.069, 13.91/ 35.069, 13.92/ 35.069, 13.95/ 35.069, 13.99/ 35.069, 14.11/ 35.069, 14.13/ 35.069, 14.14/ 35.069, 14.19/ 35.069, 14.20/ 35.069, 14.31/ 35.069, 14.39/ 35.069, 15.20/ 35.069, 32.40/ 35.069
	Напряженность электростатическо-го поля
	СанПиН 9-29.7-95
МУК 4.1/4.3.1485-03
ГОСТ 32995-2014
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	176.45
*
	Товары, предназначенные для детей и подростков, в т.ч. санитарно-гигиенические, школьно-письменные, канцелярские, посуда и средства ухода за детьми.
Издательская продукция.
Коляски для детей.
Средства личной гигие-ны из различ-ных материа-лов, в т.ч. содержащие гелеобразую-щие влагопог-лощающие материалы.
Одежда, обувь, кожгалантерейные, текс-тильно-галантерей-ные, бельевые изделия для всех возраст-ных групп.
Ковры, ков-ровые изде-лия, материа-лы нетканые и изделия из них.
Игрушки для детей.
Средства индивидуальной защиты и материалы средств инди-видуальной защиты.
	13.20/ 06.036, 13.91/ 06.036, 13.92/ 06.036, 13.93/ 06.036, 13.95/ 06.036, 13.99/ 06.036, 14.11/ 06.036, 14.13/ 06.036, 14.14/ 06.036, 14.19/ 06.036, 14.20/ 06.036, 14.31/ 06.036, 14.39/ 06.036, 15.11/ 06.036, 15.12/ 06.036, 15.20/ 06.036, 17.11/ 06.036, 17.12/ 06.036, 17.22/ 06.036, 17.23/ 06.036, 17.29/ 06.036, 22.19/ 06.036, 22.29/ 06.036, 23.13/ 06.036, 23.19/ 06.036, 23.41/ 06.036, 23.42/ 06.036, 23.49/ 06.036, 24.45/ 06.036, 25.92/ 06.036, 25.99/ 06.036, 30.99/ 06.036, 31.03/ 06.036, 32.13/ 06.036, 32.40/ 06.036, 32.50/ 06.036, 32.99/ 06.036
	Индекс токсичности
	ГОСТ 32075-2013
МУ 1.1.037-95
МР №29ФЦ/2688-03
ГОСТ Р 59577-2021
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	176.46
*
	Товары, предназначенные для детей и подростков, в т.ч. санитарно-гигиенические, школьно-письменные, канцелярские, посуда и средства ухода за детьми.
Издательская продукция.
Коляски для детей.
Средства личной гигие-ны из различ-ных материа-лов, в т.ч. содержащие гелеобразую-щие влагопог-лощающие материалы.
Одежда, обувь, кожгалантерейные, текс-тильно-галантерей-ные, бельевые изделия для всех возраст-ных групп.
Ковры, ков-ровые изде-лия, материа-лы нетканые и изделия из них.
Игрушки для детей.
Средства индивидуальной защиты и материалы средств инди-видуальной защиты.
	17.11/ 08.169, 17.12/ 08.169, 17.22/ 08.169, 17.29/ 08.169, 22.19/ 08.169, 22.29/ 08.169, 23.13/ 08.169, 23.19/ 08.169, 23.41/ 08.169, 23.42/ 08.169, 23.49/ 08.169, 24.45/ 08.169, 25.92/ 08.169, 25.99/ 08.169, 32.13/ 08.169, 32.50/ 08.169, 32.99/ 08.169, 14.11/ 08.169, 14.20/ 08.169, 15.11/ 08.169, 15.12/ 08.169, 15.20/ 08.169
	рН, изменение рН 
водной вытяжки
	МУ по санитарно-химическому исследованию детских латексных сосок и баллончиков сосок-пустышек от 19.10.90 п.5.1.2
ГОСТ Р 52557-2020, п.6.5
ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97  
ГОСТ 32165-2013 
ГОСТ 22829-77 
ГОСТ 31209-2003 
п.5.3, п. 5.3.2  
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	176.47
*
	
	13.20/ 11.116, 13.91/ 11.116, 13,92/ 11.116, 13.94/ 11.116, 13.95/ 11.116, 13.96/ 11.116, 13.99/ 11.116, 14.12/ 11.116, 14.19/ 11.116, 15.20/ 11.116, 22.19/ 11.116, 22.29/ 11.116
	Одориметрия (запах материалов образцов изделий)
	МУК 4.1/4.3.1485-03 п.3.1
Инструкция № 880-71
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	
	
	
	Санитарно-химичес-кие показатели состояния водных вытяжек:
	
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	176.48
*
	
	
	- запах
	МУК 4.1/4.3.1485-03 п.3.1
Инструкция № 880-71
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	176.49
*
	
	
	- цветность
	ГОСТ 31686-2012 п.4 метод А 
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	176.50
*
	
	
	- мутность
	Инструкция № 880-71
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	176.51
*
	
	13.20/ 08.149, 13.91/ 08.149, 13.92/ 08.149, 13.94/ 08.149, 13.95/ 08.149, 13.96/ 08.149, 13.99/ 08.149, 14.12/ 08.149, 14.19/ 08.149, 15.20/ 08.149, 22.19/ 08.149 22.29/ 08.149
	окисляемость 
(бихроматный метод)
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Прил.5
Инструкция №880-71

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	176.52
*
	
	
	бромируемость
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Прил.6
Инструкция №880-71 

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	176.53
*
	
	
	восстановительные примеси
	ГОСТ 31209-2003 п.5.3.1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	176.54
*
	Товары, предназначенные для детей и подростков, в т.ч. санитарно-гигиенические, школьно-письменные, канцелярские, посуда и средства ухода за детьми.
Издательская продукция.
Коляски для детей.
Средства личной гигие-ны из различ-ных материа-лов, в т.ч. содержащие гелеобразую-щие влагопог-лощающие материалы.
Одежда, обувь, кожгалантерейные, текс-тильно-галантерей-ные, бельевые изделия для всех возраст-ных групп.
Ковры, ков-ровые изде-лия, материа-лы нетканые и изделия из них.
Игрушки для детей.
Средства индивидуальной защиты и материалы средств инди-видуальной защиты.
	13.92/ 11.116, 13.95/ 11.116, 13.99/ 11.116, 14.19/ 11.116, 14.39/ 11.116, 15.12/ 11.116, 16.29/ 11.116, 17.29/ 11.116
	Устойчивость окраски кожгалантерейных изделий к воздействию сухого и мокрого трения
	ГОСТ 938.29-2002
ГОСТ 28631-2005 п.7.4
ГОСТ 28631-2018 п.8.4
ГОСТ 28754-90
ГОСТ 28754-2018
ГОСТ 32076-2013
ГОСТ 9733.27-83
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	176.55
*
	
	
	Устойчивость окраски к воздействию кожгалантерейных изделий «пота»
	ГОСТ 30835-2003 
(ИСО 11641-1993)
ГОСТ 9733.6-83 
(метод 1 и 2) 
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	176.56
*
	
	14.11/ 08.156, 14.13/ 08.156, 14.19/ 08.156, 15.11/ 08.156, 15.12/ 08.156, 15.20/ 08.156
	Одежда, детали обуви и другие изделия из кожи:
- массовая доля свободного формальдегида 
	ГОСТ ISO 17226-2-2011

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	176.57
*
	
	
	- массовая доля 
водовымываемого хрома
	ГОСТ 31280-2004
ГОСТ ISO 17075-2011 
ГОСТ Р 54591-2011
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	176.58
*
	
	32.40/ 06.036
	Кожно-раздражаю-щее действие
	Инструкция 
1.1.11-12-35-2004 
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	176.59
*
	
	32.40/ 06.036
	Раздражающее действие на слизистые
	Инструкция 
1.1.11-12-35-2004
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	176.60
*
	
	18.12/ 06.036, 22.29/ 06.036, 23.13/ 06.036, 23.19/ 06.036, 23.41/ 06.036, 23.49/ 06.036, 24.33/ 06.036, 24.45/ 06.036, 25.99/ 06.036, 30.92/ 06.036, 30.99/ 06.036

	Местное раздражающее  действие на 
кожные покровы и слизистые
	Инструкция 
1.1.11-12-35-2004
ГОСТ 33506–2015
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	176.61
*
	
	13.99/ 06.036, 17.11/ 06.036, 17.22/ 06.036, 17.29/ 06.036

	Сенсибилизирующее компрессионное действие
	Инструкция 
1.1.11-12-35-2004
ГОСТ 33483–2015
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	176.62
*
	Товары, предназначенные для детей и подростков, в т.ч. санитарно-гигиенические, школьно-письменные, канцелярские, посуда и средства ухода за детьми.
Издательская продукция.
Коляски для детей.
Средства личной гигие-ны из различ-ных материа-лов, в т.ч. содержащие гелеобразую-щие влагопог-лощающие материалы.
Одежда, обувь, кожгалантерейные, текс-тильно-галантерей-ные, бельевые изделия для всех возраст-ных групп.
Ковры, ков-ровые изде-лия, материа-лы нетканые и изделия из них.
Игрушки для детей.
Средства индивидуальной защиты и материалы средств инди-видуальной защиты.
	13.95/ 06.036, 13.96/ 06.036, 13.99/ 06.036, 14.12/ 06.036, 14.19/ 06.036, 15.20/ 06.036, 22.19/ 06.036, 22.29/ 06.036, 20.42/ 06.036
	Кожно-резорбтивное действие
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	176.63
*
	
	
	Раздражающее действие
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	176.64
*
	
	
	Сенсибилизирую-щее действие
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	176.65
*
	
	
	Острая токсичность при ингаляции
	Инструкция
1.1.11-12-35-2004
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	176.66
*
	
	
	Раздражающее действие на кожу (однократно, повторно)
	Инструкция 
1.1.11-12-35-2004
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	176.67
*
	
	
	Раздражающее действие продукта на слизистые оболочки и верхние дыхательные пути при ингаляции
	Инструкция 
1.1.11-12-35-2004
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	176.68
*
	Товары, предназначенные для детей и подростков, в т.ч. санитарно-гигиенические, школьно-письменные, канцелярские, посуда и средства ухода за детьми.
Издательская продукция.
Коляски для детей.
Средства личной гигие-ны из различ-ных материа-лов, в т.ч. содержащие гелеобразую-щие влагопог-лощающие материалы.
Одежда, обувь, кожгалантерейные, текс-тильно-галантерей-ные, бельевые изделия для всех возраст-ных групп.
Ковры, ков-ровые изде-лия, материа-лы нетканые и изделия из них.
Игрушки для детей.
Средства индивидуальной защиты и материалы средств инди-видуальной защиты.
	17.12/11.116, 17.23/11.116, 17.29/11.116, 18.12/11.116, 20.59/11.116, 22.19/11.116, 22.29/11.116
	Применение газетной бумаги в издательской продукции
	ГОСТ 34860-2022 п.6.1;
СанПиН 2.4.7.960-00 приложение 1;
СТБ 7.206-2006 п.7.1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	176.69
*
	
	17.12/29.061, 17.23/29.061, 17.29/29.061, 18.12/29.061, 20.59/29.061, 22.19/29.061, 22.29/29.061
	Применение узкого начертания шрифта в издательской продукции
	ГОСТ 3489.1-71
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	176.70
*
	
	
	Кегль шрифта основных и вспомогательных элементов при оформлении буквенных, числовых и химических формул
	ГОСТ 34860-2022 п.6.7;
СанПиН 2.4.7.960-00 приложение 9;
СТБ 7.206-2006 п.7.5
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	176.71
*
	
	
	Размеры корешковых полей на развороте текстовых страниц издания, размещение условных обозначений, наглядных изображений и текста объемом не более 50 знаков на расстоянии не менее 5 мм от полосы
	ГОСТ 34860-2022 п.6.2;
СанПиН 2.4.7.960-00 приложение 2;
СТБ 7.206-2006 п.7.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	176.72
*
	
	17.12/11.116, 17.23/11.116, 17.29/11.116, 18.12/11.116, 20.59/11.116, 22.19/11.116, 22.29/11.116
	Четкость штрихов знаков текста
	ГОСТ 34860-2022 п.6.6;
СанПиН 2.4.7.960-00 приложение 7
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	176.73
*
	
	17.12/29.061, 17.23/29.061, 17.29/29.061, 18.12/29.061, 20.59/29.061, 22.19/29.061, 22.29/29.061
	Пробел между словами в издательской продукции для дошкольного и младшего школьного возраста
	ГОСТ 34860-2022 п.6.7;
СанПиН 2.4.7.1166-02 Приложение 1  п. 13
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	176.74
*
	Товары, предназначенные для детей и подростков, в т.ч. санитарно-гигиенические, школьно-письменные, канцелярские, посуда и средства ухода за детьми.
Издательская продукция.
Коляски для детей.
Средства личной гигие-ны из различ-ных материа-лов, в т.ч. содержащие гелеобразую-щие влагопог-лощающие материалы.
Одежда, обувь, кожгалантерейные, текс-тильно-галантерей-ные, бельевые изделия для всех возраст-ных групп.
Ковры, ков-ровые изде-лия, материа-лы нетканые и изделия из них.
Игрушки для детей.
Средства индивидуальной защиты и материалы средств инди-видуальной защиты.
	17.12/29.061, 17.23/29.061, 17.29/29.061, 18.12/29.061, 20.59/29.061, 22.19/29.061, 22.29/29.061
	Минимальный линейный размер элементов рисунка в раскрасках для детей дошкольного возраста
	ГОСТ 34860-2022 
п.п.6.6, 6.11;
СанПиН 2.4.7.960-00 Приложение 9;
СТБ 7.206-2006 п.7.1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	176.75
*
	
	17.12/29.040, 17.23/29.040, 17.29/29.040, 18.12/29.040, 20.59/29.040, 22.19/29.040, 22.29/29.040
	Масса площади 
1 м2 бумаги
	ГОСТ 13199-94;
ГОСТ Р 54543-2011 
п. 9.13;
ГОСТ Р 54543-2024 
п. 9.13
ГОСТ Р 55081-2012 п.9.16
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	176.76
*
	
	17.12/11.116, 17.23/11.116, 17.29/11.116, 18.12/11.116, 20.59/11.116, 22.19/11.116, 22.29/11.116
	Применение цветных красок и выворотки шрифта текста в изданиях литературно-художественных, развивающего обучения, для дополнительного образования и научно-популярных
	ГОСТ 34860-2022 п.6.5;
ГОСТ 3489.1-71;
СанПиН 2.4.7.960-00 Приложение 6;
СТБ 7.206-2006 
п.п.7.8-7.10
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	176.77
*
	
	17.12/29.061, 17.23/29.061, 17.29/29.061, 18.12/29.061, 20.59/29.061, 22.19/29.061, 22.29/29.061
	Кегль шрифта и объем текста в изданиях справочных и для досуга при печати цветными красками на цветном фоне
	ГОСТ 34860-2022 
п.п.6.5, 6.7;
СанПиН 2.4.7.960-00 Приложение 5-9;
СТБ 7.206-2006 п.7.5
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	176.78
*
	
	
	Шрифтовое оформление текста в изданиях книжных и журнальных для детей всех возрастов
	ГОСТ 34860-2022 
п.п.6.4-6.9;
ГОСТ 3489.1-71;
СанПиН 2.4.7.960-00 Приложение 5-11;
СТБ 7.206-2006 
п.п.7.5-7.11
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	176.79
*
	
	
	Шрифтовое оформление текста при 2-х и 3-х 
 колонном наборе в изданиях книжных и журнальных
	ГОСТ 34860-2022 п.6.10;
ГОСТ 3489.1-71;
СанПиН 2.4.7.960-00 Приложение 5-12;
СТБ 7.206-2006 
п.п.7.5-7.11
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	176.80
*
	
	
	Шрифтовое оформление текста в изданиях книжных и журнальных при печати на цветном, сером фоне и многокрасочных иллюстрациях
	ГОСТ 34860-2022 
п.п.6.4-6.9;
ГОСТ 3489.1-71;
СанПиН 2.4.7.960-00 Приложение 5-11;
СТБ 7.206-2006 
п.п.7.5-7.11
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	176.81
*
	Товары, предназначенные для детей и подростков, в т.ч. санитарно-гигиенические, школьно-письменные, канцелярские, посуда и средства ухода за детьми.
Издательская продукция.
Коляски для детей.
Средства личной гигие-ны из различ-ных материа-лов, в т.ч. содержащие гелеобразую-щие влагопог-лощающие материалы.
Одежда, обувь, кожгалантерейные, текс-тильно-галантерей-ные, бельевые изделия для всех возраст-ных групп.
Ковры, ков-ровые изде-лия, материа-лы нетканые и изделия из них.
Игрушки для детей.
Средства индивидуальной защиты и материалы средств инди-видуальной защиты.
	17.12/29.061, 17.23/29.061, 17.29/29.061, 18.12/29.061, 20.59/29.061, 22.19/29.061, 22.29/29.061
	Шрифтовое оформ-ление текста в комбинированных книжных и жур-нальных изданиях, включающих наряду с текстом игрушки, канцелярские при-надлежности, компакт-диски и другие изделия
	ГОСТ 34860-2022 п.п.6.4-6.9;
ГОСТ 3489.1-71;
СанПиН 2.4.7.960-00 Приложение 5-11;
СТБ 7.206-2006 п.п.7.5-7.11
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	176.82
*
	
	17.12/11.116, 17.23/11.116, 17.29/11.116, 18.12/11.116, 20.59/11.116, 22.19/11.116, 22.29/11.116
	Применение глянцевой бумаги
	ГОСТ 34860-2022 п.6.1;
СанПиН 2.4.7.960-00 Приложение 1;
СТБ 7.206-2006 п. 7.1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	176.83
*
	
	17.12/29.061, 17.23/29.061, 17.29/29.061, 18.12/29.061, 20.59/29.061, 22.19/29.061, 22.29/29.061
	Толщина линий, образующих строки и клетки
	ГОСТ 12063-89 
п.п.3.4, 3.5;
ГОСТ 13309-90 
п.п.3.4, 3.5;
ГОСТ Р 54543-2011 п. 9.6;
ГОСТ Р 54543-2024 п. 9.6;
ГОСТ Р 55081-2012 п. 9.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	176.84
*
	
	30.92/29.061
	Устойчивость на горизонтальной и наклонной (под углом 10°) плоскостях
	ГОСТ 19245-93
п.п. 5.7, 5.8
ГОСТ 19245-2023 п.п.8.4.5, 8.4.6
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	176.85
*
	
	30.92/11.116
	Наличие тормозной и блокировочной системы
	ГОСТ 19245-93  п. 5.6
ГОСТ 19245-2023 п.8.3.1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	176.86
*
	
	30.92/11.116
	Недоступность тормозной и блокировочной системы 
 колясок для ребенка, находящегося в коляске, или закрытие и открытие одновременно двумя руками либо с применением специальных инструментов
	ГОСТ 19245-93  п. 5.6
ГОСТ 19245-2023 п.8.4.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	176.87
*
	
	30.92/11.116
	Отсутствие в колясках острых краев, узлов и деталей, находящихся в контакте с ребенком
	ГОСТ 19245-93  п. 5.6
ГОСТ 19245-2023 п.8.4.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	176.88
*
	Товары, предназначенные для детей и подростков, в т.ч. санитарно-гигиенические, школьно-письменные, канцелярские, посуда и средства ухода за детьми.
Издательская продукция.
Коляски для детей.
Средства личной гигие-ны из различ-ных материа-лов, в т.ч. содержащие гелеобразую-щие влагопог-лощающие материалы.
Одежда, обувь, кожгалантерейные, текс-тильно-галантерей-ные, бельевые изделия для всех возраст-ных групп.
Ковры, ков-ровые изде-лия, материа-лы нетканые и изделия из них.
Игрушки для детей.
Средства индивидуальной защиты и материалы средств инди-видуальной защиты.
	30.92/11.116
	Наличие острых концов, узлов и деталей,  открытых отверстий, щелей диаметром от 5 мм до 12 мм
	ГОСТ 19245-93 
п. п.  3.13, 5.2, 5.6
ГОСТ 19245-2023 
п.п. 6.18, 8.3.1, 8.4.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	176.89
*
	
	30.92/11.116
	Наличие в открытых колясках устройств для предупреждения выпадения ребенка из коляски (ремни безопасности, ограждения и другие аналогичные приспособления), прочность ремней безопасности, включая регуляторы и замки
	ГОСТ 19245-93 
п. п. 5.6, 5.12
ГОСТ 19245-2023 п.8.4.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	176.90
*
	
	30.92/26.095
	Работа тормозной и блокировочной системы
	ГОСТ 19245-93
 п. п. 3.5, 5.2, 5.9, 5.10
ГОСТ 19245-2023 
п.п. 8.4.7, 8.4.8
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	176.91
*
	
	30.92/11.116
	Устойчивость окраски текстильных материалов к трению
	ГОСТ 9733.0-83;
ГОСТ 9733.27-83
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	176.92
*
	
	30.92/26.141
	Водонепроницаемость внешней обивки закрытого кузова или чехла
	ГОСТ 22944-78 п.2 (метод кошеля);
ГОСТ 413-91 
(ИСО 1420-87)
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	176.93
*
	
	30.92/29.121
	Прочность ручек, ремней, скоб и иных приспособлений, предназначенных для переноски колясок . Прочность ремней безопасности, регуляторов и замков
	ГОСТ 19245-93 
п.п. 5.11, 5.12
ГОСТ 19245-2023 
п.п. 8.4.9- 8.4.11
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	176.94
*
	
	30.92/11.116
	Возможность установки световозвращающих и сигнальных элементов формоустойчивость спинки коляски
	ГОСТ 19245-93 п. 5.6
ГОСТ 19245-2023 п. 8.4.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	177.1
**
	Оборудование для детских игровых площадок





	13.99/ 11.116, 16.23/ 11.116, 16.29/ 11.116, 22.19/ 11.116, 22.23/ 11.116, 22.29/ 11.116, 23.14/ 11.116, 25.99/ 11.116, 42.99/ 11.116, 13.99/ 29.061, 16.23/ 29.061, 16.29/ 29.061, 22.19/ 29.061, 22.23/ 29.061, 22.29/ 29.061, 23.14/ 29.061, 25.99/ 29.061, 42.99/ 29.061


	Общие требования к конструкции
	ГОСТ 34614.1-2019 п.5.1
ГОСТ 34614.10-2019 п. 4
ГОСТ 26433.1-89
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	177.2
**
	
	
	Натурные испытания несущей способности

	ГОСТ 34614.1-2019  
Приложение  С
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	177.3
**
	
	13.99/ 26.095, 16.23/ 26.095, 16.29/ 26.095, 22.19/ 26.095, 22.23/ 26.095, 22.29/ 26.095, 23.14/ 26.095, 25.99/ 26.095, 42.99/ 26.095, 13.99/ 29.061, 16.23/ 29.061, 16.29/ 29.061, 22.19/ 29.061, 22.23/ 29.061, 22.29/ 29.061, 23.14/ 29.061, 25.99/ 29.061, 42.99/ 29.061
	Защита от падений
	ГОСТ 34614.1-2019 п. 5.1
Приложение D
ГОСТ 26433.1-89

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	177.4
**
	
	
	Защита от застреваний
	ГОСТ 34614.1-2019  
Приложение  D

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	177.5
**
	
	
	Высота свободного падения

	ГОСТ 34614.1-2019 п. 5.1
Приложение  D
ГОСТ 26433.1-89


	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	177.6
**
	
	
	Зона безопасности
	
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	177.7
**
	
	
	Зона приземления
	
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	177.8
**
	
	
	Лестницы, стремянки, трапы, рампы
	
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	177.9
**
	
	
	Канаты, цепи
	
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	177.10
**
	
	
	Фундаменты
	
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	177.11
**
	
	
	Раскачивающийся брус
	
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	177.12
**
	Оборудование для детских игровых площадок:
- горки

	13.99/ 26.095, 16.23/ 26.095, 16.29/ 26.095, 22.19/ 26.095, 22.23/ 26.095, 22.29/ 26.095, 23.14/ 26.095, 25.99/ 26.095, 42.99/ 26.095, 13.99/ 29.061, 16.23/ 29.061, 16.29/ 29.061, 22.19/ 29.061, 22.23/ 29.061, 22.29/ 29.061, 23.14/ 29.061, 25.99/ 29.061, 42.99/ 29.061







	Общие требования к конструкции

	ГОСТ 34614.1-2019 п. 5.1
ГОСТ 34614.3-2019 п. 4
ГОСТ 26433.1-89
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	177.13
**
	
	
	Доступ к стартовому участку, стартовый участок, защитная секция
	
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	177.14
**
	
	
	Конечный участок
	
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	177.15
**
	
	
	Зона приземелния
	
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	177.16
	
	
	Участок скольжения
	ГОСТ 34614.3-2019 п. 4.4.3
ГОСТ 34614.1-2019 п. 5.1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	177.17
**
	
	
	Профиль горки
	
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	177.18
**
	
	
	Поверхность горки
	ГОСТ 34614.1-2019 
п. 5.1 Приложение D
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	177.19
**
	
	
	Зоны безопасности
	
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	177.20
**
	Оборудование для детских игровых площадок:
- качели

	13.99/ 26.095, 16.23/ 26.095, 16.29/ 26.095, 22.19/ 26.095, 22.23/ 26.095, 22.29/ 26.095, 23.14/ 26.095, 25.99/ 26.095, 42.99/ 26.095, 13.99/ 29.061, 16.23/ 29.061, 16.29/ 29.061, 22.19/ 29.061, 22.23/ 29.061, 22.29/ 29.061, 23.14/ 29.061, 25.99/ 29.061, 42.99/ 29.061





	Общие требования к конструкции

	ГОСТ 34614.1-2019  п. 5.1
ГОСТ 34614.2-2019 п.п.4-5, Приложение А
ГОСТ 34614.2-2024 п.п.4-6, Приложение А
ГОСТ 26433.1-89
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	177.21
**
	
	
	Несущая способность качелей
	ГОСТ 34614.1-2019  
Приложение В
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	177.22
**
	Оборудование для детских игровых площадок:
- качалки

	13.99/ 26.095, 16.23/ 26.095, 16.29/ 26.095, 22.19/ 26.095, 22.23/ 26.095, 22.29/ 26.095, 23.14/ 26.095, 25.99/ 26.095, 42.99/ 26.095, 13.99/ 29.061, 16.23/ 29.061, 16.29/ 29.061, 22.19/ 29.061, 22.23/ 29.061, 22.29/ 29.061, 23.14/ 29.061, 25.99/ 29.061, 42.99/ 29.061


	Общие требования    к конструкции
	ГОСТ 26433.1-89
ГОСТ 34614.1-2019 п. 5.1
ГОСТ 34614.6-2019 п.п. 4-5
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	177.23
**
	
	
	Наклон посадочного места и расстояние от нижней точки подвижного элемента конструкции до поверхности игровой площадки
	ГОСТ 34614.6-2019 
Приложение В
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	177.24
**
	
	
	Возможность защемления или сдавливания частей тела ребенка
	ГОСТ 34614.6-2019 
Приложение С
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	
177.25
**
	
	13.99/ 29.061, 16.23/ 29.061, 16.29/ 29.061, 22.19/ 29.061, 22.23/ 29.061, 22.29/ 29.061, 23.14/ 29.061, 25.99/ 29.061, 42.99/ 29.061, 13.99/ 29.121, 16.23/ 29.121, 16.29/ 29.121, 22.19/ 29.121, 22.23/ 29.121, 22.29/ 29.121, 23.14/ 29.121, 25.99/ 29.121, 42.99/ 29.121


	Устойчивость при горизонтальном нагружении
	ГОСТ 34614.6-2019  
Приложение  D
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	177.26
**
	
	13.99/ 29.061, 16.23/ 29.061, 16.29/ 29.061, 22.19/ 29.061, 22.23/ 29.061, 22.29/ 29.061, 23.14/ 29.061, 25.99/ 29.061, 42.99/ 29.061


	Площадь проекции торцевой части
рукоятки/подножки
	ГОСТ 34614.6-2019 
Приложение Е
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	177.27
**
	Оборудование для детских игровых площадок:
- карусели



	13.99/ 29.061, 16.23/ 29.061, 16.29/ 29.061, 22.19/ 29.061, 22.23/ 29.061, 22.29/ 29.061, 23.14/ 29.061, 25.99/ 29.061, 42.99/ 29.061

	Общие требования    к конструкции
	ГОСТ 34614.1-2019 п. 5.1
ГОСТ 34614.5-2019 
п. п. 4-5 
ГОСТ 34614.5-2024
п. п. 4-6
ГОСТ 34614.6-2019 
Приложение Е
ГОСТ 26433.1-89
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	177.28
**
	
	13.99/ 29.121, 16.23/ 29.121, 16.29/ 29.121, 22.19/ 29.121, 22.23/ 29.121, 22.29/ 29.121, 23.14/ 29.121, 25.99/ 29.121, 42.99/ 29.121

	Прочность крепления опорной конструкции карусели к оси
	ГОСТ 34614.5-2019 
Приложение  А
ГОСТ 34614.5-2024 
п.5.4, п.6 Приложение А
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	177.29
**
	Оборудование для детских игровых площадок
- канатные дороги
	13.99/ 29.061, 16.23/ 29.061, 16.29/ 29.061, 22.19/ 29.061, 22.23/ 29.061, 22.29/ 29.061, 23.14/ 29.061, 25.99/ 29.061, 42.99/ 29.061

	Общие требования    к конструкции
	ГОСТ 34614.1-2019 п. 5.1
ГОСТ 34614.4-2019  п. 4
ГОСТ 26433.1-89
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	177.30
**
	
	
	Конструкция и узлы крепления троса
	ГОСТ 34614.1-2019  
Приложение  С
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	177.31
**
	
	13.99/ 38.000, 16.23/ 38.000, 16.29/ 38.000, 22.19/ 38.000, 22.23/ 38.000, 22.29/ 38.000, 23.14/ 38.000, 25.99/ 38.000, 42.99/ 38.000

	Скорость движения каретки
	ГОСТ 34614.4-2019
Приложение  В
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	177.32
**
	
	
	Плавность торможения каретки
	ГОСТ 34614.4-2019 
Приложение А
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	177.34
**
	
	13.99/ 29.061, 16.23/ 29.061, 16.29/ 29.061, 22.19/ 29.061, 22.23/ 29.061, 22.29/ 29.061, 23.14/ 29.061, 25.99/ 29.061, 42.99/ 29.061

	Площадь проекции торцевой части рукоятки
	ГОСТ 34614.6-2019 
Приложение Е
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	177.35
**
	Оборудование для детских игровых площадок
- канатные дороги 
	13.99/ 11.116, 16.23/ 11.116, 16.29/ 11.116, 22.19/ 11.116, 22.23/ 11.116, 22.29/ 11.116 23.14/ 11.116, 25.99/ 11.116, 42.99/ 11.116

	Наличие информации


	ГОСТ 34614.1-2019 п.6
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	177.36
**
	
	13.99/ 11.116, 13.99/ 29.061, 13.99/ 26.095, 16.23/ 11.116, 
16.23/ 29.061,
16.23/ 26.095,
16.29/ 11.116, 16.29/ 29.061, 16.29/ 26.095,
22.19/ 11.116, 22.19/ 29.061,
22.19/ 26.095,
22.23/ 11.116, 22.23/ 29.061,
22.23/ 26.095,
22.29/ 11.116, 22.29/ 29.061, 22.29/ 26.095, 23.14/ 11.116, 23.14/ 29.061, 23.14/ 26.095, 25.99/ 11.116, 25.99/ 29.061, 25.99/ 26.095, 42.99/ 11.116, 42.99/ 29.061, 42.99/ 26.095


	Ударная  прочность сиденья  качелей, каруселей, канатных дорог


	ГОСТ 34614.2-2019  
Приложение В
ГОСТ 34614.2-2024 
п.4.6, п.6, Приложение В
ГОСТ 34614.1-2019 п. 5.1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	177.37
**
	
	
	Испытание  качелей  динамической нагрузкой 
	ГОСТ 34614.2-2019 
Приложение С
ГОСТ 34614.2-2024 
п.4.7, п.6, Приложение С
ГОСТ 34614.1-2019 п. 5.1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	177.38
**
	Оборудование для детских игровых площадок:
- пространст-венные игровые сети
	13.99/ 26.095, 16.23/ 26.095, 16.29/ 26.095, 22.19/ 26.095, 22.23/ 26.095, 22.29/ 26.095, 23.14/ 26.095, 25.99/ 26.095, 42.99/ 26.095, 13.99/ 29.061, 16.23/ 29.061, 16.29/ 29.061, 22.19/ 29.061, 22.23/ 29.061, 22.29/ 29.061, 23.14/ 29.061, 25.99/ 29.061, 42.99/ 29.061

	Защита от падений в пространственной игровой сети

	ГОСТ 34614.11-2019 
п.п. 4.1-4.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	177.39
**
	Оборудование для детских игровых площадок:
- покрытия ударопоглощающие
	13.99/ 26.095, 16.23/ 26.095, 16.29/ 26.095, 22.19/ 26.095, 22.23/ 26.095, 22.29/ 26.095, 23.14/ 26.095, 25.99/ 26.095, 42.99/ 26.095, 13.99/ 26.091, 16.23/ 26.091, 16.29/ 26.091, 22.19/ 26.091, 22.23/ 26.091, 22.29/ 26.091, 23.14/ 26.091, 25.99/ 26.091, 42.99/ 26.091

	Критическая высота падения

	ГОСТ 34615-2019 
п.п.  5-7
ГОСТ 34614.1-2019 п. 5.1 Приложение  Н
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	177.40
**
	
	13.99/ 35.069, 16.23/ 35.069, 16.29/ 35.069, 22.19/ 35.069, 22.23/ 35.069, 22.29/ 35.069, 23.14/ 35.069, 25.99/ 35.069, 42.99/ 35.069
	Уровень напряжен-ности электростати-ческого поля на поверхности поли-мерных, полимер-содержащих мате-риалов, синтетичес-ких и смешанных текстильных материалов
	ГОСТ 32995-2014
СанПиН 9-29.7-95

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	177.41
*
	Оборудова-ние для детских игровых площадок
	13.99/ 08.162, 16.23/ 08.162, 16.29/ 08.162, 22.19/ 08.162, 22.23/ 08.162, 22.29/ 08.162, 23.14/ 08.162, 25.99/ 08.162, 42.99/ 08.162, 13.99/ 08.162, 16.23/ 08.162, 16.29/ 08.162, 22.19/ 08.162, 22.23/ 08.162, 22.29/ 08.162, 23.14/ 08.162, 25.99/ 08.162, 42.99/ 08.158
13.99/ 08.158, 16.23/ 08.158, 16.29/ 08.158, 22.19/ 08.158, 22.23/ 08.158, 22.29/ 08.158, 23.14/ 08.158, 25.99/ 08.158, 42.99/ 08.158, 13.99/ 08.158, 16.23/ 08.158, 16.29/ 08.158, 22.19/ 08.158, 22.23/ 08.158, 22.29/ 08.158, 23.14/ 08.158, 25.99/ 08.158, 42.99/ 08.158
	ацетон

	МУК 4.1.3166-14
МУК 4.1.3170-14
ГОСТ ISO 16000-6-2016 
ГОСТ 34174-2017

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	177.42
*
	
	
	акрилонитрил
	ГОСТ 22648-77 п.3.4
МУК 4.1.3166-14
ГОСТ 34174-2017 
ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007
ГОСТ ISO 16000-6-2016
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	177.43
*
	
	13.99/ 08.156, 16.23/ 08.156, 16.29/ 08.156, 22.19/ 08.156, 22.23/ 08.156, 22.29/ 08.156, 23.14/ 08.156, 25.99/ 08.156, 42.99/ 08.156
	аммиак
	ГОСТ 30255-2014 
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	177.44
*
	
	13.99/ 08.158, 16.23/ 08.158, 16.29/ 08.158, 22.19/ 08.158, 22.23/ 08.158, 22.29/ 08.158, 23.14/ 08.158, 25.99/ 08.158, 42.99/ 08.158
	ацетальдегид
	МУК 4.1.3166-14 
МУК 4.1.3170-14
ГОСТ 34174-2017 
ГОСТ 34173-2017
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	177.45
*
	Оборудова-ние для детских игровых площадок
	13.99/ 08.158, 16.23/ 08.158, 16.29/ 08.158, 22.19/ 08.158, 22.23/ 08.158, 22.29/ 08.158, 23.14/ 08.158, 25.99/ 08.158, 42.99/ 08.158, 13.99/ 08.162, 16.23/ 08.162, 16.29/ 08.162, 22.19/ 08.162, 22.23/ 08.162, 22.29/ 08.162, 23.14/ 08.162, 25.99/ 08.162, 42.99/ 08.162
	бензол
	МУК 4.1.3166-14 
МУК 4.1.3170-14
ГОСТ ISO 16000-6-2016 
ГОСТ 34174-2017 
ГОСТ 34175-2017
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	177.46
*
	
	13.99/ 08.158, 16.23/ 08.158, 16.29/ 08.158, 22.19/ 08.158, 22.23/ 08.158, 22.29/ 08.158, 23.14/ 08.158, 25.99/ 08.158, 42.99/ 08.158
	бутилацетат
	МУК 4.1.3166-14
МУК 4.1.3170-14
ГОСТ 34174-2017
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	177.47
*
	
	13.99/ 08.156, 16.23/ 08.156, 16.29/ 08.156, 22.19/ 08.156, 22.23/ 08.156, 22.29/ 08.156, 23.14/ 08.156, 25.99/ 08.156, 42.99/ 08.156
	водород цианистый
	ГОСТ 34040-2016
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	
177.48
*
	
	13.99/ 08.159, 16.23/ 08.159, 16.29/ 08.159, 22.19/ 08.159, 22.23/ 08.159, 22.29/ 08.159, 23.14/ 08.159, 25.99/ 08.159, 42.99/ 08.159, 13.99/ 08.161, 16.23/ 08.161, 16.29/ 08.161, 22.19/ 08.161, 22.23/ 08.161, 22.29/ 08.161, 23.14/ 08.161, 25.99/ 08.161, 42.99/ 08.161
	гексаметиленди-амин
	ГОСТ 32533-2013
МР 1503-76
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	177.49
*
	Оборудова-ние для детских игровых площадок
	13.99/ 08.158, 16.23/ 08.158, 16.29/ 08.158, 22.19/ 08.158, 22.23/ 08.158, 22.29/ 08.158, 23.14/ 08.158, 25.99/ 08.158, 42.99/ 08.158, 13.99/ 08.162, 16.23/ 08.162, 16.29/ 08.162, 22.19/ 08.162, 22.23/ 08.162, 22.29/ 08.162, 23.14/ 08.162, 25.99/ 08.162, 42.99/ 08.162
	дибутилфталат
	МУК 4.1.3169-14 
МУК 4.1.3168-14
ГОСТ ISO 16000-6-2016 
ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007
ГОСТ 35291-2025
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	177.50
*
	
	
	диметилтерефталат
	МУК 4.1.3168-14 
МУК 4.1.3169-14
ГОСТ ISO 16000-6-2016
ГОСТ 35291-2025
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	177.51
*
	
	
	диоктилфталат
	
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	177.52
*
	
	
	диметилформамид
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
МУ 11-12-26-96
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	177.53
*
	
	13.99/ 08.156, 16.23/ 08.156, 16.29/ 08.156, 22.19/ 08.156, 22.23/ 08.156, 22.29/ 08.156, 23.14/ 08.156, 25.99/ 08.156, 42.99/ 08.156
	диоксид серы
	ГОСТ 34042-2016
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	177.54
*
	
	13.99/ 08.159, 16.23/ 08.159, 16.29/ 08.159, 22.19/ 08.159, 22.23/ 08.159, 22.29/ 08.159, 23.14/ 08.159, 25.99/ 08.159, 42.99/ 08.159, 13.99/ 08.162, 16.23/ 08.162, 16.29/ 08.162, 22.19/ 08.162, 22.23/ 08.162, 22.29/ 08.162, 23.14/ 08.162, 25.99/ 08.162, 42.99/ 08.162
	капролактам
	ГОСТ 30351-2001
ГОСТ ISO 16000-6-2016 
ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007
ГОСТ 34169-2017
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	177.55
*
	Оборудова-ние для детских игровых площадок
	13.99/ 08.158, 16.23/ 08.158, 16.29/ 08.158, 22.19/ 08.158, 22.23/ 08.158, 22.29/ 08.158, 23.14/ 08.158, 25.99/ 08.158, 42.99/ 08.158, 13.99/ 08.162, 16.23/ 08.162, 16.29/ 08.162, 22.19/ 08.162, 22.23/ 08.162, 22.29/ 08.162, 23.14/ 08.162, 25.99/ 08.162, 42.99/ 08.162


	ксилолы
	МУК 4.1.3166-14 
МУК 4.1.3167-14
ГОСТ ISO 16000-6-2016 
ГОСТ 34174-2017 
ГОСТ 34175-2017
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	177.56
*
	
	13.99/ 08.158, 16.23/ 08.158, 16.29/ 08.158, 22.19/ 08.158, 22.23/ 08.158, 22.29/ 08.158, 23.14/ 08.158, 25.99/ 08.158, 42.99/ 08.158, 13.99/ 08.162, 16.23/ 08.162, 16.29/ 08.162, 22.19/ 08.162, 22.23/ 08.162, 22.29/ 08.162, 23.14/ 08.162, 25.99/ 08.162, 42.99/ 08.162

	метилметакрилат
	МУК 4.1.3171-14
ГОСТ ISO 16000-6-2016 
ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007
ГОСТ 35303-2025
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	177.57
*
	
	
	толуол
	МУК 4.1.3166-14
МУК 4.1.3167-14
ГОСТ ISO 16000-6-2016 
ГОСТ 34174-2017 
ГОСТ 34175-2017
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	177.58
*
	
	13.99/ 08.158, 16.23/ 08.158, 16.29/ 08.158, 22.19/ 08.158, 22.23/ 08.158, 22.29/ 08.158, 23.14/ 08.158, 25.99/ 08.158, 42.99/ 08.158
	спирт бутиловый
	МУК 4.1.3166-14 
МУК 4.1.3170-14
ГОСТ 34172-2017 
ГОСТ 34174-2017
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	177.59
*
	
	
	спирт изобутиловый
	
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	177.60
*
	
	
	спирт изопропиловый
	
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	177.61
*
	
	
	спирт метиловый
	
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	177.62
*
	
	
	стирол
	МУК 4.1.3166-14 
МУК 4.1.3167-14
ГОСТ 22648-77 п.3.4 
ГОСТ 34174-2017
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	177.63
*
	Оборудова-ние для детских игровых площадок
	13.99/ 08.156, 16.23/ 08.156, 16.29/ 08.156, 22.19/ 08.156, 22.23/ 08.156, 22.29/ 08.156, 23.14/ 08.156, 25.99/ 08.156, 42.99/ 08.156, 13.99/ 08.158, 16.23/ 08.158, 16.29/ 08.158, 22.19/ 08.158, 22.23/ 08.158, 22.29/ 08.158, 23.14/ 08.158, 25.99/ 08.158, 42.99/ 08.158, 13.99/ 08.162, 16.23/ 08.162, 16.29/ 08.162, 22.19/ 08.162, 22.23/ 08.162, 22.29/ 08.162, 23.14/ 08.162, 25.99/ 08.162, 42.99/ 08.162

	фенол
	ГОСТ 34171-2017
ГОСТ 30255-2014
ГОСТ ISO 16000-6-2016 
ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	
177.64
*
	
	13.99/ 08.156, 16.23/ 08.156, 16.29/ 08.156, 22.19/ 08.156, 22.23/ 08.156, 22.29/ 08.156, 23.14/ 08.156, 25.99/ 08.156, 42.99/ 08.156, 13.99/ 08.158, 16.23/ 08.158, 16.29/ 08.158, 22.19/ 08.158, 22.23/ 08.158, 22.29/ 08.158, 23.14/ 08.158, 25.99/ 08.158, 42.99/ 08.158
	формальдегид
	ГОСТ 22648-77 
ГОСТ 30255-2014 
ГОСТ 33446-2015 
ГОСТ 33447-2015
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	
177.65
*
	
	13.99/ 08.156, 16.23/ 08.156, 16.29/ 08.156, 22.19/ 08.156, 22.23/ 08.156, 22.29/ 08.156, 23.14/ 08.156, 25.99/ 08.156, 42.99/ 08.156
	фосфорный ангидрид
	ГОСТ 34039-2016
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	177.66
*
	
	
	фталевый ангидрид
	ГОСТ 32457-2013
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	177.67
*
	
	
	хлористый водород
	ГОСТ 34041-2016
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	177.68
*
	Оборудова-ние для детских игровых площадок

	13.99/ 08.158, 16.23/ 08.158, 16.29/ 08.158, 22.19/ 08.158, 22.23/ 08.158, 22.29/ 08.158, 23.14/ 08.158, 25.99/ 08.158, 42.99/ 08.158, 13.99/ 08.162, 16.23/ 08.162, 16.29/ 08.162, 22.19/ 08.162, 22.23/ 08.162, 22.29/ 08.162, 23.14/ 08.162, 25.99/ 08.162, 42.99/ 08.162
	эпихлоргидрин
	МВИ.МН 1924-2003 
ГОСТ ISO 16000-6-2016 
ГОСТ 34171-2017
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	177.69
*
	
	13.99/ 08.156, 16.23/ 08.156, 16.29/ 08.156, 22.19/ 08.156, 22.23/ 08.156, 22.29/ 08.156, 23.14/ 08.156, 25.99/ 08.156, 42.99/ 08.156, 13.99/ 08.162, 16.23/ 08.162, 16.29/ 08.162, 22.19/ 08.162, 22.23/ 08.162, 22.29/ 08.162, 23.14/ 08.162, 25.99/ 08.162, 42.99/ 08.162
	этиленгликоль
	ГОСТ ISO 16000-6-2016 
ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Прил.32
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	177.70
*
	
	13.99/ 08.162, 16.23/ 08.162, 16.29/ 08.162, 22.19/ 08.162, 22.23/ 08.162, 22.29/ 08.162, 23.14/ 08.162, 25.99/ 08.162, 42.99/ 08.162
	Винилацетат
	ГОСТ ISO 16000-6-2016 
ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	177.71
*
	Оборудова-ние для детских игровых площадок

	13.99/ 11.116, 16.23/ 11.116, 16.29/ 11.116, 22.19/ 11.116, 22.23/ 11.116, 22.29/ 11.116, 23.14/ 11.116, 25.99/ 11.116, 42.99/ 11.116

	Пробоподготовка
	ГОСТ 30255-2014
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	177.72*
	
	13.99/ 11.116, 16.23/ 11.116 16.29/ 11.116, 22.19/ 11.116, 22.23/ 11.116, 22.29/ 11.116, 23.14/ 11.116, 25.99/ 11.116, 42.99/ 11.116

	Интенсивность 
запаха
	ГОСТ 22648-77 п.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	177.73*
	
	13.99/ 11.116, 16.23/ 11.116 16.29/ 11.116, 22.19/ 11.116, 22.23/ 11.116, 22.29/ 11.116, 23.14/ 11.116, 25.99/ 11.116, 42.99/ 11.116

	Стойкость защитно-декоративного покрытия к влажной обработке

	Инструкция № 016-1211 
п.п. 3.2.1, 3.2.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	177.74*
	
	
	Стойкость защитно-декоративного покрытия к действию слюны, пота
	Инструкция № 016-1211 
п.3.2.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	177.75*
	
	13.99/ 06.036, 16.23/ 06.036, 16.29/ 06.036, 22.19/ 06.036, 22.23/ 06.036, 22.29/ 06.036, 23.14/ 06.036, 25.99/ 06.036, 42.99/ 06.036

	Индекс токсичности
	МУ 1.1.037-95
МР №29ФЦ/2688-03
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	177.76*
	
	13.99/ 25.047, 16.23/ 25.047, 16.29/ 25.047, 22.19/ 25.047, 22.23/ 25.047, 22.29/ 25.047, 23.14/ 25.047, 25.99/ 25.047, 42.99/ 25.047

	Материалы, применяемые при производстве оборудования, не должны относиться к легковоспламе-няющимся
	ГОСТ ISO 8124-2-2014
п.п. 3.10; 5.1; 5.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	177.77*
	Оборудова-ние для детских игровых площадок
	13.99/ 06.036, 16.23/ 06.036, 16.29/ 06.036, 22.19/ 06.036, 22.23/ 06.036, 22.29/ 06.036, 23.14/ 06.036, 25.99/ 06.036, 42.99/ 06.036
	Местное кожно-раздражающее действие

	Инструкция 
1.1.11-12-35-2004
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	177.78*
	
	13.99/ 25.120, 16.23/ 25.120, 16.29/ 25.120, 22.19/ 25.120, 22.23/ 25.120, 22.29/ 25.120, 23.14/ 25.120, 25.99/ 25.120, 42.99/ 25.120
	Токсичность продуктов горения
	ГОСТ 12.1.044-2018 п.13

	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	177.79*
	
	13.99/ 01.086, 16.23/ 01.086, 16.29/ 01.086, 22.19/ 01.086, 22.23/ 01.086, 22.29/ 01.086, 23.14/ 01.086, 25.99/ 01.086, 42.99/ 01.086
	Отсутствие роста  
и развития микрофлоры, в том числе патогенной

	Инструкция, утв. МЗ РБ  2.1.2.10-12-38-2006

	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	177.80*
	
	13.99/ 04.125, 16.23/ 04.125, 16.29/ 04.125, 22.19/ 04.125, 22.23/ 04.125, 22.29/ 04.125, 23.14/ 04.125, 25.99/ 04.125, 42.99/ 04.125
	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов

	ГОСТ 30108-94
	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	177.81*
	
	13.99/ 04.125, 16.23/ 04.125, 16.29/ 04.125, 22.19/ 04.125, 22.23/ 04.125, 22.29/ 04.125, 23.14/ 04.125, 25.99/ 04.125, 42.99/ 04.125
	Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137
	ГОСТ 33795-2016

	ул. Лесная, 8,  д. Выгоничи
	

	178.1
*
	Игрушки 
	32.40/ 29.040
	Масса погремушек

	ГОСТ 25779-90 
п.п. 2.23.5, 3.54.1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.2
*
	
	32.40/ 11.116
	Прочность сцеп-ления металлических и неметаллических неорганических покрытий
	ГОСТ 9.916-2023 п.5, п.9.2.8
ГОСТ 15140-78 (метод решетчатых надрезов)
ГОСТ 25779-90 п.3.69
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.3
*
	
	32.40/ 11.116
	Наличие зазубрин 
на поверхности и доступных краях игрушки или детали
	ГОСТ 25779-90 п.3.70
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.4
*
	
	32.40/ 11.116
	Наличие пайки в конструкторах и моделях
	ГОСТ 25779-90  п. 3.13
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.5
*
	
	32.40/ 26.080
	Температура частей игрушки, предназ-наченных для касания рукой ребенка и доступных
	ГОСТ 25779-90 п.3.49
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.6
*
	
	32.40 /11.116
	Чистота материалов, наличие запрещен-ных материалов, размер гранул
	ГОСТ EN 71-1-2014 п. 4.1 
ГОСТ EN 71-1-2022 п. 4.1 
ГОСТ 25779-90 
п.п. 3.1, 3.3, 3.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.7
*
	
	
	Контроль размеров игрушки 
	ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.2
ГОСТ EN 71-1-2022 
п. 8.2, п.8.43
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.8
*
	
	32.40/ 26.095
	Испытание крутящим моментом
	ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.3
ГОСТ EN 71-1-2022 п. 8.3 
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.9
*
	
	
	Испытание растяжением
	ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.4
ГОСТ EN 71-1-2022 п. 8.4 
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.10
*
	
	
	Испытание падением 
	ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.5
ГОСТ EN 71-1-2022 п. 8.5 
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.11
*
	
	
	Испытание опрокидыванием
	ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.6
ГОСТ EN 71-1-2022 п. 8.6 
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.12
*
	
	
	Испытание ударом
	ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.7
ГОСТ EN 71-1-2022 п. 8.7 
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.13
*
	
	
	Испытание давлением
	ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.8
ГОСТ EN 71-1-2022 п. 8.8 
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.14
*
	
	32.40/ 26.080
	Испытание 
намачиванием
	ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.9
ГОСТ EN 71-1-2022 п. 8.9 
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.15
*
	
	32.40/ 11.116
	Доступность составных частей или деталей
	ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.10
ГОСТ EN 71-1-2022 п. 8.10 
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.16
*
	
	32.40/ 11.116
	Наличие острых кромок
	ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.11
ГОСТ EN 71-1-2022 п. 8.11 
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.17
*
	
	
	Наличие острых концов
	ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.12
ГОСТ EN 71-1-2022 п. 8.12 
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.18
*
	Игрушки
	32.40/ 26.095
	Гибкость металлической проволоки
	ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.13
ГОСТ EN 71-1-2022 п. 8.13 
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.19
*
	
	32.40/ 29.061
	Размер набухающих  материалов
	ГОСТ EN 71-1-2014  п. 8.14
ГОСТ EN 71-1-2022 п. 8.14 
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.20
*
	
	32.40/ 26.141
	Герметичность игрушек с жидким наполнителем
	ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.15
ГОСТ EN 71-1-2022 п. 8.15 
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.21
*
	
	32.40/ 11.116
	Геометрическая форма игрушек
	ГОСТ EN 71-1-2014  п. 8.16
ГОСТ EN 71-1-2022 п. 8.16 
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.22
*
	
	32.40/ 11.116
	Износостойкость игрушек, предназначенных для контакта со ртом ребёнка
	ГОСТ EN 71-1-2014  п. 8.17
ГОСТ EN 71-1-2022 п. 8.17 
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.23
*
	
	32.40/ 26.095
	Требования к механизмам складывания и скольжения
	ГОСТ EN 71-1-2014  п. 8.18
ГОСТ EN 71-1-2022 п. 8.18 
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.24
*
	
	32.40/ 35.069
	Удельное электрическое сопротивление шнуров
	ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.19
ГОСТ EN 71-1-2022 п. 8.19 
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.25
*
	
	32.40/ 29.061
	Толщина шнуров
	ГОСТ EN 71-1-2014 п.8.20
ГОСТ EN 71-1-2022 п. 8.20 
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.26
*
	
	32.40/ 29.121
	Статическая прочность
	ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.21
ГОСТ EN 71-1-2022 п. 8.21 
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.27
*
	
	
	Динамическая прочность
	ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.22
ГОСТ EN 71-1-2022 п. 8.22 
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.28
*
	
	32.40/ 26.095
	Устойчивость
	ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.23
ГОСТ EN 71-1-2022 п. 8.23 
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.29
*
	
	32.40/ 29.061
	Определение кине-тической энергии
	ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.24
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.30
*
	
	
	Толщина полимер-ной плёнки, проч-ность крепления
	ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.25
ГОСТ EN 71-1-2022 п. 8.25
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.31
*
	
	
	Характеристика тормозного устройства
	ГОСТ EN 71-1-2014  п. 8.26
ГОСТ EN 71-1-2022 п. 8.26 
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.32
*
	Игрушки
	32.40/ 29.121
	Прочность стержня руля игрушечного самоката
	ГОСТ EN 71-1-2014 
п. 8.27
ГОСТ EN 71-1-2022 
п. 8.27 
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.33
*
	
	32.40/ 29.061
	Определение максимальной скорости игрушек с электрическим приводом
	ГОСТ EN 71-1-2014 
п. 8.29
ГОСТ EN 71-1-2022 
п. 8.29 

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.34
*
	
	32.40/ 26.080
	Измерение изменения температуры (игрушки с неэлектрическим источником тепла)
	ГОСТ EN 71-1-2014 
п. 8.30
ГОСТ EN 71-1-2022 
п. 8.30 
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.35
*
	
	32.40/ 26.095
	Откидывание крышки у игрушечных сундуков
	ГОСТ EN 71-1-2014 
п. 8.31
ГОСТ EN 71-1-2022 
п. 8.31 
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.36
*
	
	32.40/ 11.116
	Геометрическая форма маленьких шаров и вакуумных присосок
	ГОСТ EN 71-1-2014 
п. 8.32
ГОСТ EN 71-1-2022 
п. 8.32 

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.37
*
	
	
	Геометрическая форма игрушечных фигурок
	ГОСТ EN 71-1-2014 
п. 8.33
ГОСТ EN 71-1-2022 
п. 8.33 
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.38
*
	
	
	Испытание на отрыв для магнитов
	ГОСТ EN 71-1-2014 
п. 8.34
ГОСТ EN 71-1-2022 
п. 8.34
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.39
*
	
	32.40/ 29.061
	Длина периметр шнуров и цепей
	ГОСТ EN 71-1-2014 
п. 8.36
ГОСТ EN 71-1-2022 
п. 8.36 
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.40
*
	
	
	Измерение модуля упругости для мячиков на резинке
	ГОСТ EN 71-1-2014 
п. 8.37
ГОСТ EN 71-1-2022 
п. 8.37 
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.41
*
	
	32.40/ 11.116
	Испытание на отделение отрывного элемента
	ГОСТ EN 71-1-2014 
п. 8.38
ГОСТ EN 71-1-2022 
п. 8.38 
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.42
*
	
	32.40/ 29.061
	Самовтягивающиеся 
шнуры (усилие втягивания)
	ГОСТ EN 71-1-2014 
п. 8.39
ГОСТ EN 71-1-2022 
п. 8.39
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.43
*

	
	32.40/ 29.061
	Шнуры, цепи и электрических  кабелей  (длина  и  оценка  способности  перевиваться)
	ГОСТ EN 71-1-2014 
п. 8.40
ГОСТ EN 71-1-2022 
п. 8.40, п. 8.41 
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.44
*
	Игрушки
	32.40/ 11.116
	Требования к сборке
	ГОСТ EN 71-1-2014 п. 4.2
ГОСТ EN 71-1-2022 п. 4.2 
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.45
*
	
	
	Требования к стеклу
	ГОСТ EN 71-1-2014 п. 4.5
ГОСТ EN 71-1-2022 п. 4.5 
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.46
*
	
	32.40/ 29.040, 32.40/ 29.061
	Требования к шарнирам
	ГОСТ EN 71-1-2014 
п. 4.10.3
ГОСТ EN 71-1-2022 
п. 4.10.3 
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.47
*
	
	32.40/ 29.061
	Требования к пружинам
	ГОСТ EN 71-1-2014 
п. 4.10.4
ГОСТ EN 71-1-2022 
п. 4.10.4 

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.48
*
	
	32.40/ 11.116
	Требование к мячам
	ГОСТ EN 71-1-2014 
п. 4.12
ГОСТ EN 71-1-2022 
п. 4.12 

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.49
*
	
	32.40/ 26.095
	Требования к устройствам, вмещающим ребёнка
	ГОСТ EN 71-1-2014 
п. 4.14
ГОСТ EN 71-1-2022 
п. 4.14

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.50
*
	
	32.40/ 11.116
	Требование к игрушкам несущим на себе массу ребёнка
	ГОСТ EN 71-1-2014 
п. 4.15
ГОСТ EN 71-1-2022 
п. 4.15 

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.51
*
	
	32.40/ 29.061
	Требования к игрушкам со снарядами
	ГОСТ EN 71-1-2014 
п. 4.17
ГОСТ EN 71-1-2022 
п. 4.17 

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.52
*
	
	
	Требования к игрушкам, предназначенным для детей до 36 месяцев
	ГОСТ EN 71-1-2014 п. 5
ГОСТ EN 71-1-2022 п. 5

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.53
*
	
	32.40/ 11.116
	Наличие поверхностного окрашивания и роспись погремушек
	ГОСТ 25779-90 п.3.58

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.54
*
	
	32.40/ 29.061
	Высота изображения предмета, спроецированного на экран в фокусе оптической игрушки (игрушки с коррекцией зрения)
	ГОСТ 25779-90 п.3.72
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.55
*
	
	
	Расстояние от глаза до рассматриваемого 
предмета (игрушки без коррекции зрения)
	ГОСТ 25779-90 п.3.73
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.56
*
	Игрушки
	32.40/ 29.061
	Отклонение от плоскостности стекол

	ГОСТ 25779-90 п.3.74
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.57*

	
	32.40/ 11.116, 32.40/ 29.061
	Наличие устройства в стереоскопе с подвижной оптической системой, межцентровое расстояние
	ГОСТ 25779-90 п.3.75
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.58
*
	
	32.40/ 11.116
	Доступ к наполнителю в калейдоскопе
	ГОСТ 25779-90 п.3.76
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.59
*
	
	32.40/ 29.061
	Коэффициент пропускания светорассеиваюшего стекла
	ГОСТ 25779-90 п.3.76
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.60
*
	
	32.40/ 29.061
	Кратность увеличения окуляра фильмоскопа
	ГОСТ 25779-90 п.3.77
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.61
*
	
	32.40/ 11.116, 32.40/ 29.061
	Наличие заслонки в оптических игрушках для защиты второго глаза 
	ГОСТ 25779-90 п. 3.78
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.62
*
	
	
	Контрастность цвета, текста, фона и качества рисунка, высота букв  текста 
	ГОСТ 25779-90 п. 3.79
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.63
*
	
	32.40/ 11.116
	Отмарывание красок 
	ГОСТ 25779-90 п. 3.80
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.64
*
	
	32.40/ 11.116

	Требования к опорным поверхностям
	ГОСТ 25779-90  п. 3.39
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.65
*
	
	32.40/ 26.095, 32.40/ 26.141
	Требования к игрушкам для игры на воде
	ГОСТ 25779-90 
 п. 3.63, 3.64
ГОСТ  EN 71-8-2021 п.4.9
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.66
*
	
	32.40/26.095

	Требования к приводным механизмам
	ГОСТ EN 71-1-2014 п.п. 4.10.2; 8.5 - 8.7; 8.11 - 8.12
ГОСТ 71-1-2022 п. 4.10.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.67
*
	
	32.40/ 25.047, 32.40/ 25.120
	Воспламеняемость
	ГОСТ ISO 8124-2-2014
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.68
*
	
	32.40/ 11.116, 32.40/ 29.061
	Маркировка
	ГОСТ IEC 62115-2014 п.7
ГОСТ EN 71-1-2014 п.7
ГОСТ EN 71-1-2022 п. 7
ГОСТ EN 71-8 -2014 п.5
ГОСТ EN 71-8-2021 п.5
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.69
*
	
	32.40/ 11.116, 32.40/ 29.061
	Упаковка
	ГОСТ EN 71-1-2014 п. 6
ГОСТ EN 71-1-2022 п. 6 

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.70
*
	
	32.40/ 29.113
	Номинальное напряжение питания
	ГОСТ IEC 62115-2014 
п.14.1
ГОСТ IEC 62115-2022
 п.13.1
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.71
*
	Игрушки
	32.40/ 11.116, 32.40/ 29.061
	Винты и электрические соединения
	ГОСТ IEC 62115-2014 п.17
ГОСТ IEC 62115-2022 п.16

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.72
*
	
	32.40/ 11.116, 32.40/ 29.061
	Контроль касания электромонтажных проводов движущимися частями игрушки
	ГОСТ IEC 62115-2014 
п.п. 15, 18
ГОСТ IEC 62115-2022 
п.п. 14, 17
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.73
*
	
	32.40/ 35.067

	Эквивалентный уровень звука игрушек
Максимальный уровень звука игрушек
Максимальный уровень звука игрушек, 
издающих импульсный звук
	ГОСТ EN 71-1-2014 п. 8.28
ГОСТ EN 71-1-2022 п. 8.28
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.74
*
	
	32.40/ 11.116

	Стойкость защитно-декоративного покрытия к влажной обработке, действию слюны и пота
	ГОСТ 25779-90 п.3.68
ГОСТ 34399-2018
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.75
*
	
	32.40/ 11.116
	Органолептические 
показатели:
- интенсивность запаха игрушки в естественных условиях
	МУК 4.1/4.3.2038-05 
ГОСТ 22648-77 п.2
Инструкция 
2.3.3.10-15-64-2005
Инструкция 
1.1.10-12-96-2005
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.76
*
	
	
	- интенсивность запаха водной вытяжки
	
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.77
*
	
	
	- привкус водной вытяжки игрушки
	
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.78
**

	Игрушки
(для активного отдыха для домашнего использования)
	32.40/ 11.116, 32.40/ 29.061
	Общие требования к конструкции

	ГОСТ 26433.1-89
ГОСТ EN 71-8-2014 п.п. 4.1.1, 4.1.3-4.1.5, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6.3-4.6.7, 4.6.8.3, 4.7, 4.8с)
ГОСТ EN 71-8-2021  п.п. 4.1,1,4.1.3-4.1.5, 4.1.7, 4.2,4.3,  4.5.3, 4.5.4, 4.6.3-4.6.7,4.6.8.3, 4.7,4.8 с)
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.79
**

	
	32.40/ 26.095
	Устойчивость

	ГОСТ EN 71-8-2014  
п. 6.1, 6.2
ГОСТ EN 71-8-2021  
п. 6.1, 6.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.80
**

	
	32.40/ 29.121
	Статическая прочность
	ГОСТ EN 71-8-2014  п.6.3
ГОСТ EN 71-8-2021  п.6.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.81
**

	
	32.40/ 11.116
	Защемление головы и шеи

	ГОСТ EN 71-8-2014  п.6.5
ГОСТ EN 71-8-2021  п.6.5
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.82
**
	Игрушки
(для активного отдыха для домашнего использования)
	32.40/ 11.116
	Защемление одежды и волос (испытание пуговицей)
	ГОСТ EN 71-8-2014  п.6.6
ГОСТ EN 71-8-2021 п.6.6
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.83
**

	
	32.40/ 29.061
	Измерение участка скольжения и конечного участка на горках
	ГОСТ EN 71-8-2014  п.6.7
ГОСТ EN 71-8-2021  п.6.7
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.84
**
	
	32.40/ 29.121
	Статическая прочность бассейнов с ненадувными стенками

	ГОСТ EN 71-8-2014 п.6.10
ГОСТ EN 71-8-2021 п.6.10
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.85
**
	
	32.40/ 29.061
	Диаметр канатов и других средств подвешивания

	ГОСТ EN 71-8-2014 п. 6.8
ГОСТ EN 71-8-2021 п. 6.8
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.86
**
	
	32.40/ 26.095
	Определение ударного воздействия элементов качания

	ГОСТ EN 71-8-2014 п. 6.9
ГОСТ EN 71-8-2021 п. 6.9
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.87
**
	
	32.40/ 29.121
	Динамическая прочность ограждений и перил

	ГОСТ EN 71-8-2014 п. 6.4
ГОСТ EN 71-8-2021 п. 6.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.88
**
	
	32.40/ 29.061
	Максимальная высота

	ГОСТ  EN 71-8-2014 п.4.1.3
ГОСТ  EN 71-8-2021 п.4.1.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.89
**
	
	32.40/ 29.061
	Углы и кромки
	ГОСТ  EN 71-8-2014 п.4.1.
ГОСТ  EN 71-8-2021 п.4.1.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.90
**
	
	32.40/ 29.061
	Выступающие части
	ГОСТ  EN 71-8-2014 п.4.1.5
ГОСТ  EN 71-8-2021 п.4.1.5
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.91
**
	
	32.40/ 29.061
	Ограждения, перила, лестницы (геометрия)

	ГОСТ  EN 71-8-2014 п.4.2.2
ГОСТ  EN 71-8-2021 п.4.2
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.92
**
	
	32.40/ 29.061
	Бортики (геометрия)
	ГОСТ  EN 71-8-2014 п.4.5.2
ГОСТ  EN 71-8-2021 п.4.5.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.93
**
	
	32.40/ 29.061
	Защемление пальцев
	ГОСТ  EN 71-8-2014 п.4.3.4
ГОСТ  EN 71-8-2021 п.4.3.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.94
**
	
	
	Требования к стартовому участку

	ГОСТ  EN 71-8-2014 п.4.5.3
ГОСТ  EN 71-8-2021 п.4.5.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.95
**
	Игрушки
(для активного отдыха для домашнего использования)
	
	Измерение высоты защиты от падения качелей с двойными сидениями, проверка зазоров 

	ГОСТ EN 71-8-2021 п. 6.11

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.96
**
	
	32.40/ 29.061
	Выступающие части
	ГОСТ 71-1-2014 п.п. 4.9,  8.4.2.3, 8.11, 8.12
ГОСТ  EN 71-8-2021 п.4.1.5
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	178.97
*
	
	32.40/ 11.116
	Наличие систем лазерного излучения
	ГОСТ IEC 62115-2014  Приложение Е
ГОСТ IEC 62115-2022  Приложение Е
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	179.1
*
	Обувь и подошва обуви

	15.20/ 36.057, 15.20/ 26.095
	Стойкость подошвы к многократному изгибу

	ГОСТ 32087-2013 п.6
ГОСТ ISO 17707-2015
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	179.2
*
	
	15.20/ 26.095
	Ударная прочность 
подошвы

	ГОСТ 32087-2013 п.7
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	179.3
*
	
	15.20/ 29.121
	Прочность 
материала подошвы обуви 

	ГОСТ 270-75

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	179.4
*
	
	15.20/ 29.143
	Твердость по Шору
	ГОСТ 263-75
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	179.5
*
	
	15.20/ 29.121
	Прочность на раз-рыв ходовой части подошвы  обуви (кроме резиновой и 
полимерной обуви) 

	ГОСТ ISO 20872-2011
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	180.1
*
	Комплекты материалов и изделий для устройства  конструкций легкосбрасы-ваемых
	16.23/ 34.138,
22.23/ 34.138,
24.45/ 34.138 

	Приведенное сопротивление теплопередаче.
Класс по приведенному сопротивлению теплопередаче
	ГОСТ 26602.1-2023

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	180.2
*
	
	16.23/ 26.141,
16.23/ 26.080
22.23/ 26.141,
22.23/ 26.080,
24.45/ 26.141,
24.45/ 26.080
	Воздухо-, водопроницаемости
Класс по воздухо- и водопроницаемости
	ГОСТ 26602.2-99

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	180.3
*
	Комплекты материалов и изделий для устройства  конструкций легкосбрасы-ваемых
	16.23/ 30,000,
22.23/ 30.000,
24.45/ 30.000

	Звукоизоляция
Класс звукоизоляции
	ГОСТ 26602.3-2016

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	180.4
*
	
	16.23/ 26.080
22.23/ 26.080,
24.45/ 26.080

	Сопротивление ветровой нагрузке
Класс по сопротивлению ветровой нагрузке
	ГОСТ 26602.5-2001
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	180.5
*
	
	16.23/ 33.111,
22.23/ 33.111,
24.45/ 33.111
	Общий коэффициент пропускания света
Класс по общему коэффициенту пропускания света
	ГОСТ 26602.4-2012

 
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	180.6
*
	
	16.23/ 36.038,
22.23/ 36.038,
24.45/ 36.038
	Испытания на надежность
	СТБ 940-2004 п.7

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	180.7
*
	
	16.23/ 26.095,
22.23/ 26.095,
24.45/ 26.095
	Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости створки (полотна)
	СТБ 940-2004 п.8

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	180.8
*
	
	16.23/ 26.095,
22.23/ 26.095,
24.45/ 26.095
	Сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости створки (полотна)
	СТБ 940-2004 п.9

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	180.9
*
	
	16.23/ 26.095,
22.23/ 26.095,
24.45/ 26.095
	Сопротивление статической нагрузке, действующей на запорные приборы и ручки
	СТБ 940-2004 п.10

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	180.10*
	
	16.23/ 26.095,
22.23/ 26.095,
24.45/ 26.095
	Сопротивление действию момента сил на ручку поворотно-откидного устройства открывания створки (полотна)
	СТБ  940-2004 п.11

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	180.11
*
	
	16.23/ 36.038,
22.23/ 36.038,
24.45/ 36.038
	Безотказность поворотно-откидного устройства 
	СТБ 940-2004 п.12

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	180.12
*
	Комплекты материалов и изделий для устройства конструкций легкосбрасываемых

	16.23/ 29.121,
22.23/ 29.121,
24.45/ 29.121
	Прочность ограничителя угла открывания створки (полотна)
	СТБ 940-2004 п.13

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	180.13
*
	
	16.23/ 26.095,
22.23/ 26.095,
24.45/ 26.095
	Усилие, прикладываемое к створкам при их закрывании 
	СТБ 940-2004 п.14

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	180.14
*
	
	16.23/ 29.061,
22.23/ 29.061,
24.45/ 29.061
	Габаритные размеры изделий
	СТБ 939-2013 п.8.12
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	180.15
*
	
	16.23/ 29.061,
22.23/ 29.061,
24.45/ 29.061
	Размеры открывающихся створок и полотен
	СТБ 939-2013 п.8.12
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	180.16
*
	
	16.23/ 29.061,
22.23/ 29.061,
24.45/ 29.061
	Предельные отклонения от размеров и формы
Предельные отклонения габаритных размеров изделий
	СТБ 939-2013 п.8.12
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	180.17
*
	
	16.23/ 29.061,
22.23/ 29.061,
24.45/ 29.061
	Предельные отклонения номинальных размеров сопрягаемых элементов изделий, зазоров в притворах и под наплывом, размеров расположения оконных приборов и петель
	СТБ 939-2013 п.8.12
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	180.18
*
	
	16.23/ 29.061,
22.23/ 29.061,
24.45/ 29.061
	Отклонение от прямолинейности, перпендикулярности рамочных элементов (разность длин диагоналей)
	СТБ 939-2013 п.8.12
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	180.19
*
	
	16.23/ 29.061,
22.23/ 29.061,
24.45/ 29.061
	Предельные отклонения номинальных размеров брусков створок и коробок по толщине и по ширине
	СТБ 939-2013 п.8.12
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	180.20
*
	Комплекты материалов и изделий для устройства конструкций легкосбрасываемых

	16.23/ 29.061,
22.23/ 29.061,
24.45/ 29.061
	Отклонение от номинальных размеров расположение водосливных и других отверстий
	СТБ 939-2013 п.8.12
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	180.21
*
	
	16.23/ 29.061,
22.23/ 29.061,
24.45/ 29.061
	Отклонение от размеров расстояния между наплавами смежных закрытых створок

	СТБ 939-2013 п.8.12
ГОСТ 26433.0-85
ГОСТ 26433.1-89

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	180.22
*
	
	16.23/ 29.061,
22.23/ 29.061,
24.45/ 29.061
	Провисание (завышение) закрытых открывающихся элементов (створок, полотен, форточек) в изделии
	СТБ 939-2013 п.8.12

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	180.23
*
	
	16.23/ 29.061,
22.23/ 29.061,
24.45/ 29.061
	Перепад лицевых поверхностей (провес) в угловых и Т-образных соединениях смежных деталей коробок и створок, установка которых предусмотрена в одной плоскости
	СТБ 939-2013 п.8.12

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	180.24
*
	
	16.23/ 29.121 
	Прочность клеевых соединений:
- на скалывание вдоль волокон при склеивании по толщине и ширине 
- на изгиб при соединении по длине на зубчатые шипы
	СТБ 939-2013, п. 8.10.1,    СТБ 939-2013, п. 8.10.2,
ГОСТ 15613.1-84
ГОСТ 15613.4-78
ГОСТ 19414-2023 п. 7


	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	180.25
*
	
	16.23/ 29.121 
	Прочность угловых клеевых шиповых соединений створок и коробок

	СТБ 939-2013 п.8.10.3
 
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	180.26
*
	
	24.45/ 29.121
	Прочность угловых соединений металлических (алюминиевых) изделий

	СТБ 939-2013 п. 8.10.4
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	180.27
*
	Комплекты материалов и изделий для устройства конструкций легкосбрасываемых
	22.23/ 29.061,
24.45/ 29.061
	Зазоры и трещины в угловых и срединных, Т-образных соединениях
	СТБ 939-2013 п.8.12

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	180.28
*
	
	16.23/ 35.060, 
	Влажность древесины

	СТБ 939-2013 п.8.8
ГОСТ 16588-91
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	180.29
*
	
	16.23/ 11.116, 16.23/ 29.061 
	Пороки и дефекты обработки древесины
	СТБ 939-2013 п.8.9
ГОСТ 26433.1-89

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	180.30
*
	
	16.23/ 26.141
	Водостойкость клеевых соединений
	СТБ 939-2013 п.8.11
ГОСТ 17005-82
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	180.31
*
	
	16.23/ 32.089, 24.45/ 32.089
	Толщина защитных, защитно-декоративных металлических, лакокрасочных покрытий элементов и деталей
	СТБ 939-2013 п.8.18
ГОСТ 9.916-2023 п.6.2.4, 
п. 6.3
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	180.32
*
	
	16.23/ 11.116,
22.23/ 11.116 24.45/ 11.116

	Внешний вид изделий
	СТБ 939-2013 п. 8.13

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	180.33
*
	
	16.23/ 29.121, 24.45/ 29.121
	Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочных покрытий с отделываемой поверхностью
	СТБ 939-2013 п.8.17
ГОСТ 15140-78
(метод решетчатых надрезов)
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	180.34
*
	
	16.23/ 11.116,
22.23/ 11.116, 24.45/ 11.116
	Качество и надежность установки запирающих приборов
	СТБ 939-2013 п.8.15
 
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	180.35
*
	
	16.23/ 11.116,
22.23/ 11.116, 24.45/ 11.116
	Требования заводской готовности
	СТБ 939-2013 п.8.16

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	180.36
*
	
	22.23/ 29.121
	Прочность угловых сварных соединений
	СТБ 1264-2001 п.8.14

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	181.1
*
	Светопро-зрачные эле-менты кровли, в том числе зенитные фонари с функцией освещения, аэрации и удаления из-быточного тепла
	16.23/ 34.138, 
22.23/ 34.138
24.10/ 34.138
24.45/ 34.138

	Приведенное сопротивление теплопередаче.
Класс по приведенному сопротивлению теплопередаче
	ГОСТ 26602.1-2023
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	181.2
*
	
	16.23/ 26.080, 16.23/ 26.141, 
22.23/ 26.141,
22.23/ 26.080,
24.10/ 26.141,
24.10/ 26.080,
24.45/ 26.141,
24.45/ 26.080,
	Воздухо-, водопроницаемости
Класс по воздухо- и водопроницаемости
	ГОСТ 26602.2-99

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	181.3
*
	Светопро-зрачные эле-менты кровли, в том числе зенитные фонари с функцией освещения, аэрации и удаления из-быточного тепла
	16.23/ 30.000, 22.23/ 30.000,
24.10/ 30.000
24.45/ 30.000

	Звукоизоляция
Класс звукоизоляции
	ГОСТ 26602.3-2016

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	181.4
*
	
	16.23/ 33.111, 22.23/ 33.111,
24.10/ 33.111,
24.45/ 33.111
	Общий коэффициент пропускания света
Класс по общему коэффициенту пропускания света
	ГОСТ 26602.4-2012


	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	181.5
*
	
	16.23/ 26.080, 22.23/ 26.080,
24.10/ 26.080,
24.45/ 26.080

	Сопротивление ветровой нагрузке
Класс по сопротив-лению ветровой нагрузке
	ГОСТ 26602.5-2001
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	181.6
*
	
	16.23/ 36.038, 24.45/ 36.038,
24.10/ 36.038
22.23/ 36.038
	Безотказное открывание створок и полотен
	СТБ 940-2004 п.7

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	181.7
*
	
	16.23/ 26.095, 
22.23/ 26.095,
24.10/ 26.095,
24.45/ 26.095
	Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости створки (полотна)
	СТБ 940-2004 п.8

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	181.8
*
	
	16.23/ 26.095, 
22.23/ 26.095,
24.10/ 26.095,
24.45/ 26.095
	Сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости створки (полотна)
	СТБ 940-2004 п.9

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	181.9
*
	
	16.23/ 26.095, 
22.23/ 26.095,
24.10/ 26.095,
24.45/ 26.095
	Сопротивление статической нагрузке, действующей на запорные приборы и ручки
	СТБ 940-2004 п.10

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	181.10
*
	
	16.23/ 26.095, 
22.23/ 26.095,
24.10/ 26.095,
24.45/ 26.095
	Сопротивление действию момента сил на ручку поворотно-откид-ного устройства открывания створки (полотна)
	СТБ  940-2004 п.11

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	181.11
*
	
	16.23/ 36.038, 
22.23/ 36.038,
24.10/ 36.038,
24.45/ 36.038
	Усилие приведения ручного механизма открывания (усилие, прикладываемо к створкам для их открывания)
	СТБ 940-2004 п.11

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	181.12
*
	Светопро-зрачные эле-менты кровли, в том числе зенитные фонари с функцией освещения, аэрации и удаления из-быточного тепла
	16.23/ 36.038, 
22.23/ 36.038,
24.10/ 36.038,
24.45/ 36.038
	Безотказность поворотно-откидного устройства 
	СТБ 940-2004 п.12

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	181.13
*
	
	16.23/ 29.121, 
22.23/ 29.121,
24.10/ 29.121,
24.45/ 29.121
	Прочность ограничителя угла открывания створки (полотна)
	СТБ 940-2004 п.13

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	181.14
*
	
	16.23/ 26.095, 
22.23/ 26.095,
24.10/ 26.095,
24.45/ 26.095
	Усилие, прикладываемое к створкам при их закрывании 
	СТБ 940-2004 п.14

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	182.1
*
	Люки
	16.23/ 34.138, 
22.23/ 34.138
24.45/ 34.138

	Приведенное сопротивление теплопередаче.
Класс по приведенному сопротивлению теплопередаче
	ГОСТ 26602.1-2023

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	182.2
*
	
	16.23/ 26.080, 16.23/ 26.141, 
22.23/ 26.141,
22.23/ 26.080,
24.45/ 26.141,
24.45/ 26.080,
	Воздухо-, водопроницаемости
Класс по воздухо- и водопроницаемости
	ГОСТ 26602.2-99

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	182.3
*
	
	16.23/ 30.000, 22.23/ 30.000,
24.45/ 30.000

	Звукоизоляция
Класс звукоизоляции
	ГОСТ 26602.3-2016

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	182.4
*
	
	16.23/ 33.111, 22.23/ 33.111,
24.45/ 33.111
	Общий коэффициент пропускания света
Класс по общему коэффициенту пропускания света
	ГОСТ 26602.4-2012


	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	182.5
*
	
	16.23/ 26.080, 22.23/ 26.080,
24.45/ 26.080

	Сопротивление ветровой нагрузке
Класс по сопротив-лению ветровой нагрузке
	ГОСТ 26602.5-2001
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	182.6
*
	
	16.23/ 36.038, 24.45/ 36.038,
22.23/ 36.038
	Безотказное открывание створок и полотен
	СТБ 940-2004 п.7

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	182.7
*
	
	16.23/ 26.095, 
22.23/ 26.095,
24.45/ 26.095
	Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости створки (полотна)
	СТБ 940-2004 п.8

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	182.8
*
	
	16.23/ 26.095, 
22.23/ 26.095,
24.45/ 26.095
	Сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости створки (полотна)
	СТБ 940-2004 п.9

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	182.9
*
	Люки
	16.23/ 26.095, 
22.23/ 26.095,
24.45/ 26.095
	Сопротивление статической нагрузке, действующей на запорные приборы и ручки
	СТБ 940-2004 п.10

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	182.10
*
	
	16.23/ 26.095, 
22.23/ 26.095,
24.45/ 26.095
	Сопротивление действию момента сил на ручку поворотно-откидного устройства открывания створки (полотна)
	СТБ  940-2004 п.11

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	182.11
*
	
	16.23/ 36.038, 
22.23/ 36.038,
24.45/ 36.038
	Усилие приведения ручного механизма открывания (усилие, прикладываемо к створкам для их открывания)
	СТБ 940-2004 п.11

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	182.12
*
	
	16.23/ 36.038, 
22.23/ 36.038,
24.45/ 36.038
	Безотказность поворотно-откидного устройства 
	СТБ 940-2004 п.12

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	182.13
*
	
	16.23/ 29.121, 
22.23/ 29.121,
24.45/ 29.121
	Прочность ограничителя угла открывания створки (полотна)
	СТБ 940-2004 п.13

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	182.14
*
	
	16.23/ 26.095, 
22.23/ 26.095,
24.45/ 26.095
	Усилие, прикладываемое к створкам при их закрывании 
	СТБ 940-2004 п.14

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	182.15
*
	
	16.23/ 26.095, 
22.23/ 26.095,
24.45/ 26.095
	Сопротивление вертикальной нагрузке
	СТБ EN 947-2012

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	182.16
*
	
	16.23/ 26.095, 
22.23/ 26.095,
24.45/ 26.095
	Сопротивление кручению при статической нагрузке
	СТБ EN 948-2014

	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	182.17
*
	
	16.23/ 26.095, 
22.23/ 26.095,
24.45/ 26.095
	Сопротивление удару мягким тяжелым телом
	СТБ EN 949-2014
12
	ул. Минина, 15,  220014,  г. Минск
	

	1.1* ТР
	Стекло безопасное для наземного транспорта
	23.19/29.061
	Линейные размеры, предельные отклонения линейных размеров
	ГОСТ 32565-2013 п.п. 7.1, 7.2;
ГОСТ 32568-2013 п. 7.1;
ГОСТ Р 57214-2016 п.п. 8.1, 8.2
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	1.2* ТР
	
	
	Отклонение от плоскостности, отклонение от заданной формы
	ГОСТ 32565-2013 п.п. 7.2 - 7.5;
ГОСТ 32568-2013 п.п. 7.2 - 7.5;
ГОСТ Р 57214-2016 п.п. 8.1, 8.2
	
	

	1.3* ТР
	
	23.19/11.116, 23.19/29.061
	Дефекты (пороки) внешнего вида. Требования к торцам изделий
	ГОСТ 32565-2013 п. п. 7.6, 7.7;
ГОСТ 32568-2013 п. 7.5;
ГОСТ Р 57214-2016 п.п 8.1, 8.2
	
	

	1.4* ТР
	
	23.19/33.111
	Коэффициент направленного пропускания света
	ГОСТ 26302-2021;
ГОСТ Р 57214-2016 п. 8.6
	
	

	1.5* ТР
	
	23.19/29.061
	Смещение листов стекла
	ГОСТ 32565-2013 п.7.6;
ГОСТ Р 57214-2016 п. 8.1
	
	

	1.6* ТР
	
	23.19/26.095
	Механическая прочность (удар шаром)
	ГОСТ 32565-2013 п.п. 7.11,  7.12;
ГОСТ Р 57214-2016 п. 8.1
	
	

	1.7* ТР
	
	
	Испытание на удар манекеном (моделью головы)
	ГОСТ 32568-2013 п.7.11
	
	

	1.8* ТР
	
	23.19/26.080
	Светостойкость
	ГОСТ 32565-2013 п.7.14;
ГОСТ Р 57214-2016 п.8.1
	
	

	1.9* ТР
	
	
	Влагостойкость
	ГОСТ 32565-2013 п.7.15;
ГОСТ Р 57214-2016 п.8.1
	
	

	1.10* ТР
	
	
	Жаропрочность
	ГОСТ 32565-2013 п.п. 7.16, 7.21;
ГОСТ Р 57214-2016 п.8.1
	
	

	1.11* ТР
	
	23.19/26.095
	Испытание на дробление
	ГОСТ 32565-2013 п.п. 7.17;
ГОСТ Р 57214-2016 п. 8.1
	
	

	1.12* ТР
	
	23.19/26.045
	Химическая стойкость
	ГОСТ 32565-2013 п. 7.19;
ГОСТ Р 57214-2016 п.8.1
	
	

	1.13* ТР
	
	23.19/11.116
	Маркировка
	ГОСТ 32565-2013 п.7.7;
ГОСТ 32568-2013 п.7.14;
ГОСТ Р 57214-2016 п.8.10
	
	

	1.14* ТР
	
	23.19/26.141
	Герметичность
	ГОСТ 24866-2014 п.7.10;
ГОСТ 32568-2013 п.7.6;
ГОСТ Р 57214-2016 п.п. 8.2, 8.5
	
	

	1.15* ТР
	
	23.19/26.080
	Точка росы
	ГОСТ 24866-2014 п. 7.11;
ГОСТ Р 57214-2016 п.п.  8.5
	
	

	1.16* ТР
	
	23.19/11.116, 23.19/29.061
	Непрерывность и глубина герметизирующих слоев
	ГОСТ 32568-2013 п. 7.5;
ГОСТ Р 57214-2016 п.п.  8.2
	
	

	1.17* ТР
	
	23.19/26.141
	Влагоустойчивость
	ГОСТ 32568-2013 п. 7.8;
ГОСТ Р 57214-2016 п.п.  8.2
	
	

	1.18* ТР
	
	23.19/26.080, 23.19/26.141, 23.19/36.057
	Долговечность (надежность), влагоустойчивость, ускоренные климатические испытания
	ГОСТ 32568-2013 п.п. 7.8-7.10, Приложение Б, В;
ГОСТ Р 57214-2016 п.п.  8.2
	
	

	1.19* ТР
	
	23.19/34.138
	Коэффициент теплопередачи
	ГОСТ 26602.1-99;
ГОСТ 30630.0.0-99 п. 7.8;
ГОСТ Р 57214-2016 п.п.  8.4
	
	

	1.20* ТР
	
	23.19/29.040
	Объем заполнения камер газом
	ГОСТ 32568-2013 п.7.13
	
	

	1.21* ТР
	
	23.19/30.000
	Снижение уровня шума
	ГОСТ Р 57214-2016 п. 8.3;
ГОСТ Р ИСО 10140-2-2012
	
	

	2.1*** ТР
	Железнодорожный подвижной состав
	30.20/35.067
	Шум: -уровень звука, -эквивалентный уровень звука, -максимальный уровень звука, -уровни звукового давления в треть-октавных и октавных полосах частот
	ГОСТ 12.1.050-86;
ГОСТ 12.2.056-81 прил. 3, 4;
ГОСТ ISO 9612-2016
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	2.2*** ТР
	
	30.20/35.059
	Вибрация: -виброускорение (уровень виброускорения)
	ГОСТ 12.1.012-2004;
ГОСТ 12.2.056-81 прил. 3, 4;
ГОСТ 31191.4-2006 (ИСО 2631-4:2001)
	
	

	2.3* ТР
	
	27.31/25.047, 27.32/25.047
	Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке (ПРГП)
	ГОСТ IEC 60332-3-21-2011;
ГОСТ IEC 60332-3-22-2011;
ГОСТ IEC 60332-3-24-2011;
ГОСТ IEC 60332-3-25-2011;
СТБ IEC 60332-3-23-2011
	
	

	2.4* ТР
	
	27.31/25.120, 27.32/25.120
	Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия (ПД)
	ГОСТ IEC 61034-2-2011
	
	

	2.5* ТР
	
	
	Расчетный показатель: Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия (ПТПМ) (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: токсичность продуктов горения)
	ГОСТ 12.1.044-2018 п.13;
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п.4.20;
ГОСТ 31565-2012 п.5.6
	
	

	2.6* ТР
	
	27.31/25.120, 27.32/25.120, 20.16/25.120, 22.29/25.120
	Показатель коррозионной активности продуктов дымовыделения и газовыделения при горении и тлении каждого из полимерных материалов кабельного изделия (ПКА)
	ГОСТ IEC 60754-1-2015;
ГОСТ IEC 60754-2-2015
	
	

	2.7* ТР
	
	30.20/25.120, 27.31/25.120, 27.32/25.120, 20.16/25.120, 22.29/25.120, 13.10/25.120, 13.91/25.120, 13.92/25.120, 13.93/25.120, 13.94/25.120, 13.95/25.120, 13.99/25.120, 16.10/25.120, 16.21/25.120, 16.22/25.120, 16.23/25.120, 16.29/25.120, 17.12/25.120, 17.21/25.120, 17.24/25.120, 17.29/25.120, 20.13/25.120, 20.14/25.120, 20.17/25.120, 20.30/25.120, 20.52/25.120, 20.59/25.120, 20.60/25.120, 22.19/25.120, 22.21/25.120, 22.23/25.120, 23.14/25.120, 23.19/25.120, 23.20/25.120, 23.31/25.120, 23.32/25.120, 23.49/25.120, 23.61/25.120, 23.62/25.120, 23.64/25.120, 23.65/25.120, 23.69/25.120, 23.70/25.120, 23.99/25.120, 24.20/25.120, 24.33/25.120, 24.45/25.120, 25.11/25.120, 25.99/25.120, 27.33/25.120, 31.00/25.120, 31.09/25.120, 32.99/25.120, 38.11/25.120, 13.20/25.120, 13.96/25.120
	Испытания на негорючесть
	ГОСТ 12.1.044-2018 п.6;
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п.4.1;
ГОСТ 30244-94 п.6
	
	

	2.8* ТР
	
	
	Определение группы горючести горючих материалов
	ГОСТ 30244-94 п.7
	
	

	2.9* ТР
	
	
	Коэффициент дымообразования
	ГОСТ 12.1.044-2018 п.11;
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п.4.18
	
	

	2.10* ТР
	
	
	Распространение пламени по поверхности
	ГОСТ 30444-97 п.9;
ГОСТ Р 51032-97 п.9
	
	

	2.11* ТР
	
	30.20/25.047, 27.31/25.047, 27.32/25.047, 20.16/25.047, 22.29/25.047, 13.10/25.047, 13.91/25.047, 13.92/25.047, 13.93/25.047, 13.94/25.047, 13.95/25.047, 13.99/25.047, 16.10/25.047, 16.21/25.047, 16.22/25.047, 16.23/25.047, 16.29/25.047, 17.12/25.047, 17.21/25.047, 17.24/25.047, 17.29/25.047, 20.13/25.047, 20.14/25.047, 20.17/25.047, 20.30/25.047, 20.52/25.047, 20.59/25.047, 20.60/25.047, 22.19/25.047, 22.21/25.047, 22.23/25.047, 23.14/25.047, 23.19/25.047, 23.20/25.047, 23.31/25.047, 23.32/25.047, 23.49/25.047, 23.61/25.047, 23.62/25.047, 23.64/25.047, 23.65/25.047, 23.69/25.047, 23.70/25.047, 23.99/25.047, 24.20/25.047, 24.33/25.047, 24.45/25.047, 25.11/25.047, 25.99/25.047, 27.33/25.047, 31.00/25.047, 31.09/25.047, 32.99/25.047, 38.11/25.047, 13.20/25.047, 13.96/25.047
	Воспламеняемость
	ГОСТ 30402-96 п.9
	
	

	3.1* ТР
	Железнодорожный подвижной состав
Материалы и вещества, применяемые для отделки внутренних поверхностей салонов
	13.95/25.120, 13.93/25.120, 15.11/25.120, 16.21/25.120, 16.29/25.120, 17.12/25.120, 20.16/25.120, 20.17/25.120, 20.52/25.120, 22.19/25.120, 22.21/25.120, 22.23/25.120, 22.29/25.120, 23.64/25.120, 27.32/25.120, 30.99/25.120, 32.99/25.120
	Показатель токсичности продуктов горения полимерного материала
	ГОСТ 12.1.044-2018 п.13;
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п.4.20
	Испытательный центр (ул. Лесная, 8, д. Выгоничи, Минский район, Минская область)
	

	4.1*** ТР
	Высокоскоростной железнодорожный транспорт
	30.20/35.067
	Шум: -уровень звука, -эквивалентный уровень звука, -максимальный уровень звука, -уровни звукового давления в треть-октавных и октавных полосах частот
	ГОСТ 12.1.050-86;
ГОСТ 12.2.056-81 прил. 3, 4;
ГОСТ 26918-86;
ГОСТ ISO 9612-2016
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	4.2*** ТР
	
	30.20/35.059
	Вибрация: -виброускорение (уровень виброускорения)
	ГОСТ 12.1.012-2004;
ГОСТ 12.2.056-81 прил. 3, 4;
ГОСТ 31191.4-2006 (ИСО 2631-4:2001)
	
	

	4.3* ТР
	
	27.31/25.047, 27.32/25.047
	Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке (ПРГП)
	ГОСТ IEC 60332-3-21-2011;
ГОСТ IEC 60332-3-22-2011;
ГОСТ IEC 60332-3-24-2011;
ГОСТ IEC 60332-3-25-2011;
СТБ IEC 60332-3-23-2011
	
	

	4.4* ТР
	
	27.31/25.120, 27.32/25.120
	Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия (ПД)
	ГОСТ IEC 61034-2-2011
	
	

	4.5* ТР
	
	
	Расчетный показатель: Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия (ПТПМ) (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: токсичность продуктов горения)
	ГОСТ 12.1.044-2018 п.13;
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п.4.20;
ГОСТ 31565-2012 п.5.6
	
	

	4.6* ТР
	Высокоскоростной железнодорожный транспорт
	20.16/25.120, 22.29/25.120, 27.31/25.120, 27.32/25.120
	Показатель коррозионной активности продуктов дымовыделения и газовыделения при горении и тлении каждого из полимерных материалов кабельного изделия (ПКА)
	ГОСТ IEC 60754-1-2015;
ГОСТ IEC 60754-2-2015
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	4.7* ТР
	Высокоскоростной железнодорожный транспорт
Высокоскоростной железнодорожный транспорт
	30.20/25.120, 13.10/25.120, 27.31/25.120, 27.32/25.120, 13.20/25.120, 13.91/25.120, 13.92/25.120, 13.94/25.120, 13.95/25.120, 13.96/25.120, 13.99/25.120, 16.10/25.120, 16.21/25.120, 16.22/25.120, 16.23/25.120, 16.29/25.120, 17.12/25.120, 17.21/25.120, 17.24/25.120, 20.13/25.120, 20.14/25.120, 20.16/25.120, 20.17/25.120, 20.30/25.120, 20.52/25.120, 20.59/25.120, 20.60/25.120, 22.19/25.120, 22.21/25.120, 22.23/25.120, 22.29/25.120, 23.14/25.120, 23.19/25.120, 23.20/25.120, 23.31/25.120, 23.32/25.120, 23.49/25.120, 23.61/25.120, 23.62/25.120, 23.64/25.120, 23.65/25.120, 23.69/25.120, 23.70/25.120, 23.99/25.120, 24.20/25.120, 24.33/25.120, 24.45/25.120, 25.11/25.120, 25.99/25.120, 27.33/25.120, 31.00/25.120, 31.09/25.120, 32.99/25.120, 38.11/25.120
	Испытания на негорючесть
	ГОСТ 12.1.044-2018 п.6;
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п.4.1;
ГОСТ 30244-94 п.6
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	4.8* ТР
	
	
	Определение группы горючести горючих материалов
	ГОСТ 30244-94 п.7
	
	

	4.9* ТР
	
	
	Коэффициент дымообразования
	ГОСТ 12.1.044-2018 п.11;
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п.4.18
	
	

	4.10* ТР
	
	
	Распространение пламени по поверхности
	ГОСТ 30444-97 п.9;
ГОСТ Р 51032-97 п.9
	
	

	4.11* ТР
	Высокоскоростной железнодорожный транспорт
	13.10/25.047, 13.91/25.047, 13.92/25.047, 13.95/25.047, 13.96/25.047, 13.99/25.047, 16.10/25.047, 16.21/25.047, 16.22/25.047, 16.23/25.047, 16.29/25.047, 17.12/25.047, 17.24/25.047, 17.29/25.047, 20.13/25.047, 20.14/25.047, 20.30/25.047, 20.52/25.047, 20.59/25.047, 20.60/25.047, 22.19/25.047, 22.21/25.047, 22.23/25.047, 22.29/25.047, 23.14/25.047, 23.19/25.047, 23.20/25.047, 23.61/25.047, 23.62/25.047, 23.64/25.047, 23.65/25.047, 23.69/25.047, 23.99/25.047, 24.20/25.047, 24.33/25.047, 24.45/25.047, 25.11/25.047, 25.99/25.047
	Воспламеняемость
	ГОСТ 30402-96 п.9
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	5.1* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.31/25.047, 27.32/25.047
	Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке (ПРГП)
	ГОСТ IEC 60332-3-21-2011;
ГОСТ IEC 60332-3-22-2011;
ГОСТ IEC 60332-3-24-2011;
ГОСТ IEC 60332-3-25-2011;
СТБ IEC 60332-3-23-2011
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	5.2* ТР
	
	27.31/25.120, 27.32/25.120
	Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия (ПД)
	ГОСТ IEC 61034-2-2011
	
	

	5.3* ТР
	
	
	Расчетный показатель: Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия (ПТПМ) (показатели, необходимые для проведения расчета и определяемые инструментальными методами: токсичность продуктов горения)
	ГОСТ 12.1.044-2018 п.13;
ГОСТ 31565-2012 п.5.6
	
	

	5.4* ТР
	
	27.31/25.120, 27.32/25.120, 20.16/25.120, 22.29/25.120
	Показатель коррозионной активности продуктов дымовыделения и газовыделения при горении и тлении каждого из полимерных материалов кабельного изделия (ПКА)
	ГОСТ IEC 60754-1-2015;
ГОСТ IEC 60754-2-2015
	
	

	5.5* ТР
	
	27.32/26.030
	Вибропрочность
	ГОСТ 20.57.406-81
	
	

	6.1** ТР
	Электрические аппараты и приборы бытового назначения. Инструмент электрифицированный
	25.73/30.000, 27.51/30.000, 27.90/30.000
	Уровни звуковой мощности. Частотная характеристика шума
	ГОСТ 31277-2002 (ИСО 3746:1995);
СТБ ГОСТ Р 51401-2001 (ИСО 3744-94)
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	6.2** ТР
	
	25.73/35.067, 27.51/35.067, 27.90/35.067
	Шум: -уровень звука, -эквивалентный уровень звука, -максимальный уровень звука, -уровни звукового давления в треть-октавных и октавных полосах частот
	ГОСТ 10169-77 п.34;
ГОСТ 11929-87;
ГОСТ 12.1.050-86;
ГОСТ IEC 60034-9-2014;
ГОСТ ISO 9612-2016
	
	

	6.3** ТР
	
	25.73/35.059, 27.51/35.059, 27.90/35.059
	Вибрация: -виброускорение (уровень виброускорения)
	ГОСТ 10169-77 п.33;
ГОСТ 12.1.012-2004
	
	

	7.1* ТР
	Упаковка металлическая
	25.92/26.141, 25.99/26.141
	Герметичность при внутреннем избыточном давлении воздуха
	ГОСТ 13950-91 п.4.4;
ГОСТ 18896-73 п.5.5;
ГОСТ 21029-75 п.5.6;
ГОСТ 30766-2001 п.п. 7.6.1, 7.6.2;
ГОСТ 31677-2012 п.8.1;
ГОСТ 32481-2013 п.8.3;
ГОСТ 33849-2016 п.7.7;
ГОСТ 33849-2016 п.7.6;
ГОСТ 34760-2021 способ 2, 3, 4;
ГОСТ 5799-2022 п.7.4;
ГОСТ 5981-2011 п.9.4;
ГОСТ 6128-81 п.4.3;
ГОСТ EN 12377-2016
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	7.2* ТР
	
	
	Сопротивление внутреннему давлению
	ГОСТ 24690-81
	
	

	7.3* ТР
	
	25.92/26.095, 25.99/26.095
	Сжимающее усилие в направлении вертикальной оси корпуса упаковки
	ГОСТ 13950-91 п.4.7;
ГОСТ 18211-2018;
ГОСТ 30765-2001 п.8.9;
ГОСТ 30766-2001 п. 7.7;
ГОСТ 33748-2023 п.10.6;
ГОСТ 33810-2016 п.7.6;
ГОСТ 34405-2018 п.9.7;
ГОСТ 6128-81 п.4.4;
ГОСТ ISO 2234-2014 методы 1, 2
	
	

	7.4* ТР
	
	25.92/11.116, 25.99/11.116
	Стойкость к упаковываемой продукции и (или) выдерживать стерилизацию или пастеризацию в модельных средах
	ГОСТ 5981-2011 Приложение А
	
	

	7.5* ТР
	
	25.92/26.095, 25.99/26.095, 25.91/26.095
	Испытание на удар при свободном падении
	ГОСТ 18425-2018;
ГОСТ 5799-2022 п.7.7
	
	

	8.1* ТР
	Упаковка стеклянная
	23.13/26.141, 23.19/26.141
	Внутреннее гидростатическое давление
	ГОСТ 13904-2019
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	8.2* ТР
	
	23.13/26.080, 23.19/26.080
	Термическая стойкость (перепад температур)
	ГОСТ 13903-2016;
ГОСТ 32130-2022 п.7.9
	
	

	8.3* ТР
	
	23.13/26.095, 23.19/26.095
	Сжимающее усилие в направлении вертикальной оси корпуса упаковки
	ГОСТ 33203-2014;
ГОСТ 5717.1-2021 п.7.12
	
	

	8.4* ТР
	
	23.13/08.149, 23.19/08.149
	Водостойкость стекла
	ГОСТ 10134.1-2017;
ГОСТ 33202-2014
	
	

	8.5* ТР
	
	23.13/11.116, 23.19/11.116
	Кислотостойкость (для банок и бутылок для консервирования, пищевых кислот и продуктов детского питания)
	ГОСТ 15844-2022 п. 7.18;
ГОСТ 32130-2022 п.7.17;
ГОСТ 33805-2016 п.7.16;
ГОСТ 5717.1-2021 п.7.18
	
	

	9.1* ТР
	Упаковка полимерная
	22.22/26.141
	Герметичность
	ГОСТ 19360-74 п.4.5;
ГОСТ 32686-2022 метод А;
ГОСТ 33221-2015 п.9.7 способ 1;
ГОСТ 33756-2016 п. 9.7.4;
ГОСТ 33837-2016 п. 9.7 способ А;
ГОСТ 34264-2017 п.п. 9.8, 9.9;
ГОСТ 34534-2019 п.5.1.4, п.8.9;
ГОСТ 34760-2021 способ 2, 3, 4;
ГОСТ EN 12377-2016;
СТ РК EN 13592-2017 п.7.2.5
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	9.2* ТР
	
	22.22/26.095
	Испытание на удар при свободном падении
	ГОСТ 17811-78 п. 4.4;
ГОСТ 18425-2018;
ГОСТ 32521-2013 п.8.8;
ГОСТ 32522-2013 п.9.9;
ГОСТ 32686-2022 п.8.10;
ГОСТ 33221-2015 п. 9.8;
ГОСТ 33746-2016 п.9.6;
ГОСТ 33756-2016 п.9.8;
ГОСТ 34264-2017 п. 9.10;
ГОСТ 34534-2019 п.5.1.5, п.8.10;
ГОСТ ISO 23560-2022 приложение С;
СТ РК EN 13592-2017 п.п.7.2.6, 8.2.2
	
	

	9.3* ТР
	
	22.22/26.141
	Герметичность сварного и клеевого швов
	ГОСТ 12302-2013 п. 9.7
	
	

	9.4* ТР
	
	22.22/26.095
	Сжимающее усилие в направлении вертикальной оси корпуса упаковки (кроме пакетов и мешков)
	ГОСТ 18211-2018;
ГОСТ 32686-2022 п.8.11;
ГОСТ 33221-2015 п.9.9;
ГОСТ 33746-2016 п.9.6;
ГОСТ 33756-2016 п.9.9;
ГОСТ 34264-2017 п.9.11.2;
ГОСТ 34534-2019 п.5.1.6, п.8.11;
ГОСТ ISO 2234-2014 методы 1, 2
	
	

	9.5* ТР
	
	22.22/26.080
	Испытание на воздействие горячей воды (кроме пакетов и мешков), стойкость к горячей воде
	ГОСТ 32686-2022 п.8.8;
ГОСТ 33756-2016 п.9.11;
ГОСТ 34534-2019 п.5.1.8, п.8.13
	
	

	9.6* ТР
	
	22.22/29.121
	Прочность крепления ручек
	ГОСТ 12302-2013 п.9.9;
ГОСТ 32686-2022 п.8.12;
ГОСТ 33221-2015 п.9.10;
ГОСТ 33756-2016 п.9.10;
ГОСТ 34264-2017 п.9.12;
ГОСТ 34534-2019 п.5.1.7, п.8.12;
СТ РК EN 13592-2017 п.п.7.2.7.2, 8.2.3;
СТБ ГОСТ Р 51864-2005
	
	

	9.7* ТР
	
	
	Статическая нагрузка при растяжении (для пакетов и мешков)
	ГОСТ 12302-2013 п.9.5;
ГОСТ 14236-81;
ГОСТ 17811-78 п.4.3;
ГОСТ 19360-74 п. 4.4;
ГОСТ 32522-2013 п.9.6;
ГОСТ ISO 13934-1-2021;
ГОСТ ISO 23560-2022 приложение В;
ГОСТ ЕН ИСО 13935-1-2002;
СТ РК EN 13592-2017 п.п.7.2.7.1, 8.2.4
	
	

	9.8* ТР
	
	22.22/11.116
	Стойкость внутренней поверхности упаковки к воздействию упаковываемой продукции
	ГОСТ 32686-2022 п.8.9;
ГОСТ 33221-2015 п.9.13;
ГОСТ 33756-2016 п.9.12;
ГОСТ 34264-2017 п.9.13
	
	

	9.9* ТР
	
	22.22/08.149
	Определение изменения кислотного числа
	ГОСТ 34168-2017
	
	

	10.1* ТР
	Упаковка картонная и бумажная
	17.21/26.095, 17.29/26.095
	Испытание на удар при свободном падении
	ГОСТ 17065-94 п.6.5;
ГОСТ 18425-2018;
ГОСТ 33772-2016 п.9.7;
ГОСТ 34032-2016 п.8.8;
СТБ EN 13593-2021 п.8.1
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	10.2* ТР
	
	
	Сжимающее усилие в направлении вертикальной оси корпуса упаковки
	ГОСТ 13479-82 п.4.6;
ГОСТ 17065-94 п.6.6;
ГОСТ 18211-2018;
ГОСТ 34032-2016 п.8.7;
ГОСТ ISO 2234-2014 методы 1, 2
	
	

	10.3* ТР
	
	17.21/29.121, 17.29/29.121
	Прочность крепления ручек
	ГОСТ 33772-2016 п.9.8;
СТ РК ГОСТ Р 51864-2008;
СТБ ГОСТ Р 51864-2005
	
	

	11.1* ТР
	Упаковка из комбинированных материалов
	17.29/26.141, 22.22/26.141, 22.29/26.141, 24.45/26.141, 24.33/26.141
	Влагостойкость (водонепроницаемость)
	ГОСТ 34032-2016 п. 8.6
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	11.2* ТР
	
	17.29/11.116, 22.22/11.116, 22.29/11.116, 24.45/11.116, 24.33/11.116
	Окисленость поверхности внутреннего покрытия
	ГОСТ 32736-2020 п. 8.9
	
	

	11.3* ТР
	
	17.29/26.141, 22.22/26.141, 22.29/26.141, 24.45/26.141, 24.33/26.141
	Герметичность (при наличии укупорочных средств) или прочность соединительных швов
	ГОСТ 12302-2013 п. 9.5-9.8;
ГОСТ 32736-2020 п.п.8.5, 8.6;
ГОСТ 33118-2014 п.7.12, приложение Д;
ГОСТ 33772-2016 п.9.5;
ГОСТ EN 12377-2016
	
	

	11.4* ТР
	
	17.29/11.116, 22.22/11.116, 22.29/11.116, 24.45/11.116, 24.33/11.116
	Стойкость внутренней поверхности к воздействию упаковываемой продукции (влагопроницаемость, жиропроницаемость)
	ГОСТ 34032-2016 п.8.6
	
	

	11.5* ТР
	
	17.29/29.121, 22.22/29.121, 22.29/29.121, 24.45/29.121, 24.33/29.121
	Прочность крепления ручек
	ГОСТ 12302-2013 п.9.9
	
	

	12.1* ТР
	Упаковка из текстильных материалов
	13.95/26.095, 13.99/26.095
	Разрывная нагрузка
	ГОСТ 29104.4-91;
ГОСТ 30090-93 п.6.8;
ГОСТ 33227-2015 п.8.3;
ГОСТ ISO 13934-1-2021
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	12.2* ТР
	
	
	Испытание на удар при свободном падении
	ГОСТ 17811-78 п. 4.4;
ГОСТ 30090-93 п.6.16
	
	

	13.1* ТР
	Упаковка деревянная
	16.24/26.095
	Испытание на удар при свободном падении
	ГОСТ 18425-2018;
ГОСТ 9338-2022 п.8.6;
ГОСТ 9570-2016 п.8.9.6
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	13.2* ТР
	
	16.24/35.060
	Влажность древесины
	ГОСТ 16588-91 (ИСО 4470-81);
ГОСТ 9396-88 п.4.3;
ГОСТ 9621-72
	
	

	13.3* ТР
	
	16.24/26.095
	Сжимающее усилие в направлении вертикальной оси корпуса упаковки
	ГОСТ 18211-2018;
ГОСТ 25014-81 методы 1,2;
ГОСТ 9338-2022 п. 8.6;
ГОСТ ISO 2234-2014 методы 1, 2
	
	

	14.1* ТР
	Упаковка керамическая
	23.41/26.141, 23.44/26.141, 23.49/26.141
	Водонепроницаемость
	ГОСТ 33414-2015 п.7.9
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	15.1* ТР
	Укупорочные средства. Металлические укупорочные средства
	25.91/26.141, 25.92/26.141, 25.99/26.141
	Герметичность (кроме колпачков для парфюмерно-косметической продукции, мюзле, скобы)
	ГОСТ 18896-73 п. 5.6;
ГОСТ 25749-2020 п.9.4 (2 способ);
ГОСТ 30766-2001 п.7.6.2;
ГОСТ 32625-2014 п.9.5 (способ А);
ГОСТ 33416-2015 п.8.6.1 (1 способ);
ГОСТ 33849-2016 п.7.7;
ГОСТ 5981-2011 п.9.7;
ГОСТ Р 51640-2000 п.6.12
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	15.2* ТР
	
	25.91/26.080, 25.92/26.080, 25.99/26.080
	Стойкость к горячей обработке крышек для консервирования
	ГОСТ 25749-2020 п.9.6;
ГОСТ 33416-2015 п.8.7;
ГОСТ 34562-2019 п.9.6
	
	

	15.3* ТР
	
	25.91/26.095, 25.92/26.095, 25.99/26.095
	Крутящий момент при открывании винтовых укупорочных средств
	ГОСТ 25749-2020 п.9.5;
ГОСТ 32625-2014 п.9.6
	
	

	15.4* ТР
	
	25.91/26.080, 25.92/26.080, 25.99/26.080
	Контроль механической прочности и устойчивость лакокрасочного покрытия внутренней поверхности крышки и уплотнительной прокладки к воздействию модельных сред в процессе пастеризации и стерилизации
	ГОСТ 25749-2020 п.9.7;
ГОСТ 32625-2014 п.п.9.8, 9.9;
ГОСТ 33416-2015 п.8.8;
ГОСТ 34562-2019 п.9.5;
ГОСТ 5981-2011 п.9.8
	
	

	16.1* ТР
	Полимерные и комбинированные укупорочные средства
	17.21/26.141, 22.22/26.141
	Герметичность
	ГОСТ 32626-2014 п.9.5;
ГОСТ 32736-2020 п.8.5;
ГОСТ 33214-2021 п.9.4;
ГОСТ 34257-2017 п.9.5;
ГОСТ EN 12377-2016;
ГОСТ Р 51640-2000 п.6.12
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	16.2* ТР
	
	17.21/26.095, 22.22/26.095
	Крутящий момент при открывании винтовых укупорочных средств
	ГОСТ 32626-2014 п.9.10;
ГОСТ 32736-2020 п.8.8;
ГОСТ 33214-2021 п.9.6
	
	

	16.3* ТР
	
	17.21/26.141, 22.22/26.141
	Испытание внутренним гидростатическим давлением
	ГОСТ 32626-2014 п.9.6 метод А, Б
	
	

	16.4* ТР
	
	17.21/08.052, 22.22/08.052
	Количество полимерной пыли
	ГОСТ 32626-2014 п.9.11
	
	

	16.5* ТР
	
	17.21/26.080, 22.22/26.080
	Стойкость крышек для консервирования к горячей обработке
	ГОСТ 32626-2014 п.9.7
	
	

	16.6* ТР
	
	17.21/11.116, 22.22/11.116
	Химическая стойкость
	ГОСТ 32626-2014 п.9.8;
ГОСТ 33214-2021 п.9.5
	
	

	16.7* ТР
	
	17.21/29.121, 22.22/29.121
	Прочность клеевого шва
	ГОСТ 34257-2017 п.9.10
	
	

	16.8* ТР
	
	17.21/35.060, 22.22/35.060
	Влажность
	ГОСТ 34257-2017 п.9.8;
ГОСТ 5541-2019 п.7.5;
ГОСТ ISO 9727-3-2016 п.7.1
	
	

	16.9* ТР
	
	17.21/26.095, 22.22/26.095
	Контроль прочности склеивания
	ГОСТ 34257-2017 п.9.9
	
	

	17.1* ТР
	Корковые укупорочные средства
	16.29/26.141
	Герметичность упаковки
	ГОСТ 34257-2017 п.9.5;
ГОСТ 5541-2019 п.7.10
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	17.2* ТР
	
	16.29/35.060
	Влажность пробок и уплотнительных прокладок
	ГОСТ 5541-2019 п.7.5;
ГОСТ ISO 9727-3-2016 п.7.1
	
	

	17.3* ТР
	
	16.29/26.095
	Предел прочности при кручении агломерированных и сборных пробок
	ГОСТ 32178-2013;
ГОСТ 5541-2019 п.7.7
	
	

	17.4* ТР
	
	16.29/26.080
	Стойкость к кипячению в воде
	ГОСТ 5541-2019 п.7.6
	
	

	17.5* ТР
	
	16.29/11.116
	Капиллярность боковой поверхности
	ГОСТ 5541-2019 п.7.11
	
	

	17.6* ТР
	
	16.29/08.052
	Количество пробковой пыли
	ГОСТ 5541-2019 п.7.12;
ГОСТ ISO 9727-7-2016
	
	

	17.7* ТР
	
	16.29/26.095
	Контроль прочности склеивания
	ГОСТ 34257-2017 п.9.9
	
	

	18.1* ТР
	Упаковка, укупорочные средства.
	13.95/11.116, 13.99/11.116, 16.29/11.116, 17.11/11.116, 17.12/11.116, 17.21/11.116, 17.29/11.116, 22.19/11.116, 22.22/11.116, 23.13/11.116, 25.92/11.116, 25.99/11.116, 32.99/11.116, 16.24/11.116, 22.29/11.116, 23.19/11.116, 23.41/11.116, 23.44/11.116, 23.49/11.116, 24.33/11.116, 24.45/11.116, 20.30/11.116, 20.59/11.116
	Подготовка образцов
	ГОСТ 22648-77 п.1;
ГОСТ 745-2014 приложения К, Л;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 п.16-21
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	18.2* ТР
	
	13.95/08.032, 13.95/08.035, 13.99/08.032, 13.99/08.035, 16.29/08.032, 16.29/08.035, 17.11/08.032, 17.11/08.035, 17.12/08.032, 17.12/08.035, 17.21/08.032, 17.21/08.035, 17.29/08.032, 17.29/08.035, 22.19/08.032, 22.19/08.035, 22.22/08.032, 22.22/08.035, 23.13/08.032, 23.13/08.035, 25.92/08.032, 25.92/08.035, 25.99/08.032, 25.99/08.035, 32.99/08.032, 32.99/08.035, 16.24/08.032, 16.24/08.035, 22.29/08.032, 22.29/08.035, 23.19/08.032, 23.19/08.035, 23.41/08.032, 23.41/08.035, 23.44/08.032, 23.44/08.035, 23.49/08.032, 23.49/08.035, 24.33/08.032, 24.33/08.035, 24.45/08.032, 24.45/08.035, 20.30/08.032, 20.30/08.035, 20.59/08.032, 20.59/08.035
	Алюминий, барий, бор, железо, кадмий, марганец, медь , хром, мышьяк, никель, олово, кобальт, титан, свинец, литий, вольфрам, цинк, молибден, ниобий, кремний, ванадий
	ГОСТ 31870-2012
	
	

	18.3* ТР
	
	13.95/08.158, 13.95/08.162, 13.99/08.158, 13.99/08.162, 16.29/08.158, 16.29/08.162, 17.11/08.158, 17.11/08.162, 17.12/08.158, 17.12/08.162, 17.21/08.158, 17.21/08.162, 17.29/08.158, 17.29/08.162, 22.19/08.158, 22.19/08.162, 22.22/08.158, 22.22/08.162, 25.92/08.158, 25.92/08.162, 25.99/08.158, 25.99/08.162, 32.99/08.158, 32.99/08.162, 16.24/08.158, 16.24/08.162, 22.29/08.158, 22.29/08.162, 20.30/08.158, 20.30/08.162, 20.59/08.158, 20.59/08.162
	Спирт метиловый Спирт бутиловый Спирт изобутиловый Спирт пропиловый Спирт изопропиловый
	ГОСТ 34172-2017;
ГОСТ 34174-2017;
ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МУК 4.1.3170-14
	
	

	18.4* ТР
	
	
	Винилацетат
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МР 2915-82
	
	

	18.5* ТР
	
	
	Винилхлорид
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МР № 1941-78
	
	

	18.6* ТР
	
	
	Диметилтерефталат Дибутилфталат Диоктилфталат
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МУК 4.1.3168-14;
МУК 4.1.3169-14
ГОСТ 35291-2025
	
	

	18.7* ТР
	
	
	Фенол
	ГОСТ 34171-2017;
ГОСТ ISO 16000-6-2016
	
	

	18.8* ТР
	
	
	Акрилонитрил
	ГОСТ 34174-2017;
ГОСТ ISO 16000-6-2016
	
	

	18.9* ТР
	
	
	Ацетальдегид
	ГОСТ 34173-2017;
ГОСТ 34174-2017;
ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МУК 4.1.3170-14
	
	

	18.10* ТР
	
	
	Ацетон Бутилацетат
	ГОСТ 33448-2015;
ГОСТ 34174-2017;
ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МУК 4.1.3170-14
	
	

	18.11* ТР
	
	13.95/08.158, 13.99/08.158, 16.29/08.158, 17.11/08.158, 17.12/08.158, 17.21/08.158, 17.29/08.158, 22.19/08.158, 22.22/08.158, 32.99/08.158, 16.24/08.158, 22.29/08.158, 20.30/08.158, 20.59/08.158
	Гексан Гептан
	ГОСТ 34174-2017;
МУК 4.1.3167-14
	
	

	18.12* ТР
	
	13.95/08.158, 13.95/08.162, 13.99/08.158, 13.99/08.162, 17.21/08.158, 17.21/08.162, 17.29/08.158, 17.29/08.162, 22.19/08.158, 22.19/08.162, 22.22/08.158, 22.22/08.162, 32.99/08.158, 32.99/08.162, 16.24/08.158, 16.24/08.162, 22.29/08.158, 22.29/08.162, 24.45/08.158, 24.45/08.162, 20.30/08.158, 20.30/08.162, 20.59/08.158, 20.59/08.162
	Е-капролактам
	ГОСТ 34169-2017;
ГОСТ ISO 16000-6-2016
	
	

	18.13* ТР
	
	13.95/08.158, 13.95/08.162, 13.99/08.158, 13.99/08.162, 16.29/08.158, 16.29/08.162, 17.11/08.158, 17.11/08.162, 17.12/08.158, 17.12/08.162, 17.21/08.158, 17.21/08.162, 17.29/08.158, 17.29/08.162, 22.19/08.158, 22.19/08.162, 22.22/08.158, 22.22/08.162, 25.92/08.158, 25.92/08.162, 25.99/08.158, 25.99/08.162, 32.99/08.158, 32.99/08.162, 16.24/08.158, 16.24/08.162, 22.29/08.158, 22.29/08.162, 24.33/08.158, 24.33/08.162, 24.45/08.158, 24.45/08.162, 20.30/08.158, 20.30/08.162, 20.59/08.158, 20.59/08.162
	Ксилолы, кумол (изопропилбензол) альфа-метилстирол, стирол, толуол, бензол, этилбензол
	ГОСТ 34174-2017;
ГОСТ 34175-2017;
ГОСТ ISO 16000-6-2016
	
	

	18.14* ТР
	
	
	Метилацетат
	ГОСТ 34174-2017;
ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МУК 4.1.3170-14
	
	

	18.15* ТР
	
	
	Этилацетат
	
	
	

	18.16* ТР
	
	
	Бензальдегид
	ГОСТ 34175-2017;
ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МУК 2.3.3.052-96
	
	

	18.17* ТР
	
	
	Метилметакрилат Метилакрилат
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МУК 4.1.3171-14
ГОСТ 35303-2025
	
	

	18.18* ТР
	
	
	Бутилакрилат
	
	
	

	18.19* ТР
	
	17.21/08.158, 17.21/08.162, 17.29/08.158, 17.29/08.162, 22.19/08.158, 22.19/08.162, 22.22/08.158, 22.22/08.162, 25.92/08.158, 25.92/08.162, 25.99/08.158, 25.99/08.162, 32.99/08.158, 32.99/08.162, 22.29/08.158, 22.29/08.162, 24.33/08.158, 24.33/08.162, 24.45/08.158, 24.45/08.162, 20.30/08.158, 20.30/08.162, 20.59/08.158, 20.59/08.162
	Эпихлоргидрин
	ГОСТ 34171-2017;
ГОСТ ISO 16000-6-2016
	
	

	18.20* ТР
	
	13.95/08.162, 13.99/08.162, 16.29/08.162, 17.21/08.162, 17.29/08.162, 22.19/08.162, 22.22/08.162, 32.99/08.162, 22.29/08.162, 20.30/08.162, 20.59/08.162
	Ацетофенон
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
	
	

	18.21* ТР
	
	13.95/08.161, 13.99/08.161, 16.29/08.161, 17.21/08.161, 17.29/08.161, 22.19/08.161, 22.22/08.161, 32.99/08.161, 16.24/08.161, 22.29/08.161, 20.30/08.161, 20.59/08.161
	Гексаметилендиамин
	МР 1503-76
	
	

	18.22* ТР
	
	13.95/08.156, 13.95/08.162, 13.99/08.156, 13.99/08.162, 16.29/08.156, 16.29/08.162, 17.11/08.156, 17.11/08.162, 17.12/08.156, 17.12/08.162, 17.21/08.156, 17.21/08.162, 17.29/08.156, 17.29/08.162, 22.19/08.156, 22.19/08.162, 22.22/08.156, 22.22/08.162, 32.99/08.156, 32.99/08.162, 16.24/08.156, 16.24/08.162, 22.29/08.156, 22.29/08.162, 20.30/08.156, 20.30/08.162, 20.59/08.156, 20.59/08.162
	Этиленгликоль
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 32
	
	

	18.23* ТР
	
	22.22/08.156, 25.92/08.156, 25.99/08.156, 32.99/08.156, 22.29/08.156, 20.30/08.156, 20.59/08.156
	Фтор-ион
	ГОСТ 4386-89
	
	

	18.24* ТР
	
	13.95/08.162, 13.99/08.162, 22.19/08.162, 22.22/08.162, 25.92/08.162, 25.99/08.162, 32.99/08.162, 22.29/08.162, 20.30/08.162, 20.59/08.162
	Гексен, гептен
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
	
	

	18.25* ТР
	
	22.19/08.159, 22.22/08.159, 32.99/08.159, 22.29/08.159, 20.30/08.159, 20.59/08.159
	Каптакс Тиурам – Д
	МВИ.МН 5562-2016
	
	

	18.26* ТР
	
	13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 16.29/08.156, 16.29/08.158, 17.11/08.156, 17.11/08.158, 17.12/08.156, 17.12/08.158, 17.21/08.156, 17.21/08.158, 17.29/08.156, 17.29/08.158, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 22.22/08.156, 22.22/08.158, 32.99/08.156, 32.99/08.158, 16.24/08.156, 16.24/08.158, 22.29/08.156, 22.29/08.158, 20.30/08.156, 20.30/08.158, 20.59/08.156, 20.59/08.158
	Формальдегид
	ГОСТ 22648-77;
ГОСТ 33446-2015;
ГОСТ 33447-2015;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 28
	
	

	19.1* ТР
	
	13.95/11.116, 13.99/11.116, 16.29/11.116, 17.11/11.116, 17.12/11.116, 17.21/11.116, 17.29/11.116, 22.19/11.116, 22.22/11.116, 23.13/11.116, 25.92/11.116, 25.99/11.116, 32.99/11.116, 16.24/11.116, 22.29/11.116, 23.19/11.116, 23.41/11.116, 23.44/11.116, 23.49/11.116, 24.33/11.116, 24.45/11.116, 20.30/11.116, 20.59/11.116
	Органолептические пока-затели образца: - запах образца. Органолептические пока-затели водных вытяжек (модельных сред) из об-разца: - запах, привкус, муть, осадок, окрашивание. Органолептические показатели воздушной вытяжки из образца: - запах, вкус, цвет сорбента
	ГОСТ 22648-77 п.2;
ГОСТ 32626-2014 п.9.14;
ГОСТ ISO 22308-2016;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 п.16-21;
Инструкция № 880-71
	
	

	20.1* ТР
	Продукция, предназначенная для детей и подростков
	13.20/11.116, 13.91/11.116, 13.92/11.116, 13.93/11.116, 13.95/11.116, 13.99/11.116, 14.11/11.116, 14.13/11.116, 14.14/11.116, 14.19/11.116, 14.20/11.116, 14.31/11.116, 14.39/11.116, 15.11/11.116, 15.12/11.116, 15.20/11.116, 17.11/11.116, 17.12/11.116, 17.22/11.116, 17.23/11.116, 17.29/11.116, 22.19/11.116, 22.29/11.116, 23.13/11.116, 23.19/11.116, 23.41/11.116, 23.42/11.116, 23.49/11.116, 24.45/11.116, 25.92/11.116, 25.99/11.116, 30.99/11.116, 31.03/11.116, 32.13/11.116, 32.50/11.116, 32.99/11.116
	Подготовка образцов (климатические условия проведения испытаний, пробоподготовка)
	ГОСТ 8844-75 п.2;
ГОСТ ISO 139-2014;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
Инструкция № 880-71;
МР № 29 ФЦ/1683 от 14.05.2001 приложение 1;
МУ от 19.10.1990 п.3.2;
МУ № 4077-86;
МУК 4.1/4.3.1485-03
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	20.2* ТР
	
	13.20/06.036, 13.91/06.036, 13.92/06.036, 13.93/06.036, 13.95/06.036, 13.99/06.036, 14.11/06.036, 14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.19/06.036, 14.20/06.036, 14.31/06.036, 14.39/06.036, 15.11/06.036, 15.12/06.036, 15.20/06.036, 17.11/06.036, 17.12/06.036, 17.22/06.036, 17.23/06.036, 17.29/06.036, 22.19/06.036, 22.29/06.036, 23.13/06.036, 23.19/06.036, 23.41/06.036, 23.42/06.036, 23.49/06.036, 24.45/06.036, 25.92/06.036, 25.99/06.036, 30.99/06.036, 31.03/06.036, 32.13/06.036, 32.50/06.036, 32.99/06.036
	Индекс токсичности.
	ГОСТ 32075-2013;
МР № 29 ФЦ/2688-03;
МУ 1.1.037-95
	
	

	20.3* ТР
	
	
	Местное раздражающее действие на кожные покровы и слизистые
	ГОСТ 33506-2015;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	Испытательный центр (ул. Лесная, 8, д. Выгоничи, Минский район, Минская область)
	

	21.1* ТР
	Изделия для ухода за детьми
	17.11/08.169, 17.12/08.169, 17.22/08.169, 17.29/08.169, 22.19/08.169, 22.29/08.169, 23.13/08.169, 23.19/08.169, 23.41/08.169, 23.42/08.169, 23.49/08.169, 25.92/08.169, 25.99/08.169, 32.13/08.169, 32.50/08.169, 32.99/08.169
	Изменение рН водной вытяжки
	ГОСТ Р 52557-2020 п.6.5;
МУ от 19.10.1990 п.5.1.2;
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	22.1* ТР
	Соски молочные, соски-пустышки и изделия санитарно-гигиенические из резины, латекса и силиконовых эластомеров
	22.19/11.116, 22.29/11.116, 32.99/11.116
	Наличие привкуса водной вытяжки
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 п.25 приложение 4;
Инструкция 4.1.10-15-92-2005 гл.3,4
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	22.2* ТР
	
	
	Внешневидовые характеристики
	ГОСТ 34870-2022 п.7.1
	
	

	22.3* ТР
	
	
	Устойчивость к 5-кратной дезинфекции кипячением
	ГОСТ 34870-2022 п.7.1, п.7.3
	
	

	22.4* ТР
	
	
	Стойкость к дезинфекции
	ГОСТ 3251-91 п.3.10;
ГОСТ 3302-95 п.7.3;
ГОСТ 3303-94 п.7.5
	
	

	22.5* ТР
	
	
	Отсутствие слипания
	ГОСТ 3251-91 п.3.2, п.3.7;
ГОСТ 3302-95 п.7.4;
ГОСТ 34870-2022 п.7.2
	
	

	22.6* ТР
	
	
	Наличие шайбы (щитка) в сосках-пустышках
	ГОСТ 34870-2022 п.7.1
	
	

	22.7* ТР
	
	22.19/29.121, 22.29/29.121, 32.99/29.121
	Прочность соединения кольца с баллончиком в сосках-пустышках
	ГОСТ 34870-2022 п.7.5
	
	

	22.8* ТР
	
	22.19/11.116, 22.29/11.116, 32.99/11.116
	Герметичность
	ГОСТ 3302-95 п.7.2;
ГОСТ 3303-94 п.7.3, п.7.4
	
	

	23.1* ТР
	Посуда и столовые приборы из пластмассы
	22.19/11.116, 22.29/11.116
	Подготовка образцов
	ГОСТ 12423-2013 (ISO 291:2008)
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск);
Испытательный центр (ул. Лесная, 8, д. Выгоничи, Минский район, Минская область)
	

	23.2* ТР
	
	
	Запах, привкус и изменение цвета водной вытяжки изделий
	ГОСТ 34827-2022 п.6.15;
Инструкция № 880-71
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	23.3* ТР
	
	
	Устойчивость защитно-декоративного покрытия к действию влажной обработки (стойкость красителя к протиранию)
	ГОСТ 34827-2022 п.6.6
	
	

	23.4* ТР
	
	
	Стойкость к 1% раствору уксусной кислоты и мыльно-щелочным растворам
	ГОСТ 34827-2022 п.6.7
	
	

	23.5* ТР
	
	
	Способность сохранять внешний вид и окраску, не деформироваться и не растрескиваться при воздействии горячей воды при температуре от 65 до 75 ˚С
	ГОСТ 34827-2022 п.6.5
	
	

	23.6* ТР
	
	
	Прочность изделий (отсутствие деформаций, трещин, сколов, разрушений после 5-кратного падения)
	ГОСТ Р 50962-96 п.5.27
	
	

	23.7* ТР
	
	
	Отсутствие острых (режущих, колющих) кромок и краев, вы-ступающего литника над опорной поверхностью
	ГОСТ 34827-2022 п.6.2
	
	

	23.8* ТР
	
	
	Герметичность и способность не пропускать воду крышек бутылочек и других аналогичных изделий
	ГОСТ Р 50962-96 п.5.26
	
	

	24.1* ТР
	Посуда и столовые приборы из стекла, стеклокерамики, керамики
	23.13/11.116, 23.41/11.116, 23.49/11.116, 23.19/11.116
	Термическая устойчивость изделий из стекла
	ГОСТ 30407-2019
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	24.2* ТР
	
	
	Термическая устойчивость изделий из керамики
	ГОСТ 32091-2013
	
	

	24.3* ТР
	
	23.13/29.121, 23.41/29.121, 23.49/29.121, 23.19/29.121
	Прочность крепления ручек изделий из стекла
	ГОСТ 30407-2019 п.7.8
	
	

	24.4* ТР
	
	
	Прочность крепления ручек изделий из керамики
	ГОСТ 28391-89 п.3.4;
ГОСТ 32092-2013 п.6.6;
ГОСТ 32094-2013 п.6.6
	
	

	24.5* ТР
	
	23.13/11.116, 23.41/11.116, 23.49/11.116, 23.19/11.116
	Внешний вид изделий (сколы, прорезные грани, прилипшие кусочки стекла, режущие или осыпающиеся частицы, сквозные просечки и инородные включения)
	ГОСТ 30407-2019
	
	

	24.6* ТР
	
	
	Наличие декоративных покрытий на внутренней поверхности посуды из стекла
	
	
	

	24.7* ТР
	
	
	Кислотостойкость покрытия, нанесенного на внутреннюю поверхность изделий, контактирующих с пищевыми продуктами
	ГОСТ 30407-2019;
ГОСТ Р 53547-2009
	
	

	25.1* ТР
	Посуда и изделия санитарно-гигиенические, галантерейные из металла
	25.71/11.116, 25.92/11.116, 25.99/11.116, 32.13/11.116, 32.99/11.116
	Стойкость к коррозии изделий санитарно-гигиенических из металла
	ГОСТ 24788-2018 п.6.7.2, п.6.8, п.6.9;
Инструкция 1.1.10-12-41-2006 приложение 6
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	25.2* ТР
	
	25.71/29.121, 25.92/29.121, 25.99/29.121, 32.13/29.121, 32.99/29.121
	Требования механической безопасности: Прочность крепления ручек и элементов декоративного оформления
	ГОСТ 24788-2018 п.6.16;
ГОСТ Р 51268-99 п.6.4;
СТБ 813-93 п.4.9
	
	

	26.1* ТР
	Изделия санитарно-гигиенические и галантерейные из полимерных материалов
	32.99/29.121, 32.13/29.121
	Прочность крепления ручек
	ГОСТ 34827-2022 п.6.11;
СТБ 1015-97 п.6.19
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	26.2* ТР
	
	32.99/26.095, 32.13/26.095
	Деформация санитарно-гигиенических изделий (детской ванночки)
	ГОСТ 34827-2022 п.6.21
	
	

	26.3* ТР
	
	32.99/11.116, 32.13/11.116
	Отсутствие острых (режущих, колющих) кромок
	ГОСТ 34827-2022 п.6.2;
СТБ 1015-97 п.6.1
	
	

	26.4* ТР
	
	
	Сохранение внешнего вида и окраски, отсутствие деформации и трещин при воздействии горячей воды при температуре от 65 до 75˚С
	ГОСТ 34827-2022 п.6.5
	
	

	26.5* ТР
	
	
	Стойкость красителя к стиранию
	ГОСТ 34827-2022 п.6.6
	
	

	27.1* ТР
	Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия для ухо-да за полостью рта
	22.19/11.116, 22.29/11.116, 32.50/11.116, 32.99/11.116
	Внешний вид поверхности изделий (отсутствие сколов и трещин)
	ГОСТ 28637-90 п.4.1
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	27.2* ТР
	
	
	Внешний вид синтетического волокна в кустах щетки (отсутствие заусенцев и наличие закругленных концов)
	ГОСТ 28637-90 п.4.3
	
	

	27.3* ТР
	
	22.19/06.036, 22.29/06.036, 32.50/06.036, 32.99/06.036
	Острая токсичность при пероральном введении
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	Испытательный центр (ул. Лесная, 8, д. Выгоничи, Минский район, Минская область)
	

	27.4* ТР
	
	
	Действие на слизистые оболочки экспериментальных животных
	ГОСТ 33506-2015;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	
	

	27.5* ТР
	
	
	Сенсибилизирующее действие
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	
	

	27.7* ТР
	Щетки зубные, массажеры для десен и аналогичные изделия для ухода за полостью рта Изделия санитарно-гигиенические разового использования, в т.ч. содержащие гелеобразующие влагопоглощающие материалы
	32.99/01.086, 32.50/01.086, 22.29/01.086, 22.19/01.086, 17.22/01.086
	Общее количество микроорганизмов (мезофиллов, аэробов и факультативных анаэробов)
	ГОСТ ISO 21149-2020
	Испытательный центр (ул. Лесная, 8, д. Выгоничи, Минский район, Минская область)
	

	27.8* ТР
	
	
	Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы
	ГОСТ ISO 16212-2020
	
	

	27.9* ТР
	
	
	Бактерии семейства энтеробактерий
	ГОСТ 32064-2013
	
	

	27.10* ТР
	
	
	Патогенные стафилококки
	ГОСТ ISO 22718-2018
	
	

	27.11* ТР
	
	
	Псевдомонас аэрогиноза
	ГОСТ ISO 22717-2018
	
	

	28.1* ТР
	Изделия санитарно-гигиенические разового использования, в т.ч. содержащие гелеобразующие влагопоглощающие материалы
	17.22/06.036, 17.11/06.036, 13.95/06.036, 13.99/06.036, 17.29/06.036, 32.99/06.036
	Сенсибилизирующее компрессионное действие
	ГОСТ 33483-2015;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	Испытательный центр (ул. Лесная, 8, д. Выгоничи, Минский район, Минская область)
	

	29.1* ТР
	Одежда, изделия из текстильных материалов, кожи и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и тек-стильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи и меха, кожгалантерейных изделий и колясок
	14.20/11.116, 14.31/11.116, 14.39/11.116, 13.20/11.116, 13.91/11.116, 13.92/11.116, 13.95/11.116, 13.99/11.116, 14.11/11.116, 14.13/11.116, 14.14/11.116, 14.19/11.116
	Подготовка образцов
	ГОСТ ISO 139-2014;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005;
МУК 4.1/4.3.1485-03
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	29.2* ТР
	
	14.31/35.069, 14.39/35.069, 13.20/35.069, 13.91/35.069, 13.92/35.069, 13.95/35.069, 13.99/35.069, 14.14/35.069, 14.19/35.069
	Уровень напряженности электростатического поля
	ГОСТ 32995-2014 (разделы 4-6);
СанПиН № 9-29.7-95
	
	

	29.3* ТР
	
	14.31/08.052, 14.39/08.052, 13.20/08.052, 13.91/08.052, 13.92/08.052, 13.99/08.052, 14.13/08.052, 14.14/08.052, 14.19/08.052
	Гигроскопичность текстильных, трикотажных материалов и изделий из них
	ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) п.3
	
	

	29.4* ТР
	
	14.31/11.116, 14.39/11.116, 13.20/11.116, 13.91/11.116, 13.92/11.116, 13.99/11.116, 14.13/11.116, 14.14/11.116, 14.19/11.116
	Воздухопроницаемость
	ГОСТ 12088-77
	
	

	29.5* ТР
	
	14.31/08.156, 14.39/08.156, 13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.99/08.156, 14.13/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156
	Массовая доля свободного формальдегида
	ГОСТ ISO 14184-1-2014
	
	

	29.6* ТР
	
	14.39/08.052, 13.20/08.052, 13.91/08.052, 13.92/08.052, 13.99/08.052
	Водопоглощение
	ГОСТ 11027-2014 п.5.10
	
	

	29.7* ТР
	
	14.31/11.116, 14.39/11.116, 13.20/11.116, 13.91/11.116, 13.92/11.116, 13.95/11.116, 13.99/11.116, 14.13/11.116, 14.14/11.116, 14.19/11.116
	Устойчивость окраски к стирке текстильных, трикотажных материалов и изделий из них
	ГОСТ 9733.0-83;
ГОСТ 9733.4-83;
ГОСТ ISO 105-A01-2013;
ГОСТ ISO 105-A02-2013;
ГОСТ ИСО 105-F10-2002
	
	

	29.8* ТР
	
	
	Устойчивость окраски к поту текстильных, трикотажных материалов и изделий из них
	ГОСТ 9733.0-83;
ГОСТ 9733.6-83 методы 1, 2;
ГОСТ ISO 105-E04-2014
	
	

	29.9* ТР
	
	14.31/11.116, 14.39/11.116, 13.20/11.116, 13.91/11.116, 13.92/11.116, 13.99/11.116, 14.13/11.116, 14.14/11.116, 14.19/11.116
	Устойчивость окраски к сухому трению текстильных, трикотажных материалов и изделий из них
	ГОСТ 9733.27-83;
ГОСТ ISO 105-X12-2014
	
	

	29.10* ТР
	
	14.31/11.116, 14.39/11.116, 13.20/11.116, 13.91/11.116, 13.92/11.116, 13.95/11.116, 13.99/11.116, 14.13/11.116, 14.14/11.116, 14.19/11.116
	Устойчивость окраски к воде дистиллированной текстильных, трикотажных материалов и изделий из них
	ГОСТ 9733.0-83;
ГОСТ 9733.5-83
	
	

	29.11* ТР
	Одежда, изделия из тек-стильных материалов, кожи и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и тек-стильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи и меха, кожгалантерейных изделий и колясок
	13.20/11.116, 13.92/11.116, 13.95/11.116, 13.99/11.116, 14.14/11.116, 14.19/11.116, 13.91/11.116, 14.39/11.116
	Устойчивость окраски к морской воде текстильных, трикотажных материалов и изделий из них
	ГОСТ 9733.9-83
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	29.12* ТР
	
	14.11/08.156, 14.20/08.156, 15.11/08.156, 15.20/08.156
	Одежда и изделия из меха: - содержание свободного формальдегида
	ГОСТ ISO 17226-2-2011
	
	

	29.13* ТР
	
	
	Массовая доля водовымываемого хрома
	ГОСТ 31280-2004;
ГОСТ Р 54591-2011
	
	

	29.14* ТР
	Одежда, изделия из текстильных материалов, кожи и меха, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и тек-стильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи и меха, кожгалантерейных изделий и колясок
	14.20/08.169, 15.11/08.169, 15.20/08.169, 14.11/08.169
	рН водной вытяжки кожевой ткани
	ГОСТ 32165-2013
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	29.15* ТР
	
	14.20/11.116, 15.11/11.116, 15.20/11.116, 14.11/11.116
	Температура сваривания кожевой ткани меха
	ГОСТ 32078-2013
	
	

	29.16* ТР
	
	
	Устойчивость окраски к сухому трению волосяного покрова (мех)
	ГОСТ 32079-2013
	
	

	29.17* ТР
	
	15.11/08.156, 15.20/08.156, 14.11/08.156
	Одежда, головные уборы, детали обуви и другие изделия из кожи: - массовая доля свободного формальдегида
	ГОСТ ISO 17226-2-2011
	
	

	29.18* ТР
	
	
	Массовая доля водовымываемого хрома
	ГОСТ 31280-2004;
ГОСТ Р 54591-2011
	
	

	29.19* ТР
	
	15.11/11.116, 15.20/11.116, 14.11/11.116
	Устойчивость окраски кожи к сухому и мокрому трению
	ГОСТ 32076-2013;
ГОСТ 938.29-2002
	
	

	29.20* ТР
	
	
	Устойчивость окраски кожи к поту
	ГОСТ 30835-2003 (ИСО 11641:1993)
	
	

	29.21* ТР
	
	14.20/08.052, 14.31/08.052, 14.39/08.052, 15.11/08.052, 15.12/08.052, 15.20/08.052, 13.20/08.052, 13.91/08.052, 13.92/08.052, 13.95/08.052, 13.99/08.052, 14.11/08.052, 14.13/08.052, 14.14/08.052, 14.19/08.052
	Вид и масcовая доля сырья; массовая доля компонентов (идентификация)
	ГОСТ 25617-2014;
ГОСТ 33099-2014;
ГОСТ 4659-79 п.2;
ГОСТ ISO 1833-1-2011;
ГОСТ ISO 1833-10-2011;
ГОСТ ISO 1833-14-2011;
ГОСТ ISO 1833-15-2015;
ГОСТ ISO 1833-16-2015;
ГОСТ ISO 1833-19-2011;
ГОСТ ISO 1833-2-2011;
ГОСТ ISO 1833-20-2014;
ГОСТ ISO 1833-21-2011;
ГОСТ ISO 1833-22-2015;
ГОСТ ISO 1833-24-2013;
ГОСТ ISO 1833-25-2015;
ГОСТ ISO 1833-26-2015;
ГОСТ ISO 1833-3-2011;
ГОСТ ISO 1833-5-2011;
ГОСТ ISO 1833-6-2013;
ГОСТ ISO 1833-7-2011;
ГОСТ ISO 1833-8-2011;
ГОСТ ISO 1833-9-2013;
ГОСТ ИСО 1833-2001;
ГОСТ ИСО 5088-2001;
ГОСТ ИСО 5089-2001;
СТБ 2447-2016
	
	

	30.1* ТР
	Обувь
	15.20/29.040
	Требования биологической безопасности: - масса полупары обуви
	ГОСТ 28735-2005
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	30.2* ТР
	
	15.20/26.095
	- гибкость
	ГОСТ 9718-88
	
	

	30.3* ТР
	
	15.20/29.061
	- высота каблука
	ГОСТ 33225-2015
	
	

	30.4* ТР
	
	15.20/29.040
	Масса пары обуви валяной
	ГОСТ 1059-72 п.2.6
	
	

	30.5* ТР
	
	15.20/11.116
	Наличие открытой и нефиксированной пяточной части в обуви
	ГОСТ 26165-2003 п.6.9;
ГОСТ 26165-2021 п.7.11
	
	

	30.6* ТР
	
	15.20/26.095
	Требования механической безопасности: - деформация подноска и задника
	ГОСТ 9135-2004
	
	

	30.7* ТР
	
	15.20/29.121
	- прочность крепления деталей низа обуви ниточными и комбинированными методами крепления
	ГОСТ 9134-78
	
	

	30.8* ТР
	
	
	- прочность крепления деталей низа обуви гвоздебортовым методом крепления
	
	
	

	30.9* ТР
	
	
	- прочность крепления подошвы обуви химическими методами крепления
	ГОСТ 9292-82
	
	

	30.10* ТР
	
	15.20/26.141
	Водонепроницаемость (для резиновой, полимерной, резинотекстильной и полимернотекстильной обуви)
	ГОСТ 126-79 п.4.9;
ГОСТ 6410-80 п.4.9
	
	

	30.11* ТР
	
	15.20/08.149
	Массовая доля свободной серной кислоты (по водной вытяжке) обуви валяной
	ГОСТ 1059-72 п.2.6
	
	

	30.12* ТР
	
	15.20/35.069
	Уровень напряженности электростатического поля
	ГОСТ 32995-2014;
МУК 4.1/4.3.1485-03;
СанПиН № 9-29.7-95
	
	

	31.1* ТР
	Кожгалантерейные изделия: ранцы ученические, сумки, портфели, рюкзаки, изделия мелкой кожгалантереи в т.ч. ремни, перчатки
	13.92/29.040, 13.95/29.040, 13.99/29.040, 14.39/29.040, 15.12/29.040, 16.29/29.040, 17.29/29.040
	Требования биологической безопасности: - масса изделия
	ГОСТ 28631-2005 п. 7.3;
ГОСТ 28631-2018 п.8.3
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	31.2* ТР
	
	13.92/26.095, 13.95/26.095, 13.99/26.095, 14.39/26.095, 15.12/26.095, 16.29/26.095, 17.29/26.095
	Требования механической безопасности: - разрывная нагрузка узлов крепления ручек или максимальная загрузка
	ГОСТ 28631-2005 п. 7.5;
ГОСТ 28631-2018 п.8.6
	
	

	31.3* ТР
	
	13.92/11.116, 13.95/11.116, 13.99/11.116, 14.39/11.116, 15.12/11.116, 16.29/11.116, 17.29/11.116
	Наличие светоотражающих элементов на передних, боковых поверхностях и верх-нем клапане
	ГОСТ 28631-2005 п. 7.1;
ГОСТ 28631-2018 п.8.1
	
	

	31.4* ТР
	
	
	Наличие формоустойчивой спинки
	
	
	

	31.5* ТР
	
	13.92/29.061, 13.95/29.061, 13.99/29.061, 14.39/29.061, 15.12/29.061, 16.29/29.061, 17.29/29.061
	Линейные размеры
	ГОСТ 28631-2005 п. 7.2;
ГОСТ 28631-2018 п.8.2
	
	

	31.6* ТР
	
	13.92/11.116, 13.95/11.116, 13.99/11.116, 14.39/11.116, 15.12/11.116, 16.29/11.116, 17.29/11.116
	Устойчивость окраски к воздействию сухого и мокрого трения
	ГОСТ 32076-2013;
ГОСТ 938.29-2002;
ГОСТ 9733.27-83
	
	

	31.7* ТР
	
	
	Устойчивость окраски к воздействию «пота»
	ГОСТ 30835-2003 (ИСО 11641:1993);
ГОСТ 9733.6-83 метод 1, 2
	
	

	32.1* ТР
	Коляски детские
	30.92/29.061
	Устойчивость на горизонтальной и наклонной (под углом 10°) плоскостях
	ГОСТ 19245-93 п.п. 5.7, 5.8
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	32.2* ТР
	
	30.92/11.116
	Наличие тормозной и блокировочной системы
	ГОСТ 19245-93 п. 5.6
	
	

	32.3* ТР
	
	
	Недоступность тормозной и блокировочной системы колясок для ребенка, находящегося в коляске, или закрытие и открытие одновременно двумя руками либо с применением специальных инструментов
	
	
	

	32.4* ТР
	
	
	Отсутствие в колясках острых краев, узлов и деталей, находящихся в контакте с ребенком
	
	
	

	32.5* ТР
	
	
	Наличие острых концов, узлов и деталей, открытых отверстий, щелей диаметром от 5 мм до 12 мм
	ГОСТ 19245-93 п. п.  3.13, 5.2, 5.6
	
	

	32.6* ТР
	
	
	Наличие в открытых колясках устройств для предупреждения выпадения ребенка из коляски (ремни безопасности, ограждения и другие аналогичные приспособления), прочность ремней безопасности, включая регуляторы и замки
	ГОСТ 19245-93 п. п. 5.6, 5.12
	
	

	32.7* ТР
	
	30.92/26.095
	Работа тормозной и блокировочной системы
	ГОСТ 19245-93 п. п. 3.5, 5.2, 5.9, 5.10
	
	

	32.8* ТР
	
	30.92/11.116
	Устойчивость окраски текстильных материалов к трению
	ГОСТ 9733.0-83;
ГОСТ 9733.27-83
	
	

	32.9* ТР
	
	30.92/26.141
	Водонепроницаемость внешней обивки закрытого кузова или чехла
	ГОСТ 22944-78 п.2 (метод кошеля);
ГОСТ 413-91 (ИСО 1420-87)
	
	

	32.10* ТР
	
	30.92/29.121
	Прочность ручек, ремней, скоб и иных приспособлений, предназначенных для переноски колясок . Прочность ремней безопасности, регуляторов и замков
	ГОСТ 19245-93 п.п. 5.11, 5.12
	
	

	32.11* ТР
	
	30.92/11.116
	Возможность установки световозвращающих и сигнальных элементов формоустойчивость спинки коляски
	ГОСТ 19245-93 п. 5.6
	
	

	33.1* ТР
	Издательская продукция и школьно-письменные принадлежности
	17.12/11.116, 17.23/11.116, 17.29/11.116, 18.12/11.116, 20.59/11.116, 22.19/11.116, 22.29/11.116
	Применение газетной бумаги в издательской продукции
	ГОСТ 34860-2022 п.6.1
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	33.2* ТР
	
	17.12/29.061, 17.23/29.061, 17.29/29.061, 18.12/29.061, 20.59/29.061, 22.19/29.061, 22.29/29.061
	Применение узкого начертания шрифта в издательской продукции
	ГОСТ 3489.1-71
	
	

	33.3* ТР
	
	
	Кегль шрифта основных и вспомогательных элементов при оформлении буквенных, числовых и химических формул
	ГОСТ 34860-2022 п.6.7
	
	

	33.4* ТР
	
	
	Размеры корешковых полей на развороте текстовых страниц издания, размещение условных обозначений, наглядных изображений и текста объемом не более 50 знаков на расстоянии не менее 5 мм от полосы
	ГОСТ 34860-2022 п.6.2
	
	

	33.5* ТР
	
	17.12/11.116, 17.23/11.116, 17.29/11.116, 18.12/11.116, 20.59/11.116, 22.19/11.116, 22.29/11.116
	Четкость штрихов знаков текста
	ГОСТ 34860-2022 п.6.6
	
	

	33.6* ТР
	
	17.12/29.061, 17.23/29.061, 17.29/29.061, 18.12/29.061, 20.59/29.061, 22.19/29.061, 22.29/29.061
	Пробел между словами в издательской продукции для дошкольного и младшего школьного возраста
	ГОСТ 34860-2022 п.6.7
	
	

	33.7* ТР
	
	
	Минимальный линейный размер элементов рисунка в раскрасках для детей дошкольного возраста
	ГОСТ 34860-2022 п.п.6.6, 6.11
	
	

	33.8* ТР
	
	17.12/29.040, 17.23/29.040, 17.29/29.040, 18.12/29.040, 20.59/29.040, 22.19/29.040, 22.29/29.040
	Масса площади 1 м2 бумаги
	ГОСТ 13199-94;
ГОСТ Р 54543-2011 п. 9.13;
ГОСТ Р 55081-2012 п.9.16
	
	

	33.9* ТР
	
	17.12/11.116, 17.23/11.116, 17.29/11.116, 18.12/11.116, 20.59/11.116, 22.19/11.116, 22.29/11.116
	Применение цветных красок и выворотки шрифта текста в изданиях литературно-художественных, развивающего обучения, для дополнительного образования и научно-популярных
	ГОСТ 34860-2022 п.6.5;
ГОСТ 3489.1-71
	
	

	33.10* ТР
	
	17.12/29.061, 17.23/29.061, 17.29/29.061, 18.12/29.061, 20.59/29.061, 22.19/29.061, 22.29/29.061
	Кегль шрифта и объем текста в изданиях справочных и для досуга при печати цветными красками на цветном фоне
	ГОСТ 34860-2022 п.п.6.5, 6.7
	
	

	33.11* ТР
	
	
	Шрифтовое оформление текста в изданиях книжных и журнальных для детей всех возрастов
	ГОСТ 34860-2022 п.п.6.4-6.9;
ГОСТ 3489.1-71
	
	

	33.12* ТР
	
	
	Шрифтовое оформление текста при 2-х и 3-х колонном наборе в изданиях книжных и журнальных
	ГОСТ 34860-2022 п.6.10;
ГОСТ 3489.1-71
	
	

	33.13* ТР
	
	
	Шрифтовое оформление текста в изданиях книжных и журнальных при печати на цветном, сером фоне и многокрасочных иллюстрациях
	ГОСТ 34860-2022 п.п.6.4-6.9;
ГОСТ 3489.1-71
	
	

	33.14* ТР
	
	
	Шрифтовое оформление текста в комбинированных книжных и журнальных изданиях, включающих наряду с текстом игрушки, канцелярские принадлежности, компакт-диски и другие изделия
	
	
	

	33.15* ТР
	
	17.12/11.116, 17.23/11.116, 17.29/11.116, 18.12/11.116, 20.59/11.116, 22.19/11.116, 22.29/11.116
	Применение глянцевой бумаги
	ГОСТ 34860-2022 п.6.1
	
	

	33.16* ТР
	
	17.12/29.061, 17.23/29.061, 17.29/29.061, 18.12/29.061, 20.59/29.061, 22.19/29.061, 22.29/29.061
	Толщина линий, образующих строки и клетки
	ГОСТ 12063-89 п.п.3.4, 3.5;
ГОСТ 13309-90 п.п.3.4, 3.5;
ГОСТ Р 54543-2011 п. 9.6;
ГОСТ Р 55081-2012 п. 9.4
	
	

	34.1* ТР
	Продукция, предназначенная для детей и подростков
	13.20/11.116, 13.91/11.116, 13.92/11.116, 13.93/11.116, 13.95/11.116, 13.99/11.116, 14.11/11.116, 14.13/11.116, 14.14/11.116, 14.19/11.116, 14.20/11.116, 14.31/11.116, 14.39/11.116, 15.11/11.116, 15.12/11.116, 15.20/11.116, 17.11/11.116, 17.12/11.116, 17.22/11.116, 17.23/11.116, 17.29/11.116, 22.19/11.116, 22.29/11.116, 23.13/11.116, 23.19/11.116, 23.41/11.116, 23.42/11.116, 23.49/11.116, 24.45/11.116, 25.92/11.116, 25.99/11.116, 30.99/11.116, 31.03/11.116, 32.13/11.116, 32.50/11.116, 32.99/11.116, 16.29/11.116, 17.21/11.116, 18.12/11.116, 20.30/11.116, 20.52/11.116, 20.59/11.116, 22.22/11.116, 24.43/11.116, 30.92/11.116, 32.91/11.116
	Миграция химических веществ в модельные среды: - подготовка образцов
	Инструкция 1.1.10-12-96-2005;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
Инструкция № 880-71;
МР № 29 ФЦ/1683 от 14.05.2001 приложение 1;
МУ от 19.10.1990 п.3.2;
МУ от 19.12.1986;
МУ № 4077-86;
МУК 2.3.3.052-96;
МУК 4.1/4.3.1485-03;
СанПиН 1.1.12-14-2003 глава 4
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	34.2* ТР
	
	13.20/08.032, 13.20/08.035, 13.91/08.032, 13.91/08.035, 13.92/08.032, 13.92/08.035, 13.93/08.032, 13.93/08.035, 13.95/08.032, 13.95/08.035, 13.99/08.032, 13.99/08.035, 14.11/08.032, 14.11/08.035, 14.13/08.032, 14.13/08.035, 14.14/08.032, 14.14/08.035, 14.19/08.032, 14.19/08.035, 14.20/08.032, 14.20/08.035, 14.31/08.032, 14.31/08.035, 14.39/08.032, 14.39/08.035, 15.11/08.032, 15.11/08.035, 15.12/08.032, 15.12/08.035, 15.20/08.032, 15.20/08.035, 17.11/08.032, 17.11/08.035, 17.12/08.032, 17.12/08.035, 17.22/08.032, 17.22/08.035, 17.23/08.032, 17.23/08.035, 17.29/08.032, 17.29/08.035, 22.19/08.032, 22.19/08.035, 22.29/08.032, 22.29/08.035, 23.13/08.032, 23.13/08.035, 23.19/08.032, 23.19/08.035, 23.41/08.032, 23.41/08.035, 23.42/08.032, 23.42/08.035, 23.49/08.032, 23.49/08.035, 24.45/08.032, 24.45/08.035, 25.92/08.032, 25.92/08.035, 25.99/08.032, 25.99/08.035, 30.99/08.032, 30.99/08.035, 31.03/08.032, 31.03/08.035, 32.13/08.032, 32.13/08.035, 32.50/08.032, 32.50/08.035, 32.99/08.032, 32.99/08.035, 16.29/08.032, 16.29/08.035, 17.21/08.032, 17.21/08.035, 18.12/08.032, 18.12/08.035, 20.30/08.032, 20.30/08.035, 20.52/08.032, 20.52/08.035, 20.59/08.032, 20.59/08.035, 22.22/08.032, 22.22/08.035, 24.43/08.032, 24.43/08.035, 30.92/08.032, 30.92/08.035, 32.91/08.032, 32.91/08.035
	Алюминий, барий, бор железо, кадмий, марганец, медь, мышьяк, никель, олово, ртуть, селен, свинец, сурьма, титан , хром, цинк, кобальт
	ГОСТ 31870-2012;
ГОСТ 31950-2012;
СТБ ISO 15586-2011
	
	

	34.3* ТР
	
	13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158, 17.11/08.158, 17.12/08.158, 17.22/08.158, 17.23/08.158, 17.29/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158, 23.42/08.158, 30.99/08.158, 31.03/08.158, 32.13/08.158, 32.50/08.158, 32.99/08.158, 16.29/08.158, 17.21/08.158, 18.12/08.158, 20.30/08.158, 20.52/08.158, 20.59/08.158, 22.22/08.158, 24.43/08.158, 30.92/08.158, 32.91/08.158
	Спирт метиловый Спирт бутиловый Спирт изобутиловый Спирт пропиловый Спирт изопропиловый
	МУК 4.1.3166-14;
МУК 4.1.3170-14
	
	

	34.4* ТР
	
	13.20/08.158, 13.20/08.162, 13.91/08.158, 13.91/08.162, 13.92/08.158, 13.92/08.162, 13.93/08.158, 13.93/08.162, 13.95/08.158, 13.95/08.162, 13.99/08.158, 13.99/08.162, 14.13/08.158, 14.13/08.162, 14.14/08.158, 14.14/08.162, 14.19/08.158, 14.19/08.162, 14.31/08.158, 14.31/08.162, 14.39/08.158, 14.39/08.162, 15.12/08.158, 15.12/08.162, 15.20/08.158, 15.20/08.162, 22.19/08.158, 22.19/08.162, 22.29/08.158, 22.29/08.162, 23.42/08.158, 23.42/08.162, 30.99/08.158, 30.99/08.162, 31.03/08.158, 31.03/08.162, 32.13/08.158, 32.13/08.162, 32.50/08.158, 32.50/08.162, 32.99/08.158, 32.99/08.162, 20.30/08.158, 20.30/08.162, 20.52/08.158, 20.52/08.162, 20.59/08.158, 20.59/08.162, 22.22/08.158, 22.22/08.162, 30.92/08.158, 30.92/08.162, 32.91/08.158, 32.91/08.162
	Винилацетат
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МР 2915-82
	
	

	34.5* ТР
	
	13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158, 17.23/08.158, 17.29/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158, 30.99/08.158, 31.03/08.158, 32.13/08.158, 32.50/08.158, 32.99/08.158, 20.59/08.158, 22.22/08.158
	Винилхлорид
	МР № 1941-78
	
	

	34.6* ТР
	
	
	Диэтилфталат Диметилфталат Диметилтерефталат Дибутилфталат Диоктилфталат
	МУК 4.1.3168-14;
МУК 4.1.3169-14
ГОСТ 35291-2025
	
	

	34.7* ТР
	
	13.20/08.158, 13.20/08.162, 13.91/08.158, 13.91/08.162, 13.92/08.158, 13.92/08.162, 13.93/08.158, 13.93/08.162, 13.95/08.158, 13.95/08.162, 13.99/08.158, 13.99/08.162, 14.13/08.158, 14.13/08.162, 14.14/08.158, 14.14/08.162, 14.19/08.158, 14.19/08.162, 14.31/08.158, 14.31/08.162, 14.39/08.158, 14.39/08.162, 15.12/08.158, 15.12/08.162, 15.20/08.158, 15.20/08.162, 17.11/08.158, 17.11/08.162, 17.12/08.158, 17.12/08.162, 17.22/08.158, 17.22/08.162, 17.23/08.158, 17.23/08.162, 17.29/08.158, 17.29/08.162, 22.19/08.158, 22.19/08.162, 22.29/08.158, 22.29/08.162, 30.99/08.158, 30.99/08.162, 31.03/08.158, 31.03/08.162, 32.13/08.158, 32.13/08.162, 32.50/08.158, 32.50/08.162, 32.99/08.158, 32.99/08.162, 16.29/08.158, 16.29/08.162, 18.12/08.158, 18.12/08.162, 20.30/08.158, 20.30/08.162, 20.52/08.158, 20.52/08.162, 20.59/08.158, 20.59/08.162, 22.22/08.158, 22.22/08.162, 30.92/08.158, 30.92/08.162, 32.91/08.158, 32.91/08.162
	Фенол
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МВИ.МН 1924-2003
	
	

	34.8* ТР
	
	13.20/08.158, 13.20/08.162, 13.91/08.158, 13.91/08.162, 13.92/08.158, 13.92/08.162, 13.93/08.158, 13.93/08.162, 13.95/08.158, 13.95/08.162, 13.99/08.158, 13.99/08.162, 14.13/08.158, 14.13/08.162, 14.14/08.158, 14.14/08.162, 14.19/08.158, 14.19/08.162, 14.31/08.158, 14.31/08.162, 14.39/08.158, 14.39/08.162, 15.12/08.158, 15.12/08.162, 15.20/08.158, 15.20/08.162, 17.11/08.158, 17.11/08.162, 17.12/08.158, 17.12/08.162, 17.22/08.158, 17.22/08.162, 17.23/08.158, 17.23/08.162, 17.29/08.158, 17.29/08.162, 22.19/08.158, 22.19/08.162, 22.29/08.158, 22.29/08.162, 23.19/08.158, 23.19/08.162, 30.99/08.158, 30.99/08.162, 31.03/08.158, 31.03/08.162, 32.13/08.158, 32.13/08.162, 32.50/08.158, 32.50/08.162, 32.99/08.158, 32.99/08.162, 16.29/08.158, 16.29/08.162, 18.12/08.158, 18.12/08.162, 20.30/08.158, 20.30/08.162, 20.52/08.158, 20.52/08.162, 20.59/08.158, 20.59/08.162, 22.22/08.158, 22.22/08.162, 30.92/08.158, 30.92/08.162, 32.91/08.158, 32.91/08.162
	Акрилонитрил
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МУК 4.1.3166-14
	
	

	34.9* ТР
	
	13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158, 17.11/08.158, 17.12/08.158, 17.22/08.158, 17.23/08.158, 17.29/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158, 30.99/08.158, 31.03/08.158, 32.13/08.158, 32.50/08.158, 32.99/08.158, 16.29/08.158, 17.21/08.158, 18.12/08.158, 20.30/08.158, 20.52/08.158, 20.59/08.158, 22.22/08.158
	Ацетальдегид Ацетон Бутилацетат
	МУК 4.1.3166-14;
МУК 4.1.3170-14
	
	

	34.10* ТР
	
	
	Гексан Гептан
	МУК 4.1.3166-14
	
	

	34.11* ТР
	
	13.20/08.159, 13.20/08.162, 13.91/08.159, 13.91/08.162, 13.92/08.159, 13.92/08.162, 13.93/08.159, 13.93/08.162, 13.95/08.159, 13.95/08.162, 13.99/08.159, 13.99/08.162, 14.13/08.159, 14.13/08.162, 14.14/08.159, 14.14/08.162, 14.19/08.159, 14.19/08.162, 14.31/08.159, 14.31/08.162, 14.39/08.159, 14.39/08.162, 15.12/08.159, 15.12/08.162, 15.20/08.159, 15.20/08.162, 17.11/08.159, 17.11/08.162, 17.12/08.159, 17.12/08.162, 17.22/08.159, 17.22/08.162, 17.23/08.159, 17.23/08.162, 17.29/08.159, 17.29/08.162, 22.19/08.159, 22.19/08.162, 22.29/08.159, 22.29/08.162, 30.99/08.159, 30.99/08.162, 31.03/08.159, 31.03/08.162, 32.13/08.159, 32.13/08.162, 32.50/08.159, 32.50/08.162, 32.99/08.159, 32.99/08.162
	Е-капролактам
	ГОСТ 30351-2001;
ГОСТ ISO 16000-6-2016
	
	

	34.12* ТР
	
	13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158, 17.11/08.158, 17.12/08.158, 17.22/08.158, 17.23/08.158, 17.29/08.158, 22.19/08.158, 22.29/08.158, 30.99/08.158, 31.03/08.158, 32.13/08.158, 32.50/08.158, 32.99/08.158, 16.29/08.158, 20.59/08.158, 22.22/08.158
	Ксилолы, кумол (изопропилбензол) альфа-метилстирол, стирол, толуол, бензол, этилбензол
	МУК 4.1.3166-14;
МУК 4.1.3167-14
	
	

	34.13* ТР
	
	
	Метилацетат Этилацетат
	МУК 4.1.3166-14;
МУК 4.1.3170-14
	
	

	34.15* ТР
	
	
	Бензальдегид
	МУК 2.3.3.052-96;
МУК 4.1.3167-14
	
	

	34.16* ТР
	
	13.20/08.158, 13.20/08.162, 13.91/08.158, 13.91/08.162, 13.92/08.158, 13.92/08.162, 13.93/08.158, 13.93/08.162, 13.95/08.158, 13.95/08.162, 13.99/08.158, 13.99/08.162, 14.13/08.158, 14.13/08.162, 14.14/08.158, 14.14/08.162, 14.19/08.158, 14.19/08.162, 14.20/08.158, 14.20/08.162, 14.31/08.158, 14.31/08.162, 14.39/08.158, 14.39/08.162, 15.20/08.158, 15.20/08.162, 17.11/08.158, 17.11/08.162, 17.12/08.158, 17.12/08.162, 17.22/08.158, 17.22/08.162, 17.23/08.158, 17.23/08.162, 17.29/08.158, 17.29/08.162, 22.19/08.158, 22.19/08.162, 22.29/08.158, 22.29/08.162, 30.99/08.158, 30.99/08.162, 31.03/08.158, 31.03/08.162, 32.13/08.158, 32.13/08.162, 32.50/08.158, 32.50/08.162, 32.99/08.158, 32.99/08.162
	Метилметакрилат Метилакрилат
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МУК 4.1.3171-14
ГОСТ 35303-2025
	
	

	34.17* ТР
	
	
	Бутилакрилат
	
	
	

	34.18* ТР
	
	17.22/08.158, 17.23/08.158, 17.29/08.158, 22.29/08.158, 24.45/08.158, 25.92/08.158, 25.99/08.158, 30.99/08.158, 32.13/08.158, 32.50/08.158, 32.99/08.158, 20.30/08.158, 20.59/08.158
	Эпихлоргидрин
	МВИ.МН 1924-2003
	
	

	34.19* ТР
	
	13.93/08.159, 13.93/08.161, 13.95/08.159, 13.95/08.161, 13.99/08.159, 13.99/08.161, 15.12/08.159, 15.12/08.161, 15.20/08.159, 15.20/08.161, 22.19/08.159, 22.19/08.161, 22.29/08.159, 22.29/08.161, 30.99/08.159, 30.99/08.161, 32.13/08.159, 32.13/08.161, 32.50/08.159, 32.50/08.161, 32.99/08.159, 32.99/08.161, 22.22/08.159, 22.22/08.161
	Антиоксиданты (агидол 2, 40, альтакс)
	Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.3;
МВИ.МН 5562-2016                        ;
МУ от 19.10.1990 п.6.1;
МУ № 4077-86 п.7.3.3
	
	

	34.20* ТР
	
	13.92/08.159, 13.92/08.161, 13.93/08.159, 13.93/08.161, 13.95/08.159, 13.95/08.161, 13.99/08.159, 13.99/08.161, 15.12/08.159, 15.12/08.161, 15.20/08.159, 15.20/08.161, 22.19/08.159, 22.19/08.161, 22.29/08.159, 22.29/08.161, 30.99/08.159, 30.99/08.161, 32.13/08.159, 32.13/08.161, 32.50/08.159, 32.50/08.161, 32.99/08.159, 32.99/08.161, 22.22/08.159, 22.22/08.161
	Цимат, этилцимат, сульфенамид Ц, дифенилгуанидин
	Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.1, п.5.1.3, п.5.1.5;
МВИ.МН 5562-2016 п.5.1.1, п.5.1.3, п.5.1.5;
МУ от 19.12.1986 п.7.3.2, п. 7.3.3, п. 7.3.5;
МУ № 4077-86 п.5.2.1
	
	

	34.21* ТР
	
	13.92/08.161, 13.93/08.161, 13.95/08.161, 13.99/08.161, 15.12/08.161, 15.20/08.161, 22.19/08.161, 22.29/08.161, 30.99/08.161, 32.13/08.161, 32.50/08.161, 32.99/08.161, 22.22/08.161
	Вулкацит (этилфенилтиокарбомат цинка, моноэтиланилин)
	Инструкция 4.1.10-15-92-2005;
МУ от 19.12.1986 п.7.3.2.2
	
	

	34.22* ТР
	
	13.92/08.159, 13.92/08.161, 13.93/08.159, 13.93/08.161, 13.95/08.159, 13.95/08.161, 13.99/08.159, 13.99/08.161, 15.12/08.159, 15.12/08.161, 15.20/08.159, 15.20/08.161, 22.19/08.159, 22.19/08.161, 22.29/08.159, 22.29/08.161, 30.99/08.159, 30.99/08.161, 32.13/08.159, 32.13/08.161, 32.50/08.159, 32.50/08.161, 32.99/08.159, 32.99/08.161, 22.22/08.159, 22.22/08.161
	Каптакс, тиурам –Д,Е
	Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.1.1, п. 5.1.3;
МВИ.МН 5562-2016                        ;
МУ от 19.12.1986 п.7.3.2, п.7.3.3;
МУ № 4077-86 п.5.2.1, п.5.2.3
	
	

	34.23* ТР
	
	13.92/08.161, 13.93/08.161, 13.95/08.161, 13.99/08.161, 15.12/08.161, 15.20/08.161, 22.19/08.161, 22.29/08.161, 30.99/08.161, 32.13/08.161, 32.50/08.161, 32.99/08.161, 22.22/08.161
	Ацетофенон (перекись дикумина)
	Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.4;
МУ № 4077-86 п.5.5.1
	
	

	34.24* ТР
	
	13.20/08.161, 13.91/08.161, 13.92/08.161, 13.93/08.161, 13.95/08.161, 13.99/08.161, 14.13/08.161, 14.14/08.161, 14.19/08.161, 14.31/08.161, 14.39/08.161, 15.12/08.161, 15.20/08.161, 22.19/08.161, 22.29/08.161, 30.99/08.161, 31.03/08.161, 32.13/08.161, 32.50/08.161, 32.99/08.161, 22.22/08.161
	Гексаметилендиамин
	МР 1503-76
	
	

	34.25* ТР
	
	13.20/08.156, 13.20/08.162, 13.91/08.156, 13.91/08.162, 13.92/08.156, 13.92/08.162, 13.93/08.156, 13.93/08.162, 13.95/08.156, 13.95/08.162, 13.99/08.156, 13.99/08.162, 14.13/08.156, 14.13/08.162, 14.14/08.156, 14.14/08.162, 14.19/08.156, 14.19/08.162, 14.20/08.156, 14.20/08.162, 14.31/08.156, 14.31/08.162, 14.39/08.156, 14.39/08.162, 15.12/08.156, 15.12/08.162, 15.20/08.156, 15.20/08.162, 17.11/08.156, 17.11/08.162, 17.22/08.156, 17.22/08.162, 17.23/08.156, 17.23/08.162, 17.29/08.156, 17.29/08.162, 22.19/08.156, 22.19/08.162, 22.29/08.156, 22.29/08.162, 30.99/08.156, 30.99/08.162, 31.03/08.156, 31.03/08.162, 32.13/08.156, 32.13/08.162, 32.50/08.156, 32.50/08.162, 32.99/08.156, 32.99/08.162
	Этиленгликоль
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 32;
Инструкция № 880-71
	
	

	34.26* ТР
	
	13.92/08.162, 13.95/08.162, 22.19/08.162, 22.29/08.162, 30.99/08.162, 32.50/08.162, 32.99/08.162, 22.22/08.162
	Гексен, гептен
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
	
	

	34.27* ТР
	
	13.20/08.158, 13.20/08.162, 13.91/08.158, 13.91/08.162, 13.92/08.158, 13.92/08.162, 13.93/08.158, 13.93/08.162, 13.95/08.158, 13.95/08.162, 13.99/08.158, 13.99/08.162, 14.13/08.158, 14.13/08.162, 14.14/08.158, 14.14/08.162, 14.19/08.158, 14.19/08.162, 14.20/08.158, 14.20/08.162, 14.31/08.158, 14.31/08.162, 14.39/08.158, 14.39/08.162, 15.12/08.158, 15.12/08.162, 15.20/08.158, 15.20/08.162, 22.19/08.158, 22.19/08.162, 22.29/08.158, 22.29/08.162, 30.99/08.158, 30.99/08.162, 31.03/08.158, 31.03/08.162, 32.99/08.158, 32.99/08.162
	Диметилформамид
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МУ № 11-12-26-96
	
	

	34.28* ТР
	
	13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.91/08.156, 13.91/08.158, 13.92/08.156, 13.92/08.158, 13.93/08.156, 13.93/08.158, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.11/08.156, 14.11/08.158, 14.13/08.156, 14.13/08.158, 14.14/08.156, 14.14/08.158, 14.19/08.156, 14.19/08.158, 14.20/08.156, 14.20/08.158, 14.31/08.156, 14.31/08.158, 14.39/08.156, 14.39/08.158, 15.11/08.156, 15.11/08.158, 15.12/08.156, 15.12/08.158, 15.20/08.156, 15.20/08.158, 17.11/08.156, 17.11/08.158, 17.12/08.156, 17.12/08.158, 17.22/08.156, 17.22/08.158, 17.23/08.156, 17.23/08.158, 17.29/08.156, 17.29/08.158, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 22.29/08.156, 22.29/08.158, 30.99/08.156, 30.99/08.158, 31.03/08.156, 31.03/08.158, 32.13/08.156, 32.13/08.158, 32.50/08.156, 32.50/08.158, 32.99/08.156, 32.99/08.158
	Формальдегид
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 28;
МУ № 266-92;
МУ № 75-92
	
	

	34.29* ТР
	
	22.19/08.149, 22.29/08.149, 32.50/08.149, 32.99/08.149
	Фталевый ангидрид
	ГОСТ 24445.1-80
	
	

	34.30* ТР
	
	24.45/08.156, 25.92/08.156, 25.99/08.156, 32.99/08.156, 24.43/08.156
	Фтор-ион
	ГОСТ 4386-89
	
	

	35.1* ТР
	Игрушки
	32.40/11.116
	Чистота материалов, наличие запрещенных материалов, размер гранул
	ГОСТ 25779-90 п.п. 3.1, 3.3, 3.4;
ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.1
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	35.2* ТР
	
	
	Контроль размеров игрушки
	ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.2, п.8.43
	
	

	35.3* ТР
	
	32.40/26.095
	Испытание крутящим моментом
	ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.3
	
	

	35.4* ТР
	
	
	Испытание растяжением
	ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.4
	
	

	35.5* ТР
	
	
	Испытание падением
	ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.5
	
	

	35.6* ТР
	
	
	Испытание опрокидыванием
	ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.6
	
	

	35.7* ТР
	
	
	Испытание ударом
	ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.7
	
	

	35.8* ТР
	
	
	Испытание давлением
	ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.8
	
	

	35.9* ТР
	
	32.40/26.080
	Испытание намачиванием
	ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.9
	
	

	35.10* ТР
	
	32.40/11.116
	Доступность составных частей или деталей
	ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.10
	
	

	35.11* ТР
	
	
	Наличие острых кромок
	ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.11
	
	

	35.12* ТР
	
	
	Наличие острых концов
	ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.12
	
	

	35.13* ТР
	
	32.40/26.095
	Гибкость металлической проволоки
	ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.13
	
	

	35.14* ТР
	
	32.40/29.061
	Размер набухающих материалов
	ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.14
	
	

	35.15* ТР
	
	32.40/26.141
	Герметичность игрушек с жидким наполнителем
	ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.15
	
	

	35.16* ТР
	
	32.40/11.116
	Геометрическая форма игрушек
	ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.16
	
	

	35.17* ТР
	
	
	Износостойкость игрушек, предназначенных для контакта со ртом ребёнка
	ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.17
	
	

	35.18* ТР
	
	32.40/26.095
	Требования к механизмам складывания и скольжения
	ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.18
	
	

	35.19* ТР
	
	32.40/35.069
	Удельное электрическое сопротивление шнуров
	ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.19
	
	

	35.20* ТР
	
	32.40/29.061
	Толщина шнуров
	ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.20
	
	

	35.21* ТР
	
	32.40/29.121
	Статическая прочность.
	ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.21
	
	

	35.22* ТР
	
	
	Динамическая прочность
	ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.22
	
	

	35.23* ТР
	
	32.40/26.095
	Устойчивость.
	ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.23
	
	

	35.25* ТР
	
	32.40/29.061
	Толщина полимерной плёнки, прочность крепления
	ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.25
	
	

	35.26* ТР
	
	
	Характеристика тормозного устройства
	ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.26
	
	

	35.27* ТР
	
	32.40/29.121
	Прочность стержня руля игрушечного самоката
	ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.27
	
	

	35.28* ТР
	
	32.40/29.061
	Определение максимальной скорости игрушек с электрическим приводом
	ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.29
	
	

	35.29* ТР
	
	32.40/26.080
	Измерение изменения температуры (игрушки с неэлектрическим источником тепла)
	ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.30
	
	

	35.30* ТР
	
	32.40/26.095
	Откидывание крышки у игрушечных сундуков
	ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.31
	
	

	35.31* ТР
	
	32.40/11.116
	Геометрическая форма маленьких шаров и вакуумных присосок
	ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.32
	
	

	35.32* ТР
	
	
	Геометрическая форма игрушечных фигурок
	ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.33
	
	

	35.33* ТР
	
	
	Испытание на отрыв для магнитов
	ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.34
	
	

	35.34* ТР
	
	32.40/29.061
	Длина периметр шнуров и цепей
	ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.36
	
	

	35.35* ТР
	
	
	Измерение модуля упругости для мячиков на резинке
	ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.37
	
	

	35.36* ТР
	
	32.40/11.116
	Испытание на отделение отрывного элемента
	ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.38
	
	

	35.37* ТР
	
	32.40/29.061
	Самовтягивающиеся шнуры (усилие втягивания)
	ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.39
	
	

	35.38* ТР
	
	
	Шнуры, цепи и электрические кабели (длина, оценка способности перевиваться)
	ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.40, п. 8.41
	
	

	35.39* ТР
	
	32.40/11.116
	Требования к сборке
	ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.2
	
	

	35.40* ТР
	
	
	Требования к стеклу
	ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.5
	
	

	35.41* ТР
	
	32.40/29.061
	Требования к шарнирам
	ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.10.3
	
	

	35.42* ТР
	
	
	Требования к пружинам
	ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.10.4
	
	

	35.43* ТР
	
	32.40/11.116
	Требования к мячам
	ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.12
	
	

	35.44* ТР
	
	32.40/26.095
	Требования к устройствам, вмещающим ребёнка
	ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.14
	
	

	35.45* ТР
	
	32.40/11.116
	Требование к игрушкам несущим на себе массу ребёнка
	ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.15
	
	

	35.46* ТР
	
	32.40/29.061
	Требования к игрушкам со снарядами
	ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.17
	
	

	35.47* ТР
	
	
	Требования к игрушкам, предназначенным для детей до 36 месяцев
	ГОСТ EN 71-1-2022 п.5
	
	

	35.48* ТР
	
	32.40/11.116
	Наличие поверхностного окрашивания и роспись погремушек
	ГОСТ 25779-90 п.3.58
	
	

	35.49* ТР
	
	32.40/29.121
	Прочность сцепления металлических и неметаллических неорганических покрытий
	ГОСТ 15140-78 (метод решетчатых надрезов);
ГОСТ 9.302-88 (ИСО 1463-82, ИСО 2064-80, ИСО 2106-82, ИСО 2128-76, ИСО 2177-85, ИСО 2178-82, ИСО 2360-82, ИСО 2361-82, ИСО 2819-80, ИСО 3497-76, ИСО 3543-81, ИСО 3613-80, ИСО 3882-86, ИСО 3892-80, ИСО 4516-80, ИСО 4518-80, ИСО 4522-1-85, ИСО 4522-2-85, ИСО 4524-1-85,ИСО 4524-3-85, ИСО 4524-5-85, ИСО 8401-86)
	
	

	35.50* ТР
	
	32.40/29.061
	Высота изображения предмета, спроецированного на экран в фокусе оптической игрушки (игрушки с коррекцией зрения)
	ГОСТ 25779-90 п.3.72
	
	

	35.51* ТР
	
	
	Расстояние от глаза до рассматриваемого предмета (игрушки без коррекции зрения)
	ГОСТ 25779-90 п.3.73
	
	

	35.52* ТР
	
	
	Отклонение от плоскостности стекол
	ГОСТ 25779-90 п.3.74
	
	

	35.53* ТР
	
	32.40/11.116, 32.40/29.061
	Наличие устройства в стереоскопе с подвижной оптической системой, межцентровое расстояние
	ГОСТ 25779-90 п.3.75
	
	

	35.54* ТР
	
	32.40/11.116
	Доступ к наполнителю в калейдоскопе
	ГОСТ 25779-90 п.3.76
	
	

	35.55* ТР
	
	32.40/29.061
	Коэффициент пропускания светорассеиваюшего стекла
	
	
	

	35.56* ТР
	
	
	Кратность увеличения окуляра фильмоскопа
	ГОСТ 25779-90 п.3.77
	
	

	35.57* ТР
	
	32.40/11.116, 32.40/29.061
	Наличие заслонки в оптических игрушках для защиты второго глаза
	ГОСТ 25779-90 п.3.78
	
	

	35.58* ТР
	
	
	Контрастность цвета, текста, фона и качества рисунка
	ГОСТ 25779-90 п.3.79
	
	

	35.59* ТР
	
	32.40/11.116
	Отмарывание красок
	ГОСТ 25779-90 п.3.80
	
	

	35.60* ТР
	
	32.40/25.047
	Воспламеняемость
	ГОСТ ISO 8124-2-2014
	
	

	35.61* ТР
	
	32.40/11.116, 32.40/29.061
	Маркировка
	ГОСТ EN 71-1-2022 п.7;
ГОСТ EN 71-8-2021 п.5;
ГОСТ IEC 62115-2022 п.7
	
	

	35.62* ТР
	
	
	Упаковка
	ГОСТ EN 71-1-2022 п.6
	
	

	35.63* ТР
	
	32.40/29.113
	Номинальное напряжение питания
	ГОСТ IEC 62115-2022 п.13
	
	

	35.64* ТР
	
	32.40/11.116, 32.40/29.061
	Винты и электрические соединения
	ГОСТ IEC 62115-2022 п.16
	
	

	35.65* ТР
	
	
	Контроль касания электромонтажных проводов движущимися частями игрушки
	ГОСТ IEC 62115-2022 п.14, п.17
	
	

	35.66* ТР
	
	32.40/35.067
	Эквивалентный уровень звука игрушек Максимальный уровень звука игрушек Максимальный уровень звука игрушек, издающих импульсный звук
	ГОСТ EN 71-1-2014 п.8.28;
ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.28
	
	

	35.67* ТР
	
	32.40/11.116
	Стойкость защитно-декоративного покрытия игрушек к действию слюны, пота, влажной обработке, горячей воде (в т.ч поверхностное покрытие и роспись погремушек, а также элементов игрушек, имеющих непосредственный контакт со ртом ребенка)
	ГОСТ 25779-90 п.3.68;
ГОСТ 34399-2018
	
	

	35.68* ТР
	
	
	Органолептические показатели: - интенсивность запаха игрушки в естественных условиях
	ГОСТ 22648-77 п.2;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
МУК 4.1/4.3.2038-05
	
	

	35.69* ТР
	
	
	- интенсивность запаха водной вытяжки
	
	
	

	35.70* ТР
	
	
	- привкус водной вытяжки игрушки
	
	
	

	35.71* ТР
	
	32.40/35.069
	Уровень напряженности электростатического поля на поверхности игрушек
	СанПиН № 9-29.7-95
	
	

	35.72* ТР
	
	32.40/11.116
	Миграция химических веществ в модельные среды: - подготовка образцов
	ГОСТ ISO 8124-3-2014;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
МУК 4.1/4.3.1485-03;
МУК 4.1/4.3.2038-05
	
	

	35.73* ТР
	
	32.40/08.032, 32.40/08.035
	Алюминий, барий, бор, железо, кадмий, марганец, медь, цинк мышьяк, никель, олово, ртуть, селен, свинец, сурьма, титан, хром
	ГОСТ 31870-2012;
ГОСТ 31950-2012
	
	

	35.74* ТР
	
	32.40/08.158, 32.40/08.162
	Спирт метиловый Спирт бутиловый Спирт изобутиловый Спирт пропиловый Спирт изопропиловый Ацетальдегид Бутилацетат
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МУК 4.1.3166-14;
МУК 4.1.3170-14
	
	

	35.75* ТР
	
	
	Винилацетат
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МР 2915-82
	
	

	35.76* ТР
	
	
	Винилхлорид
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МР № 1941-78
	
	

	35.77* ТР
	
	
	Диэтилфталат Диметилфталат Диметилтерефталат Дибутилфталат Диоктилфталат
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МУК 4.1.3168-14;
МУК 4.1.3169-14
ГОСТ 35291-2025
	
	

	35.78* ТР
	
	
	Фенол
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МВИ.МН 1924-2003
	
	

	35.79* ТР
	
	
	Акрилонитрил
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МУК 4.1.3166-14
	
	

	35.80* ТР
	
	
	Ацетон
	ГОСТ 33448-2015;
ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МУК 4.1.3166-14;
МУК 4.1.3170-14
	
	

	35.81* ТР
	
	32.40/08.158
	Гексан Гептан
	МУК 4.1.3166-14
	
	

	35.82* ТР
	
	32.40/08.159, 32.40/08.162
	Е-капролактам
	ГОСТ 30351-2001;
ГОСТ ISO 16000-6-2016
	
	

	35.83* ТР
	
	32.40/08.158, 32.40/08.162
	Ксилолы, кумол (изопропилбензол) альфа-метилстирол, стирол, толуол, бензол, этилбензол
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МУК 4.1.3166-14;
МУК 4.1.3167-14
	
	

	35.84* ТР
	
	
	Метилацетат Этилацетат
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МУК 4.1.3166-14;
МУК 4.1.3170-14
	
	

	35.85* ТР
	
	32.40/08.162
	Хлорбензол
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
	
	

	35.86* ТР
	
	32.40/08.158, 32.40/08.162
	Бензальдегид
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МУК 2.3.3.052-96;
МУК 4.1.3167-14
	
	

	35.87* ТР
	
	
	Метилметакрилат
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МУК 4.1.3171-14
ГОСТ 35303-2025
	
	

	35.88* ТР
	
	32.40/08.162
	Диметилформамид
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
	
	

	35.89* ТР
	
	32.40/08.158, 32.40/08.162
	Эпихлоргидрин
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МВИ.МН 1924-2003
	
	

	35.90* ТР
	
	32.40/08.159, 32.40/08.161
	Антиоксиданты (агидол 2, 40, альтакс), цимат, этилцимат ,дифенилгуанидин, сульфенамид Ц, каптакс, тиурам – Д,Е
	Инструкция 4.1.10-15-92-2005;
МВИ.МН 5562-2016                        ;
МУ от 19.10.1990 п.6.1;
МУ от 19.12.1986;
МУ № 4077-86
	
	

	35.91* ТР
	
	32.40/08.161
	Вулкацит (этилфенилтиокарбомат цинка, моноэтиланилин)
	Инструкция 4.1.10-15-92-2005;
МУ от 19.12.1986 п.7.3.2.2;
МУ № 4077-86 п.5.2.2
	
	

	35.92* ТР
	
	32.40/08.161, 32.40/08.162
	Ацетофенон (перекись дикумина)
Ацетофенон
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.5.4;
МУ № 4077-86 п.5.5.1
	
	

	35.93* ТР
	
	32.40/08.161
	Гексаметилендиамин
	МР 1503-76
	
	

	35.94* ТР
	
	32.40/08.156, 32.40/08.162
	Этиленгликоль
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 32
	
	

	35.95* ТР
	
	32.40/08.162
	Гексен, гептен
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
	
	

	35.97* ТР
	
	32.40/08.156, 32.40/08.158
	Формальдегид
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 28;
МУ № 266-92;
МУ № 75-92
	
	

	35.98* ТР
	
	32.40/06.036
	Кожно-раздражающее действие
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	Испытательный центр (ул. Лесная, 8, д. Выгоничи, Минский район, Минская область)
	

	35.99* ТР
	
	
	Индекс токсичности.
	ГОСТ 32075-2013;
МР № 29 ФЦ/2688-03;
МУ 1.1.037-95
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	35.100* ТР
	
	
	Раздражающее действие на слизистые
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	Испытательный центр (ул. Лесная, 8, д. Выгоничи, Минский район, Минская область)
	

	35.101* ТР
	
	32.40/04.125
	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов 226Ra, 232Th, 40K, удельная активность цезия - 137, Бк/кг(л)
	ГОСТ 30108-94;
ГОСТ 33795-2016;
МВИ.МН 4498-2013
	
	

	35.102** ТР
	
	32.40/29.061
	Игрушки для активного отдыха для домашнего использования: - общие требования к конструкции
	ГОСТ 26433.1-89;
ГОСТ EN 71-8-2021 п.п. 4.1,1,4.1.3-4.1.5, 4.1.7, 4.2,4.3,  4.5.3, 4.5.4, 4.6.3-4.6.7,4.6.8.3, 4.7,4.8 с)
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	35.103** ТР
	
	32.40/26.095
	Устойчивость
	ГОСТ EN 71-8-2021 п.п.6.1, 6.2
	
	

	35.104** ТР
	
	32.40/29.121
	Статическая прочность
	ГОСТ EN 71-8-2021 п.6.3
	
	

	35.105** ТР
	
	32.40/11.116
	Защемление головы и шеи
	ГОСТ EN 71-8-2021 п.6.5
	
	

	35.106** ТР
	
	
	Защемление одежды и волос (испытание пуговицей)
	ГОСТ EN 71-8-2021 п.6.6
	
	

	35.107** ТР
	
	32.40/29.061
	Измерение участка скольжения и конечного участка на горках
	ГОСТ EN 71-8-2021 п.6.7
	
	

	35.108** ТР
	
	32.40/29.121
	Статическая прочность бассейнов с ненадувными стенками
	ГОСТ EN 71-8-2021 п.6.10
	
	

	35.109** ТР
	
	32.40/29.061
	Диаметр канатов и других средств подвешивания
	ГОСТ EN 71-8-2021 п.6.8
	
	

	35.110** ТР
	
	32.40/26.095
	Определение ударного воздействия элементов качания
	ГОСТ EN 71-8-2021 п.6.9
	
	

	35.111** ТР
	
	32.40/29.121
	Динамическая прочность ограждений и перил
	ГОСТ EN 71-8-2021 п.6.4
	
	

	35.113* ТР
	Игрушки с наполнителями для детей до 1 года. Формирующиеся массы и краски, наносимые пальцами
	32.40/01.086
	Общее количество микроорганизмов (мезофиллов, аэробов и факультативных анаэробов)
	Инструкция № 091-0610 гл. 5, п. 17
	Испытательный центр (ул. Лесная, 8, д. Выгоничи, Минский район, Минская область)
	

	35.114* ТР
	
	
	Дрожжи, дрожжеподобные, плесневые грибы
	Инструкция № 091-0610 гл. 5, п. 18
	
	

	35.115* ТР
	
	
	Бактерии семейства энтеробактерий
	Инструкция № 091-0610 гл. 5, п. 19
	
	

	35.116* ТР
	
	
	Патогенные стафилококки
	Инструкция № 091-0610 гл. 5, п. 21
	
	

	35.117* ТР
	
	
	Псевдомонас аэрогиноза
	Инструкция № 091-0610 гл. 5, п. 20
	
	

	35.118* ТР
	Игрушки
	32.40/29.121
	Прочность сцепления металлических и неметаллических неорганических покрытий
	ГОСТ 15140-78 (метод решетчатых надрезов);
ГОСТ 25779-90 п.3.69;
ГОСТ 9.302-88 (ИСО 1463-82, ИСО 2064-80, ИСО 2106-82, ИСО 2128-76, ИСО 2177-85, ИСО 2178-82, ИСО 2360-82, ИСО 2361-82, ИСО 2819-80, ИСО 3497-76, ИСО 3543-81, ИСО 3613-80, ИСО 3882-86, ИСО 3892-80, ИСО 4516-80, ИСО 4518-80, ИСО 4522-1-85, ИСО 4522-2-85, ИСО 4524-1-85,ИСО 4524-3-85, ИСО 4524-5-85, ИСО 8401-86)
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	35.119* ТР
	
	32.40/11.116
	Наличие пайки в конструкторах и моделях
	ГОСТ 25779-90 п. 3.13
	
	

	35.120* ТР
	
	32.40/34.065
	Температура частей игрушки, предназначенных для касания рукой ребенка и доступных
	ГОСТ 25779-90 п. 3.49
	
	

	35.121** ТР
	
	32.40/11.116
	Требования к опорным поверхностям
	ГОСТ 25779-90 п. 3.39
	
	

	35.122* ТР
	
	32.40/26.095, 32.40/26.141
	Требования к игрушкам для игры на воде
	ГОСТ 25779-90 п. 3.63, 3.64;
ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.18;
ГОСТ EN 71-8-2021 п.4.9
	
	

	35.123* ТР
	
	32.40/26.095
	Требования к приводным механизмам
	ГОСТ EN 71-1-2022 п. 4.10.2
	
	

	35.124** ТР
	
	32.40/29.061
	Максимальная высота
	ГОСТ EN 71-8-2021 п.4.1.3
	
	

	35.125** ТР
	
	
	Углы и кромки
	ГОСТ EN 71-8-2021 п.4.1.4
	
	

	35.126** ТР
	
	
	Выступающие части
	ГОСТ EN 71-8-2021 п.4.1.5
	
	

	35.127** ТР
	
	
	Ограждения, перила, лестницы (геометрия)
	ГОСТ EN 71-8-2021 п.4.2
	
	

	35.128** ТР
	
	
	Бортики (геометрия)
	ГОСТ EN 71-8-2021 п.4.5.3
	
	

	35.129** ТР
	
	
	Защемление пальцев
	ГОСТ EN 71-8-2021 п.4.3.4
	
	

	35.130** ТР
	
	
	Требования к стартовому участку
	ГОСТ EN 71-8-2021 п.4.5.4
	
	

	35.131** ТР
	
	
	Измерение высоты защиты от падения качелей с двойными сидениями, проверка зазоров
	ГОСТ EN 71-8-2021 п.6.11
	
	

	35.132** ТР
	
	
	Выступающие части
	ГОСТ EN 71-1-2022 п. 4.9, п.4.15.5.7
	
	

	35.133* ТР
	
	32.40/11.116
	Наличие систем лазерного излучения
	ГОСТ IEC 62115-2022 Приложение Е
	
	

	35.134* ТР
	
	32.40/11.116, 32.40/26.095
	Игрушки, предназначенные для контакта со ртом ребенка
	ГОСТ EN 71-1-2022 п.8.2, п.8.3, п.8.4.2, п.8.9, п.8.17
	
	

	35.135* ТР
	
	32.40/11.116
	Защемление ног
	ГОСТ EN 71-8-2021 п.4.3.3
	
	

	35.136* ТР
	
	32.40/29.061
	Игрушечные сумки
	ГОСТ EN 71-1-2022 п.4.14.2
	
	

	36.1* ТР
	Продукция парфюмерно-косметическая
	20.42/08.169
	Водородный показатель
	ГОСТ 29188.0-2014;
ГОСТ 29188.2-2014
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск);
Испытательный центр (ул. Лесная, 8, д. Выгоничи, Минский район, Минская область)
	

	36.2* ТР
	
	20.42/08.032
	Содержание токсичных элементов: мышьяк
	ГОСТ 31266-2004;
ГОСТ 33021-2014
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	36.3* ТР
	
	
	ртуть
	ГОСТ 33022-2014
	
	

	36.4* ТР
	
	
	свинец
	ГОСТ 33023-2014
	
	

	36.5* ТР
	
	20.42/06.036, 17.22/06.036, 20.41/06.036, 20.53/06.036
	Кожно-раздражающее действие
	ГОСТ 33506-2015
	Испытательный центр (ул. Лесная, 8, д. Выгоничи, Минский район, Минская область)
	

	36.6* ТР
	
	
	Действие на слизистые
	
	
	

	36.7* ТР
	
	
	Раздражающее действие
	ГОСТ 33483-2015
	
	

	36.8* ТР
	
	
	Сенсибилизирующее действие
	
	
	

	36.9* ТР
	
	20.42/08.169
	Массовая доля фторидов для средств гигиены полости рта
	ГОСТ 34435-2018 п.8.8;
ГОСТ 7983-2016 п.6.8
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	36.10* ТР
	
	20.42/08.031, 20.42/08.158
	Содержание этилового спирта
	ГОСТ 31679-2012 п.6.4;
ГОСТ 34435-2018 п.8.12
	
	

	36.11*** ТР
	Парфюмерно-косметическая продукция: косметика детская, косметика вокруг глаз, для губ, интимная косметика, средства гигиены полости рта. Остальная косметика.
	20.42/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 29188.0-2014 п. 4;
ГОСТ ISO 21148-2020 п. 10.2
	Испытательный центр (ул. Лесная, 8, д. Выгоничи, Минский район, Минская область)
	

	36.12* ТР
	
	20.42/01.086
	Общее количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов
	ГОСТ ISO 21149-2020
	
	

	36.13* ТР
	
	
	Candida albicans
	ГОСТ ISO 18416-2018
	
	

	36.14* ТР
	
	
	Escherichia coli
	ГОСТ ISO 21150-2018
	
	

	36.15* ТР
	
	
	Staphylococcus aureus
	ГОСТ ISO 22718-2018
	
	

	36.16* ТР
	
	
	Pseudomonas aeruginosа
	ГОСТ ISO 22717-2018
	
	

	36.17* ТР
	Ампульная косметика (с маркировкой стерильно
	20.42/01.086
	Стерильность
	ГОСТ 33918-2016
	Испытательный центр (ул. Лесная, 8, д. Выгоничи, Минский район, Минская область)
	

	37.1** ТР
	Машины и оборудование
	25.71/30.000, 25.71/35.059, 25.71/35.067, 26.20/30.000, 26.20/35.059, 26.20/35.067, 27.51/30.000, 27.51/35.059, 27.51/35.067, 27.90/30.000, 27.90/35.059, 27.90/35.067, 28.12/30.000, 28.12/35.059, 28.12/35.067, 28.13/30.000, 28.13/35.059, 28.13/35.067, 28.22/30.000, 28.22/35.059, 28.22/35.067, 28.23/30.000, 28.23/35.059, 28.23/35.067, 28.24/30.000, 28.24/35.059, 28.24/35.067, 28.25/30.000, 28.25/35.059, 28.25/35.067, 28.29/30.000, 28.29/35.059, 28.29/35.067, 28.30/30.000, 28.30/35.059, 28.30/35.067, 28.41/30.000, 28.41/35.059, 28.41/35.067, 28.49/30.000, 28.49/35.059, 28.49/35.067, 28.91/30.000, 28.91/35.059, 28.91/35.067, 28.92/30.000, 28.92/35.059, 28.92/35.067, 28.93/30.000, 28.93/35.059, 28.93/35.067, 28.94/30.000, 28.94/35.059, 28.94/35.067, 28.95/30.000, 28.95/35.059, 28.95/35.067, 28.96/30.000, 28.96/35.059, 28.96/35.067, 28.99/30.000, 28.99/35.059, 28.99/35.067, 29.10/30.000, 29.10/35.059, 29.10/35.067, 30.99/30.000, 30.99/35.059, 30.99/35.067
	Уровни звуковой мощности. Частотная характеристика шума
Вибрация: -виброускорение (уровень виброускорения)
Шум -уровень звука, -эквивалентный уровень звука, -максимальный уровень звука, -уровни звукового давления в треть-октавных и октавных полосах частот
	ГОСТ 12.1.012-2004;
ГОСТ 12.1.049-86;
ГОСТ 12.1.050-86;
ГОСТ 12.2.002-91;
ГОСТ 12.2.016.1-91;
ГОСТ 12.2.030-2000;
ГОСТ 12.2.110-95;
ГОСТ 12.2.130-91;
ГОСТ 12.4.095-80;
ГОСТ 16519-2006 (ИСО 20643:2005);
ГОСТ 23941-2002;
ГОСТ 24282-97;
ГОСТ 30443-97;
ГОСТ 30457-97 (ИСО 9614-1-93);
ГОСТ 30691-2001 (ИСО 4871-96);
ГОСТ 30873.10-2006 (ИСО 8662-10:1998);
ГОСТ 30873.11-2006 (ИСО 8662-11:1999);
ГОСТ 30873.12-2006 (ИСО 8662-12:1997);
ГОСТ 30873.2-2006 (ИСО 8662-2:1992);
ГОСТ 30873.3-2006 (ИСО 8662-3:1992);
ГОСТ 30873.4-2006 (ИСО 8662-4:1994);
ГОСТ 30873.5-2006 (ИСО 8662-5:1992);
ГОСТ 30873.6-2006 (ИСО 8662-6:1994);
ГОСТ 30873.7-2006 (ИСО 8662-7:1997);
ГОСТ 30873.8-2006 (ИСО 8662-8:1997);
ГОСТ 30873.9-2006 (ИСО 8662-9:1996);
ГОСТ 31191.1-2004 (ИСО 2631-1:1997);
ГОСТ 31275-2002 (ИСО 3744:1994);
ГОСТ 31277-2002 (ИСО 3746:1995);
ГОСТ 31318-2006 (ЕН 13490:2001);
ГОСТ 31319-2006 (ИСО 14253:2003);
ГОСТ 31323-2006;
ГОСТ 31327-2006 (ИСО 11689:1996);
ГОСТ 31336-2006 (ИСО 2151:2004);
ГОСТ 31420-2010;
ГОСТ 31545-2012;
ГОСТ 31548-2012;
ГОСТ 31836-2012;
ГОСТ 32107-2013 (ISO 9611:1996);
ГОСТ ISO 11201-2016;
ГОСТ ISO 28927-11-2013;
ГОСТ ISO 28927-12-2014;
ГОСТ ISO 28927-4-2013;
ГОСТ ISO 9612-2016;
ГОСТ ИСО 10326-1-2002;
ГОСТ Р ИСО 13373-1-2009;
ГОСТ Р ИСО 28927-1-2012;
ГОСТ Р ИСО 28927-2-2012;
ГОСТ Р ИСО 28927-3-2012;
ГОСТ Р ИСО 28927-5-2012;
ГОСТ Р ИСО 28927-6-2012;
ГОСТ Р ИСО 28927-7-2012;
ГОСТ Р ИСО 28927-8-2012;
СТБ ЕН 1032-2006
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	38.1* ТР
	Продукция легкой промышленности: - одежда, изделия из текстильных материалов, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий - кожа для одежды, головных уборов, кожгалантерейных изделий и обуви, меха и меховые изделия - обувь -кожгалантерейные изделия - покрытия и изделия ковровые
	13.20/11.116, 13.91/11.116, 13.92/11.116, 13.93/11.116, 13.95/11.116, 13.99/11.116, 14.11/11.116, 14.12/11.116, 14.13/11.116, 14.14/11.116, 14.19/11.116, 14.20/11.116, 14.31/11.116, 14.39/11.116, 15.11/11.116, 15.12/11.116, 15.20/11.116, 16.29/11.116, 17.11/11.116, 22.19/11.116, 22.29/11.116
	Подготовка образцов: - правила приемки - методы отбора
	ГОСТ 32077-2013;
ГОСТ 8844-75 п.2;
ГОСТ 9289-78;
ГОСТ 938.0-75;
ГОСТ 9733.0-83;
Инструкция 1.1.10-12-96-2005;
МУК 4.1/4.3.1485-03
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	38.2* ТР
	
	13.20/06.036, 13.91/06.036, 13.92/06.036, 13.93/06.036, 13.95/06.036, 13.99/06.036, 14.11/06.036, 14.12/06.036, 14.13/06.036, 14.14/06.036, 14.19/06.036, 14.20/06.036, 14.31/06.036, 14.39/06.036, 15.11/06.036, 15.12/06.036, 15.20/06.036, 16.29/06.036, 17.11/06.036, 22.19/06.036, 22.29/06.036
	Индекс токсичности
	ГОСТ 32075-2013;
ГОСТ Р 59577-2021;
МР № 29 ФЦ/2688-03;
МУ 1.1.037-95
	
	

	38.3* ТР
	
	
	Местное кожно-раздражающее действие
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	Испытательный центр (ул. Лесная, 8, д. Выгоничи, Минский район, Минская область)
	

	38.4* ТР
	
	13.20/11.116, 13.91/11.116, 13.92/11.116, 13.93/11.116, 13.95/11.116, 13.99/11.116, 14.11/11.116, 14.12/11.116, 14.13/11.116, 14.14/11.116, 14.19/11.116, 14.20/11.116, 14.31/11.116, 14.39/11.116, 15.11/11.116, 15.12/11.116, 15.20/11.116, 16.29/11.116, 17.11/11.116, 22.19/11.116, 22.29/11.116
	Интенсивность запаха
	Инструкция 1.1.10-12-96-2005;
МУК 4.1/4.3.1485-03
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	38.5* ТР
	Текстильные материалы, изделия из них, одежда, текстильно-галантерейные и др.
	13.20/08.052, 13.91/08.052, 13.92/08.052, 13.95/08.052, 13.99/08.052, 14.14/08.052, 14.19/08.052, 14.39/08.052
	Биологическая и химическая безопасность: гигроскопичность
	ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) п.3
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	38.6* ТР
	
	
	водопоглощение (первый способ)
	ГОСТ 11027-2014 п.5.10;
ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) п.7
	
	

	38.7* ТР
	
	13.20/11.116, 13.91/11.116, 13.92/11.116, 13.95/11.116, 13.99/11.116, 14.14/11.116, 14.19/11.116, 14.39/11.116
	капиллярность
	ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) п.5;
СТБ 1017-96 п. 5.7
	
	

	38.8* ТР
	
	
	Воздухопроницаемость
	ГОСТ 12088-77
	
	

	38.9* ТР
	
	13.20/35.069, 13.91/35.069, 13.92/35.069, 13.95/35.069, 13.99/35.069, 14.14/35.069, 14.19/35.069, 14.39/35.069
	уровень напряженности электростатического поля на поверхности изделия
	ГОСТ 32995-2014;
СанПиН № 9-29.7-95
	
	

	38.10* ТР
	
	13.20/08.156, 13.91/08.156, 13.92/08.156, 13.95/08.156, 13.99/08.156, 14.14/08.156, 14.19/08.156, 14.39/08.156
	содержание свободного формальдегида
	ГОСТ 25617-2014 п.18;
ГОСТ ISO 14184-1-2014
	
	

	38.11* ТР
	
	13.20/11.116, 13.91/11.116, 13.92/11.116, 13.95/11.116, 13.99/11.116, 14.14/11.116, 14.19/11.116, 14.39/11.116
	Устойчивость окраски текстильных материалов к стирке
	ГОСТ 9733.0-83;
ГОСТ 9733.4-83;
ГОСТ ISO 105-A01-2013;
ГОСТ ISO 105-A02-2013
	
	

	38.12* ТР
	
	
	Устойчивость окраски к «поту»
	ГОСТ 9733.0-83;
ГОСТ 9733.6-83 (метод 1, 2);
ГОСТ ISO 105-E04-2014
	
	

	38.13* ТР
	
	
	Устойчивость окраски к сухому и мокрому трению
	ГОСТ 9733.0-83;
ГОСТ 9733.27-83;
ГОСТ ISO 105-X12-2014
	
	

	38.14* ТР
	
	
	Устойчивость окраски текстильных материалов к морской воде
	ГОСТ 9733.0-83;
ГОСТ 9733.9-83;
ГОСТ Р ИСО 105-E02-2014
	
	

	38.15* ТР
	
	
	Устойчивость окраски текстильных материалов к дистиллированной воде
	ГОСТ 9733.0-83;
ГОСТ 9733.5-83
	
	

	39.1* ТР
	Обувь
	15.20/29.121
	Прочность крепления подошвы и деталей низа обуви химических методов крепления (клеевого, литьевого и т.п.)
	ГОСТ 10241-62;
ГОСТ 9292-82
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	39.2* ТР
	
	
	Прочность крепления подошвы и деталей низа обуви ниточных методов крепления (прошивного, клеепрошивного и т.п.)
	ГОСТ 9134-78 п.п. 1, 2
	
	

	39.3* ТР
	
	
	Прочность крепления каблука
	ГОСТ 9136-72
	
	

	39.4* ТР
	
	
	Стойкость подошвы к многократному изгибу
	ГОСТ 32087-2013 п.6;
ГОСТ ISO 17707-2015
	
	

	39.5* ТР
	
	
	Прочность крепления втулки
	ГОСТ 26431-85
	
	

	39.6* ТР
	
	
	Ударная прочность подошвы
	ГОСТ 32087-2013 п.7
	
	

	39.7* ТР
	
	
	Прочность связи резиновой обсоюзки с текстильным верхом
	ГОСТ 6768-75;
ГОСТ 9155-88 п.3.5
	
	

	39.8* ТР
	
	15.20/29.061
	Толщина резиновых сапог: носковая, передовая часть
каблук вместе с подошвой, подошва в подметочной части
нижняя и верхняя часть голенища
голенище в подъеме
	ГОСТ 14037-79 п.4.2;
ГОСТ 5375-79 п.4.4;
ГОСТ 6410-80 п.п. 4.2, 4.4;
ГОСТ 9155-88 п.3.2
	
	

	39.9* ТР
	
	15.20/26.095
	Гибкость обуви
	ГОСТ 9718-88
	
	

	39.10* ТР
	
	15.20/26.141
	Водонепроницаемость
	ГОСТ 126-79 п.4.9;
ГОСТ 5375-79 п.4.5;
ГОСТ 6410-80 п.4.9
	
	

	39.11* ТР
	
	15.20/08.149
	Массовая доля свободной серной кислоты (по водной вытяжке) в валяной обуви
	ГОСТ 1059-72 п.2.6
	
	

	40.1* ТР
	Кожгалантерейные изделия
	14.11/26.095, 14.19/26.095, 15.12/26.095
	Разрывная нагрузка -узлов крепления ручек, плечевых ремней и максимальная загрузка; -прочность ниточного шва -прочность сварного шва
	ГОСТ 28631-2005 п.7.5;
ГОСТ 28631-2018 п.8.6
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	40.2* ТР
	
	14.11/11.116, 14.19/11.116, 15.12/11.116
	Устойчивость окраски изделий к сухому и мокрому трению
	ГОСТ 32076-2013;
ГОСТ 938.29-2002;
ГОСТ 9733.27-83
	
	

	40.3* ТР
	
	
	Устойчивость окраски к «поту»
	ГОСТ 30835-2003 (ИСО 11641:1993);
ГОСТ 9733.0-83;
ГОСТ 9733.6-83
	
	

	41.1* ТР
	Кожа и изделия из нее, применяемая для изготовления обуви, кожгалантерейных изделий, одежды и др.
	15.11/11.116, 14.11/11.116
	Требования и биологической безопасности: - устойчивость окраски кожи к сухому и мокрому трению
	ГОСТ 32076-2013;
ГОСТ 938.29-2002
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	41.2* ТР
	
	
	- устойчивость окраски кожи к «поту»
	ГОСТ 30835-2003 (ИСО 11641:1993)
	
	

	41.3* ТР
	
	15.11/08.156, 14.11/08.156
	Требования химической безопасности: - массовая доля свободного формальдегида
	ГОСТ ISO 17226-2-2011
	
	

	41.4* ТР
	
	
	- массовая доля водовымываемого хрома (VI)
	ГОСТ 31280-2004;
ГОСТ Р 54591-2011
	
	

	42.1* ТР
	Одежда и изделия из меха, шкурок меховых выделанных
	14.20/11.116, 15.11/11.116
	Подготовка образцов
	ГОСТ 32077-2013
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	42.2* ТР
	
	14.20/08.156, 15.11/08.156
	Массовая доля свободного формальдегида
	ГОСТ ISO 17226-2-2011
	
	

	42.3* ТР
	
	
	массовая доля водовымываемого хрома (VI)
	ГОСТ 31280-2004;
ГОСТ Р 54591-2011
	
	

	42.4* ТР
	
	14.20/11.116, 15.11/11.116
	температура сваривания кожевой ткани меха
	ГОСТ 32078-2013
	
	

	42.5* ТР
	
	14.20/08.169, 15.11/08.169
	рН водной вытяжки кожевой ткани меха
	ГОСТ 32165-2013
	
	

	42.6* ТР
	
	14.20/11.116, 15.11/11.116
	устойчивость окраски к сухому трению шкурок меховых выделанных: -кожевой ткани -волосяного покрова
	ГОСТ 32079-2013
	
	

	43.1* ТР
	Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства, войлока, фетра, нетканых материалов и готовых изделий из этих материалов
	13.93/11.116
	Наличие запаха плесени после обработки антисептиком
	ГОСТ 30877-2003 п.5.2
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	43.2* ТР
	
	13.93/35.069, 13.95/35.069, 14.13/35.069, 14.19/35.069
	Напряженность электростатического поля на поверхности
	ГОСТ 32995-2014 (разделы 4-6);
СанПиН № 9-29.7-95
	
	

	43.3* ТР
	
	13.93/11.116
	Устойчивость окраски ковровых изделий к: - сухому трению - дистиллированной воде - «поту»
	ГОСТ 9733.0-83;
ГОСТ 9733.27-83;
ГОСТ 9733.5-83;
ГОСТ 9733.6-83
	
	

	43.4* ТР
	
	13.95/08.149
	Массовая доля свободной серной кислоты по водной вытяжке для войлочных изделий
	ГОСТ 314-72 п.2.6
	
	

	43.5* ТР
	
	13.93/08.156, 13.95/08.156, 14.13/08.156, 14.19/08.156
	содержание свободного формальдегида
	ГОСТ ISO 14184-1-2014
	
	

	44.1* ТР
	Продукция легкой промышленности
	13.20/11.116, 13.91/11.116, 13.92/11.116, 13.93/11.116, 13.95/11.116, 13.99/11.116, 14.11/11.116, 14.12/11.116, 14.13/11.116, 14.14/11.116, 14.19/11.116, 14.20/11.116, 14.31/11.116, 14.39/11.116, 15.11/11.116, 15.12/11.116, 15.20/11.116, 16.29/11.116, 17.11/11.116, 22.19/11.116, 22.29/11.116
	Миграция химических веществ в модельные среды: - подготовка образцов
	Инструкция 1.1.10-12-96-2005;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
МУК 4.1/4.3.1485-03 п 3.6
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	44.2* ТР
	
	13.20/08.032, 13.20/08.035, 13.91/08.032, 13.91/08.035, 13.92/08.032, 13.92/08.035, 13.93/08.032, 13.93/08.035, 13.95/08.032, 13.95/08.035, 13.99/08.032, 13.99/08.035, 14.11/08.032, 14.11/08.035, 14.12/08.032, 14.12/08.035, 14.13/08.032, 14.13/08.035, 14.14/08.032, 14.14/08.035, 14.19/08.032, 14.19/08.035, 14.20/08.032, 14.20/08.035, 14.31/08.032, 14.31/08.035, 14.39/08.032, 14.39/08.035, 15.11/08.032, 15.11/08.035, 15.12/08.032, 15.12/08.035, 15.20/08.032, 15.20/08.035, 16.29/08.032, 16.29/08.035, 17.11/08.032, 17.11/08.035, 22.19/08.032, 22.19/08.035, 22.29/08.032, 22.29/08.035
	Свинец, кадмий, кобальт, медь, мышьяк, никель, хром, цинк
	ГОСТ 31870-2012;
СТБ ISO 15586-2011
	
	

	44.3* ТР
	
	13.20/08.158, 13.20/08.162, 13.91/08.158, 13.91/08.162, 13.92/08.158, 13.92/08.162, 13.93/08.158, 13.93/08.162, 13.95/08.158, 13.95/08.162, 13.99/08.158, 13.99/08.162, 14.12/08.158, 14.12/08.162, 14.13/08.158, 14.13/08.162, 14.14/08.158, 14.14/08.162, 14.19/08.158, 14.19/08.162, 14.31/08.158, 14.31/08.162, 14.39/08.158, 14.39/08.162, 15.12/08.158, 15.12/08.162, 15.20/08.158, 15.20/08.162, 16.29/08.158, 16.29/08.162, 17.11/08.158, 17.11/08.162
	Ацетальдегид
	ГОСТ 34173-2017;
ГОСТ 34174-2017;
ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МУК 4.1.3166-14;
МУК 4.1.3170-14
	
	

	44.4* ТР
	
	
	Винилацетат
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МР 2915-82
	
	

	44.5* ТР
	
	13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158
	Винилхлорид
	МР № 1941-78
	
	

	44.6* ТР
	
	13.20/08.158, 13.20/08.162, 13.91/08.158, 13.91/08.162, 13.92/08.158, 13.92/08.162, 13.93/08.158, 13.93/08.162, 13.95/08.158, 13.95/08.162, 13.99/08.158, 13.99/08.162, 14.12/08.158, 14.12/08.162, 14.13/08.158, 14.13/08.162, 14.14/08.158, 14.14/08.162, 14.19/08.158, 14.19/08.162, 14.31/08.158, 14.31/08.162, 14.39/08.158, 14.39/08.162, 15.12/08.158, 15.12/08.162, 15.20/08.158, 15.20/08.162, 16.29/08.158, 16.29/08.162, 17.11/08.158, 17.11/08.162
	Дибутилфталат Диоктилфталат
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МУК 4.1.3168-14;
МУК 4.1.3169-14
ГОСТ 35291-2025
	
	

	44.7* ТР
	
	
	Фенол
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МВИ.МН 1924-2003
	
	

	44.8* ТР
	
	
	Акрилонитрил
	ГОСТ 34174-2017;
ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МУК 4.1.3166-14
	
	

	44.9* ТР
	
	
	Метилметакрилат Метилакрилат
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МУК 4.1.3171-14
ГОСТ 35303-2025
	
	

	44.10* ТР
	
	
	Ксилолы, толуол, бензол
	ГОСТ 34174-2017;
ГОСТ 34175-2017;
ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МУК 4.1.3166-14;
МУК 4.1.3167-14
	
	

	44.11* ТР
	
	13.20/08.159, 13.20/08.162, 13.91/08.159, 13.91/08.162, 13.92/08.159, 13.92/08.162, 13.93/08.159, 13.93/08.162, 13.95/08.159, 13.95/08.162, 13.99/08.159, 13.99/08.162, 14.12/08.159, 14.12/08.162, 14.13/08.159, 14.13/08.162, 14.14/08.159, 14.14/08.162, 14.19/08.159, 14.19/08.162, 14.31/08.159, 14.31/08.162, 14.39/08.159, 14.39/08.162, 15.12/08.159, 15.12/08.162, 15.20/08.159, 15.20/08.162
	Е-капролактам
	ГОСТ 30351-2001;
ГОСТ ISO 16000-6-2016
	
	

	44.12* ТР
	
	13.20/08.158, 13.20/08.162, 13.91/08.158, 13.91/08.162, 13.92/08.158, 13.92/08.162, 13.93/08.158, 13.93/08.162, 13.95/08.158, 13.95/08.162, 13.99/08.158, 13.99/08.162, 14.12/08.158, 14.12/08.162, 14.13/08.158, 14.13/08.162, 14.14/08.158, 14.14/08.162, 14.19/08.158, 14.19/08.162, 14.31/08.158, 14.31/08.162, 14.39/08.158, 14.39/08.162, 15.12/08.158, 15.12/08.162, 15.20/08.158, 15.20/08.162
	Диметилформамид
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МУ № 11-12-26-96
	
	

	44.13* ТР
	
	13.20/08.159, 13.20/08.161, 13.91/08.159, 13.91/08.161, 13.92/08.159, 13.92/08.161, 13.93/08.159, 13.93/08.161, 13.95/08.159, 13.95/08.161, 13.99/08.159, 13.99/08.161, 14.12/08.159, 14.12/08.161, 14.13/08.159, 14.13/08.161, 14.14/08.159, 14.14/08.161, 14.19/08.159, 14.19/08.161, 14.31/08.159, 14.31/08.161, 14.39/08.159, 14.39/08.161, 15.12/08.159, 15.12/08.161, 15.20/08.159, 15.20/08.161
	Тиурам – Е
	Инструкция 4.1.10-15-92-2005;
МВИ.МН 5562-2016
	
	

	44.14* ТР
	
	13.20/08.156, 13.20/08.162, 13.91/08.156, 13.91/08.162, 13.92/08.156, 13.92/08.162, 13.93/08.156, 13.93/08.162, 13.95/08.156, 13.95/08.162, 13.99/08.156, 13.99/08.162, 14.12/08.156, 14.12/08.162, 14.13/08.156, 14.13/08.162, 14.14/08.156, 14.14/08.162, 14.19/08.156, 14.19/08.162, 14.31/08.156, 14.31/08.162, 14.39/08.156, 14.39/08.162, 15.12/08.156, 15.12/08.162, 15.20/08.156, 15.20/08.162, 16.29/08.156, 16.29/08.162, 17.11/08.156, 17.11/08.162
	Этиленгликоль
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
Инструкция № 880-71
	
	

	44.16* ТР
	
	13.20/08.161, 13.91/08.161, 13.92/08.161, 13.93/08.161, 13.95/08.161, 13.99/08.161, 14.12/08.161, 14.13/08.161, 14.14/08.161, 14.19/08.161, 14.31/08.161, 14.39/08.161, 15.12/08.161, 15.20/08.161
	Гексаметилендиамин
	МР 1503-76
	
	

	44.17* ТР
	
	13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.91/08.156, 13.91/08.158, 13.92/08.156, 13.92/08.158, 13.93/08.156, 13.93/08.158, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.11/08.156, 14.11/08.158, 14.12/08.156, 14.12/08.158, 14.13/08.156, 14.13/08.158, 14.14/08.156, 14.14/08.158, 14.19/08.156, 14.19/08.158, 14.20/08.156, 14.20/08.158, 14.31/08.156, 14.31/08.158, 14.39/08.156, 14.39/08.158, 15.11/08.156, 15.11/08.158, 15.12/08.156, 15.12/08.158, 15.20/08.156, 15.20/08.158, 16.29/08.156, 16.29/08.158, 17.11/08.156, 17.11/08.158
	Формальдегид
	ГОСТ 25617-2014 п.18;
ГОСТ ISO 14184-1-2014;
ГОСТ ISO 17226-2-2011;
МУ № 266-92
	
	

	44.18* ТР
	
	13.20/08.158, 13.20/08.162, 13.91/08.158, 13.91/08.162, 13.92/08.158, 13.92/08.162, 13.93/08.158, 13.93/08.162, 13.95/08.158, 13.95/08.162, 13.99/08.158, 13.99/08.162, 14.12/08.158, 14.12/08.162, 14.13/08.158, 14.13/08.162, 14.14/08.158, 14.14/08.162, 14.19/08.158, 14.19/08.162, 14.31/08.158, 14.31/08.162, 14.39/08.158, 14.39/08.162, 15.12/08.158, 15.12/08.162, 15.20/08.158, 15.20/08.162, 16.29/08.158, 16.29/08.162, 17.11/08.158, 17.11/08.162
	Ацетон
	ГОСТ 34174-2017;
ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МУК 4.1.3166-14;
МУК 4.1.3170-14
	
	

	44.19* ТР
	
	
	Спирт бутиловый
	ГОСТ 34172-2017;
ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МУК 4.1.3166-14;
МУК 4.1.3170-14
	
	

	44.20* ТР
	
	
	Стирол
	
	
	

	44.21* ТР
	
	13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158
	Диметилтерефталат
	МУК 4.1.3168-14;
МУК 4.1.3169-14
ГОСТ 35291-2025
	
	

	44.22* ТР
	
	13.20/08.158, 13.91/08.158, 13.92/08.158, 13.93/08.158, 13.95/08.158, 13.99/08.158, 14.12/08.158, 14.13/08.158, 14.14/08.158, 14.19/08.158, 14.31/08.158, 14.39/08.158, 15.12/08.158, 15.20/08.158, 16.29/08.158, 17.11/08.158
	Спирт метиловый
	ГОСТ 34172-2017;
ГОСТ 34174-2017;
МУК 4.1.3166-14;
МУК 4.1.3170-14
	
	

	45.1* ТР
	Продукция легкой промышленности: - одежда, изделия из текстильных материалов, трикотажные изделия, готовые штучные текстильные изделия и текстильные материалы, используемые для изготовления обуви, одежды и изделий из кожи, кожгалантерейных изделий; - кожа для одежды, головных уборов, кожгалантерейных изделий и обуви; - обувь; -кожгалантерейные изделия; - покрытия и изделия ковровые; - материалы нетканые и изделия из них
	13.20/08.052, 13.91/08.052, 13.92/08.052, 13.93/08.052, 13.95/08.052, 13.99/08.052, 14.11/08.052, 14.12/08.052, 14.13/08.052, 14.14/08.052, 14.19/08.052, 14.20/08.052, 14.31/08.052, 14.39/08.052, 15.11/08.052, 15.12/08.052, 15.20/08.052, 16.29/08.052, 17.11/08.052
	Подготовка проб
	ГОСТ ИСО 5089-2001
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	45.2* ТР
	
	
	Идентификация по материалу. Вид и массовая доля сырья (массовая доля компонентов)
	ГОСТ 25871-83;
ГОСТ 33099-2014;
ГОСТ 4659-79 п.2;
ГОСТ ISO 1833-1-2011;
ГОСТ ISO 1833-10-2011;
ГОСТ ISO 1833-14-2011;
ГОСТ ISO 1833-15-2015;
ГОСТ ISO 1833-16-2015;
ГОСТ ISO 1833-19-2011;
ГОСТ ISO 1833-2-2011;
ГОСТ ISO 1833-20-2014;
ГОСТ ISO 1833-21-2011;
ГОСТ ISO 1833-22-2015;
ГОСТ ISO 1833-24-2013;
ГОСТ ISO 1833-25-2015;
ГОСТ ISO 1833-26-2015;
ГОСТ ISO 1833-3-2011;
ГОСТ ISO 1833-5-2011;
ГОСТ ISO 1833-6-2013;
ГОСТ ISO 1833-7-2011;
ГОСТ ISO 1833-8-2011;
ГОСТ ISO 1833-9-2013;
ГОСТ ИСО 1833-2001;
ГОСТ ИСО 5088-2001;
СТБ 2447-2016
	
	

	46.1*** ТР
	Транспортные средства, предназначенные для перевозки денежных средств и ценных грузов
	29.10/26.095
	Класс стойкости к воздействию стрелкового оружия
	ГОСТ Р 53814-2010;
СТБ 51.3.02-2000
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	47.1* ТР
	Стекло безопасное для наземного транспорта
	23.19/33.111
	Светопропускание
	Правила ООН № 43 (01)/Пересмотр 4 Прил. 3, п. 9.1 (А3/9.1)
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	47.2* ТР
	
	23.19/26.095
	Механическая прочность (удар шаром)
	Правила ООН № 43 (01)/Пересмотр 4 Прил. 6 п.4.3 (А6/4.3) Прил. 3 п.2.1 (А3/2.1) ,Прил. 6 п.4.2 (А6/4.2) Прил. 3 п.2.2 (А3/2.2)
	
	

	47.3** ТР
	
	
	Испытание на удар манекеном (модель головы)
	Правила ООН № 43 (01)/Пересмотр 4 Прил. 3 п. 3.1 (А3/3.1) Прил. 6 п.3.2 (А6/3.2)
	
	

	47.4* ТР
	
	23.19/26.080
	Стойкость к воздействию излучения, к воздействию имитируемых атмосферных условий (светостойкость)
	Правила ООН № 43 (01)/Пересмотр 4 Прил. 3 п.6 (А3/6)
	
	

	47.5* ТР
	
	23.19/26.141
	Влагостойкость
	Правила ООН № 43 (01)/Пересмотр 4 Прил. 3 п.7 (А3/7)
	
	

	47.6* ТР
	
	23.19/26.080
	Жаропрочность и стойкость к воздействию колебаний температуры (температуростойкость)
	Правила ООН № 43 (01)/Пересмотр 4 Прил. 3 п.5 (А3/5)
	
	

	47.7* ТР
	
	23.19/26.095
	Испытание на дробление (характер разрушения)
	Правила ООН № 43 (01)/Пересмотр 4 Прил. 5 п. 2 (А5/2) Прил. 3 п.1 (А3/1)
	
	

	48.1** ТР
	Колесные транспортные средства
	29.10/35.067
	Шум: -уровень звука, -эквивалентный уровень звука, -максимальный уровень звука, -уровни звукового давления в треть-октавных и октавных полосах частот
	ГОСТ 33555-2015
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	49.1* ТР
	Средства индивидуальной защиты от механических факторов
	13.92/26.095, 13.96/26.095, 13.99/26.095, 14.11/26.095, 14.39/26.095, 15.20/26.095
	Стойкость к проколу
	ГОСТ 12.4.118-82;
ГОСТ 12.4.183-91 Прил. 2 ;
ГОСТ 12.4.241-2013
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	49.2* ТР
	
	
	Сопротивление к порезу для тканей, для искусственных кож, для натуральных кож
	ГОСТ 12.4.141-99 (методы 1, 2)
	
	

	49.3* ТР
	
	13.92/26.095, 13.96/26.095, 13.99/26.095, 14.11/26.095, 14.12/26.095, 14.13/26.095, 14.19/26.095, 14.39/26.095
	Разрывная нагрузка материалов: швов, искусственной кожи, натуральной кожи, трикотажных полотен, тканей
	ГОСТ 15902.3-79 п.2;
ГОСТ 17316-71;
ГОСТ 28073-89 п.3;
ГОСТ 30303-95 (ИСО 1421-77);
ГОСТ 3813-72 п.2;
ГОСТ 3813-72 (ИСО 5081-77, ИСО 5082-82) п.2;
ГОСТ 8847-85 п.п. 2, 3;
ГОСТ 938.11-69
	
	

	49.4* ТР
	
	
	Внешние отлетные компоненты и разрывная нагрузка материалов и швов
	ГОСТ 17316-71;
ГОСТ 28073-89
	
	

	49.5* ТР
	
	13.92/29.061, 13.96/29.061, 13.99/29.061, 14.11/29.061, 14.12/29.061, 14.13/29.061, 14.19/29.061, 14.39/29.061
	Максимальная толщина ладонной части изделия с защитной прокладкой (в ненапряженном состоянии)
	ГОСТ 12023-2003 (ИСО 5084:1996)
	
	

	49.6* ТР
	
	14.12/26.030, 15.20/26.030
	Эффективность виброзащиты
	ГОСТ 12.4.002-97;
ГОСТ 12.4.024-76 п. 2.1
	
	

	49.7* ТР
	
	15.20/26.095
	Испытания ударной прочности носочной части
	ГОСТ 12.4.162-85 п.3.4
	
	

	49.8* ТР
	
	15.20/29.061
	Внутренний зазор безопасности защитного носка при ударе
	ГОСТ 12.4.151-85
	
	

	49.9* ТР
	
	15.20/26.095
	Наличие проколозащитной прокладки, сопротивление сквозному проколу
	ГОСТ 12.4.177-89
	
	

	49.10* ТР
	
	15.20/29.121
	Прочность материала подошвы обуви
	ГОСТ 270-75
	
	

	49.11* ТР
	
	
	Твердость по Шору
	ГОСТ 263-75
	
	

	49.12* ТР
	
	
	Прочность крепления деталей низа с верхом обуви
	ГОСТ 9134-78;
ГОСТ 9292-82
	
	

	49.13* ТР
	
	
	Прочность на разрыв соединения деталей обуви
	ГОСТ 9290-76
	
	

	49.14* ТР
	
	
	Прочность на разрыв ходовой части подошвы обуви (кроме резиновой и полимерной обуви)
	ГОСТ ISO 20872-2011
	
	

	49.15* ТР
	
	13.96/29.061, 13.99/29.061, 14.11/29.061, 14.12/29.061, 14.13/29.061, 14.19/29.061, 15.20/29.061, 22.29/29.061
	Линейные размеры
	ГОСТ 3811-72;
ГОСТ 4103-82
	
	

	49.16* ТР
	
	13.96/29.040, 13.99/29.040, 14.11/29.040, 14.12/29.040, 14.13/29.040, 14.19/29.040, 15.20/29.040, 22.29/29.040
	Масса
	ГОСТ 28735-2005
	
	

	50.1* ТР
	Средства индивидуальной защиты от химических факторов
	13.95/08.169, 13.96/08.169, 14.12/08.169, 14.19/08.169, 22.19/08.169
	Кислотонепроницаемость и щелоченепроницаемость
	ГОСТ 12.4.063-79
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	51.1* ТР
	Одежда специальная, средства индивидуальной защиты рук от воды и р-ров нетоксичных веществ
	13.95/26.141, 14.12/26.141, 14.13/26.141, 14.19/26.141, 22.19/26.141
	Водонепроницаемость
	ГОСТ 12.4.252-2013 п. 8.3;
ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) п.6;
ГОСТ 413-91 (ИСО 1420-87) п.5
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	52.1* ТР
	Средства индивидуальной защиты и материалы средств индивидуальной защиты
	13.20/11.116, 13.91/11.116, 13.92/11.116, 13.94/11.116, 13.95/11.116, 13.96/11.116, 13.99/11.116, 14.12/11.116, 14.19/11.116, 15.20/11.116, 22.19/11.116, 22.29/11.116
	Миграция вредных веществ: подготовка образцов
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 п.17;
Инструкция 4.1.10-15-92-2005 п.3.2, п.3.3;
МУК 4.1/4.3.1485-03 п.3.6.3
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	52.2* ТР
	
	13.20/08.032, 13.20/08.035, 13.91/08.032, 13.91/08.035, 13.92/08.032, 13.92/08.035, 13.94/08.032, 13.94/08.035, 13.95/08.032, 13.95/08.035, 13.96/08.032, 13.96/08.035, 13.99/08.032, 13.99/08.035, 14.12/08.032, 14.12/08.035, 14.19/08.032, 14.19/08.035, 15.20/08.032, 15.20/08.035, 22.19/08.032, 22.19/08.035, 22.29/08.032, 22.29/08.035
	Бор, кадмий, кобальт, медь, мышьяк, никель, олово, ртуть, свинец, хром, цинк
	ГОСТ 31870-2012;
ГОСТ 31950-2012
	
	

	52.3* ТР
	
	13.20/08.158, 13.20/08.162, 13.91/08.158, 13.91/08.162, 13.92/08.158, 13.92/08.162, 13.94/08.158, 13.94/08.162, 13.95/08.158, 13.95/08.162, 13.96/08.158, 13.96/08.162, 13.99/08.158, 13.99/08.162, 14.12/08.158, 14.12/08.162, 14.19/08.158, 14.19/08.162, 15.20/08.158, 15.20/08.162, 22.19/08.158, 22.19/08.162, 22.29/08.158, 22.29/08.162
	Спирт метиловый Спирт бутиловый Спирт изобутиловый Спирт пропиловый Спирт изопропиловый
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МУК 4.1.3166-14;
МУК 4.1.3170-14
	
	

	52.4* ТР
	
	
	Винилацетат
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МР 2915-82
	
	

	52.5* ТР
	
	
	Винилхлорид
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МР № 1941-78
	
	

	52.6* ТР
	
	
	Диметилтерефталат Дибутилфталат Диоктилфталат
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МУК 4.1.3168-14;
МУК 4.1.3169-14
ГОСТ 35291-2025
	
	

	52.7* ТР
	
	
	Фенол
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МВИ.МН 1924-2003
	
	

	52.8* ТР
	
	
	Акрилонитрил
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МУК 4.1.3166-14
	
	

	52.9* ТР
	
	
	Ацетальдегид Бутилацетат Ацетон
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МУК 4.1.3166-14;
МУК 4.1.3170-14
	
	

	52.10* ТР
	
	
	Гексан (-ен) Гептан (-ен)
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МУК 4.1.3166-14;
МУК 4.1.3167-14
	
	

	52.11* ТР
	
	13.20/08.159, 13.20/08.162, 13.91/08.159, 13.91/08.162, 13.92/08.159, 13.92/08.162, 13.94/08.159, 13.94/08.162, 13.95/08.159, 13.95/08.162, 13.96/08.159, 13.96/08.162, 13.99/08.159, 13.99/08.162, 14.12/08.159, 14.12/08.162, 14.19/08.159, 14.19/08.162, 15.20/08.159, 15.20/08.162, 22.19/08.159, 22.19/08.162, 22.29/08.159, 22.29/08.162
	Е-капролактам
	ГОСТ 30351-2001;
ГОСТ ISO 16000-6-2016
	
	

	52.12* ТР
	
	13.20/08.158, 13.20/08.162, 13.91/08.158, 13.91/08.162, 13.92/08.158, 13.92/08.162, 13.94/08.158, 13.94/08.162, 13.95/08.158, 13.95/08.162, 13.96/08.158, 13.96/08.162, 13.99/08.158, 13.99/08.162, 14.12/08.158, 14.12/08.162, 14.19/08.158, 14.19/08.162, 15.20/08.158, 15.20/08.162, 22.19/08.158, 22.19/08.162, 22.29/08.158, 22.29/08.162
	Ксилолы, кумол (изопропилбензол) альфа-метилстирол, стирол, толуол, этилбензол, бензол
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МУК 4.1.3166-14;
МУК 4.1.3167-14
	
	

	52.13* ТР
	
	
	Метилацетат
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МУК 4.1.3166-14;
МУК 4.1.3170-14
	
	

	52.14* ТР
	
	
	Этилацетат
	
	
	

	52.15* ТР
	
	13.20/08.162, 13.91/08.162, 13.92/08.162, 13.94/08.162, 13.95/08.162, 13.96/08.162, 13.99/08.162, 14.12/08.162, 14.19/08.162, 15.20/08.162, 22.19/08.162, 22.29/08.162
	Хлорбензол
	ГОСТ ISO 16000-6-2016
	
	

	52.16* ТР
	
	13.20/08.158, 13.20/08.162, 13.91/08.158, 13.91/08.162, 13.92/08.158, 13.92/08.162, 13.94/08.158, 13.94/08.162, 13.95/08.158, 13.95/08.162, 13.96/08.158, 13.96/08.162, 13.99/08.158, 13.99/08.162, 14.12/08.158, 14.12/08.162, 14.19/08.158, 14.19/08.162, 15.20/08.158, 15.20/08.162, 22.19/08.158, 22.19/08.162, 22.29/08.158, 22.29/08.162
	Бензальдегид
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МУК 2.3.3.052-96;
МУК 4.1.3167-14
	
	

	52.17* ТР
	
	
	Метилметакрилат Метилакрилат
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МУК 4.1.3171-14
ГОСТ 35303-2025
	
	

	52.18* ТР
	
	
	Эпихлоргидрин
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МВИ.МН 1924-2003
	
	

	52.19* ТР
	
	13.95/08.159, 13.95/08.161, 13.96/08.159, 13.96/08.161, 13.99/08.159, 13.99/08.161, 14.12/08.159, 14.12/08.161, 14.19/08.159, 14.19/08.161, 15.20/08.159, 15.20/08.161, 22.19/08.159, 22.19/08.161, 22.29/08.159, 22.29/08.161
	Альтакс, цимат, этилцимат, каптакс, тиурам –Д,Е
	Инструкция 4.1.10-15-92-2005;
МВИ.МН 5562-2016                        ;
МУ № 4077-86
	
	

	52.20* ТР
	
	13.95/08.161, 13.96/08.161, 13.99/08.161, 14.12/08.161, 14.19/08.161, 15.20/08.161, 22.19/08.161, 22.29/08.161
	Ацетофенон
	Инструкция 4.1.10-15-92-2005;
МУ № 4077-86
	
	

	52.21* ТР
	
	13.20/08.161, 13.91/08.161, 13.92/08.161, 13.94/08.161, 13.95/08.161, 13.96/08.161, 13.99/08.161, 14.12/08.161, 14.19/08.161, 15.20/08.161, 22.19/08.161, 22.29/08.161
	Гексаметилендиамин
	МР 1503-76
	
	

	52.22* ТР
	
	13.20/08.156, 13.20/08.162, 13.91/08.156, 13.91/08.162, 13.92/08.156, 13.92/08.162, 13.94/08.156, 13.94/08.162, 13.95/08.156, 13.95/08.162, 13.96/08.156, 13.96/08.162, 13.99/08.156, 13.99/08.162, 14.12/08.156, 14.12/08.162, 14.19/08.156, 14.19/08.162, 15.20/08.156, 15.20/08.162, 22.19/08.156, 22.19/08.162, 22.29/08.156, 22.29/08.162
	Этиленгликоль
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 32;
Инструкция № 880-71
	
	

	52.23* ТР
	
	13.20/08.156, 13.20/08.158, 13.91/08.156, 13.91/08.158, 13.92/08.156, 13.92/08.158, 13.94/08.156, 13.94/08.158, 13.95/08.156, 13.95/08.158, 13.96/08.156, 13.96/08.158, 13.99/08.156, 13.99/08.158, 14.12/08.156, 14.12/08.158, 14.19/08.156, 14.19/08.158, 15.20/08.156, 15.20/08.158, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 22.29/08.156, 22.29/08.158
	Формальдегид
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
Инструкция № 880-71;
МУ № 266-92;
МУ № 75-92
	
	

	52.24* ТР
	
	13.20/08.158, 13.20/08.162, 13.91/08.158, 13.91/08.162, 13.92/08.158, 13.92/08.162, 13.94/08.158, 13.94/08.162, 13.95/08.158, 13.95/08.162, 13.96/08.158, 13.96/08.162, 13.99/08.158, 13.99/08.162, 14.12/08.158, 14.12/08.162, 14.19/08.158, 14.19/08.162, 15.20/08.158, 15.20/08.162, 22.19/08.158, 22.19/08.162, 22.29/08.158, 22.29/08.162
	Бутилакрилат
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МУК 4.1.3171-14
ГОСТ 35303-2025
	
	

	52.25* ТР
	
	13.99/08.156, 22.19/08.156, 22.29/08.156, 20.30/08.156, 20.59/08.156
	Фтор-ион (суммарно)
	ГОСТ 24295-80 п.3;
ГОСТ 4386-89
	
	

	52.27* ТР
	
	13.20/11.116, 13.91/11.116, 13.92/11.116, 13.94/11.116, 13.95/11.116, 13.96/11.116, 13.99/11.116, 14.12/11.116, 14.19/11.116, 15.20/11.116, 22.19/11.116, 22.29/11.116
	Санитарно-гигиенические показатели: Одориметрия (запах материалов образцов изделий)
	Инструкция № 880-71;
МУК 4.1/4.3.1485-03 п.3.1
	
	

	52.28* ТР
	
	
	Санитарно-химические показатели состояния водных вытяжек: - запах
	
	
	

	52.29* ТР
	
	
	- цветность
	ГОСТ 31686-2012 п.4  метод А
	
	

	52.30* ТР
	
	
	- мутность
	Инструкция № 880-71
	
	

	52.31* ТР
	
	13.20/08.149, 13.91/08.149, 13.92/08.149, 13.94/08.149, 13.95/08.149, 13.96/08.149, 13.99/08.149, 14.12/08.149, 14.19/08.149, 15.20/08.149, 22.19/08.149, 22.29/08.149
	окисляемость (бихроматный метод)
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Прил.5;
Инструкция № 880-71
	
	

	52.32* ТР
	
	
	бромируемость
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Прил.6;
Инструкция № 880-71
	
	

	52.33* ТР
	
	13.20/08.169, 13.91/08.169, 13.92/08.169, 13.94/08.169, 13.95/08.169, 13.96/08.169, 13.99/08.169, 14.12/08.169, 14.19/08.169, 15.20/08.169, 22.19/08.169, 22.29/08.169
	рН
	ГОСТ 31209-2003 п. 5.3.2;
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
	
	

	52.34* ТР
	
	
	изменение рН
	ГОСТ 31209-2003 п. 5.3;
ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
	
	

	52.35* ТР
	
	13.20/08.149, 13.91/08.149, 13.92/08.149, 13.94/08.149, 13.95/08.149, 13.96/08.149, 13.99/08.149, 14.12/08.149, 14.19/08.149, 15.20/08.149, 22.19/08.149, 22.29/08.149
	восстановительные примеси
	ГОСТ 31209-2003 п. 5.3.1
	
	

	52.36* ТР
	
	13.20/35.069, 13.91/35.069, 13.92/35.069, 13.94/35.069, 13.95/35.069, 13.96/35.069, 13.99/35.069, 14.12/35.069, 14.19/35.069, 15.20/35.069, 22.19/35.069, 22.29/35.069
	Электризуемость материалов средств индивидуальной защиты (напряженность электростатического поля)
	МУК 4.1/4.3.1485-03;
СанПиН № 9-29.7-95
	
	

	52.37* ТР
	
	13.95/06.036, 13.96/06.036, 13.99/06.036, 14.12/06.036, 14.19/06.036, 15.20/06.036, 22.19/06.036, 22.29/06.036, 20.42/06.036
	Раздражающее действие на кожные покровы (в эксперименте на животных)
	ГОСТ 33506-2015;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	Испытательный центр (ул. Лесная, 8, д. Выгоничи, Минский район, Минская область)
	

	52.38* ТР
	
	
	Раздражающее действие на слизистые оболочки (в эксперименте на животных)
	
	
	

	52.39* ТР
	
	
	Кожно-резорбтивное действие
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	
	

	52.40* ТР
	
	
	Сенсибилизирующее действие
	ГОСТ 33483-2015;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	
	

	52.41* ТР
	
	
	Кожно-резорбтивное действие
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	
	

	52.42* ТР
	
	
	Раздражающее действие
	
	
	

	52.43* ТР
	
	
	Сенсибилизирующее действие
	
	
	

	53.1* ТР
	Поглотители, катализаторы для средств индивидуальной защиты органов дыхания, поглотительные коробки, регенеративные патроны
	13.95/06.036, 13.96/06.036, 13.99/06.036, 14.12/06.036, 14.19/06.036, 15.20/06.036, 20.42/06.036, 22.19/06.036, 22.29/06.036
	Острая токсичность при ингаляции
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	Испытательный центр (ул. Лесная, 8, д. Выгоничи, Минский район, Минская область)
	

	53.2* ТР
	
	
	Раздражающее действие на кожу (однократно, повторно)
	
	
	

	53.3* ТР
	
	
	Раздражающее действие продукта на слизистые оболочки и верхние дыхательные пути при ингаляции
	
	
	

	53.4* ТР
	
	
	Резорбтивное действие через кожу (однократно, повторно)
	
	
	

	53.5* ТР
	
	
	Сенсибилизирующее действие
	
	
	

	54.1* ТР
	Сахар, мед, сахаристые кондитерские изделия, восточные сладости, жевательная резинка, какао-бобы
	10.81/08.032, 10.81/08.035, 10.82/08.032, 10.82/08.035, 10.89/08.032, 10.89/08.035
	Подготовка проб
	ГОСТ 26929-94
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	54.2* ТР
	
	
	Содержание свинца Содержание кадмия
	ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31870-2012;
ГОСТ EN 14083-2013;
ГОСТ EN 14084-2014;
МВИ.МН 1792-2002
	
	

	54.3* ТР
	
	
	Содержание мышьяка
	ГОСТ 31266-2004;
ГОСТ 31870-2012;
ГОСТ 33411-2015;
МВИ.МН 1792-2002
	
	

	54.4* ТР
	
	10.81/08.032, 10.82/08.032, 10.89/08.032
	Содержание ртути
	ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ 34427-2018
	
	

	54.5* ТР
	
	10.81/08.159, 10.82/08.159, 10.89/08.159
	Содержание оксиметилфурфурола
	МВИ.МН 4138-2011
	
	

	54.6* ТР
	
	10.81/08.158, 10.82/08.158, 10.89/08.158
	Содержание ДДТ и его метаболитов
	ГОСТ 30349-96 п. 5
	
	

	54.7* ТР
	
	
	Содержание ГХЦГ (α, β, γ-изомеров)
	
	
	

	55.1* ТР
	Плодоовощная продукция
	01.21/08.032, 01.21/08.035, 01.22/08.032, 01.22/08.035, 01.23/08.032, 01.23/08.035, 01.24/08.032, 01.24/08.035, 01.25/08.032, 01.25/08.035, 01.26/08.032, 01.26/08.035, 10.31/08.032, 10.31/08.035, 10.32/08.032, 10.32/08.035, 10.39/08.032, 10.39/08.035, 10.52/08.032, 10.52/08.035, 10.83/08.032, 10.83/08.035, 10.84/08.032, 10.84/08.035, 11.02/08.032, 11.02/08.035, 11.03/08.032, 11.03/08.035, 11.04/08.032, 11.04/08.035, 11.07/08.032, 11.07/08.035
	Подготовка проб
	ГОСТ 26671-2014;
ГОСТ 26929-94
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	55.2* ТР
	
	
	Содержание свинца Содержание кадмия
	ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31870-2012;
ГОСТ EN 14083-2013;
ГОСТ EN 14084-2014;
МВИ.МН 1792-2002
	
	

	55.3* ТР
	
	
	Содержание мышьяка
	ГОСТ 31266-2004;
ГОСТ 31870-2012;
ГОСТ 33411-2015;
МВИ.МН 1792-2002
	
	

	55.4* ТР
	
	
	Содержание хрома
	ГОСТ 31870-2012;
МВИ.МН 1792-2002
	
	

	55.5* ТР
	
	
	Содержание олова
	ГОСТ 31870-2012;
ГОСТ 33413-2015
	
	

	55.6* ТР
	
	01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.26/08.032, 10.31/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.52/08.032, 10.83/08.032, 10.84/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.07/08.032
	Содержание ртути
	ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ 34427-2018
	
	

	55.7* ТР
	
	01.21/08.169, 01.22/08.169, 01.23/08.169, 01.24/08.169, 01.25/08.169, 01.26/08.169, 10.31/08.169, 10.32/08.169, 10.39/08.169, 10.52/08.169, 10.83/08.169, 10.84/08.169, 11.02/08.169, 11.03/08.169, 11.04/08.169, 11.07/08.169
	Содержание нитратов
	МУ 5048-89
	
	

	55.8* ТР
	
	01.21/08.158, 01.22/08.158, 01.23/08.158, 01.24/08.158, 01.25/08.158, 01.26/08.158, 10.31/08.158, 10.32/08.158, 10.39/08.158, 10.52/08.158, 10.83/08.158, 10.84/08.158, 11.02/08.158, 11.03/08.158, 11.04/08.158, 11.07/08.158
	Содержание ДДТ и его метаболитов
	ГОСТ 30349-96 п. 5
	
	

	55.9* ТР
	
	
	Содержание ГХЦГ (α, β, γ-изомеров)
	
	
	

	55.10* ТР
	
	01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 01.26/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.52/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.07/08.159
	Содержание патулина
	ГОСТ 28038-2013 п. 6
	
	

	55.11* ТР
	
	01.21/08.161, 01.22/08.161, 01.23/08.161, 01.24/08.161, 01.25/08.161, 01.26/08.161, 10.31/08.161, 10.32/08.161, 10.39/08.161, 10.52/08.161, 10.83/08.161, 10.84/08.161, 11.02/08.161, 11.03/08.161, 11.04/08.161, 11.07/08.161
	Содержание афлатоксина В1
	ГОСТ 30711-2001 п. 3
	
	

	55.12* ТР
	
	01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 01.26/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.52/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.07/08.159
	Содержание оксиметилфурфурола
	МВИ.МН 4138-2011
	
	

	55.13* ТР
	
	01.21/08.052, 01.22/08.052, 01.23/08.052, 01.24/08.052, 01.25/08.052, 01.26/08.052, 10.31/08.052, 10.32/08.052, 10.39/08.052, 10.52/08.052, 10.83/08.052, 10.84/08.052, 11.02/08.052, 11.03/08.052, 11.04/08.052, 11.07/08.052
	Содержание сухих веществ
	ГОСТ 29031-91;
ГОСТ 33977-2016 п. 5  (метод А)
	
	

	56.1* ТР
	Напитки (кроме пива)
	01.27/08.032, 01.27/08.035, 11.02/08.032, 11.02/08.035, 11.03/08.032, 11.03/08.035, 11.04/08.032, 11.04/08.035, 11.07/08.032, 11.07/08.035
	Подготовка проб
	ГОСТ 26671-2014;
ГОСТ 26929-94
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	56.2* ТР
	
	
	Содержание свинца Содержание кадмия
	ГОСТ 30178-96;
ГОСТ 31870-2012;
ГОСТ EN 14083-2013;
ГОСТ EN 14084-2014;
МВИ.МН 1792-2002
	
	

	56.3* ТР
	
	
	Содержание мышьяка
	ГОСТ 31266-2004;
ГОСТ 31870-2012;
ГОСТ 33411-2015;
МВИ.МН 1792-2002
	
	

	56.4* ТР
	
	01.27/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.07/08.032
	Содержание ртути
	ГОСТ 33412-2015;
ГОСТ 34427-2018
	
	

	56.5* ТР
	
	01.27/08.158, 11.02/08.158, 11.03/08.158, 11.04/08.158, 11.07/08.158
	Содержание метилового спирта
	ГОСТ 13194-74;
ГОСТ 33408-2015;
ГОСТ 33833-2016;
СТБ ГОСТ Р 51698-2001
	
	

	56.6* ТР
	
	01.27/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.07/08.159
	Содержание патулина
	ГОСТ 28038-2013 п. 6
	
	

	56.7* ТР
	
	
	Содержание кофеина
	ГОСТ 30059-93
	
	

	57.2* ТР
	Пищевая продукция
	01.11/04.125, 01.13/04.125, 01.19/04.125, 01.25/04.125, 01.26/04.125, 02.30/04.125, 10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125, 10.31/04.125, 10.39/04.125, 10.41/04.125, 10.42/04.125, 10.51/04.125, 10.61/04.125, 10.71/04.125, 10.73/04.125, 10.85/04.125, 10.86/04.125, 10.89/04.125
	Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ.МН 1181-2011
	Испытательный центр (ул. Лесная, 8, д. Выгоничи, Минский район, Минская область)
	

	57.3* ТР
	
	
	Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90
	ГОСТ 32163-2013;
МВИ.МН 1181-2011
	
	

	58.2* ТР
	Молоко и молочная продукция, продукты переработки молока
	10.41/04.125, 10.51/04.125, 01.41/04.125, 01.45/04.125
	Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ.МН 1181-2011
	Испытательный центр (ул. Лесная, 8, д. Выгоничи, Минский район, Минская область)
	

	58.3* ТР
	
	
	Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90
	ГОСТ 32163-2013;
МВИ.МН 1181-2011
	
	

	59.2* ТР
	Мясо, мясная продукция и субпродукты; оленина, мясо диких животных
	10.11/04.125, 10.12/04.125, 10.13/04.125
	Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ.МН 1181-2011
	Испытательный центр (ул. Лесная, 8, д. Выгоничи, Минский район, Минская область)
	

	59.3* ТР
	
	
	Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90
	ГОСТ 32163-2013;
МВИ.МН 1181-2011
	
	

	60.2* ТР
	Рыба, нерыбные объекты промысла и продукты, вырабатываемые из них
	03.00/04.125, 10.20/04.125, 10.89/04.125
	Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137
	ГОСТ 32161-2013;
МВИ.МН 1181-2011
	Испытательный центр (ул. Лесная, 8, д. Выгоничи, Минский район, Минская область)
	

	60.3* ТР
	
	
	Удельная (объемная) активность радионуклида стронция-90
	ГОСТ 32163-2013;
МВИ.МН 1181-2011
	
	

	60.4* ТР
	
	03.00/01.086, 10.20/01.086, 10.89/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) п.8
	
	

	60.5* ТР
	
	
	Listeria monocytogenes.
	ГОСТ 32031-2012
	
	

	60.6* ТР
	
	
	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	60.7* ТР
	
	
	Бактерии группы кишечных палочек БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	60.8* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) п.п.4-9.4
	
	

	60.9* ТР
	
	
	Плесени, дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004)
	
	

	60.10* ТР
	
	
	Сульфитредуциующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	60.11* ТР
	
	
	Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии
	
	
	

	60.12* ТР
	
	
	Неспорообразующие микроорганизмы, В.сеrеus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) п.п.5-9.3
	
	

	61.2* ТР
	Сахар и кондитерские изделия (сахаристые кондитерские изделия, мучные кондитерские изделия, резинка жевательная, шоколад и изделия из него, халва, какао-порошок, восточные сладости и др.)
	10.52/01.086, 10.71/01.086, 10.72/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.89/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) п.п. 4-8.5.3
	Испытательный центр (ул. Лесная, 8, д. Выгоничи, Минский район, Минская область)
	

	61.3* ТР
	
	
	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	61.4* ТР
	
	
	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	61.5* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) п.п.4-9.4
	
	

	61.6* ТР
	
	
	Плесени, дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004)
	
	

	62.2* ТР
	Плодоовощная продукция и продукты её переработки
	01.13/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.26/01.086, 01.28/01.086, 10.39/01.086, 10.52/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.89/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) п.8
	Испытательный центр (ул. Лесная, 8, д. Выгоничи, Минский район, Минская область)
	

	62.3* ТР
	
	
	Listeria monocytogenes.
	ГОСТ 32031-2012
	
	

	62.4* ТР
	
	
	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	62.5* ТР
	
	
	Бактерии группы кишечных палочек БГКП (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	62.6* ТР
	
	
	S.aureus
	ГОСТ 31746-2012 (ISO 6888-1:1999,ISO 6888-2:1999,ISO 6888-3:2003) п.п.4-9.4
	
	

	62.7* ТР
	
	
	Плесени, дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004)
	
	

	62.8* ТР
	
	
	Сульфитредуциующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	62.9* ТР
	
	
	Мезофильные сульфитредуцирующие клостридии
	
	
	

	62.10* ТР
	
	
	Неспорообразующие микроорганизмы, В.сеrеus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004) п.п.5-9.3
	
	

	62.11* ТР
	
	01.13/07.096, 01.21/07.096, 01.22/07.096, 01.23/07.096, 01.24/07.096, 01.25/07.096, 01.26/07.096, 01.28/07.096, 10.39/07.096, 10.52/07.096, 10.83/07.096, 10.84/07.096, 10.89/07.096
	Яйца гельминтов, цисты кишечных патогенный простейших организмов
	МУК 4.2.3016-12 п.п. 6.1, 6.2, 6.4, 7.1-7.3, 8.3
	
	

	63.2* ТР
	Напитки безалкогольные, в том числе с соком и искусственно минерализованные, напитки брожения, квасы, пиво, концентраты, смеси для безалкогольных напитков и др.)
	11.05/01.086, 11.06/01.086, 11.07/01.086
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) п.п. 4-8.5.3
	Испытательный центр (ул. Лесная, 8, д. Выгоничи, Минский район, Минская область)
	

	63.3* ТР
	
	
	Количество мезофильных аэробных микроорганизмов. Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов
	ГОСТ 10444.15-94;
ГОСТ 30712-2001 п.п.6.1-6.2
	
	

	63.4* ТР
	
	
	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) фекальные Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)
	ГОСТ 30712-2001 п. 6.3;
ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	63.5* ТР
	
	
	Дрожжи и плесени
	ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 30712-2001 п.6.4
	
	

	64.2* ТР
	Полные консервы групп «А» и «Б». Консервы овощные рН 4,2 и выше, консервы из абрикосов, персиков, груш с рН 3,8 и выше, приготовленные без добавления кислоты, кроме соковой продукции из фруктов, консервы грибные из натуральных грибов, неконцентрированные томатопродукты (цельноконсервированные), с содержанием сухих веществ менее 12%, кроме соковой продукции из овощей. Полные консервы группы «В». Консервы овощные, имеющие рН 3,7 – 4,2, кроме соковой продукции из фруктов и (или) овощей Консервы грибные из маринованных грибов
	10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086, 10.91/01.086, 10.92/01.086
	Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы групп В.cereus и B.polymyxa
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 30425-97 п.7.7
	Испытательный центр (ул. Лесная, 8, д. Выгоничи, Минский район, Минская область)
	

	64.3* ТР
	
	
	Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы групп В.subtilis
	ГОСТ 30425-97 п. 7.7
	
	

	64.4* ТР
	
	
	Мезофильные клостридии C.botulinum и (или) C.perfringens
	ГОСТ 10444.9-88;
ГОСТ 30425-97 п.7.7
	
	

	64.5* ТР
	
	
	Мезофильные клостридии (кроме C.botulinum и (или) C.perfringens)
	ГОСТ 30425-97 п. 7.7
	
	

	64.6* ТР
	
	
	Неспорообразующие микроорганизмы, в т.ч. молочнокислые и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 30425-97 п.п.7.8, 7.9
	
	

	64.7* ТР
	
	
	Спорообразующие термофильные анаэробные, аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы
	ГОСТ 30425-97 п. 7.7
	
	

	64.8* ТР
	
	
	Газообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы группы B.polymyxa
	
	
	

	64.9* ТР
	
	
	Негазообразующие спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы
	
	
	

	64.10* ТР
	Полные консервы группы «Г». Консервы овощные (рН ниже 3,7) фруктовые и плодово-ягодные пастеризованные, консервы для общественного питания с сорбиновой кислотой и рН ниже 4,0; консервы из абрикосов, персиков, груш с рН ниже 3,8, кроме соковой продукции из фруктов и (или) овощей, джемы, варенье, повидло, конфитюры, плоды и ягоды, протертые с сахаром, и др. плодово-ягодные концентраты с сахаром, стерилизованные
	10.11/01.086, 10.12/01.086, 10.31/01.086, 10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.85/01.086, 10.89/01.086, 10.91/01.086, 10.92/01.086
	Неспорообразующие микроорганизмы и (или) плесневые грибы, и (или) дрожжи
	ГОСТ 10444.11-2013;
ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 30425-97 п.п.7.8, 7.9
	Испытательный центр (ул. Лесная, 8, д. Выгоничи, Минский район, Минская область)
	

	65.1* ТР
	Соковая продукция из фруктов и овощей
	10.32/11.116, 10.32/29.040
	Органолептические показатели, масса нетто или объем, массовая доля составных частей
	ГОСТ 8756.1-2017
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	65.2* ТР
	
	10.32/08.159
	Содержание оксиметилфурфурола
	ГОСТ 31644-2012
	
	

	65.3* ТР
	
	10.32/08.169
	Массовая доля титруемых кислот
	ГОСТ 34127-2017
	
	

	65.4* ТР
	
	10.32/08.159
	Содержание витамина С
	ГОСТ 34151-2017
	
	

	65.5* ТР
	
	
	Содержание витамина В1 витамина В2 витамина В6 витамина РР
	ГОСТ 32903-2014
	
	

	65.6* ТР
	
	10.32/08.156, 10.32/08.159
	Содержание каротиноидов
	ГОСТ 33277-2015;
ГОСТ 8756.22-80;
ГОСТ ISO 6558-2-2019;
ГОСТ Р 51443-99;
СТБ ГОСТ Р 51443-2006
	
	

	65.7* ТР
	
	10.32/08.149
	Содержание этилового спирта
	ГОСТ ISO 2448-2013
	
	

	65.8* ТР
	
	
	Содержание сахаров
	ГОСТ 8756.13-87
	
	

	65.9* ТР
	
	
	Содержание поваренной соли
	ГОСТ 26186-84
	
	

	65.10* ТР
	
	10.32/08.052
	Массовая доля осадка
	ГОСТ 8756.9-2016
	
	

	65.11* ТР
	
	10.32/08.032, 10.32/08.035
	Содержание железа
	ГОСТ 31870-2012
	
	

	65.12* ТР
	
	10.32/08.118
	Содержание растворимых сухих веществ
	ГОСТ 29030-91
	
	

	65.13* ТР
	
	10.32/08.052
	Объемная доля мякоти
	ГОСТ 8756.10-2015 п. 5
	
	

	65.14* ТР
	
	10.32/08.169
	Водородный показатель рН
	ГОСТ 26188-2016
	
	

	65.15* ТР
	
	10.32/08.159
	Содержание органических кислот
	ГОСТ 32771-2014;
ГОСТ 33410-2015
	
	

	65.16* ТР
	
	
	Содержание аскорбиновой кислоты
	ГОСТ 31643-2012
	
	

	65.17* ТР
	
	
	Содержание ацесульфама калия
	ГОСТ EN 12856-2015
	
	

	65.18* ТР
	
	
	Содержание аспартама
	
	
	

	65.19* ТР
	
	
	Содержание сахарина и его солей
	
	
	

	67.1* ТР
	Соковая продукция из фруктов с: рН 4,2 и выше, а также рН 3,8 и выше для соковой продукции из абрикосов, персиков, груш; рН ниже 4,2, а также рН ниже 3,8 для соковой продукции из абрикосов, персиков, груш. Соковая продукция из овощей: томатное пюре с содержанием сухих веществ менее 12%, томатная паста; прочие: рН 4,2 и выше; рН 3,7 - 4,2; рН ниже 3,7
	10.32/01.086, 10.89/01.086
	Спорообразующие мезофильные аэробные и факультативно анаэробные микроорганизмы: B.cereus, B.рolymyxa, B.subtilis
	ГОСТ 30425-97
	Испытательный центр (ул. Лесная, 8, д. Выгоничи, Минский район, Минская область)
	

	67.2* ТР
	
	
	
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004)
	
	

	67.3* ТР
	
	
	Мезофильные клостридии: C.botulinum, C.perfringens, прочие
	ГОСТ 10444.9-88;
ГОСТ 30425-97 п. 7.7
	
	

	67.4* ТР
	
	
	Неспорообразующие микроорганизмы, плесневые грибы, дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004);
ГОСТ 30425-97 п. 7.8
	
	

	67.5* ТР
	
	
	Молочнокислые микроорганизмы
	ГОСТ 30425-97 п. 7.9
	
	

	68.1* ТР
	Соковая продукция из фруктов и овощей, консервированной и газированной с использованием углекислоты с рН 3,8 и ниже, а также концентрированных соков, концентрированных морсов и концентрированных фруктовых и (или) овощных пюре; Концентрированные соки из фруктов,
	10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.89/01.086
	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов
	ГОСТ 10444.15-94
	Испытательный центр (ул. Лесная, 8, д. Выгоничи, Минский район, Минская область)
	

	68.2* ТР
	
	
	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы);
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	
	

	68.3* ТР
	
	
	Плесени, дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004)
	
	

	68.5* ТР
	
	
	Неспорообразующие микроорганизмы
	ГОСТ 30425-97 п. 7.8
	
	

	68.6* ТР
	
	
	Мезофильные клостридии
	ГОСТ 30425-97 п 7.7
	
	

	68.7* ТР
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) п.п. 4-8.5.3
	
	

	69.1* ТР
	Концентрированные морсы, концентрированные фруктовые пюре, консервированные; Концентрированные соки из овощей, концентрированные овощные пюре (за исключением томатных соков и пюре), консервированные; Концентрированные соки из фруктов, концентрированные соки из овощей, концентрированные морсы и концентрированные; фруктовые и (или) овощные пюре, в т.ч. быстрозамороженные; Концентрированный томатный сок, томатное пюре (с содержанием растворимых сухих веществ более чем 12%), томатная паста
	10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.89/01.086
	Количество мезофильных аэробных и факультативно анаэробных микроорганизмов
	ГОСТ 10444.15-94
	Испытательный центр (ул. Лесная, 8, д. Выгоничи, Минский район, Минская область)
	

	69.2* ТР
	Пастеризованная соковая продукция из фруктов
	10.32/01.086, 10.39/01.086, 10.89/01.086
	Бактерии семейства Enterobacteriaceae
	ГОСТ 29184-91
	Испытательный центр (ул. Лесная, 8, д. Выгоничи, Минский район, Минская область)
Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	69.3* ТР
	
	
	B.cereus
	ГОСТ 10444.8-2013 (ISO 7932:2004)
	
	

	69.4* ТР
	
	
	Плесени и дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004)
	
	

	69.5* ТР
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) п.п. 4-8.5.3
	
	

	70.1* ТР
	
	
	Устойчивость
	ГОСТ 19882-2022 п.п. 9.5-9.6;
ГОСТ 19882-91 (ИСО 7171-88) п.3 Прил. 2
	
	

	70.2* ТР
	Корпусная мебель
	31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.09/26.095
	Прочность и деформируемость корпуса
	ГОСТ 19882-2022 п.6.1;
ГОСТ 19882-91 (ИСО 7171-88) п.4
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	70.3* ТР
	
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121
	Прочность основания
	ГОСТ 19882-2022 п.6.2;
ГОСТ 19882-91 (ИСО 7171-88) п.5
	
	

	70.4* ТР
	
	
	Прочность полкодержателей
	ГОСТ 19882-2022 п.6.3;
ГОСТ 19882-91 (ИСО 7171-88) п.7
	
	

	70.5* ТР
	
	
	Прогиб свободнолежащих полок в расчете на 1 м длины
	ГОСТ 19882-2022 п.7;
ГОСТ 19882-91 (ИСО 7171-88) п.8
	
	

	70.6* ТР
	
	
	Прочность верхних и нижних щитов под действием нагрузки
	ГОСТ 19882-2022 п.6.4;
ГОСТ 19882-91 (ИСО 7171-88) п.9
	
	

	70.7* ТР
	
	
	Долговечность опор качения
	ГОСТ 30212-94 п.7
	
	

	70.8* ТР
	
	
	Прочность корпуса и крепления подвесок настенных изделий
	ГОСТ 19882-2022 п.9.7;
ГОСТ 28136-89 п.2, п.4
	
	

	71.1* ТР
	
	
	Жесткость крепления
	ГОСТ 19195-89 п.2.1
	
	

	71.2* ТР
	Двери с Вертикальной осью вращения
	31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.03/26.095, 31.09/26.095
	Прочность крепления
	ГОСТ 19195-89 п.2.2
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	71.3* ТР
	
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121
	Долговечность крепления
	ГОСТ 19195-89 п.2.3
	
	

	72.1* ТР
	
	31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.03/36.057, 31.09/36.057
	Прочность крепления
	ГОСТ 19195-89 п.3.1
	
	

	72.2* ТР
	Двери с горизонтальной осью вращения
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121
	Долговечность крепления
	ГОСТ 19195-89 п.3.2
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	73.1* ТР
	
	31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.03/36.057, 31.09/36.057
	Усилие раздвигания
	ГОСТ 30209-94 п.2
	
	

	73.2* ТР
	Двери раздвижные и горизонтальные двери-шторки
	31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.03/26.095, 31.09/26.095
	Прочность крепления
	ГОСТ 30209-94 п.3
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	73.3* ТР
	
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121
	Долговечность крепления
	ГОСТ 30209-94 п.4
	
	

	74.1* ТР
	
	31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.03/36.057, 31.09/36.057
	Усилие раздвигания
	ГОСТ 30209-94 п.2
	
	

	74.2* ТР
	Вертикальные двери-шторки
	31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.03/26.095, 31.09/26.095
	Прочность рывком
	ГОСТ 30209-94 п.6
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	75.1* ТР
	
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121
	Усилие выдвигания
	ГОСТ 28105-89 п.2
	
	

	75.2* ТР
	Ящики (полуящики)
	31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.03/26.095, 31.09/26.095
	Прочность
	ГОСТ 28105-89 п.3
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	75.3* ТР
	
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121
	Долговечность
	ГОСТ 28105-89 п.4
	
	

	76.1* ТР
	
	31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.03/36.057, 31.09/36.057
	Прогиб
	ГОСТ 28102-89 п.2
	
	

	76.2* ТР
	Штанги
	31.00/29.061, 31.01/29.061, 31.02/29.061, 31.03/29.061, 31.09/29.061
	Прочность штангодержателей
	ГОСТ 28102-89 п.3
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	76.3* ТР
	
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121
	Усилие выдвигания
	ГОСТ 28102-89 п.4
	
	

	76.4* ТР
	
	31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.03/26.095, 31.09/26.095
	Долговечность выдвижных штанг
	ГОСТ 28102-89 п.5
	
	

	76.5* ТР
	
	31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.03/36.057, 31.09/36.057
	Прочность выдвижных штанг
	ГОСТ 28102-89 п.6
	
	

	77.1* ТР
	
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121
	Устойчивость
	ГОСТ 28793-90 (ИСО 7172-88);
ГОСТ 34878-2022 п. 6¹);
ГОСТ EN 1730-2013;
ГОСТ EN 581-3-2012 п.п. 6.2.1, 6.2.2;
СТБ 1268-2006 п.5.8
	
	

	77.2* ТР
	Обеденные столы, в том числе школьные
	31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.03/11.116, 31.09/11.116
	Прочность под действием вертикальной статической нагрузки
	ГОСТ 30099-93 п.4;
ГОСТ 34878-2022 п. 5.3¹);
ГОСТ EN 1730-2013;
ГОСТ EN 581-3-2012 п.п. 6.3.1, 6.3.2;
СТБ 1268-2006 п.5.9
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	77.3* ТР
	
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121
	Прочность под действием ударной нагрузки
	ГОСТ 30099-93 п.5;
СТБ 1268-2006 п.5.10
	
	

	77.4* ТР
	
	
	Жесткость
	ГОСТ 30099-93 п.6
	
	

	77.5* ТР
	
	31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.03/26.095, 31.09/26.095
	Долговечность под действием горизонтальной нагрузки
	ГОСТ 30099-93 п.7;
ГОСТ 34878-2022 п. 5.4.2¹);
ГОСТ EN 1730-2013;
ГОСТ EN 581-3-2012 п.6.4
	
	

	77.6* ТР
	
	31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.03/36.057, 31.09/36.057
	Долговечность под действием вертикальной нагрузки
	ГОСТ 30099-93 п.8;
СТБ 1268-2006 п.5.11
	
	

	77.7* ТР
	
	
	Прочность под действием длительной вертикальной нагрузки
	ГОСТ 30099-93 п.10
	
	

	77.8* ТР
	
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121
	Прочность при падении на пол
	ГОСТ 30099-93 п.11
	
	

	78.1* ТР
	
	
	Устойчивость
	ГОСТ 28793-90 (ИСО 7172-88);
ГОСТ 34878-2022 п. 6¹);
ГОСТ EN 1730-2013;
СТБ 1268-2006 п.5.8
	
	

	78.2* ТР
	Столы письменные
	31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.03/11.116, 31.09/11.116
	Прочность под действием вертикальной статической нагрузки
	ГОСТ 30212-94 п.2;
ГОСТ 34878-2022 п. 5.3¹);
ГОСТ EN 1730-2013;
СТБ 1268-2006 п.5.9
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	78.3* ТР
	
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121
	Прочность под действием ударной нагрузки
	ГОСТ 30212-94 п.3;
СТБ 1268-2006 п.5.10
	
	

	78.4* ТР
	
	
	Жесткость
	ГОСТ 30212-94 п.4
	
	

	78.5* ТР
	
	31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.03/26.095, 31.09/26.095
	Долговечность под действием горизонтальной нагрузки
	ГОСТ 30212-94 п.5;
ГОСТ 34878-2022 п. 5.4.2¹);
ГОСТ EN 1730-2013
	
	

	78.6* ТР
	
	31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.03/36.057, 31.09/36.057
	Долговечность под действием вертикальной нагрузки
	ГОСТ 30212-94 п.6;
СТБ 1268-2006 п.5.11
	
	

	78.7* ТР
	
	
	Долговечность опор качения
	ГОСТ 30212-94 п.7;
СТБ 1268-2006 п.5.13
	
	

	78.8* ТР
	
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121
	Прочность под действием длительной вертикальной нагрузки
	ГОСТ 30212-94 п.9
	
	

	78.9* ТР
	
	
	Прочность при падении на пол
	ГОСТ 30212-94 п.10
	
	

	79.1* ТР
	
	
	Устойчивость
	ГОСТ 28793-90 (ИСО 7172-88);
ГОСТ 34878-2022 п. 6¹);
ГОСТ EN 1730-2013
	
	

	79.2* ТР
	Столы журнальные
	31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.03/11.116, 31.09/11.116
	Прочность под действием вертикальной статической нагрузки
	ГОСТ 30212-94 п.2;
ГОСТ 34878-2022 п. 5.3¹);
ГОСТ EN 1730-2013
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	79.3* ТР
	
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121
	Прочность под действием ударной нагрузки
	ГОСТ 30212-94 п.3
	
	

	79.4* ТР
	
	
	Жесткость
	ГОСТ 30212-94 п.4
	
	

	79.5* ТР
	
	31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.03/26.095, 31.09/26.095
	Долговечность под действием горизонтальной нагрузки
	ГОСТ 30212-94 п.5;
ГОСТ 34878-2022 п. 5.4.2¹);
ГОСТ EN 1730-2013
	
	

	79.6* ТР
	
	31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.03/36.057, 31.09/36.057
	Долговечность под действием вертикальной нагрузки
	ГОСТ 30212-94 п.6
	
	

	79.7* ТР
	
	
	Долговечность опор качения
	ГОСТ 30212-94 п.7
	
	

	79.8* ТР
	
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121
	Прочность под действием длительной вертикальной нагрузки
	ГОСТ 30212-94 п.9
	
	

	79.9* ТР
	
	
	Прочность при падении на пол
	ГОСТ 30212-94 п.10
	
	

	80.1* ТР
	
	
	Устойчивость
	ГОСТ 28793-90 (ИСО 7172-88)
	
	

	80.2* ТР
	Столы туалетные
	31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.03/11.116, 31.09/11.116
	Прочность под действием вертикальной статической нагрузки
	ГОСТ 30099-93 п.4
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	80.3* ТР
	
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121
	Прочность под действием ударной нагрузки
	ГОСТ 30099-93 п.5
	
	

	80.4* ТР
	
	
	Жесткость
	ГОСТ 30099-93 п.6
	
	

	80.5* ТР
	
	31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.03/26.095, 31.09/26.095
	Долговечность под действием горизонтальной нагрузки
	ГОСТ 30099-93 п.7
	
	

	80.6* ТР
	
	31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.03/36.057, 31.09/36.057
	Прочность под действием длительной вертикальной нагрузки
	ГОСТ 30099-93 п.10
	
	

	80.7* ТР
	
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121
	Прочность при падении на пол
	ГОСТ 30099-93 п.11
	
	

	81.1* ТР
	
	
	Устойчивость
	ГОСТ 28793-90 (ИСО 7172-88)
	
	

	81.2* ТР
	Столы детские
	31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.03/11.116, 31.09/11.116
	Прочность под действием статической нагрузки
	ГОСТ 30099-93 п.4
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	81.3* ТР
	
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121
	Прочность под действием ударной нагрузки
	ГОСТ 30099-93 п.5
	
	

	81.4* ТР
	
	
	Жесткость
	ГОСТ 30099-93 п.6
	
	

	81.5* ТР
	
	31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.03/26.095, 31.09/26.095
	Долговечность под действием горизонтальной нагрузки
	ГОСТ 30099-93 п.7
	
	

	81.6* ТР
	
	31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.03/36.057, 31.09/36.057
	Прочность при падении на пол
	ГОСТ 30099-93 п.11
	
	

	82.1* ТР
	
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121
	Устойчивость
	ГОСТ 23380-83 п.2
	
	

	82.2* ТР
	Столы ученические и столы для учителя
	31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.03/11.116, 31.09/11.116
	Прочность под действием вертикальной статической нагрузки
	ГОСТ 23380-83 п.3
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	82.3* ТР
	
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121
	Жесткость
	ГОСТ 23380-83 п.4
	
	

	82.4* ТР
	
	31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.03/26.095, 31.09/26.095
	Долговечность под действием горизонтальной нагрузки
	ГОСТ 23380-83 п.4
ГОСТ 23380-83 п.5
	
	

	82.5* ТР
	
	31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.03/36.057, 31.09/36.057
	Прочность крепления задней стенки
	
	
	

	82.6* ТР
	
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121
	Прочность под действием ударной нагрузки
	ГОСТ 23380-83 п.7
	
	

	82.7* ТР
	
	
	Прочность при падении на пол
	ГОСТ 23380-83 п.8
	
	

	83.1* ТР
	
	
	Долговечность деревянных стульев
	ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) п.3
	
	

	83.2* ТР
	Стулья, табуреты, рабочие кресла, пуфы
	31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.03/36.057, 31.09/36.057
	Долговечность поворотных опор и опор качения
	ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) п.4
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	83.3* ТР
	
	
	Устойчивость (экспериментальный метод)
	ГОСТ 30211-94 (ИСО 7174-1-88);
ГОСТ EN 1022-2013;
ГОСТ EN 1022-2023;
ГОСТ EN 581-2-2012 прил. В  п.3.1.1, п.3.1.2
	
	

	83.4* ТР
	
	31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.03/11.116, 31.09/11.116
	Статическая прочность сиденья
	ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) Прил. 1 п.7.1;
ГОСТ EN 1728-2013 п.п.6.2,1, 6.2.2, 6.4;
ГОСТ EN 581-2-2012 прил. В п.2.1.1
	
	

	83.5* ТР
	
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121
	Статическая прочность спинки
	ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) Прил. 1 п.7.2;
ГОСТ EN 1728-2013 п.6.2.1;
ГОСТ EN 581-2-2012 прил. В
	
	

	83.6* ТР
	
	
	Статическая прочность подлокотников (боковин) в боковом направлении
	ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) Прил. 1 п.7.3
	
	

	83.7* ТР
	
	
	Статическая прочность подголовника в боковом направлении
	ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) Прил. 1 п.7.3
ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) Прил. 1 п.7.4;
ГОСТ EN 1728-2013 п.6.6
	
	

	83.8* ТР
	
	
	Статическая прочность подлокотников (боковин) под действием вертикальной нагрузки
	
	
	

	83.9* ТР
	
	
	Долговечность (усталость) сидения
	ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) Прил. 1 п.7.5;
ГОСТ EN 1728-2013 п.п.6.7-6.9;
ГОСТ EN 581-2-2012 прил. В п.2.1.
	
	

	83.10* ТР
	
	31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.03/36.057, 31.09/36.057
	Долговечность (усталость) спинки
	ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) Прил. 1 п.7.6;
ГОСТ EN 1728-2013 п.п.6.7-6.9;
ГОСТ EN 581-2-2012 прил А, В п.2.1.2, 2.1.3
	
	

	83.11* ТР
	
	
	Статическая прочность ножек
	ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) Прил. 1 п.п. 7.7, 7.8;
ГОСТ EN 1728-2013 п.п.6.12, 6.13
	
	

	83.12* ТР
	
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121
	Прочность коробчатых оснований при нагружении по диагонали
	ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) Прил. 1 п.7.9
	
	

	83.13* ТР
	
	
	Ударная прочность сиденья
	ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) Прил. 1 п.7.10;
ГОСТ EN 1728-2013 п.6.15;
ГОСТ EN 581-2-2012 прил. В п.2.1.6
	
	

	83.14* ТР
	
	
	Ударная прочность спинки и подлокотника
	ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) Прил. 1 п.п. 7.11, 7.12
	
	

	83.15* ТР
	
	
	Прочность при падении на пол
	ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) Прил. 1 п.7.13
	
	

	83.16* ТР
	
	
	Испытание подлокотников на сопротивление длительной нагрузке
	ГОСТ EN 1728-2013 п.6.10
	
	

	84.1* ТР
	
	
	Устойчивость
	ГОСТ 23381-2022 п.5
	
	

	84.2* ТР
	Стулья детские
	31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.03/11.116, 31.09/11.116
	Прочность каркаса трансформируемых стульев
	ГОСТ 23381-2022 п.6.1
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	84.3* ТР
	
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121
	Прочность стола и подножки трансформируемого стула
	ГОСТ 23381-2022 п.6.2
	
	

	84.4* ТР
	
	
	Прочность крепления сиденья стула к металлическому каркасу
	ГОСТ 23381-2022 п.6.2
ГОСТ 23381-2022 п.6.3
	
	

	84.5* ТР
	
	
	Статическая прочность спинки стула
	
	
	

	84.6* ТР
	
	
	Статическая прочность сиденья
	ГОСТ 23381-2022 п.6.3
ГОСТ 23381-2022 п.7
	
	

	84.7* ТР
	
	
	Долговечность стульев столярных, гнутоклееных и смешанной конструкции
	
	
	

	84.8* ТР
	
	31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.03/36.057, 31.09/36.057
	Прочность при падении на пол
	ГОСТ 23381-2022 п.8
	
	

	85.1* ТР
	
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121
	Долговечность сидения
	ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) п.4а;
ГОСТ EN 1728-2013 п.п.6.7-6.9;
ГОСТ EN 581-2-2012 прил. В п.2.1.2
	
	

	85.2* ТР
	Стулья, кресла, табуреты складные
	31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.03/36.057, 31.09/36.057
	Долговечность спинки
	ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) п.4а;
ГОСТ EN 1728-2013 п.6.7, 6.9;
ГОСТ EN 581-2-2012 прил. А, В  п.2.1.2, 2.1.3
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	85.3* ТР
	
	
	Долговечность подлокотников
	ГОСТ 12029-93 (ИСО 7173-89) п.4а;
ГОСТ EN 1728-2013 п.6.10
	
	

	86.1* ТР
	
	
	Устойчивость
	ГОСТ 23381-2022 п.5
	
	

	86.2* ТР
	Стулья ученические
	31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.03/11.116, 31.09/11.116
	Прочность крепления сиденья стула к металлическому каркасу
	ГОСТ 23381-2022 п.6.2
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	86.3* ТР
	
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121
	Статическая прочность крепления накладной спинки стула к каркасу
	ГОСТ 23381-2022 п.6.3
	
	

	86.4* ТР
	
	
	Статическая прочность сиденья стула на металлическом каркасе
	ГОСТ 23381-2022 п.6.3
ГОСТ 23381-2022 п.7
	
	

	86.5* ТР
	
	
	Долговечность деревянных стульев
	
	
	

	86.6* ТР
	
	31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.03/36.057, 31.09/36.057
	Прочность при падении на пол
	ГОСТ 23381-2022 п.8
	
	

	87.1* ТР
	
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121
	Прочность соединения опорных спинок кроватей с царгами
	ГОСТ 17340-87  п.2
	
	

	87.2* ТР
	Кровати
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121
	Прочность крепления опорных элементов к царгам
	ГОСТ 17340-87  п.3
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	87.3* ТР
	
	
	Долговечность конструкции
	ГОСТ 17340-87 п.4
	
	

	87.4* ТР
	
	31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.03/36.057, 31.09/36.057
	Ударная прочность оснований
	ГОСТ 17340-87 п.5
	
	

	87.5* ТР
	
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121
	Долговечность царг
	ГОСТ 17340-87 п.6
	
	

	87.6* ТР
	
	31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.03/36.057, 31.09/36.057
	Долговечность гибких и эластичных оснований
	ГОСТ 17340-87 п.7
	
	

	87.7* ТР
	
	
	Усилие трансформации встроенных кроватей
	ГОСТ 17340-87 п.8
	
	

	87.8* ТР
	
	31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.03/26.095, 31.09/26.095
	Прочность встроенных кроватей при падении
	ГОСТ 17340-87 п.9
	
	

	88.1* ТР
	
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121
	Устойчивость
	ГОСТ 30210-2022 п.5;
ГОСТ 30210-94 п.2
	
	

	88.2* ТР
	Двухъярусные кровати
	31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.03/11.116, 31.09/11.116
	Прочность крепления верхнего яруса
	ГОСТ 30210-2022 п.6;
ГОСТ 30210-94 п.3
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	88.3* ТР
	
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121
	Прочность ограждения верхнего яруса
	ГОСТ 30210-2022 п.7;
ГОСТ 30210-94 п.4
	
	

	88.4* ТР
	
	
	Долговечность конструкции
	ГОСТ 30210-2022 п.8;
ГОСТ 30210-94 п.5
	
	

	88.5* ТР
	
	31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.03/36.057, 31.09/36.057
	Прочность основания
	ГОСТ 30210-2022 п.9;
ГОСТ 30210-94 п.6
	
	

	88.6* ТР
	
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121
	Статическая прочность крепления лестницы
	ГОСТ 30210-2022 п.11.1;
ГОСТ 30210-94 п.7.1
	
	

	88.7* ТР
	
	
	Прочность каждой ступени лестницы
	ГОСТ 30210-2022 п.11.2;
ГОСТ 30210-94 п.7.2
	
	

	88.8* ТР
	
	
	Исполнение
	ГОСТ 30210-2022 п.13;
ГОСТ 30210-94 п.9
	
	

	88.9* ТР
	
	31.00/29.061, 31.01/29.061, 31.02/29.061, 31.03/29.061, 31.09/29.061
	Долговечность основания
	ГОСТ 30210-2022 п.10;
ГОСТ 30210-94 п.10
	
	

	89.1* ТР
	
	31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.03/36.057, 31.09/36.057
	Устойчивость
	ГОСТ 28777-2016 п. 12;
ГОСТ 28777-2022 п. 5.2
	
	

	89.2* ТР
	Кровати, тип I
	31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.03/11.116, 31.09/11.116
	Деформируемость стоек ограждения под нагрузкой
	ГОСТ 28777-2016 п. 6.5;
ГОСТ 28777-2022 п. 5.6
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	89.3* ТР
	
	31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.03/26.095, 31.09/26.095
	Прочность стоек при испытании на изгиб
	ГОСТ 28777-2016 п. 9;
ГОСТ 28777-2022 п. 5.7
	
	

	89.4* ТР
	
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121
	Долговечность
	ГОСТ 28777-2016 п. 11 ;
ГОСТ 28777-2022 п. 5.12
	
	

	89.5* ТР
	
	31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.03/36.057, 31.09/36.057
	Прочность основания в каждой точке нагружения
	ГОСТ 28777-2016 п. 8;
ГОСТ 28777-2022 п. 5.5
	
	

	90.1* ТР
	
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121
	Долговечность
	ГОСТ 28777-2016 п. 11 ;
ГОСТ 28777-2022 п. 5.13, 5.14
	
	

	90.2* ТР
	Кровати, тип II
	31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.03/36.057, 31.09/36.057
	Прочность основания в каждой испытываемой точке
	ГОСТ 28777-2016 п. 8;
ГОСТ 28777-2022 п. 5.5
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	91.1* ТР
	
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121
	Долговечность пружинных мягких элементов
	ГОСТ 14314-94
	
	

	91.2* ТР
	Мягкие элементы мебели
	31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.03/36.057, 31.09/36.057
	Остаточная деформация беспружинных мягких элементов
	ГОСТ 19918.3-79
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	91.3* ТР
	
	31.00/29.061, 31.01/29.061, 31.02/29.061, 31.03/29.061, 31.09/29.061
	Мягкость
	ГОСТ 21640-91
	
	

	91.4* ТР
	
	
	Воспламеняемость
	ГОСТ EN 1021-1-2016;
ГОСТ EN 1021-2-2016;
ГОСТ Р 50810-95;
ГОСТ Р 53294-2009
	
	

	92.1* ТР
	
	31.00/25.047, 31.01/25.047, 31.02/25.047, 31.03/25.047, 31.09/25.047
	Устойчивость
	ГОСТ 19120-93 п.2;
ГОСТ EN 1022-2013;
ГОСТ EN 1022-2023;
ГОСТ EN 581-2-2012 приложение В п.3.1.1, п.3.1.2
	
	

	92.2* ТР
	Диваны, диваны-кровати, кресла для отдыха, кресла-кровати, кушетки, тахты, скамьи, банкетки
	31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.03/11.116, 31.09/11.116
	Статическая прочность навесных боковин
	ГОСТ 19120-93  п.3;
ГОСТ EN 1728-2013 п.6.6
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	92.3* ТР
	
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121
	Прочность опор (ножек) в поперечном и продольном направлениях
	ГОСТ 19120-93  п.4;
ГОСТ EN 1728-2013 п.п.6.12, 6.13
	
	

	92.4* ТР
	
	
	Прочность основания емкости для хранения постельных принадлежностей
	ГОСТ 19120-93  п.5
	
	

	92.5* ТР
	
	
	Долговечность
	ГОСТ 19120-93 п.6;
ГОСТ EN 1728-2013 п.п. 6.7-6.10;
ГОСТ EN 581-2-2012 Прил. А,В п.п.2.1.2,2.1.3
	
	

	92.6* ТР
	
	31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.03/36.057, 31.09/36.057
	Ударная прочность сиденья или спального места
	ГОСТ 19120-93 п.7;
ГОСТ EN 1728-2013 п.6.15;
ГОСТ EN 581-2-2012 Прил.В п.2.1.6
	
	

	92.7* ТР
	
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121
	Усилие трансформации спальных мест дивана-кровати (или его секций)
	ГОСТ 19120-93 п.8
	
	

	92.8* ТР
	
	31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.03/26.095, 31.09/26.095
	Прочность каркаса при падении
	ГОСТ 19120-93 п.9
	
	

	92.9* ТР
	
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121
	Испытание статическим нагружением поверхности сидения, передней кромки сидения и спинки; статические испытания подставки для ног в высоких стульях
	ГОСТ EN 1728-2013 п.6.2.1, 6.2.2, п.6.4;
ГОСТ EN 581-2-2012 Прил.В п.2.1.1
	
	

	92.10* ТР
	
	31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.03/26.095, 31.09/26.095
	Испытания на поднятие
	ГОСТ EN 581-2-2012 Прил.В п.2.1.7
	
	

	93.1* ТР
	
	31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.03/11.116, 31.09/11.116
	Устойчивость
	ГОСТ 19120-93 п.2
	
	

	93.2* ТР
	Кресла-качалки
	31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.03/11.116, 31.09/11.116
	Долговечность при горизонтальном нагружении боковин
	ГОСТ 19120-93 п.10
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	93.3* ТР
	
	31.00/36.057, 31.01/36.057, 31.02/36.057, 31.03/36.057, 31.09/36.057
	Прочность под действием ударной нагрузки
	ГОСТ 19120-93 п.11
	
	

	94.1* ТР
	
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121
	Устойчивость одиночных и нестационарных секционных кресел
	ГОСТ 26003-2016 п.5
	
	

	94.2* ТР
	Кресла для зрительных залов
	31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.03/11.116, 31.09/11.116
	Прочность каркаса кресла с откидными сиденьями
	ГОСТ 26003-2016 п.6
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	94.3* ТР
	
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121
	Статическая прочность крепления элементов кресел
	ГОСТ 26003-2016 п.7
	
	

	95.1* ТР
	
	
	Прогиб штанги вешал для одежды
	ГОСТ 26756-2016 п.п. 7.15.1, 7.15.2
	
	

	95.2* ТР
	Мебель для предприятий торговли
	31.00/29.061, 31.01/29.061, 31.02/29.061, 31.03/29.061, 31.09/29.061
	Прогиб горизонтальных несущих элементов
	ГОСТ 26756-2016 п.п. 7.15.1, 7.15.2
ГОСТ 26756-2016 п.п. 7.15.2-7.15.4
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	95.3* ТР
	
	
	Отклонение от вертикали стоек в горках
	
	
	

	95.4* ТР
	
	
	Прочность горизонтальных несущих элементов горок, прилавков, витрин, столов, подиумов, стендов, стеллажей
	ГОСТ 26756-2016 п.п. 7.15.2-7.15.4
ГОСТ 26756-2016 п. 7.10
	
	

	95.5* ТР
	
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121
	Прочность полки под установку кассового аппарата
	
	
	

	95.6* ТР
	
	
	Прочность штанги вешал для одежды
	
	
	

	95.7* ТР
	
	
	Устойчивость
	
	
	

	95.8* ТР
	
	31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.03/11.116, 31.09/11.116
	Проверка работы подвижных элементов и запорных устройств
	ГОСТ 26756-2016 п. 7.11
	
	

	96.1* ТР
	
	
	Усилие выдвигания ящика
	ГОСТ 23190-2018 п. 8.7
	
	

	96.2* ТР
	Мебель для книготорговых помещений
	31.00/26.095, 31.01/26.095, 31.02/26.095, 31.03/26.095, 31.09/26.095
	Прочность крепления ручек
	ГОСТ 23190-2018 п. 8.8
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	96.3* ТР
	
	31.00/29.121, 31.01/29.121, 31.02/29.121, 31.03/29.121, 31.09/29.121
	Прочность полок
	ГОСТ 23190-2018 п. 8.9;
ГОСТ 23508-2018 п.7.5
	
	

	96.4* ТР
	
	
	Прогиб полок
	ГОСТ 23190-2018 п. 8.9;
ГОСТ 23508-2018 п.7.5
	
	

	97.1* ТР
	
	31.00/29.061, 31.01/29.061, 31.02/29.061, 31.03/29.061, 31.09/29.061
	Функциональные размеры изделий мебели
	ГОСТ 16371-2014 п.7.1;
ГОСТ 19917-2014 п.7.1;
ГОСТ 22046-2016 п.п. 7.1, 7.2
	
	

	97.2* ТР
	Мебель
	31.00/29.061, 31.01/29.061, 31.02/29.061, 31.03/29.061, 31.09/29.061
	Защита от травм при эксплуатации изделий мебели (внешний вид, наличие защитных или защитно-декоративных покрытий на поверхности мебели)
	ГОСТ 16371-2014 п.7.5;
ГОСТ 19917-2014 п.7.3;
ГОСТ 22046-2016 п. 7.2;
ГОСТ EN 581-1-2012 п.п. 4, 5
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
Испытательный центр (ул. Лесная, 8, д. Выгоничи, Минский район, Минская область)
	

	97.3* ТР
	
	31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.03/11.116, 31.09/11.116
	Применяемые материалы, исполнение
	ГОСТ 16371-2014 п.7.2;
ГОСТ 19917-2014 п.7.2
	
	

	97.4* ТР
	
	
	Требования к фурнитуре
	ГОСТ 16371-2014 п.7.5;
ГОСТ 19917-2014 п.7.3
	
	

	97.5* ТР
	
	
	Акрилонитрил
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007
	
	

	97.6* ТР
	
	31.00/08.162, 31.01/08.162, 31.02/08.162, 31.03/08.162, 31.09/08.162
	Аммиак
	ГОСТ 30255-2014
	
	

	97.7* ТР
	
	31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156
	Ангидрид фосфорный
	ГОСТ 34039-2016
	
	

	97.8* ТР
	
	
	Бутилацетат
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007
	
	

	97.9* ТР
	
	31.00/08.162, 31.01/08.162, 31.02/08.162, 31.03/08.162, 31.09/08.162
	Винилацетат
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007
ГОСТ 34040-2016
	
	

	97.10* ТР
	
	
	Водород цианистый
	
	
	

	97.11* ТР
	
	31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156
	Дибутилфталат
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007
	
	

	97.12* ТР
	
	31.00/08.162, 31.01/08.162, 31.02/08.162, 31.03/08.162, 31.09/08.162
	Диоксид серы
	ГОСТ 34042-2016
	
	

	97.13* ТР
	
	31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156
	Диоктилфталат
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007
	
	

	97.14* ТР
	
	31.00/08.162, 31.01/08.162, 31.02/08.162, 31.03/08.162, 31.09/08.162
	Капролактам
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007
МУК 4.1.3170-14
	
	

	97.15* ТР
	
	
	Ксилол
	
	
	

	97.16* ТР
	
	
	Метилметакрилат
	
	
	

	97.17* ТР
	
	
	Стирол
	
	
	

	97.18* ТР
	
	
	Спирт бутиловый (бутанол)
	
	
	

	97.19* ТР
	
	
	Спирт изопропиловый (пропанол-2)
	
	
	

	97.20* ТР
	
	
	Спирт метиловый
	
	
	

	97.21* ТР
	
	31.00/08.158, 31.01/08.158, 31.02/08.158, 31.03/08.158, 31.09/08.158
	Толуол
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007
	
	

	97.22* ТР
	
	31.00/08.162, 31.01/08.162, 31.02/08.162, 31.03/08.162, 31.09/08.162
	Формальдегид
	ГОСТ 30255-2014
	
	

	97.23* ТР
	
	31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156
	Фенол
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007
	
	

	97.24* ТР
	
	31.00/08.162, 31.01/08.162, 31.02/08.162, 31.03/08.162, 31.09/08.162
	Фталевый ангидрид
	ГОСТ 32457-2013;
ГОСТ ISO 16000-6-2016
	
	

	97.25* ТР
	
	
	Хлористый водород
	ГОСТ 34041-2016
	
	

	97.26* ТР
	
	31.00/08.156, 31.01/08.156, 31.02/08.156, 31.03/08.156, 31.09/08.156
	Эпихлоргидрин
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007
	
	

	97.27* ТР
	
	31.00/08.162, 31.01/08.162, 31.02/08.162, 31.03/08.162, 31.09/08.162
	Этилацетат
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007
МУ 2.1.2.1829-04
	
	

	97.28* ТР
	
	
	Этиленгликоль
	
	
	

	97.29* ТР
	
	
	Специфический запах
	
	
	

	97.30* ТР
	
	31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.03/11.116, 31.09/11.116
	Уровень напряженности электростатического поля
	ГОСТ 30877-2003
	
	

	97.31* ТР
	
	31.00/35.069, 31.01/35.069, 31.02/35.069, 31.03/35.069, 31.09/35.069
	Возможность проведения влажной дезинфекции рабочих и фасадных поверхностей
	ГОСТ 27627-88;
ГОСТ ISO 4211-2012
	
	

	97.32* ТР
	
	31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.03/11.116, 31.09/11.116
	Вид стекла, состояние кромок
	ГОСТ 6799-2005 п.7.4
	
	

	97.33* ТР
	
	31.00/11.116, 31.00/29.061, 31.01/11.116, 31.01/29.061, 31.02/11.116, 31.02/29.061, 31.09/11.116, 31.09/29.061
	Механическая прочность
	ГОСТ 30698-2014 п.9.9;
ГОСТ 6799-2005 п.7.9
	
	

	97.34* ТР
	
	31.00/11.116, 31.00/26.095, 31.00/29.061, 31.01/11.116, 31.01/26.095, 31.01/29.061, 31.02/11.116, 31.02/26.095, 31.02/29.061, 31.09/11.116, 31.09/26.095, 31.09/29.061
	Характер разрушения
	ГОСТ 30698-2014 п.9.10;
ГОСТ 33002-2014;
ГОСТ 6799-2005 п.7.9
	
	

	97.35* ТР
	
	
	Пробоподготовка
	ГОСТ 30255-2014
	
	

	97.36* ТР
	
	31.00/29.040, 31.00/29.061, 31.01/29.040, 31.01/29.061, 31.02/29.040, 31.02/29.061, 31.09/29.040, 31.09/29.061
	Защитно-декоративное покрытие
	ГОСТ 16143-81 п.2;
ГОСТ 27627-88
	
	

	98.1* ТР
	
	31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.03/11.116, 31.09/11.116
	Показатель токсичности продуктов горения
	ГОСТ 12.1.044-2018 п.13;
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84) п.4.20
	
	

	99.2* ТР
	Обивочные текстильные и кожевенные материалы
	13.20/25.120, 13.92/25.120, 13.95/25.120, 13.99/25.120, 15.11/25.120, 17.11/25.120, 20.16/25.120, 20.17/25.120, 20.59/25.120, 22.19/25.120, 31.03/25.120
	Удельная (объемная) активность радионуклида цезия-137, Бк/кг(л)
	ГОСТ 33795-2016
	Испытательный центр (ул. Лесная, 8, д. Выгоничи, Минский район, Минская область)
	

	99.3* ТР
	Мебельная продукция; древесина и древесно-содержащие материалы, используемые при производстве мебели; материалы на минеральной основе, используемые при производстве мебели
	02.20/04.125, 02.30/04.125, 08.11/04.125, 16.10/04.125, 16.21/04.125, 16.22/04.125, 23.11/04.125, 23.12/04.125, 23.19/04.125, 23.32/04.125, 23.64/04.125, 23.69/04.125, 31.00/04.125, 31.01/04.125, 31.02/04.125, 31.09/04.125
	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов 226Ra, 232Th, 40K, Бк/кг(л)
	ГОСТ 30108-94
	Испытательный центр (ул. Лесная, 8, д. Выгоничи, Минский район, Минская область)
Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	100.1* ТР
	
	
	Содержание бензойной и сорбиновой кислот
	ГОСТ 33332-2015;
МВИ.МН 806-98                           ;
СТБ 1181-99 п. 5
	
	

	100.2* ТР
	Консерванты
	01.13/08.159, 01.19/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 01.26/08.159, 01.27/08.159, 01.28/08.159, 01.29/08.159, 08.93/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.07/08.159, 20.12/08.159, 20.53/08.159, 20.59/08.159
	Содержание сернистой кислоты (диоксида серы)
	ГОСТ 25555.5-2014  метод Б;
ГОСТ 32115-2013
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	101.1* ТР
	
	01.13/08.149, 01.19/08.149, 01.21/08.149, 01.22/08.149, 01.23/08.149, 01.24/08.149, 01.25/08.149, 01.26/08.149, 01.27/08.149, 01.28/08.149, 01.29/08.149, 08.93/08.149, 10.31/08.149, 10.32/08.149, 10.39/08.149, 10.81/08.149, 10.82/08.149, 10.83/08.149, 10.84/08.149, 10.89/08.149, 11.01/08.149, 11.02/08.149, 11.03/08.149, 11.04/08.149, 11.07/08.149, 20.12/08.149, 20.53/08.149, 20.59/08.149
	Желтый «Солнечный закат» FCF (Е110)
	ГОСТ 33406-2015;
СТБ 2547-2019
	
	

	101.2* ТР
	Красители
	01.13/08.159, 01.19/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 01.26/08.159, 01.27/08.159, 01.28/08.159, 01.29/08.159, 08.93/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.07/08.159, 20.12/08.159, 20.53/08.159, 20.59/08.159
	Тартразин (Е102)
	ГОСТ 33406-2015;
СТБ 2547-2019
СТБ 2547-2019
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	101.3* ТР
	
	
	Понсо 4R (Е124)
	
	
	

	101.4* ТР
	
	
	Азорубин (Е122)
	
	
	

	101.5* ТР
	
	
	Красный очаровательный АС (Е129)
	
	
	

	101.6* ТР
	
	
	Амарант (Е123)
	
	
	

	101.7* ТР
	
	
	Индикармин (Е132)
	
	
	

	101.8* ТР
	
	
	Зеленый прочный (Е143)
	СТБ 2547-2019
ГОСТ 33277-2015
	
	

	101.9* ТР
	
	
	Красный 2G (Е128)
	
	
	

	101.10* ТР
	
	
	Хинолиновый желтый (Е104)
	
	
	

	101.11* ТР
	
	
	Синий блестящий FCF (Е133)
	
	
	

	101.12* ТР
	
	
	Цитрусовый красный (Е121)
	
	
	

	101.13* ТР
	
	
	Эритрозин (Е127)
	
	
	

	101.14* ТР
	
	
	Синий патентованный (Е131)
	
	
	

	101.15* ТР
	
	
	Зеленый S (Е142)
	
	
	

	101.16* ТР
	
	
	Бриллиантовый PN (Е151)
	
	
	

	101.17* ТР
	
	
	Содержание каротинов
	
	
	

	101.18* ТР
	
	
	Содержание каротинов
Содержание аспартама
	ГОСТ 33277-2015;
ГОСТ 8756.22-80
	
	

	102.1* ТР
	
	
	
	ГОСТ 30059-93;
ГОСТ EN 12856-2015
	
	

	102.2* ТР
	Подсластители
	01.13/08.159, 01.19/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 01.26/08.159, 01.27/08.159, 01.28/08.159, 01.29/08.159, 08.93/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.07/08.159, 20.12/08.159, 20.53/08.159, 20.59/08.159
	Содержание ацессульфама калия
	ГОСТ 30059-93;
ГОСТ EN 12856-2015
ГОСТ 32771-2014;
ГОСТ 33410-2015
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	102.3* ТР
	
	
	Содержание сахарина и его солей
	
	
	

	103.1* ТР
	
	
	Содержание лимонной кислоты и ее солей
	
	
	

	103.2* ТР
	Пищевые добавки
	01.13/08.159, 01.19/08.159, 01.21/08.159, 01.22/08.159, 01.23/08.159, 01.24/08.159, 01.25/08.159, 01.26/08.159, 01.27/08.159, 01.28/08.159, 01.29/08.159, 08.93/08.159, 10.31/08.159, 10.32/08.159, 10.39/08.159, 10.81/08.159, 10.82/08.159, 10.83/08.159, 10.84/08.159, 10.89/08.159, 11.01/08.159, 11.02/08.159, 11.03/08.159, 11.04/08.159, 11.07/08.159, 20.12/08.159, 20.53/08.159, 20.59/08.159
	Содержание яблочной кислоты и ее солей
	ГОСТ 32771-2014;
ГОСТ 33410-2015
ГОСТ 33410-2015
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	103.3* ТР
	
	
	Содержание винной кислоты и ее солей
	
	
	

	103.4* ТР
	
	
	Содержание молочной кислоты и ее солей
	
	
	

	103.5* ТР
	
	
	Содержание аскорбиновой кислоты
	
	
	

	103.6* ТР
	
	
	Подготовка образцов
	ГОСТ 26929-94
	
	

	103.7* ТР
	
	01.13/11.116, 01.19/11.116, 01.21/11.116, 01.22/11.116, 01.23/11.116, 01.24/11.116, 01.25/11.116, 01.26/11.116, 01.27/11.116, 01.28/11.116, 01.29/11.116, 08.93/11.116, 10.31/11.116, 10.32/11.116, 10.39/11.116, 10.81/11.116, 10.82/11.116, 10.83/11.116, 10.84/11.116, 10.89/11.116, 11.01/11.116, 11.02/11.116, 11.03/11.116, 11.04/11.116, 11.07/11.116, 20.12/11.116, 20.53/11.116, 20.59/11.116
	Содержание свинца
	ГОСТ 30178-96;
ГОСТ EN 14083-2013;
ГОСТ EN 14084-2014
	
	

	103.8* ТР
	Пищевые добавки, ароматизаторы, технологические вспомогательные вещества
	01.13/08.032, 01.19/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.26/08.032, 01.27/08.032, 01.28/08.032, 01.29/08.032, 08.93/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.81/08.032, 10.89/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.07/08.032, 20.12/08.032, 20.53/08.032, 20.59/08.032
	Содержание кадмия
	ГОСТ 30178-96;
ГОСТ EN 14083-2013;
ГОСТ EN 14084-2014
ГОСТ 26930-86;
ГОСТ 31266-2004;
ГОСТ 33411-2015
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
Испытательный центр (ул. Лесная, 8, д. Выгоничи, Минский район, Минская область)
	

	103.9* ТР
	
	
	Содержание мышьяка
	
	
	

	103.10* ТР
	
	01.13/08.032, 01.13/08.156, 01.19/08.032, 01.19/08.156, 01.21/08.032, 01.21/08.156, 01.22/08.032, 01.22/08.156, 01.23/08.032, 01.23/08.156, 01.24/08.032, 01.24/08.156, 01.25/08.032, 01.25/08.156, 01.26/08.032, 01.26/08.156, 01.27/08.032, 01.27/08.156, 01.28/08.032, 01.28/08.156, 01.29/08.032, 01.29/08.156, 08.93/08.032, 08.93/08.156, 10.32/08.032, 10.32/08.156, 10.39/08.032, 10.39/08.156, 10.81/08.032, 10.81/08.156, 10.89/08.032, 10.89/08.156, 11.01/08.032, 11.01/08.156, 11.02/08.032, 11.02/08.156, 11.03/08.032, 11.03/08.156, 11.04/08.032, 11.04/08.156, 11.07/08.032, 11.07/08.156, 20.12/08.032, 20.12/08.156, 20.53/08.032, 20.53/08.156, 20.59/08.032, 20.59/08.156
	Содержание ртути
	ГОСТ 26927-86;
ГОСТ 33412-2015
	
	

	104.2* ТР
	
	01.13/08.032, 01.19/08.032, 01.21/08.032, 01.22/08.032, 01.23/08.032, 01.24/08.032, 01.25/08.032, 01.26/08.032, 01.27/08.032, 01.28/08.032, 01.29/08.032, 08.93/08.032, 10.32/08.032, 10.39/08.032, 10.81/08.032, 10.89/08.032, 11.01/08.032, 11.02/08.032, 11.03/08.032, 11.04/08.032, 11.07/08.032, 20.12/08.032, 20.53/08.032, 20.59/08.032
	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)
	ГОСТ 10444.15-94
	
	

	104.3* ТР
	Пищевые добавки, ароматизаторы и технологические вспомогательные средства, ферментные препараты
	01.19/01.086, 01.21/01.086, 01.22/01.086, 01.23/01.086, 01.24/01.086, 01.25/01.086, 01.26/01.086, 01.27/01.086, 01.28/01.086, 01.29/01.086, 08.93/01.086, 10.32/01.086, 10.81/01.086, 10.82/01.086, 10.83/01.086, 10.84/01.086, 10.89/01.086, 11.01/01.086, 11.02/01.086, 11.03/01.086, 11.04/01.086, 11.06/01.086, 11.07/01.086, 20.12/01.086, 20.53/01.086, 20.59/01.086
	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)
	ГОСТ 31747-2012 (ISO 4831:2006,ISO 4832:2006)
	Испытательный центр (ул. Лесная, 8, д. Выгоничи, Минский район, Минская область)
Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	104.4* ТР
	
	
	Плесени, дрожжи
	ГОСТ 10444.12-2013 (ISO 7932:2004)
	
	

	104.5* ТР
	
	
	Сульфитредуцирующие клостридии
	ГОСТ 29185-2014 (ISO 15213:2003)
	
	

	104.6* ТР
	
	
	E. coli
	ГОСТ 30726-2001
	
	

	104.7* ТР
	
	
	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы
	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) п.п. 4-8.5.3
	
	

	105.1** ТР
	
	
	Наличие информации
	ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) п.6
	
	

	105.2** ТР
	Оборудование для детских игровых площадок
	13.99/11.116, 16.23/11.116, 16.29/11.116, 22.19/11.116, 22.23/11.116, 22.29/11.116, 23.14/11.116, 25.99/11.116, 42.99/11.116
	Общие требования к конструкции
	ГОСТ 26433.1-89;
ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) п.5.1;
ГОСТ 34614.10-2019 (EN 1176-10:2008) п. 4
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
Испытательный центр (ул. Лесная, 8, д. Выгоничи, Минский район, Минская область)
	

	105.3** ТР
	
	13.99/11.116, 13.99/29.061, 16.23/11.116, 16.23/29.061, 16.29/11.116, 16.29/29.061, 22.19/11.116, 22.19/29.061, 22.23/11.116, 22.23/29.061, 22.29/11.116, 22.29/29.061, 23.14/11.116, 23.14/29.061, 25.99/11.116, 25.99/29.061, 42.99/11.116, 42.99/29.061
	Несущая способность (натурные испытания)
	ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) Пр. С
	
	

	105.4** ТР
	
	
	Защита от застреваний
	ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) Пр. D
	
	

	105.5** ТР
	
	13.99/11.116, 13.99/26.095, 13.99/29.061, 16.23/11.116, 16.23/26.095, 16.23/29.061, 16.29/11.116, 16.29/26.095, 16.29/29.061, 22.19/11.116, 22.19/26.095, 22.19/29.061, 22.23/11.116, 22.23/26.095, 22.23/29.061, 22.29/11.116, 22.29/26.095, 22.29/29.061, 23.14/11.116, 23.14/26.095, 23.14/29.061, 25.99/11.116, 25.99/26.095, 25.99/29.061, 42.99/11.116, 42.99/26.095, 42.99/29.061
	Защита от падений
	ГОСТ 26433.1-89;
ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) п. 5.1 Приложение  D
	
	

	105.6** ТР
	
	
	Высота свободного падения
	ГОСТ 26433.1-89;
ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) п. 5.1 Приложение  D
ГОСТ 26433.1-89;
ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) п.5.1;
ГОСТ 34614.3-2019 (EN 1176-3:2017) п. 4
	
	

	105.7** ТР
	
	
	Зона безопасности
	
	
	

	105.8** ТР
	
	
	Зона приземления
	
	
	

	105.9** ТР
	
	
	Лестницы, стремянки, трапы, рампы
	
	
	

	105.10** ТР
	
	
	Канаты, цепи
	
	
	

	105.11** ТР
	
	
	Фундаменты
	
	
	

	105.12** ТР
	
	
	Раскачивающийся брус
	
	
	

	105.13** ТР
	
	
	Общие требования к конструкции
	
	
	

	105.14** ТР
	
	
	Доступ к стартовому участку, стартовый участок, защитная секция
	ГОСТ 26433.1-89;
ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) п. 5.1;
ГОСТ 34614.3-2019 (EN 1176-3:2017) п. 4
	
	

	105.15** ТР
	
	
	Конечный участок
	ГОСТ 26433.1-89;
ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) п. 5.1;
ГОСТ 34614.3-2019 (EN 1176-3:2017) п. 4
ГОСТ 26433.1-89;
ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) п. 5.1;
ГОСТ 34614.3-2019 (EN 1176-3:2017) п.4
	
	

	105.16** ТР
	
	
	Зона приземления
	
	
	

	105.17** ТР
	
	
	Участок скольжения
	ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) п. 5.1;
ГОСТ 34614.3-2019 (EN 1176-3:2017) п. 4.4.3
	
	

	105.18** ТР
	
	
	Профиль горки
	ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) п. 5.1;
ГОСТ 34614.3-2019 (EN 1176-3:2017) п. 4.4.3
ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) п. 5.1 Приложение D
	
	

	105.19** ТР
	
	
	Поверхность горки
	
	
	

	105.20** ТР
	
	
	Зоны безопасности
	ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) п. 5.1 Приложение D
ГОСТ 26433.1-89;
ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) п.5.1;
ГОСТ 34614.2-2019 (EN 1176-2:2017) п.п.4-5, Приложение А;
ГОСТ 34614.2-2024 (EN 1176-2:2017) п.п.4-6, Приложение А
	
	

	105.21** ТР
	
	
	Общие требования к конструкции
	
	
	

	105.22** ТР
	
	
	Несущая способность качелей (расчетный метод)
	ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) Прил.В
	
	

	105.23** ТР
	
	
	Ударная прочность сиденья качелей, каруселей, канатных дорог
	ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) п.5.1;
ГОСТ 34614.2-2019 (EN 1176-2:2017) Приложение В;
ГОСТ 34614.2-2024 (EN 1176-2:2017) п.4.6, п.6,  Приложение В
	
	

	105.24** ТР
	
	
	Испытание качелей динамической нагрузкой
	ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) п.5.1;
ГОСТ 34614.2-2019 (EN 1176-2:2017) Приложение С;
ГОСТ 34614.2-2024 (EN 1176-2:2017) п.4.7, п.6, Приложение С
	
	

	105.25** ТР
	
	
	Общие требования к конструкции
	ГОСТ 26433.1-89;
ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) п.5.1;
ГОСТ 34614.6-2019 (EN 1176-6:2017) п.п. 4-5
	
	

	105.26** ТР
	
	
	Наклон посадочного места и расстояние от нижней точки подвижного элемента конструкции до поверхности игровой площадки
	ГОСТ 34614.6-2019 (EN 1176-6:2017) Приложение В
	
	

	105.27** ТР
	
	
	Возможность защемления или сдавливания частей тела ребенка
	ГОСТ 34614.6-2019 (EN 1176-6:2017) Приложение С
	
	

	105.28** ТР
	
	
	Устойчивость при горизонтальном нагружении (боковая устойчивость)
	ГОСТ 34614.6-2019 (EN 1176-6:2017) Пр. D
	
	

	105.29** ТР
	
	
	Площадь проекции торцевой части рукоятки/ подножки
	ГОСТ 34614.6-2019 (EN 1176-6:2017) Пр. Е
	
	

	105.30** ТР
	
	
	Общие требования к конструкции
	ГОСТ 26433.1-89;
ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) п.5.1;
ГОСТ 34614.5-2019 (EN 1176-5:2008) п. п. 4-5;
ГОСТ 34614.5-2024 (EN 1176-5:2019) п.п.4-6;
ГОСТ 34614.6-2019 (EN 1176-6:2017) Приложение Е
	
	

	105.31** ТР
	
	
	Прочность крепления опорной конструкции карусели к оси
	ГОСТ 34614.5-2019 (EN 1176-5:2008) Пр. А;
ГОСТ 34614.5-2024 (EN 1176-5:2019) п.5.4,п.6, Приложение А
	
	

	105.32** ТР
	
	
	Общие требования к конструкции
	ГОСТ 26433.1-89;
ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) п.5.1;
ГОСТ 34614.4-2019 (EN 1176-4:2017) п. 4
	
	

	105.33** ТР
	
	
	Конструкция и узлы крепления троса
	ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) Пр. С
	
	

	105.34** ТР
	
	
	Скорость движения каретки
	ГОСТ 34614.4-2019 (EN 1176-4:2017) Пр. В
	
	

	105.35** ТР
	
	
	Плавность торможения каретки
	ГОСТ 34614.4-2019 (EN 1176-4:2017) Пр. А
	
	

	105.36** ТР
	
	
	Площадь проекции торцевой части рукоятки
	ГОСТ 34614.6-2019 (EN 1176-6:2017) Пр. Е
	
	

	105.37** ТР
	
	
	Защита от падений в пространственной игровой сети
	ГОСТ 34614.11-2019 п.п. 4.1-4.4
	
	

	105.38** ТР
	
	
	Критическая высота падения
	ГОСТ 34614.1-2019 (EN 1176-1:2017) п. 5.1 Прил. Н;
ГОСТ 34615-2019 п.п.  5-7
	
	

	105.39* ТР
	
	
	Интенсивность запаха
	ГОСТ 22648-77 п.2
	
	

	105.40* ТР
	
	13.99/11.116, 16.23/11.116, 16.29/11.116, 22.19/11.116, 22.23/11.116, 22.29/11.116, 23.14/11.116, 25.99/11.116, 42.99/11.116
	Уровень напряженности электростатического поля на поверхности полимерных, полимерсодержащих материалов, синтетических и смешанных текстильных материалов
	ГОСТ 32995-2014;
СанПиН № 9-29.7-95
	
	

	105.41* ТР
	
	13.99/35.069, 16.23/35.069, 16.29/35.069, 22.19/35.069, 22.23/35.069, 22.29/35.069, 23.14/35.069, 25.99/35.069, 42.99/35.069
	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов
	ГОСТ 30108-94
	
	

	105.42* ТР
	
	13.99/04.125, 16.23/04.125, 16.29/04.125, 22.19/04.125, 22.23/04.125, 22.29/04.125, 23.14/04.125, 08.12/04.125
	Удельная (объемная) активность радионуклидов цезия-137
	ГОСТ 33795-2016
	Испытательный центр (ул. Лесная, 8, д. Выгоничи, Минский район, Минская область)
Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	105.43* ТР
	
	
	Стойкость защитно-декоративного покрытия к влажной обработке
	Инструкция № 016-1211 п.п. 3.2.1, 3.2.2
	
	

	105.44* ТР
	
	13.99/11.116, 16.23/11.116, 16.29/11.116, 22.19/11.116, 22.23/11.116, 22.29/11.116, 23.14/11.116, 25.99/11.116, 42.99/11.116
	Стойкость защитно-декоративного покрытия к действию слюны, пота
	Инструкция № 016-1211 п.3.2.3
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
Испытательный центр (ул. Лесная, 8, д. Выгоничи, Минский район, Минская область)
	

	105.45* ТР
	
	
	Местное кожно-раздражающее действие
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	
	

	105.46* ТР
	
	13.99/06.036, 16.23/06.036, 16.29/06.036, 22.19/06.036, 22.23/06.036, 22.29/06.036, 23.14/06.036, 25.99/06.036, 42.99/06.036
	Индекс токсичности
	МР № 29 ФЦ/2688-03;
МУ 1.1.037-95
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	105.47* ТР
	
	
	Материалы, применяемые при производстве оборудования, не должны относиться к легковоспламеняющимся
	ГОСТ ISO 8124-2-2014 п.п. 3.10; 5.1; 5.4
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
Испытательный центр (ул. Лесная, 8, д. Выгоничи, Минский район, Минская область)
	

	105.48* ТР
	
	13.99/25.047, 16.23/25.047, 16.29/25.047, 22.19/25.047, 22.23/25.047, 22.29/25.047, 23.14/25.047, 25.99/25.047, 42.99/25.047
	Токсичность продуктов горения
	ГОСТ 12.1.044-2018 п.13
	
	

	105.49* ТР
	
	13.99/25.120, 16.23/25.120, 16.29/25.120, 22.19/25.120, 22.23/25.120, 22.29/25.120, 23.14/25.120, 25.99/25.120, 42.99/25.120
	Отсутствие роста и развития микрофлоры, в том числе патогенно
	Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006
	Испытательный центр (ул. Лесная, 8, д. Выгоничи, Минский район, Минская область)
Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	105.50* ТР
	
	13.99/01.086, 16.23/01.086, 16.29/01.086, 22.19/01.086, 22.23/01.086, 22.29/01.086, 23.14/01.086, 25.99/01.086, 42.99/01.086
	Ацетон
	ГОСТ 34174-2017;
ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МУК 4.1.3166-14;
МУК 4.1.3170-14
	
	

	105.51* ТР
	
	13.99/08.158, 13.99/08.162, 16.23/08.158, 16.23/08.162, 16.29/08.158, 16.29/08.162, 22.19/08.158, 22.19/08.162, 22.23/08.158, 22.23/08.162, 22.29/08.158, 22.29/08.162, 23.14/08.158, 23.14/08.162, 25.99/08.158, 25.99/08.162, 42.99/08.158, 42.99/08.162
	Акрилонитрил
	ГОСТ 22648-77 п.3.4;
ГОСТ 34174-2017;
ГОСТ ISO 16000-6-2016;
ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007;
МУК 4.1.3166-14
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	105.52* ТР
	
	
	Аммиак
	ГОСТ 30255-2014
	
	

	105.53* ТР
	
	13.99/08.156, 16.23/08.156, 16.29/08.156, 22.19/08.156, 22.23/08.156, 22.29/08.156, 23.14/08.156, 25.99/08.156, 42.99/08.156
	Ацетальдегид
	ГОСТ 34173-2017;
ГОСТ 34174-2017;
МУК 4.1.3166-14;
МУК 4.1.3170-14
	
	

	105.54* ТР
	
	13.99/08.158, 16.23/08.158, 16.29/08.158, 22.19/08.158, 22.23/08.158, 22.29/08.158, 23.14/08.158, 25.99/08.158, 42.99/08.158
	бензол
	ГОСТ 34174-2017;
ГОСТ 34175-2017;
ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МУК 4.1.3166-14;
МУК 4.1.3170-14
	
	

	105.55* ТР
	
	13.99/08.158, 13.99/08.162, 16.23/08.158, 16.23/08.162, 16.29/08.158, 16.29/08.162, 22.19/08.158, 22.19/08.162, 22.23/08.158, 22.23/08.162, 22.29/08.158, 22.29/08.162, 23.14/08.158, 23.14/08.162, 25.99/08.158, 25.99/08.162, 42.99/08.158, 42.99/08.162
	бутилацетат
	ГОСТ 34174-2017;
МУК 4.1.3166-14;
МУК 4.1.3170-14
	
	

	105.56* ТР
	
	13.99/08.158, 16.23/08.158, 16.29/08.158, 22.19/08.158, 22.23/08.158, 22.29/08.158, 23.14/08.158, 25.99/08.158, 42.99/08.158
	Водород цианистый
	ГОСТ 34040-2016
	
	

	105.57* ТР
	
	13.99/08.156, 16.23/08.156, 16.29/08.156, 22.19/08.156, 22.23/08.156, 22.29/08.156, 23.14/08.156, 25.99/08.156, 42.99/08.156
	Гексаметилендиамин
	ГОСТ 32533-2013;
МР 1503-76
	
	

	105.58* ТР
	
	13.99/08.156, 13.99/08.161, 16.23/08.156, 16.23/08.161, 16.29/08.156, 16.29/08.161, 22.19/08.156, 22.19/08.161, 22.23/08.156, 22.23/08.161, 22.29/08.156, 22.29/08.161, 23.14/08.156, 23.14/08.161, 25.99/08.156, 25.99/08.161, 42.99/08.156, 42.99/08.161
	Дибутилфталат
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007;
МУК 4.1.3168-14;
МУК 4.1.3169-14
ГОСТ 35291-2025
	
	

	105.59* ТР
	
	13.99/08.158, 13.99/08.162, 16.23/08.158, 16.23/08.162, 16.29/08.158, 16.29/08.162, 22.19/08.158, 22.19/08.162, 22.23/08.158, 22.23/08.162, 22.29/08.158, 22.29/08.162, 23.14/08.158, 23.14/08.162, 25.99/08.158, 25.99/08.162, 42.99/08.158, 42.99/08.162
	Диметилтерефталат
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МУК 4.1.3168-14;
МУК 4.1.3169-14
ГОСТ 35291-2025
	
	

	105.60* ТР
	
	
	Диоктилфталат
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МУК 4.1.3168-14;
МУК 4.1.3169-14
ГОСТ 35291-2025
ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МУ № 11-12-26-96
	
	

	105.61* ТР
	
	
	Диметилформамид
	
	
	

	105.62* ТР
	
	
	Диоксид серы
	ГОСТ 34042-2016
	
	

	105.63* ТР
	
	13.99/08.156, 16.23/08.156, 16.29/08.156, 22.19/08.156, 22.23/08.156, 22.29/08.156, 23.14/08.156, 25.99/08.156, 42.99/08.156
	Капролактам
	ГОСТ 30351-2001;
ГОСТ 34169-2017;
ГОСТ ISO 16000-6-2016;
ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007
	
	

	105.64* ТР
	
	13.99/08.159, 13.99/08.162, 16.23/08.159, 16.23/08.162, 16.29/08.159, 16.29/08.162, 22.19/08.159, 22.19/08.162, 22.23/08.159, 22.23/08.162, 22.29/08.159, 22.29/08.162, 23.14/08.159, 23.14/08.162, 25.99/08.159, 25.99/08.162, 42.99/08.159, 42.99/08.162
	ксилолы
	ГОСТ 34174-2017;
ГОСТ 34175-2017;
ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МУК 4.1.3166-14;
МУК 4.1.3167-14
	
	

	105.65* ТР
	
	13.99/08.158, 13.99/08.162, 16.23/08.158, 16.23/08.162, 16.29/08.158, 16.29/08.162, 22.19/08.158, 22.19/08.162, 22.23/08.158, 22.23/08.162, 22.29/08.158, 22.29/08.162, 23.14/08.158, 23.14/08.162, 25.99/08.158, 25.99/08.162, 42.99/08.158, 42.99/08.162
	Метилметакрилат
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007;
МУК 4.1.3171-14
ГОСТ 35303-2025
	
	

	105.66* ТР
	
	
	Спирт бутиловый
	ГОСТ 34172-2017;
ГОСТ 34174-2017;
МУК 4.1.3166-14;
МУК 4.1.3170-14
	
	

	105.67* ТР
	
	13.99/08.158, 16.23/08.158, 16.29/08.158, 22.19/08.158, 22.23/08.158, 22.29/08.158, 23.14/08.158, 25.99/08.158, 42.99/08.158
	Спирт изобутиловый
	ГОСТ 34172-2017;
ГОСТ 34174-2017;
МУК 4.1.3166-14;
МУК 4.1.3170-14
ГОСТ 22648-77 п.3.4 ;
ГОСТ 34174-2017;
МУК 4.1.3166-14;
МУК 4.1.3167-14
	
	

	105.68* ТР
	
	
	Спирт изопропиловый
	
	
	

	105.69* ТР
	
	
	Спирт метиловый
	
	
	

	105.70* ТР
	
	
	Стирол
	
	
	

	105.71* ТР
	
	
	Толуол
	ГОСТ 34174-2017;
ГОСТ 34175-2017;
ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МУК 4.1.3166-14;
МУК 4.1.3167-14
	
	

	105.72* ТР
	
	13.99/08.158, 13.99/08.162, 16.23/08.158, 16.23/08.162, 16.29/08.158, 16.29/08.162, 22.19/08.158, 22.19/08.162, 22.23/08.158, 22.23/08.162, 22.29/08.158, 22.29/08.162, 23.14/08.158, 23.14/08.162, 25.99/08.158, 25.99/08.162, 42.99/08.158, 42.99/08.162
	Фенол
	ГОСТ 30255-2014;
ГОСТ 34171-2017;
ГОСТ ISO 16000-6-2016;
ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007
	
	

	105.73* ТР
	
	13.99/08.156, 13.99/08.158, 13.99/08.162, 16.23/08.156, 16.23/08.158, 16.23/08.162, 16.29/08.156, 16.29/08.158, 16.29/08.162, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 22.19/08.162, 22.23/08.156, 22.23/08.158, 22.23/08.162, 22.29/08.156, 22.29/08.158, 22.29/08.162, 23.14/08.156, 23.14/08.158, 23.14/08.162, 25.99/08.156, 25.99/08.158, 25.99/08.162, 42.99/08.156, 42.99/08.158, 42.99/08.162
	Формальдегид
	ГОСТ 22648-77;
ГОСТ 30255-2014;
ГОСТ 33446-2015;
ГОСТ 33447-2015
	
	

	105.74* ТР
	
	13.99/08.156, 13.99/08.158, 16.23/08.156, 16.23/08.158, 16.29/08.156, 16.29/08.158, 22.19/08.156, 22.19/08.158, 22.23/08.156, 22.23/08.158, 22.29/08.156, 22.29/08.158, 23.14/08.156, 23.14/08.158, 25.99/08.156, 25.99/08.158, 42.99/08.156, 42.99/08.158
	фосфорный ангидрид
	ГОСТ 34039-2016
	
	

	105.75* ТР
	
	13.99/08.156, 16.23/08.156, 16.29/08.156, 22.19/08.156, 22.23/08.156, 22.29/08.156, 23.14/08.156, 25.99/08.156, 42.99/08.156
	Фталевый ангидрид
	ГОСТ 32457-2013
	
	

	105.76* ТР
	
	
	Хлористый водород
	ГОСТ 34041-2016
	
	

	105.77* ТР
	
	
	Эпихлоргидрин
	ГОСТ 34171-2017;
ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МВИ.МН 1924-2003
	
	

	105.78* ТР
	
	13.99/08.158, 13.99/08.162, 16.23/08.158, 16.23/08.162, 16.29/08.158, 16.29/08.162, 22.19/08.158, 22.19/08.162, 22.23/08.158, 22.23/08.162, 22.29/08.158, 22.29/08.162, 23.14/08.158, 23.14/08.162, 25.99/08.158, 25.99/08.162, 42.99/08.158, 42.99/08.162
	Этиленгликоль
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005 Приложение 32
	
	

	105.79* ТР
	
	13.99/08.156, 13.99/08.162, 16.23/08.156, 16.23/08.162, 16.29/08.156, 16.29/08.162, 22.19/08.156, 22.19/08.162, 22.23/08.156, 22.23/08.162, 22.29/08.156, 22.29/08.162, 23.14/08.156, 23.14/08.162, 25.99/08.156, 25.99/08.162, 42.99/08.156, 42.99/08.162
	Пробоподготовка
	ГОСТ 30255-2014
	
	

	105.80* ТР
	
	13.99/11.116, 16.23/11.116, 16.29/11.116, 22.19/11.116, 22.23/11.116, 22.29/11.116, 23.14/11.116, 25.99/11.116, 42.99/11.116
	Винилацетат
	ГОСТ ISO 16000-6-2016;
ГОСТ Р ИСО 16017-1-2007
	
	

	106.1* ТР
	
	13.99/08.162, 16.23/08.162, 16.29/08.162, 22.19/08.162, 22.23/08.162, 22.29/08.162, 23.14/08.162, 25.99/08.162, 42.99/08.162
	Стойкость к зажиганию
	ГОСТ 35043-2023 п.5.3
	
	

	106.2* ТР
	Арматура электро-монтажная
	27.33/25.047
	Стойкость к распространению горения при одиночной или групповой прокладке
	ГОСТ 35043-2023 п.5.5
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	106.3* ТР
	
	
	Стойкость к воспламенению от горелки Бунзена
	ГОСТ 35043-2023 п.5.4;
	
	

	106.4* ТР
	
	
	Теплостойкость (давление шариком)
	ГОСТ 35043-2023 п.5.2;
	
	

	107.1* ТР
	
	27.33/25.108
	Коэффициент снижения допустимого длительного тока нагрузки для кабеля с ОКП
	ГОСТ Р 53311-2009 п.4.1
	
	

	107.2* ТР
	Средства огнезащиты кабелей
	20.30/25.098, 20.59/25.098
	Метод определения длины поврежденной пламенем или обугленной части кабельной прокладки с ОКП
	ГОСТ IEC 60332-3-22-2011;
ГОСТ Р 53311-2009 п.4.2;
СТБ IEC 60332-3-22-2011
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	107.3* ТР
	
	20.30/25.047, 20.59/25.047
	Метод определения огнезащитной эффективности средств по кабельной продукции
	ГОСТ 12176-89 (МЭК 332-3-82) п.3;
ГОСТ IEC 60332-3-22-2011;
СТБ 11.03.02-2010;
СТБ IEC 60332-3-22-2011
	
	

	108.1* ТР
	
	
	Огнезащитная эффективность
	ГОСТ Р 53292-2009 п.6.1
	
	

	108.2* ТР
	Средства огнезащиты древесины и материалов на ее основе
	20.30/25.047, 20.59/25.047
	Огнезащитная эффективность (контрольный метод)
	ГОСТ Р 53292-2009 п.6.2
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	108.3* ТР
	
	
	Устойчивость к старению (сохранение огнезащитной эффективности)
	ГОСТ Р 53292-2009 п.6.3
	
	

	109.1* ТР
	
	20.30/36.057, 20.59/36.057
	Сопротивление воздухопроницанию и водопроницаемости
	ГОСТ 26602.2-99;
СТБ 1394-2003 п.7.1;
СТБ 2433-2015 п.8.1
	
	

	109.2* ТР
	Двери и ворота противопожарные. Двери дымонепроницаемые. Люки противопожарные
	23.20/26.080
	Звукоизоляция Класс звукоизоляции
	ГОСТ 26602.3-2016;
СТБ 2433-2015 п.8.1
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
Испытательный центр (ул. Лесная, 8, д. Выгоничи, Минский район, Минская область)
	

	109.3* ТР
	
	23.20/30.000
	Безотказность (надежность)
	СТБ 1394-2003 п.7.3;
СТБ 2433-2015 п.8.1;
СТБ 940-2004 п.7
	
	

	109.4* ТР
	
	23.20/36.038
	Сопротивление статической нагрузке, действующей в плоскости полотна
	СТБ 1394-2003 п.7.4;
СТБ 2433-2015 п.8.1.1;
СТБ 940-2004 п.8;
СТБ EN 947-2012
	
	

	109.5* ТР
	
	23.20/26.095
	Сопротивление статической нагрузке, действующей перпендикулярно плоскости полотна
	СТБ 1394-2003 п.7.5;
СТБ 2433-2015 п.8.1.1;
СТБ 940-2004 п.9;
СТБ EN 948-2014
	
	

	109.6* ТР
	
	
	Сопротивление ударной нагрузке
	СТБ 1394-2003 п.7.6. п.7.7;
СТБ 1456-2004 п.9;
СТБ 2433-2015 п.8.1.1;
СТБ EN 949-2012;
СТБ EN 950-2012
	
	

	109.7* ТР
	
	
	Оснащенность дверей, ворот и люков запирающими устройствами, дверными ручками, устройствами для самозакрывания
	СТБ 1394-2003 п.7.8;
СТБ 1647-2006 п.7.3
	
	

	109.8* ТР
	
	23.20/11.116
	Наличие уплотнительных прокладок по периметру притвора полотна двери
	СТБ 1394-2003 п.7.8;
СТБ 1647-2006 п.7.3
ГОСТ 33795-2016;
МВИ.МН 1181-2011                        ;
СТБ 1394-2003 п.7.15
	
	

	109.9* ТР
	
	
	Удельная (объемная) активность радионуклида 137Cs, Бк/кг
	
	
	

	109.10* ТР
	
	16.23/04.125, 25.12/04.125
	Отклонение от номинальных размеров изделий и их сборочных единиц
	ГОСТ 26433.1-89;
СТБ 1394-2003 п.7.9;
СТБ 2433-2015 п.8.6
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	109.11* ТР
	
	23.20/29.061
	Отклонение от плоскостности и прямолинейности
	ГОСТ 26433.1-89;
СТБ 1394-2003 п.7.9;
СТБ 2433-2015 п.8.6
СТБ 1133-98;
СТБ 1394-2003 п.7.10
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	109.12* ТР
	
	
	Качество сварных швов (визуально)
	
	
	

	109.13* ТР
	
	23.20/32.115
	Показатели внешнего вида
	СТБ 1394-2003 п.7.8
	
	

	109.14* ТР
	
	23.20/11.116
	Прочность клеевых и сварных соединений
	ГОСТ 15613.1-84;
ГОСТ 15613.4-78;
ГОСТ 33120-2014 п.6, п.9;
СТБ 1264-2001;
СТБ 1394-2003 п.7.10, п.7.11;
СТБ 939-2013
	
	

	109.15* ТР
	
	23.20/29.121
	Прочность сцепления пленочных и листовых полимерных покрытий с отделываемой поверхностью
	ГОСТ 15867-79;
СТБ 1394-2003 п.7.12
	
	

	109.16* ТР
	
	
	Адгезия лакокрасочных покрытий
	ГОСТ 15140-78 п.2 (м-д решетчатых надрезов);
СТБ 1394-2003 п.7.13
	
	

	109.17* ТР
	
	
	Зазоры в местах соединения
	ГОСТ 26433.1-89;
СТБ 1394-2003 п.7.9
	
	

	110.1* ТР
	
	
	Предельные отклонения размеров шкафа и его деталей, зазоры
	ГОСТ Р 51844-2009 п.п. 7.4; 7.5; 7.9; 7.18;
СТБ 1953-2009 п.п.7.4-7.6, 7.12
	
	

	110.2* ТР
	Шкафы пожарные
	25.11/29.061
	Внешний вид шкафов, маркировка, упаковка, комплектность
	ГОСТ Р 51844-2009 п.п. 7.5; 7.8; 7.10; 7.18-7.21;
СТБ 1953-2009 п.п.7.4, 7.12
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
Испытательный центр (ул. Лесная, 8, д. Выгоничи, Минский район, Минская область)
	

	110.3* ТР
	
	25.11/11.116
	Прочность сцепления (адгезия) лакокрасочного покрытия с основанием, качество покрытия
	ГОСТ 15140-78 (метод решетчатых надрезов);
ГОСТ 9.032-74;
ГОСТ 9.301-86;
ГОСТ 9.302-88 (ИСО 1463-82, ИСО 2064-80, ИСО 2106-82, ИСО 2128-76, ИСО 2177-85, ИСО 2178-82, ИСО 2360-82, ИСО 2361-82, ИСО 2819-80, ИСО 3497-76, ИСО 3543-81, ИСО 3613-80, ИСО 3882-86, ИСО 3892-80, ИСО 4516-80, ИСО 4518-80, ИСО 4522-1-85, ИСО 4522-2-85, ИСО 4524-1-85, ИСО 4524-3-85, ИСО 4524-5-85, ИСО 8401-86) п.2, п.5.8;
ГОСТ 9.407-2015 п.8;
ГОСТ Р 51844-2009 п. 7.15;
СТБ 1953-2009 п. 7.3
	
	

	110.4* ТР
	
	25.11/29.121
	Масса шкафа
	ГОСТ Р 51844-2009 п.п. 7.11;
СТБ 1953-2009 п.п.7.7
	
	

	110.5* ТР
	
	25.11/29.040
	Угол открывания дверцы шкафа и кассеты
	ГОСТ Р 51844-2009 п.п. 7.6-7.7;
СТБ 1953-2009 п.п.7.8
	
	

	110.6* ТР
	
	25.11/29.061
	Прочность при статической нагрузке
	ГОСТ Р 51844-2009 п.п. 7.12-7.13;
СТБ 1953-2009 п.п.7.9-7.10
	
	

	110.7* ТР
	
	25.11/29.121
	Время открывания дверцы
	ГОСТ Р 51844-2009 п.7.8;
СТБ 1953-2009 п.7.11
	
	

	133.1*** ЕПП
	
	25.11/26.095
	Отбор проб
	ГОСТ 18321-73
	
	

	133.3* ЕПП
	Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами
	16.29/42.000, 17.12/42.000, 17.21/42.000, 17.29/42.000, 20.12/42.000, 20.16/42.000, 20.59/42.000, 22.19/42.000, 22.22/42.000, 22.29/42.000, 23.13/42.000, 23.41/42.000, 23.49/42.000, 24.33/42.000, 24.45/42.000, 25.29/42.000, 25.71/42.000, 25.92/42.000, 25.99/42.000, 26.40/42.000, 28.25/42.000, 28.29/42.000, 28.93/42.000, 32.50/42.000, 32.91/42.000, 32.99/42.000
	Органолептические показатели: - интенсивность запаха образца - водных вытяжек из материалов, контактирующих с продуктами с влажностью более 15%: запах, привкус, муть, осадок - материалов, контактирующих с продуктами с влажностью не более 15%: запах, вкус, цвет сорбента
	Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
Инструкция 2.3.3.10-15-89-2005 гл. 4, гл. 5;
Инструкция № 880-71;
МУ № 4395-87;
СанПиН от 30.12.2014 № 119
	Испытательный центр (ул. Лесная, 8, д. Выгоничи, Минский район, Минская область)
	

	133.4* ЕПП
	
	16.29/11.116, 17.12/11.116, 17.21/11.116, 17.29/11.116, 20.12/11.116, 20.16/11.116, 20.59/11.116, 22.19/11.116, 22.22/11.116, 22.29/11.116, 23.13/11.116, 23.41/11.116, 23.49/11.116, 24.33/11.116, 24.45/11.116, 25.29/11.116, 25.71/11.116, 25.92/11.116, 25.99/11.116, 26.40/11.116, 28.25/11.116, 28.29/11.116, 28.93/11.116, 32.50/11.116, 32.91/11.116, 32.99/11.116
	Острая токсичность при введении в желудок
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005
	Испытательный центр (ул. Лесная, 8, д. Выгоничи, Минский район, Минская область)
Испытательный центр (ул. Лесная, 8, д. Выгоничи, Минский район, Минская область)
	

	156.1* ЕПП
	
	16.29/06.036, 17.12/06.036, 17.21/06.036, 17.29/06.036, 20.12/06.036, 20.16/06.036, 20.59/06.036, 22.19/06.036, 22.22/06.036, 22.29/06.036, 23.13/06.036, 23.41/06.036, 23.49/06.036, 24.33/06.036, 24.45/06.036, 25.29/06.036, 25.71/06.036, 25.92/06.036, 25.99/06.036, 26.40/06.036, 28.25/06.036, 28.29/06.036, 28.93/06.036, 32.50/06.036, 32.91/06.036, 32.99/06.036
	Отбор проб (образцов)
	ГОСТ 18321-73
	
	

	156.2* ЕПП
	Средства личной гигиены
	13.92/42.000, 13.95/42.000, 17.22/42.000, 17.29/42.000
	Приготовление вытяжки
	Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции от 28.05.2010 № 299 Глава II, Раздел 12
	Испытательный центр (ул. Лесная, 8, д. Выгоничи, Минский район, Минская область)
Испытательный центр (ул. Лесная, 8, д. Выгоничи, Минский район, Минская область)
	

	156.4* ЕПП
	
	13.92/08.164, 13.95/08.164, 17.22/08.164, 17.29/08.164
	Органолептические показатели (внешний вид, запах)
	
	
	

	156.5* ЕПП
	
	
	Индекс местного раздражающего действия на кожные покровы
	
Инструкция по применению №004-0612 от 18.07.2012
	Испытательный центр (ул. Лесная, 8, д. Выгоничи, Минский район, Минская область)
Испытательный центр (ул. Лесная, 8, д. Выгоничи, Минский район, Минская область)
	

	156.6* ЕПП
	
	13.92/06.036, 13.95/06.036, 17.22/06.036, 17.29/06.036
	Индекс ирритативного действия на слизистые глаз
	
	
	

	156.7* ЕПП
	
	
	Индекс сенсибилизирующей способности
	Инструкция по применению №004-0612 от 18.07.2012
ГОСТ 18321-73;
СТБ 1044-2012
	
	

	157.1*** ЕПП
	
	
	Отбор проб (образцов)
	
	
	

	157.2* ЕПП
	Средства бытовой химии
	20.41/42.000
	Раздражающее действие в рекомендуемом режиме применения при однократном воздействии: - на кожные покровы - конъюнктиву глаз
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция по применению №004-0612 от 18.07.2012
	Испытательный центр (ул. Лесная, 8, д. Выгоничи, Минский район, Минская область)
Испытательный центр (ул. Лесная, 8, д. Выгоничи, Минский район, Минская область)
	

	157.3* ЕПП
	
	20.41/06.036
	Сенсибилизирующее действие
	Инструкция по применению №004-0612 от 18.07.2012
	
	

	157.4* ЕПП
	
	
	Ингаляционная опасность по степени летучести (насыщающие концентрации). Ингаляционная опасность при воздействии аэрозолей и порошкообразных средств (статическая ингаляционная затравка)
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	
	

	157.5* ЕПП
	
	
	Острая токсичность при введении в желудок и на кожу
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004
ГОСТ 18321-73
	
	

	157.6* ЕПП
	
	
	Кумулятивное действие
	
	
	

	157.7* ЕПП
	
	
	Кожно-резорбтивное действие
	
	
	

	158.1*** ЕПП
	
	
	Отбор проб
	
	
	

	158.2* ЕПП
	Полимерные и полимерсодержащие строительные материалы, лакокрасочная продукция
	16.21/42.000, 16.22/42.000, 16.23/42.000, 17.24/42.000, 20.12/42.000, 20.30/42.000, 20.52/42.000, 20.59/42.000, 22.19/42.000, 22.21/42.000, 22.23/42.000, 22.29/42.000, 23.14/42.000, 23.31/42.000, 23.51/42.000, 23.61/42.000, 23.62/42.000, 23.64/42.000, 23.70/42.000, 23.99/42.000, 31.00/42.000, 31.01/42.000, 31.02/42.000, 31.09/42.000
	Моделирование условий, органолептические и одориметрические испытания
	Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
Инструкция по применению № 056-2009;
Пост. от 30.12.2014 № 119 (02040)
	Испытательный центр (ул. Лесная, 8, д. Выгоничи, Минский район, Минская область)
Испытательный центр (ул. Лесная, 8, д. Выгоничи, Минский район, Минская область)
	

	158.3* ЕПП
	
	16.21/11.116, 16.22/11.116, 16.23/11.116, 17.24/11.116, 20.12/11.116, 20.30/11.116, 20.52/11.116, 20.59/11.116, 22.19/11.116, 22.21/11.116, 22.23/11.116, 22.29/11.116, 23.14/11.116, 23.31/11.116, 23.51/11.116, 23.61/11.116, 23.62/11.116, 23.64/11.116, 23.70/11.116, 23.99/11.116, 31.00/11.116, 31.01/11.116, 31.02/11.116, 31.09/11.116
	Местно-раздражающее действие вытяжек на слизистые глаз и кожные покровы
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	
	

	158.4* ЕПП
	
	16.21/06.036, 16.22/06.036, 16.23/06.036, 17.24/06.036, 20.12/06.036, 20.30/06.036, 20.52/06.036, 20.59/06.036, 22.19/06.036, 22.21/06.036, 22.23/06.036, 22.29/06.036, 23.14/06.036, 23.31/06.036, 23.51/06.036, 23.61/06.036, 23.62/06.036, 23.64/06.036, 23.70/06.036, 23.99/06.036, 31.00/06.036, 31.01/06.036, 31.02/06.036, 31.09/06.036
	Раздражающее и кожно-резорбтивное действие
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004
Инструкция 2.1.2.10-12-38-2006
	
	

	158.5* ЕПП
	
	
	Сенсибилизирующее действие
	
	
	

	158.6* ЕПП
	
	
	Общетоксическое действие в условиях статической ингаляционной затравки
	
	
	

	158.7* ЕПП
	
	
	Острая токсичность вытяжек при введении в желудок
	
	
	

	158.8* ЕПП
	
	
	Отсутствие роста и развития микрофлоры, в том числе патогенной
	
	
	

	159.1*** ЕПП
	
	16.21/01.086, 16.22/01.086, 16.23/01.086, 17.24/01.086, 20.12/01.086, 20.30/01.086, 20.52/01.086, 20.59/01.086, 22.19/01.086, 22.21/01.086, 22.23/01.086, 22.29/01.086, 23.14/01.086, 23.31/01.086, 23.51/01.086, 23.61/01.086, 23.62/01.086, 23.64/01.086, 23.70/01.086, 23.99/01.086, 31.00/01.086, 31.01/01.086, 31.02/01.086, 31.09/01.086
	Отбор проб (образцов)
	ГОСТ 18321-73
	
	

	159.2* ЕПП
	Химическая и нефтехимическая продукция производственного назначения, биологические вещества
	20.13/42.000, 20.14/42.000, 20.15/42.000, 20.30/42.000, 20.59/42.000
	Органолептические исследования
	Инструкция по применению №004-0612 от 18.07.2012
	Испытательный центр (ул. Лесная, 8, д. Выгоничи, Минский район, Минская область)
Испытательный центр (ул. Лесная, 8, д. Выгоничи, Минский район, Минская область)
	

	159.3* ЕПП
	
	20.13/11.116, 20.14/11.116, 20.15/11.116, 20.30/11.116, 20.59/11.116
	Местно-раздражающие и кожно-резорбтивные свойства
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004
	
	

	159.4* ЕПП
	
	20.13/06.036, 20.14/06.036, 20.15/06.036, 20.30/06.036, 20.59/06.036
	Местно-раздражающие свойства на слизистые глаз
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004
ГОСТ 18321-73
	
	

	159.5* ЕПП
	
	
	Острая ингаляционная токсичность (статическая затравка)
	
	
	

	159.6* ЕПП
	
	
	Острая внутрижелудочная токсичность
	
	
	

	159.7* ЕПП
	
	
	Сенсибилизирующее действие
	
	
	

	159.8* ЕПП
	
	
	Кумулятивное действие
	
	
	

	160.1*** ЕПП
	
	
	Отбор проб
	
	
	

	160.2* ЕПП
	Дезинфицирующие, стерилизующие, дезинсекционные средства
	20.13/42.000, 20.14/42.000, 20.41/42.000, 20.59/42.000
	Острая токсичность при введении в желудок
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Руководство Р 4.2.2643-10
	Испытательный центр (ул. Лесная, 8, д. Выгоничи, Минский район, Минская область)
Испытательный центр (ул. Лесная, 8, д. Выгоничи, Минский район, Минская область)
	

	160.3* ЕПП
	
	20.13/06.036, 20.14/06.036, 20.41/06.036, 20.59/06.036
	Острая внутрибрюшинная токсичность
	Инструкция 1.1.10-12-41-2006;
Инструкция по применению №020-1118 от 23.04.2019
	
	

	160.4* ЕПП
	
	
	Острая токсичность при ингаляционном воздействии в насыщающих концентрациях паров
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Руководство Р 4.2.2643-10
	
	

	160.5* ЕПП
	
	
	Раздражающее действие на слизистые оболочки глаз
	Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Руководство Р 4.2.2643-10
МУ №1.1.11-12-5-2003
	
	

	160.6* ЕПП
	
	
	Местно-раздражающее действие на кожу, кожно-резорбтивные свойства
	
	
	

	160.7* ЕПП
	
	
	Подострая токсичность (кумулятивные свойства)
	
	
	

	160.8* ЕПП
	
	
	Сенсибилизирующее действие
	
	
	

	160.9* ЕПП
	
	
	Гемолитическая активность смывов
	Инструкция 1.1.10-12-41-2006;
Инструкция по применению №020-1118 от 23.04.2019
	
	

	161.1*** ЕПП
	
	
	Отбор проб
	ГОСТ 18321-73;
ГОСТ 31214-2016;
ГОСТ ISO 10993-12-2015;
Инструкция 1.1.10-12-41-2006 приложение 2,3;
Инструкция 1.1.10-22-58-2005;
Инструкция по применению №020-1118 от 23.04.2019
	
	

	161.3* ЕПП
	Изделия медицинского назначения, медицинская техника и материалы, применяемые для их изготовления.
	16.29/42.000, 17.12/42.000, 17.21/42.000, 23.13/42.000, 23.49/42.000, 24.33/42.000, 24.45/42.000, 25.71/42.000, 25.73/42.000, 25.99/42.000, 32.50/42.000
	Одориметрические испытания: - интенсивность запаха (воздушная среда) Органолептические испытания (вытяжка): - интенсивность запаха, цветности, мутности)
	ГОСТ 31576-2012;
ГОСТ ISO 10993-12-2015;
ГОСТ ISO 8537-2011;
Инструкция 1.1.10-12-41-2006 глава 5, приложение 11,12;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
Инструкция по применению №020-1118 от 23.04.2019;
МР №117-9711 глава 5, п.5.2
	Испытательный центр (ул. Лесная, 8, д. Выгоничи, Минский район, Минская область)
	

	161.4* ЕПП
	
	16.29/11.116, 17.12/11.116, 17.21/11.116, 23.13/11.116, 23.49/11.116, 24.33/11.116, 24.45/11.116, 25.71/11.116, 25.73/11.116, 25.99/11.116, 32.50/11.116
	Острая токсичность при введении в брюшную полость и/или желудок
	Инструкция 1.1.10-12-41-2006 глава 9, приложение 18;
Инструкция 1.1.10-22-58-2005 глава 4, п.24;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
Инструкция 2.3.3.10-15-64-2005;
Инструкция по применению №020-1118 от 23.04.2019;
МР №117-9711 глава 6, п.6.3
	Испытательный центр (ул. Лесная, 8, д. Выгоничи, Минский район, Минская область)
Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	161.5* ЕПП
	
	16.29/06.036, 17.12/06.036, 17.21/06.036, 23.13/06.036, 23.49/06.036, 24.33/06.036, 24.45/06.036, 25.71/06.036, 25.73/06.036, 25.99/06.036, 32.50/06.036
	Гемолитическое действие
	Инструкция 1.1.10-12-41-2006 глава 9,  п.69, приложение 10;
Инструкция 1.1.10-22-58-2005 глава 4, п.20;
Инструкция по применению №020-1118 от 23.04.2019
	
	

	161.6* ЕПП
	
	
	Пирогенность
	Инструкция 1.1.10-12-41-2006 глава 9,  приложение 14;
Инструкция 1.1.10-22-58-2005 глава 4, п.25;
Инструкция по применению №020-1118 от 23.04.2019
	
	

	161.7* ЕПП
	
	
	Местно-раздражающие свойства на кожу и слизистые глаз
	ГОСТ ISO 10993-10-2011;
ГОСТ ISO 10993-12-2015;
Инструкция 1.1.10-12-41-2006 глава 9, п.п.53-56, приложение 16, 17;
МР №117-9711
	
	

	161.8* ЕПП
	
	
	Сенсибилизирующее действие
	ГОСТ ISO 10993-10-2011;
Инструкция 1.1.11-12-35-2004;
МР №117-9711 глава 7, п.п.7.1-7.2
	
	

	161.9* ЕПП
	
	
	Кожно-резорбтивное действие
	ГОСТ ISO 10993-10-2011;
Инструкция 1.1.10-12-41-2006 глава 9, п.п. 53-60,66, приложение 16;
Инструкция по применению №020-1118 от 23.04.2019;
МР №117-9711 глава 6, п.6.4
	
	

	161.10* ЕПП
	
	
	Коррозионная стойкость
	Инструкция 1.1.10-12-41-2006 глава 9, п.п. 53-60,66, приложение 16;
Инструкция по применению №020-1118 от 23.04.2019
	
	

	208.13* ЕПП
	
	16.29/26.080, 17.12/26.080, 17.21/26.080, 23.13/26.080, 23.49/26.080, 24.33/26.080, 24.45/26.080, 25.71/26.080, 25.73/26.080, 25.99/26.080, 32.50/26.080
	Содержание кадмия
	ГОСТ 30178-96;
ГОСТ EN 14083-2013;
ГОСТ EN 14084-2014;
МВИ.МН 1792-2002
	
	

	208.13* ЕПП
209.11* ЕПП
	Вина плодовые крепленые ординарные и виноматериалы плодовые крепленые ординарные обработанные
	11.03/08.032, 11.03/08.035
	Содержание кадмия
Содержание кадмия
	ГОСТ 30178-96;
ГОСТ EN 14083-2013;
ГОСТ EN 14084-2014;
МВИ.МН 1792-2002
ГОСТ 30178-96;
ГОСТ EN 14083-2013;
ГОСТ EN 14084-2014;
МВИ.МН 1792-2002
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	209.11* ЕПП
35.75* ТР
	Водки
	11.01/08.032, 11.01/08.035
	Содержание кадмия
Винилацетат.
Винилацетат
	ГОСТ 30178-96;
ГОСТ EN 14083-2013;
ГОСТ EN 14084-2014;
МВИ.МН 1792-2002
АМИ.МН 0111-2023;
ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МР 2915-82
	Испытательный центр (ул. Минина, 15, 220014, г. Минск)
ул. Минина, 15, 220014, г. Минск
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	102.8*
	Игрушки
	32.40/08.158, 32.40/08.162
	Винилацетат
Винилацетат.
	АМИ.МН 0111-2023;
ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МР 2915-82
	ул. Минина, 15, 220014, г. Минск
	

	111.15*
	Материалы и изделия, контактирующие с пищевыми продуктами; средства по уходу за полостью рта (в том числе щетки зубные, массажеры для десен)
	16.29/08.158, 16.29/08.162, 17.12/08.158, 17.12/08.162, 17.21/08.158, 17.21/08.162, 17.29/08.158, 17.29/08.162, 20.12/08.158, 20.12/08.162, 20.16/08.158, 20.16/08.162, 20.59/08.158, 20.59/08.162, 22.19/08.158, 22.19/08.162, 22.22/08.158, 22.22/08.162, 22.29/08.158, 22.29/08.162, 23.13/08.158, 23.13/08.162, 23.41/08.158, 23.41/08.162, 23.49/08.158, 23.49/08.162, 24.33/08.158, 24.33/08.162, 24.45/08.158, 24.45/08.162, 25.29/08.158, 25.29/08.162, 25.71/08.158, 25.71/08.162, 25.92/08.158, 25.92/08.162, 25.99/08.158, 25.99/08.162, 26.40/08.158, 26.40/08.162, 28.25/08.158, 28.25/08.162, 28.29/08.158, 28.29/08.162, 28.93/08.158, 28.93/08.162, 32.50/08.158, 32.50/08.162, 32.91/08.158, 32.91/08.162, 32.99/08.158, 32.99/08.162
	Винилацетат
Винилацетат.
	АМИ.МН 0111-2023;
ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МР 2915-82
	ул. Минина, 15, 220014, г. Минск
	

	176.22*
	Изделия медицинского назначения, медицинская техника и материалы, применяемые для их изготовления.
	16.29/08.158, 16.29/08.162, 17.12/08.158, 17.12/08.162, 17.21/08.158, 17.21/08.162, 23.13/08.158, 23.13/08.162, 23.49/08.158, 23.49/08.162, 24.33/08.158, 24.33/08.162, 24.45/08.158, 24.45/08.162, 25.71/08.158, 25.71/08.162, 25.73/08.158, 25.73/08.162, 25.99/08.158, 25.99/08.162, 32.50/08.158, 32.50/08.162
	Винилацетат.
Винилацетат
	АМИ.МН 0111-2023;
ГОСТ ISO 16000-6-2016;
МР 2915-82
	ул. Минина, 15, 220014, г. Минск
	

	
	Товары, предназначенные для детей и подростков, в т.ч. санитарно-гигиенические, школьно-письменные, канцелярские, посуда и средства ухода за детьми. Издательская продукция. Коляски для детей.Средства личной гигие-ны из различ-ных материа-лов, в т.ч. содержащие гелеобразую-щие влагопог-лощающие материалы. Одежда, обувь, кожгалантерейные, текстиль-но-галантерей-ные, бельевые изделия для всех возраст-ных групп. Ковры, ков-ровые изделия, материалы нетканые и изделия из них. Игрушки для детей. Средства индивидуальной защиты и материалы средств инди-видуальной защиты.
	13.20/08.158, 13.20/08.162, 13.91/08.158, 13.91/08.162, 13.92/08.158, 13.92/08.162, 13.93/08.158, 13.93/08.162, 13.95/08.158, 13.95/08.162, 13.99/08.158, 13.99/08.162, 14.11/08.158, 14.11/08.162, 14.13/08.158, 14.13/08.162, 14.14/08.158, 14.14/08.162, 14.19/08.158, 14.19/08.162, 14.20/08.158, 14.20/08.162, 14.31/08.158, 14.31/08.162, 14.39/08.158, 14.39/08.162, 15.11/08.158, 15.11/08.162, 15.20/08.158, 15.20/08.162, 17.22/08.158, 17.22/08.162, 17.23/08.158, 17.23/08.162, 17.29/08.158, 17.29/08.162, 18.12/08.158, 18.12/08.162, 22.19/08.158, 22.19/08.162, 22.29/08.158, 22.29/08.162, 23.13/08.158, 23.13/08.162, 23.19/08.158, 23.19/08.162, 23.41/08.158, 23.41/08.162, 23.49/08.158, 23.49/08.162, 24.33/08.158, 24.33/08.162, 24.45/08.158, 24.45/08.162, 25.99/08.158, 25.99/08.162, 30.92/08.158, 30.92/08.162, 30.99/08.158, 30.99/08.162, 32.40/08.158, 32.40/08.162
	
	
	
	



¹) - Стандарты и методики исследований (испытаний) и измерений, не включенные в перечни взаимосвязанных стандартов, могут использоваться при испытаниях продукции для целей оценки соответствия объектов технического регулирования непосредственно требованиям ТР Союза на основе анализа рисков, применительно к конкретной продукции.
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