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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1.*
	Грунт
	100.06/08.031, 100.06/29.040
	Гранулометрический состав
	ГОСТ 12536-2014 п.4.2.3.2;
ГОСТ 12536-2014 п.4.3;
ГОСТ 30416-2020
	ул. Иркутско-Пинской Дивизии, 35, 225710, г. Пинск, Пинский район, Брестская область
	

	1.2*
	
	100.06/08.052
	Влажность грунта
	ГОСТ 30416-2020;
ГОСТ 5180-2015 п.5
	
	

	1.3*
	
	100.06/29.144
	Граница текучести
	ГОСТ 30416-2020;
ГОСТ 5180-2015 п.7
	
	

	1.4*
	
	100.06/08.052
	Граница раскатывания
	ГОСТ 30416-2020;
ГОСТ 5180-2015 п.8
	
	

	1.5*
	
	
	Число пластичности
	ГОСТ 30416-2020;
ГОСТ 5180-2015 Приложение В
	
	

	1.6.*
	
	100.06/08.052, 100.06/08.118, 100.06/29.119
	Плотность грунта
	ГОСТ 30416-2020;
ГОСТ 5180-2015 п.9;
ГОСТ 5180-2015 п.13
	
	

	1.7*
	
	100.06/29.040
	Максимальная плотность
	ГОСТ 22733-2016;
ГОСТ 30416-2020
	
	

	1.8*
	
	100.06/08.153
	Коэффициент фильтрации
	ГОСТ 25584-2023 п.6;
ГОСТ 30416-2020
	
	

	1.9*
	
	100.06/08.150
	Концентрация сульфатов
	СТБ 2432-2015 п.9
	
	

	1.10*
	
	100.06/08.149
	Концентрация хлоридов
	ГОСТ 26425-85 п.1
	
	

	1.11**
	
	100.06/29.121
	Показатели сопротивления грунта внедрению зонда при статическом зондировании: - удельное сопротивление грунта под наконечником (конусом) зонда; - удельное сопротивление грунта на участке боковой поверхности (муфте трения) зонда
	ГОСТ 19912-2012;
ГОСТ 30416-2020
	
	

	1.12**
	
	
	Модуль деформации
	ГОСТ 20276.1-2020;
ГОСТ 30416-2020
	
	

	1.13**
	
	
	Несущая способность грунта основания свай
	СТБ 2242-2011 п.8
	
	

	1.14**
	
	
	Показатели сопротивления грунта внедрению зонда при динамическом зондировании: - глубина погружения зонда от определенного числа ударов молота (залога) при ударном зондировании Д - (1-40) кПа, (5-400) кПа, (1-30) кПа
	ГОСТ 19912-2012;
ГОСТ 30416-2020
	
	

	2.1*
	Грунтовые воды
	100.04/08.169
	Водородный показатель
	СТБ ISO 10523-2009
	ул. Иркутско-Пинской Дивизии, 35, 225710, г. Пинск, Пинский район, Брестская область
	

	2.2*
	
	100.04/08.149
	Концентрация хлорид-ионов
	СТБ 17.13.05-39-2015
	
	

	2.3*
	
	100.04/08.150
	Концентрация сульфат-ионов
	ГОСТ 31940-2013 п.6
	
	

	2.4*
	
	100.04/08.156
	Концентрации железа общего
	СТБ 17.13.05-45-2016
	
	

	2.5*
	
	100.04/08.149
	Общая жесткость
	ГОСТ 31954-2012 п.4
	
	

	3.1.*
	Земли, включая почвы
	100.06/08.052, 100.06/08.156
	Органическое вещество
	ГОСТ 26213-2021 п.6.2;
ГОСТ 26213-2021 п.6.1
	ул. Иркутско-Пинской Дивизии, 35, 225710, г. Пинск, Пинский район, Брестская область
	

	3.2*
	
	100.06/08.169
	Водородный показатель
	ГОСТ 26483-85 п.3
	
	

	4.1*
	Поверхностные воды
	100.03/08.169
	Водородный показатель
	СТБ ISO 10523-2009
	ул. Иркутско-Пинской Дивизии, 35, 225710, г. Пинск, Пинский район, Брестская область
	

	4.2*
	
	100.03/08.156
	Концентрация аммоний-ионов
	ГОСТ 33045-2014 п.5 Метод А
	
	

	4.3*
	
	
	Концентрация нитрат-ионов
	ГОСТ 33045-2014 п.9 Метод Д
	
	

	4.4*
	
	
	Концентрация нитрит-ионов
	ГОСТ 33045-2014 п.6 Метод Б
	
	

	4.5*
	
	
	Концентрация железа общего
	СТБ 17.13.05-45-2016
	
	

	4.6*
	
	
	Концентрация фосфат-ионов
	ГОСТ 18309-2014 п.7 Метод В
	
	

	5.1*
	Торф
	08.92/11.116
	Ботанический состав
	ГОСТ 28245-89 п.3
	ул. Иркутско-Пинской Дивизии, 35, 225710, г. Пинск, Пинский район, Брестская область
	

	5.2*
	
	
	Степень разложения
	ГОСТ 28245-89 п.4
	
	

	5.3*
	
	08.92/08.052
	Зольность
	ГОСТ 30416-2020;
СТБ 2042-2010 п.7
	
	

	5.4*
	
	
	Массовая доля влаги
	ГОСТ 30416-2020;
СТБ 2042-2010 п.6
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