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области аккредитации

	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1**
	Отбор проб (вода)
Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения
	100.09/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31861-2012;
ГОСТ 31862-2012;
СТБ ISO 5667-3-2021
	пл. 17 сентября, 12, 231471, г. Дятлово, Дятловский район, Гродненская область
	

	1.2*
	Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения
	100.09/08.156
	Аммиак и ионы аммония (Д (0,10-3,0) мг/дм³)
	ГОСТ 33045-2014 метод А
	пл. 17 сентября, 12, 231471, г. Дятлово, Дятловский район, Гродненская область
	

	1.3*
	
	100.09/08.169
	Водородный показатель (рН) (Д (2-12) ед. рН)
	СТБ ISO 10523-2009
	
	

	1.4*
	
	100.09/08.149
	Жёсткость общая, градус Ж (Д: (0,1-0,4) гр. Ж Д: (>.0,4) гр. Ж)
	ГОСТ 31954-2012 метод А
	
	

	1.5*
	
	100.09/08.156
	Железо общее (Д (0,1-2,0) мг/дм³)
	ГОСТ 4011-72 п.2
	
	

	1.6*
	
	100.09/11.116
	Запах, балл (Д: (1-5) балл)
	ГОСТ 3351-74 п.2
	
	

	1.7*
	
	100.09/08.156
	Мутность, мг/дм³ (Д: (≥0,58-4,64) мг/дм³)
	ГОСТ 3351-74 п.5
	
	

	1.8*
	
	
	Медь (Д (0,02-0,5) мг/дм³)
	ГОСТ 4388-72 п.2
	
	

	1.9*
	
	
	Нитраты (Д (0,1-2,0) мг/дм³)
	ГОСТ 33045-2014 метод Д
	
	

	1.10*
	
	
	Нитриты (Д (0,003-0,3) мг/дм³)
	ГОСТ 33045-2014 метод Б
	
	

	1.11*
	
	100.09/11.116
	Привкус, балл (Д: (1-5) балл)
	ГОСТ 3351-74 п.3
	
	

	1.12*
	
	100.09/08.052
	Сухой остаток (1000 мг/дм³)
	ГОСТ 18164-72 п.3.1
	
	

	1.13*
	
	100.09/08.150
	Сульфаты (Д: (2,0-5,0) мг/дм³ Д: (5,0-25) мг/дм³ Д: (25-50) мг/дм³)
	ГОСТ 31940-2013 метод 3
	
	

	1.14*
	
	100.09/08.149
	Хлорид-ион (Д (≥10,0) мг/дм³)
	ГОСТ 4245-72 п.2
	
	

	1.15*
	
	
	Хлор свободный остаточный (Н) (0,3-0,5  мг/дм³)
	ГОСТ 18190-72 п.3
	
	

	1.16*
	
	100.09/08.156
	Цветность, градус (Д: (1-10) гр. Д: (10-50) гр. Д: (>.50) гр.)
	ГОСТ 31868-2012 п.5 (метод Б)
	
	

	1.17*
	Вода питьевая централизованных систем питьевого водоснабжения, активность радионуклидов
	100.09/04.125
	Объемная и удельная активность радионуклидов цезия-137 (10 Бк/л)
	МВИ.МН 4779-2013
	пл. 17 сентября, 12, 231471, г. Дятлово, Дятловский район, Гродненская область
	

	2.1**
	Отбор проб (вода)
Вода питьевая нецентрализованного источника водоснабжения
	100.09/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31861-2012;
СТБ ISO 5667-3-2021
	пл. 17 сентября, 12, 231471, г. Дятлово, Дятловский район, Гродненская область
	

	2.2*
	Вода питьевая нецентрализованного источника водоснабжения
	100.09/08.169
	Водородный показатель (рН) (Д (2-12) ед. рН)
	СТБ ISO 10523-2009
	пл. 17 сентября, 12, 231471, г. Дятлово, Дятловский район, Гродненская область
	

	2.3*
	
	100.09/08.149
	Жёсткость общая, градус Ж (Д: (0,1-0,4) гр. Ж Д: (>.0,4) гр. Ж)
	ГОСТ 31954-2012 метод А
	
	

	2.4*
	
	100.09/11.116
	Запах, балл (Д: (1-5) балл)
	ГОСТ 3351-74 п.2
	
	

	2.5*
	
	100.09/08.156
	Мутность, мг/дм³ (Д: (≥0,58-4,64) мг/дм³)
	ГОСТ 3351-74 п.5
	
	

	2.6*
	
	
	Нитраты (Д (0,1-2,0) мг/дм³)
	ГОСТ 33045-2014 метод Д
	
	

	2.7*
	
	100.09/11.116
	Привкус, балл (Д: (1-5) балл)
	ГОСТ 3351-74 п.3
	
	

	2.8*
	
	100.09/08.052
	Сухой остаток (1000 мг/дм³)
	ГОСТ 18164-72 п.3.1
	
	

	2.9*
	
	100.09/08.150
	Сульфаты (Д: (2,0-40,0) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-42-2015
	
	

	2.10*
	
	100.09/08.149
	Хлорид-ион (Д (≥10,0) мг/дм³)
	ГОСТ 4245-72 п.2
	
	

	2.11*
	
	100.09/08.156
	Цветность, градус (Д: (1-10) гр. Д: (10-50) гр. Д: (>.50) гр.)
	ГОСТ 31868-2012 п.5 (метод Б)
	
	

	3.1**
	Отбор проб (вода)
Горячая вода открытых и закрытых водяных систем теплоснабжения
	100.09/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31861-2012;
СТБ ISO 5667-3-2021
	пл. 17 сентября, 12, 231471, г. Дятлово, Дятловский район, Гродненская область
	

	3.2*
	Горячая вода открытых и закрытых водяных систем теплоснабжения
	100.09/08.156
	Железо общее (Д (0,1-2,0) мг/дм³)
	ГОСТ 4011-72 п.2
	пл. 17 сентября, 12, 231471, г. Дятлово, Дятловский район, Гродненская область
	

	3.3*
	
	100.09/11.116
	Запах, балл (Д: (1-5) балл)
	ГОСТ 3351-74 п.2
	
	

	3.4*
	
	100.09/08.156
	Мутность, мг/дм³ (Д: (≥0,58-4,64) мг/дм³)
	ГОСТ 3351-74 п.5
	
	

	3.5*
	
	100.09/11.116
	Привкус, балл (Д: (1-5) балл)
	ГОСТ 3351-74 п.3
	
	

	3.6*
	
	100.09/08.156
	Цветность, градус (Д: (1-10) гр. Д: (10-50) гр. Д: (>.50) гр.)
	ГОСТ 31868-2012 п.5 (метод Б)
	
	

	4.1*
	Вода плавательных бассейнов
	100.09/08.156
	Аммиак и ионы аммония (Д (0,10-3,0) мг/дм³)
	ГОСТ 33045-2014 метод А
	пл. 17 сентября, 12, 231471, г. Дятлово, Дятловский район, Гродненская область
	

	4.2*
	
	100.09/11.116
	Запах, балл (Д: (1-5) балл)
	ГОСТ 3351-74 п.2
	
	

	4.3*
	
	100.09/08.156
	Мутность, мг/дм³ (Д: (≥0,58-4,64) мг/дм³)
	ГОСТ 3351-74 п.5
	
	

	4.4*
	
	100.09/08.149
	Хлорид-ион (Д (≥10,0) мг/дм³)
	ГОСТ 4245-72 п.2
	
	

	4.5*
	
	100.09/08.156
	Цветность, градус (Д: (1-10) гр. Д: (10-50) гр. Д: (>.50) гр.)
	ГОСТ 31868-2012 п.5 (метод Б)
	
	

	5.1**
	Поверхностные воды
Отбор проб (вода)
	100.03/42.000
	Отбор проб поверхностные воды
	ГОСТ 31861-2012;
СТБ ISO 5667-3-2021;
СТБ ISO 5667-6-2021
	пл. 17 сентября, 12, 231471, г. Дятлово, Дятловский район, Гродненская область
	

	5.2*
	Поверхностные воды
	100.03/08.156
	Аммиак и ионы аммония (Д (0,10-3,0) мг/дм³)
	ГОСТ 33045-2014 метод А
	пл. 17 сентября, 12, 231471, г. Дятлово, Дятловский район, Гродненская область
	

	5.3*
	
	100.03/08.149
	Биохимическое потребление кислорода (БПК) (Д (0,5-6,0) мгО2/дм³)
	СТБ 17.13.05-23-2011/ISO 5815-2:2003
	
	

	5.4*
	
	100.03/08.052
	Взвешенные вещества (Д–св. 3 мг/дм³, Д-3,0-50 мг/дм³, Д-св.50 мг/дм³)
	МВИ.МН 4362-2012
	
	

	5.5*
	
	100.03/08.169
	Водородный показатель (рН) (Д (2-12) ед. рН)
	СТБ ISO 10523-2009
	
	

	5.6*
	
	100.03/08.156
	Железо общее (Д –св.0,1 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-45-2016
	
	

	5.7*
	
	
	Нитраты (Д (0,1-2,0) мг/дм³)
	ГОСТ 33045-2014 метод Д
	
	

	5.8*
	
	
	Нитриты (Д (0,003-0,3) мг/дм³)
	ГОСТ 33045-2014 метод Б
	
	

	5.9*
	
	100.03/08.149
	Растворенный кислород (Д: (0,2-20,0) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983
	
	

	5.10*
	
	100.03/08.150
	Сульфаты (Д: (2,0-40,0) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-42-2015
	
	

	5.11*
	
	100.03/08.052
	Сухой остаток (минерализация) (Д-50 – 50000 мг/дм³)
	МВИ.МН 4218-2012
	
	

	5.12*
	
	100.03/08.149
	Хлорид-ион (Д (10-250) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-39-2015
	
	

	6.1**
	Отбор проб (вода)
Сточные воды
	100.05/42.000
	Отбор проб
	ГОСТ 31861-2012;
СТБ 1057-2016;
СТБ 17.13.05-29-2014/ISO 5667-10:1992;
СТБ ISO 5667-3-2021
	пл. 17 сентября, 12, 231471, г. Дятлово, Дятловский район, Гродненская область
	

	6.2*
	Сточные воды
	100.05/08.156
	Аммиак и ионы аммония (Д (0,10-3,0) мг/дм³)
	ГОСТ 33045-2014 метод А
	пл. 17 сентября, 12, 231471, г. Дятлово, Дятловский район, Гродненская область
	

	6.3*
	
	100.05/08.149
	Биохимическое потребление кислорода (БПК) (Д (3-6000) мгО2/дм³)
	СТБ 17.13.05-22-2011/ISO 5815-1:2003
	
	

	6.4*
	
	100.05/08.052
	Взвешенные вещества (Д–св. 3 мг/дм³, Д-3,0-50 мг/дм³, Д-св.50 мг/дм³)
	МВИ.МН 4362-2012
	
	

	6.5*
	
	100.05/08.169
	Водородный показатель (рН) (Д (2-12) ед. рН)
	СТБ ISO 10523-2009
	
	

	6.6*
	
	100.05/08.156
	Железо общее (Д –св.0,1 мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-45-2016
	
	

	6.7*
	
	
	Нитраты (Д (0,1-2,0) мг/дм³)
	ГОСТ 33045-2014 метод Д
	
	

	6.8*
	
	
	Нитриты (Д (0,003-0,3) мг/дм³)
	ГОСТ 33045-2014 метод Б
	
	

	6.9*
	
	100.05/08.149
	Растворенный кислород (Д: (0,2-20,0) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-30-2014/ISO 5813:1983
	
	

	6.10*
	
	100.05/08.150
	Сульфаты (Д: (2,0-40,0) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-42-2015
	
	

	6.11*
	
	100.05/08.052
	Сухой остаток (минерализация) (Д-50 – 50000 мг/дм³)
	МВИ.МН 4218-2012
	
	

	6.12*
	
	100.05/08.149
	Хлорид-ион (Д (10-250) мг/дм³)
	СТБ 17.13.05-39-2015
	
	

	6.13*
	Сточные воды, активность радионуклидов
	100.05/04.125
	Объемная и удельная активность радионуклидов цезия-137 (10 Бк/л)
	МВИ.МН 4779-2013
	пл. 17 сентября, 12, 231471, г. Дятлово, Дятловский район, Гродненская область
	

	7.1**
	Сточная вода, осадки сточных вод, твердые бытовые отходы, зольные отходы
	100.05/42.000, 100.08/42.000
	Отбор проб
	МОПр.МН 01-98
	пл. 17 сентября, 12, 231471, г. Дятлово, Дятловский район, Гродненская область
	

	7.2*
	Сточная вода, осадки сточных вод, твердые бытовые отходы, зольные отходы (радионуклиды)
	100.05/04.125, 100.08/04.125
	Объемная и удельная активность радионуклидов цезия-137
	МВИ.МН 4779-2013
	пл. 17 сентября, 12, 231471, г. Дятлово, Дятловский район, Гродненская область
	

	8.1**
	Территория, помещения
	100.11/04.056
	Мощность эквивалентной дозы гамма-излучения (0,2 мкЗ/ч)
	МВИ.ГМ.1906-2020
	пл. 17 сентября, 12, 231471, г. Дятлово, Дятловский район, Гродненская область
	

	9.1**
	Здания и сооружения (системы вентиляции с естественным побуждением в зданиях, сооружениях и помещениях, оснащенных вентиляционными каналами, помещениях жилых, общественных зданий, помещениях котельных и мини-котельных, производственных помещениях и помещениях социальных служб)
	100.13/23.000
	Аэродинамические характеристики воздушных потоков и воздуховодов: -скорость потока; -расход воздуха (количество удаляемого воздуха); -кратность воздухообмена
	АМИ.МН 0006-2021;
СП 4.02.07-2024 прил. Н
	пл. 17 сентября, 12, 231471, г. Дятлово, Дятловский район, Гродненская область
	

	9.2**
	
	100.13/29.061
	Геометрические размеры воздуховодов и помещений (фактическое значение)
	
	
	

	10.1**
	Здания и сооружения (газоходы, дымовые каналы, дымовые трубы жилых, общественных зданий, помещениях котельных и мини-котельных, производственных помещениях и помещениях социальных служб)
	100.13/23.000
	Аэродинамические характеристики газоходов (дымовых каналов): -скорость потока; -расход воздуха (количество удаляемого воздуха) (фактическое значение)
	АМИ.МН 0006-2021
	пл. 17 сентября, 12, 231471, г. Дятлово, Дятловский район, Гродненская область
	

	10.2**
	Здания и сооружения (газоходы, дымовые каналы, дымовые трубы жилых, общественных зданий, помещениях котельных и мини-котельных, производственных помещениях и помещениях социальных служб)
Наличие тяги (газоходы, каналы)
	100.13/41.000
	Наличие тяги (фактическое значение)
	АМИ.МН 0006-2021;
СП 4.03.03-2026 п.8.7
	пл. 17 сентября, 12, 231471, г. Дятлово, Дятловский район, Гродненская область
	

	10.3**
	Здания и сооружения (газоходы, дымовые каналы, дымовые трубы жилых, общественных зданий, помещениях котельных и мини-котельных, производственных помещениях и помещениях социальных служб)
	100.13/29.061
	Геометрические размеры газоходов (дымовых каналов) (фактическое значение)
	АМИ.МН 0006-2021
	пл. 17 сентября, 12, 231471, г. Дятлово, Дятловский район, Гродненская область
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