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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1*
	Грунты
	100.06/29.040
	Гранулометрический (зерновой )состав
	ГОСТ 12536-2014 п.4.2
	ул. Ф.Скорины, 10, к.415, 220076, г. Минск
	

	1.2*
	
	
	Гранулометрический (зерновой )состав грунтов кроме органических
	ГОСТ 12536-2014 п.4.3
	
	

	1.3*
	
	
	Влажность грунтов кроме загипсованных
	ГОСТ 5180-2015 п.5
	
	

	1.4*
	
	
	Влажность грунта кроме загипсованных на границе текучести
	ГОСТ 5180-2015 п.7
	
	

	1.5*
	
	
	Влажность грунта кроме загипсованных на границе раскатывания
	ГОСТ 5180-2015 п.8
	
	

	1.6*
	
	
	Число пластичности грунтов кроме загипсованных
	ГОСТ 5180-2015 п.п.5,7,8
	
	

	1.7*
	
	
	Плотность
	ГОСТ 5180-2015 п.9
	
	

	1.8*
	
	
	Коэффициент фильтрации
	ГОСТ 25584-2023 п.5
	
	

	1.9*
	
	100.06/08.169
	Водородный показатель рН
	СТБ 17.13.05-36-2015 п.10.2
	
	

	1.10*
	
	100.06/08.149
	Содержание хлор-иона в водной вытяжке
	ГОСТ 26425-85 п.1
	
	

	1.11*
	
	100.06/08.169
	Содержание сульфатов в водной вытяжке
	СТБ 2432-2015 п.8
	
	

	1.12*
	
	100.06/29.121
	Прочностные характеристики ( метод одноплоскостного среза):- сопротивление срезу, -угол внутреннего трения, - удельное сцепление
	ГОСТ 12248.1-2020
	
	

	1.13**
	
	
	Степень уплотнения грунта методом динамического зондирования
	СТБ 1377-2003;
СТБ 2176-2025 п.6.2
	
	

	1.14**
	
	
	Показатели сопротивления грунта внедрению зонда при динамическом зондировании :-глубина погружения зонда от определенного числа ударов молота (залога) при ударном зондировании, -условное динамическое сопротивление
	ГОСТ 19912-2012 п.6;
ТКП 45-5.01-17-2006 (02250)
	
	

	1.15**
	
	
	Модуль деформации
	ГОСТ 20276.1-2020
	
	

	1.16**
	
	
	Удельное сопротивление грунта внедрению зонда при статическом зондировании
	ГОСТ 19912-2012 п.5
	
	

	1.17**
	
	
	Несущая способность грунта основания свай
	СТБ 2242-2011 п.8
	
	

	2.1*
	Вода природная
	100.04/08.169
	Водородный показатель рН.
	СТБ ISO 10523-2009
	ул. Ф.Скорины, 10, к.415, 220076, г. Минск
	

	2.2*
	
	100.04/08.149
	Содержание хлор-иона
	ГОСТ 4245-72 п.2
	
	

	2.3*
	
	100.04/08.052
	Содержание сульфатов
	ГОСТ 4389-72 п.2
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