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	№
п/п
	Наименование объекта
	Код
	Наименование характеристики (показатель, параметры)
	Обозначение
документа, устанавливающего метод исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов
	Место(а) осуществления деятельности
	Дополнительные сведения



	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1.1* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/11.116
	Требования к элементам кострукции
	ГОСТ 12177-79 п.3.1.1а
	пр-кт Фрунзе, 83В,, 210602, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 004/2011

	1.1*
	Кабели связи оптические
	27.31/11.116
	Требования к элементам конструкции
	ГОСТ 12177-79 п.3.1.1а;
ГОСТ Р 52266-2020 п.п. 9.2.1, 6.1.3, 6.1.4 ¹;
СТБ 1201-2012 п.п. 8.2, 8.6
	пр-кт Фрунзе, 83В,, 210602, г. Витебск, Витебская область
	

	1.2* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/29.061
	Требования к размерам конструкции
	ГОСТ 12177-79 п.1.1, таблица п.3
	пр-кт Фрунзе, 83В,, 210602, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 004/2011

	1.2*
	Кабели связи оптические
	27.31/29.061
	Требования к размерам конструкции
	IEC 60811-100:2012 ¹;
IEC 60811-201:2012 ¹;
IEC 60811-202:2012 ¹;
IEC 60811-203:2012 ¹;
ГОСТ 12177-79 п.п. 1, 2, 3;
ГОСТ IEC 60811-100-2015 ¹;
ГОСТ IEC 60811-201-2015 ¹;
ГОСТ IEC 60811-202-2015 ¹;
ГОСТ IEC 60811-203-2015 ¹;
ГОСТ Р 52266-2020 п.п. 9.2.1, 6.2.1.7, 6.2.1.10 ¹;
СТБ 1201-2012 п. 8.6.1
	пр-кт Фрунзе, 83В,, 210602, г. Витебск, Витебская область
	

	1.3** ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/22.000
	Электрическое сопротивление изоляции оболочки
	ГОСТ 3345-76
	пр-кт Фрунзе, 83В,, 210602, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 004/2011

	1.3**
	Кабели связи оптические
	27.31/33.110
	Коэффициент затухания
	IEC 60793-1-40:2024 метод С ¹;
ГОСТ Р 52266-2020 п.9.3.1 ¹;
ГОСТ Р МЭК 60793-1-40-2012 метод С ¹;
СТБ 1201-2012 п.8.7
	пр-кт Фрунзе, 83В,, 210602, г. Витебск, Витебская область
	

	1.4* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/29.113
	Электрическая прочность изоляции и оболочек кабельных изделий
	ГОСТ 2990-78
	пр-кт Фрунзе, 83В,, 210602, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 004/2011

	1.4**
	Кабели связи оптические
	27.31/33.110
	Целостность оптического волокна
	IEC 60793-1-40:2024 метод С ¹;
ГОСТ Р 52266-2020 п. 9.3.1 ¹;
ГОСТ Р МЭК 60793-1-40-2012 метод С ¹;
СТБ 1201-2012 п.8.7
	пр-кт Фрунзе, 83В,, 210602, г. Витебск, Витебская область
	

	1.5*
	
	27.31/29.121
	Стойкость к растяжению
	IEC 60794-1-21:2015 метод Е1 ¹;
ГОСТ Р 52266-2020 п.п. 9.6.1, 9.3.3 ¹;
ГОСТ Р МЭК 60794-1-21-2020 метод Е1 ¹;
ГОСТ Р МЭК 794-1-93 п.10, метод Е1 ¹;
СТБ 1201-2012 п.8.8.1
	
	

	1.6*
	
	
	Стойкость к раздавливанию
	IEC 60794-1-21:2015 метод Е3 ¹;
ГОСТ 12182.6-80;
ГОСТ Р 52266-2020 п.п. 9.6.2, 9.3.3 ¹;
ГОСТ Р МЭК 60794-1-21-2020 метод Е3 ¹;
ГОСТ Р МЭК 794-1-93 п.12, метод Е3 ¹;
СТБ 1201-2012 п.8.8.2
	
	

	1.7* ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/11.116
	Маркировка
	ГОСТ 18690-2012 п.п. 8.1; 8.2
	пр-кт Фрунзе, 83В,, 210602, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 004/2011

	1.7*
	Кабели связи оптические
	27.31/26.095
	Стойкость к удару
	IEC 60794-1-21:2015 метода Е4 ¹;
ГОСТ Р 52266-2020 п.п. 9.6.3, 9.3.3 ¹;
ГОСТ Р МЭК 60794-1-21-2020 метод Е4 ¹;
ГОСТ Р МЭК 794-1-93 п. 13, метод Е4 ¹;
СТБ 1201-2012 п.8.8.3
	пр-кт Фрунзе, 83В,, 210602, г. Витебск, Витебская область
	

	1.8** ТР
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/22.000
	Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току
	ГОСТ 7229-76
	пр-кт Фрунзе, 83В,, 210602, г. Витебск, Витебская область
	ТР ТС 004/2011

	1.8*
	Кабели связи оптические
	27.31/29.121
	Стойкость к осевому кручению
	IEC 60794-1-21:2015 метод Е7 ¹;
ГОСТ Р МЭК 60794-1-21-2020 метод Е7 ¹;
ГОСТ Р МЭК 794-1-93 п.16, метод Е7 ¹;
СТБ 1201-2012 п.8.8.7
	пр-кт Фрунзе, 83В,, 210602, г. Витебск, Витебская область
	

	1.10*
	
	
	Стойкость к многократным изгибам
	IEC 60794-1-21:2015 метод Е6 ¹;
ГОСТ Р 52266-2020 п.п. 9.6.4, 9.3.3 ¹;
ГОСТ Р МЭК 60794-1-21-2020 метод Е6 ¹;
ГОСТ Р МЭК 794-1-93 п.15, метод Е6 ¹;
СТБ 1201-2012 п.8.8.4
	
	

	1.11*
	
	
	Стойкость к статическому изгибу
	IEC 60794-1-21:2015 метод Е11 ¹;
ГОСТ Р 52266-2020 п.9.6.13 ¹;
ГОСТ Р МЭК 60794-1-21-2020 метод Е11 ¹;
ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод Е11 ¹;
СТБ 1201-2012 п. 8.8.5
	
	

	1.12*
	
	
	Стойкость к образованию петли
	IEC 60794-1-21:2015 метод Е10 ¹;
ГОСТ Р 52266-2020 п.9.6.12.1 ¹;
ГОСТ Р МЭК 60794-1-21-2020 метод Е10 ¹;
ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод Е10 ¹;
СТБ 1201-2012 п.8.8.8
	
	

	1.13*
	
	27.31/26.141
	Устойчивость к продольному распространению воды
	ГОСТ Р 52266-2020 п.9.6.15 ¹;
ГОСТ Р МЭК 60794-1-22-2017 метод F5B, F5C ¹;
ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод F5 ¹;
СТБ 1201-2012 п.8.9.4
	
	

	1.14*
	
	27.31/26.080
	Устойчивость при воздействии пониженной рабочей температуры
	ГОСТ 20.57.406-81 метод 203-1;
ГОСТ Р 52266-2020 п.9.7.1 ¹;
ГОСТ Р МЭК 60794-1-22-2017 метод F1 ¹;
ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод F1 ¹;
СТБ 1201-2012 п.8.9.1
	
	

	1.15*
	
	
	Устойчивость при воздействии повышенной температуры
	ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) метод 201-1.1;
ГОСТ Р 52266-2020 п.9.7.1 ¹;
ГОСТ Р МЭК 60794-1-22-2017 метод F1 ¹;
ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод F1 ¹;
СТБ 1201-2012 п.8.9.1
	
	

	1.16*
	
	
	Устойчивость при циклической смене температур
	ГОСТ 20.57.406-81 метод 205-2;
ГОСТ Р 52266-2020 п.9.7.1 ¹;
ГОСТ Р МЭК 60794-1-22-2017 метод F1 ¹;
ГОСТ Р МЭК 794-1-93 метод F1 ¹;
СТБ 1201-2012 п.8.9.1
	
	

	1.17**
	
	27.31/22.000
	Сопротивление изоляции
	ГОСТ 3345-76;
СТБ 1201-2012 п.8.12.4
	
	

	1.18*
	
	27.31/29.113
	Испытание изоляции повышенным напряжением
	ГОСТ 2990-78;
СТБ 1201-2012 п.8.12.5
	
	

	1.19*
	
	27.31/11.116
	Маркировка
	ГОСТ 18620-86 п.п.7.1,7.2;
ГОСТ 18690-2012 п.п. 8.1; 8.2;
ГОСТ Р 52266-2020 п.6.6 ¹;
СТБ 1201-2012 п.8.11
	
	

	1.20*
	
	
	Упаковка
	ГОСТ 18690-2012 п. 8.2;
ГОСТ 5151-79;
ГОСТ Р 52266-2020 п.6.7 ¹;
СТБ 1201-2012 п.8.11
	
	

	1.21*
	
	27.31/26.080
	Стойкость к вмораживанию в лед
	ГОСТ Р 52266-2020 п.9.7.3 ¹;
ГОСТ Р МЭК 60794-1-22-2017 метод F15 ¹
	
	

	1.22*
	
	
	Вытекание компаунда (капельно)
	IEC 60794-1-22:2017 метод F16 ¹;
ГОСТ Р 52266-2020 п.9.7.4 ¹
	
	

	1.23**
	
	27.31/22.000
	Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току
	ГОСТ 7229-76
	
	

	1.24*
	
	27.31/26.095
	Прочность оболочки к истиранию
	IEC 60794-1-21:2015 метод Е2A ¹;
ГОСТ Р 52266-2020 п.п 9.1, 9.6.11 ¹;
ГОСТ Р МЭК 60794-1-21-2020 метод Е2А ¹
	
	

	1.25*
	
	
	Прочность маркировки к истиранию
	IEC 60794-1-21:2015 метод Е2А, Е2В вариант 1 ¹;
ГОСТ Р 52266-2020 п.п.9.1, 9.6.11 ¹;
ГОСТ Р МЭК 60794-1-21-2020 метод Е2А, Е2В вариант 1 ¹
	
	

	1.26*
	
	27.31/25.120
	Нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного оптического кабеля
	ГОСТ IEC 60332-1-1-2011 ¹;
ГОСТ IEC 60332-1-2-2011 ¹;
ГОСТ IEC 60695-11-2-2017 ¹;
СТБ IEC 60332-1-1-2010;
СТБ IEC 60332-1-2-2010
	
	

	1.27*
	
	
	Образование падающих горящих капелек/частиц от одиночного вертикально расположенного оптического кабеля
	ГОСТ IEC 60332-1-1-2011 ¹;
ГОСТ IEC 60332-1-3-2011 ¹;
ГОСТ IEC 60695-11-2-2017 ¹;
СТБ IEC 60332-1-1-2010
	
	

	2.1*
	Кабели, провода и шнуры
	27.32/11.116
	Требования к элементам кострукции
	ГОСТ 12177-79 п.3.1.1а
	пр-кт Фрунзе, 83В,, 210602, г. Витебск, Витебская область
	

	2.2*
	
	27.32/29.061
	Требования к размерам конструкции
	IEC 60811-100:2012 ¹;
IEC 60811-201:2012 ¹;
IEC 60811-202:2012 ¹;
IEC 60811-203:2012 ¹;
ГОСТ 12177-79 п.п. 1, 2, 3;
ГОСТ IEC 60811-100-2015 ¹;
ГОСТ IEC 60811-201-2015 ¹;
ГОСТ IEC 60811-202-2015 ¹;
ГОСТ IEC 60811-203-2015 ¹
	
	

	2.3**
	
	27.32/22.000
	Электрическое сопротивление изоляции оболочки
	ГОСТ 3345-76
	
	

	2.4*
	
	27.32/29.113
	Электрическая прочность изоляции и оболочек кабельных изделий
	ГОСТ 2990-78
	
	

	2.5*
	
	27.32/26.080
	Испытание кабеля или провода при повышенной температуре
	ГОСТ 16962.1-89 (МЭК 68-2-1-74) метод 201-1.1
	
	

	2.6*
	
	
	Испытание кабеля или провода при пониженной температуре
	ГОСТ 20.57.406-81 метод 203-1
	
	

	2.7*
	
	
	Испытание на воздействие изменения температуры среды
	ГОСТ 16962.1-89 метод 205-2;
ГОСТ 20.57.406-81 метод 205-2
	
	

	2.8*
	
	27.32/11.116
	Маркировка
	ГОСТ 18690-2012 п.п. 8.1; 8.2
	
	

	2.9**
	
	27.32/22.000
	Электрическое сопротивление токопроводящих жил постоянному току
	ГОСТ 7229-76
	
	

	2.10*
	
	27.32/26.141
	Герметичность в продольном направлении герметизированных кабелей
	ГОСТ 27893-88 метод 10-Б
	
	

	2.11*
	
	27.32/26.080
	Испытание на невытекаемость гидрофобного заполнителя
	ГОСТ 31943-2012 п.7.6.5
	
	

	2.12*
	
	27.32/29.061
	Нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля
	ГОСТ IEC 60332-1-1-2011 ¹;
ГОСТ IEC 60332-1-2-2011 ¹;
ГОСТ IEC 60695-11-2-2017 ¹;
СТБ IEC 60332-1-1-2010;
СТБ IEC 60332-1-2-2010
	
	

	2.13*
	
	27.32/25.120
	Образование падающих горящих капелек/частиц от одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля
	ГОСТ IEC 60332-1-1-2011 ¹;
ГОСТ IEC 60332-1-3-2011 ¹;
ГОСТ IEC 60695-11-2-2017 ¹;
СТБ IEC 60332-1-1-2010
	
	

	2.14*
	
	27.32/11.116
	Прочность маркировки
	ГОСТ 18690-2012 п.8.3;
ГОСТ 31996-2012 п.8.8.2
	
	



¹ - Применяется при поставках в Российскую Федерацию. Применяется по требованию заказчика. Не действует на территории Республики Беларусь.

	Дата принятия решения по аккредитации: 04.09.2026.                                                                                                                                                                                           
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